# 附件1

## **学校汇总清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 地址 | 备注 |
| 1 | 复旦附中青浦分校 | 上海市青浦区盘龙浦路500号 |  |
| 2 | 青浦区崧文小学 | 上海市青浦区崧涵路55号 |  |
| 3 | 青浦区夏雨幼儿园 | 上海市青浦区华乐路301号 |  |
| 4 | 豫英小学 | 上海市青浦区青湖路459号 |  |
| 5 | 颜安小学 | 上海市青浦区练塘镇下唐街16号 |  |
| 6 | 庆华小学 | 上海市青浦区青赵路76号 |  |
| 7 | 蒸淀幼儿园 | 上海市青浦区练塘镇蒸淀社区蒸裕路8弄3号 |  |
| 8 | 瀚文小学 | 上海市青浦区卫中路1号 |  |
| 9 | 珠溪中学 | 上海市青浦区朱家角镇漕平路27号 |  |
| 10 | 逸夫小学 | 上海市青浦区万寿路230号 |  |
| 11 | 青浦高级中学 | 青浦区公园东路1100号 |  |
| 12 | 青教院附小 | 上海市青浦区秀泽路90号 |  |
| 13 | 毓华学校 | 上海市青浦区青松路493号 |  |
| 14 | 尚鸿小学 | 上海市青浦区徐泾镇乐天路191号 |  |
| 15 | 实验小学 | 上海市青浦区城中西路25号 |  |
| 16 | 崧泽学校 | 上海市青浦区赵巷镇赵华路58号 |  |
| 17 | 贝贝幼儿园 | 青浦区城中西路333弄85号 |  |
| 18 | 东方中学 | 上海市青浦区浦仓路88号 |  |
| 19 | 佳信学校 | 上海市青浦区青赵公路952号 |  |
| 20 | 青浦职校 | 青浦区章浜路118号 |  |
| 21 | 崧淀中学 | 上海市青浦区崧淀一路60号 |  |
| 22 | 忆华里幼儿园 | 青浦区盈浩路28号 |  |
| 23 | 阳阳幼儿园 | 青浦区香花桥街道惠康路599号 |  |
| 24 | 白鹤幼儿园 | 青浦区白鹤镇鹤如路115号 |  |
| 25 | 香花桥幼儿园 | 青浦区香花桥街道池泾浜路168号 |  |
| 26 | 凤溪幼儿园 | 青浦区华新镇凤溪社区新凤中路1718弄85号 |  |
| 27 | 白鹤中学 | 上海市青浦区白鹤镇老白石路160号 |  |
| 28 | 朱家角二幼 | 上海市青浦区朱家角镇浦祥路577号 |  |
| 29 | 嵩华小学 | 上海市青浦区华新镇凤溪凤阁路195号 |  |
| 30 | 实验幼儿园 | 上海市青浦区青峰路156号 |  |
| 31 | 秀涓幼儿园 | 上海市青浦区崧漪一路133号 |  |
| 32 | 金泽中学 | 上海市青浦区金泽镇培育路101号 |  |
| 33 | 帕堤欧香幼儿园 | 上海市青浦区外青松公路 6666弄550号 |  |
| 34 | 清河湾中学 | 上海市青浦区漕盈路1389号 |  |
| 35 | 甜甜乐幼儿园 | 青浦区县前街52号 |  |
| 36 | 新青浦幼儿园 | 青浦区外青松公路6048弄39号 |  |
| 37 | 小蒸幼儿园 | 青浦区练塘镇小蒸社区共喜路167号 |  |
| 38 | 青少年活动中心 | 青浦区华科路268号 |  |
| 39 | 清河湾幼儿园 | 上海市青浦区清河湾路593号 |  |
| 40 | 赵屯小学 | 上海市青浦区白鹤镇赵江路268弄36号 |  |
| 41 | 徐泾三幼 | 上海市青浦区徐泾镇徐灵路181号 |  |

## 材料汇总清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | 见技术参数指标 | 42 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | 见技术参数指标 | 292 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | 见技术参数指标 | 42 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | 见技术参数指标 | 292 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | 含承立杆、万向底座、螺丝，铝合金，高不小于 800mm，四线 | 334 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | 外六角螺丝 | 1336 | 个 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬受力杆(内置式) | 见技术参数指标 | 585 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | 含受力杆、万向底座、螺丝，铝合金，高不小于 800mm，四线 | 4680 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | 含承立杆、万向底座、螺丝，铝合金，高不小于 800mm，四线 | 585 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | 外六角螺丝 | 2340 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬转杆(内置式) | 见技术参数指标 | 312 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | 铝合金材质，可360°旋转，安装于终端受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好。 | 1248 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | 含承立杆、万向底座、螺丝，铝合金，高不小于 800mm，四线 | 312 | 对 |
| 14 | 外六角螺丝 | 外六角螺丝 | 1248 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | 含支撑杆、万向底座、螺丝铝合金，高不小于 800mm，四线 | 4941 | 根 |
| 16 |  | 支撑杆固定件 | 材质：铝合金、多角度调节，长方形 | 19764 | 个 |
| 17 |  | 十字槽盘头螺钉 | 十字槽盘头螺钉 | 19764 | 个 |
| 18 |  | 万向底座 | 材质：铝压铸、多角度调节，螺丝孔间距 40mm 左右，安装不分左右 | 4941 | 个 |
| 19 |  | 固定螺丝 | 外六角螺丝 | 9882 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | 铝制材料 | 11040 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | 可根据环境自动适应警戒张力值，抗氧化、耐腐 蚀性。 | 2760 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | 铝合金材质，收紧张力线、带松线按钮 | 2760 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | 直径≧1.2mm,材质不低于 316 不锈钢丝，抗氧化， 耐腐蚀 | 110850 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | 双面夜光显示 | 2467 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | 固定卡扣 | 4934 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | 室外安装，报警时发出声光报警信号威慑入侵者 | 690 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | 用于安装两个室外警灯 | 334 | 个 |
| 28 | 电源 | DC12V 1A | 690 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | 见技术参数指标 | 77 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | 见技术参数指标 | 42 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | 见技术参数指标 | 44 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | 开关量接入、采用拨码开关、可设 255 防区地址。 | 104 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | 32路联动模块 | 35 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | 铝合金边框，能够反映报警防区号及位置 | 42 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | 见技术参数指标 | 42 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | A4 黑白激光 | 42 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | RVV2\*1.5 | 30200 | 米 |
| 38 |  | 电源线 | RVV3\*1.5 | 30200 | 米 |
| 39 |  | pvc管 | DN25 | 31570 | 米 |
| 40 |  | 辅助材料 | 安装各类辅助材料 | 41 | 批 |

## **学校明细清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称： | | 1、复旦附中青浦分校 | | | | |
| 总长（m）: | | 1330 | 拐点: | 8 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 34 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 2 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 16 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 2 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 16 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 18 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 72 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 33 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 264 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 33 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 132 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 8 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 32 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 8 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 32 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 274 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 1096 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 1096 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 274 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 548 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 544 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 136 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 136 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 6000 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 133 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 266 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 34 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 18 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 34 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 2 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 2 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 2 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 2 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 2 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 2 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 1500 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 1500 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 1670 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 2、青浦崧文小学 | | | | |
| 总长（m）: | | 700 | 拐点: | 8 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 4 | 防区数: | 18 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 2 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 8 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 2 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 8 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 10 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 40 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 17 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 136 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 17 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 68 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 8 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 32 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 8 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 32 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 140 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 560 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 560 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 140 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 280 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 288 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 72 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 72 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 3000 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 70 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 140 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 18 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 10 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 18 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 4 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 4 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 800 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 800 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 880 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 3、青浦区夏雨幼儿园 | | | | |
| 总长（m）: | | 350 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 1 | 防区数: | 9 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 4 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 5 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 20 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 8 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 64 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 8 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 32 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 71 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 284 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 284 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 71 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 142 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 144 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 36 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 36 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 6000 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 35 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 70 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 9 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 5 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 9 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 1 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 1 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 500 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 500 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 440 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 4、豫英小学 | | | | |
| 总长（m）: | | 980 | 拐点: | 8 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 4 | 防区数: | 25 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 12 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 12 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 13 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 52 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 24 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 192 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 24 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 96 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 8 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 32 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 8 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 32 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 200 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 800 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 800 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 200 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 400 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 400 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 100 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 100 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 6000 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 98 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 196 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 25 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 13 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 25 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 4 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 4 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 1100 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 1100 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 1230 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 5、颜安小学 | | | | |
| 总长（m）: | | 600 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 17 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 7 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 7 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 8 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 32 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 14 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 112 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 14 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 56 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 124 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 496 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 496 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 124 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 248 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 272 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 68 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 68 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 3000 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 60 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 120 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 17 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 8 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 17 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 3 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 700 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 700 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 770 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 6、庆华小学 | | | | |
| 总长（m）: | | 360 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 11 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 4 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 5 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 20 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 8 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 64 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 8 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 32 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 73 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 292 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 292 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 73 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 146 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 176 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 44 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 44 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 1500 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 36 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 72 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 11 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 5 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 11 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 500 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 500 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 470 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 7、蒸淀幼儿园 | | | | |
| 总长（m）: | | 480 | 拐点: | 8 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 1 | 防区数: | 13 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 0 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 6 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 0 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 6 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 6 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 24 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 11 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 88 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 11 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 44 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 8 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 32 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 8 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 32 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 95 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 380 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 380 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 95 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 190 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 208 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 52 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 52 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 2000 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 48 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 96 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 13 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 6 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 13 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 1 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 3 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 600 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 600 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 610 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 8、瀚文小学 | | | | |
| 总长（m）: | | 650 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 18 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 2 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 7 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 2 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 7 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 9 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 36 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 15 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 120 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 15 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 60 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 35 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 140 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 35 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 140 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 104 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 416 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 416 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 104 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 208 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 288 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 72 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 72 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 2800 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 65 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 130 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 18 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 9 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 18 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 0 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 800 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 800 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 830 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 9、珠溪中学 | | | | |
| 总长（m）: | | 600 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 1 | 防区数: | 16 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 7 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 7 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 8 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 32 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 14 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 112 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 14 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 56 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 35 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 140 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 35 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 140 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 93 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 372 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 372 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 93 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 186 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 256 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 64 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 64 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 2500 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 60 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 120 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 16 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 8 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 16 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 1 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 700 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 700 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 760 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 10、逸夫小学 | | | | |
| 总长（m）: | | 650 | 拐点: | 6 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 18 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 2 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 7 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 2 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 7 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 9 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 36 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 15 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 120 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 15 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 60 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 6 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 24 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 6 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 24 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 133 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 532 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 532 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 133 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 266 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 288 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 72 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 72 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 2800 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 65 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 130 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 18 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 9 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 18 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 0 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 800 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 800 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 830 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 11、青浦高级中学 | | | | |
| 总长（m）: | | 1400 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 37 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 17 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 17 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 18 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 72 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 34 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 272 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 34 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 136 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 294 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 1176 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 1176 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 294 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 588 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 592 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 148 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 148 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 5700 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 140 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 280 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 37 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 18 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 37 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 6 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | |  | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 | 1 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 1500 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 1500 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 1770 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 12、青教院附小 | | | | |
| 总长（m）: | | 680 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 19 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 8 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 8 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 9 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 36 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 16 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 128 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 16 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 64 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 141 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 564 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 564 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 141 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 282 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 304 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 76 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 76 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 2750 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 68 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 136 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 19 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 9 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 19 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 4 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 800 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 800 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 870 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 13、毓华学校 | | | | |
| 总长（m）: | | 1100 | 拐点: | 10 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 1 | 防区数: | 29 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 0 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 14 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 0 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 14 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 14 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 56 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 27 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 216 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 27 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 108 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 10 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 40 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 10 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 40 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 224 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 896 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 896 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 224 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 448 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 464 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 116 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 116 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 4500 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 110 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 220 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 29 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 14 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 29 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 1 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 1200 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 1200 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 1390 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 14、尚鸿小学 | | | | |
| 总长（m）: | | 720 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 20 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 2 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 8 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 2 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 8 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 10 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 40 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 17 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 136 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 17 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 68 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 149 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 596 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 596 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 149 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 298 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 320 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 80 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 80 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 3000 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 72 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 144 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 20 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 10 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 20 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 3 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 900 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 900 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 920 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 15、实验小学 | | | | |
| 总长（m）: | | 440 | 拐点: | 7 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 1 | 防区数: | 12 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 5 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 5 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 6 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 24 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 10 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 80 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 10 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 40 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 7 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 28 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 7 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 28 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 87 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 348 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 348 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 87 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 174 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 192 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 48 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 48 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 1800 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 44 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 88 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 12 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 6 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 12 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 1 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 4 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 0 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 600 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 600 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 560 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 16、崧泽学校 | | | | |
| 总长（m）: | | 1400 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 5 | 防区数: | 40 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 3 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 16 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 3 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 16 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 19 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 76 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 34 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 272 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 34 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 136 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 293 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 1172 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 1172 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 293 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 586 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 640 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 160 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 160 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 5700 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 140 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 280 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 40 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 19 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 40 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 5 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 8 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 1500 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 1500 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 1800 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 17、贝贝幼儿园 | | | | |
| 总长（m）: | | 320 | 拐点: | 50 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 1 | 防区数: | 9 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 0 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 4 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 0 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 16 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 7 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 56 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 7 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 28 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 50 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 200 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 50 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 200 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 19 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 76 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 76 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 19 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 38 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 144 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 36 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 36 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 1300 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 32 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 64 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 9 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 4 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 9 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 1 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 1 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 500 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 500 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 410 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 18、东方中学 | | | | |
| 总长（m）: | | 520 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 1 | 防区数: | 14 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 6 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 6 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 7 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 28 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 12 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 96 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 12 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 48 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 107 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 428 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 428 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 107 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 214 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 224 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 56 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 56 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 2100 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 52 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 104 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 14 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 7 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 14 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 1 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 700 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 700 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 660 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 19、佳信学校 | | | | |
| 总长（m）: | | 400 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 1 | 防区数: | 11 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 0 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 5 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 0 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 5 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 5 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 20 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 9 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 72 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 9 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 36 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 82 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 328 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 328 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 82 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 164 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 176 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 44 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 44 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 1700 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 40 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 80 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 11 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 5 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 11 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 1 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 1 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 500 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 500 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 510 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 20、青浦职校 | | | | |
| 总长（m）: | | 720 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 1 | 防区数: | 19 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 0 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 9 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 0 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 9 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 9 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 36 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 17 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 136 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 17 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 68 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 150 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 600 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 600 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 150 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 300 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 304 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 76 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 76 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 3000 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 72 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 144 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 19 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 9 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 19 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 1 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 900 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 900 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 910 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 21、崧淀中学 | | | | |
| 总长（m）: | | 680 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 3 | 防区数: | 20 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 8 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 8 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 9 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 36 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 16 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 128 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 16 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 64 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 141 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 564 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 564 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 141 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 282 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 320 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 80 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 80 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 2800 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 68 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 136 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 20 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 9 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 20 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 3 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 3 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 800 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 800 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 880 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 22、忆华里幼儿园 | | | | |
| 总长（m）: | | 360 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 11 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 4 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 5 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 20 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 8 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 64 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 8 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 32 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 73 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 292 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 292 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 73 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 146 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 176 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 44 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 44 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 1500 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 36 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 72 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 11 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 5 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 11 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 0 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 500 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 500 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 470 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 23、阳阳幼儿园 | | | | |
| 总长（m）: | | 320 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 11 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 4 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 5 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 20 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 8 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 64 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 8 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 32 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 63 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 252 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 252 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 63 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 126 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 176 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 44 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 44 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 1400 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 32 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 64 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 11 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 5 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 11 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 500 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 500 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 430 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 24、白鹤幼儿园 | | | | |
| 总长（m）: | | 360 | 拐点: | 6 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 1 | 防区数: | 10 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 4 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 5 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 20 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 8 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 64 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 8 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 32 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 6 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 24 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 6 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 24 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 71 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 284 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 284 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 71 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 142 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 160 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 40 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 40 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 1500 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 36 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 72 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 10 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 5 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 10 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 1 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 1 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 500 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 500 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 460 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 25、香花桥幼儿园 | | | | |
| 总长（m）: | | 320 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 1 | 防区数: | 9 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 0 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 4 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 0 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 16 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 7 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 56 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 7 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 28 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 65 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 260 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 260 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 65 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 130 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 144 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 36 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 36 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 1300 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 32 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 64 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 9 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 4 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 9 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 1 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 0 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 500 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 500 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 410 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 26、凤溪幼儿园 | | | | |
| 总长（m）: | | 320 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 10 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 0 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 4 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 0 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 16 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 7 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 56 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 7 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 28 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 65 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 260 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 260 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 65 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 130 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 160 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 40 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 40 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 1300 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 32 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 64 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 10 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 4 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 10 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 500 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 500 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 420 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 27、白鹤中学 | | | | |
| 总长（m）: | | 840 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 23 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 10 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 10 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 11 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 44 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 20 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 160 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 20 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 80 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 175 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 700 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 700 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 175 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 350 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 368 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 92 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 92 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 3400 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 84 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 168 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 23 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 11 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 23 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 1000 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 1000 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 1070 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 28、朱家角二幼 | | | | |
| 总长（m）: | | 350 | 拐点: | 3 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 1 | 防区数: | 10 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 4 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 5 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 20 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 8 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 64 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 8 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 32 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 3 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 12 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 3 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 12 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 72 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 288 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 288 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 72 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 144 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 160 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 40 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 40 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 1500 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 35 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 70 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 10 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 5 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 10 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 1 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 1 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 500 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 500 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 450 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 29、嵩华小学 | | | | |
| 总长（m）: | | 600 | 拐点: | 6 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 16 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 0 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 8 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 0 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 8 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 8 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 32 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 15 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 120 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 15 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 60 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 6 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 24 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 6 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 24 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 121 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 484 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 484 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 121 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 242 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 256 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 64 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 64 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 2500 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 60 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 120 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 16 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 8 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 16 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 3 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 700 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 700 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 760 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 30、实验幼儿园 | | | | |
| 总长（m）: | | 450 | 拐点: | 6 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 13 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 5 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 5 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 6 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 24 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 10 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 80 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 10 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 40 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 6 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 24 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 6 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 24 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 91 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 364 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 364 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 91 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 182 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 208 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 52 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 52 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 2000 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 45 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 90 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 13 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 6 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 13 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 600 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 600 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 580 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 31、秀涓幼儿园 | | | | |
| 总长（m）: | | 400 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 3 | 防区数: | 13 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 2 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 4 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 2 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 6 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 24 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 9 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 72 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 9 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 36 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 81 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 324 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 324 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 81 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 162 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 208 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 52 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 52 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 1800 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 40 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 80 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 13 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 6 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 13 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 3 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 6 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 500 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 500 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 530 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 32、金泽中学 | | | | |
| 总长（m）: | | 900 | 拐点: | 6 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 25 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 11 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 11 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 12 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 48 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 22 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 176 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 22 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 88 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 6 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 24 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 6 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 24 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 185 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 740 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 740 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 185 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 370 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 400 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 100 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 100 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 3800 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 90 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 180 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 25 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 12 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 25 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 0 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 1000 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 1000 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 1150 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 33、帕堤欧香幼儿园 | | | | |
| 总长（m）: | | 300 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 10 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 0 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 4 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 0 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 16 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 7 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 56 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 7 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 28 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 60 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 240 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 240 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 60 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 120 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 160 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 40 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 40 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 1400 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 30 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 60 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 10 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 4 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 10 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 400 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 400 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 400 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 34、清河湾中学 | | | | |
| 总长（m）: | | 800 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 23 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 10 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 10 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 11 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 44 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 20 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 160 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 20 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 80 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 165 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 660 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 660 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 165 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 330 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 368 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 92 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 92 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 3500 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 80 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 160 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 23 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 11 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 23 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 3 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 900 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 900 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 1030 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 35、甜甜乐幼儿园 | | | | |
| 总长（m）: | | 200 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 1 | 防区数: | 6 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 2 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 2 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 3 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 12 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 32 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 39 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 156 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 156 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 39 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 78 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 96 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 24 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 24 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 900 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 20 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 40 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 6 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 3 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 6 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 1 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 1 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 300 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 300 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 260 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 36、新青浦幼儿园 | | | | |
| 总长（m）: | | 300 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 1 | 防区数: | 9 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 0 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 4 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 0 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 16 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 7 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 56 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 7 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 28 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 60 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 240 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 240 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 60 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 120 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 144 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 36 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 36 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 1400 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 30 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 60 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 9 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 4 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 9 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 1 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 1 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 400 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 400 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 390 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 37、小蒸幼儿园 | | | | |
| 总长（m）: | | 260 | 拐点: | 6 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 9 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 1 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 3 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 1 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 3 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 16 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 6 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 48 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 6 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 24 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 6 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 24 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 6 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 24 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 49 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 196 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 196 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 49 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 98 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 144 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 36 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 36 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 1200 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 26 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 52 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 9 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 4 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 9 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 400 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 400 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 350 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 38、青少年活动中心 | | | | |
| 总长（m）: | | 450 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 14 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 2 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 5 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 2 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 5 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 7 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 28 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 11 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 88 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 11 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 44 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 91 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 364 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 364 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 91 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 182 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 224 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 56 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 56 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 2000 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 45 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 90 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 14 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 7 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 14 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 4 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 600 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 600 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 590 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 39、清河湾幼儿园 | | | | |
| 总长（m）: | | 450 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 1 | 防区数: | 13 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 0 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 6 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 0 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 6 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 6 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 24 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 11 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 88 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 11 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 44 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 92 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 368 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 368 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 92 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 184 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 208 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 52 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 52 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 1800 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 45 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 90 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 13 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 6 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 13 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 1 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 600 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 600 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 580 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 40、赵屯小学 | | | | |
| 总长（m）: | | 1250 | 拐点: | 8 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 2 | 防区数: | 34 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 2 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 15 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 2 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 15 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 17 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 68 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 31 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 248 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 31 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 124 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 8 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 32 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 8 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 32 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 257 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 1028 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 1028 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 257 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 514 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 544 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 136 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 136 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 5200 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 125 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 250 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 34 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 17 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 34 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 2 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 1400 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 1400 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 1590 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |
| 学校名称： | | 41、徐泾三幼 | | | | |
| 总长（m）: | | 360 | 拐点: | 4 | 单防区长度 | 40 |
| 弧长（m）: | | 0 | 门及断点: | 3 | 防区数: | 12 |
| 汇总点数: | |  | 墩间距： | 4 | 线制： | 4 |
| 电子围栏前端配置单 | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 名称 | | | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 单防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 3 | 台 |
| 2 | 双防区张力控制器（含电源、防雨箱） | | | 3 | 台 |
| 3 | 探测杆类 | 防攀爬四线单防测控杆(内置式) | | | 3 | 根 |
| 4 | 防攀爬四线双防测控杆(内置式) | | | 3 | 根 |
| 5 | 万向底座(承立杆) | | | 6 | 对 |
| 6 | 固定螺丝 | | | 24 | 颗 |
| 7 | 受力杆类 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 8 | 根 |
| 8 | 受力杆固定件 | | | 64 | 个 |
| 9 | 万向底座(承立杆) | | | 8 | 对 |
| 10 | 固定螺丝 | | | 32 | 个 |
| 11 | 转向杆 | 四线防攀爬承力杆(内置式) | | | 4 | 根 |
| 12 | 张力万向滑轮 | | | 16 | 个 |
| 13 | 万向底座(承立杆) | | | 4 | 对 |
| 14 | 固定螺丝 | | | 16 | 个 |
| 15 | 过线杆 | 四线中间支撑杆 | | | 72 | 根 |
| 16 | 支撑杆固定件 | | | 288 | 个 |
| 17 | 十字槽盘头螺钉 | | | 288 | 个 |
| 18 | 万向底座 | | | 72 | 个 |
| 19 | 固定螺丝 | | | 144 | 个 |
| 20 | 前端配件 | 束线器 | | | 192 | 个 |
| 21 | 张力自收紧弹簧 | | | 48 | 个 |
| 22 | 张力紧线器 | | | 48 | 个 |
| 23 | 张力线（400米/盘） | | | 1500 | 米 |
| 24 | 张力警示牌 | | | 36 | 块 |
| 25 | 警示牌固定件 | | | 72 | 个 |
| 26 | 警灯（室外） | | | 12 | 个 |
| 27 | 双防区警灯支架（通用） | | | 6 | 个 |
| 28 | 电源 | | | 12 | 个 |
| 29 | 红外对射 | 红外对射含支架 | | | 3 | 对 |
| 30 | 报警设备 | 报警主机 | | | 1 | 台 |
| 31 | 报警键盘 | | | 1 | 台 |
| 32 | 单防区模块 | | | 2 | 个 |
| 33 | 模拟显示 | 32路联动模块 | | | 1 | 块 |
| 34 | 模拟电子地图 | | | 1 | 块 |
| 35 | 信息处理 | 报警管理综合软件 | | | 1 | 套 |
| 36 | 打印机（含模块） | | | 1 | 台 |
| 37 | 线材 | 信号线 | | | 500 | 米 |
| 38 | 电源线 | | | 500 | 米 |
| 39 | pvc管 | | | 480 | 米 |
| 40 | 辅助材料 | | | 1 | 批 |