项目采购清单及其技术要求
	序号
	产品名称
	规格型号(mm)
	参考图片
	单位
	数量
	材质要求

	1
	升降课桌椅1（出样）
	600*420*升降
	[image: ]
	套
	2334
	须符合GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求的规定。
桌面板：采用ABS塑料，经高温加热一次注塑成型。外形作条状凹槽设计，便于放置书写工具，配挂钩，四周圆弧形，圆边圆角。面板底部有强化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。钢管尺寸为15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。
坐靠板：PP塑料分别一体成型。按人体工效学原理设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击，抗老化。
书箱：采用一级PP工程塑料，一体注塑成型，外径尺寸512*352*105mm，内径尺寸445*350*95mm，书箱底部应有加强筋以增加承重性。
两侧挂钩:采用PP塑料一体射出成型，在静止状态下可以承载10KG左右的挂物承重。
钢支架：上立柱采用25*54*1.5mm，下立柱采用30*70*1.5mm椭圆管，底脚采用25*54*1.5mm椭圆管，桌架链接书箱Y支架钢管采用20*40*1.2mm椭圆管。升降管侧面应有高度尺寸标识，尺寸精度5mm。
通过手摇杆来进行高低调节，传动齿轮及齿轮箱体采用铝合金，升降螺杆采用中碳钢T型螺纹传动，课桌档位高度10mm，共16档，调节高度160mm（600-760mm高度）。课椅档位高度10mm，共8档，调节高度80mm（360-440mm高度）。 
脚封套：尼龙材质，耐磨稳固。
喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚50-70um，附着力达到0级标准.具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。

	2
	升降课桌椅2
	600*420*升降
	[image: ]
	套
	2339
	须符合GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求的规定。
桌面板：采用ABS塑料，经高温加热一次注塑成型。外形作条状凹槽设计，便于放置书写工具，配挂钩，四周圆弧形，圆边圆角。面板底部有强化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。钢管尺寸为15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。
坐靠板：PP塑料分别一体成型。按人体工效学原理设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击，抗老化。
书箱：采用一级PP工程塑料，一体注塑成型，外径尺寸509*352*114mm，内径尺寸445*350*105mm，书箱底部应有加强筋以增加承重性。
两侧挂钩:采用PP塑料一体射出成型，在静止状态下可以承载10KG左右的挂物承重。
钢支架：上立柱采用25*54*1.5mm，下立柱采用30*70*1.5mm椭圆管，底脚采用25*54*1.5mm椭圆管，桌架链接书箱Y支架钢管采用20*40*1.2mm椭圆管。升降管侧面应有高度尺寸标识，尺寸精度5mm。
通过手摇杆来进行高低调节，传动齿轮及齿轮箱体采用铝合金，升降螺杆采用中碳钢T型螺纹传动，课桌档位高度10mm，共16档，调节高度160mm（660-820mm高度）。课椅档位高度10mm，共8档，调节高度80mm（380-480mm高度）。 
脚封套：尼龙材质，耐磨稳固。
喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚50-70um，附着力达到0级标准.具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。

	3
	升降课桌椅3
	650*450*升降
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	套
	1590
	须符合GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求的规定。
桌面板：采用ABS塑料，经高温加热一次注塑成型。外形作条状凹槽设计，便于放置书写工具，配挂钩，四周圆弧形，圆边圆角。面板底部有强化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。钢管尺寸为15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。
坐靠板：PP塑料分别一体成型。按人体工效学原理设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击，抗老化。
书箱：采用一级PP工程塑料，一体注塑成型，外径尺寸509*352*114mm，内径尺寸445*350*105mm，书箱底部应有加强筋以增加承重性。
两侧挂钩:采用PP塑料一体射出成型，在静止状态下可以承载10KG左右的挂物承重。
钢支架：上立柱采用25*54*1.5mm，下立柱采用30*70*1.5mm椭圆管，底脚采用25*54*1.5mm椭圆管，桌架链接书箱Y支架钢管采用20*40*1.2mm椭圆管。升降管侧面应有高度尺寸标识，尺寸精度5mm。
通过手摇杆来进行高低调节，传动齿轮及齿轮箱体采用铝合金，升降螺杆采用中碳钢T型螺纹传动，课桌档位高度10mm，共16档，调节高度160mm（660-820mm高度）。课椅档位高度10mm，共8档，调节高度80mm（380-480mm高度）。                                                     
脚封套：尼龙材质，耐磨稳固。
喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚50-70um，附着力达到0级标准.具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。

	4
	升降课桌椅4（椅子加网架）
	600*420*升降
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	套
	50
	须符合GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求的规定。
桌面板：采用ABS塑料，经高温加热一次注塑成型。外形作条状凹槽设计，便于放置书写工具，配挂钩，四周圆弧形，圆边圆角。面板底部有强化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。钢管尺寸为15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。
坐靠板：PP塑料分别一体成型。按人体工效学原理设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击，抗老化。
书箱：采用一级PP工程塑料，一体注塑成型，外径尺寸509*352*114mm，内径尺寸445*350*105mm，书箱底部应有加强筋以增加承重性。
两侧挂钩:采用PP塑料一体射出成型，在静止状态下可以承载10KG左右的挂物承重。
钢支架：上立柱采用25*54*1.5mm，下立柱采用30*70*1.5mm椭圆管，底脚采用25*54*1.5mm椭圆管，桌架链接书箱Y支架钢管采用20*40*1.2mm椭圆管。升降管侧面应有高度尺寸标识，尺寸精度5mm。
通过手摇杆来进行高低调节，传动齿轮及齿轮箱体采用铝合金，升降螺杆采用中碳钢T型螺纹传动，课桌档位高度10mm，共16档，调节高度160mm（660-820mm高度）。课椅档位高度10mm，共8档，调节高度80mm（380-480mm高度）。
脚封套：尼龙材质，耐磨稳固。
喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚50-70um，附着力达到0级标准.具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。

	5
	升降课桌椅5（桌、椅带网架）
	600*420*升降
	[image: 74792946d6979a9e43aa387705b5105]
	套
	250
	须符合GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求的规定。
桌面板：采用ABS塑料，经高温加热一次注塑成型。外形作条状凹槽设计，便于放置书写工具，配挂钩，四周圆弧形，圆边圆角。面板底部有强化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。钢管尺寸为15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。 
坐靠板：PP塑料分别一体成型。按人体工效学原理设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击，抗老化。
书箱：采用一级PP工程塑料，一体注塑成型，外径尺寸509*352*114mm，内径尺寸445*350*105mm，书箱底部应有加强筋以增加承重性。
两侧挂钩:采用PP塑料一体射出成型，在静止状态下可以承载10KG左右的挂物承重。
钢支架：上立柱采用25*54*1.5mm，下立柱采用30*70*1.5mm椭圆管，底脚采用25*54*1.5mm椭圆管，桌架链接书箱Y支架钢管采用20*40*1.2mm椭圆管。升降管侧面应有高度尺寸标识，尺寸精度5mm。
通过手摇杆来进行高低调节，传动齿轮及齿轮箱体采用铝合金，升降螺杆采用中碳钢T型螺纹传动，课桌档位高度10mm，共16档，调节高度160mm（660-820mm高度）。课椅档位高度10mm，共8档，调节高度80mm（380-480mm高度）。
脚封套：尼龙材质，耐磨稳固。
喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚50-70um，附着力达到0级标准.具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。

	6
	升降课桌椅6
	600*400*升降
	[image: c812578e97279906094f688703f8157]
	套
	300
	须符合GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求的规定。
桌面：采用ABS塑料，经高温加热一次注塑成型。外形作条状凹槽设计，便于放置书写工具，四周圆弧形，圆边圆角。面板底部有强化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。钢管尺寸为15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。  
书箱：采用一级PP工程塑料，一体注塑成型，书箱底部应有加强筋以增加承重性。
坐靠板：PP塑料分别一体成型。按人体工效学原理设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击，抗老化。
钢支架：桌椅脚采用25*50*1.5mm椭圆管，椅靠背支管15*30*1.5mm椭圆管，成45°倾斜形，便于坐立时双脚伸放。钢架可高低调节，档位高度10mm，共6档，调节高度60mm。脚底对称配塑胶防滑条。
脚封套：尼龙材质，耐磨稳固。
喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚50-70um，附着力达到0级标准.具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。

	7
	升降课桌椅7
	600*400*升降
	[image: 5a2502ff96e552f8df3e47581c48491]
	套
	90
	须符合GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求的规定。
桌面板：采用ABS塑料，经高温加热一次注塑成型。四周圆弧形，圆边圆角。面板底部有强化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。钢管尺寸为15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。
书箱：采用一级PP工程塑料，一体注塑成型，书箱底部应有加强筋以增加承重性。440×340×120±10mm。
坐靠板：PP塑料分别一体成型。按人体工效学原理设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击，抗老化。
钢支架：桌架钢架侧面为L型，底部为梯形。尺寸：R45x25x1.5mm， R34x16.5x1.5mm及1.5mm厚钢板组合焊接而成。椅子上架钢管尺寸为20×40mm±1mm×厚1.5mm，椅子下架钢管尺寸为16.5×34mm±1mm×厚1.5mm。
内升降机构：内升降机构由3mm厚钢板，高强度塑料滑块、不锈钢弹簧和不锈钢轴销组成。保证机构的高强度性和耐磨性。升降机构内置，钢架可高低调节，档位高度30mm，共3档，调节高度90mm。
喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚50-70um，附着力达到0级标准.具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。

	8
	升降课桌椅8
	600*400*升降
	[image: ab94316f2e538711bc4578f472ad314]
	套
	1000
	桌面板：采用E1级实木多层板，厚度≥16mm，正反热压防火板，厚度≥0.7mm，四角倒圆角。
坐靠板：采用E1级实木多层板，厚度≥10mm，正反热压防火板，厚度≥0.7mm，四角圆角。
书箱:采用一级冷轧钢板经模具冲压成型，裸板厚度≥0.7mm，底板有两道压轨,边沿部位折叠加强,冷轧钢板外露边缘界面做卷边处理，防止意外刮伤。
挂钩：右边侧片设有1个PP塑料注塑成型的挂钩，可拆卸。
钢架：采用国产钢管，主管采用20*49扁圆管，厚度≥1.2mm。
网篮：采用16mm圆管、5mm钢筋折弯焊接成型。
升降结构：侧片螺丝升降。侧片采用一级冷轧钢板压折而成，底边沿部位折叠加强。侧升降板≥0.9mm，单排升降孔，共7个孔，孔与孔间距30mm,可自由调节高度。
脚套：材质采用PP工程塑料注塑成型，抗压耐磨防滑，自锁式结构，不易脱落。
喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚50-70um，附着力达到0级标准.具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。

	9
	带边橱屏风办公桌
	屏风办公桌：950*700*1200                  边橱：1600*450*2200
	[image: 1655282784934]
	组
	19
	基材：E1级刨花板。桌面厚≥25mm,其余部件板材除斗底板外均≥18mm厚。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
屏风：采用新型铝材精密加工组合成型。宽度42mm, 型材厚度≥1.1mm，屏风呈L型，顶盖和侧封边均采用圆弧处理（半圆深21mm），转角柱采用1/4圆42mm宽异形铝材一次成型，上部200mm处为5mm厚磨砂条纹玻璃，下部采用三聚氰胺饰面密度板，厚度≥5mm。屏风采用插条连接，带走线槽拥有排线功能，可同时满足桌上供强弱电和桌下供强弱电。屏风整体接触面都要求弧形处理。 
穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落。
五金件：三节导轨、阻尼铰链等五金配件。 

	10
	带边橱办公桌1
	桌：1300*700*750/1200                        橱：1750*400*2200
	[image: b2d8e15ed4a67568e7f39437027f636]
	组
	48
	基材：E1级实木多层板。桌面厚度≥25mm,其余部件板材除斗底板外均≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。 
桌前落地屏风：铝合金型材框架，宽度40mm。其中装饰型材截面厚度≥1.2mm,结构型材截面厚度≥1.8mm，上部200mm处为5mm厚磨砂条纹玻璃，下部采用三聚氰胺饰面密度板，厚度≥5mm。预留走线槽，具备完善的走线功能。 
穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落。
五金件：阻尼铰链、三节导轨等五金配件。
其他：配置三斗活动柜1只。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。配同质键盘抽。

	11
	带边橱办公桌2
	桌：1200*700*750/1200                        橱：1750*350*2200
	[image: b2d8e15ed4a67568e7f39437027f636]
	组
	46
	基材：E1级实木多层板。桌面厚度≥25mm,其余部件板材除斗底板外均≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
桌前落地屏风：铝合金型材框架，宽度40mm。其中装饰型材截面厚度≥1.2mm,结构型材截面厚度≥1.8mm，上部200mm处为5mm厚磨砂条纹玻璃，下部采用三聚氰胺饰面密度板，厚度≥5mm。预留走线槽，具备完善的走线功能。
穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落。
五金件：阻尼铰链、三节导轨等五金配件。
其他：配置三斗活动柜1只。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。配同质键盘抽。
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	带边橱办公桌3
	桌：1100*600*750                                              橱：600*280*2000
	[image: ]
	组
	3
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨等五金配件。 

	13
	屏风办公桌1
	1400*1400*1100
	[image: ]
	组
	20
	基材：E1级刨花板，面板厚度≥25mm，其余部位厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
屏风：铝合金型材框架，宽度40mm。其中装饰型材截面厚度≥1.2mm,结构型材截面厚度≥1.8mm。屏风呈L形，上部200mm处为5mm厚磨砂条纹玻璃，下部采用三聚氰胺饰面密度板，厚度≥5mm。预留走线槽。具备完善的走线功能。
穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落。
五金件：三节导轨等五金配件。
其他要求：工作位桌面为连接L形，配置三斗活动柜。配键盘架。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。
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	屏风办公桌2
	1400*1400*1100
	[image: 微信图片_20200317210047]
	组
	10
	基材：E1级刨花板，桌面厚≥25mm,其余部件板材除斗底板外均≥18mm厚。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
屏风：铝合金型材框架，宽度30mm。其中装饰型材截面厚度≥1.2mm,结构型材截面厚度≥1.8mm。屏风呈L形，上部250mm处为5mm厚磨砂条纹玻璃，下部采用三聚氰胺饰面密度板，厚度≥5mm。预留走线槽。具备完善的走线功能。
穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落。
五金件：三节导轨、阻尼铰链等五金配件。
其他要求：配钢制高柜、板式三斗活动柜。工作位桌面为连接L形，高柜规格为300*600*1200，采用优质冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm，经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
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	屏风办公桌3
	1470*1470*1100
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	组
	3
	基材：E1级刨花板，面板厚度≥25mm，其余部位除斗底板外均≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
封边条：2mm同色封边条封边  
屏风：铝合金型材框架，宽度30mm。其中装饰型材截面厚度≥1.2mm,结构型材截面厚度≥1.8mm。屏风呈L形，上部200mm处为5mm厚磨砂条纹玻璃，下部采用三聚氰胺饰面密度板，厚度≥5mm。预留走线槽。具备完善的走线功能。 
穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落。
五金件：三节导轨、移门轮等五金配件。
其他要求：配置移门侧柜、活动柜。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。

	16
	屏风办公桌4（出样）
	1400*700*1200
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	组
	16
	基材：E1级刨花板，桌面厚≥25mm,其余部件除斗底板外板材均≥18mm厚。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
屏风：采用新型铝材精密加工组合成型。宽度42mm, 型材厚度≥1.1mm，屏风呈L型，顶盖和侧封边均采用圆弧处理（半圆深21mm），转角柱采用1/4圆42mm宽异形铝材一次成型，上部200mm处为5mm厚磨砂条纹玻璃，下部采用三聚氰胺饰面密度板，厚度≥5mm。屏风采用插条连接，带走线槽拥有排线功能，可同时满足桌上供强弱电和桌下供强弱电。屏风整体接触面都要求弧形处理。
穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落。
五金件：三节导轨等五金配件。
其他要求：配置三斗活动柜。抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。
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	办公桌1
	1200*700*750
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	张
	1
	基材：E1级实木多层板，面板厚度≥25mm，其余部位厚度≥18mm 
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落。
五金件：三节导轨等五金配件。
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	办公桌2
	1400*700*750
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	张
	7
	基材：E1级实木多层板，面板厚度≥25mm，其余部位除斗底板外厚度均≥18mm  
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
封边：2mm厚同色优质PVC封边。 
胶水：环保型胶水。
穿线盒：采用ABS塑料，分为上下部分，上下两部分螺纹旋转连接固定，确保线盖不会脱落。
五金件：三节导轨等五金配件。
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	办公桌3
	1400*700*750
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	张
	1
	基材：E1级实木多层板，面板厚度≥25mm，其余部位除斗底板外厚度均≥18mm  
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨、阻尼铰链等五金配件。
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	办公桌4
	1400*600*750
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	张
	15
	基材：E1级刨花板，面板厚度≥25mm，其余部位厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨等五金配件。
其他：桌面两边设置板式挡板，挡板高度为140mm。
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	办公桌5
	主桌：1600*700*750                      副桌：1400*400*650
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	组
	11
	基材：E1级实木多层板，面板厚≥25mm。其余部件板材除斗底板外均≥18mm厚
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨等五金配件。
桌架：国产钢管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。
其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。配同质键盘抽。 
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	办公桌6
	主桌：2000*900*750                                                   副桌：1800*450*650
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	组
	6
	基材：E1级实木多层板，面板厚≥40mm，其余部件板材除斗底板外均≥18mm厚。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链、三节导轨等五金配件。
其他要求：抽屉的斗前、斗墙和斗后板采用圆榫、三合一偏心件、胶水连接，底板开槽插入。配同质键盘抽。 
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	教师办公桌
	1200*600*750
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	张
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 
五金件：三节导轨等五金配件。
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	会议桌1
	4200*1400*750
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	张
	3
	基材：E1级实木多层板，面板、脚板厚度≥50mm，其余部位厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
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	会议桌2
	4200*1400*750
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	张
	1
	基材：E1级实木多层板，面板、脚板厚度≥50mm，其余部位厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
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	会议桌3
	5800*2800*750
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	张
	2
	基材：E1级实木多层板，面板、脚板厚度≥50mm，其余部位厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。 
其他要求：走线布设要求外部线路可通过多种方式接入桌面，安装话筒、底座侧面配有检修门。
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	会议桌4
	6000*1800*750
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	张
	1
	基材：E1级刨花板，台面厚度≥50mm,脚板厚度≥70mm，其余板材均为≥18mm厚。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
其他要求：走线布设要求外部线路可通过多种方式接入桌面，安装话筒、底座侧面配有检修门。
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	会议桌5
	7800*2800*750
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	张
	1
	基材：E1级实木多层板，面板、脚板厚度≥50mm，其余部位厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
其他要求：走线布设要求外部线路可通过多种方式接入桌面，安装话筒、底座侧面配有检修门。
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	活动桌1
	2400*1200*750
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	张
	1
	基材：桌面采用E1级实木多层板，厚≥25mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
桌架：国产钢管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。
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	活动桌2
	3600*1000*750
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	张
	3
	基材：桌面采用E1级实木多层板，厚≥25mm。 
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
桌架：国产钢管，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。
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	广播台
	1400*700*750
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	张
	1
	基材：E1级实木多层板，面板厚度≥25mm，其余部位除斗底板外厚度均≥18mm 
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨、阻尼铰链等五金配件。
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	前台1
	3160*700*1200
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	组
	1
	基材：E1级实木多层板，面板厚度≥25mm，其余部位除斗底板外厚度均≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨、阻尼铰链等五金配件。
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	前台2
	3300*450*1100
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	组
	1
	基材：E1级实木多层板，面板厚度≥25mm，其余部位除斗底板外厚度均≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨、阻尼铰链等五金配件。
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	条桌
	1400*400*750
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	张
	15
	基材：E1级实木多层板，面板厚度≥25mm，其余部位厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。 
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	操作台1
	3000*800*750
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	张
	1
	基材：E1级实木多层板，面板厚度≥25mm，其余部位除斗底板外厚度均≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。 
胶水：环保型胶水。 
五金件：阻尼铰链、三节导轨等五金配件。
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	操作台2
	1400*700*750
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	张
	1
	基材：E1级实木多层板，面板厚度≥25mm，其余部位除斗底板外厚度均≥18mm。 
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链、三节导轨等五金配件。
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	操作台3
	2000*500*550-850
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	张
	3
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
面板：人造大理石，厚度≥18mm  
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链、三节导轨等五金配件。
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	洽谈桌
	直径800*750
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	张
	2
	面板：人造大理石，厚度≥15mm，挂边15mm。 
钢架：国产钢管，厚度≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。
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	休闲桌
	直径600*750
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	张
	10
	面板：人造大理石，厚度≥15mm，挂边15mm。
钢架：国产钢管，厚度≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。

	40
	吧台1
	4000*600*1200
	[image: ]
	组
	1
	基材：E1级实木多层板，面板厚度≥25mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
钢架：国产钢架，厚度≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。
胶水：环保型胶水。                                        
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	吧台2
	3400*400*1200
	[image: ]
	组
	1
	基材：E1级实木多层板，面板厚度≥25mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。 
钢架：国产钢架，厚度≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。
胶水：环保型胶水。                                        
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	办公椅1
	530*610*900-990
	[image: ]
	把
	38
	坐垫、靠背：采用网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。
座底板：采用多层曲木板，厚度≥12mm。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。 
胶水：环保型胶水。
五星脚：ABS工程塑料，尼龙万向轮。
气压棒：行程100mm电镀气压棒，升降性能可达10万次以上。 

	43
	办公椅2
	575*660*940-1020 
	[image: ]
	把
	30
	坐垫、靠背：采用网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。
座底板：采用多层曲木板，厚度≥12mm。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。  
胶水：环保型胶水。
五星脚：ABS工程塑料，尼龙万向轮。
气压棒：行程100mm电镀气压棒，升降性能可达10万次以上。 
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	办公椅3
	560*580*890-980
	[image: 57766da7a6cf10a01d78f768f249460]
	把
	115
	坐垫、靠背：采用网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。
座底板：采用多层曲木板，厚度≥12mm。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。
胶水：环保型胶水。
五星脚：ABS工程塑料，尼龙万向轮。
气压棒：行程100mm电镀气压棒，升降性能可达10万次以上。 

	45
	办公椅4
	640*580*1080-1180 
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	把
	6
	面料：正视面采用头层牛皮，要求光泽度好，透气性强。
座底板：采用多层曲木板，厚度≥12mm。
扶手：采用ABS一次成型。 
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。
胶水：环保型胶水。
五星脚：ABS工程塑料，带尼龙万向轮。
气压棒：行程100mm电镀气压棒，升降性能可达10万次以上，具有后仰、升降功能。 

	46
	办公椅5
	600*660*960
	[image: ]
	把
	15
	坐垫、靠背：采用网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。
座底板：采用多层曲木板，厚度≥12mm。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。 
胶水：环保型胶水。
椅脚：国产钢架，弓字型，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。  
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	会议椅1
	570*550*960
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	张
	40
	面料：采用西皮，要求光泽度好，透气性强。
座底板：采用多层曲木板，厚度≥12mm。
扶手：采用不锈钢架及ABS一次成型。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。 
胶水：环保型胶水。
椅架：国产钢架，厚度≥1.5mm，弓字型，二氧化碳气体保护焊工艺，表面电镀处理。 

	48
	会议椅2
	660*640*1050
	[image: 36e166e1aabb2bb89c19859d64bc5f7]
	把
	244
	面料：采用西皮，要求光泽度好，透气性强。
座底板：采用多层曲木板，厚度≥12mm。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。
扶手：采用不锈钢架及ABS一次成型。
胶水：环保型胶水。
椅脚：国产钢架，弓字型，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面电镀处理。 

	49
	会客椅
	570*460*805
	[image: ]
	把
	4
	面料：采用西皮，要求光泽度好，透气性强。
座底板：采用多层曲木板，厚度≥12mm。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。
扶手：采用不锈钢架及ABS一次成型。
胶水：环保型胶水。 
椅脚：国产钢架，弓字型，壁厚≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面电镀处理。 

	50
	活动椅1
	520*560*750
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	把
	12
	采用PP塑料一次成型，符合人体工学，贴合后背，舒适透气，采用边角圆滑防磕碰
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	活动椅2
	620*650*750
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	把
	36
	椅架：优质榉木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
面料：采用布艺，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大 
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。  
胶水：环保型胶水。  

	52
	休闲椅1
	650*650*710
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	张
	8
	椅架：国产钢架，厚度≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，高温烤漆处理。 
面料：采用西皮，要求光泽度好，透气性强。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。

	53
	休闲椅2
	750*650*1000
	[image: ]
	张
	32
	椅架：优质橡木实木框架，榫卯结构，经干燥处理，含水率达国家标准。实木须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
面料：采用毛麻，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大 
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 
胶水：环保型胶水。  

	54
	洽谈椅
	480*430*870
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	把
	8
	钢架：国产钢架，厚度≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。
面料：采用西皮，要求光泽度好，透气性强。
座底板：采用多层曲木板，厚度≥12mm。 
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。
胶水：环保型胶水。                                        
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	吧椅1
	480*463*1050
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	张
	12
	钢架：国产钢架，厚度≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。
面料：采用西皮，要求光泽度好，透气性强。
座底板：采用多层曲木板，厚度≥12mm。 
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。
胶水：环保型胶水。                                        
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	吧椅2
	直径310*700
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	张
	6
	钢架：国产钢架，厚度≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。
凳面：采用优质多层曲木板一次成型，厚度≥12mm。 

	57
	茶水柜1
	1200*400*850
	[image: ]
	只
	1
	面板：人造大理石，厚度≥15mm，挂边25mm。
柜体基材：E1级刨花板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。 
五金件：阻尼铰链、三节导轨等五金配件。

	58
	茶水柜2
	800*400*800
	[image: ]
	只
	2
	面板：人造大理石，厚度≥15mm，挂边25mm。
柜体基材：E1级刨花板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。 
五金件：阻尼铰链、三节导轨等五金配件。

	59
	茶水柜3
	1200*400*800
	[image: ]
	只
	11
	基材：E1级实木多层板，面板厚度≥25mm，其余部位除斗底板外厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。 
五金件：阻尼铰链、三节导轨等五金配件。

	60
	茶水柜4
	800*400*800
	[image: ]
	只
	26
	基材：E1级实木多层板，面板厚度≥25mm，其余部位除斗底板外厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链、三节导轨等五金配件。

	61
	资料橱1
	800*400*2300
	[image: ]
	只
	10
	基材：E1级刨花板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。 
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。

	62
	资料橱2
	800*400*2000
	[image: ]
	只
	69
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。
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	资料橱3
	800*400*2000
	[image: ]
	只
	3
	基材：E1级刨花板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。
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	资料橱4
	1000*500*2000
	[image: ]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。  
五金件：阻尼铰链等五金配件。
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	资料橱5
	1000*500*2200
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级优质实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。 
五金件：阻尼铰链等五金配件。
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	资料橱6
	1000*450*2200
	[image: ]
	只
	12
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。

	67
	资料橱7
	1200*450*2000
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	只
	3
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。

	68
	资料橱8
	4000*500*2000
	[image: ]
	组
	2
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨、阻尼铰链等五金配件。
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	资料橱9
	5700*500*2000
	[image: ]
	组
	2
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨、阻尼铰链等五金配件。

	70
	储物柜1
	800*400*2000
	[image: ]
	只
	62
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。

	71
	储物柜2
	1000*550*2200
	[image: ]
	只
	18
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。

	72
	储物柜3
	850*420*2000
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	只
	5
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。 

	73
	组合储物柜
	2400*400*2600
	[image: 1642034692(1)]
	组
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。
鞋柜坐垫：阻燃耐磨PU皮软包。
其他：下层安装绿板。 

	74
	储物高柜
	800*400*1400
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-ZT02002GT-30.jpg]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。   

	75
	储物高橱（到顶）
	1650*600*3000
	[image: ]
	组
	1
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。
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	衣柜1
	800*500*2000
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	只
	2
	基材：E1级优质刨花板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。
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	衣柜2
	900*420*2200
	[image: ] [image: ]
	只
	3
	基材：E1级刨花板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。 
五金件：阻尼铰链等五金配件。
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	衣柜3
	1000*450*2200
	[image: ]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。
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	衣柜4
	1000*550*2200
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。

	80
	衣柜5
	1200*500*2000
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。                                           

	81
	衣柜6
	1600*600*2400
	[image: C:/Users/乔倩倩/AppData/Local/Temp/picturecompress_20220112211817/output_1.jpgoutput_1]
	组
	2
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨、移门轮等五金配件。

	82
	衣柜7
	2000/650*500*2000
	[image: ]
	组
	1
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链、三节导轨等五金配件。

	83
	工具柜
	900*400*2000
	[image: ]
	只
	7
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。

	84
	矮柜1
	1000*400*900
	[image: ]
	只
	38
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。 
胶水：环保型胶水。 
五金件：阻尼铰链等五金配件。

	85
	矮柜2
	800*400*1000
	[image: ]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。

	86
	矮柜3
	600*500*750
	[image: ]
	只
	15
	基材：E1级刨花板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。

	87
	矮柜4
	800*450*700
	[image: ]
	只
	15
	基材：E1级刨花板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨等五金配件。

	88
	矮柜5
	1000*430*1000
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级刨花板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。  

	89
	矮柜6
	1600*400*1200
	[image: ]
	组
	14
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。 

	90
	钢制更衣柜1
	900*500*1850
	[image: 微信截图_20220117170331]
	只
	2
	材料：一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。
喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
五金件：暗卡拉手等五金配件。

	91
	钢制更衣柜2
	900*500*1850
	[image: ]
	只
	2
	材料：一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。
喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
五金件：暗卡拉手等五金配件。

	92
	钢制更衣柜3
	1400*400*2100
	[image: 1313b3e161e5ca37f9eda59e75555b0]
	只
	3
	材料：一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。
喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
五金件：暗卡拉手等五金配件。

	93
	钢制更衣柜4
	1000*400*2000
	[image: C:\Users\xxh\AppData\Roaming\Tencent\Users\9929091\QQ\WinTemp\RichOle\3J292YN{$~INC9W6)R3L1E2.png]
	只
	1
	材料：一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。
喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
五金件：暗卡拉手等五金配件。

	94
	钢制文件柜1
	900*400*1850
	[image: ]
	只
	2
	材料：一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。
喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
五金件：暗卡拉手等五金配件。

	95
	钢制文件柜2
	800*400*1850
	[image: ]
	只
	10
	材料：一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。
喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
五金件：暗卡拉手等五金配件。

	96
	钢制文件柜3
	900*400*1850
	[image: ]
	只
	15
	材料：一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。
喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
五金件：暗卡拉手等五金配件。

	97
	钢制文件柜4
	900*400*2240
	[image: ec55aeba646ba3998c4e1f59b0d0931]
	只
	10
	材料：一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。
喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
五金件：暗卡拉手等五金配件。

	98
	钢制矮柜
	900*400*780
	[image: 微信截图_20220217183352]
	只
	2
	材料：一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。 
喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
五金件：暗卡拉手等五金配件。

	99
	档案柜
	900*400*1850
	[image: ]
	只
	1
	材料：一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。
喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
五金件：暗卡拉手等五金配件。

	100
	储物架
	1400*500*2000
	[image: bc9d2ddaf343cd72a7f073cc33ed907]
	只
	64
	主架：全钢材质，立柱采用40*80*1.5mm、横梁采用40*60*1.5mm 
层板：设置四层活动层板，层板采用一级冷轧钢板，厚度≥0.8mm 
经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。

	101
	阅览吧台柜
	3200*600*1100
	[image: ]
	组
	1
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。 

	102
	书架
	4000*350*2000
	[image: ]
	组
	1
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。  

	103
	演讲台1
	580*500*1100
	[image: 0364f1b195c7b16700e2adbd46e0557]
	张
	1
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
油漆：经过十二次喷烤漆（六底、四面、二光）高温烤制
胶水：环保型胶水  

	104
	演讲台2
	600*500*1100
	[image: 62c9356a4b8b3e346103b9390850989]
	张
	1
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
油漆：经过十二次喷烤漆（六底、四面、二光）高温烤制
胶水：环保型胶水   

	105
	值班床
	1200*450*2000
	[image: ]
	张
	2
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
优质品牌席梦思，一面软硬度适中，一面较硬，可以根据睡眠习惯和年龄段来翻转使用 

	106
	床头柜
	400*400*600
	[image: ]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨等五金配件。

	107
	软包休息凳
	2000*450*450
	[image: ]
	组
	2
	基材：E1级实木多层板，厚度≥18mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
面料：采用西皮，要求光泽度好，透气性强。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹力35%以上。

	108
	长方桌1
	1200*600*540
	[image: 1614682937(1)]
	张
	26
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板为E1级实木多层板。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
脚架：走司45*20mm，脚直径48mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：面板和走司采用8个环保ABS材质三角连接件连接、桌架和走司采用4个环保ABS材质直角连接件连接，桌腿采用TPE橡胶专用脚套（φ50*40mm）。

	109
	长方桌2
	1200*600*540
	[image: 1614682937(1)]
	张
	46
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板为E1级实木多层板。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
脚架：走司45*20mm，脚直径48mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：面板和走司采用8个环保ABS材质三角连接件连接、桌架和走司采用4个环保ABS材质直角连接件连接，桌腿采用TPE橡胶专用脚套（φ50*40mm）。

	110
	长方桌3
	1200*600*540
	[image: ]
	张
	30
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板为E1级桦木多层板。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：优质防火板贴面制作，厚度≥0.7mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
脚架：走司45*20mm，脚直径48mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	111
	长方桌4
	1200*600*460
	[image: ]
	张
	5
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板为E1级实木多层板。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：优质防火板贴面制作，厚度≥0.7mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
四周包边：阻燃耐磨PU皮软包。 
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
脚架：走司45*20mm，脚直径48mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	112
	长方桌5
	1000*600*450
	[image: C:\Users\shjheji\Desktop\郭欣欣\2020价格表\所有图片\KB4-MTD202T.jpg]
	张
	12
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板采用E1级实木多层板，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
四周包边：阻燃耐磨PU皮软包。
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
脚架：脚直径48mm，圆角圆边。 
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。 

	113
	长方桌6
	1250*550*450
	[image: C:\Users\shjheji\Desktop\郭欣欣\2020价格表\所有图片\KB4-MTD202T.jpg]
	张
	5
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板采用E1级实木多层板，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
四周包边：阻燃耐磨PU皮软包。
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
脚架：脚直径48mm，圆角圆边。 
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。 

	114
	长方桌7
	1200*720*550
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	张
	2
	基材：采用樟子松防腐木，经高温防腐及烘干处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
油漆：采用优质环保户外防护漆，三底两面工艺，亮光，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。
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	小方桌1
	600*600*580
	[image: 1614682803(1)]
	张
	62
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板为E1级实木多层板。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
脚架：走司45*20mm，脚直径48mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：面板和走司采用8个环保ABS材质三角连接件连接、桌架和走司采用4个环保ABS材质直角连接件连接，桌腿采用TPE橡胶专用脚套（φ50*40mm）。
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	小方桌2（出样）
	600*600*460
	[image: 1614682803(1)]
	张
	86
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板为E1级实木多层板。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
脚架：走司45*20mm，脚直径48mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：面板和走司采用8个环保ABS材质三角连接件连接、桌架和走司采用4个环保ABS材质直角连接件连接，桌腿采用TPE橡胶专用脚套（φ50*40mm）。
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	小方桌3
	600*600*450
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	张
	20
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板采用E1级实木多层板，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
四周包边：阻燃耐磨PU皮软包。
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
脚架：脚直径48mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。 
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	小方桌4
	600*600*460
	[image: 1646210575(1)]
	张
	10
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板为E1级实木多层板。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：优质防火板贴面制作，厚度≥0.7mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
四周包边：阻燃耐磨PU皮软包。
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
脚架：走司45*20mm，脚直径48mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
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	小方桌5
	600*600*540
	[image: 1646210575(1)]
	张
	32
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板为E1级桦木多层板。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：优质防火板贴面制作，厚度≥0.7mm，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
脚架：走司45*20mm，脚直径48mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	120
	小方桌6
	800*600*450
	[image: ]
	张
	8
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板采用E1级实木多层板，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
四周包边：阻燃耐磨PU皮软包。
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。 
脚架：脚直径48mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。 
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	小方桌7
	800*600*460
	[image: ]
	张
	12
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板采用E1级实木多层板，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
四周包边：阻燃耐磨PU皮软包。 
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
脚架：脚直径48mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。 
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	圆桌
	φ800*450
	[image: 1655354727(1)]
	张
	8
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板采用E1级实木多层板，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
四周包边：阻燃耐磨PU皮软包。
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
脚架：脚直径48mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。 
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	半圆桌1
	直径800*460
	[image: 1586407636(1)]
	张
	8
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板采用E1级实木多层板，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
四周包边：阻燃耐磨PU皮软包。
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
脚架：脚直径48mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。 
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	半圆桌2
	直径1200*540
	[image: ]
	张
	8
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板为E1级实木多层板。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
脚架：走司45*20mm，脚直径48mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
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	扇形桌
	1000*500*580
	[image: C:\Users\shjheji\Desktop\郭欣欣\2020价格表\所有图片\KB4-GYA204T-V01-30.jpg]
	张
	8
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板为E1级实木多层板。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
脚架：走司45*20mm，脚直径48mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
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	梯形桌
	1200*600*580
	[image: 1642346533(1)]
	张
	4
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板为E1级实木多层板。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
脚架：走司45*20mm，脚直径48mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
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	折叠桌
	800*600*460
	[image: 612448154635737924]
	张
	10
	基材：桌脚采用优质桦木实木，面板为E1级实木多层板。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
桌面板：厚≥18mm，纹理自然，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
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	叠叠床1
	1300*560*200
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	张
	485
	基材：樟子松实木指接板，厚≥15mm，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
床架：四周边框120mm高，圆边圆角，下沿离地70mm。
床板：优质松木板，厚≥10mm五根，间距须符合幼儿使用标准，托档四根，粗光倒棱。
床脚：樟子松实木，48*48mm。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，木本色，半亚光，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。 
其他：每10张床配4个可定位万向轮以便于移动整理。
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	叠叠床2
	1100*600*250
	[image: 叠叠床]
	张
	45
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
床架：四周边框120mm高，圆边圆角，下沿离地70mm。
床板：优质松木板，厚≥10mm五根，间距须符合幼儿使用标准，托档四根，粗光倒棱。
床脚：樟子松实木，48*48mm。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：每10张床配4个可定位万向轮以便于移动整理。
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	叠叠床3
	1400*580*250
	[image: 叠叠床]
	张
	192
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
床架：四周边框120mm高，圆边圆角，下沿离地70mm。
床板：优质松木板，厚≥10mm五根，间距须符合幼儿使用标准，托档四根，粗光倒棱。
床脚：樟子松实木，48*48mm。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：每10张床配4个可定位万向轮以便于移动整理。
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	叠叠床4
	1100*600*200
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	张
	50
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
床架：四周边框150mm高，圆边圆角，下沿离地50mm。
床板：E1级实木多层板，厚≥12mm，均匀开设透气孔。
床脚：E1级实木多层板，厚≥15mm
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：每10张床配送4个轮子以便于移动整理。
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	叠叠床5
	1300*550*200
	[image: 1586712339(1)]
	张
	175
	床框：采用优质钢架，厚度≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，酸洗磷化，静电喷涂，床头和床尾采用PE安全塑料一次成型。
床垫：透气尼绒网布。
其他：每10张床配送4个轮子以便于移动整理。
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	叠叠床6
	1380*600*285
	[image: 1586712912(1)]
	张
	105
	PE安全塑料一次成型。
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	靠背椅1（出样）
	260*260*230/520
	[image: 1614763046(1)]
	把
	720
	基材：椅脚采用优质桦木实木，坐板为E1级实木多层板。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
坐板：厚≥12mm，桦木实木包边，纹理自然，圆角圆边。 
椅架：走司45*20mm，脚46*20mm，中档23*20mm，圆角圆边，榫卯结构。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：椅脚采用TPE橡胶专用脚套（50*20*43-45mm）。
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	靠背椅2
	260*260*230/460
	[image: 1655338512(1)]
	把
	110
	基材：椅脚采用优质桦木实木，坐板为E1级实木多层板。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
坐板：厚≥12mm，桦木实木包边，纹理自然，圆角圆边。 
椅架：走司45*20mm，脚46*20mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：椅脚采用TPE橡胶专用脚套（50*20*43-45mm）。
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	靠背椅3
	300*330*300/580
	[image: E:\报价用图\2019\KB5-VNXC25-V02.jpg]
	把
	72
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
坐板：E1级实木多层板，厚≥15mm。
椅架：走司40*18mm，脚55*18mm，中档35*18mm，圆角圆边。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
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	靠背椅4
	320*300*230/460
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB5-HDA22-78.jpg]
	把
	100
	坐板：PE安全塑料一次成型 
椅架：国产优质圆管，厚度≥1.2mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面抛丸除锈，静电喷涂。
脚套：优质橡塑脚套
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	靠背椅5
	320*300*230/460
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB5-YFM22-78.jpg]
	把
	100
	坐板：PE安全塑料一次成型 
椅架：国产优质圆管，厚度≥1.2mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面抛丸除锈，静电喷涂。
脚套：优质橡塑脚套
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	靠背椅6
	530*360*280/560
	[image: 1615356617(1)]
	把
	120
	PE安全塑料一次成型。
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	教师椅
	350*350*360/700
	[image: 34936652c5e43bdb0535c7622b8b6e2]
	把
	16
	基材：椅脚采用优质桦木实木，坐板为E1级实木多层板。木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
坐板：厚≥12mm，桦木实木包边，纹理自然，圆角圆边。 
椅架：走司45*20mm，脚46*20mm，中档20*20mm，圆角圆边，榫卯结构。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
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	圆凳
	φ260*300
	[image: 圆凳]
	张
	72
	基材：E1级实木多层板，厚度≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：凳脚折弯成弧形保证安全与稳固。
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	黑板架
	600*400*1200
	[image: 1586707527(1)]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：正反面安装绿板、白板。
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	涂鸦黑板架
	1350*450*700
	[image: ]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：正反面安装白板和绿板，底部配置可定位万向轮。
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	黑板柜1
	680*540*1250
	[image: 1586705952(1)]
	只
	3
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：正反面安装磁性白板和绿板，底部配置可定位万向轮。
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	黑板柜2
	1000*350*1100
	[image: 1655339891(1)]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：两面可根据要求安装白板、绿板或软木板，配置可定位万向轮。
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	黑板柜3
	1100*350*1200
	[image: 1655339891(1)]
	只
	13
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：两面可根据要求安装白板、绿板或软木板，配置可定位万向轮。
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	茶杯橱1
	680*420*800
	[image: 1631261366(1)]
	只
	5
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 
五金件：阻尼铰链等五金配件。
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	茶杯橱2
	680*420*800
	[image: 1631261366(1)]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。
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	茶杯橱3
	680*450*820
	[image: 1586619244(1)]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。
其他：侧门安装不锈钢纱网。
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	茶杯橱4
	680*450*800
	[image: 1586619244(1)]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。
其他：侧门安装不锈钢纱网。                             
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	户外茶杯橱
	450*420*800
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-GM003.jpg]
	只
	7
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。
其他：底部配置可定位万向轮，侧门安装不锈钢纱网。
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	衣帽柜1
	1200*350*1100
	[image: ]
	只
	5
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
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	衣帽柜2
	1350*400*1200
	[image: 衣帽柜]
	只
	6
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 
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	衣帽柜3
	1000*350*1100
	[image: 1586713045(1)]
	只
	6
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 
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	衣帽柜4
	1500*400*1100
	[image: 1645682754(1)]
	只
	12
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
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	衣帽柜5
	1200*400*1100
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-YF007-30.jpg]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 

	157
	衣帽柜6
	1200*400*1200
	[image: 1642337092(1)]
	只
	14
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 
其他：底部配置可定位万向轮。
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	衣帽柜7
	1100*350*1200
	[image: 1586704096(1)]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 
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	化妆衣帽柜
	650*550*1100
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。
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	户外衣帽柜
	1000*350*1000
	[image: ]
	只
	9
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：配置可定位万向轮。
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	白色衣帽柜
	1200*430*1180
	[image: 921e3527b7df8f33dde7678d2fc2fbe.jpg]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。
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	四格衣帽横柜
	600*350*820
	[image: 1655372370(1)]
	只
	10
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。                                                                    
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	植物架1
	1160*330*910
	[image: 1586765366(1)]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。  
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	植物架2
	1200*350*900
	[image: 02504bfb2f6e80ea65745539ebacc79]
	只
	22
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
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	图书柜1
	800*300*1200
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-NVA019-V01.jpg]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
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	图书柜2
	900*350*800
	[image: 1586698838(1)]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。
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	图书柜3
	900*350*600
	[image: ]
	只
	3
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。 
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	图书柜4
	1200*500*1290
	[image: 1642338408(1)]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
座垫面料：采用西皮，要求光泽度好，透气性强。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 
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	图书柜5
	900*350*600
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。
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	图书柜6
	900*350*750
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。
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	图书柜7
	925*480*980
	[image: ]
	只
	3
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
备注：配置可定位万向轮。

	172
	旋转书架
	φ600*850
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。
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	移动小书架
	600*550*400
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。
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	书架储物柜
	850*400*700
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。
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	造型书柜
	1600*350*1250
	[image: ]
	组
	4
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
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	图书岛
	1300*800*600
	[image: 1586763860(1)]
	组
	3
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
坐垫：采用布艺，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。
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	玩具柜1
	1000*350*800
	[image: 1586614585(1)]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。
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	玩具柜2
	1000*350*800
	[image: 1586620691(1)]
	只
	3
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。
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	玩具柜3
	1000*350*800
	[image: 1615451415(1)]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 
其他：底部配置可定位万向轮。
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	玩具柜4
	800*300*800
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-MLG1A008-30.jpg]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：含塑料框。
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	玩具柜5
	1000*350*600
	[image: 1586614939(1)]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。
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	玩具柜6
	1000*400*780
	[image: ]
	只
	12
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：移动抽屉底部配置万向轮。
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	玩具柜7
	500*300*750
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨等五金配件。  
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	玩具柜8
	900*350*600
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-MTD022-V01-82.jpg]
	只
	8
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。

	185
	玩具柜9
	900*350*600
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-MTD027-V01-82.jpg]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。
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	玩具柜10
	900*350*350
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-MTD016-V01-82.jpg]
	只
	6
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。 
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。
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	玩具柜11
	900*350*600
	[image: 1586618603(1)]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。
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	玩具柜12
	900*350*600
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。
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	玩具柜13
	600*600*600
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-MTD030-82.jpg]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。
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	玩具柜14
	800*300*600
	[image: 1586618847(1)]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
备注：含塑料框                                              
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	玩具柜15
	1400*400*850
	[image: ]
	只
	6
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨等五金配件。
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	玩具柜16
	1100*350*750
	[image: C:/Users/45923/AppData/Local/Temp/kaimatting/20210512161333/output_aiMatting_20210512161335.pngoutput_aiMatting_20210512161335]
	只
	8
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨等五金配件。
其他：底部配置可定位万向轮。
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	玩具柜17
	1000*400*800
	[image: ]
	只
	15
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
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	玩具柜18
	1000*400*600
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-HDSA018-30.jpg]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮，后背板为磁性白板。
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	玩具柜19
	880*300*600
	[image: 2074a821390a4bb369514165a41f812]
	只
	7
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
备注：含塑料框。
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	玩具柜20
	1000*400*800
	[image: ]
	只
	15
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
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	玩具柜21
	1000*400*600
	[image: 125e2550df092c63fa14431a35e10ed]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。
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	玩具柜22
	1000*400*600
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-HDSA004-30.jpg]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮，后背板为磁性白板。

	199
	玩具柜23
	1000*400*600
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-HDSA017-30.jpg]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 
其他：底部配置可定位万向轮，后背板为磁性白板。

	200
	玩具柜24
	900*400*600
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-HDSA022-30.jpg]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	201
	玩具柜25
	1000*400*800
	[image: 1644915625(1)]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	202
	玩具柜26
	1000*350*800
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-GY19004-30.jpg]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	203
	玩具柜27
	1000*350*600
	[image: 1586614939(1)]
	只
	3
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	204
	玩具柜28
	1000*400*600
	[image: a114ada86f66796f752e0191afdb64f]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	205
	玩具柜29
	1000*400*700
	[image: a0b3f9b2ef51d232191710df967f05d]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	206
	玩具柜30
	1000*400*700
	[image: 4108a1742768f3963944efaddf184e5]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	207
	玩具柜31
	1000*350*800
	[image: 977e99a98fff2170431a15542fda7e6]
	只
	5
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	208
	玩具柜32
	1000*400*600
	[image: f60ec41dc37c7d73c0fce9e3685125d]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	209
	玩具柜33
	1010*360*1200
	[image: 1642350094(1)]
	只
	5
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	210
	玩具柜34
	1000*400*700
	[image: 7dce31dea6f64c526baa2a74295d9ee]
	只
	6
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	211
	玩具柜35
	600*600*600
	[image: 9a844eae5eb670ca62fb5cb24b18539]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	212
	玩具柜36
	400*400*1100
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-YF027-30.jpg]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。  

	213
	玩具柜37
	1000*400*800
	[image: 1644915697(1)]
	只
	9
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 
其他：底部配置可定位万向轮，后背板为软木板。

	214
	玩具柜38
	1000*480*750
	[image: 1586749960(1)]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	215
	玩具柜39
	1000*350*800
	[image: 1586620691(1)]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	216
	玩具柜40
	1000*350*750
	[image: a04982b25de650b798b07f639de4902]
	只
	12
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。 

	217
	玩具柜41
	1000*350*600
	[image: 2d9bd5afde3420d6c2471aeb285cfd1]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	218
	玩具柜42
	1000*350*750
	[image: b35b9a2286c6bb0523533eb158b77a1]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。  

	219
	玩具柜43
	350*350*600
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 
其他：底部配置可定位万向轮。

	220
	玩具柜44
	800*300*600
	[image: 1586618847(1)]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
备注：含塑料框                                              

	221
	玩具柜45
	600*600*600
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-GY19013-V01-30.jpg]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	222
	玩具柜46
	900*350*1200
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB4-MLGP002-V01-30.jpg]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 

	223
	玩具柜47
	650*350*600
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-GY19022.jpg]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	224
	玩具柜48
	800*350*1350
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB4-MLGP003-V01-30.jpg]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 

	225
	玩具柜49
	540*350*600
	[image: ff8f512779c3e579a79aa51fb4feb37]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 

	226
	玩具柜50
	540*350*800
	[image: 13d07f607e462036c56fdc7e7580cce]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	227
	玩具柜51
	800*350*600
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\TF0115-V02.jpg]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	228
	玩具柜52
	850*350*1300
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB4-GY004.jpg]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：正反面安装磁性白板，底部配置可定位万向轮。

	229
	玩具柜53
	1200*350*750
	[image: 81f338c13f3255e253bac32a9e9d940]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。  

	230
	玩具柜54
	350*350*750
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-GY19007-30.jpg]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	231
	玩具柜55
	900*350*600
	[image: ]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。 

	232
	玩具柜56
	900*350*600
	[image: ]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。 
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。

	233
	玩具柜57
	900*350*600
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。

	234
	玩具柜58
	900*350*350
	[image: ]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。 

	235
	玩具柜59
	600*600*600
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-MTD030-82.jpg]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。 
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。

	236
	玩具柜60
	600*600*750
	[image: ]
	只
	4
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。  

	237
	玩具柜61
	1000*350*750
	[image: ]
	只
	6
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。

	238
	玩具柜62（洗涤台）
	600*350*600
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。 
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。 
五金件：阻尼铰链等五金配件。

	239
	玩具柜63（洗涤台）
	600*350*600
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。 
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。

	240
	玩具柜64（洗涤台）
	600*400*600
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-HDSA012-30.jpg]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	241
	玩具柜65（灶台）
	600*350*600
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。 
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。 

	242
	玩具柜66（灶台）
	380*380*500
	[image: ]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	243
	玩具柜67（灶台）
	600*350*600
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。

	244
	玩具柜68（灶台）
	600*400*600
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-HDSA011-30.jpg]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	245
	玩具柜69（冰箱）
	400*380*700
	[image: ]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	246
	玩具柜70（洗衣机）
	380*380*500
	[image: ]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	247
	玩具柜71（洗碗机）
	380*380*500
	[image: ]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 

	248
	玩具柜72（碗柜）
	480*350*680
	[image: ]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	249
	玩具柜73(水槽柜)
	480*350*500
	[image: ]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	250
	玩具柜74（厨房4件套）
	2000*350*680
	[image: 13b2233fde73c7054ad6ee21afc83a6]
	套
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 

	251
	玩具柜75（区角入口）
	750*380*1200
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	252
	玩具柜76（区角入口）
	800*200*1640
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 

	253
	玩具柜77（城堡入口）
	2500*350*1600
	[image: ]
	组
	1
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
侧板：阻燃耐磨PU皮软包。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。

	254
	玩具柜78（小屋入口）
	600*110*1250
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB4-HDSAP001-30.jpg]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 

	255
	玩具柜79（森林入口门头）
	1250*50*1800
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB4-MLGP001-30.jpg]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。  

	256
	玩具柜80（贩卖台）
	600*400*1100
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB4-HDSAP002-30.jpg]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：后背板为磁性白板。                                  

	257
	玩具柜81（布偶台）
	600*400*1100
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB4-HDSAP003-30.jpg]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：后背板为磁性绿板。                                                 

	258
	玩具柜82（彩虹房）
	1910*940*1270
	[image: ]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 

	259
	玩具柜83（碗盘柜）
	1200*500*1150
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\HW1-S017.jpg]
	只
	1
	基材：采用樟子松防腐木，经高温防腐及烘干处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
油漆：采用优质环保户外防护漆，三底两面工艺，亮光，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。

	260
	玩具柜84（厨房娃娃家）
	800*370*830
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。                                                                    

	261
	玩具柜85（娃娃家橱柜）
	1800*370*830
	[image: 1645682848(1)]
	组
	3
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。                                           

	262
	玩具柜86（多功能厨房）
	1000*400*1080
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-RP208-V02.jpg]
	只
	3
	基材：E1级实木多层板，厚度≥15mm。
饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
封边：2mm厚同色优质PVC封边。
胶水：环保型胶水。

	263
	玩具柜87（厨房柜)
	1200*500*1150
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\HW1-S016-V01.jpg]
	只
	1
	基材：采用樟子松防腐木，经高温防腐及烘干处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。 
油漆：采用优质环保户外防护漆，三底两面工艺，亮光，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。

	264
	组合玩具柜1
	1600*350*1150
	[image: 1586766121(1)]
	组
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	265
	组合玩具柜2
	1600*400*1100
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	266
	组合玩具柜3
	4500*350*1100
	[image: 8cb37d5e1355739db19fcaf62bcb486]
	组
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。    

	267
	角色扮演小医院
	1000*400*1100
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 

	268
	角色扮演木偶台
	1000*400*1100
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 

	269
	角色扮演餐吧
	800*1000*1100
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。  

	270
	小超市1
	1000*500*1150
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	271
	小超市2
	800*400*700
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	272
	化妆台凳
	化妆台840*460*760       圆凳300*300*210
	[image: 1586757587(1)]
	组
	2
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
侧板、凳面：阻燃耐磨PU皮软包。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。 

	273
	梳妆台椅
	800*350*900
	[image: 1586759687(1)]
	套
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 

	274
	积木操作柜
	800*350*800
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-NWA016.jpg]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 
其他：底部配置可定位万向轮。

	275
	美劳用品柜
	1000*350*1050
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\KB1-NWA038.jpg]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	276
	两格储物柜
	1000*400*800
	[image: ]
	只
	16
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
背板：采用优质有机玻璃，厚度≥5mm。

	277
	美工柜1
	600*600*680
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置可定位万向轮。

	278
	美工柜2
	900*400*600
	[image: 1655339946(1)]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
备注：配置可定位万向轮。 

	279
	晾画架
	660*350*1200
	[image: ]
	套
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 

	280
	卷纸画架
	650*400*1200
	[image: 1586763666(1)]
	只
	6
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。  

	281
	材料柜1
	1200*400*650
	[image: ]
	只
	3
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 
备注：配置可定位万向轮。

	282
	材料柜2
	600*330*250
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 

	283
	彩虹屋
	1370*1220*1800
	[image: 1646202892(1)]
	间
	1
	基材：樟子松防腐木，经高温防腐及烘干处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
油漆：采用环保户外防护漆，三底两面工艺，亮光，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。

	284
	帐篷小屋
	1750*1550*2360
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\HW1-S023-V03.jpg]
	间
	1
	基材：樟子松防腐木，经高温防腐及烘干处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
油漆：采用环保户外防护漆，三底两面工艺，亮光，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。

	285
	乐高积木桌
	800*800*580
	[image: 9a6aae6e9ed23a2ec6e30de8dda663c]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
胶水：环保型胶水。

	286
	两格抽屉凳
	800*400*420
	[image: fccab02d8e8c8580639ebebd02ee7ba]
	只
	2
	框架：E1级桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
面料：采用布艺，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 
胶水：环保型胶水。
其他：活动抽屉下装万向轮。

	287
	游戏小屋
	700*730*750
	[image: ]
	组
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	288
	吊柜1
	1000*500*600
	[image: ]
	只
	3
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 
五金件：阻尼铰链等五金配件。 

	289
	吊柜2
	1220*330*450
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	290
	户外不锈钢
三层运动置物架
	1800*500*1000
	[image: 1646199100(1)]
	只
	4
	基材：支架采用304不锈钢管，层板采用304不锈钢板，厚度≥1.2mm。
经氩弧焊工艺，表面抛光处理。
其他：配置可定位万向轮。                                                                               

	291
	一桌四凳组合1
	φ760*460
	[image: ]
	套
	6
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
坐垫：采用布艺，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。                                      

	292
	一桌四凳组合2
	φ760*520
	[image: C:\Users\shjheji\Desktop\郭欣欣\2020价格表\所有图片\KB4-NX15001.jpg]
	组
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
坐垫：优质西皮，要求光泽度好，透气性强。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。                                     

	293
	沙发岛组合
	2600*800*600
	[image: ]
	套
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。 
坐垫：采用布艺，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 

	294
	多彩拼接沙发组
	700*700*120/240/360
	[image: ]
	套
	2
	面料：采用西皮，要求光泽度好，透气性强。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。
胶水：环保型胶水。 

	295
	沙发座椅组（含茶几）
	单人450*500*550/双人830*500*550/茶几600*360*320
	[image: 90e84f86a78b04169b4359de0ef8010]
	套
	5
	框架：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
面料：采用布艺，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。
胶水：环保型胶水。 

	296
	软垫阅读角
	1500*1350*350/抱枕300*300
	[image: IMG_256]
	组
	1
	面料：采用西皮，要求光泽度好，透气性强。 
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 
胶水：环保型胶水。 

	297
	软体台阶1
	1200*1200*450
	[image: ]
	组
	1
	面料：阻燃耐磨PU皮，要求光泽度好，透气性强。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 
胶水：环保型胶水。 

	298
	软体台阶2
	1200*1200*450
	[image: ]
	组
	2
	面料：采用阻燃耐磨PU皮，要求光泽度好，透气性强。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 
胶水：环保型胶水。 

	299
	幼儿双人沙发1
	1050*500*600 
	[image: 588933dfa81023c2b62d7ee9f8d3c48]
	张
	5
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
面料：采用布艺，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。
胶水：环保型胶水。                                    

	300
	幼儿双人沙发2
	700*380*360
	[image: ]
	只
	1
	框架：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。 
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
面料：采用阻燃耐磨PU皮，要求光泽度好，透气性强。 
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。
胶水：环保型胶水。 

	301
	幼儿双人沙发3
	1200*450*560
	[image: 1615366712(1)]
	只
	4
	框架：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
面料：采用西皮，要求光泽度好，透气性强。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 
胶水：环保型胶水。 

	302
	幼儿单人沙发1
	650*500*600
	[image: 588933dfa81023c2b62d7ee9f8d3c48]
	张
	5
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
面料：采用布艺，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。
胶水：环保型胶水。                                    

	303
	幼儿单人沙发2
	400*380*360
	[image: ]
	只
	2
	框架：E1级实木多层板基材，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
面料：采用阻燃耐磨PU皮，要求光泽度好，透气性强。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。
胶水：环保型胶水。 

	304
	幼儿沙发
	600*690*680
460*535*490
	[image: ]
	组
	3
	框架：樟子松实木，榫卯结构，木材经干燥处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
面料：采用布艺，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大 
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 
胶水：环保型胶水。
备注：摇摇沙发+单人椅组合

	305
	藤编小沙发
	2只/组      φ680*500
	[image: 400065789863888011]
	套
	1
	基材：采用纯天然植物藤，扶手圆滑，手感舒适。
坐垫：采用手工玉米皮，坐感舒适，弹性十足。
抱枕：亚麻面料，透气性强，手感舒适。

	306
	藤编小茶几
	φ450*300
	[image: 400065789863888011]
	只
	1
	基材：采用纯天然植物藤，安全环保，健康舒适。

	307
	幼儿茶几1
	450*300*200
	[image: ]
	只
	1
	面料：采用优质环保型阻燃耐磨PU皮，要求光泽度好，透气性强。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。
胶水：环保型胶水。 

	308
	幼儿茶几2
	600*400*320
	[image: 588933dfa81023c2b62d7ee9f8d3c48]
	只
	5
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。                                    

	309
	晨检柜
	600*400*750
	[image: 1646203739(1)]
	只
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨等五金配件。
其他：底部配置可定位万向轮。

	310
	电脑桌1
	800*450*700
	[image: 1642349672(1)]
	张
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨等五金配件。

	311
	电脑桌2
	900*450*750
	[image: 1586708625(1)]
	张
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。                                              五金件：三节导轨等五金配件。

	312
	电脑桌3
	1100*500*1400
	[image: ]
	张
	1
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面枫木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 
油漆：环保水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
桌架：国产钢管，厚度≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。
胶水：环保型胶水。
五金件：三节导轨、阻尼铰链等五金配件。

	313
	长方凳
	800*280*280
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\HW5-SD001-V01.jpg]
	张
	4
	基材：采用樟子松防腐木，经高温防腐及烘干处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。 
油漆：采用优质环保户外防护漆，三底两面工艺，亮光，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。

	314
	教师凳
	400*450*450
	[image: 1655370806(1)]
	只
	2
	基材：E1级桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
面料：采用布艺，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。
胶水：环保型胶水。
其他：底部配置万向轮。

	315
	安抚摇椅
	650*560*920
	[image: ]
	张
	2
	基材：E1级桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
面料：采用布艺，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。
胶水：环保型胶水。

	316
	尿布台（含床垫）
	1200*580*900
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
面料：采用布艺，颜色靓丽，延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。
海绵：高密度海绵（35kg/m³以上），回弹35%以上。 
胶水：环保型胶水。
五金件：阻尼铰链等五金配件。

	317
	纸巾卷架
	350*130*150
	[image: ]
	只
	2
	基材：E1级实木多层板，厚≥15mm。
饰面：双面桦木实木木皮饰面（木皮厚度≥0.25mm），表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。
油漆：环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。
胶水：环保型胶水。

	318
	冲水画架A
	1350*1200*1200
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\HW1-S005-V02.jpg]
	只
	2
	基材：樟子松防腐木，经高温防腐及烘干处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。 
油漆：采用环保户外防护漆，三底两面工艺，亮光，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
画板：采用透明PC板，可供多人同时进行涂鸦。
其他：采用特别的引水设计，借助水泵、水管对画架上的颜料进行冲刷，操作便捷，方便清理。

	319
	冲水画架B
	1350*600*1280
	[image: D:\甘俊云工作内容\2021年家具新品（采购网上架）\新品家具图片\HW1-S140.jpg]
	只
	1
	基材：樟子松防腐木，经高温防腐及烘干处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节疤、腐朽和缺棱等缺陷。
油漆：采用环保户外防护漆，三底两面工艺，亮光，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨，无明显色差。
画板：采用透明PC板，可供多人同时进行涂鸦。
其他：采用特别的引水设计，借助水泵、水管对画架上的颜料进行冲刷，操作便捷，方便清理。

	320
	推拉绿板
	4200*1320*200
	[image: C:\Users\xxh\AppData\Roaming\Tencent\Users\9929091\QQ\WinTemp\RichOle\RVR_1R_KQXH9)M){OVDD`D1.png]
	块
	27
	二块推拉绿板，二块板均为推拉板，内侧一块和外侧一块交替推拉，为了便于一体机的维护，要求在不拆外框的情况下，二块板可以随时拆装。
面板材料：采用知名品牌厚度为≥0.3mm墨绿钢板。颜色均匀，有良好的耐光性，漆膜光泽度﹤10%符合国家标准；表面粗糙度Ra1.0-3.2um，板面经一万次擦拭磨耗后，表面的粗糙度不小于Ra1.0um。板面在使用含有洗涤剂和消毒剂的温水（40℃）擦洗时不变色，无表皮脱落。使用年限10年以上。符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。
夹层、内芯材料: 高密度消音七层瓦楞纸板,厚度≥1cm 
背面材料：采用优质镀锌钢板，热镀锌薄钢板厚度0.2 mm,锌含量Z12技术要求符合国标。镀层牢固、钢性好，不变形，整板无拼接。
塑料包角：采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型，四周包角不小于R3mm的圆角，抗冲击力强。无尖角毛刺，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。模具成型，边框与书写面板的固定没有外露的金属紧固件 
面板边框材料：采用高级亚光香槟色铝合金，外框壁厚≥1.2mm，内框壁厚≥1.0mm；内加助筋，增强书写板挺度；外框和轨道一体化设计（轨道为双轨道，轨道与外框无联接件），型材规格确保内嵌触摸一体机安装，高强度工业用铝合金6063-T5材料，表面经过香槟色氧化涂层处理，立体加强双梯形设计,且美观、牢固。
安装：采用隐形安装，正面无可见安装件及传动机构件，整体结构牢固，无任何安全隐患。使用优质五金件连接。设计安全性大于实际承重负荷十倍以上，有效保证教学产品的安全性 
边框及轨道：上边框与上部限位轨道一体成型，边框全段采用双层铝合金结构确保强度及使用时效耐久度。下边框与凸轨一体成型，边框全段采用双层铝合金结构确保强度及使用时效耐久度，轨道采用双轨道结构，内外二块板均可以推拉。黑板左右两侧边框全段采用双层铝合金结构确保强度及使用时效耐久度。滑轮：每块移动面板上部至少包含两组限位防撞双滑轮组，每块移动面板上部至少包含两组凹槽轨道滑轮，以确保活动板推拉顺畅，稳固安全。
电源与网络：内置电源插口和网络插口，保证一体机所供电源和网络联接在黑板内部，为了美观不可有外露联接件。



[bookmark: _GoBack]


image4.jpeg




image94.png




image95.png




image96.png




image97.png




image98.jpeg




image99.jpeg




image100.jpeg




image101.png




image102.png




image103.png




image5.jpeg




image104.png




image105.jpeg




image106.jpeg




image107.png




image108.png




image109.jpeg




image110.png
'l




image111.jpeg




image112.png




image6.png




image113.png




image114.png




image115.jpeg




image116.png




image117.jpeg




image118.jpeg




image119.jpeg




image120.jpeg




image121.png




image122.png




image7.png




image123.png




image124.png




image125.png




image126.jpeg




image127.jpeg




image128.jpeg




image129.png




image130.jpeg




image131.jpeg




image132.png




image8.png




image133.png




image134.png




image135.png




image136.png




image137.png




image138.jpeg




image139.png




image140.jpeg




image141.png




image142.png




image9.jpeg




image143.jpeg
‘!‘ H

]
=]

-~




image144.png
|

&
B
o




image145.png




image146.jpeg
.

e,




image147.png




image148.jpeg




image149.png




image150.png




image151.png
ks




image152.jpeg




image10.jpeg




image153.png




image154.jpeg




image155.png




image156.png




image157.jpeg
i
M ¢




image158.jpeg




image159.jpeg




image160.jpeg




image161.jpeg




image162.png
=




image11.png




image163.png




image164.png




image165.png




image166.jpeg
[T
-
(AERNIE)




image167.png




image168.jpeg




image169.jpeg




image170.jpeg




image171.jpeg




image172.jpeg




image12.jpeg




image173.png




image174.jpeg




image175.jpeg




image176.png




image177.png




image178.png




image179.png
W




image180.jpeg




image181.png
92—
=N




image182.png
\‘.“:




image13.jpeg




image183.png




image184.jpeg




image185.jpeg




image186.jpeg




image187.png




image188.jpeg




image189.png




image190.png




image191.png




image192.png
- _|
. MF_..




image14.png




image193.png
31=




image194.png




image195.png




image196.png
i -
(aR
E ¥\




image197.png




image198.jpeg




image199.png




image200.png




image201.png




image202.png




image15.jpeg




image203.png




image204.png
f




image205.png
(2l




image206.png




image207.jpeg
A
y
///




image208.jpeg
..-11]




image209.jpeg




image210.jpeg




image211.png




image212.png
AEt




image16.jpeg
11




image213.jpeg




image214.jpeg




image215.png




image216.jpeg




image217.jpeg




image218.jpeg




image219.jpeg




image220.png
-




image221.png
m_ﬁ




image222.jpeg




image17.jpeg




image223.jpeg




image224.jpeg




image225.jpeg




image226.jpeg




image227.jpeg




image228.jpeg




image229.jpeg




image230.png




image231.png




image232.png
) |




image18.png




image233.png




image234.png




image235.jpeg




image236.jpeg




image237.jpeg




image238.jpeg




image239.jpeg
Yo o




image240.png




image241.jpeg




image242.jpeg




image19.jpeg




image243.png




image244.jpeg




image245.jpeg




image246.png
< 2 Y

iea




image247.jpeg
Cap s

m

4




image248.png




image249.png




image250.jpeg




image251.jpeg




image252.jpeg
Tl
=
.

ol 3

;;.
a




image20.jpeg




image253.jpeg




image254.png




image255.png




image256.jpeg




image257.jpeg
Jom




image258.png




image259.jpeg




image260.png
A e

et
=T




image261.jpeg
und

1

il




image262.png




image21.jpeg




image263.jpeg




image264.png




image265.png




image266.jpeg




image267.png
) L waty
gl Vi

P




image268.png
A




image269.jpeg




image270.png




image271.png




image272.png




image22.jpeg




image273.jpeg




image274.jpeg




image275.jpeg




image276.jpeg




image277.png
-7
.
‘R





image278.png
&




image279.jpeg




image280.png
e




image281.png




image282.jpeg




image23.jpeg




image283.png




image284.png




image285.jpeg




image286.jpeg




image287.jpeg




image288.jpeg




image289.jpeg




image290.png
N




image291.png




image292.png




image24.jpeg




image293.png




image294.png




image295.jpeg




image296.png




image297.jpeg




image298.jpeg
%




image299.jpeg




image300.jpeg




image301.jpeg




image302.png




image25.jpeg




image26.jpeg




image27.jpeg




image28.png




image29.png
e e




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png




image34.jpeg




image35.png




image36.jpeg




image37.png




image38.png




image39.png




image40.png




image41.png




image42.jpeg




image43.jpeg




image44.png




image45.png




image46.jpeg




image47.png




image48.png




image49.png




image50.png
ARLNALRS




image51.png




image52.png




image53.png




image54.jpeg




image55.jpeg
'"‘m"m"" Ll m» - w
.s

I
ani LI




image56.jpeg




image57.png




image58.jpeg




image59.jpeg




image60.png




image61.png




image62.png
1




image63.png
EE




image1.jpeg




image64.png




image65.png




image66.png




image67.png




image68.png
B





image69.jpeg




image70.png




image71.png




image72.png




image73.png
Mmgw%




image2.jpeg




image74.jpeg




image75.jpeg




image76.png




image77.png




image78.png




image79.png




image80.png




image81.png




image82.png
[/}




image83.png




image3.jpeg
E L




image84.png
2v.07 zomwe
oS <sot




image85.png




image86.jpeg




image87.png




image88.png




image89.jpeg




image90.png




image91.jpeg




image92.png
ZY-72 BB
H780*W900*D400mm
H900*W900*D400mm




image93.png
2v-30 mwAE
1550900 Daoorm





项目采购


清单


及其技术要求


 


序


号


 


产品名称


 


规格型号


(m


m)


 


参考图片


 


单


位


 


数量


 


材质要求


 


1


 


升降课桌


椅


1


（出


样）


 


600*420*


升降


 


 


套


 


2334


 


须符合


GB/T 3976


-


2014


学校课桌椅功能尺寸及技术


要求的规定。


 


桌面板：采用


ABS


塑料，经高温加热一次注塑成型。


外形作条状凹槽设计，便于放置书写工具，配挂钩，


四周圆弧形，圆边圆角。面板底部有


强


化承重之设计。


镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。钢管尺寸为


15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm�


。由螺丝锁付于面板底


部。


 


坐靠板：


PP


塑料分别一体成型。按人体工效学原理


设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击，


抗老化。


 


书箱：采用一级


PP


工程塑料，一体注塑成型，外径


尺寸


512*352*105mm


，内径尺寸


445*350*95mm


，书


箱底部应有加强筋以增加承重性。


 


两侧挂钩


:


采用


PP


塑料一体射出成型，在静止状态下


可以承载


10KG


左右的挂物承重。


 


钢支架：上立柱采用


25*54*1.5mm


，下立柱采用


30*70*1.5mm


椭圆管，底脚采用


25*54*1.5mm


椭圆管，


桌架链接书箱


Y


支架钢管采用


20*40*1.2mm


椭圆管。


升降管侧面应有高度尺寸标识，尺寸精度


5mm


。


 


通过手摇杆来进行高低调节，传动齿轮及齿轮箱体采


用铝合金，升降螺杆采用中碳钢


T


型螺纹传动，课桌


档位高度


10mm


，共


16


档，调节高度


160mm


（


600


-


760mm


高度）。课椅档位高度


10mm


，共


8


档，调节高度


80mm


（


360


-


440mm


高度）。


 


 


脚封套：尼龙材质，耐磨稳固。


 


喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层


厚


5


0


-


70


um


，附着力达到


0


级标准


.


具有良好的耐腐


蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。


 


2


 


升降课桌


椅


2


 


600*420*


升降


 


 


套


 


2339


 


须符合


GB/T 3976


-


2014


学校课桌椅功能尺寸及技术


要求的规定。


 


桌面板：采用


ABS


塑料，经高温加热一次注塑成型。


外形作条状凹槽设计，便于放置书写工具，配挂钩，


四周圆弧形，圆边圆角。面板底部有


强


化承重之设计。


镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。钢管尺寸为


15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm�


。由螺丝锁付于面板底


部。


 


坐靠板：


PP


塑料分别一体成型。按人体工效学原理


设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击，


抗老化。


 


书箱：采用一级


PP


工程塑料，一体注塑成型，外径




项目采购 清单 及其技术要求  

序 号  产品名称  规格型号 (m m)  参考图片  单 位  数量  材质要求  

1  升降课桌 椅 1 （出 样）  600*420* 升降   套  2334  须符合 GB/T 3976 - 2014 学校课桌椅功能尺寸及技术 要求的规定。   桌面板：采用 ABS 塑料，经高温加热一次注塑成型。 外形作条状凹槽设计，便于放置书写工具，配挂钩， 四周圆弧形，圆边圆角。面板底部有 强 化承重之设计。 镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。钢管尺寸为 15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm 。由螺丝锁付于面板底 部。   坐靠板： PP 塑料分别一体成型。按人体工效学原理 设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击， 抗老化。   书箱：采用一级 PP 工程塑料，一体注塑成型，外径 尺寸 512*352*105mm ，内径尺寸 445*350*95mm ，书 箱底部应有加强筋以增加承重性。   两侧挂钩 : 采用 PP 塑料一体射出成型，在静止状态下 可以承载 10KG 左右的挂物承重。   钢支架：上立柱采用 25*54*1.5mm ，下立柱采用 30*70*1.5mm 椭圆管，底脚采用 25*54*1.5mm 椭圆管， 桌架链接书箱 Y 支架钢管采用 20*40*1.2mm 椭圆管。 升降管侧面应有高度尺寸标识，尺寸精度 5mm 。   通过手摇杆来进行高低调节，传动齿轮及齿轮箱体采 用铝合金，升降螺杆采用中碳钢 T 型螺纹传动，课桌 档位高度 10mm ，共 16 档，调节高度 160mm （ 600 - 760mm 高度）。课椅档位高度 10mm ，共 8 档，调节高度 80mm （ 360 - 440mm 高度）。     脚封套：尼龙材质，耐磨稳固。   喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层 厚 5 0 - 70 um ，附着力达到 0 级标准 . 具有良好的耐腐 蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。  

2  升降课桌 椅 2  600*420* 升降   套  2339  须符合 GB/T 3976 - 2014 学校课桌椅功能尺寸及技术 要求的规定。   桌面板：采用 ABS 塑料，经高温加热一次注塑成型。 外形作条状凹槽设计，便于放置书写工具，配挂钩， 四周圆弧形，圆边圆角。面板底部有 强 化承重之设计。 镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。钢管尺寸为 15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm 。由螺丝锁付于面板底 部。   坐靠板： PP 塑料分别一体成型。按人体工效学原理 设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击， 抗老化。   书箱：采用一级 PP 工程塑料，一体注塑成型，外径

