**第二章项目招标需求**

**一、说明**

**1 总则**

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

**二、项目概况**

**2 项目名称**

项目名称：详见“投标邀请”

**3 项目地点**

**包件1-三林经济园区道路综合养护（2023年）（1523-W15461）：** 三林经济园区8条（段）城市道路分别为：耀翔路（335.3米）、周陈路（240米）、友源路（246米）、懿德路 （东段）（550米）、懿德路（西段）（572米）、规划一路（458米）、跑马场路（490米）、林瞿路（1016米）。

**包件2-三林镇公共设施托底养护（2023年）（1523-W15237）：**上海市浦东新区三林镇域。

**包件3-三林大居道路综合养护（2023年）（15Z23-50081）：**10条（段）城市道路分别为：懿行路（东）（1145米）、懿行路（西）（978米）、和融路（653米）、和炯路（1315米）、三彩路（1100米）、三旋路（1005米）、三舒路（714米）、林展路（850米）、和佳路（210米）、林德路（1700米）等共10条（段）道路，共9.67km。

**4 招标范围与内容**

4.1 项目招标范围及内容

**包件1-三林经济园区道路综合养护（2023年）（1523-W15461）：**

包括但不仅限于经济园区8条（段）城市道路的路基、路面、桥梁、防护工程、雨水排水设施、等土建工程以及道路标志标线、防冲护栏、禁入栅等附属设施的清扫保洁，经常性保养和修补其轻微损坏部分的作业、绿化管理养护与苗木补植等。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持相关设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、通（运）行状况良好。

**包件2-三林镇公共设施托底养护（2023年）（1523-W15237）：**

包括不仅限于三林镇44处失管失养公共设施的路基、路面、桥梁、雨水排水设施等清扫保洁，行道树绿化养护，经常性保养和修补其轻微损坏部分的作业等。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持相关设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、通（运）行状况良好。

**包件3-三林大居道路综合养护（2023年）（15Z23-50081）：**

包括但不仅限于10条（段）城市道路的路基、路面、桥梁、防护工程、雨水排水设施、等土建工程以及道路标志标线、防冲护栏、禁入栅等附属设施的清扫保洁，经常性保养和修补其轻微损坏部分的作业、绿化管理养护与苗木补植等。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持相关设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、通（运）行状况良好。

4.3 本项目服务期限：详见“投标邀请”

**5 承包方式**

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

**6 合同的签订**

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

**7 结算原则和支付方式**

**包件1-三林经济园区道路综合养护（2023年）（1523-W15461）：**

7.1 结算原则

投标报价包括项目采购范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的日常养护经费、专项养护经费及应急抢险费三部分费用，投标报价为上述三部分费用总和。日常养护经费为固定总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。专项养护经费、应急抢险费非中标人所有，需根据实际发生情况按实结算。

7.1.1本项目日常养护费结算价以考核为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.1.2本项目专项养护费和应急抢险费以实际发生为准，项目完成后按照投标文件中明确的单价（含人工费）计取，数量在**整个服务期的期末（2024年11月）**按实结算。

7.2 支付方式

本项目日常养护经费分四次支付，分别于2023年11月、2024年3月、2024年8月、2024年11月。前三次每次分别支付合同金额的25%，第四次结合全服务期的考核结果进行核算结算。

本项目专项养护费用、应急抢险费用在2024年11月底前，根据全服务期的的使用情况进行核算结算。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生迟延支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

**包件2-三林镇公共设施托底养护（2023年）（1523-W15237）：**

7.1 结算原则

投标报价包括项目采购范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的日常养护经费、专项养护经费及应急抢险费三部分费用，投标报价为上述三部分费用总和。日常养护经费为固定总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。专项养护经费、应急抢险费非中标人所有，需根据实际发生情况按实结算。

7.1.1本项目日常养护费结算价以考核为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.1.2本项目专项养护费和应急抢险费以实际发生为准，项目完成后按照投标文件中明确的单价（含人工费）计取，数量在**整个服务期的期末（2024年11月）**按实结算。

7.2 支付方式

本项目日常养护经费分四次支付，分别于2023年11月、2024年3月、2024年8月、2024年11月。前三次每次分别支付合同金额的25%，第四次结合全服务期的考核结果进行核算结算。

本项目专项养护费用、应急抢险费用在2024年11月底前，根据全服务期的的使用情况进行核算结算。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生迟延支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

**包件3- 2023年三林大居道路综合养护（15Z23-50081）：**

7.1 结算原则

投标报价包括项目采购范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的日常养护经费、专项养护经费及应急抢险费三部分费用，投标报价为上述三部分费用总和。日常养护经费为固定总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。专项养护经费、应急抢险费非中标人所有，需根据实际发生情况按实结算。

7.1.1本项目日常养护费结算价以考核为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.1.2本项目专项养护费和应急抢险费以实际发生为准，项目完成后按照投标文件中明确的单价（含人工费）计取，数量在**整个服务期的期末（2024年11月）**按实结算。

7.2 支付方式

本项目日常养护经费分四次支付，分别于2023年11月、2024年3月、2024年8月、2024年11月。前三次每次分别支付合同金额的25%，第四次结合全服务期的考核结果进行核算结算。

本项目专项养护费用、应急抢险费用在2024年11月底前，根据全服务期的的使用情况进行核算结算。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生迟延支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

**三、技术质量要求**

**8 技术规范和规范性文件**

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《城市道路管理条例》（1996）

（2）《上海市城市道路管理条例》（2007）

（3）《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2006 J 528-2006）

（4）《上海市工程建设规范城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）

（5）《城市道路路面预防性养护技术规程》（2013）

（6）《道路人行道设计和施工质量验收规范第 1 部分：道路人行道设计要求》（DB31/436.1-2009）

（7）《道路人行道设计和施工质量验收规范第 2 部分:道路人行道施工质量验收要求》（DB31/T 436.2-2009）

（8）《城市道路掘路修复技术规程》（SZ-G-D0302007）

（9）《道路声屏障结构技术规范》（DG/TJ08-2086-2011）

（10）《城市道路养护维修作业安全技术规程》（DG/TJ08-2183-2015）

（11）《城市道路路名牌》（DB31/T 416-2008）

（12）《城市桥梁养护技术规程》（DG/TJ08-2145-2014）

（13）《桥梁结构检测技术规程》（DG/TJ08-2149-2014）

（14）《上海城市桥梁限载标准》（SZ-C-E02-2007）

（15）《中华人民共和国水污染防治法》（2008）

（16）《城镇排水与污水处理条例》（2014）

（17）《上海市防汛条例》（2010年修正）

（18）《上海市排水管理条例》（2010年修正）

（19）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

（20）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

（21）《上海市绿化条例》（2015）

（22）《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）

（23）《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

（24）《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

（25）《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）

（26）《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-54-2014）

（27）《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

（28）《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

（29）《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）

（30）《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）

（31）《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》

（32）《绿化市容专用轮式电动作业机具安全技术规范》（DB31/T923-2015）

（33）《城市市容和环境卫生管理条例》（中华人民共和国国务院令第101号）

（34）《上海市市容环境卫生责任区管理办法》

（35）《城市道路和公共场所清扫保洁管理办法》

（36）《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》（沪府令83号）

（37）《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（DJJ/T126-2008）

（38）《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》（DB 31/T 524-2011）

（39）《上海市城市道路清扫保洁作业规范》

（40）《上海市市容环境卫生管理条例》

（41）《上海市建设工程文明施工管理规定》

（42）《上海市建设工程文明施工标准》

（43）《中华人民共和国突发事件应对法》

（44）《中华人民共和国安全生产法》

（45）《上海市城市桥梁桥孔管理规定》、《城市道路检查井盖技术规范》、《上海市城市道路无障碍设施施工及验收规程》、《彩色人行道施工及验收技术规范》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

**9 招标内容与质量要求**

**9.1 设施量清单**

**包件1-三林经济园区道路综合养护（2023年）（1523-W15461）：**

**9.1.1服务内容一览表（工作量清单）**

日常养护项目、专项养护项目及应急抢险的设施量清单(备注带\*为专项养护项目设施量清单)

| **序号** | **事项** | **单位** | **工程量**  **（城市道路）** | **工程量**  **（非城市道路）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日常养护** | | | | | |
| **一** | **市政** |  |  |  |  |
| **1** | **水泥混凝土路面 （不分等级）** | 万M2 | **/** | **/** |  |
| **2** | **沥青混凝土路面** | 万M2 |  |  |  |
| 2.2 | 一般道路（5年以下） | 万M2 | **/** | **/** |  |
| **3** | **人行道** |  |  |  |  |
| 3.1 | 现浇混凝土斜坡 | 万M2 | **/** | **/** |  |
| 3.2 | 预制人行道板 | 万M2 | **/** | **/** |  |
| 3.4 | 侧石 | 万M | 0.274 | 0.2950 |  |
| 3.5 | 侧平石 | 万M2 | 0.197 | 0.1843 |  |
| **4** | **附属设施** |  |  |  |  |
| 4.1 | 路名牌 | 100套 | **/** | 0.03 |  |
| 4.2 | 人行道隔离护栏 | 100M | 2.480 | **/** |  |
| 4.3 | 车行道隔离护栏 | 100M | **/** | 1.89 |  |
| 4.4 | 机非隔离护栏 | 100M | **/** | **/** |  |
| **4.5** | 道路巡视检查 | 100M | 13.695 | **/** |  |
| **二** | **水务** |  |  |  |  |
| **1** | **涵管** | 座 | **/** | **/** |  |
| **2** | **雨水管** |  |  |  |  |
| 2.1 | 雨水管小型（<Φ600) | 100M | **/** | 3.84 |  |
| 2.2 | 雨水管中型（Φ600-Φ1000) | 100M | 12.472 | 12.82 |  |
| 2.3 | 雨水管大型（Φ1050-Φ1500) | 100M | 5.987 | **/** |  |
| 2.4 | 雨水管特大型（＞Φ1500) | 100M | **/** | **/** |  |
| 3 | **连管** | 100M | 8.215 | 1.65 |  |
| 4 | **污水管(不分管径）** | 100M | 17.931 | 8.74 |  |
| 5 | **窨井** | 100座 | 1.260 | 0.69 |  |
| 6 | **进水口** | 100座 | 1.500 | 0.44 |  |
| 7 | **潮门** | 座 | **/** | **/** |  |
| 8 | **闸门** | 座 | **/** | **/** |  |
| 9 | **格栅池** | 座 | **/** | **/** |  |
| **三** | **园林** |  |  |  |  |
| **1** | 特大树 | 株 | **/** | **/** |  |
| **2** | 大树 | 株 | **/** | **/** |  |
| **3** | 中树（胸径在15-25厘米之间） | 株 | 394 | 379 |  |
| **4** | 小树 | 株 | **/** | **/** |  |
| **5** | 一级绿地 | M2 | **/** | **/** |  |
| **6** | 二级绿地 | M2 | **/** | **/** |  |
| **7** | 三级绿地 | M2 | 1180 | 11366 |  |
| **8** | 林带 | M2 | **/** | **/** |  |
| **四** | **环卫** |  |  |  |  |
| **1** | 机械清扫 | 元/工日·班次·公里 | 2.743 | 2.060 | 3吨车型。每年机扫天数：365天；每日3次。 |
| **2** | 机械清扫 | 元/工日·班次·公里 |  |  | 8吨车型。每年机扫天数：365天；每日3次。 |
| **3** | 机械冲洗 | 元/工日·班次·公里 | 2.743 | 2.060 | 3吨车型。每年机冲天数：300天；每日2次。 |
| **4** | 机械冲洗 | 元/工日·班次·公里 |  |  | 8吨车型。每年机冲天数：300天；每日2次。 |
| **5** | 道路人工清扫路面 | 元/工日·班次·千平方米 | 13.117 | 14.945 | 每年人工清扫天数：365天；每日2班次。 |
| **6** | 一级道路人工冲洗 | 元/工日·班次·千平方米 |  |  | 每天1遍，一级道路每周冲洗1遍，即每年冲洗104天 |
| **7** | 二级道路人工冲洗 | 元/工日·班次·千平方米 | 9.062 | 8.8650 | 每天1遍，一级道路每周冲洗1遍，即每年冲洗52天 |
| **专项养护** | | | | | |
| **一** | **市政** |  |  |  |  |
| 2.1 | 一般道路（5年以下） | 万M2 | 1.755 | 0.45557 | \* |
| 2.3 | 一般道路（15年以下） | 万M2 |  | 1.9291 | \* |
| 3.3 | 彩色预制块 | 万M2 | 0.906 | 0.8865 | \* |
| **5** | **钢筋混凝土桥** | 千M2 | **/** | 0.960 | \* |
| **应急抢险项目** | | | | | |
| 1 | 防汛防台物资（含抢险物资） | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 设施（如防撞水箱、反光标志等设施）被盗及意外损失修复 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 综合整治、清理土方污染、飞车垃圾、清理黑色广告等支出 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 保险以及各类创建活动支出 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 窨井盖管理、投诉处理及三八线整治 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 其他业主认为需由中标人处理的临时发生的费用 | 项 | 1 |  |  |

**说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。**

**包件2-三林镇公共设施托底养护（2023年）（1523-W15237）：**

投标人须对合同条款中市政、水务、绿化和环卫设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持市政、水务、绿化和环卫设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

**9.1.1服务内容一览表（设施量清单）**(备注带\*为专项养护项目设施量清单)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | | **单位** | **工程量** | **备注** |
| **日常养护** | | | | | |
| 一 | 水务 | |  |  |  |
| 1 | 涵管 | | 座 |  |  |
| 2 | 雨水管 | |  |  |  |
| 2.1 | 雨水管小型（<Φ600) | | 100M | 13.525 |  |
| 2.2 | 雨水管小型（Φ600-Φ1000) | | 100M | 3.57 |  |
| 2.3 | 雨水管大型（Φ1050-Φ1500) | | 100M |  |  |
| 2.4 | 雨水管特大型（＞Φ1500) | | 100M |  |  |
| 3 | 连管 | | 100M | *3.458* |  |
| 4 | 污水管(不分管径） | | 100M | 1.04 |  |
| 5 | 窨井 | | 100座 | 0.86 |  |
| 6 | 进水口 | | 100座 | 1.02 |  |
| 7 | 潮门 | | 座 |  |  |
| 8 | 闸门 | | 座 |  |  |
| 9 | 格栅池 | | 座 | 1 |  |
|  |  | |  |  |  |
| 二 | 园林 | |  |  |  |
| 1 | 绿地 | 一级绿地 | M2 | 6579.00 |  |
| 2 | 二级绿地 | M2 |  |  |
| 3 | 三级绿地 | M2 | 92381.54 |  |
| 4 | 林带 | M2 | 65814.00 |  |
|  |  | |  |  |  |
| 三 | 环卫 | |  |  |  |
| 1 | 机械清扫 | | 公里 | 1.066 |  |
|  | 机械冲洗 | |  | 1.066 |  |
| 2 | 机械洒水 | | 公里 | 0.5000 |  |
| 3 | 一级道路人工清扫路面 | | 千M2 | 0.3024 |  |
| 4 | 一级道路人工保洁 | | 千M2 | 0.3024 |  |
| 5 | 三级道路人工清扫路面 | | 千M2 | 36.6356 |  |
| 6 | 三级道路人工保洁 | | 千M2 | 36.6356 |  |
| 7 | 三级道路责任保洁 | | 千M2 | 6.5592 |  |
| **专项养护** | | | | | |
| 一 | 市政 | |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土路面（不分等级） | | 万M2 |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | | 万M2 |  |  |
| 2.1 | 一般道路（5年以下） | | 万M2 | 0.2662 | \* |
| 2.2 | 一般道路（5年以下） | | 万M2 | 0.4762 | \* |
| 2.3 | 一般道路（15年以下） | | 万M2 | 1.0037 | \* |
| 3 | 人行道 | |  |  |  |
| 3.1 | 现浇混凝土斜坡 | | 万M2 |  |  |
| 3.2 | 预制人行道板 | | 万M2 | 0.0313 | \* |
| 3.3 | 彩色预制块 | | 万M2 | 0.2007 | \* |
| 3.4 | 侧石 | | 万M | 0.0287 | \* |
| 3.5 | 侧平石 | | 万M2 | 0.0693 | \* |
| 4 | 附属设施 | |  |  |  |
| 4.1 | 路名牌 | | 100套 |  |  |
| 4.2 | 人行道隔离护栏 | | 100M | 0.9410 | \* |
| 4.3 | 车行道隔离护栏 | | 100M |  |  |
| 4.4 | 机非隔离护栏 | | 100M |  |  |
| 5 | 钢筋混凝土桥 | | 千M2 | 0.3024 | \* |
| **应急抢险费** | | | | | |
| **序号** | **事项** | | **单位** | **工程量** | **备注** |
| 1 | 防汛防台（含抢险物资）费用 | | 项 | 1 |  |
| 2 | 设施（如防撞水箱、反光标志等设施）被盗及意外损失修复经费 | | 项 | 1 |  |
| 3 | 综合整治、清理土方污染、飞车垃圾、清理黑色广告等各类费用 | | 项 | 1 |  |
| 4 | 保险以及各类创建活动支出经费 | | 项 | 1 |  |
| 5 | 窨井盖管理、投诉处理及三八线整治 | | 项 | 1 |  |
| 6 | 其他业主认为需由投标人处理的临时发生的费用 | | 项 | 1 |  |
| 7 | 路灯灯杆、电缆线养护、代缴电费 | | 项 | 1 |  |
| 8 | 其他临时应急养护 | | 项 | 1 |  |

**说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。**

**9.1.2点位清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **名称** | **起点** | **终点** | **长度（米）** | **面积/㎡** | **备注** |
| 1 | 道路 | 云台路（北段） | 杨思路 | 杨新东路 | 250 | 2250（695） |  |
| 2 | 道路 | 大居红线外区域（含绿地） | 三林大居范围 | 三林大居范围 |  | 14131（5659） |  |
| 3 | 道路 | 海阳路南侧 | 海阳路 | 海阳之星幼儿园 | 120 | 700 |  |
| 4 | 道路 | 西林村厂区路（精神卫生中心南侧） | 三林港 | 三林路 | 300 | 1620 |  |
| 5 | 道路 | 新华苑小道 | 新华苑门口 | 万科金色公馆 | 177 | 885 |  |
| 6 | 道路 | 三林路南侧失管代保洁 | 西：长清路  东：育才培训中心 | 南：商铺  北：三林路 | 1011 | 2508 |  |
| 7 | 道路 | 南新交界 | 东至老年活动室西至世博三居 | 南至南新  北至三林 | 200 | 2000 |  |
| 8 | 道路 | 西营南路延长段 | 新华苑铁门 | 川杨河南岸 | 376 | 3072 |  |
| 9 | 道路 | 老园区路 | 西至林悦路 | 到底厂区门口 | 240 | 1920 |  |
| 10 | 道路 | 东泰林路799弄（南侧） | 泵站路 | 同汾泾 | 220 | 1980 |  |
| 11 | 道路 | 东书房路（两侧） | 北至顾全路 | 南至三林世博公园 | 1170 | 4680 |  |
| 12 | 道路 | 嘉宝桥梁养护 | 中汾泾 |  | 24（12.6） | 302.4 |  |
| 13 | 道路 | 长清教卫楼下水道 | 北：长清教卫楼  南：永泰路 | 东：小区围墙西：长清路 | 104 | — |  |
| 14 | 道路 | 百合花幼儿园小道 | 小区门口 | 幼儿园门口 | 125 | 1042 |  |
| 15 | 道路 | 老上南路 | 林礼路 | 林恒路 | 320 | 2880 |  |
| 16 | 道路 | 金谊路 | S20 | 林鸣路 | 420 | 1930 |  |
| 17 | 道路 | 华夏西路辅道 | 上中路隧道上盖 | 鳗鲡嘴 | 220 | 2900 |  |
| 18 | 道路 | 三新南路 | 外环线 | 林德路 | 680 | 3687 |  |
| 19 | 零星绿地 | 西泰林路 | 北：御桥路南：永泰路 | 东：西泰林路西：浦发御园围墙 | — | 16116 |  |
| 20 | 零星绿地 | 济阳路西侧 | 北：恒大花木门口南：小路 | 西：恒大花木围墙东：济阳路 | — | 2000 |  |
| 21 | 零星绿地 | 林悦路两侧 | 北：凌兆路南：三林路 | 西：华光苑东：大博文 | — | 2868 |  |
| 22 | 零星绿地 | 圣堂绿地 | 南：杨南路北：杨南二居499弄门口 | 西：灵岩南路人行道东：围墙 | — | 280 |  |
| 23 | 零星绿地 | 杨南路绿化带养护 | 东至上南路西至杨南支路 | 南至围墙北至围墙 | — | 1100 |  |
| 24 | 零星绿地 | 上中路隧道管理中心外侧绿地 | 南：上中路隧道管理中心北：中环线辅道 | 南至围墙 北至围墙 |  | 883.5 |  |
| 25 | 零星绿地 | 林浦路3号桥绿地 | 林浦路两侧 | 老三林港北侧 |  | 2000 |  |
| 26 | 零星绿地 | 林礼路林恒路西南角绿地 | 北：林恒路  南：围墙 | 东：林礼路西：中心河 |  | 900 |  |
| 27 | 零星绿地 | 恒大绿地杨思路南养护 | 北：杨思路  南：板泉路 | 东：长清路西：西新港 |  | 11174 |  |
| 28 | 零星绿地 | 永泰路灵岩南路西北角广场提升工程 | 南：永泰路 | 东：灵岩南路西：小区围墙 |  | 908 |  |
| 29 | 零星绿地 | 永泰路灵岩南路东北角 | 南：永泰路 | 东：小区围墙西：灵岩南路 |  | 886 |  |
| 30 | 零星绿地 | 凌兆路林悦路东北角景观提升工程 | 北：凌兆路 | 东：小区围墙西：林悦路 |  | 241 |  |
| 31 | 零星绿地 | 川杨河南岸南侧 | 北：川杨河南：围墙 | 东：长清路西：济阳路 | — | 30665 |  |
| 32 | 零星绿地 | 海阳路、香樟苑（南北） | 南：海阳路北：小区围墙 | 西：小区围墙东：小区围墙 | — | 1034 |  |
| 33 | 零星绿地 | 中环线南侧 | 南：中汾泾桥北：中环线防护绿带 | 东：环球翡翠花园围墙西：中汾泾河道绿化 | — | 700 |  |
| 34 | 零星绿地 | 杨思路南侧绿化 | 北：杨思路  南：天主堂围墙 | 东：中汾泾西：云台路 | — | 441 |  |
| 35 | 零星绿地 | 上南路三林路西南角绿地 | 北：三林路  南：小区围墙 | 东：上南路西：建墙（停车场） |  | 3952 |  |
| 36 | 零星绿地 | 盛苑路北侧绿地 | 北：无名小道  南：小压站 | 东：万科小区围墙西：盛苑路 |  | 592 |  |
| 37 | 零星绿地 | 黄二溇绿地 | 北：黄二溇支流  南：荻山村队界线 | 东：黄二溇西：荻山村队界线 |  | 3000 |  |
| 38 | 零星绿地 | 联明路实验小学绿地 | 北：实验小学南：围墙 | 东：联明路西：劳安路 |  | 1261 |  |
| 39 | 零星绿地 | 上中路隧道上盖绿化 | 北：华夏西路辅道  南：4.2楔形绿地 | 东：隧道绿地围墙西：鳗鲡嘴护栏 |  | 9000 |  |
| 40 | 林地 | 华夏西路锦绣路林地 | 北：华夏西路辅道  南：4.2楔形绿地 | 东：隧道绿地围墙西：鳗鲡嘴护栏 |  | 65814 |  |
| 41 | 零星绿地 | 灵岩南路杨思路西南角 | 北：杨思路南：小区围墙 | 东：公厕围墙西：小区围墙 |  | 193 |  |
| 42 | 零星绿地 | 杨高南路华夏西路绿地 | 北：黄淄溇南：华夏西路绿地 | 东：杨高南路绿地西：黄淄溇 |  | 1800 |  |
| 43 | 零星绿地 | 杨思路云台路东北角绿地 | 北：菜场南：杨思路 | 东：中汾泾西：云台路 |  | 173 |  |
| 44 | 其他托底 | 林培路 | 东至浦星公路 | 南至红临路 | 715 | 5110 |  |

说明：**投标人不得对表内工作量进行缩减。**

**包件3-三林大居道路综合养护（2023年）（15Z23-50081）：**

9.1.1日常养护设施量清单 (备注带\*为专项养护项目设施量清单)

| **序号** | **分部工程项目** | **单位** | 工程量 | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日常养护** | | | | |
| **一** | **市政** |  |  |  |
|  | **水泥混凝土路面 （不分等级）** | 万M2 | **/** |  |
|  | **沥青混凝土路面** | 万M2 |  |  |
|  | 主干道（5年以下） | 万M2 | **/** |  |
|  | 主干道（10年以下） | 万M2 | **/** |  |
|  | 主干道（15年以下） | 万M2 | **/** |  |
|  | 主干道（15年以上） | 万M2 | **/** |  |
|  | 次干道（5年以下） | 万M2 | **/** |  |
|  | 次干道（10年以下） | 万M2 | 1.88 |  |
|  | 次干道（15年以下） | 万M2 | **/** |  |
|  | 次干道（15年以上） | 万M2 | **/** |  |
|  | 一般道路（5年以下） | 万M2 | **/** |  |
|  | 一般道路（10年以下） | 万M2 | 4.73 |  |
|  | 一般道路（15年以下） | 万M2 | **/** |  |
|  | 一般道路（15年以上） | 万M2 | **/** |  |
|  | 非机动车道（不分等级） | 万M2 | 1.05 |  |
|  | **沥青类路面（不分等级）** | 万M2 |  |  |
|  | **人行道** |  |  |  |
|  | 现浇混凝土斜坡 | 万M2 | 0.005 |  |
|  | 预制人行道板 | 万M2 | **/** |  |
|  | 彩色预制块 | 万M2 | 2.92 |  |
|  | 石材类人行道 | 万M2 | **/** |  |
|  | 侧石 | 万M | 1.93 |  |
|  | 平石 | 万M | 1.93 |  |
|  | 石材类侧平石 | 万M | **/** |  |
|  | **附属设施** |  |  |  |
|  | 路名牌 | 100套 | 0.75 |  |
|  | 人行道隔离护栏 | 100M | 49.20 |  |
|  | 车行道隔离护栏 | 100M | **/** |  |
|  | 机非隔离护栏 | 100M | 31.24 |  |
|  | 道路巡视检查 | 100M | 96.70 |  |
|  | **城市桥梁** |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土桥梁 | 千M2 | 4.625 |  |
|  | **钢桁架桥** | 千M2 | **/** |  |
|  | **钢筋混凝土人行立交桥** | 千M2 | **/** |  |
|  | **钢结构人行立交桥** | 千M2 | **/** |  |
|  | **人行地道** | 千M2 | **/** |  |
|  | **车行地道** | 千M2 | **/** |  |
|  | 隔音屏 | 千M2 | **/** |  |
| 二 | **水务** |  |  |  |
|  | **涵管** | 座 | **/** |  |
|  | **雨水管** |  |  |  |
|  | 雨水管小型（<Φ600) | 100M | 8.20 |  |
|  | 雨水管中型（Φ600-Φ1000) | 100M | 69.30 |  |
|  | 雨水管大型（Φ1050-Φ1500) | 100M | 36.19 |  |
|  | 雨水管特大型（＞Φ1500) | 100M | **/** |  |
|  | **连管** | 100M | 53.29 |  |
|  | **污水管(不分管径）** | 100M | 87.99 |  |
|  | **窨井** | 100座 | 6.47 |  |
|  | **进水口** | 100座 | 5.99 |  |
|  | **排放口** | 处 | **/** |  |
|  | **潮门** | 座 | **/** |  |
|  | **闸门** | 座 | **/** |  |
|  | 电视检测 | 100M | 254.97 |  |
|  | 声纳检测 | 100M | **/** |  |
| **三** | **园林** |  |  |  |
|  | 特大树 | 株 | **/** |  |
|  | 大树 | 株 | **/** |  |
|  | 中树（胸径在15-25厘米之间） | 株 | 1719.00 |  |
|  | 小树 | 株 | **/** |  |
|  | 一级绿地 | M2 | **/** |  |
|  | 二级绿地 | M2 | **/** |  |
|  | 三级绿地 | M2 | 3188.00 |  |
|  | 草花、绢花等 | M2 | **/** |  |
| **四** | **环卫** |  |  |  |
|  | 机械清扫 | 元/工日·班次·公里 | 79.67 |  |
|  | 机械冲洗 | 元/工日·班次·公里 | 38.68 |  |
|  | 道路人工清扫路面 | 元/工日·班次·千平方米 | 96.19 |  |
|  | 景观道路人工冲洗 | 元/工日·班次·千平方米 | **/** |  |
|  | 一级道路人工冲洗 | 元/工日·班次·千平方米 | 9.92 |  |
|  | 二级道路人工冲洗 | 元/工日·班次·千平方米 | 48.45 |  |
|  | 三级道路人工冲洗 | 元/工日·班次·千平方米 | **/** |  |
|  | 50米垃圾箱保洁 | 元/年·只 | **/** |  |
|  | 80米垃圾箱保洁 | 元/年·只 | 248.00 |  |
|  | 100米垃圾箱保洁 | 元/年·只 | **/** |  |
| **专项养护** | | | | |
| 1 | 沥青罐缝 | m | 1650 |  |
| 2 | 翻修沥青混凝土路面 | m2 | 250 | 8粗+4细 |
| 3 | 翻修沥青混凝土路面 | m2 | 350 | 4细 |
| 4 | 沥青路面维修含基础 | m2 | 150 | 15cm碎石+30cm砼+8粗4细 |
| 5 | 混凝土基础补强（C30） | m3 | 45 |  |
| 6 | 翻修砼制人行道无基础 | m2 | 780 |  |
| 7 | 人行道翻修（含基础） | m2 | 270 |  |
| 8 | 桥梁防撞墙露筋修补 | m2 | 45 |  |
| 9 | 桥梁防撞墙涂料粉刷 | m2 | 120 |  |
| 10 | 桥梁砼栏杆涂料粉刷 | m2 | 850 |  |
| 11 | 调换平钢板伸缩缝 | m | 45 |  |
| 12 | 桥面砖修复 | m2 | 55 |  |
| 应急抢险 | | | | |
| 1 | 防汛防台（含抢险物资）费用 | 项 | 1 |  |
| 2 | 设施（如防撞水箱、反光标志等设施）被盗及意外损失修复经费 | 项 | 1 |  |
| 3 | 综合整治、清理土方污染、飞车垃圾、清理黑色广告等各类费用 | 项 | 1 |  |
| 4 | 保险以及各类创建活动支出经费 | 项 | 1 |  |
| 5 | 窨井盖托底管理、投诉处理及三八线整治 | 项 | 1 |  |
| 6 | 其他采购人认为需由中标人处理的临时发生的费用 | 项 | 1 |  |

**说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。**

9.2 日常养护工作基本要求

**包件1-三林经济园区道路综合养护（2023年）（1523-W15461）、包件3-三林大居道路综合养护（2023年）（15Z23-50081）：**

9.2.1 总则

中标人须对合同条款中市政、水务、绿化和环卫设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持市政、水务、绿化和环卫设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

**9.2.2 日常养护要求**

**9.2.2.1市政道路日常养护要求**

1）经常性巡查

经常性巡查应由经过培训的专职道路管理人员或养护技术人员负责，以目测为主，每日一次对标段内的所有养护设施进行全覆盖巡视检查，并及时记录，定期存档，提出处理意见。

巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和人行安全，应及时采取相应养护措施，并立即上报，特殊情况可设专人看护。

2）路面小修养护及掘路修复符合质量要求，每月完成指令性小修及重点养护项目，完成率100%。

3）车行道要求“一平、四无、一新”，即道路平整；无下水道堵塞和晴天积水、无人行道板和侧平石缺损；无违章占路和搭建；无路名牌歪斜、缺损和污垢；车行隔离栏和人行护栏整洁一新。

4）各类附属设施保持清洁完好，完成指令性小修。隔离护栏的设置位置、高度、固定式垂直度、相邻隔栅错缝高差符合规范；路名牌字体、指向高度、垂直度、位置等符合规范。

5）建立合同路段内所有桥梁的基本状况卡片，一桥一卡；合同路段内所有桥梁的桥面设施、上结构、下部结构及附属构造物应进行每月一次的经常性检查，填写桥梁经常检查记录表；桥梁结构应保持原设计荷载等级的承载要求及设计通行能力，各部件技术状况应维持在A、B类桥梁的状态，经常性检查中若发现有部件缺损达到C、D、E类桥梁技术状况、或其他不明原因的严重病害时，应立即以书面形式将情况上报采购人。

6）桥面应及时清扫、保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；及时清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔应保持结构完好，及时疏通，无破损和堵塞。保持支座各部分完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。及时清除墩台表面杂物，保持其表面整洁；墩台及基础无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。桥孔应无建筑垃圾，无违章搭建和堆物，无擅自占用。栏杆和防撞墙应结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上相关标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。

| **设施项目** | **保洁内容** | **保洁周期** |
| --- | --- | --- |
| 桥梁伸缩缝 | 钩除缝内杂物 | 每月1次 |
| 桥梁支座 | 清理支座周围垃圾 | 每月1次 |
| 桥面泄水孔 | 清理孔口垃圾 | 每月2次 |
| 桥面排水 | 疏通排水管 | 每月2次 |
| 人行天桥 | 人工清扫和擦拭 | 每天1次 |

7） 桥梁巡视频次要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 养护类别 | 说明 | 频率 |
| Ⅰ | 特大桥梁及特殊结构桥梁 | 一天一次 |
| Ⅱ | 城市快速路上桥梁 | 一天一次 |
| Ⅲ | 城市主干路上桥梁 | 一天一次 |
| Ⅳ | 城市次干路上桥梁 | 三天一次 |
| Ⅴ | 城市支路上及街坊路上桥梁 | 三天至七天一次 |

8）附属设施养护频次要求：

道路护栏、桥梁护栏、隔离墩和反光立杆宜2月清洗一次，表面采用油漆处理的设施宜每年油漆一次；路名牌和桥名牌每月清洗一次。如遇重大节庆和活动期间增加保养频率，并保持设施清洁。

**9.2.2.2水务日常养护要求**

1）管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，功能状况方面的主要检查项目应包括管道积泥（泥沙、碎砖石、固结的水泥浆及其它异物），检查井积泥，雨水口积泥，排放口积泥，泥垢和油脂，树根，水位和水流；结构状况方面的主要检查项目应包括裂缝，变形，腐蚀，错口，脱节，破损与孔洞，渗漏。

2）排水管道养护应符合下列规定：

①定期巡视，及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

②压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每三个月一次。

③定期清除透气井内的浮渣。

④保持排气阀、压力井、透气井等附属设施的完好有效。

⑤定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体 裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

⑥每年汛期前，应对雨水小型管、雨水中型管、接户管、连管、检查井、雨水口、排放口进行检查，对雨水大型管、雨水特大型管进行抽查，并及时进行维修和保养。

3）管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物。

管道、检查井和雨水口的允许积泥深度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设施类别 | | 允许积泥深度 |
| 管道 | | 小型管 管径的1/4 |
| 大型管 管径的1/5 |
| 检查井 | 落底井 | 管底以下50mm |
| 半落底 | 不超过管底 |
| 平底井 | 小型管 管径的1/4 |
| 大型管 管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
| 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

备注：管道分类标准：

管道： 小型管 DN600 mm及以下

大型管 DN600 mm以上

检查井：落底井 管底以下沉泥槽深度大于30cm

半落底 管底以下沉泥槽深度小于30cm

     平底井 井底与管底齐平

4）下水道养护频率要求：

下水管道养护频次

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设施类型 | 属性 | 疏通率 |
| 雨水小型管 | <Φ600 | 2次/年 |
| 雨水中型管 | Φ600-Φ1000 | 1.5次/年 |
| 雨水大型管 | Φ1000-Φ1500 | 1次/年 |
| 雨水特大型管 | >Φ1500 | 1次/年 |
| 接户管、连管 | 不分管径 | 2次/年 |
| 检查井 | 不分规格 | 3次/年 |
| 雨水口 | 不分型号 | 6次/年 |
| 排放口 |  | 1次/年 |

**备注：各类管道和窨井养护频率根据实际作业情况调整。**

**9.2.2.3保洁日常养护要求**

1）道路机械作业符合作业要求，频次按环卫作业质量标准执行。路面应干净，无大面积积水。冬天4度以下不宜冲洗，夏天气温30℃以上，每天洒水不少于二次。

2）道路每天按规定清扫养护，人行道路面、下水口、树穴、隔离障栏、窨井面板、废物箱等应整洁，路面应见本色。

3）养护作业时，要充分利用机械设备，车行道上操作时要求避开上、下班高峰时间，养护作业人员必须统一着装，穿戴有反光标志的马夹。

4）保持道路废物箱设施完好，箱体周围地面应无抛散存留垃圾，废物箱不满溢。

5）日常养护内业资料齐全，定期上报养护作业计划，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

6）雾霾天气应视雾霾严重程度每日至少增加一次道路机械冲洗。

7）遇到突发事件或自然灾害，必须服从采购人的指挥与安排及时进行处理。包括道路红线外到建筑物之间的保洁、道路路面上市容保障任务和市容整治任务（如：清除渣土、油滞、道路红线内黑色广告等不可预见的因素）。

8）保洁频次要求

| 类别 | 设施项目 | 保洁内容 | 保洁周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路  面  系 | 机动车道 | 机械清扫、冲洗 | 一类区域清扫每天3次，冲洗每周≥2次；  二类区域清扫每天2次，冲洗每周≥1次；  三类区域清扫每天1次，冲洗每周≥1次； |
| 非机动车道 | 人工清扫、冲洗 | 一类区域清扫每天2次，冲洗每周≥1次  二类、三类区域清扫每天1次，冲洗每周≥1次 |
| 人行道 | 人工清扫、冲洗 | 一类区域清扫每天2次，冲洗每周≥1次  二类、三类区域清扫每天1次，冲洗每周≥1次 |
| 附  属  设  施 | 人行道护栏、中央隔离带护栏、机非分隔带护栏 | 人工擦拭 | 每月1次 |
| 废物箱 | 人工清理 | 每天2.5次 |
| 泄水孔 | 人工疏通 | 每月1次 |
| 桥栏杆、防冲护栏、声屏障 | 人工清洗 | 每月1次 |
| 各类标志 | 高架车人工擦拭 | 每月1次 |
| 其他交通安全设施 | 人工擦拭 | 每月1次 |
| 绿地 | 绿化保洁 | 人工捡拾 | 每天早晚各1次 |

**9.2.2.4绿化日常养护要求**

1）绿化要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

2）行道树要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、树穴盖板平整（黄土不裸露）无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

3）园林小品、绿地及行道树附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。花箱（花钵）养护保证每季至少换花一次,换花方案须经管理单位审核，换花期黄土裸露时间不超过24小时。日常养护措施到位,花卉植物配置效果良好,无杂物垃圾,花箱(花钵)清洁美观、损坏后及时维修或更新。

4）施肥浇水：灌溉时间视土壤的水分含量和气温变化进行控制，每次浇水必须浇透，使水分真正到达植物的根系，如有需要，可对植株整体进行喷淋。高温橙色、红色预警时，应严格按绿化保养计划进行绿化浇水维护，浇水时间应在早上9点前或傍晚日落后，避开温度最高的时段。

植物种植时间多为每年下半年，植物施肥须等植物根系损伤恢复并开始生长后才能进行，即苗木种植约半年后，乔木施肥以复合肥为主；部分喜酸植物可增施硫酸亚铁肥料；喜肥植物如海桐需多施磷肥；草坪种植3-6个月后，可施用肥料为硫酸铵，以1:1000浓度进行叶面喷洒和根部浇灌，施肥间隔须大于三个月。

5）对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持。

6）绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

7）认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

8）认真完成浦东绿化养护信息管理平台各类数据的更新维护，包括养护企业信息的录入、设施量的更新、养护计划上报、养护记录台账录入等。

9）胸径大于40cm为特大树，25cm-40cm（含40cm）为大树，15cm-25cm（含25cm）为中树，小于等于15cm为小树。

10）绿化养护频次要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 保养内容 | 保养周期 | 保养要求 |
| 日常巡视检查 | 检查绿化生长损坏和病虫害情况 | 1次/天 | 存在问题及时汇总上报养护管理 |
| 绿化修剪 | 乔木 | 1次/年 | 无病虫枝、徒长枝、遮挡标志标牌枝条等 |
| 绿化修剪  剥芽 | 花灌木 | 2次/年 | 无病虫枝、徒长枝等 |
| 绿篱、色块 | 4次/年 | 定型修剪 5-11月 |
| 草皮修剪 |  | 生长旺盛期半月一次 |
| 乔木剥芽 | 2次/年 | 无明显萌蘖 |
| 病虫防治 | 预防和防治病虫害 | 3次/年 | 无明显病虫害 |
| 浇水 | 植物浇水 | 随时 | 保证树木生长需要 |
| 施肥 | 施肥 | 1次/年 | 花灌木花后增施一次 |
| 除草 | 除草 | 随时 | 草高不得超过15厘米 |
| 扶正 | 扶正 | 随时 | 及时对倾倒树木扶正 |
| 冬季翻土 | 冬季翻土 | 1次/年 | 每年冬季进行翻土 |
| 刷白 | 乔木刷白 | 1次/年 | 每年12月份进行 |
| 栏杆油漆 | 栏杆油漆 | 2次/年 | / |
| 绿化普查 | 绿化普查 | 1次/年 | 乔灌木进行普查 |
| 绿化保洁 | 人工捡拾 | 每天早晚各1次 |  |

**9.2.2.5其他要求**

1）养护作业时，要充分利用机械设备，车行道上操作时要求避开上、下班高峰时间，养护作业人员必须统一着装，穿戴有反光标志的马夹。

2）保持道路废物箱设施完好，箱体周围地面应无抛散存留垃圾，废物箱不满溢。

3）日常养护内业资料齐全，定期上报养护作业计划，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

4）遇到突发事件或自然灾害，必须服从采购人的指挥与安排及时进行处理。

**包件2-三林镇公共设施托底养护（2023年）（1523-W15237）：**

9.2.1 日常养护要求

（1）市政道路日常养护要求

1）经常性巡查

经常性巡查应由经过培训的专职道路管理人员或养护技术人员负责，以目测为主，每日一次对标段内的所有养护设施进行全覆盖巡视检查，并及时记录，定期存档，提出处理意见。

巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和人行安全，应及时采取相应养护措施，并立即上报，特殊情况可设专人看护。

2）路面小修养护及掘路修复符合质量要求，每月完成指令性小修及重点养护项目，完成率100%。

3）车行道要求“一平、四无、一新”，即道路平整；无下水道堵塞和晴天积水、无人行道板和侧平石缺损；无违章占路和搭建；无路名牌歪斜、缺损和污垢；车行隔离栏和人行护栏整洁一新。

4）各类附属设施保持清洁完好，完成指令性小修。隔离护栏的设置位置、高度、固定式垂直度、相邻隔栅错缝高差符合规范；路名牌字体、指向高度、垂直度、位置等符合规范。

5）建立合同路段内所有桥梁的基本状况卡片，一桥一卡；合同路段内所有桥梁的桥面设施、上结构、下部结构及附属构造物应进行每月一次的经常性检查，填写桥梁经常检查记录表；桥梁结构应保持原设计荷载等级的承载要求及设计通行能力，各部件技术状况应维持在A、B类桥梁的状态，经常性检查中若发现有部件缺损达到C、D、E类桥梁技术状况、或其他不明原因的严重病害时，应立即以书面形式将情况上报采购人。

6）桥面应及时清扫、保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；及时清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔应保持结构完好，及时疏通，无破损和堵塞。保持支座各部分完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。及时清除墩台表面杂物，保持其表面整洁；墩台及基础无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。桥孔应无建筑垃圾，无违章搭建和堆物，无擅自占用。栏杆和防撞墙应结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上相关标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。

| 设施项目 | 保洁内容 | 保洁周期 |
| --- | --- | --- |
| 桥梁伸缩缝 | 钩除缝内杂物 | 每月1次 |
| 桥梁支座 | 清理支座周围垃圾 | 每月1次 |
| 桥面泄水孔 | 清理孔口垃圾 | 每月2次 |
| 桥面排水 | 疏通排水管 | 每月2次 |
| 人行天桥 | 人工清扫和擦拭 | 每天1次 |

7）桥梁巡视频次要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 养护类别 | 说明 | 频率 |
| Ⅰ | 特大桥梁及特殊结构桥梁 | 一天一次 |
| Ⅱ | 城市快速路上桥梁 | 一天一次 |
| Ⅲ | 城市主干路上桥梁 | 一天一次 |
| Ⅳ | 城市次干路上桥梁 | 三天一次 |
| Ⅴ | 城市支路上及街坊路上桥梁 | 三天至七天一次 |

8）附属设施养护频次要求：

道路护栏、桥梁护栏、隔离墩和反光立杆宜2月清洗一次，表面采用油漆处理的设施宜每年油漆一次；路名牌和桥名牌每月清洗一次。如遇重大节庆和活动期间增加保养频率，并保持设施清洁。

（2）水务日常养护要求

1）管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，功能状况方面的主要检查项目应包括管道积泥（泥沙、碎砖石、固结的水泥浆及其它异物），检查井积泥，雨水口积泥，排放口积泥，泥垢和油脂，树根，水位和水流；结构状况方面的主要检查项目应包括裂缝，变形，腐蚀，错口，脱节，破损与孔洞，渗漏。

2）排水管道养护应符合下列规定：

①定期巡视，及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

②压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每三个月一次。

③定期清除透气井内的浮渣。

④保持排气阀、压力井、透气井等附属设施的完好有效。

⑤定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

⑥每年汛期前，应对雨水小型管、雨水中型管、接户管、连管、检查井、雨水口、排放口进行检查，对雨水大型管、雨水特大型管进行抽查，并及时进行维修和保养。

3）管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物。

管道、检查井和雨水口的允许积泥深度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设施类别 | | 允许积泥深度 |
| 管道 | | 小型管管径的1/4 |
| 大型管管径的1/5 |
| 检查井 | 落底井 | 管底以下50mm |
| 半落底 | 不超过管底 |
| 平底井 | 小型管管径的1/4 |
| 大型管管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
| 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

备注：管道分类标准：

管道：小型管 DN600 mm及以下

大型管 DN600 mm以上

检查井：落底井管底以下沉泥槽深度大于30cm

半落底管底以下沉泥槽深度小于30cm

     平底井井底与管底齐平

4）下水道养护频率要求：

下水管道养护频次

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设施类型 | 属性 | 疏通率 |
| 雨水小型管 | <Φ600 | 2次/年 |
| 雨水中型管 | Φ600-Φ1000 | 1.5次/年 |
| 雨水大型管 | Φ1000-Φ1500 | 1次/年 |
| 雨水特大型管 | >Φ1500 | 1次/年 |
| 接户管、连管 | 不分管径 | 2次/年 |
| 检查井 | 不分规格 | 3次/年 |
| 雨水口 | 不分型号 | 6次/年 |
| 排放口 |  | 1次/年 |

备注：各类管道和窨井养护频率根据实际作业情况调整。

（3）保洁日常养护要求

1）道路机械作业符合作业要求，频次按环卫作业质量标准执行。路面应干净，无大面积积水。冬天4度以下不宜冲洗，夏天气温30℃以上，每天洒水不少于二次。

2）道路每天按规定清扫养护，人行道路面、下水口、树穴、隔离障栏、窨井面板、废物箱等应整洁，路面应见本色。

3）养护作业时，要充分利用机械设备，车行道上操作时要求避开上、下班高峰时间，养护作业人员必须统一着装，穿戴有反光标志的马夹。

4）保持道路废物箱设施完好，箱体周围地面应无抛散存留垃圾，废物箱不满溢。

5）日常养护内业资料齐全，定期上报养护作业计划，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

6）雾霾天气应视雾霾严重程度每日至少增加一次道路机械冲洗。

7）遇到突发事件或自然灾害，必须服从采购人的指挥与安排及时进行处理。包括道路红线外到建筑物之间的保洁、道路路面上市容保障任务和市容整治任务（如：清除渣土、油滞、道路红线内黑色广告等不可预见的因素）。

8）保洁频次要求

| 类别 | 设施项目 | 保洁内容 | 保洁周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面系 | 机动车道 | 机械清扫、冲洗 | 一类区域清扫每天3次，冲洗每周≥2次；  二类区域清扫每天2次，冲洗每周≥1次；  三类区域清扫每天1次，冲洗每周≥1次。 |
| 非机动车道 | 人工清扫、冲洗 | 一类区域清扫每天2次，冲洗每周≥1次；  二类、三类区域清扫每天1次，冲洗每周≥1次。 |
| 人行道 | 人工清扫、冲洗 | 一类区域清扫每天2次，冲洗每周≥1次；  二类、三类区域清扫每天1次，冲洗每周≥1次。 |
| 附属设施 | 人行道护栏、中央隔离带护栏、机非分隔带护栏 | 人工擦拭 | 每月1次 |
| 废物箱 | 人工清理 | 每天2.5次 |
| 泄水孔 | 人工疏通 | 每月1次 |
| 桥栏杆、防冲护栏、声屏障 | 人工清洗 | 每月1次 |
| 各类标志 | 高架车人工擦拭 | 每月1次 |
| 其他交通安全设施 | 人工擦拭 | 每月1次 |
| 绿地 | 绿化保洁 | 人工捡拾 | 每天早晚各1次 |

（4）绿化日常养护要求

1）绿化要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

2）行道树要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、树穴盖板平整（黄土不裸露）无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

3）园林小品、绿地及行道树附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。花箱（花钵）养护保证每季至少换花一次，换花方案须经管理单位审核，换花期黄土裸露时间不超过24小时。日常养护措施到位,花卉植物配置效果良好，无杂物垃圾,花箱(花钵)清洁美观、损坏后及时维修或更新。

4）施肥浇水：灌溉时间视土壤的水分含量和气温变化进行控制，每次浇水必须浇透，使水分真正到达植物的根系，如有需要，可对植株整体进行喷淋。高温橙色、红色预警时，应严格按绿化保养计划进行绿化浇水维护，浇水时间应在早上9点前或傍晚日落后，避开温度最高的时段。

植物种植时间多为每年下半年，植物施肥批须等植物根系损伤恢复并开始生长后才能进行，即苗木种植约半年后，乔木施肥以复合肥为主；部分喜酸植物可增施硫酸亚铁肥料；喜肥植物如海桐需多施磷肥；草坪种植3-6个月后，可施用肥料为硫酸铵，以1:1000浓度进行叶面喷洒和根部浇灌，施肥间隔须大于三个月。

5）对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持。

6）绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

7）认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

8）认真完成浦东绿化养护信息管理平台各类数据的更新维护，包括养护企业信息的录入、设施量的更新、养护计划上报、养护记录台账录入等。

9）胸径大于40cm为特大树，25cm-40cm（含40cm）为大树，15cm-25cm（含25cm）为中树，小于等于15cm为小树。

10）绿化养护频次要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 保养内容 | 保养周期 | 保养要求 |
| 日常巡视检查 | 检查绿化生长损坏和病虫害情况 | 1次/天 | 存在问题及时汇总上报养护管理 |
| 绿化修剪 | 乔木 | 1次/年 | 无病虫枝、徒长枝、遮挡标志标牌枝条等 |
| 绿化修剪  剥芽 | 花灌木 | 2次/年 | 无病虫枝、徒长枝等 |
| 绿篱、色块 | 4次/年 | 定型修剪 5-11月 |
| 草皮修剪 |  | 生长旺盛期半月一次 |
| 乔木剥芽 | 2次/年 | 无明显萌蘖 |
| 病虫防治 | 预防和防治病虫害 | 3次/年 | 无明显病虫害 |
| 浇水 | 植物浇水 | 随时 | 保证树木生长需要 |
| 施肥 | 施肥 | 1次/年 | 花灌木花后增施一次 |
| 除草 | 除草 | 随时 | 草高不得超过15厘米 |
| 扶正 | 扶正 | 随时 | 及时对倾倒树木扶正 |
| 冬季翻土 | 冬季翻土 | 1次/年 | 每年冬季进行翻土 |
| 刷白 | 乔木刷白 | 1次/年 | 每年12月份进行 |
| 栏杆油漆 | 栏杆油漆 | 2次/年 | / |
| 绿化普查 | 绿化普查 | 1次/年 | 乔灌木进行普查 |

（5）绿地养护质量标准

A、公共绿地一级养护质量标准：

1）绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。

2）园林植物达到：

①生长势：好。生长超过该树种该规格的平均生长量(平均生长量待以后调查确定)。

②叶子健壮：

a、叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；

b、被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下(包括5%，以下同)。

③枝、干健壮：

a、无明显枯枝、死权、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；

b、无蛀干害虫的活卵活虫;

c、介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下(包括1头，以下同)，较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下(包括5头，以下同);株数都在2%以下(包括2%，以下同)；

d、树冠完整：分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。

④措施好：按一级技术措施要求认真进行养护。

⑤行道树基本无缺株。

⑥草坪覆盖率应基本达到100%；草坪内杂草控制在10%以内;生长茂盛颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型6次以上，冷地型15次以上；无病虫害。

3）行道树和绿地内无死树，树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

4）绿化生产垃圾(如：树枝、树叶、草沫等)重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清;绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。

5）栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施完整，做到及时维护和油饰。

6）无明显的人为损坏，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象，2米以内如有，则应有保护措施。

B、公共绿地二级养护质量标准：

1）绿化比较充分，植物配置基本合理，基本达到黄土不露天。

2）园林植物达到：

①生长势：正常。生长达到该树种该规格的平均生长量。

②叶子正常：

a、叶色、大小、薄厚正常；

b、较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2%以下；

c、被啃咬的叶片最严重的每株在10%以下。

③枝、干正常：

a、无明显枯枝、死权；

b、有蛀干害虫的株数在2%以下(包括2%，以下同)；

c、介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4%以下；

d、树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。

④措施：按二级技术措施要求认真进行养护。

⑤行道树缺株在l%以下。

⑥草坪覆盖率达95%以上；草坪内杂草控制在20%以内;生长和颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型二次以上，冷地型10次以上；基本无病虫害。

3）行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

4）绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物，能坚持在重大节日前进行突击清理。

5）栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施基本完整，基本做到及时维护和油饰。

6）无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理、绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干无明显地钉栓刻画现象，树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

C、公共绿地三级养护质量标准：

1）绿化基本充分，植物配置一般，裸露土地不明显。

2）园林植物达到：

①生长势：基本正常。

②叶子基本正常：

a、叶色基本正常；

b、严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在10%以下；

c、被啃咬的叶片最严重的每株在20%以下。

③枝、干基本正常：

a、无明显枯枝、死杈；

b、有蛀干害虫的株数在10%以下；

c、介壳虫最严重处主枝主干上100平方厘米3头活虫以下，较细的枝条每尺长一段上在15头活虫以下，株数都在6%以下；

d、90%以上的树冠基本完整，有绿化效果。

④措施：按三级技术措施要求认真进行养护。

⑤行道树缺株在3%以下。

⑥草坪覆盖率达90%以上；草坪内杂草控制在30%以内;生长和颜色正常；每年修剪暖地型草1次以上，冷地型草6次以上。

3）行道树和绿地内无明显死树，树木修剪基本合理，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

4）绿化生产垃圾主要地区和路段做到日产日清，其他地区能坚持在重大节日前突击清理绿地内的废弃物。

5）栏杆、园路和井盖等园林设施比较完整，能进行维护和油饰。

6）对人为破坏能及时进行处理。绿地内无堆物堆料、搭棚侵占等，行道树树干上钉栓刻画现象较少，树下无堆放石灰等对树木有烧伤、毒害的物质，无搭棚设摊、围墙圈占树等。

**10 人员及设备要求（若包件1、包件2、包件3为同一中标人，那么人员可兼容）**

**包件1-三林经济园区道路综合养护（2023年）（1523-W15461）：**

10.1.1 管理人员配备要求

**管理人员配置表**

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量（人） | 应提供验证资料 | 提供其他验证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 中级以上工程师 | 1人 | 资格/职称证书扫描件（如有） | 资格/职称证书扫描件 |
| 2 | 市政技术人员 | 市政类专业工程师 | 中级职称及以上 | 1人 | 职称证书扫描件 |
| 城市桥梁类养护工程师 | 中级职称及以上 | 职称证书扫描件 |
| 给排水或水务类专业工程师 | 中级职称及以上 | 职称证书扫描件 |
| 3 | 环境卫生技术人员 | 环卫类专业工程师 | 中级职称及以上 | 1人 | 职称证书扫描件 |
| 4 | 其他专业技术人员 | 质量员 |  | 1人 |  | 资格证书扫描件 |
| 安全员 |  | 资格证书扫描件 |
| 资料员 |  | 1人 | 资格证书扫描件 |
| 施工员 |  | 资格证书扫描件 |
| 材料员 |  | 资格证书扫描件 |
| 网格化管理员 |  | 1人 |  |
| 巡视员 |  |  |
| **总计：6人** | | | | | | |
| 备注：1、以上人员为本单位职工；2、以上人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。3、以上人员在项目实施期间依法缴纳社保。 | | | | | | |

**说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。**

10.1.2 技术作业工人配备要求

**主要技术工人（骨干）配置表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量（人） | 应提供验证资料 | **提供其他资料要求（若有，请提供证书扫描件）** |
| 1 | 市政技术工人 |  |  | 1人 |  |  |
| 2 | 水务技术工人 |  |  | 1人 |  |
| **总计：2人** | | | | | | |
| 备注：1、以上人员为本单位职工；2、以上人员在项目实施期间依法缴纳社保。 | | | | | | |

**说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。**

**一线主要劳动力配置表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量（人） | 应提供验证资料 | 备注 |
| 1 | 一线劳动力 | 市政排水综合养护工 |  | 2人 |  |  |
| 道路保洁工 |  | 8人 |  | 人工清扫在机械清扫和机械冲洗的基础上，每一班次4000平方米/人，人工冲洗保洁每一班次3500平方米/人。工人日均作业时间不得大于1.5班次 |
| 绿化养护工 |  | 2人 |  | 一级绿地人均日养护面积4000平方米，二级绿地人均日养护面积5000平方米，三级绿地人均日养护面积6000平方米。工人日均作业时间不得大于1.5班次 |
| **总计：12人** | | | | | | |
| 备注：1、表中一线劳动力投标人可承诺在中标后内配置到位；2、以上人员在项目实施期间依法缴纳社保。投标人须提供现场一线主要劳动力配置承诺书（详见“投标文件格式”中《现场一线主要劳动力配置承诺书》）。 | | | | | | |

**说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。**

**包件2-三林镇公共设施托底养护（2023年）（1523-W15237）：**

10.1.1管理人员配备要求

**管理人员配置表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量（人） | 提供其他验证材料 |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 中级以上工程师 | 1人 | 资格/职称证书扫描件（若有可提供） |
| 2 | 项目经理助理 | 项目经理助理 | 中级职称及以上 | 1人 | 职称证书扫描件（若有可提供） |
| 3 | 市政技术人员 | 市政类专业工程师 | 中级职称及以上 | 1人 | 职称证书扫描件（若有可提供） |
| 城市桥梁类养护工程师 | 中级职称及以上 | 1人 | 职称证书扫描件（若有可提供） |
| 4 | 绿化技术人员 | 绿化类专业工程师 |  | 1人 | 职称证书扫描件（若有可提供） |
| 高级绿化工 |  | 职称证书扫描件（若有可提供） |
| 5 | 其他专业技术人员 | 质量员 |  | 1人 | 资格证书扫描件（若有可提供） |
| 安全员 |  | 资格证书扫描件（若有可提供） |
| 资料员 |  | 资格证书扫描件（若有可提供） |
| 施工员 |  | 1人 | 资格证书扫描件（若有可提供） |
| 材料员 |  | 资格证书扫描件（若有可提供） |
| 网格化管理员、巡视员 |  | 1人 |  |
| **总计：8人** | | | | | |
| 备注：1、以上人员为本单位职工；2、以上人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。3、以上人员在项目实施期间依法缴纳社保。 | | | | | |

**说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。**

10.1.2技术作业工人配备要求

**主要技术工人（骨干）配置表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量（人） | **提供其他资料要求（若有，请提供证书扫描件）** |
| 1 | 市政技术工人 |  |  | 1人 |  |
| 2 | 水务技术工人 |  |  | 1人 |  |
| 3 | 绿化技术工人 | 绿化工、花卉工、植保工等 |  | 1人 |  |
| **总计：3人** | | | | | |
| 备注：1、以上人员为本单位职工；2、以上人员在项目实施期间依法缴纳社保。 | | | | | |

**说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。**

**一线主要劳动力配置表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量（人） | 备注 |
| 1 | 一线劳动力 | 市政排水综合养护工 |  | 4人 | 市政2人，排水2人 |
| 道路保洁工 |  | 10人 | 人工清扫在机械清扫和机械冲洗的基础上，每一班次4000平方米/人，人工冲洗保洁每一班次3500平方米/人。工人日均作业时间不得大于1.5班次 |
| 绿化养护工 |  | 10人 | 一级绿地人均日养护面积4000平方米，二级绿地人均日养护面积5000平方米，三级绿地人均日养护面积6000平方米。工人日均作业时间不得大于1.5班次 |
| **总计：24人** | | | | | |
| 备注：表中一线劳动力由投标人承诺在中标后1个月内配置到位；在项目实施期间依法缴纳社保。投标人须提供现场一线主要劳动力配置承诺书（详见“投标文件格式”中《现场一线主要劳动力配置承诺书》）。 | | | | | |

**包件3-三林大居道路综合养护（2023年）（15Z23-50081）：**

10.1.1 管理人员配备要求

**管理人员配置表**

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量（人） | 应提供验证资料 | 提供其他验证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 市政类专业 | 中级职称及以上 | 1人 |  | 资格/职称证书扫描件（若有提供） |
| 2 | 项目经理助理 |  |  | 1人 |  |
| 3 | 市政技术人员 | 市政类专业工程师 | 中级职称及以上 | 1人 | 职称证书扫描件（若有提供） |
| 城市桥梁类养护工程师 | 中级职称及以上 | 1人 | 职称证书扫描件（若有提供） |
| 给排水或水务类专业工程师 | 中级职称及以上 | 1人 | 职称证书扫描件（若有提供） |
| 4 | 水务技术人员 | 下水道养护工 |  | 1人 |  |
| 5 | 绿化技术人员 | 绿化类专业工程师 |  | 1人 |  |
| 高级绿化工 |  | 1人 |  |
| 6 | 其他专业技术人员 | 质量员 |  | 1人 |  |
| 安全员 |  | 1人 |  |
| 资料员 |  | 1人 |  |
| 施工员 |  | 1人 |  |
| 材料员 |  | 1人 |  |
| 网格化管理员 |  | 1人 |  |
| 巡视员 |  | 1人 |  |
| **总计：15人** | | | | | | |
| 备注：1、以上人员为本单位职工；2、以上人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。3、以上人员在项目实施期间依法缴纳社保。 | | | | | | |

**说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。**

10.1.2 技术作业工人配备要求

**主要技术工人（骨干）配置表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量（人） | 应提供验证资料 | **提供其他资料要求（若有，请提供证书扫描件）** |
| 1 | 市政技术工人 |  |  | 2人 |  |  |
| 2 | 水务技术工人 |  |  | 2人 |  |
| 3 | 绿化技术工人 | 绿化工、花卉工、植保工等 |  | 2人 |  |
| **总计：6人** | | | | | | |
| 备注：1、以上人员为本单位职工；2、以上人员在项目实施期间依法缴纳社保。 | | | | | | |

**说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。**

**一线主要劳动力配置表**

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量（人） | 应提供验证资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 市政排水综合养护工 |  | 10人 |  | 市政6人，排水4人 |
| 道路保洁工 |  | 40人 |  | 人工清扫在机械清扫和机械冲洗的基础上，每一班次4000平方米/人，人工冲洗保洁每一班次3500平方米/人。工人日均作业时间不得大于1.5班次 |
| 绿化养护工 |  | 6人 |  |  |
| **总计：56人** | | | | | | |
| 备注：表中一线劳动力投标人可承诺在中标后1个月内配置到位，且项目实施期间依法缴纳社保。投标人须提供现场一线主要劳动力配置承诺书（详见“投标文件格式”中《现场一线主要劳动力配置承诺书》）。 | | | | | | |

**说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。**

**包件1~3：**（注：本项目招标文件中，未注明包件者均适用所有包件。）

10.2材料及设备配备要求

10.2.1 本项目所有材料、设备由中标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

10.2.2 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

10.2.3投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

10.2.4为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，中标人还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。投标人须提供养护机械配置承诺书（详见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）。

**包件1-三林经济园区道路综合养护（2023年）（1523-W15461）：**

**机械配置基本要求如下表：**

| **序号** | **机械名称** | **单位** | **数量** | **配置要求** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面清扫车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁  车辆行驶速度应低于15公里/小时 |
| 2 | 洒水冲洗车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁  车辆行驶速度应低于20公里/小时 |
| 3 | 多功能清洗车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 铲车（装载机） | 辆 | 1 |  |  |
| 5 | 路况巡视车 | 辆 | 1 | 有GPS装置 | 自有或租赁  车辆行驶速度应低于30公里/小时 |
| 6 | 铣刨机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 摊铺机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 压路机 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 综合养护车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 液压破碎机（空压机） | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 灌缝机 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 吊车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 13 | 发电机（5kW） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 14 | 发电机（15kW） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 15 | 发电机（25kW） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 16 | 排水泵 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 后装式垃圾压缩车 | 辆 | 1 |  |  |
| 18 | 管道冲洗车 | 辆 | 1 |  |  |
| 19 | 除雪撒布车（装置） | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

（3）投标人不得对表内工作量进行缩减。

**包件2-三林镇公共设施托底养护（2023年）（1523-W15237）：**

**机械配置基本要求如下表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| 1 | 路面清扫车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁  车辆行驶速度应低于15公里/小时 |
| 2 | 洒水冲洗车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁  车辆行驶速度应低于20公里/小时 |
| 3 | 多功能清洗车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 铲车（装载机） | 辆 | 1 |  |  |
| 5 | 路况巡视车 | 辆 | 1 | 有GPS装置 | 自有或租赁  车辆行驶速度应低于30公里/小时 |
| 6 | 铣刨机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 摊铺机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 压路机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 综合养护车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 液压破碎机（空压机） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 灌缝机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 12 | 吊车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 13 | 发电机（5kW） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 14 | 发电机（15kW） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 15 | 发电机（25kW） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 16 | 排水泵 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 17 | 后装式垃圾压缩车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 18 | 管道冲洗车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 19 | 除雪撒布车（装置） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 20 | 登高作业车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 21 | 养护工程车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 22 | 液压打拔机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 23 | 切缝机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 24 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 25 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后1个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

（3）投标人不得对表内工作量进行缩减。

**包件3-三林大居道路综合养护（2023年）（15Z23-50081）：**

**机械配置基本要求如下表：**

| **序号** | **机械名称** | **单位** | **数量** | **配置要求** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面清扫车 | 辆 | 7 |  | 自有或租赁  车辆行驶速度应低于15公里/小时 |
| 2 | 洒水冲洗车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁  车辆行驶速度应低于20公里/小时 |
| 3 | 多功能清洗车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 铲车（装载机） | 辆 | 1 |  |  |
| 5 | 路况巡视车 | 辆 | 2 | 有GPS装置 | 自有或租赁  车辆行驶速度应低于30公里/小时 |
| 6 | 铣刨机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 摊铺机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 压路机 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 综合养护车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 液压破碎机（空压机） | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 灌缝机 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 吊车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 13 | 发电机（5kW） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 14 | 发电机（15kW） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 15 | 发电机（25kW） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 16 | 排水泵 | 台 | 4 |  |  |
| 17 | 后装式垃圾压缩车 | 辆 | 1 |  |  |
| 18 | 管道冲洗车 | 辆 | 1 |  |  |
| 19 | 除雪撒布车（装置） | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 登高作业车 | 辆 | 1 |  |  |
| 21 | 养护工程车 | 辆 | 3 |  |  |
| 22 | 液压打拔机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 23 | 切缝机 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 25 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

（3）投标人不得对表内工作量进行缩减。

**11 安全文明作业**

11.1安全文明施工措施与要求

11.1.1 中标人必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。中标人应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

**12应急处置要求**

12.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

12.2 中标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应采购人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

12.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

12.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

12.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

12.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

12.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

12.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

12.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

12.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；采购人应急值班联系电话。

12.11 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

12.12防台防汛

（1） 风灾防控

一、 台风季节前，应通过对浅根性树种采取疏枝、培土等措施，减轻风灾为害。

二、 台风过后，应及时清理风折枝(株)，扶正风倒木等。清理后的残枝、枯木应集中无害化处理后综合利用。

三、 台风期间必须有人员值班，以便处理突发事件。

四、 灾后需统计受灾林地面积，并且记录受灾情况，如倒伏，断枝，水淹等上报管理部门。

（2） 火灾预防

一、 林地内严禁使用明火。

二、 林地醒目处必须设置防火警示标牌，宜设置防火宣传栏。

三、 防火期加强林地巡查，发现火情苗子应按程序及时有效处置，发现火灾必须第一时间上报

消防部门和上级主管部门，配合做好灭火工作。

四、 防火期前须严控火源，及时处理可燃物，消除火灾隐患。

（3） 冻(雪)灾防控

一、 灾害来临之前应做好防冻措施，易受冻害树种宜采用树干捆绑草绳、草袋等防寒措

施。

二、 雪灾发生时应及时人工或机械除去植株上积雪。

三、 灾后应及时扶正倾斜、倒伏的林木，修除压折枝条。

**13 考核管理与售后服务要求**

13.1 考核管理要求或考核管理办法

**包件1-三林经济园区道路综合养护（2023年）（1523-W15461）、包件3-三林大居道路综合养护（2023年）（15Z23-50081）：**

**2023年三林道路综合养护考核办法**

为加强和规范三林镇道路市政基础设施养护管理工作,创建良好的养护市场竞争环境,保障市政基础设施的使用功能,提升市政基础设施管理水平,科学合理使用养护经费,根据国家及上海市有关法律、法规，并综合实际情况，特制订本办法。

一、考核对象

本项目中标人。

二、考核范围

中标人受委托所管养的市政基础设施。

三、考核依据

1、《城市道路管理条例》（1996年国务院第198号）

2、《城市道路养护规范》（CJJ36—2016）

3、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99—2003）

4、《城市道路养护技术规程》（DGJ08-92-2000）

4、《上海市园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

5、《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-702-2011）

6、其他相关规范、规定。

四、考核项目、标准

1、清扫保洁 15%

2、车行道养护 　15%

3、人行道养护 　 10%

4、排水设施养护 　　15%

5、桥涵设施养护 5%

6、绿化养护 15%

7、附属设施 　 5%

8、基础管理　　　　　　　10%

9、安全文明施工 　 10%

10、各类扣分项

考核标准见附件1《三林镇城市2023年三林大居道路综合养护考核标准》。

五、考核内容

各养护作业单位综合养护工作质量，内业资料及各类报表，各项管理制度落实情况，市民热线、网格工单整改工作，防台防汛工作，重大活动及突发事件应急处置工作。

六、考核办法

考核采取集中考核与日常考核相结合的方式。集中考核是对各养护作业单位所辖标段进行的抽查考核，每季度1次，由养护管理部门组织各养护管理单位共同进行，每次随机抽取1条道路及1座桥梁。日常考核是对各养护管理单位所辖标段进行全面考核，由养护管理部门以日常巡视方式进行，发现问题后以工作联系单形式下发到相关养护作业单位，限期未整改或相似问题再次出现的，每次扣0.5分，1个季度累计后，在当季度总得分中予以扣除。考核标准见附件1。

考核结果每季度通报三林镇城市运行管理办公室，并作为核拨该季度养护经费的依据。

七、考核评分及处罚办法

1、考核总分为100分。考核得分在90分以上（含）的为合格；考核得分不足90分（不含）的为不合格，以90分为基准，每低1分扣除当季养护经费平均值的1%，最多不超过5%。

2、对群众举报、投诉及镇网格中心工单,属于养护单位管辖范围内的逾期未整改，除扣除相应考核分数外，每张工单罚款人民币5000元；对相关管理部门发出的整改通知单，未按要求整改或者故意拖延不做的，每次罚款人民币2000元。

3、以上考核扣除和罚款的费用服务期末统一进行核算结算。

**附件1**

**2023年三林道路综合养护考核办法**

| **类别** | **项目** | **考核标准** | **评分办法** | **标准分** | **实得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、清扫保洁 | 成堆垃圾、废弃物 | 1处 | 1处扣0.5分 | 15分 |  |
| 路面污染、洒落物 | 1处 |
| 进水口侧边隔栅眼不畅、堵塞 | 1处 |
| 各类附属设施涂写、招贴、刻画 | 1处 |
| 废物箱及四周不整洁、垃圾外溢 | 1处 |
| 清扫机未按规定行驶 | 1处 |
| 2、车行道养护 | 坑塘 | 直径10厘米或宽度5厘米，深度大于3厘米 | 1处扣0.5分 | 15分 |  |
| 脱皮（剥落） | 深度大于2厘米 |
| 车辙 | 凹槽深度大于3厘米 |
| 高堡 | 隆起高度大于1.5厘米 |
| 啃边 | 长度大于15厘米，宽度大于2厘米 |
| 线裂 | 长度大于1米，宽度大于2毫米 |
| 龟裂 | 直径大于3米 |
| 路框差 | 大于1.5厘米 |
| 3、人行道养护 | 坑塘 | 直径大于10厘米，深度大于2厘米 | 1处扣0.5分 | 10分 |  |
| 碎裂 | 1处 |
| 跷动（松动） | 1处 |
| 拱起 | 1处 |
| 路框差 | 大于1.5厘米 |
| 高低差 | 大于1.5厘米 |
| 侧平石 | （松动、破损、断裂、沉陷）1处 |
| 4、排水设施养护 | 管道淤塞 | 1处 | 1处扣0.5分 | 15分 |  |
| 窨井 | 井底杂物、淤泥超过1/4管径 |
| 窨井盖、框 | 松动、损坏1处 |
| 进水口 | 井底淤泥大于5厘米 |
| 进水口盖、框 | 松动、破损1处 |
| 5、桥涵设施养护 | 栏杆松动、锈蚀 | 1处 | 1处扣0.5分 | 5分 |  |
| 泄水孔堵塞、破损 | 1处 |
| 伸缩缝破损、桥头跳车 | 1处 |
| 砼、钢梁构件表面缺陷、锈蚀 | 1处 |
| 桥台、桥墩、支座破损、松动 | 1处 |
| 挡土墙破损、沉陷、污染 | 1处 |
| 6、绿化养护 | 绿地内成堆垃圾、废弃物、积水、漂浮物、杂草 | 1处 | 1处扣0.5分 | 15分 |  |
| 病虫害未及时处理 | 1次 |
| 死株、缺株未及时补种 | 1处 |
| 树木草坪修剪不及时、不规范 | 1处 |
| 树木草坪长势变差、明显枯黄、空秃 | 1处 |
| 浇水、施肥不及时、不规范 | 1次 |
| 7、附属设施 | 路、桥名牌污染、破损、缺字、不牢固、歪斜 | 1处 | 1处扣0.5分 | 5分 |  |
| 各类立杆不牢固、歪斜、破损 | 1处 |
| 护栏破损、缺失、污染、歪斜 | 1处 |
| 各类标线磨损严重、缺失 | 1处 |
| 路桩破损、缺失、歪斜 | 1处 |
| 8、基础管理 | 各项管理制度齐全，主要规章制度上墙 | 1处不合格 | 1处扣0.5分 | 10分 |  |
| 内业资料齐全，字迹清晰，记录规范 | 1处不合格 |
| 每天做好巡视记录 | 1处不合格 |
| 各类上报表格内容填写真实规范，报送及时，不虚报瞒报漏报 | 1处不合格 |
| 安全措施到位，包括消防器材配备，电器照明使用安全措施，明火使用安全措施 | 1处不合格 |
| 设备材料堆放按区域分类（尤其易燃易爆物品），采取安全措施 | 1处不合格 |
| 道班房保持环境整洁，无污水垃圾，合理划分更衣室休息室洗浴室等功能区域 | 1处不合格 |
| 9、安全文明施工 | 作业现场按规范设置施工铭牌、护栏、标志 | 1处不合格 | 1处扣0.5分 | 10分 |  |
| 作业人员穿着统一标志服，操作规范 | 1处不合格 |
| 无工伤事故 | 1次 |
| 施工不扰民，遵守养护作业时间 | 1处不合格 |
| 10、各类扣分项 | 群众举报投诉的市民热线，网格中心工单逾期未整改 | 1次 | 1次扣0.5分 | / |  |
| 防台防汛工作未按要求落实到位 | 1次 |
| 重大活动或突发事件应急处置未按要求落实到位 | 1次 |

**包件2-三林镇公共设施托底养护（2023年）（1523-W15237）：**

**三林镇公共设施托底养护考核办法**

为加强和规范三林镇道路市政基础设施养护管理工作,创建良好的养护市场竞争环境,保障市政基础设施的使用功能，提升市政基础设施管理水平,科学合理使用养护经费,根据国家及上海市有关法律、法规，并综合实际情况，特制订本办法。

一、考核对象

本项目投标人。

二、考核范围

中标人受委托所管养的市政基础设施。

三、考核依据

1、《城市道路管理条例》（1996年国务院第198号）

2、《城市道路养护规范》（CJJ36—2016）

3、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99—2003）

4、《城市道路养护技术规程》（DGJ08-92-2000）

4、《上海市园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

5、《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-702-2011）

6、其他相关规范、规定。

四、考核项目、标准

1、清扫保洁 15%

2、车行道养护　15%

3、人行道养护　 10%

4、排水设施养护　　15%

5、桥涵设施养护 5%

6、绿化养护 15%

7、附属设施　 5%

8、基础管理　　　　　　　10%

9、安全文明施工　 10%

10、各类扣分项

考核标准见附件1《**三林镇公共设施托底养护考核标准**》。

五、考核内容

各养护作业单位综合养护工作质量，内业资料及各类报表，各项管理制度落实情况，市民热线、网格工单整改工作，防台防汛工作，重大活动及突发事件应急处置工作。

六、考核办法

考核采取集中考核与日常考核相结合的方式。集中考核是对各养护作业单位所辖标段进行的抽查考核，每季度1次，由养护管理部门组织各养护管理单位共同进行，每次随机抽取1条道路及1座桥梁。日常考核是对各养护管理单位所辖标段进行全面考核，由养护管理部门以日常巡视方式进行，发现问题后以工作联系单形式下发到相关养护作业单位，限期未整改或相似问题再次出现的，每次扣0.5分，1个季度累计后，在当季度总得分中予以扣除。考核标准见附件1。

考核结果每季度通报三林镇城市运行管理办公室，并作为核拨该季度养护经费的依据。

七、考核评分及处罚办法

1、考核总分为100分。考核得分在90分以上（含）的为合格；考核得分不足90分（不含）的为不合格，以90分为基准，每低1分扣除当季养护经费平均值的1%，最多不超过5%。（奖扣经费年终一次性兑现）

2、对群众举报、投诉及镇网格中心工单，属于养护单位管辖范围内的逾期未整改，除扣除相应考核分数外，每张工单罚款人民币5000元；对相关管理部门发出的整改通知单，未按要求整改或者故意拖延不做的，每次罚款人民币2000元。

**附件1**

**三林镇公共设施托底养护考核标准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 考核标准 | 评分办法 | 标准分 | 实得分 |
| 1、清扫保洁 | 成堆垃圾、废弃物 | 1处 | 1处扣0.5分 | 15分 |  |
| 路面污染、洒落物 | 1处 |
| 进水口侧边隔栅眼不畅、堵塞 | 1处 |
| 各类附属设施涂写、招贴、刻画 | 1处 |
| 废物箱及四周不整洁、垃圾外溢 | 1处 |
| 清扫机未按规定行驶 | 1处 |
| 2、车行道养护 | 坑塘 | 直径10厘米或宽度5厘米，深度大于3厘米 | 1处扣0.5分 | 15分 |  |
| 脱皮（剥落） | 深度大于2厘米 |
| 车辙 | 凹槽深度大于3厘米 |
| 高堡 | 隆起高度大于1.5厘米 |
| 啃边 | 长度大于15厘米，宽度大于2厘米 |
| 线裂 | 长度大于1米，宽度大于2毫米 |
| 龟裂 | 直径大于3米 |
| 路框差 | 大于1.5厘米 |
| 3、人行道养护 | 坑塘 | 直径大于10厘米，深度大于2厘米 | 1处扣0.5分 | 10分 |  |
| 碎裂 | 1处 |
| 跷动（松动） | 1处 |
| 拱起 | 1处 |
| 路框差 | 大于1.5厘米 |
| 高低差 | 大于1.5厘米 |
| 侧平石 | （松动、破损、断裂、沉陷）1处 |
| 4、排水设施养护 | 管道淤塞 | 1处 | 1处扣0.5分 | 15分 |  |
| 窨井 | 井底杂物、淤泥超过1/4管径 |
| 窨井盖、框 | 松动、损坏1处 |
| 进水口 | 井底淤泥大于5厘米 |
| 进水口盖、框 | 松动、破损1处 |
| 5、桥涵设施养护 | 栏杆松动、锈蚀 | 1处 | 1处扣0.5分 | 5分 |  |
| 泄水孔堵塞、破损 | 1处 |
| 伸缩缝破损、桥头跳车 | 1处 |
| 砼、钢梁构件表面缺陷、锈蚀 | 1处 |
| 桥台、桥墩、支座破损、松动 | 1处 |
| 挡土墙破损、沉陷、污染 | 1处 |
| 6、绿化养护 | 绿地内成堆垃圾、废弃物、积水、漂浮物、杂草 | 1处 | 1处扣0.5分 | 15分 |  |
| 病虫害未及时处理 | 1次 |
| 死株、缺株未及时补种 | 1处 |
| 树木草坪修剪不及时、不规范 | 1处 |
| 树木草坪长势变差、明显枯黄、空秃 | 1处 |
| 浇水、施肥不及时、不规范 | 1次 |
| 7、附属设施 | 路、桥名牌污染、破损、缺字、不牢固、歪斜 | 1处 | 1处扣0.5分 | 5分 |  |
| 各类立杆不牢固、歪斜、破损 | 1处 |
| 护栏破损、缺失、污染、歪斜 | 1处 |
| 各类标线磨损严重、缺失 | 1处 |
| 路桩破损、缺失、歪斜 | 1处 |
| 8、基础管理 | 各项管理制度齐全，主要规章制度上墙 | 1处不合格 | 1处扣0.5分 | 10分 |  |
| 内业资料齐全，字迹清晰，记录规范 | 1处不合格 |
| 每天做好巡视记录 | 1处不合格 |
| 各类上报表格内容填写真实规范，报送及时，不虚报瞒报漏报 | 1处不合格 |
| 安全措施到位，包括消防器材配备，电器照明使用安全措施，明火使用安全措施 | 1处不合格 |
| 设备材料堆放按区域分类（尤其易燃易爆物品），采取安全措施 | 1处不合格 |
| 道班房保持环境整洁，无污水垃圾，合理划分更衣室休息室洗浴室等功能区域 | 1处不合格 |
| 9、安全文明施工 | 作业现场按规范设置施工铭牌、护栏、标志 | 1处不合格 | 1处扣0.5分 | 10分 |  |
| 作业人员穿着统一标志服，操作规范 | 1处不合格 |
| 无工伤事故 | 1次 |
| 施工不扰民，遵守养护作业时间 | 1处不合格 |
| 10、各类扣分项 | 群众举报投诉的市民热线，......新城所辖各镇网格中心工单逾期未整改 | 1次 | 1次扣0.5分 | / |  |
| 防台防汛工作未按要求落实到位 | 1次 |
| 重大活动或突发事件应急处置未按要求落实到位 | 1次 |

**包件1~3：**

**14 内业资料编制管理要求**

14.1 中标人应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

14.2 中标人应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定；

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映中标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；

14.4 养护管理内业资料具体内容包括：

14.4.1 管理资料

（一）内业资料

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）

（2）当班（电话）记录

（3）设备量情况汇总表

（4）养护设备、人员配置情况表

（5）综合养护计划及执行情况表（市政、排水、绿化、环卫）

（6）作业安全技术交底记录

（7）巡查检查记录

（8）工作总结

（9）安全学习记录

（10）各项应急预案

（二）上墙图表

（1）养护标段示意图

（2）日常养护管理网络图

（3）安全管理网络图

（4）防台防汛网络图

（5）节日值班网络图

1. 养护作业联系网络图

（三）岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）巡查检查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

（其他制度按需再制作）

14.4.2 桥梁资料

（1） 桥梁卡片

（2） 桥梁经常性检查表

（3） 桥梁定期检查表（包括桥梁技术状况评定）

（4） 桥梁定期检查维修措施

（5） 桥梁安全状况月度报告

14.4.3 绿化报表资料

(1) 行道树记录表（每年10月）

(2) 行道树消减记录报表（每年3、6、9、12月）

(3) 病虫害观测及防治记录表（月报）

(4) 药剂肥料配备及使用情况表（每年3、6、9、12月）

(5) 绿化情况年度统计表（每年10月）

(6) 绿化设备量汇总表（每年10月）

14.4.4 应急处置资料

（1）城市道路灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备使用情况。

14.4.5 安全文明施工资料

（1）安全生产

（2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

（3）安全网络、协议

（4）人员证书1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

（5）人员证书2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

（6）安全措施设计

（7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

（8）安全检查

（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐）

（10）文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新、）

（12）文明施工检查

**15 专项经费管理办法**

15.1专项养护经费管理

15.1.1专项养护经费计划上报与审核。中标人根据区域养护的特点，统筹安排年度专项养护经费项目计划。中标人应于合同签订后上报12个月的维修计划，采购人依据相关文件和要求于本月月底前完成审核；养护单位的专项养护经费月度计划于上月25日前申报, 采购人依据相关文件和要求于上月底前完成审核，并提出使用意见。中标人在上报年度和月度计划时需按要求填报专项养护经费计划联系单。

15.1.2专项养护经费项目的实施与验收。专项养护经费项目通过审核后，养护单位应根据时间节点进行实施，接受招标人在过程中对项目的检查并保留实施过程中的相关图片和资料。项目竣工后由管理单位组织工程质量验收，验收须达到合格，不合格的项目需进行整改，直至整改合格。

15.1.3专项养护经费的结算审核与资金拨付。专项养护经费项目由养护单位根据上月项目的具体实施情况进行项目结算。

**16 现场组织**

投标人应根据养护项目管理规定组织实施，并事前协调相关管理部门，做到安全、文明养护，并在投标文件中提供保证措施。

**四、投标报价须知**

**17 投标报价依据**

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

**18 投标报价内容**

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

**19 投标报价控制性条款**

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

**五、政府采购政策**

**★**20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

**★**20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

**★**20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

**★**20.4投标人如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入投标人诚信档案。

**21 促进残疾人就业**（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。