75英寸触控一体机及辅助教学设备技术参数
	序号
	规格要求
	主要技术参数
	数量

	1
	75吋触摸一体机（核心产品）
	一、整体功能要求
1. 整机全金属外壳一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。
2. 整机屏幕采用75英寸 UHD超高清LED 液晶屏，屏幕图像分辨率达3840*2160。显示比例16:9，具备防眩光效果，屏幕硬度不小于9H。
3. 采用红外触控技术，支持在Windows系统中进行20点或以上触控。
4. 整机具备至少 2 路 HDMI、1 路RS232输入接口。具备 1 路音频输出、1 路触控输出 USB输出接口。
5. 前置面板提供至少2路USB3.0接口，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，方便教学操作。（需提供CNAS或CMA标识的检测报告扫描件并加盖厂家公章）
6. 整机内置非独立外扩展的摄像头，可拍摄不低于500万像素的照片。（需提供CNAS或CMA标识的检测报告扫描件并加盖厂家公章）
7. ▲整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55。（需提供CNAS或CMA标识的检测报告扫描件并加盖厂家公章）
8. 整机内置扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。
9. ▲支持在一体机的前置物理按键实现一键录屏功能，录屏功能将屏幕中显示的课件，音频内容与老师人声都进行同步的录制。（需提供CNAS或CMA标识的检测报告扫描件并加盖厂家公章）
10. 整机内置 2.0 声道扬声器，中高音扬声器 不少于2 个，单个功率不低于15W；额定总功率不低于 30W。（需提供CNAS或CMA标识的检测报告扫描件并加盖厂家公章）
11. ▲整机通过视觉健康舒适度认证。（提供认证证书复印件并加盖厂家公章）
12. 支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。
13. ▲整机内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于 8G, RAM不小于1G.安卓系统版本不低于6.0。（需提供CNAS或CMA标识的检测报告扫描件并加盖厂家公章）
14. 具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射等特性，可保证日常使用安全，有效保护使用寿命。
15. 整机具备模块化电脑，采用抽拉内置式，模块可完全插入整机，保护PC模块不受灰尘影响。
16. 模块化电脑搭载Intel8代酷睿系列i5CPU及以上、4GBDDR4笔记本内存或以上配置、存储硬盘配置不低于256GSSD固态硬盘。并提供Windows10或以上正版软件。
17. 模块化电脑具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0接口。
18. 提供配套智能笔。笔身配置不少于三个物理按键，具备翻页和模拟激光笔功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。

二、教学应用部分：
备授课教学平台：
19. 具备备授课教学平台，该平台为教师提供易于管理，安全的云空间，根据教师使用时长与资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。
20. 备授课教学平台为全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
21. ▲备授课教学平台支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。（需提供CNAS或CMA标识的检测报告扫描件并加盖厂家公章）
22. 授课软件与整机生产厂家为同一家厂商，并提供软件的软件著作权证书复印件加盖制造商公章。

三、校园设备管理平台：
23. 管理人员可通过账号或手机扫码等方式完成身份识别进行网页登陆，根据权限进行管理。 
24. 支持多设备接入，与交互智能教学设备、学生智能终端等教学设备对接。
25. 管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。远程查看设备状态，随时随地对指定教室的设备进行统一远程关机和制定定时关机操作。 
26. ▲提供软件的软件著作权证书复印件加盖厂家公章。
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	实物展台
	1. 实物展台支持有线和无线两种模式，无线模式无需布线，方便老师、学生展台作业、实验过程、演示。
2. ▲视频展台摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转、主机和支架可分离机构设计，能俯拍作业，水平拍摄，手持拍摄。（需提供CNAS或CMA标识的检测报告扫描件并加盖厂家公章）
3. ▲支持5G wifi无线传输，保证传输的稳定性。采用不小于1300W像素自动对焦摄像头，支持4K超高清实时视频流传输。（需提供CNAS或CMA标识的检测报告扫描件并加盖厂家公章）
4. 视频展台采用USB充电接口，支持5V2A快速充电，支持4小时不间断工作使用。支持二维码扫描加入网络、绑定无线网络。
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	有源音箱
	1. 采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
2. 输出额定功率: 2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。
3. 端口：220V电源接口*1、Line in*1、USB*1。
4. 专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱10米处声压级达到75dB。
5. 麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。（需提供CNAS或CMA标识的检测报告扫描件并加盖厂家公章）
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	无线麦克风
	1. 耳戴式麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。
2. 麦克风提供电容触摸按键，可显示电量，保持长按进入静音模式。（需提供CNAS或CMA标识的检测报告扫描件并加盖厂家公章）
3. 麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。
4. 支持智能红外对码及UHF对码，开机即可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。
5. 采用轻量化设计，整机重量不超过15g。
6. 佩戴部位采用耳戴式设计，无需老师长时间手持。
7. 采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现80分钟续航。
8. 麦克风支持口罩模式及非口罩模式，通过组合按键可在两种工作模式间切换。在口罩模式下，麦克风采用特定的音频效果，补偿口罩模式遮挡带来的声音失真，提升带着口罩扩音的效果。
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注：投标供应商应按要求提供相关证明材料。

其他要求：
1. 本项目采购数量共计12台。
2. ★提供所投触控一体机产品3C证书复印件并加盖厂家公章。
3. ★提供所投触控一体机产品节能证书并加盖厂家公章。
4. 交付日期：合同签订后20天内完成交付及验收。
5. 质保期：验收合格交付使用之日起计，整机质保期不少于3年。
6. 付款方法：验收合格后支付合同货物总金额的95%，剩余5%在质量保证期满后支付。
7. 中标供应商所供产品必须是全新的、从未使用过的，产品质量不得低于自行提供的《检测报告》结果。
8. 售后服务要求：
（1） 要求有完善的售后服务体系和制度，发生故障时，卖方在收到通知1小时内应到现场，1 小时以内解决问题，48小时内更换有缺陷的货物或部件。
（2） 完成交付后，要求提供免费上门使用及维护的技术支持培训。
9. 验收要求：
（1）按本技术规格及要求、合同规定等内容和要求进行验收。
（2）验收不合格，买方有权拒绝接收该批次货物，可以要求乙方整改并继续履行合同，也可单独解除合同，由此产生的一切后果由卖方承担。验收合格后，验收人员、用户单位在验收单上签字并加盖公章。
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