**X射线计算机体层摄影设备配置要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | CT主机 | 1套 |
| 2 | 电源分配机柜 | 1只 |
| 3 | 操作台桌、椅 | 1套 |
| 4 | 主控台不间断电源 | 1套 |
| 5 | 后处理工作站 | 1套 |
| 6 | 功能成像、分析软件包：至少包含：心血管检查、神经系统检查、灌注成像、能谱成像、低剂量扫描功能；心脏分析软件包、血管软件包、灌注软件包、能谱分析软件包等 | 1套 |
| 7 | AI心脏冠脉软件 | 1套 |
| 8 | CT扫描机房全景视频显示系统 | 1套 |
| 9 | 蠕动泵管式高压注射器 | 1套 |
| 10 | 除湿机 | 1台 |
| 11 | 机房空气消毒机 | 1台 |
| 12 | 个人剂量报警仪 | 1台 |
| 13 | 台式工作电脑 | 1套 |