家具采购需求

**一、基本内容**

1.项目背景：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心张江院区占地面积40000平方米，全院总建筑面积约为13万平方米，新院区需要采购各种家具，包括办公桌椅、会议桌，书柜，沙发等，以满足医院日常运营和儿童患者的需求。

2.履约地点：上海市浦东新区红曲路520号

3. 图纸：

办公室将划分为以下功能区域:工作区、会客区和休息区。

①.工作区:配置主管桌、文件柜和办公椅个形成高效的工作核心。主管桌应置于空间中心，便于处理文件和签署重要文件;文件柜应设计有足够的存储空间，且易于整理和取用文件;办公椅应选择符合人体工程学设计的款式，确保长时间工作的舒适性。

②.会客区:设置会客椅和沙发，营造轻松友好的会客氛围。会客椅应简洁大方，符合会客场景的需求;沙发则可选择舒适确保存有质感的款式，使会客过程更加轻愉快。

③.休息区:配置茶几和舒适的座椅，供在工作间隙休息放松。茶几的选择应注重其实用性和美观性，同时与沙发和整体空间相协调。

图示

描述已自动生成

1. **需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范**

**强制性标准**

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》；

GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。

**质量及技术标准**

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2009 《中密度纤维板》；

GB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；

QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。

**及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准**

**三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求**

**1、办公桌、培训桌、会议桌、茶几**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品目** | **基本分类** | **图样** | **参考规格 (长×宽×高)mm** | **数量** | **基本组成** | **基本材质** | **工艺质量标准** |
| 1 | 屏风办公位2 | 钢木结合 |  | 屏风L型高1200  L型主台：1400\*600\*750/ 1400\*600\*750 | 58 | 屏风：白色喷涂铝框，42mm厚；上置450H磨砂玻璃，中置20H布包板，下置750HMFC白板。 走线：屏风脚脚下开4-86面板孔。 桌台面：厚度≥25mm。 桌脚：钢脚支撑。 | 屏风：喷涂铝框+条纹玻璃。 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边 桌架：金属。 五金件：优质五金，连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：优质品牌，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.白色喷涂铝框，42mm厚；  6.屏风：上置450H磨砂玻璃，中置20H布包板，下置750HMFC白板 7.走线：屏风脚脚下开4-86面板孔； 8.桌板：L型，顶角开1-60上线孔，门字钢脚支撑； |
| 2 | 屏风办公位1 | 钢木结合 |  | 1200\*600\*750-1200 | 145 | 屏风：白色喷涂铝框，42mm厚；上置450H磨砂玻璃，中置20H布包板，下置750HMFC白板。 走线：屏风脚脚下开4-86面板孔。 桌台面：厚度≥25mm。 桌脚：钢脚支撑。 | 屏风：喷涂铝框+条纹玻璃。 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边 桌架：金属。 五金件：优质五金，连接件。 | 1. 板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。   4.五金件：优质品牌，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.白色喷涂铝框，42mm厚； 6.屏风：上置450H磨砂玻璃，中置20H布包板，下置750HMFC白板； 7.走线：屏风脚脚下开4-86面板孔； 8.桌板：直条，左右顶角开1-60上线孔 |
| 3 | L型办公桌 | 钢木结合 |  | 主台： 1200\*600\*750 副台： 600\*400\*750 | 50 | 主台、副台,桌台面：厚度≥25mm。桌上开上线孔，钢制方管桌架。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1. 板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。   4.五金件：优质品牌，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.桌架：钢制方管桌架，钢管厚度≥1.5mm，表面浅木纹色。 6.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 7.结构：矩形桌板，两边钢脚支撑,桌面转角开线盒孔上线。 |
| 4 | 主管桌 | 钢木结合 |  | 主台： 1400\*700\*750 副台： 1400\*550\*660 | 31 | 主台、副台，桌台面：厚度≥25mm。侧柜配置为两抽+空格+主机柜+前外开门线控柜，门板及抽面斜边拉手，桌面带一体铝合金线盒，桌下铁线盒，内3-86孔和1-60孔走线管，钢制门脚。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边 桌架：金属。 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具、 | 1. 板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。   4.五金件：优质品牌，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.桌脚：钢制桌架，钢管厚度≥1.5mm。 6.五金件：优质品牌，所有五金件作防锈、防腐处理。 7.功能：主台尺寸1400\*700，副台长侧柜支撑，侧柜底板及顶板穿线孔走线，侧柜与台面转角处底部走线，1400L侧柜配置为两抽+空格+主机柜+前外开门线控柜，门板及抽面斜边拉手，桌面带一体铝合金线盒，桌下同铁线盒，内3-86孔和1-60孔走线管，钢制门脚。 |
| 5 | 油漆班台 | 木质结构 |  | W1400 D1400 H750 | 2 | 台面厚度50mm，主桌宽度900，主桌带银灰色过线双面插座面板，侧柜实木抽屉内斗两抽+空格+单开门+主机线控柜。 | 基材：中密度基材。 饰面：优等天然木皮，厚度≥0.6mm。 油漆：采用高级聚脂环保油漆 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具。 | 1.基材：中密度基材，胡桃木皮，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m 2.饰面：优等天然木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于0.7%； 3.油漆：采用高级聚脂环保油漆，色泽美观。光滑耐磨，手感好。五底三面的水性漆工艺 4.五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； 5.结构配置：台面厚度50mm，主桌宽度800； 主桌带银灰色过线双面插座，面板（内含4个5孔电源，1个TYPE A，1个TYPE C接口，另内,置过线缺口）；长侧尺寸1400\*550\*635，包含两抽+空格+单开门+主机线控柜，实木抽屉内斗，抽屉带指纹密码锁，抽面门板斜边拉手； |
| 6 | 油漆班台 | 木质桌 |  | W1800 D800 H750 | 1 | 台面厚度50mm，主桌宽度800，落地柜包含一抽+单开门，实木抽屉内斗。 | 基材：中密度基材。 饰面：优等天然木皮，厚度≥0.6mm。 油漆：采用高级聚脂环保油漆 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具。 | 1.基材：中密度基材，胡桃木皮，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m 2.饰面：优等天然木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于0.7%； 3.油漆：采用高级聚脂环保油漆，色泽美观。光滑耐磨，手感好。五底三面的水性漆工艺 4.五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； 5.结构配置：台面厚度50mm，主桌宽度800； 主桌带银灰色过线双面插座，面板（内含4个5孔电源，1个TYPE A，1个TYPE C接口，另内,置过线缺口）；长侧尺寸1400\*550\*635，包含两抽+空格+单开门+主机线控柜，实木抽屉内斗，抽屉带指纹密码锁，抽面门板斜边拉手； |
| 7 | 办公桌（木）1 | 木质结构 |  | 1400\*600\*780 | 1 | 直条桌，带二抽屉，配锁 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件，锁具。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 8 | 办公桌（木）2 | 木质桌 |  | 1200\*600\*780 | 76 | 直条桌，带二抽屉，配锁 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件，锁具。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 |
| 9 | 办公桌（木）3 | 木质桌 |  | 1200\*600\*780 | 3 | 直条桌，带二抽屉，配锁 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 五金件：优质五金连接件，锁具。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 10 | 办公桌 | 木质桌 |  | 1100\*600\*750 | 1 | 直条桌，带二抽屉，配锁 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 五金件：优质五金连接件，锁具。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 11 | 办公桌1 | 钢木结合 |  | 1000\*600\*750 | 4 | 矩形桌板，桌台面：厚度≥25mm。两边钢脚支撑，每块台面开2个圆形线盒孔 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.桌架：钢制方管桌架，钢管厚度≥1.5mm，表面浅木纹色。 6.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 7、结构：矩形桌板，两边钢脚支撑,桌面转角开线盒孔上线。 |
| 12 | 办公桌2 | 钢木结合 |  | 1200\*450\*750 | 1 | 矩形桌板，桌台面：厚度≥25mm。两边钢脚支撑，每块台面开2个圆形线盒孔 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.桌架：钢制方管桌架，钢管厚度≥1.5mm，表面浅木纹色。 6.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 7、结构：矩形桌板，两边钢脚支撑,桌面转角开线盒孔上线。 |
| 13 | 办公桌3 | 钢木结合 |  | 1200\*600\*750 | 181 | 矩形桌板，桌台面：厚度≥25mm。两边钢脚支撑，每块台面开2个圆形线盒孔 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1. 板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。   3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.桌架：钢制方管桌架，钢管厚度≥1.5mm，表面浅木纹色。 6.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 7、结构：矩形桌板，两边钢脚支撑,桌面转角开线盒孔上线。 |
| 14 | 办公桌4 | 钢木结合 |  | 1400\*600\*750 | 5 | 矩形桌板，桌台面：厚度≥25mm。两边钢脚支撑，每块台面开2个圆形线盒孔 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.桌架：钢制方管桌架，钢管厚度≥1.5mm，表面浅木纹色。 6.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 7、结构：矩形桌板，两边钢脚支撑,桌面转角开线盒孔上线。 |
| 15 | 办公桌5 | 钢木结合 |  | 1600\*600\*750 | 2 | 矩形桌板，桌台面：厚度≥25mm。两边钢脚支撑. | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.桌架：钢制方管桌架，钢管厚度≥1.5mm，表面浅木纹色。 6.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 7、结构：矩形桌板，两边钢脚支撑,桌面转角开线盒孔上线。 |
| 16 | 长桌 | 钢木结合 |  | 2400\*500\*750 | 2 | 矩形桌板，桌台面：厚度≥25mm。两边钢脚支撑. | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.桌架：钢制方管桌架，钢管厚度≥1.5mm，表面浅木纹色。 6.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 7、结构：矩形桌板，两边钢脚支撑,桌面转角开线盒孔上线。 |
| 17 | 办公桌 | 钢木结合 |  | 1200\*1200\*750 | 2 | 2块矩形桌板拼接，9MM毛毡桌上屏，两边钢脚支撑，蛇节管上线。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 桌屏：毛毡桌上屏 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.桌架：钢制方管桌架，钢管厚度≥1.5mm，表面浅木纹色。 6.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 7.含桌上屏风。 |
| 18 | 办公桌 | 钢木结合 |  | 2400\*1200\*750 | 1 | 4块矩形桌板拼接，9MM毛毡桌上屏，两边钢脚支撑，中脚上线。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 桌屏：毛毡桌上屏 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.桌架：钢制方管桌架，钢管厚度≥1.5mm，表面浅木纹色。 6.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 7.含桌上屏风。 |
| 19 | 办公桌带桌屏 | 钢木结合 |  | 1200\*600\*750 | 10 | 矩形桌板拼接，带桌上屏，两边钢脚支撑。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 桌屏：木质桌上屏 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 6.含桌上屏风。 |
| 20 | 定制办公桌 | 钢木结构 |  | 1200\*600\*750 | 1 | 矩形桌板，桌台面：厚度≥25mm。一钢脚支撑，加三抽屉柜支持 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 五金件：优质五金连接件，锁具。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 6、结构：矩形桌板，一钢脚支撑，加三抽屉柜支持,桌面角开线盒孔上线。 |
| 21 | 长条桌 | 钢木结合 |  | 1200\*600\*750 | 2 | 矩形桌板，桌台面：厚度≥25mm。两边钢脚支撑。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 6、结构：矩形桌板，两边钢脚支撑。 |
| 22 | 长条桌 | 钢木结合 |  | 1200\*500\*750 | 2 | 矩形桌板，桌台面：厚度≥25mm。两边钢脚支撑。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1. 板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂。   6、结构：矩形桌板，两边钢脚支撑。 |
| 23 | 长条桌 | 钢木结合 |  | 2000\*600\*750 | 1 | 矩形桌板，桌台面：厚度≥25mm。两边钢脚支撑。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂。  6、结构：矩形桌板，两边钢脚支撑。 |
| 24 | 长条桌 | 钢木结合 |  | 1400\*600\*750 | 12 | 矩形桌板，桌台面：厚度≥25mm。两边钢脚支撑。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂。  6、结构：矩形桌板，两边钢脚支撑。 |
| 25 | 长条桌 | 钢木结合 |  | 1800\*700\*750 | 2 | 矩形桌板，桌台面：厚度≥25mm。两边钢脚支撑。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂。  6、结构：矩形桌板，两边钢脚支撑。 |
| 26 | 长条桌 | 钢木结合 |  | 1800\*600\*750 | 1 | 矩形桌板，桌台面：厚度≥25mm。两边钢脚支撑。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂。  6、结构：矩形桌板，两边钢脚支撑。 |
| 27 | 长条桌 | 钢木结合 |  | 1200\*700\*750 | 6 | 矩形桌板，桌台面：厚度≥25mm。两边钢脚支撑。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂。  6、结构：矩形桌板，两边钢脚支撑。 |
| 28 | 长桌 | 木质桌 |  | 1000\*400\*750 | 6 | 矩形桌板，桌台面：厚度≥25mm。两边钢脚支撑。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂。  6、结构：矩形桌板，两边钢脚支撑。 |
| 29 | 工作台带吊柜 | 钢木结合 |  | 1800\*800\*800 | 2 | 矩形桌板，带抽屉柜，带吊柜。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4、结构：矩形桌板，抽屉支持柜，上带吊柜。 |
| 30 | 诊疗床 | 木质 |  | 1800\*800\*800 | 1 | 仿皮软包垫，木质框架结构，左侧三抽屉，右侧单开门 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.床面：仿NAPA工艺科技皮面料 2.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 3.封边条：2mm厚PVC直封边。 4.工艺：激光或PUR封边。 5、结构：仿皮软包垫，木质框架结构，左侧三抽屉，右侧单开门。 |
| 31 | 工作台 | 钢木结合 |  | 1400\*1400\*850 | 5 | 矩形桌板，桌台面：厚度≥25mm。带置物层板，两边钢脚支撑，带万向脚轮。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.钢脚：采用钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 5、结构：矩形桌板，带置物层板，两边钢脚支撑，带万向脚轮。 |
| 32 | 办公桌定制 | 木质桌 |  | 800\*400\*800 | 15 | 直条桌，带二抽屉，单开门柜支持，配锁 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 五金件：优质五金连接件，锁具。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 33 | 定制桌 | 木质桌 |  | 2000\*1000\*780（带桌下三抽柜） | 1 | 直条桌，带三抽屉，配锁 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 五金件：优质五金连接件，锁具。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 34 | 培训桌 | 木质桌 |  | 1400\*450\*750 | 6 | 直条桌，下带置物层板，层板内空高120MM,前拉板480H,台面不开孔 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 35 | 翻板培训桌 | 钢木结合 |  | 1400\*450\*750 | 27 | 手动翻转培训桌，带木挡板，砂纹钢架。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.手动翻转培训桌，带木挡板，砂纹钢架,带脚轮。 |
| 36 | 培训桌 | 钢木结合 |  | 1400\*700\*750 | 6 | 桌面木制，带钢制层板，钢制圆冲孔钢挡板，可翻转 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.手动翻转培训桌，带钢制层板，钢制圆冲孔钢挡板，可翻转,带脚轮。 |
| 37 | 升降降台 | 钢木结合 |  | 715\*475\*780-1080 | 6 | 桌面木制，升降桌架，带万向脚轮 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.砂纹钢架,带脚轮。 |
| 38 | 会议桌 | 钢木结合 |  | 1400\*600 \*750 | 4 | 桌面木制，砂纹钢架，带万向脚轮 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.木制台面，砂纹钢架,带脚轮。 |
| 39 | 会议桌1 | 钢木结合 |  | W4500 D1200 H750 | 1 | 三块桌板拼接，每块台面都开线盒孔，桌面带一体铝合金线盒，桌下配钢制线槽 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 6、结构：三块桌板拼接，每块台面都开线盒孔，桌面带312一体铝合金线盒，桌下配钢制线槽，内4-86孔，两边钢脚中间部分全为中脚支撑，中脚上线。 |
| 40 | 会议桌2 | 钢木结合 |  | W4200 D1200 H750 | 2 | 三块桌板拼接，每块台面都开线盒孔，桌面带一体铝合金线盒，桌下配钢制线槽 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 6、结构：三块桌板拼接，每块台面都开线盒孔，桌面带312一体铝合金线盒，桌下配钢制线槽，内4-86孔，两边钢脚中间部分全为中脚支撑，中脚上线。 |
| 41 | 会议桌3 | 钢木结合 |  | W4200 D1200 H750 | 1 | 三块桌板拼接，每块台面都开线盒孔，桌面带一体铝合金线盒，桌下配钢制线槽 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 6、结构：三块桌板拼接，每块台面都开线盒孔，桌面带312一体铝合金线盒，桌下配钢制线槽，内4-86孔，两边钢脚中间部分全为中脚支撑，中脚上线。 |
| 42 | 洽谈桌 | 钢木结合 |  | W2000D900 H750 | 1 | 矩形桌板，两边钢脚支撑，桌面横向开线盒孔 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 6.结构：矩形桌板，两边钢脚支撑，桌面横向开线盒孔，带银色312一体铝合金线盒，桌下配380钢制线槽，内4-86孔，含蛇节管。 |
| 43 | 洽谈桌 | 钢木结合 |  | 2000\*900\*750 | 2 | 矩形桌板，四脚倒圆，两边钢脚支撑 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 4.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 5、结构：矩形桌板，两边钢脚支撑。 |
| 44 | 洽谈桌 | 钢木结合 |  | 1600\*700\*750 | 5 | 矩形桌板，四脚倒圆，两边钢脚支撑 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 6、结构：矩形桌板，两边钢脚支撑。 |
| 45 | 讲台 | 木质 |  | W800 D550 H1100 | 1 | 分上、中、下三个部分进行造型拼接， | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 5.钢脚：采用30\*60mm钢制方管，管壁厚度1.5mm，表面高温静电喷涂 6.结构：分上、中、下三个部分进行造型拼接，台面板离地880H,台面、层板、底板开60孔上线，底板下部可隐藏地插走线，配线盖。 |
| 46 | 茶几 茶几带脚轮 | 木质 |  | 650\*650\*450 | 1 | 实木茶几脚，45mm木纹色茶几面 | 板基材：中密度纤维板 面材：木皮饰面 封边：木皮 涂饰：水性漆、喷粉 五金件：优质连接件 | 1.基材：中密度板基材，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.油漆：采用高级聚脂环保油漆，色泽美观。光滑耐磨，手感好。五底三面的水性漆工艺. 3.水性底漆 4.水性面漆 5.五金件：优质品牌，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 47 | 茶几 | 木质 |  | 1400\*650\*450 | 1 | 实木茶几脚，45mm木纹色茶几面 | 板基材：中密度纤维板 面材：木皮饰面 封边：木皮 涂饰：水性漆、喷粉 五金件：优质连接件 | 1.基材：中密度板基材，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.油漆：采用高级聚脂环保油漆，色泽美观。光滑耐磨，手感好。五底三面的水性漆工艺. 3.水性底漆 4.水性面漆 5.五金件：优质品牌，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 48 | 茶几 | 钢木结构 |  | 600\*600\*411 | 3 | 不锈钢茶几架，面板18mmMFC材质 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.钢脚：不锈钢茶几架 |
| 49 | 圆茶几 | 钢木结构 |  | D800\*H410 | 1 | 圆型台面，实心铝中心管 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.工艺：激光或PUR封边。 4.钢脚：不锈钢茶几架 |
| 50 | 茶几 | 木质 |  | 49\*33\*45 | 5 | 实木脚，清油漆 | 基材：实木 油漆：采用高级聚脂环保油漆。 | 1.基材：白蜡木实木椅架，表面五底三面环保水性漆工艺。 2.油漆：水性环保底漆面漆； |
| 51 | 圆茶几 | 木质 |  | D600\*450 | 1 | 实木脚，灰色油漆 | 基材：实木 油漆：采用高级聚脂环保油漆。 五金配件：采用优质五金配件 | 1.基材：实木 2.油漆：采用高级聚脂环保油漆，色泽美观。光滑耐磨，手感好。五底三面的水性漆工艺 3.五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |

1. **办公椅/会议椅**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品目** | **基本分类** | **图样** | **参考规格 (长×宽×高)mm** | **数量** | **序号** | **品目** | **基本分类** |
| 1 | 主管皮椅 |  |  | 600\*690\*1270 | 3 | 金属扶手+pu扶手面 椅脚：铝合金脚,PU脚轮 气压棒：85#电镀气杆 底盘: 多功能底盘 功能: 升降、旋转和倾仰 | 面料：真皮 海绵：高回弹海绵叠加 四段锁定底盘，铝合金星脚 | 1.面料：真皮。 2.海绵：坐垫选用不同密度的高回弹海绵叠加，最上层选用密度35，中间层运用密度不小于40，下层用密度35。 3.高背/固定扶手/同步倾仰/倾仰力度可控/四段锁定/座椅高低调节/旋转/铝合金星脚 |
| 2 | 会客椅 |  |  | 590\*690\*1020 | 1 | 中背/固定扶手/电镀椅架 | 面料：真皮 海绵：高回弹海绵叠加 电镀椅架 | 1.面料：真皮。 2.海绵：坐垫选用不同密度的高回弹海绵叠加，最上层选用密度35，中间层运用密度不小于40，下层用密度35。 3.中背/固定扶手/电镀椅架 |
| 3 | 主管椅 | 转椅 |  | 665\*665\*1080-1140 | 32 | 背座力网布，T型PP扶手，带腰靠可自行调节，前置式机构具备升降、多段倾仰锁定功能底盘，可升降，五星脚轮。 | 面料：背座高弹力网布。 PP加纤背架。 海绵：环保型高密度高回弹PU泡绵。 气压棒：可升降调节。 黑色尼龙脚∮50MM PU静音轮。 | 椅背： 网布，稳固双框结构； 扶手：肘腕呵护防滑曲面PU扶手，升降扶手； 椅座：麻绒面料，高密度纯棉坐垫，海绵密度≥40kg/m³； 机构：体重感知底盘，自动调节后仰力度，135度大角度，2档锁定； 气压棒：通过SGS认证三级黑色气压棒，钢制主体，壁厚2.0MM，填充99.99%以上氮气，100mm升降调节； 腰部支撑：28°弧面完美贴合腰椎，4D多维调节，上下60mm、前面20mm可调节; 头枕：41CM超宽人体工学头枕，前后可旋转100°，放松头与肩颈压力，上下可升降5CM ； 椅脚：340MM黑色尼龙脚，椅轮：60黑色PU轮。 |
| 4 | 办公椅 | 转椅 |  | 630\*630\*945-1040 | 665 | 背座力网布，T型PP扶手，带腰靠，三档锁定底盘，可升降，五星脚轮。 | 面料：背座高弹力网布。 PP加纤背架。 海绵：环保型高密度高回弹PU泡绵。 气压棒：可升降调节。 黑色尼龙脚∮50MM PU静音轮。 | 1.面料：背座高弹力网布，抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越; 2.PP加纤背架，固定腰枕。 3.海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵。 4.气压棒：通过SGS认证三级黑色气压棒，钢制主体，壁厚2.0 MM，填充99.99%以上氮气，100mm升降调节。 5.结构：T型PP固定扶手，三档锁定底盘，100#沉口3公分黑色汽杆，∮320黑色尼龙脚∮50MM PU静音轮 |
| 5 | 培训椅（带桌板） | 折叠椅 |  | 570\*630\*810 | 140 | 一体注塑成型椅背架，PU可滑动扶手，金属椅架，椅座可翻转，椅架可收叠，带桌板，固定脚。 | 椅背架全新PA+玻纤，椅架：采用T1.5mm定制异型管，喷涂支架。PU扶手。 | 1.椅背：背架全新PA+玻纤 一体注塑成型，环保、透气、优质高弹性网布美观耐用。 2.扶手：PU可滑动扶手，扶手面220\*70mm。 3.椅座：座垫460\*450mm，采用防阻燃定型海绵，舒适、环保、透气 4.椅架：采用T1.5mm定制异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强，可折叠收纳。 5.椅轮：采用Φ50mm，PU万向滑动轮  6.功能：椅座可翻转，椅架可收叠 |
| 6 | 会议椅 | 弓型椅 |  | 690\*630\*1130-1210 | 40 | 中背/固定扶手/电镀椅架 | 椅面：仿NAPA工艺科技皮面料 海绵：环保型高密度，高回弹PU泡绵。 椅框：铝合金一体框架 | 1.椅框：铝合金一体框架，经典设计，结构简洁； 2.扶手：铝合金一体扶手。 3.椅面：仿NAPA工艺科技皮面料，有较好的抗张强度和曲扰强度；有较好的耐光老化性和耐水解稳定性，外观和性能均接近天然皮革，易洗涤去污，耐磨性强、透气性好； |
| 7 | 培训椅 | 折叠培训椅 |  | 570\*630\*810 | 20 | 一体注塑成型椅背架，PU可滑动扶手，金属椅架，椅座可翻转，椅架可收叠，可滑动脚。 | 椅背架全新PA+玻纤，椅架：采用T1.5mm定制异型管，喷涂支架。PU扶手，PU万向滑动轮。 | 1.椅背：背架全新PA+玻纤 一体注塑成型，环保、透气、优质高弹性网布美观耐用。靠背椅背430\*320mm，倾仰机构设计，有效缓解疲劳； 扶手：PU可滑动扶手，扶手面220\*70mm 2.椅座：座垫460\*450mm，采用防阻燃定型海绵，舒适、环保、透气。 椅架：采用T1.5mm定制异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强，可折叠收纳。 3.椅轮：采用Φ50mm，PU万向滑动轮  4.功能：椅座可翻转，椅架可收叠 |
| 8 | 培训椅 | 折叠培训椅 |  | 570\*630\*810 | 44 | 一体注塑成型椅背架，PU可滑动扶手，金属椅架，椅座可翻转，椅架可收叠，固定脚。 | 椅背架全新PA+玻纤，椅架：采用T1.5mm定制异型管，喷涂支架。PU扶手。 | 1.椅背：背架全新PA+玻纤 一体注塑成型，环保、透气、优质高弹性网布美观耐用。靠背椅背430\*320mm，倾仰机构设计，有效缓解疲劳； 扶手：PU可滑动扶手，扶手面220\*70mm 2.椅座：座垫460\*450mm，采用防阻燃定型海绵，舒适、环保、透气。 椅架：采用T1.5mm定制异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强，可折叠收纳。 3.椅轮：采用Φ50mm，无脚轮。  4.功能：椅座可翻转，椅架可收叠 |
| 9 | 会议椅 | 弓型椅 |  | 595\*605\*940 | 56 | 黑框，靠背采用黑色全新料加纤框架，连体固定扶手，材电镀弓形架 | 面料：背座高弹力透气网布。 座包采用45高密度海绵，透气网布；黑色全新料PU扶手面，25管1.8厚电镀弓形架。 | 1.面料：背座高弹力网布，抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越; 2.PP加纤背架，固定腰枕，耐用，椅背耐久测试，座垫施力109kg力，背垫施加45kg，累计循环测试12万次: 3.海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵 结构配置：·黑色尼龙加玻纤背架·高弹力海绵·黑色PP连体固定扶手·∮25管1.8厚电镀弓形架 |
| 10 | 会议椅 | 折叠椅 |  | 580x520x860 | 62 | 可推叠，带扶手，支架带轮 | 面料：背座高弹力透气网布。 座包采用45高密度海绵+坐胶壳 架子是28直径足1.5厚钢管 | 1.背胶采用优质PP+纤维压制成型.分内外胶 通过扣花连接 2.架子是28直径足1.5厚管经过开料、弯管、冲孔、烧焊、打磨、喷漆成型  3.带PU万向轮  4.扶手采用塑胶压制成型，可以调节  5.坐板采用品牌优质弹力布饰面 定型海绵+坐胶壳 |
| 11 | 会议椅 | 转椅 |  | 590\*630\*980-1080 | 14 | 背座力网布，T型PP扶手，带腰靠，三档锁定底盘，可椅座具备升降，五星脚轮。 | 面料：背座高弹力网布。 PP加纤背架。 海绵：环保型高密度高回弹PU泡绵。 气压棒：可升降调节。 黑色尼龙脚∮50MM PU静音轮。 | 1.面料：背座高弹力网布，抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越; 2.PP加纤背架，固定腰枕 3.海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵。 4.气压棒：通过SGS认证三级黑色气压棒，钢制主体，壁厚2.0 MM，填充99.99%以上氮气，100mm升降调节 5.结构：T型PP固定扶手，三档锁定底盘，100#沉口3公分黑色汽杆，∮320黑色尼龙脚∮50MM PU静音轮 |
| 12 | 会议椅 | 网椅 |  | 510\*560\*860 | 137 | 靠背采用黑色全新料加纤框架， 带调节椅靠，透气网布； 座包采用45高密度海绵，透气网布； 2.0mm厚度的A3钢材电镀弓形架， | 面料：背座高弹力网布。 PP加纤背架。 海绵：环保型高密度高回弹PU泡绵。 | 1.面料：背座高弹力网布，抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越; 2.PP加纤背架，耐用，椅背耐久测试，座垫施力109kg力，背垫施加45kg，累计循环测试12万次: 3.海绵：环保型高密度）、高回弹PU泡绵。 4.椅架：架子是28直径足1.5厚管经过开料、弯管、冲孔、烧焊、打磨、喷漆成型 |
| 13 | 公共椅 | pp+钢制 |  | 580\*625\*810 | 12 | 可堆叠，PP塑胶背，软包座垫，钢架 | PP塑胶；背，座垫 椅架：实心钢材架 | 1.PP塑胶：需满足GB 28481《塑料家具中有害物质限量》的全项要求。 2. 一体成型PP椅座 3. 背框： 白/蓝/灰； 4. 细砂粉喷12mm实心钢材架 5、脚塞：防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时不会发出噪音。 |
| 14 | 公共椅 | pp+钢制 |  | 535\*505\*810 | 68 | 可堆叠，PP塑胶背，软包座垫，钢架 | PP塑胶；背，座垫 椅架：实心钢材架 | 1.PP塑胶：需满足GB 28481《塑料家具中有害物质限量》的全项要求。 2. 一体成型PP椅座 3. 背框： 白/蓝/灰； 4. 细砂粉喷12mm实心钢材架 5、脚塞：防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时不会发出噪音。 |
| 15 | 公共椅 | pp+钢制 |  | 常规 | 58 | 可折叠，PP塑胶背，座垫，钢架 | PP塑胶；背，座垫 椅架：实心钢材架 | 1.PP塑胶：需满足GB 28481《塑料家具中有害物质限量》的全项要求。 2. 一体成型PP椅座 3. 背框： 白/蓝/灰； 4. 细砂粉喷12mm实心钢材架 5、脚塞：防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时不会发出噪音。 |
| 16 | 公共椅 | pp+钢制 |  | 常规 | 40 | 一体成型PP椅背、座，钢脚架。 | PP塑胶；背，座垫 椅架：实心钢材架 | 1.PP塑胶：需满足GB 28481《塑料家具中有害物质限量》的全项要求。 2. 一体成型PP椅座 3. 背框： 可选色 4. 细砂粉喷12mm实心钢材架 5、脚塞：防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时不会发出噪音。 |
| 17 | 休闲椅 | 布面木质 |  | 常规 | 15 | 布面椅，实木椅架。 | 面料：麻绒面料 海绵：一体成型发泡棉 木脚：白蜡木实木脚 | 1.面料：麻绒面料，不含可分解致癌芳香胺染料。 2.海绵：一体成型发泡棉，表面涂有防止老化变形的保护膜，经匀耐用不易变形； 3.木脚：白蜡木实木脚，表面五底三面水性漆工艺。 |
| 18 | 休闲椅 | 仿皮钢架 |  | 540\*520\*780-830 | 20 | 全软包，压铸铝椅脚，带活动脚。 | 全软包：PP注塑内板/高密度海绵。压铸铝+活动脚 | 1.椅身：全软包，背座一体成型，结构受力稳定。 2.海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵。 3.椅框：铝合金 4.椅轮：采用Φ50mm，PU万向滑动轮。 |
| 19 | 折叠椅 | 仿皮木架 |  | 525\*600\*785 | 6 | 可折叠，全软包，木架脚。 | 椅面：仿NAPA工艺科技皮面料 海绵：环保型高密度，高回弹PU泡绵。 椅架：钢制脚架，表面电镀处理 木架：实木椅架 | 1.椅面：仿NAPA工艺科技皮面料，有较好的抗张强度和曲扰强度；有较好的耐光老化性和耐水解稳定性，外观和性能均接近天然皮革，易洗涤去污，耐磨性强、透气性好； 2.海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，表面涂有防止老化变形的保护膜。 3.木架：实木椅架，表面五底三面环保水性漆工艺。 |
| 20 | 木椅 | 木质 |  | 常规 | 5 | 实木 | 实木 | 1.木架：松木实木椅架，表面五底三面环保水性漆工艺。 2.油漆：水性环保底漆面漆； |
| 21 | 换鞋凳 | 木质 |  | 800\*350\*450 | 6 | 实木 | 实木 | 木架：松木实木椅架，表面五底三面环保水性漆工艺。 油漆：水性环保底漆面漆； |
| 22 | 换鞋凳 | 木质 |  | 600\*350\*450 | 2 | 实木 | 实木 | 木架：松木实木椅架，表面五底三面环保水性漆工艺。 油漆：水性环保底漆面漆； |
| 23 | 圆凳 | 仿皮钢制结构 |  | 360\*360\*450 | 24 | 皮面软包，实心钢架 | 仿皮，钢制脚架，表面电镀处理 | 椅面：仿NAPA工艺科技皮面料，有较好的抗张强度和曲扰强度；有较好的耐光老化性和耐水解稳定性，外观和性能均接近天然皮革，易洗涤去污，耐磨性强、透气性好； 海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，表面涂有防止老化变形的保护膜，经匀耐用不易变形； 椅架：钢制脚架，表面电镀处理 |
| 24 | 休闲沙发椅 | 布面木质 |  | 680\*750\*780 | 3 | 玻璃钢内胆 高密度海绵 独立实木脚 | 面料：麻绒面料 海绵：一体成型发泡棉 基材：一体成型玻璃钢内胆 木脚：白蜡木实木脚 | 1.面料：麻绒面料，不含可分解致癌芳香胺染料。 2.海绵：一体成型发泡棉，经匀耐用不易变形； 3.基材：一体成型玻璃钢内胆 4.木脚：白蜡木实木脚，表面五底三面水性漆工艺。 |
| 25 | 休闲沙发椅 | 仿皮沙发 |  | 800\*750\*740 | 2 | 无框设计，全包皮扶手坐垫及靠背，不锈钢脚。 | 椅面：仿NAPA工艺科技皮面料 海绵：环保型高密度，高回弹PU泡绵。 椅架：钢制脚架，表面电镀处理 | 椅面：仿NAPA工艺科技皮面料，有较好的抗张强度和曲扰强度；有较好的耐光老化性和耐水解稳定性，外观和性能均接近天然皮革，易洗涤去污，耐磨性强、透气性好； 海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵。 椅架：钢制脚架，表面电镀处理 |
| 26 | 单人沙发 | 仿皮 |  | 860\*810\*770 | 3 | 无框设计，全包皮扶手，凹痕式坐 垫及靠背，不锈钢脚。 | 椅面：仿NAPA工艺科技皮面料 海绵：环保型高密度，高回弹PU泡绵。 椅架：钢制脚架，表面电镀处理 | 1.椅面：仿NAPA工艺科技皮面料，有较好的抗张强度和曲扰强度；有较好的耐光老化性和耐水解稳定性，外观和性能均接近天然皮革，易洗涤去污，耐磨性强、透气性好； 2.海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，表面涂有防止老化变形的保护膜，经匀耐用不易变形。 3.椅架：钢制脚架，表面电镀处理 |
| 27 | 双人沙发 | 仿皮 |  | 1460\*810\*770 | 13 | 无框设计，全包皮扶手，凹痕式坐 垫及靠背，不锈钢脚。 | 椅面：仿NAPA工艺科技皮面料 海绵：环保型高密度，高回弹PU泡绵。 椅架：钢制脚架，表面电镀处理 | 1.椅面：仿NAPA工艺科技皮面料，有较好的抗张强度和曲扰强度；有较好的耐光老化性和耐水解稳定性，外观和性能均接近天然皮革，易洗涤去污，耐磨性强、透气性好； 2.海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，表面涂有防止老化变形的保护膜，经匀耐用不易变形。 3.椅架：钢制脚架，表面电镀处理 |
| 28 | 科技三人沙发 | 仿皮 |  | 2060\*810\*770 | 2 | 无框设计，全包皮扶手，凹痕式坐 垫及靠背，不锈钢脚。 | 椅面：仿NAPA工艺科技皮面料 海绵：环保型高密度，高回弹PU泡绵。 椅架：钢制脚架，表面电镀处理 | 1.椅面：仿NAPA工艺科技皮面料，有较好的抗张强度和曲扰强度；有较好的耐光老化性和耐水解稳定性，外观和性能均接近天然皮革，易洗涤去污，耐磨性强、透气性好； 2.海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，表面涂有防止老化变形的保护膜，经匀耐用不易变形。 3.椅架：钢制脚架，表面电镀处理 |
| 29 | 沙发床 | 仿皮 |  | 1200\*840\*850/1970 | 1 | 无框设计，全包皮面，可折叠，实木框架 | 椅面：仿NAPA工艺科技皮面料 海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵 实木脚架 | 1.椅面：仿NAPA工艺科技皮面料，易洗涤去污，耐磨性强、透气性好； 2.海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，经匀耐用不易变形； 3.框架：无框设计，全包皮，可拆卸靠背，实木脚。 |
| 30 | 三人沙发 | 仿皮 |  | 2200\*900\*870 | 1 | 底脚油漆，实木内框架，高弹海 绵，双层扶手及靠背皮革软包。 | 椅面：仿NAPA工艺科技皮面料 海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵 实木脚架 | 1.椅面：仿NAPA工艺科技皮面料，易洗涤去污，耐磨性强、透气性好； 2.海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，经匀耐用不易变形； 3.框架：实木内框架。 |
| 31 | 等候椅 | 仿皮 |  | 常规 | 7 | 仿皮软包垫，靠背，不锈钢电镀椅架 | 椅面：仿NAPA工艺科技皮面料 海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵 椅架：钢制脚架，表面电镀处理 | 1.椅面：仿NAPA工艺科技皮面料，易洗涤去污，耐磨性强、透气性好； 2.海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，经匀耐用不易变形； 3.椅架：钢制脚架，表面电镀处理 |

1. **文件柜**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品目** | **基本分类** | **序号** | **品目** | **基本分类** | **序号** | **品目** | **基本分类** |
| 1 | 二斗高柜 | 钢制 |  | 900\*400\*1850 | 4 | 上对开门，内含一块层板，中间二抽屉，下对开门，内含一块层板。 导轨：抽屉选用三节滑轨 | 钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 五金：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具。 | 1.钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。 2.配置：下门内各配活动层板一块，上下可调，层板压有加强筋。门上配锁，挖拉手孔。 3.五金：采用优质品牌,五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 2 | 单门衣柜 | 钢制 |  | 320\*500\*1850 | 11 | 单开门柜，带锁，换色拉手 每门内含1衣杆+1镜子 2块层板。 | 钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 五金：优质铰链、连接件、优质锁具。 | 1.钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。 2.配置：下门内各配活动层板一块，上下可调，层板压有加强筋。门上配锁，挖拉手孔。 3.五金：采用优质品牌,五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 3 | 二门更衣柜 | 钢制 |  | 900\*500\*1850 | 3 | 二开门柜，带锁，换色拉手 每门内含1衣杆+1镜子 2块层板。 | 钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 五金：优质铰链、连接件、优质锁具。 | 1.钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。 2.配置：下门内各配活动层板一块，上下可调，层板压有加强筋。门上配锁，挖拉手孔。 3.五金：采用优质品牌,五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 4 | 三门更衣柜 | 钢制 |  | 900\*500\*1850 | 376 | 三开门柜，带锁，换色拉手 每门内含1衣杆+1镜子 2块层板。 | 钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 五金：优质铰链、连接件、优质锁具。 | 1.钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。 2.配置：下门内各配活动层板一块，上下可调，层板压有加强筋。门上配锁，挖拉手孔。 3.五金：采用优质品牌,五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 5 | 六门衣柜 | 钢制 |  | 900\*500\*1850 | 57 | 六开门柜，带锁，换色拉手 每门内含1衣杆+1镜子 2块层板。 | 钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 五金：优质铰链、连接件、优质锁具。 | 1.钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。 2.配置：下门内各配活动层板一块，上下可调，层板压有加强筋。门上配锁，挖拉手孔。 3.五金：采用优质品牌,五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 6 | 文件柜（钢）1 | 钢制 |  | 900\*500\*1850 | 296 | 上玻璃对开门，下钢对开门柜。 换色拉手 上含2块层板 下含1块层板上下可调节 | 钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 五金：优质铰链、连接件、优质锁具。 | 1.钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。 2.配置：上含2块层板，下含1块层板，上下可调节，层板压有加强筋。门上配锁，挖拉手孔。 3.五金：五金件采用同等或高于DTC品牌,五金配件。 |
| 7 | 文件柜（钢）2 | 钢制 |  | 900\*500\*1850 | 29 | 上下开门柜 | 钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 五金：优质铰链、连接件、优质锁具。 | 1.钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。 2.配置：上含2块层板，下含1块层板，上下可调节，层板压有加强筋。门上配锁，挖拉手孔。 3.五金：采用优质品牌,五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。。 |
| 8 | 钢制活动柜 | 钢制活动柜 |  | 390\*500\*600 | 402 | 三抽柜体白色，抽屉黑砂纹，柜体内附 2 个小抽，1个大抽；第一抽标配铅笔盒，便于存放小办公文具；极薄侧开把手。 | 钢板：一级冷轧钢板。 五金件：优质五金连接件。 | 1.钢板：材质采用等同或高于宝钢，一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚60~80µm，附着力达到 0 级标准 2.五金：采用同优质品牌,五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 9 | 12门鞋柜 | 钢制 |  | 900\*400\*1850 | 11 | 12门开门柜 | 钢板：一级冷轧钢板。 五金件：优质五金连接件。 | 1.钢板：材质采用等同或高于宝钢，一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚60~80µm，附着力达到 0 级标准 2.配置：下门内各配活动层板一块，上下可调，层板压有加强筋。门上配锁，挖拉手孔。 3.五金：采用同优质品牌,五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 10 | 12抽文件柜 | 12抽钢柜 |  | 850\*500\*1850 | 19 | 钢制12抽屉柜 | 钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 五金：优质铰链、连接件、优质锁具。 | 1.钢板：材质采用等同或高于宝钢，一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。 2.配置：下门内各配活动层板一块，上下可调，层板压有加强筋。门上配锁，挖拉手孔。 3.五金：采用同优质品牌,五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。。 |
| 11 | 更衣柜(钢) | 钢制 |  | 1200\*500\*1850 | 6 | 左上玻璃开门柜门柜，下对开门，带锁，换色拉手； 右单门内含1衣杆+1镜子 2块层板。 | 钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 五金：优质铰链、连接件、优质锁具。 | 1. 钢板：材质采用等同或高于宝钢，一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。 2.配置：左上玻璃开门柜门柜，下对开门，带锁，换色拉手；右单门内含1衣杆+1镜子，2块层板   3.五金：采用同优质品牌,五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。。 |
| 12 | 24门鞋柜 | 钢制 |  | 1100\*400\*1900 | 2 | 钢制24开门柜 | 钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 五金：优质铰链、连接件、优质锁具。 | 1.钢板：材质采用等同或高于宝钢，一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。 2.配置：门上配锁，挖拉手孔。 3.五金：五金件采用优质品牌,。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 13 | 移门柜（钢） | 钢制 |  | 900\*500\*1850 | 5 | 上下两层移门柜 | 钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 五金：优质铰链、连接件、优质锁具。 | 1.钢板：材质采用等同或高于宝钢，一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。 2.配置：上下两层移门，各配活动层板一块，上下可调，层板压有加强筋。门上配锁，挖拉手孔。 3.五金：采用优质品牌,五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 14 | 文件柜(钢) | 钢制 |  | 900\*500\*450 | 4 | 钢制开门柜 | 钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 五金：优质铰链、连接件、优质锁具。 | 1.钢板：材质采用等同或高于宝钢，一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。 2.配置：下门内各配活动层板一块，上下可调，层板压有加强筋。门上配锁，挖拉手孔。 3.五金：采用优质品牌,五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。。 |
| 15 | 置物架 | 钢制 |  | 900\*400\*1850 | 17 | 五层空格架 | 钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 五金：优质五金、连接件、。 | 1.钢板：材质采用等同或高于宝钢，一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。 2.配置：配活动层板，上下可调，层板压有加强筋。 3.五金：采用优质品牌,五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 16 | 防爆钢柜 | 钢制 |  | 1090\*460\*1650 | 3 | 对开门 | 钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 五金：优质铰链、连接件、优质锁具。 | 1.钢板：材质采用等同或高于宝钢，一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。 2.配置：各配活动层板二块，上下可调，层板压有加强筋。门上配锁。 3.五金：采用优质品牌,五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 17 | 钢制四抽柜 | 钢制 |  | 460\*620\*1300 | 1 | 四抽柜文件柜 | 钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 五金：优质铰链、连接件、优质锁具。 | 1.钢板：材质采用等同或高于宝钢，一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。 2.配置：门上配锁，挖拉手孔。 3.五金：采用优质品牌,五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。。 |
| 18 | 货架 | 钢制 |  | 900\*500\*1850 | 3 | 五层空格架 | 钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 五金：优质五金、连接件、。 | 1.钢板：材质采用等同或高于宝钢，一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。 2.配置：配活动层板四块，上下可调，层板压有加强筋。 3.五金：采用优质品牌,五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 19 | 14抽文件柜（钢） | 钢制 |  | 600\*400\*1500 | 4 | 14抽文件柜 | 钢板：材质采用一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 五金：优质铰链、连接件。 | 1.钢板：材质采用等同或高于宝钢，一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，上经酸洗磷化处理，喷塑。 2.配置：门上配锁，挖拉手孔。 3.五金：采用优质品牌,五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 茶水台 大理石台面 | 木质柜 |  | 3000\*450\*2000 | 1 | 上四层空格，下对开门柜，台面大理石 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 台面：人造大理石。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.台面：人造大理石。 |
| 21 | 茶水台 大理石台面 | 木质柜 |  | 2400\*450\*2000 | 1 | 上四层空格，下对开门柜，台面大理石 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 台面：人造大理石。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.台面：人造大理石。 |
| 22 | 移动门文件柜(木) | 木质柜 |  | 800\*450\*1100 | 7 | 对开移门，内两层层板，金属内扣移门拉手，带锁 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：背板12mm,顶板盖门板及侧板，对开移门，内两层层板，金属内扣移门拉手，带锁 |
| 23 | 文件柜(木) | 木质柜 |  | 800\*400\*1100 | 8 | 对开门内两层板，门板上边斜边拉手，带锁 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：背板12mm,顶板盖门板及侧板，对开门内两层板，门板上边斜边拉手，带锁 |
| 24 | 文件柜定制 | 木质柜 |  | 800\*450\*1100 | 2 | 左右结构，单开门内二块层板，四个木抽屉。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：背板12mm,顶板盖门板及侧板，开门内两层板，门板上边斜边拉手，四个木抽屉，带锁。 |
| 25 | 中柜 | 木质柜 |  | 800\*450\*1100 | 3 | 对开门内两层板，门板上边斜边拉手，带锁 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：背板12mm,顶板盖门板及侧板，开门内两层板，门板上边斜边拉手，带锁。 |
| 26 | 中柜 | 木质柜 |  | 800\*500\*1100 | 4 | 对开门内两层板，门板上边斜边拉手，带锁 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：背板12mm,顶板盖门板及侧板，开门内两层板，门板上边斜边拉手，带锁。 |
| 27 | 低柜 | 木质柜 |  | 950\*400\*800 | 4 | 对开门内一层板，门板上边斜边拉手，带锁 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：背板12mm,顶板盖门板及侧板，开门内一层板，门板上边斜边拉手，带锁。 |
| 28 | 矮柜 | 木质柜 |  | 1200\*500\*800 | 10 | 开门内一层板，门板上边斜边拉手，带锁 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：背板12mm,顶板盖门板及侧板，开门内一层板，门板上边斜边拉手，带锁。 |
| 29 | 文件柜(木) | 木质柜 |  | 800\*500\*2000 | 12 | 上对开木框清玻门，下对开木门，上门内两层板，下门内一层板，上门下边，下门上边斜边拉手，下门带锁上门不带锁 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：背板12mm,顶板盖门板及侧板，门板上边斜边拉手，带锁。 |
| 30 | 更衣柜(木) | 木质柜 |  | 1200\*500\*2000 | 30 | 上对开木框清玻门+单木门，下对开木门+单开木门，上门内两层板，下门内一层板，上门下边，下门上边斜边拉手，下门带锁上门不带锁 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：背板12mm,顶板盖门板及侧板，门板上边斜边拉手，带锁。 |
| 31 | 文件柜(木) | 木质柜 |  | 1500\*450\*2600 | 1 | 上对开木框清玻门，下对开木门，上门内两层板，下门内一层板，上门下边，下门上边斜边拉手，下门带锁上门不带锁 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：背板12mm,顶板盖门板及侧板，门板上边斜边拉手，带锁。 |
| 32 | 文件柜(木) | 木质柜 |  | 2100\*450\*2600 | 1 | 上对开木框清玻门，下对开木门，上门内两层板，下门内一层板，上门下边，下门上边斜边拉手，下门带锁上门不带锁 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：背板12mm,顶板盖门板及侧板，门板上边斜边拉手，带锁。 |
| 33 | 茶水柜 | 木质柜 |  | 3600\*450\*2000 | 1 | 上对开木框清玻门，下对开木门，上门内两层板，下门内一层板，上门下边，下门上边斜边拉手，下门带锁上门不带锁 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：背板12mm,顶板盖门板及侧板，门板上边斜边拉手，带锁。 |
| 34 | 活动柜（木） | 木质柜 |  | W402D480H640 | 10 | 三木抽活动柜 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：常规顶板25mm,常规抽面带斜边拉手，锁统一在右边。 |
| 35 | 文件柜(木) | 木质柜 |  | 900\*400\*2200（上三空格内高400，下带二抽柜+双开门） | 3 | 上四层空格架，下对开门柜，内一块层板。 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：常规顶板25mm,常规抽面带斜边拉手，带锁。 |
| 36 | 茶水柜 | 木质柜 |  | 900\*350\*900 | 1 | 左上空格，左下玻璃开门，右二抽柜加单开门 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：常规顶板25mm,常规抽面带斜边拉手。 |
| 37 | 定制柜（木质） | 木质柜 |  | 1200\*500\*1850 | 1 | 五层开门柜 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：背板12mm,顶板盖门板及侧板，门板上边斜边拉手，带锁。 |
| 38 | 定制柜（木质） | 木质柜 |  | 900\*500\*1850 | 3 | 上对开门，下三抽屉柜 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：背板12mm,顶板盖门板及侧板，门板上边斜边拉手，带锁。 |
| 39 | 定制柜（木质） | 木质柜 |  | 800\*450\*2400 | 5 | 上下对开门柜 | 板基材：三聚氰胺饰面板。 封边条：2mm厚PVC直封边。 桌架：金属。 胶水：热熔胶。 五金件：优质五金连接件。 | 1.板材：三聚氰胺饰面板，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.封边条：2mm厚PVC直封边。 3.胶水：热熔胶标准。 4.五金件：采用优质品牌,五金配件。 5.结构：背板12mm,顶板盖门板及侧板，门板上边斜边拉手。 |
| 40 | 油漆文件柜 （带玻璃门） | 木质柜 |  | 1200\*500\*2000 （带玻璃门） | 1 | 单开门更衣，右上玻璃开门，下对开门含一块层板 | 板基材：中密度纤维板 面材：木皮饰面 封边：木皮 涂饰：水性漆、喷粉 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具、 | 1.基材：中密度板基材，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.油漆：采用高级聚脂环保油漆，色泽美观。光滑耐磨，手感好。五底三面的水性漆工艺. 3.胶水：热熔胶标准,。 4.水性底漆 5.水性面漆 6.五金件：优质品牌，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 41 | 油漆文件柜 （带玻璃门） | 木质柜 |  | 1600\*400\*2000 （带玻璃门） | 2 | 单开门更衣，右上玻璃开门，下对开门含一块层板 | 板基材：中密度纤维板 面材：木皮饰面 封边：木皮 涂饰：水性漆、喷粉 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具、 | 1.基材：中密度板基材，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.油漆：采用高级聚脂环保油漆，色泽美观。光滑耐磨，手感好。五底三面的水性漆工艺. 3.水性底漆 4.水性面漆 5.五金件：优质品牌，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 42 | 油漆文件柜 | 木质柜 |  | 800 \*400 \*1000 | 2 | 对开门柜 | 板基材：中密度纤维板 面材：木皮饰面 封边：木皮 涂饰：水性漆、喷粉 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具、 | 1.基材：中密度板基材，达到E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2.油漆：采用高级聚脂环保油漆，色泽美观。光滑耐磨，手感好。五底三面的水性漆工艺. 3.水性底漆 4.水性面漆 5.五金件：优质品牌，所有五金件作防锈、防腐处理。 |

**四、材料要求**

本项目采用的材料需符合以下要求：

提供以下原材料检测报告用作评分及验收：

1. 板材：板材性能满足GB/T15102标准要求； 且甲醛释放量≤0.05mg/m³，满足GB/T39600《人造板及其制品甲醛释放量分级》要求中E0级环保标准。
2. PP椅面：满足GB 28481《塑料家具中有害物质限量》的要求，所有检测项目均符合。
3. 水性漆：水性底漆和面漆，均满足 GB18581《木器涂料中有害物质限量》的要求：VOC含量≤120g/L；甲醛释放量、可溶性重金属、总铅含量、苯系物均未检出；水性：满足 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求；VOC含量≤120g/L。
4. 钢管/钢架：达到国家标准GB/T3325《金属家具通用技术条件》。采用冷拉型焊接管，壁厚≥1.5mm。

提供以下原材料检测报告用作验收：

1. 金属饰面静电粉末：参照HG/T2006《热固性粉末涂料》，擦伤硬度≥4H，耐冲击性符合标准要求；
2. 铰链：符合QB/T2189家具五金 杯状暗铰链的要求。
3. 面料：符合GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》的要求；麻绒面料，每平方米克重400克-420克，耐磨强度≥10万转，撕裂强度≥1000N，。香烟阴燃通过《GB17927.1软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定》的要求。
4. 海绵：符合QB/T 2280-2016(2017)《 办公家具》符合阻燃性要求(家庭用)，甲醛释放量≤0.12mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h。
5. 毛毡：符合 GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯地毯衬垫及地胶粘剂有害物质释放限量》;GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》 标准的检测报告（检测项目包括：抗引燃特性-阴燃的香烟、甲醛释放量、TVOC：A级≤0.500mg/m2h;B级<0.600mg/m2h）
6. 三节轨：作防锈、防腐处理。符合《QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨》的要求；（需包含垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开检测）
7. 中纤板: 达到GB/T 39600-2021标准的检测报告（需包含甲醛释放量检测）；
8. 万向轮 GB/T 2280-2016（2017）标准的检测报告（需包含塑料件外观要求、金属件外观要求、涂层和镀层要求、其他外观要求检测）；
9. 五星脚 GB/T 2280-2016（2017）标准的检测报告（需包含金属件外观要求、底座静载荷检测）；
10. 气压棒 达到QB/T 2280-2016（2017） 标准的检测报告（需检测项目包括：安全性检测）
11. 锁具达到QB/T 3826-1999（2009） 标准的检测报告（需检测项目包括：耐腐蚀 （中性盐雾检测）
12. 真皮：满足GB/T16799-2018《家具用皮革》标准， 标准的检测报告（检测项目需包括：涂层厚度、摩擦色牢度、撕裂力、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）检测）
13. 实木木皮达到GB/T 13010-2020 GB 18584-2001 标准的检测报告（检测项目需包括：规格尺寸及其偏差、含水率、甲醛释放量检测）
14. 封边条：符合QB/T 4463《家具用封边条技术要求》的要求，封边采用2mm 厚 PVC 封边条，耐光色牢度≥4级，耐龟裂性≥1级。
15. 弓形脚：达到 GB/T 3325-2017 标准的检测报告（检测项目需包括：金属件外观要求检测）
16. 钢板达到 GB/T 3325-2017 标准的检测报告（检测项目需包括：金属件外观要求、金属电镀层理化检测）

五、历史成品要求：

（1）办公椅（转椅）：符合QB/T 2280 办公家具 办公椅的要求 ，提供全项检测报告

（2） 办公桌（油漆）：要求：符合GB/T 3324 木家具通用技术条件，提供全项检测报告。

（3）钢制文件柜 要求：符合 GB/T 3325 金属家具通用技术条件，提供全项检测报告。

（4）文件柜（板式） 要求：符合 GB/T 3324 木家具通用技术条件，提供全项检测报告。

六、颜色要求

办公家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）

|  |  |
| --- | --- |
| 分类 | 主体颜色 |
| 木制 | 纹路：木皮保留天然纹路感。  颜色：胡桃木色、风木色 |
| 钢制 | 颜色：砂纹白 |
| 椅子、沙发 | 颜色：黑色、米色、白色 |

七、样品要求

投标人需要按以下要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 样品要求 | 大小尺寸(单位mm) |
| 木制 | 刨花板切角一块 - 参照常用材料要求第一项  中密度纤维板贴0.6mm及以上实木贴皮一块 - 参照常用材料第十七项 | 200×200 |
| 钢制 | 表面喷塑处理的一级冷轧钢板一块 - 参照常用材料要求第二十项 | 200×200 |
| 沙发 | 海绵一块 - 参照常用材料要求第八项 | 200×200 |
| 五金件 | 三节轨 - 参照常用材料要求第十项  铰链 - 参照常用材料要求第六项  锁具 - 参照常用材料要求第十五项  气压棒 - 参照常用材料要求第十四项 | 各 1件 |
| 成品 | 主管桌-“办公桌、培训桌、会议桌、茶几“序号 4  会议桌-“办公桌、培训桌、会议桌、茶几”-序号 40  油漆文件柜-“文件柜”-序号 41 | 各1件 |

**八、供货及验收**

|  |  |
| --- | --- |
| 分类 | 内容 |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后45个日历天内供货及安装完毕。供应商 所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |
| 检测要求 | 正式验收前，采购人将委托第三方机构对家具进行质量和环保相关检测，检验不合格不予验收。 |

**九、服务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 分类 | 内容 |
| 保修服务 | 免费保修期应当至少不低于八年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供办公家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供办公家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |

**十、付款方式**

合同签订后 30 天内支付合同总金额的40%，送货、安装完成后30日内支付合同总金额的 30%，验收过后30 天内支付余款。