**临港新片区交通一体化指挥中心办公家具采购项目**

**一、基本内容**

1.项目背景： 临港新片区交通一体化指挥中心总用地面14479.2平方米，总建筑面积15400平方米，其中地上建筑面积11870平方米，地下建筑面积3530平方米，包括了指挥大厅、服务大厅、办案区、办公室、会议室、茶水间、库房、厕所等功能用房。本项目包括临港新片区交通一体化指挥中心大楼一层到六层的办公家具。

2.履约地点：上海市临港新片区（临港新片区交通一体化指挥中心指定地点）

3.图纸：供应商应根据附件的平面图，对涉及空间进行合理的布置与空间规划，使得其满足使用需求。投标文件中需提供详细的家具平面布局图。

1. **需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范强制性标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **国家标准** | **分类** | **标准名称** |
| **家具实体** | GB 24820《实验室家具通用技术条件》 |
| GB/T 3325《金属家具通用技术条件》 |
| GB/T 35607《绿色产品评价 家具》 |
| GB/T3324《木家具通用技术条件》 |
| GB 18583 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 |
| GB 6566《建筑材料放射性核素限量》 |
| GB 18584《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 |
| **材料** | GB 18580《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 |
| GB/T 7911《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》 |
| GB/T 28995《人造板饰面专用纸》 |
| GB/T 1741《漆膜耐霉菌性测定法》 |
| GB/T 21604《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》 |
| GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 |
| GB/T 39600人造板及其制品甲醛释放量分级 |
| GB/T 17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 |
| **性能** | GB/T 6739《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》 |
| GB/T 9286《色漆和清漆 划格实验》的标准 |
| GB/T 2423.51《混合气体腐蚀试验方法》 |
| GB/T 2423.34《环境试验》 |
| LY/T 3236《人造板及其制品气味分级及其评价方法》 |
| GB/T 11170《不锈钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》 |
| GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》 |
| GB 18583《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》 |
| **有害物质** | HG/T 2006《热固性和热塑性粉末涂料》 |
| QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》 |
| QB/T 2454《家具五金 抽屉导轨》 |
| QB/T 2189（2017）家具五金杯状暗铰链 |
| QB/T 4463 《家具用封边条技术》 |
| QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的中性盐雾试验》 |
| JC/T 908《人造石》 |
| **行业标准** |  | GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》 |
| JB/T 7901《 金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》 |

注：上述标准的修订最新版适用于本需求标准。如有未特别注明需执行的国家相关标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。若上述标准与现行标准冲突，均以现行的最新标准为准。

**三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目 | 基本分类 | 参考图样 | 规格参数 | 需求数量 | 单位 | 基本组成 | 基本材质 | 工艺质量标准 |
| 1 | 条形桌 | 人造板类家具 |  | 1200\*500\*750mm | 15 | 只 | 面材、内芯材、封边 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5mg/L；  封边：2mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能 |
| 2 | 园椅 | 椅类 | 703af1c9b5b98d29953a2e74e8b6b07 | 385\*385\*420mm | 4 | 只 | 凳面、海绵、椅架 | 凳面：环保皮  海绵：高强度回弹定型海绵  椅架：镀铬钢制 | 环保皮凳面，高强度回弹定型海绵，椅架采用2.0mm厚镀铬钢制喇叭脚。 |
| 3 | 办公椅A | 椅类 | QQ20250312-151717 | 555\*570\*870mm | 25 | 只 | 椅背、椅座、椅架、扶手 | 椅背：网布面料，全塑背架  椅座：高回弹海绵、布绒面料  椅架：铁管镀铬 扶手：尼龙玻纤圈 | 椅背采用网布面料，黑色PP全塑背架，黑色尼龙玻纤圈扶手，椅架采用2.0mm铁管镀铬而成，通过抗氧化功能测试。 椅座配置：高回弹海绵、布绒面料 |
| 4 | 办公桌A | 人造板类家具 | QQ20250303-091830 | 1400\*700\*750mm | 3 | 只 | 面材、内芯材、封边、五金件 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  五金件：优质阻尼铰链 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5mg/L；  封边：2mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能  五金件：优质阻尼铰链，配套锁具。 |
| 5 | 警用软包审问桌 | 人造板类家具 | d6b25b28a017185e115afedebbf7b4c | 1200\*600\*750mm | 5 | 只 | 面材、内芯材、软包 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 软包 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5mg/L；  软包：采用高密度定型海绵回弹PU定型泡棉，密度>45KG，回弹力47%，拉伸强度不小于85KPA |
| 6 | 审问椅 | 椅类 | QQ20250305-152055 | 620\*760\*1020mm | 5 | 只 | 主框架、座面、桌面、软包 | 主框架：不锈钢钢管  座面：钢板  桌面：钢板  软包：高密度定型海绵回弹PU定型泡棉 | 材质：采用优质不锈钢钢管,主框架为510mm和380mm圆管制成,管壁厚度为≥2.0mm,座面及桌面钢板厚度≥1.9mm。  软包：采用高密度定型海绵回弹PU定型泡棉，密度>45KG，回弹力47%，拉伸强度不小于85KPA |
| 7 | 躺坐两用软包椅 | 椅类 | cabcd64b33b0c5a3ca5744f3e0adfbb | 750\*750\*1150mm | 1 | 只 | 框架、软包 | 框架：铁质料  软包：西皮 | 框架由铁质料制成，外加西皮软包，外观流畅，操作简单，坚固耐用，适合各种体型的人。操作简单方便,扣动侧面扳手，椅子弧度可自由调节，可调节至90度-180度之间。另胸部设有固定带，可将犯罪嫌疑人和精神病患者胸部与椅背固定。 |
| 8 | 办公桌B | 人造板类家具 |  | 1500\*1400\*1100mm | 180 | 套 | 面材、内芯材、封边、五金件 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  五金件：优质阻尼铰链 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5mg/L；  封边：2mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能  五金件：优质阻尼铰链，配套锁具。 |
| 9 | 办公椅B | 人造板类家具 | ae511ecdace7a557fc0a8ad28afb49e | 580\*560\*1060mm | 180 | 只 | 椅面、椅架、椅座 | 椅面：环保皮  椅架：铁管镀铬  椅座：定型海绵 | 优质耐磨环保皮椅面，椅架采用2.0mm铁管镀铬而成，通过抗氧化功能测试。椅座：定型海绵。 |
| 10 | 四门文件柜 | 金属家具 | QQ20250303-092629 | 900\*400\*1800mm | 103 | 只 | 柜体、门板 | 柜体、门板：加厚优质钢板，酸洗磷化，静电喷塑 | 材质：柜体和门板采用加厚优质钢板，酸洗磷化，静电喷塑 |
| 11 | 六斗文件柜 | 金属家具 | QQ20250303-095729 | 900\*400\*1800mm | 33 | 只 | 柜体、门板 | 柜体、门板：加厚优质钢板，酸洗磷化，静电喷塑 | 材质：柜体和门板采用加厚优质钢板，酸洗磷化，静电喷塑 |
| 12 | 茶水柜A | 人造板类家具 | f1d71a55781354f8305b5cfcf8d00b7 | 1600\*400\*800mm | 9 | 只 | 面材、内芯材、封边、五金件 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5mg/L；  封边：2mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  五金件：优质阻尼铰链； |
| 13 | 吧椅 | 人造板类家具 | 4c64e3a3b16657cf260c6ad081b5294 | 400\*450\*980mm | 18 | 只 | 基材、椅身、椅背 | 基材：橡胶木  椅身、椅背：麻面料。 | 基材采用优质橡胶木，环保油漆，椅身椅背采用浅灰亚麻面料。 |
| 14 | 边柜 | 人造板类家具 | e0c8cfe3bccbc7dd15658720b6c2306 | 800\*400\*800mm | 19 | 只 | 面材、内芯材、封边、五金件 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5mg/L；  封边：2mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  五金件：优质阻尼铰链； |
| 15 | 翻板台 | 人造板类家具 |  | 1200\*400\*750mm | 4 | 只 | 面材、内芯材、封边、脚架 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  脚架：钢管 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5 mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5 mg/L；  封边：2 mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  脚架：优质钢管，白色烤漆 |
| 16 | 六人位办公桌 | 人造板类家具 |  | 2000\*1000\*760mm | 4 | 只 | 面材、内芯材、封边、脚架 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  脚架：钢管 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5 mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5 mg/L；  封边：2 mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  桌脚：定制黑色烤漆优质钢架脚 |
| 17 | 椅子 | 椅类 | 80df4fb402c0f985fdc9b58faebd742 | 600\*600\*1040mm | 27 | 只 | 椅背、椅座、椅架、扶手 | 椅背：网布面料，全塑背架  椅座：高回弹海绵、布绒面料  椅架：铁管镀铬 扶手：尼龙玻纤圈 | 椅背采用网布面料，黑色PP全塑背架，黑色尼龙玻纤圈扶手，椅架采用2.0mm铁管镀铬而成，通过抗氧化功能测试。 椅座配置：高回弹海绵、布绒面料 |
| 18 | 茶水柜B | 人造板类家具 | 72d0cad375dd26fa18e3315945217df | 800\*400\*800 mm | 16 | 只 | 面材、内芯材、封边、五金件 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  五金件：阻尼铰链； | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5mg/L；  封边：2mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  五金件：优质阻尼铰链； |
| 19 | 储物柜 | 人造板类家具 |  | 4000\*400\*2000 mm | 1 | 套 | 面材、内芯材、封边、五金件 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  五金件：阻尼铰链； | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5 mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5 mg/L；  封边：2 mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  五金件：优质阻尼铰链； |
| 20 | 不锈钢圆角侯问4人椅 | 椅类 | QQ20250303-125145 | 2300\*650\*780mm | 4 | 只 | 椅背、椅座、椅架、扶手 | 椅背、椅座、椅架、扶手：钢板，酸洗磷化，静电喷涂 | 椅背、椅座、椅架、扶手：采用优质钢板冲压，加粗横梁，牢固耐用，酸洗磷化，静电喷涂。 |
| 21 | 单证登记服务柜 | 人造板类家具 | d06e10f3db901f460f9e2041cd6938b | 2000\*600\*800 mm | 3 | 只 | 面材、内芯材、封边、五金件 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  五金件：阻尼铰链； | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5mg/L；  封边：2mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  五金件：优质阻尼铰链； |
| 22 | 智能文件柜 | 其他类家具 | QQ20250303-131614 | 200 立方 | 1 | 套 | 主体框架、层板、 | 主体框架：冷轧钢板，表面静电喷涂  层板：钢板，表面静电喷涂 | 主体框架：冷轧钢板（厚度0.8mm~1.2mm），层板：1.0mm~1.2mm钢板（可加强防变形），表面静电喷涂（防锈、耐磨）；  配套手摇柄+链条/齿轮传动； |
| 23 | 单人培训椅 | 椅类 |  | 600\*460\*860mm | 54 | 只 | 椅背、椅座、椅架、扶手 | 椅背：网布面料，全塑背架  椅座：高回弹海绵、布绒面料  椅架：铁管镀铬 扶手：尼龙玻纤圈 | 椅背采用网布面料，黑色PP全塑背架，黑色尼龙玻纤圈扶手，椅架采用2.0mm铁管镀铬而成，通过抗氧化功能测试。 椅座配置：高回弹海绵、布绒面料 |
| 24 | 窗口吧椅 | 椅类 |  | 350\*350\*650mm； | 18 | 只 | 椅面、支架 | 椅面：高强度PVC  支架：优质钢管镀铬支架 | 椅面：高强度PVC  支架：优质钢管镀铬支架 |
| 25 | 不锈钢圆角侯问3人椅 | 椅类 | QQ20250303-125145 | 1750\*650\*780mm | 57 | 只 | 椅背、椅座、椅架、扶手 | 椅背、椅座、椅架、扶手：钢板，酸洗磷化，静电喷涂 | 椅背、椅座、椅架、扶手：采用优质钢板冲压，加粗横梁，牢固耐用，酸洗磷化，静电喷涂。 |
| 26 | 多功能平台桌 | 人造板类家具 |  | 2000\*1000\*760mm | 1 | 只 | 面材、内芯材、封边、桌脚 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  桌脚：钢架脚 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5 mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5 mg/L；  封边：2 mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  桌脚：定制黑色烤漆优质钢架脚 |
| 27 | 五人沙发茶几 | 人造板类家具 | QQ20250513-110146 | 长沙发2120\*780\*780mm；小沙发1120\*780\*780mm；茶几1200\*600\*420mm | 1 | 套 | 面料、软包、框架、承重弹力结构 | 面料：西皮  软包：高密度定型海绵  框架：松木实木结合多层板内框架；  承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋  坐垫：标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布； | 面料：优质西皮,柔软贴手，透气性好。经精细裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适；  软包：高密度定型海绵，密度38kg/m3，表面涂有防老化变形保护膜。软硬适中，回弹性好，不变形；  框架：松木实木结合多层板内框架；  承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋  坐垫：标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布； |
| 28 | 茶水柜C | 人造板类家具 | f1d71a55781354f8305b5cfcf8d00b7 | 2000\*400\*800 mm | 3 | 只 | 面材、内芯材、封边、五金件 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  五金件：优质阻尼铰链 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5mg/L；  封边：2mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  五金件：优质阻尼铰链； |
| 29 | 工具存放柜 | 人造板类家具 |  | 800\*400\*1000 mm | 7 | 只 | 面材、内芯材、封边、五金件 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  五金件：优质阻尼铰链 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5mg/L，达到E0级标准； 内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5mg/L；  封边：2mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  五金件：优质阻尼铰链； |
| 30 | 8人会议桌 | 人造板类家具 |  | 2400\*1200\*760mm | 3 | 只 | 面材、内芯材、封边、桌脚 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  桌脚：钢架脚 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5 mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5 mg/L；  封边：2 mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  桌脚：定制黑色烤漆优质钢架脚 |
| 31 | 会议椅A | 椅类 | 04bd9154e1818dd3801ad43db80d4fc | 590\*520\*1070mm | 24 | 只 | 椅面、椅架、椅座 | 椅面：科技西皮  椅架：铁管镀铬  椅座：高密度海绵 | 椅面采用优质科技西皮饰面，椅座采用高密度海绵制作而成，回弹快，不变形。椅架采用2.0铁管镀铬一次成型，管架承重力>150KG。 |
| 32 | 五门书柜 | 人造板类家具 | QQ20250303-142843 | 2000\*400\*2000 | 5 | 套 | 面材、内芯材、封边、五金件 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  五金件：优质阻尼铰链 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5mg/L；  封边：2mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能  五金件：优质阻尼铰链，配套锁具。 |
| 33 | 单人沙发 | 椅类 |  | 680\*800\*780mm； | 28 | 只 | 面料、软包、框架、承重弹力结构 | 面料：西皮  软包：高密度定型海绵  框架：松木实木结合多层板内框架；  承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋  坐垫：标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布； | 面料：优质西皮,柔软贴手，透气性好。经精细裁剪，高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适；  软包：高密度定型海绵，密度38kg/m3，表面涂有防老化变形保护膜。软硬适中，回弹性好，不变形；  框架：松木实木结合多层板内框架；  承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋  坐垫：标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布； |
| 34 | 长沙发 | 椅类 |  | 1780\*800\*780mm | 6 | 只 | 面料、软包、框架、承重弹力结构 | 面料：西皮  软包：高密度定型海绵  框架：松木实木结合多层板内框架；  承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋  坐垫：标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布； | 面料：优质西皮,柔软贴手，透气性好。经精细裁剪，高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适；  软包：高密度定型海绵，密度38kg/m3，表面涂有防老化变形保护膜。软硬适中，回弹性好，不变形；  框架：松木实木结合多层板内框架；  承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋  坐垫：标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布； |
| 35 | 长茶几 | 人造板类家具 | QQ20250303-143106 | 1200\*600\*450mm | 6 | 只 | 面材、支架 | 面材：岩板  支架：钢管烤漆支架 | 面材：岩板茶几面  支架：优质钢管黑色烤漆支架 |
| 36 | 方茶几 | 人造板类家具 |  | 600\*600\*450mm | 8 | 只 | 面材、支架 | 面材：岩板  支架：钢管烤漆支架 | 面材：岩板茶几面  支架：优质钢管黑色烤漆支架 |
| 37 | 演讲台 | 人造板类家具 |  | 700\*480\*1150mm | 1 | 只 | 面材、内芯材、油漆、五金件 | 面材：胡桃木木皮饰面  内芯材：环保中纤板板材  油漆：环保油漆  五金件：优质阻尼铰链； | 面材：高档胡桃木木皮饰面  内芯材：环保中纤板板材，甲醛释放含量≤0.5 mg/L；  油漆：环保油漆  五金件：优质阻尼铰链； |
| 38 | 主席台 | 人造板类家具 | QQ20250513-124125 | 4900\*500\*750mm | 1 | 组 | 面材、内芯材、油漆、五金件 | 面材：胡桃木木皮饰面  内芯材：环保中纤板板材  油漆：环保油漆  五金件：优质阻尼铰链； | 面材：高档胡桃木木皮饰面  内芯材：环保中纤板板材，甲醛释放含量≤0.5 mg/L；  油漆：环保油漆  五金件：优质阻尼铰链； |
| 39 | 主席椅 | 椅类 | QQ截图20231229100120 | 620\*700\*1000mm | 7 | 只 | 面材、内芯材、油漆 | 面材：高档环保板椅面  内芯材：优质橡胶木椅架  油漆：环保油漆 | 面材：高档环保板椅面  内芯材：优质橡胶木椅架  油漆：环保油漆 |
| 40 | 可折叠会议桌 | 人造板类家具 |  | 1200\*400\*750mm | 45 | 只 | 面材、内芯材、封边、脚架 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  脚架：钢管 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5 mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5 mg/L；  封边：2 mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  脚架：优质钢管，白色烤漆 |
| 41 | 椅子 | 椅类 | 0e323fbe659e2e7c586d14032485dd5 | 590\*520\*1070mm | 90 | 只 | 椅背、椅座、椅架 | 椅背：网布面料，全塑背架  椅座：高回弹海绵、布绒面料  椅架：铁管镀铬 | 椅背采用网布面料，黑色PP全塑背架，椅架采用2.0mm铁管镀铬而成，通过抗氧化功能测试。 椅座配置：高回弹海绵、布绒面料 |
| 42 | 茶水柜 | 人造板类家具 | QQ20250513-125912 | 1200\*400\*800mm | 2 | 只 | 面材、内芯材、封边、五金件 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  五金件：优质阻尼铰链 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5mg/L；  封边：2mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  五金件：优质阻尼铰链； |
| 43 | 双门更衣柜 | 金属家具 | QQ20250513-132542 | 900\*400\*1850mm | 23 | 只 | 柜体、门板 | 柜体、门板：加厚优质钢板，酸洗磷化，静电喷塑 | 材质：柜体和门板采用加厚优质钢板，酸洗磷化，静电喷塑 |
| 44 | 智能警用装备柜 | 其他类家具 |  | 1980\*1800\*500mm | 1 | 套 | 柜体、门板 | 柜体、门板：加厚优质钢板，酸洗磷化，静电喷塑 | 材质：柜体和门板采用加厚优质钢板，酸洗磷化，静电喷塑 |
| 45 | 双面书架 | 金属家具 | QQ20250514-133648 | 4000\*450\*2000mm | 1 | 套 | 柜体、层板 | 柜体、层板：加厚优质钢板，酸洗磷化，静电喷塑 | 材质：柜体和层板采用加厚优质钢板，酸洗磷化，静电喷塑 |
| 46 | 四人位书桌 | 人造板类家具 |  | 1400\*800\*750mm | 2 | 只 | 面板、封边、支架 | 面板：E0级环保板  封边：封边带  支架：钢制转印木纹 | 面板采用优质E0级耐磨环保板，坚固耐用，耐划痕、耐磨.封边采用优质封边带。钢制转印木纹支架 |
| 47 | 阅览椅 | 椅类 |  | 450\*400\*750mm | 8 | 只 | 面板、封边、支架 | 面板：E0级环保板  封边：封边带  支架：钢制转印木纹 | 面板采用优质E0级耐磨环保板，坚固耐用，耐划痕、耐磨.封边采用优质封边带。钢制转印木纹支架 |
| 48 | 荣誉柜 | 人造板类家具 | QQ20250305-111935 | 1200\*400\*2000mm | 2 | 只 | 面材、内芯材、封边 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5 mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5 mg/L；  封边：2 mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能； |
| 49 | 单人床，床头柜 | 人造板类家具 |  | 1200\*2000 mm | 42 | 套 | 面材、内芯材、封边、床靠背 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  床靠背：软包 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5 mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级均质环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5 mg/L；  封边：2 mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  床靠背：软包 |
| 50 | 棕垫 | 其他类家具 | e8dc3c6e4598a99b818486ebf97864b | 1200\*2000\*80 mm | 42 | 只 | 面材、内芯材 | 面材：抗起球棉布面料  内芯材：环保山棕材质 | 面材：抗起球棉布面料  内芯材：环保山棕材质 |
| 51 | 单人更衣套柜 | 人造板类家具 |  | 500\*500\*2000mm | 42 | 只 | 面材、内芯材、封边、五金件 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  五金件：优质阻尼铰链 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5mg/L；  封边：2mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  五金件：优质阻尼铰链； |
| 52 | 会议桌A | 人造板类家具 | QQ20250303-154611 | 3500\*1400\*760mm | 3 | 只 | 面材、内芯材、封边、桌脚 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  桌脚：钢架脚 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5 mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5 mg/L；  封边：2 mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  桌脚：定制黑色烤漆优质钢架脚 |
| 53 | 会议椅B | 椅类 | 72e633e3e36c1b2e97d67a1ef22f4e6 | 590\*520\*1070mm | 76 | 只 | 椅面、椅架、椅座 | 椅面：科技西皮  椅架：铁管镀铬  椅座：高密度海绵 | 椅面采用优质科技西皮饰面，椅座采用高密度海绵制作而成，回弹快，不变形。椅架采用2.0铁管镀铬一次成型，管架承重力>150KG。 |
| 54 | 会议桌B | 人造板类家具 |  | 7000\*1800\*760mm | 2 | 只 | 面材、内芯材、封边、配件 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  配件：走线槽，一体式翻盖线盒2个 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5 mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5 mg/L；  封边：2 mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  配件：走线槽，一体式翻盖线盒2个。 |
| 55 | 边柜 | 人造板类家具 |  | 2000\*450\*800 mm | 5 | 只 | 面材、内芯材、封边、拉手条 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  拉手条：铝合金  台面：岩板 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5mg/L；  封边：2mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  五金件：优质阻尼铰链；  铝合金拉手条、台面配天然爵士白岩板； |
| 56 | 移动白板 | 其他类家具 |  | 240\*120cm | 4 | 块 | 支架、白板 | 支架：H型可上下升降可移动  白板：可磁性吸附 | 1：H型支架式白板 可上下升降可移动可磁性吸附办公会议白板  2：双面书写 2档升降 |
| 57 | 四门铁皮更衣柜 | 金属家具 | QQ20250303-092629 | 900\*400\*1800mm | 11 | 只 | 柜体、门板 | 柜体、门板：加厚优质钢板，酸洗磷化，静电喷塑 | 材质：柜体和门板采用加厚优质钢板，酸洗磷化，静电喷塑 |
| 58 | 条凳 | 人造板类家具 |  | 1200\*400\*750mm | 4 | 条 | 面材、支架 | 面材：刨花板  支架：钢架 | 面材采用E0级环保刨花板，钢架支架 |
| 59 | 接待沙发 | 人造板类家具 |  | 1030\*880\*900mm | 18 | 只 | 面料、软包、框架、承重弹力结构 | 面料：西皮  软包：高密度定型海绵  框架：松木实木结合多层板内框架；  承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋  坐垫：标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布； | 面料：优质麻布面料,经精细裁剪，高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适；  软包：高密度定型海绵，密度38kg/m3，表面涂有防老化变形保护膜。软硬适中，回弹性好，不变形；  框架：松木实木结合多层板内框架；  承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋  坐垫：标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布； |
| 60 | 茶几 | 人造板类家具 |  | 600\*600\*450mm | 9 | 只 | 面材、支架 | 面材：环保中密度板材  支架：实木材质 | 面材：基材采用环保中密度板材，胡桃木木皮饰面  支架：实木材质，环保油漆 |
| 61 | 单人床，2个床头柜 | 人造板类家具 |  | 1500\*2000 mm | 6 | 套 | 面材、内芯材、封边、床靠背 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  床靠背：软包 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5 mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5 mg/L；  封边：2 mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  床靠背：软包； |
| 62 | 床垫 | 其他类家具 | QQ20250513-152257 | 1500\*2000\*200 mm | 6 | 只 | 面材、内芯材 | 面材：抗起球棉布面料  内芯材：高回弹海绵，弹簧 | 面材：抗起球棉布面料  内芯材：高回弹海绵，弹簧 |
| 63 | 更衣柜 | 人造板类家具 |  | 1000\*500\*2000mm | 6 | 只 | 面材、内芯材、封边、五金件 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  五金件：优质阻尼铰链 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5mg/L；  封边：2mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能；  五金件：优质阻尼铰链； |
| 64 | 木制书柜 | 人造板类家具 |  | 800\*400\*2000mm | 2 | 只 | 面材、内芯材、封边、五金件 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  五金件：优质阻尼铰链 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5mg/L；  封边：2mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能  五金件：优质阻尼铰链和门锁。 |
| 65 | 单人沙发 | 椅类 |  | 900\*820\*870mm | 18 | 只 | 面料、软包、框架、承重弹力结构、沙发脚 | 面料：牛皮  软包：高密度定型海绵  框架：松木实木结合多层板内框架；  承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋  坐垫：标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布；  沙发脚：黑色镀钛金属脚 | 面料：牛皮,柔软贴手，透气性好。经精细裁剪，高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适；  软包：高密度定型海绵，密度38kg/m3，表面涂有防老化变形保护膜。软硬适中，回弹性好，不变形；  框架：松木实木结合多层板内框架；  承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋  坐垫：标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布；  沙发脚：黑色镀钛金属脚。 |
| 66 | 茶几 | 其他类家具 |  | 600\*600\*450mm； | 9 | 只 | 面材、支加 | 面材：烤漆玻璃  支架：不锈钢支架 | 面材：黑色烤漆玻璃茶几面  支架：优质不锈钢支架 |
| 67 | 办公桌椅 | 人造板类家具 | QQ20250513-154534 | 办公桌：1600\*800\*750mm\*1只；  书柜：800\*400\*2000mm\*1只； | 1 | 套 | 面材、内芯材、封边、五金件 | 面材：三聚氰胺装饰纸  内芯材：刨花板 封边：ABS封边  五金件：优质阻尼铰链 | 面材：三聚氰胺装饰纸，甲醛释放含量≤0.5mg/L，达到E0级标准；  内芯材：E0级环保刨花板，甲醛释放含量≤0.5mg/L；  封边：2mm厚ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能  五金件：优质阻尼铰链，配套锁具。 |
| 68 | 理发台，理发椅，洗头椅 | 其他类家具 | e46fdb776671a084b36bbfa0eb36c54  fa2a08807736ce70f3b5299a4a0b095 | 1：理发椅：490\*540\*950mm；  2：理发台：600\*300\*1800mm  3：洗头椅：1420\*620\*800mm | 2 | 套 | 椅面、椅架、椅座 | 椅面：科技西皮  椅架：铁管镀铬  椅座：高密度海绵 | 椅面采用优质科技西皮饰面，椅座采用高密度海绵制作而成，回弹快，不变形。椅架采用2.0铁管镀铬一次成型，管架承重力>150KG。 |
| 69 | 不锈钢垃圾桶 | 金属家具 | 9a0363369df7e31dc84ced92556167a | 380\*380\*700mm | 18 | 只 | 桶身 | 桶身：304不锈钢 | 桶身：优质304不锈钢材质。 |
| 70 | 三层货架 | 金属家具 | b5106c567bda415c406ddd85329a16e | 1200\*500\*2000mm | 31 | 只 | 柜体、层板 | 柜体、层板：加厚优质钢板，酸洗磷化，静电喷塑 | 柜体和层板：采用优质加厚钢板冲压，酸洗磷化，静电喷涂。每层承载量到达200KG以上 |

**四、材料要求**

本项目采用的材料需符合以下要求：

1 多层板：依据GB/T 39600 《人造板及其制品甲醛释放量分级》：▲甲醛释放量≤0.025mg/m3；

2刨花板：刨花板为三聚氰胺饰面刨花板，依据GB/T 39600 《人造板及其制品甲醛释放量分级》：▲甲醛释放量≤0.025mg/m3；

3 静电喷涂粉末：据HG／T 2006《热固性粉末涂料》、技术要求其中可溶性重金属检测的指标要求：▲可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg、锑（Sb）≤60mg/kg

4 钢制线槽：依据GB/T 6465《金属和其他无机覆盖层 腐蚀膏腐蚀试验 (CORR试验)》，▲腐蚀膏腐蚀≥96h，试样表面无红锈。

5 三节导轨：依据QB/T 2454 标准《家具五金抽屉导轨》：▲当操作力在M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件结构强度、耐久性50000次、垂直向下静载荷150N、水平侧向静载荷75N、拉出安全性、猛关或猛开时，所有组件不断裂损坏、不松动、不变形磨损、并且都能正常工作；下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。

6 S30408不锈钢：依据GB/T 3280检测化学成分-▲Ni应于8.00%~10.50%之间。

7 封边条（ABS）：依据QB/T 4463 家具用封边条技术要求符合，▲甲醛释放量≤1.5mg/L,氯乙烯单体≤5mg/kg可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)≤90mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg；不含多溴联苯(PBB)及多溴联苯醚(PBDE)；

8 环保封边胶：依据HG/T 3698▲拉伸强度≥2.5 MPa,扯断伸长率≥100%，脆性温度≤-1℃，热稳定性(180℃x24h):无颜色转黑或焦状物产生。

9 海绵：依据QB/T2080▲ 进行40%压陷硬度最大损失率≤39%，压陷比≥2.4，回弹率≥55%，压缩永久变形（75%）≤15%。

10 聚氨酯皮革：依据GB/T 16799进行测试，▲涂层厚度＞25μm，耐折牢度（50000次）无裂纹。

11纯亚克力人造石：依据JC/T 908《人造石》▲弯曲强度≥40MPa、弯曲弹性模量≥6.5GPa、实体面材巴氏硬度≥65、荷载变形最大残余挠度≤0.25mm、耐污值总和≤64、最大污迹深度≤0.12mm、冲击韧性≥4KJ／㎡。

12 钢板：依据GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》▲要求进行中性盐雾≥96h，锈点数0点。

注：

1. 标注“▲”号为重要技术参数，应当在投标文件中提供检测报告，由投标人或投标产品生产厂家或原材料生产厂家出具的合格检测报告均予以认可，检测报告必须经具备“CMA”标识的检测机构出具。检测报告原件备查。其余参数要求作为履约验收的标准，验收时提供技术支持材料。
2. 针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可。如名称不一致，需注明需求中对应的成品/原材料名称。
3. 《三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求》中对材质和工艺质量的要求与本条要求不一致的，以本条要求为准。
4. 产品需满足中国环境标志（十环）认证。证书需在有效期内，证书上的生产者或生产企业名称必须与投标产品生产厂商一致。

**五、设计要求/颜色要求**

投标人应根据图纸提供与招标需求相关的深化设计方案，方案包含但不限于外侧/内侧平面布置图、产品效果设计图、生产工艺结构图及设计说明等。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 尺寸（mm） | 对应参考图纸 | 适用产品 | 材质描述 |
| 1 | 办公桌 | 台件 | 宽度主桌1600/侧柜1400\*主桌深度600/侧柜深度400\*桌面高度750/侧柜高度1100 |  | 第8项 | 详见清单 |
| 2 | 茶水柜 | 台件 | 见图 |  | 第12项 |
| 3 | 事故调解室 | 台件 | 见图 |  | 第3项、第15项、第16项、第17项、第18项 |
| 4 | 会议室 | 台件 | 见图 |  | 第52项，第53项、第55项、第56项 |
| 5 | 休息室 | 台件 | 见图 |  | 第65项、第66项 |
| 6 | 决策室 | 台件 | 见图 |  | 第54项，第53项、第55项、第56项 |
| 7 | 办公室 | 台件 | 见图 |  | 第8项、第9项、第10项、第11项 |

家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色/香槟拼色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）

|  |  |
| --- | --- |
| **分类** | **主体颜色** |
| 木制 | 原木色，保留木纹肌理，可以接受拼色，色彩以偏浅色为基调，色彩建议如：橡木色/枫木色/灰茶色/胡桃木色 |
| 钢制 | 颜色/图案：文件柜、更衣柜用拼色（任意两种潘通色），密集架钢制灰白色，整体以素色为基调 |
| 聚氨酯皮革 | 米色、浅灰色、咖啡色等纯色系 |
| 布绒面料 | 米色/灰色/黑色/绿色等纯色系 |
| 铝合金喷涂 | 白色/银灰色/钛金灰色/炫雅金色/羊绒灰色等 |
| 人造石 | 颜色/图案：仿大理石纹、素色为基调、偏浅色，如爵士白等 |

**六、样品要求**

投标人需要按以下要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 样品要求 | 大小尺寸(单位mm) |
| 成品 | 1. 第1项 条形桌1200\*500\*750mm 2. 第8项 办公桌1500\*1400\*1100mm 3. 第9项 办公椅580\*560\*1060mm 4. 第15项 翻板台1200\*400\*750mm 5. 第25项 不锈钢圆角侯问3人椅1750\*650\*780mm | 各1件 |

允许样品的规格尺寸与上述要求有合理偏差，但投标人中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。

**七、供货及验收**

|  |  |
| --- | --- |
| 分类 | 内容 |
| 供货要求 | 接到中标通知书后，中标单位需24小时内联系采购人，根据采购人要求时间进场配合，7天内根据现场实际出图，所有家具设计需严格根据采购人现场装饰装修实景搭配，设计样式经采购人审核确认后立刻加工。出图规格需确保与现场百分百吻合，若与实际安装不相符由中标人承担全部责任。供应商应当在采购人通知之日后30个日历天内供货及安装完毕，供应商需协助采购人安排接收和货物存放。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏；供应商生产前，需与采购人再次确认生产清单。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 采购人对供应商交付的产品外观及件数进行清点核验后签发收货清单，但不代表对合同产品的接受，采购人应在货物完成安装及调试后进行后续的检验和验收。家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收，产品在采购人验收之前的所有风险均由供应商承担。正式验收前，采购人随机抽取办公椅A、办公桌A、活动柜各1件，由中标供应商委托第三方（含CMA认证）进行质量和环保相关检测，以上检测费用须包含在投标总价中。检测报告需完全合格，若有不合格项采购人有权拒收产品，不予验收。因此将导致的项目工期延误责任、损失由投标人全部承担，并根据合同条款要求赔偿采购人。验收包括但不限于清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、家具出厂日期证明、家具环保证明等文件。  所有家具设施中标人须根据现场基建及装饰装修情况每件实样摆放，凡是成品安装不能无缝衔接的必须重做，产生的全部费用由中标人承担。 |

**八、服务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 分类 | 内容 |
| 保修服务 | 免费保修期应当至少不低于八年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供办公家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供办公家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 1、采购人如果发现产品存在短缺和（或）损坏，供应商应在收到采购人的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果采购人发现供应商提供的产品有误，供应商应在收到采购人通知后7日内免费替换。  2、提供7×24小时技术支持，响应时间≤1小时，修复时间≤4小时；如设备需更换定制配件，则需要48小时内修复，具体视情况而定。 |
| 团队人员 | 投标人应在项目实施前组织建立安装团队，并指定一名具有丰富现场安装施工经验的项目经理负责现场的管理和协调。  （1）项目经理  ①工作要求：负责整个项目的协调与管理，具备丰富的项目管理经验，执行和批准各管理程序，对项目总负责。  ②工作经验：项目管理经验≥5年，其中类似项目管理经验≥3个。  ③提供项目经理最近6个月内任意一个月在本单位缴纳社保的证明。  （2）项目团队  ①工作要求：负责现场施工组安装，提供使用培训，熟悉常用备件及更换流程，提供技术支持，包括负责日常巡检、故障排查及维修工作。需确保人员安排合理、技术先进、功能完善。  ②提供团队人员最近6个月内任意一个月在本单位缴纳社保的证明  ③投标人须具有稳定的在职安装团队，投标人应承诺经采购方认定的项目经理及项目团队人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者。未经采购方同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购方认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 |

**九、其他要求**

1、清单内产品尺寸为参考尺寸，以现场测量结果为准，但单价固定不做调整，投标人报价时应综合考虑该因素。

2、本项目涉及部分利旧家具搬迁、安装、整修（与环境不合适的要做整修）。