|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **品目** | **基本分类** | **参考样式** | **参考规格**  **(长×宽×高)mm** | **数量** | **基本组成** | **基本材质** | **工艺质量标准** |
| 一、保卫处 | | | | | | | | |
| 1 | 屏风工位桌 | 屏风桌 |  | 1600\*1600\*1200H | 9 | 由屏风、桌板构成。 主桌台面厚度≥25mm。 | 屏风基材：320款氧化铝屏风； 板基材：三聚氰胺板； 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 屏风采用T30款氧化铝屏风，高度≧1200mm，采用加厚型铝合金型材，壁厚≧1.2mm。布板：基材为E0级国家达标型环保型三聚氰胺板，面贴普通绒布，屏风板布料通过标准阻燃测试。条砂玻璃，上250H磨砂玻璃，中200H布面 ，桌面下为板面。桌台面采用E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)。优质PVC同色封边。封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。符合国家最新E0级环保标准 |
| 2 | 工位桌 | 钢木桌 |  | 1600\*700\*750H | 4 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、桌面板：基材为≥25mm厚E0级国家达标型环保型三聚氰胺板；颜色为暖白色。2、桌面封边：优质PVC黑白封边。3、桌架：门字型脚架。桌脚钢管为≥50\*50MM方管，管壁厚度为≥1.5MM；横梁拉挡钢管为≥ 60\*30MM；钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。颜色为优质磨砂白静电喷涂处理。含钢挡板。 |
| 3 | 活动柜 | 木质柜 |  | 标准型 | 13 | 由聚氰胺板板材、锁具组成 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、基材为E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)。2、 桌面封边：优质PVC同色封边。封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。符合国家最新E0级环保标准.2、五金配件：三节导轨及铰链。所用材料均严格执行ISO9001、 ISO14001环保质量标准。3、柜轮采用高强度合成尼龙纤维树枝材料制成。4、配锁。 |
| 4 | 钢制文件柜 | 钢制柜 |  | 900\*400\*1850H | 6 | 由优质一级冷轧钢板、锁具组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 采用优质一级冷轧钢板,基材≥0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后≥0.94mm厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、 凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃 口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。上玻璃双开门， 中间双抽屉，下钢制双开门。上部分一层层板。拉手及门锁采用优质五金配件（钢柜颜色亚光白色，拉手为亚光白色） |
| 二、实验中心 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏风工位桌 | 屏风桌 |  | 1600\*1600\*1200H | 6 | 由屏风、桌板构成。 主桌台面厚度≥25mm。 | 屏风基材：320款氧化铝屏风； 板基材：三聚氰胺板； 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 屏风采用T30款氧化铝屏风，高度≧1200mm，采用加厚型铝合金型材，壁厚≧1.2mm。布板：基材为E0级国家达标型环保型三聚氰胺板，面贴普通绒布，屏风板布料通过标准阻燃测试。条砂玻璃，上250H磨砂玻璃，中200H布面 ，桌面下为板面。桌台面采用E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)。优质PVC同色封边。封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。符合国家最新E0级环保标准 |
| 2 | 活动柜 | 木质柜 |  | 标准型 | 6 | 由聚氰胺板板材、锁具组成 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、基材为E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)。2、 桌面封边：优质PVC同色封边。封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。符合国家最新E0级环保标准.2、五金配件：三节导轨及铰链。所用材料均严格执行ISO9001、 ISO14001环保质量标准。3、柜轮采用高强度合成尼龙纤维树枝材料制成。4、配锁。 |
| 3 | 钢制文件柜 | 钢质柜 |  | 900\*400\*1850H | 6 | 由优质一级冷轧钢板、锁具组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 采用优质一级冷轧钢板,基材≥0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后≥0.94mm厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、 凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃 口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。上玻璃双开门， 中间双抽屉，下钢制双开门。上部分一层层板。拉手及门锁采用优质五金配件（钢柜颜色亚光白色，拉手为亚光白色） |
| 4 | 茶水柜 | 木质柜 |  | 800\*400\*850H | 2 | 由聚氰胺板板材、三节导轨、拉手组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 顶板采用基材为E0级≥25mm厚三聚氰胺板，其余采用18mm厚三聚氰胺饰面板，同色封边.甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。配有三节导轨抽屉、拉手为铝制弓形拉手、下柜配一块活动层板。板材颜色为PS-B12色。 |
| 三、会计学院 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏风工位桌 | 屏风桌 |  | 1600\*1600\*1200H | 8 | 由屏风、桌板构成。 主桌台面厚度≥25mm。 | 屏风基材：320款氧化铝屏风； 板基材：三聚氰胺板； 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 屏风采用T30款氧化铝屏风，高度≧1200mm，采用加厚型铝合金型材，壁厚≧1.2mm。布板：基材为E0级国家达标型环保型三聚氰胺板，面贴普通绒布，屏风板布料通过标准阻燃测试。条砂玻璃，上250H磨砂玻璃，中200H布面 ，桌面下为板面。桌台面采用E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)。优质PVC同色封边。封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。符合国家最新E0级环保标准 |
| 2 | 活动柜 | 木质柜 |  | 标准型 | 8 | 由聚氰胺板板材、锁具组成 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、基材为E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)。2、 桌面封边：优质PVC同色封边。封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。符合国家最新E0级环保标准.2、五金配件：三节导轨及铰链。所用材料均严格执行ISO9001、 ISO14001环保质量标准。3、柜轮采用高强度合成尼龙纤维树枝材料制成。4、配锁。 |
| 3 | 钢制文件柜 | 钢质柜 |  | 900\*400\*1850H | 8 | 由优质一级冷轧钢板、锁具组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 采用优质一级冷轧钢板,基材≥0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后≥0.94mm厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、 凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃 口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。上玻璃双开门， 中间双抽屉，下钢制双开门。上部分一层层板。拉手及门锁采用优质五金配件（钢柜颜色亚光白色，拉手为亚光白色） |
| 4 | 茶水柜 | 木质柜 |  | 800\*400\*850H | 4 | 由聚氰胺板板材、三节导轨、拉手组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 顶板采用基材为E0级≥25mm厚三聚氰胺板，其余采用18mm厚三聚氰胺饰面板，同色封边.甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。配有三节导轨抽屉、拉手为铝制弓形拉手、下柜配一块活动层板。板材颜色为PS-B12色。 |
| 四、工商管理学院 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 工位桌 | 钢木桌 |  | 1600\*700\*750H | 4 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、桌面板：基材为≥25mm厚E0级国家达标型环保型三聚氰胺板；颜色为暖白色。2、桌面封边：优质PVC黑白封边。3、桌架：门字型脚架。桌脚钢管为≥50\*50MM方管，管壁厚度为≥1.5MM；横梁拉挡钢管为≥ 60\*30MM；钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。颜色为优质磨砂白静电喷涂处理。含钢挡板。 |
| 2 | 活动柜 | 木质柜 |  | 标准型 | 4 | 由聚氰胺板板材、锁具组成 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、基材为E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)。2、 桌面封边：优质PVC同色封边。封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。符合国家最新E0级环保标准.2、五金配件：三节导轨及铰链。所用材料均严格执行ISO9001、 ISO14001环保质量标准。3、柜轮采用高强度合成尼龙纤维树枝材料制成。4、配锁。 |
| 3 | 办公椅 | 转椅 |  | 高背 | 4 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。  升降扶手。  气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 4 | 钢制文件柜 | 钢制柜 |  | 900\*400\*1850H | 4 | 由优质一级冷轧钢板、锁具组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 采用优质一级冷轧钢板,基材≥0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后≥0.94mm厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、 凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃 口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。上玻璃双开门， 中间双抽屉，下钢制双开门。上部分一层层板。拉手及门锁采用优质五金配件（钢柜颜色亚光白色，拉手为亚光白色） |
| 五、研究生院、学科建设办公室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公椅 | 转椅 |  | 高背 | 4 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。  升降扶手。  气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 六、后勤综合管理处 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 工位桌 | 钢木桌 |  | 1600\*700\*750H | 41 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、桌面板：基材为≥25mm厚E0级国家达标型环保型三聚氰胺板；颜色为暖白色。2、桌面封边：优质PVC黑白封边。3、桌架：门字型脚架。桌脚钢管为≥50\*50MM方管，管壁厚度为≥1.5MM；横梁拉挡钢管为≥ 60\*30MM；钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。颜色为优质磨砂白静电喷涂处理。含钢挡板。 |
| 2 | 活动柜 | 木质柜 |  | 标准型 | 41 | 由聚氰胺板板材、锁具组成 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、基材为E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)。2、 桌面封边：优质PVC同色封边。封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。符合国家最新E0级环保标准.2、五金配件：三节导轨及铰链。所用材料均严格执行ISO9001、 ISO14001环保质量标准。3、柜轮采用高强度合成尼龙纤维树枝材料制成。4、配锁。 |
| 3 | 办公椅 | 转椅 |  | 高背 | 39 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。  升降扶手。  气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 4 | 钢制文件柜 | 钢制柜 |  | 900\*400\*1850H | 32 | 由优质一级冷轧钢板、锁具组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 采用优质一级冷轧钢板,基材≥0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后≥0.94mm厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、 凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃 口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。上玻璃双开门， 中间双抽屉，下钢制双开门。上部分一层层板。拉手及门锁采用优质五金配件（钢柜颜色亚光白色，拉手为亚光白色） |
| 5 | 沙发 | 三人沙发 |  | 三人位 | 2 | 由实木框架、透气皮、海绵组成 | 基材、实木框架 | 1、框架：实木框架，材质坚硬、刚性强，承受力达到300KG，干燥率符合B级标准，含水率低于9%，经防腐、防虫处理；2、泡绵：采用55#高密度泡绵和丝绒两种材料，泡绵表面有防腐化和防变形保护膜，硬度在30-50之间；3、面料：采用优质透气皮。 |
| 6 | 钢制更衣柜 | 钢制柜 |  | 900\*500\*1800H | 2 | 由优质一级冷轧钢板、锁具组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 用优质一级冷轧钢板,基材≥0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后≥0.94mm厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、 凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃 口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。一侧带挂衣杆。泰国锁.镀铬ABS拉手。（钢柜颜色白色） |
| 七、学校办公室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 三人沙发 |  | 三人位 | 2 | 由实木框架、透气皮、海绵组成 | 基材、实木框架 | 1、框架：实木框架，材质坚硬、刚性强，承受力达到300KG，干燥率符合B级标准，含水率低于9%，经防腐、防虫处理；2、泡绵：采用55#高密度泡绵和丝绒两种材料，泡绵表面有防腐化和防变形保护膜，硬度在30-50之间；3、面料：采用优质透气皮。 |
| 2 | 钢制更衣柜 | 钢制柜 |  | 900\*500\*1800H | 2 | 由优质一级冷轧钢板、锁具组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 用优质一级冷轧钢板,基材≥0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后≥0.94mm厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、 凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃 口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。一侧带挂衣杆。泰国锁.镀铬ABS拉手。（钢柜颜色白色） |
| 八、档案馆 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 文书档案工作台 | 钢木桌 |  | 1200\*600\*750H | 2 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、桌面板：1、基材为E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)。2、 桌面封边：优质PVC同色封边。封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。符合国家最新E0级环保标准.2、桌架：门字型脚架。桌脚钢管为≥50\*50MM方管，管壁厚度为≥1.5MM；横梁拉挡钢管为≥ 60\*30MM；钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装。所用材料均严格执行ISO9001、 ISO14001环保质量标准。桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。颜色为优质磨砂白静电喷涂处理。无挡板。 |
| 3 | 学生档案工作台 | 钢木桌 |  | 2000\*1000\*750H | 1 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 钢木结构。台面面板基材采用E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，面贴0.7mm厚防火板，环保达到E0级标准；桌架：口字型钢架；桌脚钢管为60\*30MM方管，管壁厚度为≥1.5MM；横梁拉挡钢管为60\*25MM；钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。 |
| 九、信息中心 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 工位桌 | 钢木桌 |  | 1200\*600\*750H | 6 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、桌面板：基材为≥25mm厚E0级国家达标型环保型三聚氰胺板；颜色为暖白色。2、桌面封边：优质PVC黑白封边。3、桌架：门字型脚架。桌脚钢管为≥50\*50MM方管，管壁厚度为≥1.5MM；横梁拉挡钢管为≥ 60\*30MM；钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。颜色为优质磨砂白静电喷涂处理。含钢挡板。 |
| 2 | 屏风工位桌 | 屏风桌 |  | 1700\*1700\*1200H | 25 | 由屏风、桌板构成。 主桌台面厚度≥25mm。 | 屏风基材：320款氧化铝屏风； 板基材：三聚氰胺板； 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 屏风采用T30款氧化铝屏风，高度≧1200mm，采用加厚型铝合金型材，壁厚≧1.2mm。布板：基材为E0级国家达标型环保型三聚氰胺板，面贴普通绒布，屏风板布料通过标准阻燃测试。条砂玻璃，上250H磨砂玻璃，中200H布面 ，桌面下为板面。桌台面采用E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)。优质PVC同色封边。封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。符合国家最新E0级环保标准 |
| 3 | 活动柜 | 木质柜 |  | 标准型 | 31 | 由聚氰胺板板材、锁具组成 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、基材为E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)。2、 桌面封边：优质PVC同色封边。封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。符合国家最新E0级环保标准.2、五金配件：三节导轨及铰链。所用材料均严格执行ISO9001、 ISO14001环保质量标准。3、柜轮采用高强度合成尼龙纤维树枝材料制成。4、配锁。 |
| 4 | 钢制文件柜 | 钢质柜 |  | 900\*400\*1850H | 34 | 由优质一级冷轧钢板、锁具组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 采用优质一级冷轧钢板,基材≥0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后≥0.94mm厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、 凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃 口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。上玻璃双开门， 中间双抽屉，下钢制双开门。上部分一层层板。拉手及门锁采用优质五金配件（钢柜颜色亚光白色，拉手为亚光白色） |
| 5 | 茶水柜 | 木质柜 |  | 800\*400\*850H | 5 | 由聚氰胺板板材、三节导轨、拉手组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 顶板采用基材为E0级≥25mm厚三聚氰胺板，其余采用≥18mm厚三聚氰胺饰面板，同色封边.甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。配有三节导轨抽屉、拉手为铝制弓形拉手、下柜配一块活动层板。板材颜色为暖白色。 |
| ①、300室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 机位桌（核心产品） | 钢木桌 | 73369e5e3c66514c1e8ef16c79a7e2a | 1600\*600\*750H | 20 | 由聚氰胺板板、屏风隔断、电源线及插座组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、台面板：采用E0级防火板材贴面，基材为≥25mmE0级优质环保型密度板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。2、桌下为优质铝合金桌架：1、接头：ADC12压铸铝合金。最薄处≥3mm。2、桌脚钢管为≥60\*30MM方管≥1.8mm厚， Q235钢。3、脚上梁：≥60\*30方管≥1.8mm厚， Q235钢。4、横梁：≥40\*30方管≥1.5mm厚，Q235钢。5、调节脚垫：ABS+橡胶。防滑。6、连接螺丝：45#钢。  钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。另配有连接地面电源走线脚 ，具有隐蔽式走线功能等特点。3、主机箱（不含主机箱）4、桌上固定300H屏风隔断铝合金边框，采用加厚型铝合金型材，壁厚≥1.2mm。木板：基材为E0级中纤板及刨花板。具有走线功能。5、插头电源线：阻燃材质，10A定制插头电源线，铜芯线。6、每张桌配2个86型五孔插座带USB：最大功率：2500W ；额定电流：10A ；额定电压：250V ；使用环境：温度-10℃～40℃ 湿度30%～90% ；外壳材质：高强度耐高温阻燃PC工程塑料 ；导电材质：铜质镀镍 ；USB参数：5V┉2.4A。强电安装电线采用符合国家标准、电线采用2.5毫米符合强电电压。电源插座采用符合国家标准，额定电压：250V，额定电流：10A，额定功率：2500W，阻燃外壳，纯铜内芯。含插座以及桌面上的强电安装 ，不包含弱电的安装及其它。 |
| 2 | 培训椅 | 椅子 |  | 标准型 | 40 | 全新聚丙烯加玻璃纤维、钢架椅脚组成 | 基材：全新聚丙烯加玻璃纤维；椅脚：电镀脚架 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，增强透气性和舒适性，有一定的按摩功能，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可上下翻转90°。可以承重5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm\*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作。可以堆叠。颜色：黄、红、蓝、白 |
| 3 | 教师桌 | 钢木桌 |  | 1400\*700\*750H/850H | 1 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 桌面材质采用优质环保型E0级标准三胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，桌面板厚度为≥25mm。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。甲醛释放量≤5mg/100g，符合国家E1级最新环保标准，联通锌合金膨胀式三件套，钢制脚架，壁厚≥1.5mm，可升降钢挡板。主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配2个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。钢架颜色为磨砂白色。 |
| 4 | 教师椅 | 转椅 |  | 高背 | 1 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。  升降扶手。  气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| ②、306室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 机位桌 | 钢木桌 | 73369e5e3c66514c1e8ef16c79a7e2a | 1600\*600\*750H | 8 | 由聚氰胺板板、屏风隔断、电源线及插座组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、台面板：采用E0级防火板材贴面，基材为≥25mmE0级优质环保型密度板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。2、桌下为优质铝合金桌架：1、接头：ADC12压铸铝合金。最薄处≥3mm。2、桌脚钢管为≥60\*30MM方管≥1.8mm厚， Q235钢。3、脚上梁：≥60\*30方管≥1.8mm厚， Q235钢。4、横梁：≥40\*30方管≥1.5mm厚，Q235钢。5、调节脚垫：ABS+橡胶。防滑。6、连接螺丝：45#钢。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。另配有连接地面电源走线脚 ，具有隐蔽式走线功能等特点。3、主机箱（不含主机箱）4、桌上固定300H屏风隔断铝合金边框，采用加厚型铝合金型材，壁厚≥1.2mm。木板：基材为E0级中纤板及刨花板。具有走线功能。5、插头电源线：阻燃材质，10A定制插头电源线，铜芯线。6、每张桌配2个86型五孔插座带USB：最大功率：2500W ；额定电流：10A ；额定电压：250V ；使用环境：温度-10℃～40℃ 湿度30%～90% ；外壳材质：高强度耐高温阻燃PC工程塑料 ；导电材质：铜质镀镍 ；USB参数：5V┉2.4A。强电安装电线采用符合国家标准、电线采用2.5毫米符合强电电压。电源插座采用符合国家标准，额定电压：250V，额定电流：10A，额定功率：2500W，阻燃外壳，纯铜内芯。含插座以及桌面上的强电安装 ，不包含弱电的安装及其它。 |
| 2 | 机位桌 | 钢木桌 |  | 2400\*600\*750H | 4 | 由聚氰胺板板、屏风隔断、电源线及插座组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、台面板：采用E0级防火板材贴面，基材为≥25mmE0级优质环保型密度板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。2、桌下为优质铝合金桌架：1、接头：ADC12压铸铝合金。最薄处≥3mm。2、桌脚钢管为≥60\*30MM方管≥1.8mm厚， Q235钢。3、脚上梁：≥60\*30方管≥1.8mm厚， Q235钢。4、横梁：≥40\*30方管≥1.5mm厚，Q235钢。5、调节脚垫：ABS+橡胶。防滑。6、连接螺丝：45#钢。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。另配有连接地面电源走线脚 ，具有隐蔽式走线功能等特点。3、主机箱（不含主机箱）4、桌上固定300H屏风隔断铝合金边框，采用加厚型铝合金型材，壁厚≥1.2mm。木板：基材为E0级中纤板及刨花板。具有走线功能。5、插头电源线：阻燃材质，10A定制插头电源线，铜芯线。6、每张桌配3个86型五孔插座带USB：最大功率：2500W ；额定电流：10A ；额定电压：250V ；使用环境：温度-10℃～40℃ 湿度30%～90% ；外壳材质：高强度耐高温阻燃PC工程塑料 ；导电材质：铜质镀镍 ；USB参数：5V┉2.4A。强电安装电线采用符合国家标准、电线采用2.5毫米符合强电电压。电源插座采用符合国家标准，额定电压：250V，额定电流：10A，额定功率：2500W，阻燃外壳，纯铜内芯。含插座以及桌面上的强电安装 ，不包含弱电的安装及其它。 |
| 3 | 培训椅 | 椅子 |  | 标准型 | 28 | 全新聚丙烯加玻璃纤维、钢架椅脚组成 | 基材：全新聚丙烯加玻璃纤维；椅脚：电镀脚架 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，增强透气性和舒适性，有一定的按摩功能，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可上下翻转90°。可以承重5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm\*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作。可以堆叠。颜色：黄、红、蓝、白 |
| 4 | 教师桌 | 钢木桌 |  | 1400\*700\*750H/850H | 1 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 桌面材质采用优质环保型E0级标准三胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，桌面板厚度为≥25mm。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。甲醛释放量≤5mg/100g，符合国家E1级最新环保标准，联通锌合金膨胀式三件套，钢制脚架，壁厚≥1.5mm，可升降钢挡板。主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配2个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。钢架颜色为磨砂白色。 |
| 5 | 教师椅 | 转椅 |  | 高背 | 1 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。  升降扶手。  气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| ③、308室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 机位桌 | 钢木桌 | 73369e5e3c66514c1e8ef16c79a7e2a | 1600\*600\*750H | 14 | 由聚氰胺板板、屏风隔断、电源线及插座组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、台面板：采用E0级防火板材贴面，基材为≥25mmE0级优质环保型密度板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。2、桌下为优质铝合金桌架：1、接头：ADC12压铸铝合金。最薄处≥3mm。2、桌脚钢管为≥60\*30MM方管≥1.8mm厚， Q235钢。3、脚上梁：≥60\*30方管≥1.8mm厚， Q235钢。4、横梁：≥40\*30方管≥1.5mm厚，Q235钢。5、调节脚垫：ABS+橡胶。防滑。6、连接螺丝：45#钢。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。另配有连接地面电源走线脚 ，具有隐蔽式走线功能等特点。3、主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。另配两个86型插座。4、桌上固定300H屏风隔断铝合金边框，采用加厚型铝合金型材，壁厚≥1.2mm。木板：基材为E0级中纤板及刨花板。具有走线功能。5、插头电源线：阻燃材质，10A定制插头电源线，铜芯线。6、每张桌配2个86型五孔插座带USB：最大功率：2500W ；额定电流：10A ；额定电压：250V ；使用环境：温度-10℃～40℃ 湿度30%～90% ；外壳材质：高强度耐高温阻燃PC工程塑料 ；导电材质：铜质镀镍 ；USB参数：5V┉2.4A。强电安装电线采用符合国家标准、电线采用2.5毫米符合强电电压。电源插座采用符合国家标准，额定电压：250V，额定电流：10A，额定功率：2500W，阻燃外壳，纯铜内芯。含插座以及桌面上的强电安装 ，不包含弱电的安装及其它。 |
| 2 | 机位桌 | 钢木桌 | 73369e5e3c66514c1e8ef16c79a7e2a |  | 7 | 由聚氰胺板板、屏风隔断、电源线及插座组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、台面板：采用E0级防火板材贴面，基材为≥25mmE0级优质环保型密度板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。2、桌下为优质铝合金桌架：1、接头：ADC12压铸铝合金。最薄处≥3mm。2、桌脚钢管为≥60\*30MM方管≥1.8mm厚， Q235钢。3、脚上梁：≥60\*30方管≥1.8mm厚， Q235钢。4、横梁：≥40\*30方管≥1.5mm厚，Q235钢。5、调节脚垫：ABS+橡胶。防滑。6、连接螺丝：45#钢。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。另配有连接地面电源走线脚 ，具有隐蔽式走线功能等特点。3、主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配2个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。4、桌上固定300H屏风隔断铝合金边框，采用加厚型铝合金型材，壁厚≥1.2mm。木板：基材为E0级中纤板及刨花板。具有走线功能。5、插头电源线：阻燃材质，10A定制插头电源线，铜芯线。6、每张桌配3个86型五孔插座带USB：最大功率：2500W ；额定电流：10A ；额定电压：250V ；使用环境：温度-10℃～40℃ 湿度30%～90% ；外壳材质：高强度耐高温阻燃PC工程塑料 ；导电材质：铜质镀镍 ；USB参数：5V┉2.4A。强电安装电线采用符合国家标准、电线采用2.5毫米符合强电电压。电源插座采用符合国家标准，额定电压：250V，额定电流：10A，额定功率：2500W，阻燃外壳，纯铜内芯。含插座以及桌面上的强电安装 ，不包含弱电的安装及其它。 |
| 3 | 培训椅 | 椅子 |  | 标准型 | 49 | 全新聚丙烯加玻璃纤维、钢架椅脚组成 | 基材：全新聚丙烯加玻璃纤维；椅脚：电镀脚架 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，增强透气性和舒适性，有一定的按摩功能，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可上下翻转90°。可以承重5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm\*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作。可以堆叠。颜色：黄、红、蓝、白 |
| 4 | 教师桌 | 钢木桌 |  | 1400\*700\*750H/850H | 1 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 桌面材质采用优质环保型E0级标准三胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，桌面板厚度为≥25mm。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。甲醛释放量≤5mg/100g，符合国家E1级最新环保标准，联通锌合金膨胀式三件套，钢制脚架，壁厚≥1.5mm，可升降钢挡板。主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配2个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。另配两个86型插座。钢架颜色为磨砂白色。 |
| 5 | 教师椅 | 转椅 |  | 高背 | 1 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。  升降扶手。  气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 6 | 机柜 | 钢制柜 | WechatIMG96 | 42U标准网络机柜，宽600MM深600MM高2055MM左右 | 1 | 由优质一级冷轧钢板、门板、底盘组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 1、材质：优质冷轧钢；2、内部：敷铝锌板方孔条；3、门板：5MM外层钢化玻璃门；4、侧板：可拆卸；5、底盘：重型滚轮4个，；6、内部：内置接线板；7、承重：800KG；8、防护等级：符合IP20 |
| ④、305室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木桌（核心产品） | 钢木桌 | 73369e5e3c66514c1e8ef16c79a7e2a | 850\*600\*750H | 132 | 由聚氰胺板板、屏风隔断、电源线及插座组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、台面板：采用E0级防火板材贴面，基材为≥25mmE0级优质环保型密度板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。2、桌下为优质铝合金桌架：1、接头：ADC12压铸铝合金。最薄处≥3mm。2、桌脚钢管为≥60\*30MM方管≥1.8mm厚， Q235钢。3、脚上梁：≥60\*30方管≥1.8mm厚， Q235钢。4、横梁：≥40\*30方管≥1.5mm厚，Q235钢。5、调节脚垫：ABS+橡胶。防滑。6、连接螺丝：45#钢。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。另配有连接地面电源走线脚 ，具有隐蔽式走线功能等特点。3、主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。4、桌上固定300H屏风隔断铝合金边框，采用加厚型铝合金型材，壁厚≥1.2mm。木板：基材为E0级中纤板及刨花板。具有走线功能。5、插头电源线：阻燃材质，10A定制插头电源线，铜芯线。6、86型五孔插座带USB：最大功率：2500W ；额定电流：10A ；额定电压：250V ；使用环境：温度-10℃～40℃ 湿度30%～90% ；外壳材质：高强度耐高温阻燃PC工程塑料 ；导电材质：铜质镀镍 ；USB参数：5V┉2.4A。强电安装电线采用符合国家标准、电线采用2.5毫米符合强电电压。电源插座采用符合国家标准，额定电压：250V，额定电流：10A，额定功率：2500W，阻燃外壳，纯铜内芯。含插座以及桌面上的强电安装 ，不包含弱电的安装及其它。 |
| 2 | 培训椅 | 椅子 |  | 标准型 | 132 | 全新聚丙烯加玻璃纤维、钢架椅脚组成 | 基材：全新聚丙烯加玻璃纤维；椅脚：电镀脚架 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，增强透气性和舒适性，有一定的按摩功能，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可上下翻转90°。可以承重5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm\*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作。可以堆叠。颜色：黄、红、蓝、白 |
| 3 | 教师桌 | 钢木桌 |  | 1400\*700\*750H/850H | 1 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 桌面材质采用优质环保型E0级标准三胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，桌面板厚度为≥25mm。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。甲醛释放量≤5mg/100g，符合国家E1级最新环保标准，联通锌合金膨胀式三件套，钢制脚架，壁厚≥1.5mm，可升降钢挡板。主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。钢架颜色为磨砂白色。 |
| 4 | 教师椅 | 转椅 |  | 高背 | 1 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。  升降扶手。  气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 5 | 机柜 | 钢制柜 | WechatIMG96 | 42U标准网络机柜，宽600MM深600MM高2055MM左右 | 1 | 由优质一级冷轧钢板、门板、底盘组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 1、材质：优质冷轧钢；2、内部：敷铝锌板方孔条；3、门板：5MM外层钢化玻璃门；4、侧板：可拆卸；5、底盘：重型滚轮4个，；6、内部：内置接线板；7、承重：800KG；8、防护等级：符合IP20 |
| ⑤、326室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木桌 | 钢木桌 | 73369e5e3c66514c1e8ef16c79a7e2a | 850\*600\*750H | 92 | 由聚氰胺板板、屏风隔断、电源线及插座组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、台面板：采用E0级防火板材贴面，基材为≥25mmE0级优质环保型密度板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。2、桌下为优质铝合金桌架：1、接头：ADC12压铸铝合金。最薄处≥3mm。2、桌脚钢管为≥60\*30MM方管≥1.8mm厚， Q235钢。3、脚上梁：≥60\*30方管≥1.8mm厚， Q235钢。4、横梁：≥40\*30方管≥1.5mm厚，Q235钢。5、调节脚垫：ABS+橡胶。防滑。6、连接螺丝：45#钢。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。另配有连接地面电源走线脚 ，具有隐蔽式走线功能等特点。3、主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。4、桌上固定300H屏风隔断铝合金边框，采用加厚型铝合金型材，壁厚≥1.2mm。木板：基材为E0级中纤板及刨花板。具有走线功能。5、插头电源线：阻燃材质，10A定制插头电源线，铜芯线。6、86型五孔插座带USB：最大功率：2500W ；额定电流：10A ；额定电压：250V ；使用环境：温度-10℃～40℃ 湿度30%～90% ；外壳材质：高强度耐高温阻燃PC工程塑料 ；导电材质：铜质镀镍 ；USB参数：5V┉2.4A。强电安装电线采用符合国家标准、电线采用2.5毫米符合强电电压。电源插座采用符合国家标准，额定电压：250V，额定电流：10A，额定功率：2500W，阻燃外壳，纯铜内芯。含插座以及桌面上的强电安装 ，不包含弱电的安装及其它。 |
| 2 | 培训椅 | 椅子 |  | 标准型 | 92 | 全新聚丙烯加玻璃纤维、钢架椅脚组成 | 基材：全新聚丙烯加玻璃纤维；椅脚：电镀脚架 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，增强透气性和舒适性，有一定的按摩功能，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可上下翻转90°。可以承重5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm\*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作。可以堆叠。颜色：黄、红、蓝、白 |
| 3 | 教师桌 | 钢木桌 |  | 1400\*700\*750H/850H | 1 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 桌面材质采用优质环保型E0级标准三胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，桌面板厚度为≥25mm。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。甲醛释放量≤5mg/100g，符合国家E1级最新环保标准，联通锌合金膨胀式三件套，钢制脚架，壁厚≥1.5mm，可升降钢挡板。主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。钢架颜色为磨砂白色。 |
| 4 | 教师椅 | 转椅 |  | 高背 | 1 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。  升降扶手。  气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 5 | 机柜 | 钢制柜 | WechatIMG96 | 42U标准网络机柜，宽600MM深600MM高2055MM左右 | 1 | 由优质一级冷轧钢板、门板、底盘组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 1、材质：优质冷轧钢；2、内部：敷铝锌板方孔条；3、门板：5MM外层钢化玻璃门；4、侧板：可拆卸；5、底盘：重型滚轮4个，；6、内部：内置接线板；7、承重：800KG；8、防护等级：符合IP20 |
| ⑥、327室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木桌 | 钢木桌 | 73369e5e3c66514c1e8ef16c79a7e2a | 850\*600\*750H | 92 | 由聚氰胺板板、屏风隔断、电源线及插座组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、台面板：采用E0级防火板材贴面，基材为≥25mmE0级优质环保型密度板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。2、桌下为优质铝合金桌架：1、接头：ADC12压铸铝合金。最薄处≥3mm。2、桌脚钢管为≥60\*30MM方管≥1.8mm厚， Q235钢。3、脚上梁：≥60\*30方管≥1.8mm厚， Q235钢。4、横梁：≥40\*30方管≥1.5mm厚，Q235钢。5、调节脚垫：ABS+橡胶。防滑。6、连接螺丝：45#钢。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。另配有连接地面电源走线脚 ，具有隐蔽式走线功能等特点。3、主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。4、桌上固定300H屏风隔断铝合金边框，采用加厚型铝合金型材，壁厚≥1.2mm。木板：基材为E0级中纤板及刨花板。具有走线功能。5、插头电源线：阻燃材质，10A定制插头电源线，铜芯线。6、86型五孔插座带USB：最大功率：2500W ；额定电流：10A ；额定电压：250V ；使用环境：温度-10℃～40℃ 湿度30%～90% ；外壳材质：高强度耐高温阻燃PC工程塑料 ；导电材质：铜质镀镍 ；USB参数：5V┉2.4A。强电安装电线采用符合国家标准、电线采用2.5毫米符合强电电压。电源插座采用符合国家标准，额定电压：250V，额定电流：10A，额定功率：2500W，阻燃外壳，纯铜内芯。含插座以及桌面上的强电安装 ，不包含弱电的安装及其它。 |
| 2 | 培训椅 | 椅子 |  | 标准型 | 92 | 全新聚丙烯加玻璃纤维、钢架椅脚组成 | 基材：全新聚丙烯加玻璃纤维；椅脚：电镀脚架 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，增强透气性和舒适性，有一定的按摩功能，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可上下翻转90°。可以承重5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm\*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作。可以堆叠。颜色：黄、红、蓝、白 |
| 3 | 教师桌 | 钢木桌 |  | 1400\*700\*750H/850H | 1 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 桌面材质采用优质环保型E0级标准三胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，桌面板厚度为≥25mm。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。甲醛释放量≤5mg/100g，符合国家E1级最新环保标准，联通锌合金膨胀式三件套，钢制脚架，壁厚≥1.5mm，可升降钢挡板。主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。钢架颜色为磨砂白色。 |
| 4 | 教师椅 | 转椅 |  | 高背 | 1 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。升降扶手。气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 5 | 机柜 | 钢制柜 | WechatIMG96 | 42U标准网络机柜，宽600MM深600MM高2055MM左右 | 1 | 由优质一级冷轧钢板、门板、底盘组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 1、材质：优质冷轧钢；2、内部：敷铝锌板方孔条；3、门板：5MM外层钢化玻璃门；4、侧板：可拆卸；5、底盘：重型滚轮4个，；6、内部：内置接线板；7、承重：800KG；8、防护等级：符合IP20 |
| 332室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 钢制柜 | WechatIMG96 | 42U标准网络机柜，宽600MM深600MM高2055MM左右 | 1 | 由优质一级冷轧钢板、门板、底盘组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 1、材质：优质冷轧钢；2、内部：敷铝锌板方孔条；3、门板：5MM外层钢化玻璃门；4、侧板：可拆卸；5、底盘：重型滚轮4个，；6、内部：内置接线板；7、承重：800KG；8、防护等级：符合IP20 |
| 1、413室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木桌 | 钢木桌 |  | 850\*600\*750H | 62 | 由聚氰胺板板、屏风隔断、电源线及插座组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、台面板：采用E0级防火板材贴面，基材为≥25mmE0级优质环保型密度板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。2、桌下为优质铝合金桌架：1、接头：ADC12压铸铝合金。最薄处≥3mm。2、桌脚钢管为≥60\*30MM方管≥1.8mm厚， Q235钢。3、脚上梁：≥60\*3073369e5e3c66514c1e8ef16c79a7e2a方管≥1.8mm厚， Q235钢。4、横梁：≥40\*30方管≥1.5mm厚，Q235钢。5、调节脚垫：ABS+橡胶。防滑。6、连接螺丝：45#钢。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。另配有连接地面电源走线脚 ，具有隐蔽式走线功能等特点。3、主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。4、桌上固定300H屏风隔断铝合金边框，采用加厚型铝合金型材，壁厚≥1.2mm。木板：基材为E0级中纤板及刨花板。具有走线功能。5、插头电源线：阻燃材质，10A定制插头电源线，铜芯线。6、86型五孔插座带USB：最大功率：2500W ；额定电流：10A ；额定电压：250V ；使用环境：温度-10℃～40℃ 湿度30%～90% ；外壳材质：高强度耐高温阻燃PC工程塑料 ；导电材质：铜质镀镍 ；USB参数：5V┉2.4A。强电安装电线采用符合国家标准、电线采用2.5毫米符合强电电压。电源插座采用符合国家标准，额定电压：250V，额定电流：10A，额定功率：2500W，阻燃外壳，纯铜内芯。含插座以及桌面上的强电安装 ，不包含弱电的安装及其它。 |
| 2 | 培训椅 | 椅子 |  | 标准型 | 62 | 全新聚丙烯加玻璃纤维、钢架椅脚组成 | 基材：全新聚丙烯加玻璃纤维；椅脚：电镀脚架 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，增强透气性和舒适性，有一定的按摩功能，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可上下翻转90°。可以承重5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm\*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作。可以堆叠。颜色：黄、红、蓝、白 |
| 3 | 教师桌 | 钢木桌 |  | 1400\*700\*750H/850H | 1 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 桌面材质采用优质环保型E0级标准三胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，桌面板厚度为≥25mm。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。甲醛释放量≤5mg/100g，符合国家E1级最新环保标准，联通锌合金膨胀式三件套，钢制脚架，壁厚≥1.5mm，可升降钢挡板。主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。钢架颜色为磨砂白色。 |
| 4 | 教师椅 | 转椅 |  | 高背 | 1 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。升降扶手。气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 5 | 机柜 | 钢制柜 | WechatIMG96 | 42U标准网络机柜，宽600MM深600MM高2055MM左右 | 1 | 由优质一级冷轧钢板、门板、底盘组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 1、材质：优质冷轧钢；2、内部：敷铝锌板方孔条；3、门板：5MM外层钢化玻璃门；4、侧板：可拆卸；5、底盘：重型滚轮4个，；6、内部：内置接线板；7、承重：800KG；8、防护等级：符合IP20 |
| 2、421室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木桌 | 钢木桌 | 73369e5e3c66514c1e8ef16c79a7e2a | 850\*600\*750H | 94 | 由聚氰胺板板、屏风隔断、电源线及插座组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、台面板：采用E0级防火板材贴面，基材为≥25mmE0级优质环保型密度板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。2、桌下为优质铝合金桌架：1、接头：ADC12压铸铝合金。最薄处≥3mm。2、桌脚钢管为≥60\*30MM方管≥1.8mm厚， Q235钢。3、脚上梁：≥60\*30方管≥1.8mm厚， Q235钢。4、横梁：≥40\*30方管≥1.5mm厚，Q235钢。5、调节脚垫：ABS+橡胶。防滑。6、连接螺丝：45#钢。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。另配有连接地面电源走线脚 ，具有隐蔽式走线功能等特点。3、主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。4、桌上固定300H屏风隔断铝合金边框，采用加厚型铝合金型材，壁厚≥1.2mm。木板：基材为E0级中纤板及刨花板。具有走线功能。5、插头电源线：阻燃材质，10A定制插头电源线，铜芯线。6、86型五孔插座带USB：最大功率：2500W ；额定电流：10A ；额定电压：250V ；使用环境：温度-10℃～40℃ 湿度30%～90% ；外壳材质：高强度耐高温阻燃PC工程塑料 ；导电材质：铜质镀镍 ；USB参数：5V┉2.4A。强电安装电线采用符合国家标准、电线采用2.5毫米符合强电电压。电源插座采用符合国家标准，额定电压：250V，额定电流：10A，额定功率：2500W，阻燃外壳，纯铜内芯。含插座以及桌面上的强电安装 ，不包含弱电的安装及其它。 |
| 2 | 培训椅 | 椅子 |  | 标准型 | 94 | 全新聚丙烯加玻璃纤维、钢架椅脚组成 | 基材：全新聚丙烯加玻璃纤维；椅脚：电镀脚架 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，增强透气性和舒适性，有一定的按摩功能，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可上下翻转90°。可以承重5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm\*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作。可以堆叠。颜色：黄、红、蓝、白 |
| 3 | 教师桌 | 钢木桌 |  | 1400\*700\*750H/850H | 1 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 桌面材质采用优质环保型E0级标准三胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，桌面板厚度为≥25mm。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。甲醛释放量≤5mg/100g，符合国家E1级最新环保标准，联通锌合金膨胀式三件套，钢制脚架，壁厚≥1.5mm，可升降钢挡板。主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。钢架颜色为磨砂白色。 |
| 4 | 教师椅 | 转椅 |  | 高背 | 1 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。升降扶手。气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 5 | 机柜 | 钢制柜 | WechatIMG96 | 42U标准网络机柜，宽600MM深600MM高2055MM左右 | 1 | 由优质一级冷轧钢板、门板、底盘组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 1、材质：优质冷轧钢；2、内部：敷铝锌板方孔条；3、门板：5MM外层钢化玻璃门；4、侧板：可拆卸；5、底盘：重型滚轮4个，；6、内部：内置接线板；7、承重：800KG；8、防护等级：符合IP20 |
| 3、423室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木桌 | 钢木桌 | 73369e5e3c66514c1e8ef16c79a7e2a | 850\*600\*750H | 94 | 由聚氰胺板板、屏风隔断、电源线及插座组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、台面板：采用E0级防火板材贴面，基材为≥25mmE0级优质环保型密度板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。2、桌下为优质铝合金桌架：1、接头：ADC12压铸铝合金。最薄处≥3mm。2、桌脚钢管为≥60\*30MM方管≥1.8mm厚， Q235钢。3、脚上梁：≥60\*30方管≥1.8mm厚， Q235钢。4、横梁：≥40\*30方管≥1.5mm厚，Q235钢。5、调节脚垫：ABS+橡胶。防滑。6、连接螺丝：45#钢。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。另配有连接地面电源走线脚 ，具有隐蔽式走线功能等特点。3、主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。4、桌上固定300H屏风隔断铝合金边框，采用加厚型铝合金型材，壁厚≥1.2mm。木板：基材为E0级中纤板及刨花板。具有走线功能。5、插头电源线：阻燃材质，10A定制插头电源线，铜芯线。6、86型五孔插座带USB：最大功率：2500W ；额定电流：10A ；额定电压：250V ；使用环境：温度-10℃～40℃ 湿度30%～90% ；外壳材质：高强度耐高温阻燃PC工程塑料 ；导电材质：铜质镀镍 ；USB参数：5V┉2.4A。强电安装电线采用符合国家标准、电线采用2.5毫米符合强电电压。电源插座采用符合国家标准，额定电压：250V，额定电流：10A，额定功率：2500W，阻燃外壳，纯铜内芯。含插座以及桌面上的强电安装 ，不包含弱电的安装及其它。 |
| 2 | 培训椅 | 椅子 |  | 标准型 | 94 | 全新聚丙烯加玻璃纤维、钢架椅脚组成 | 基材：全新聚丙烯加玻璃纤维；椅脚：电镀脚架 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，增强透气性和舒适性，有一定的按摩功能，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可上下翻转90°。可以承重5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm\*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作。可以堆叠。颜色：黄、红、蓝、白 |
| 3 | 教师桌 | 钢木桌 |  | 1400\*700\*750H/850H | 1 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 桌面材质采用优质环保型E0级标准三胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，桌面板厚度为≥25mm。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。甲醛释放量≤5mg/100g，符合国家E1级最新环保标准，联通锌合金膨胀式三件套，钢制脚架，壁厚≥1.5mm，可升降钢挡板。主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。钢架颜色为磨砂白色。 |
| 4 | 教师椅 | 转椅 |  | 高背 | 1 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。升降扶手。气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 5 | 机柜 | 钢制柜 | WechatIMG96 | 42U标准网络机柜，宽600MM深600MM高2055MM左右 | 1 | 由优质一级冷轧钢板、门板、底盘组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 1、材质：优质冷轧钢；2、内部：敷铝锌板方孔条；3、门板：5MM外层钢化玻璃门；4、侧板：可拆卸；5、底盘：重型滚轮4个，；6、内部：内置接线板；7、承重：800KG；8、防护等级：符合IP20 |
| 4、425室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木桌 | 钢木桌 | 73369e5e3c66514c1e8ef16c79a7e2a | 850\*600\*750H | 104 | 由聚氰胺板板、屏风隔断、电源线及插座组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、台面板：采用E0级防火板材贴面，基材为≥25mmE0级优质环保型密度板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。2、桌下为优质铝合金桌架：1、接头：ADC12压铸铝合金。最薄处≥3mm。2、桌脚钢管为≥60\*30MM方管≥1.8mm厚， Q235钢。3、脚上梁：≥60\*30方管≥1.8mm厚， Q235钢。4、横梁：≥40\*30方管≥1.5mm厚，Q235钢。5、调节脚垫：ABS+橡胶。防滑。6、连接螺丝：45#钢。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。另配有连接地面电源走线脚 ，具有隐蔽式走线功能等特点。3、主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。4、桌上固定300H屏风隔断铝合金边框，采用加厚型铝合金型材，壁厚≥1.2mm。木板：基材为E0级中纤板及刨花板。具有走线功能。5、插头电源线：阻燃材质，10A定制插头电源线，铜芯线。6、86型五孔插座带USB：最大功率：2500W ；额定电流：10A ；额定电压：250V ；使用环境：温度-10℃～40℃ 湿度30%～90% ；外壳材质：高强度耐高温阻燃PC工程塑料 ；导电材质：铜质镀镍 ；USB参数：5V┉2.4A。强电安装电线采用符合国家标准、电线采用2.5毫米符合强电电压。电源插座采用符合国家标准，额定电压：250V，额定电流：10A，额定功率：2500W，阻燃外壳，纯铜内芯。含插座以及桌面上的强电安装 ，不包含弱电的安装及其它。 |
| 2 | 培训椅 | 椅子 |  | 标准型 | 104 | 全新聚丙烯加玻璃纤维、钢架椅脚组成 | 基材：全新聚丙烯加玻璃纤维；椅脚：电镀脚架 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，增强透气性和舒适性，有一定的按摩功能，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可上下翻转90°。可以承重5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm\*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作。可以堆叠。颜色：黄、红、蓝、白 |
| 3 | 教师桌 | 钢木桌 |  | 1400\*700\*750H/850H | 1 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 桌面材质采用优质环保型E0级标准三胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，桌面板厚度为≥25mm。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。甲醛释放量≤5mg/100g，符合国家E1级最新环保标准，联通锌合金膨胀式三件套，钢制脚架，壁厚≥1.5mm，可升降钢挡板。主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。钢架颜色为磨砂白色。 |
| 4 | 教师椅 | 转椅 |  | 高背 | 1 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。升降扶手。气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 5 | 机柜 | 钢制柜 | WechatIMG96 | 42U标准网络机柜，宽600MM深600MM高2055MM左右 | 1 | 由优质一级冷轧钢板、门板、底盘组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 1、材质：优质冷轧钢；2、内部：敷铝锌板方孔条；3、门板：5MM外层钢化玻璃门；4、侧板：可拆卸；5、底盘：重型滚轮4个，；6、内部：内置接线板；7、承重：800KG；8、防护等级：符合IP20 |
| 5、427室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木桌 | 钢木桌 | 73369e5e3c66514c1e8ef16c79a7e2a | 850\*600\*750H | 94 | 由聚氰胺板板、屏风隔断、电源线及插座组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、台面板：采用E0级防火板材贴面，基材为≥25mmE0级优质环保型密度板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。2、桌下为优质铝合金桌架：1、接头：ADC12压铸铝合金。最薄处≥3mm。2、桌脚钢管为≥60\*30MM方管≥1.8mm厚， Q235钢。3、脚上梁：≥60\*30方管≥1.8mm厚， Q235钢。4、横梁：≥40\*30方管≥1.5mm厚，Q235钢。5、调节脚垫：ABS+橡胶。防滑。6、连接螺丝：45#钢。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。另配有连接地面电源走线脚 ，具有隐蔽式走线功能等特点。3、主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。4、桌上固定300H屏风隔断铝合金边框，采用加厚型铝合金型材，壁厚≥1.2mm。木板：基材为E0级中纤板及刨花板。具有走线功能。5、插头电源线：阻燃材质，10A定制插头电源线，铜芯线。6、86型五孔插座带USB：最大功率：2500W ；额定电流：10A ；额定电压：250V ；使用环境：温度-10℃～40℃ 湿度30%～90% ；外壳材质：高强度耐高温阻燃PC工程塑料 ；导电材质：铜质镀镍 ；USB参数：5V┉2.4A。强电安装电线采用符合国家标准、电线采用2.5毫米符合强电电压。电源插座采用符合国家标准，额定电压：250V，额定电流：10A，额定功率：2500W，阻燃外壳，纯铜内芯。含插座以及桌面上的强电安装 ，不包含弱电的安装及其它。 |
| 2 | 培训椅 | 椅子 |  | 标准型 | 94 | 全新聚丙烯加玻璃纤维、钢架椅脚组成 | 基材：全新聚丙烯加玻璃纤维；椅脚：电镀脚架 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，增强透气性和舒适性，有一定的按摩功能，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可上下翻转90°。可以承重5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm\*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作。可以堆叠。颜色：黄、红、蓝、白 |
| 3 | 教师桌 | 钢木桌 |  | 1400\*700\*750H/850H | 1 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 桌面材质采用优质环保型E0级标准三胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，桌面板厚度为≥25mm。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。甲醛释放量≤5mg/100g，符合国家E1级最新环保标准，联通锌合金膨胀式三件套，钢制脚架，壁厚≥1.5mm，可升降钢挡板。主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。钢架颜色为磨砂白色。 |
| 4 | 教师椅 | 转椅 |  | 高背 | 1 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。升降扶手。气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 5 | 机柜 | 钢制柜 | WechatIMG96 | 42U标准网络机柜，宽600MM深600MM高2055MM左右 | 1 | 由优质一级冷轧钢板、门板、底盘组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 1、材质：优质冷轧钢；2、内部：敷铝锌板方孔条；3、门板：5MM外层钢化玻璃门；4、侧板：可拆卸；5、底盘：重型滚轮4个，；6、内部：内置接线板；7、承重：800KG；8、防护等级：符合IP20 |
| 6、429室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木桌 | 钢木桌 | 73369e5e3c66514c1e8ef16c79a7e2a | 850\*600\*750H | 92 | 由聚氰胺板板、屏风隔断、电源线及插座组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、台面板：采用E0级防火板材贴面，基材为≥25mmE0级优质环保型密度板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。2、桌下为优质铝合金桌架：1、接头：ADC12压铸铝合金。最薄处≥3mm。2、桌脚钢管为≥60\*30MM方管≥1.8mm厚， Q235钢。3、脚上梁：≥60\*30方管≥1.8mm厚， Q235钢。4、横梁：≥40\*30方管≥1.5mm厚，Q235钢。5、调节脚垫：ABS+橡胶。防滑。6、连接螺丝：45#钢。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。另配有连接地面电源走线脚 ，具有隐蔽式走线功能等特点。3、主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。4、桌上固定300H屏风隔断铝合金边框，采用加厚型铝合金型材，壁厚≥1.2mm。木板：基材为E0级中纤板及刨花板。具有走线功能。5、插头电源线：阻燃材质，10A定制插头电源线，铜芯线。6、86型五孔插座带USB：最大功率：2500W ；额定电流：10A ；额定电压：250V ；使用环境：温度-10℃～40℃ 湿度30%～90% ；外壳材质：高强度耐高温阻燃PC工程塑料 ；导电材质：铜质镀镍 ；USB参数：5V┉2.4A。强电安装电线采用符合国家标准、电线采用2.5毫米符合强电电压。电源插座采用符合国家标准，额定电压：250V，额定电流：10A，额定功率：2500W，阻燃外壳，纯铜内芯。含插座以及桌面上的强电安装 ，不包含弱电的安装及其它。 |
| 2 | 培训椅 | 椅子 |  | 标准型 | 92 | 全新聚丙烯加玻璃纤维、钢架椅脚组成 | 基材：全新聚丙烯加玻璃纤维；椅脚：电镀脚架 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，增强透气性和舒适性，有一定的按摩功能，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可上下翻转90°。可以承重5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm\*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作。可以堆叠。颜色：黄、红、蓝、白 |
| 3 | 教师桌 | 钢木桌 |  | 1400\*700\*750H/850H | 1 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 桌面材质采用优质环保型E0级标准三胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，桌面板厚度为≥25mm。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。甲醛释放量≤5mg/100g，符合国家E1级最新环保标准，联通锌合金膨胀式三件套，钢制脚架，壁厚≥1.5mm，可升降钢挡板。主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。钢架颜色为磨砂白色。 |
| 4 | 办公椅 | 转椅 |  | 高背 | 1 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。升降扶手。气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 5 | 机柜 | 钢制柜 | WechatIMG96 | 42U标准网络机柜，宽600MM深600MM高2055MM左右 | 1 | 由优质一级冷轧钢板、门板、底盘组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 1、材质：优质冷轧钢；2、内部：敷铝锌板方孔条；3、门板：5MM外层钢化玻璃门；4、侧板：可拆卸；5、底盘：重型滚轮4个，；6、内部：内置接线板；7、承重：800KG；8、防护等级：符合IP20 |
| 7、432室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢木桌 | 钢木桌 | 73369e5e3c66514c1e8ef16c79a7e2a | 850\*600\*750H | 94 | 由聚氰胺板板、屏风隔断、电源线及插座组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、台面板：采用E0级防火板材贴面，基材为≥25mmE0级优质环保型密度板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。2、桌下为优质铝合金桌架：1、接头：ADC12压铸铝合金。最薄处≥3mm。2、桌脚钢管为≥60\*30MM方管≥1.8mm厚， Q235钢。3、脚上梁：≥60\*30方管≥1.8mm厚， Q235钢。4、横梁：≥40\*30方管≥1.5mm厚，Q235钢。5、调节脚垫：ABS+橡胶。防滑。6、连接螺丝：45#钢。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。另配有连接地面电源走线脚 ，具有隐蔽式走线功能等特点。3、主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。4、桌上固定300H屏风隔断铝合金边框，采用加厚型铝合金型材，壁厚≥1.2mm。木板：基材为E0级中纤板及刨花板。具有走线功能。5、插头电源线：阻燃材质，10A定制插头电源线，铜芯线。6、86型五孔插座带USB：最大功率：2500W ；额定电流：10A ；额定电压：250V ；使用环境：温度-10℃～40℃ 湿度30%～90% ；外壳材质：高强度耐高温阻燃PC工程塑料 ；导电材质：铜质镀镍 ；USB参数：5V┉2.4A。强电安装电线采用符合国家标准、电线采用2.5毫米符合强电电压。电源插座采用符合国家标准，额定电压：250V，额定电流：10A，额定功率：2500W，阻燃外壳，纯铜内芯。含插座以及桌面上的强电安装 ，不包含弱电的安装及其它。 |
| 2 | 培训椅 | 椅子 |  | 标准型 | 94 | 全新聚丙烯加玻璃纤维、钢架椅脚组成 | 基材：全新聚丙烯加玻璃纤维；椅脚：电镀脚架 | 1.椅身:采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、背壳），两部件具有独立可拆卸功能。 1.1.座面：采用全新聚丙烯加玻璃纤维 1.2.背壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，增强透气性和舒适性，有一定的按摩功能，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。 1.3.挂钩：可拆卸活动式挂钩，可上下翻转90°。可以承重5KG。 2.椅脚：优质钢架≥19mm\*1.5mm厚；电镀脚架(喷涂架），表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作。可以堆叠。颜色：黄、红、蓝、白 |
| 3 | 教师桌 | 钢木桌 |  | 1400\*700\*750H/850H | 1 | 由钢架、桌面组成 台面厚度≥25mm。 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 桌面材质采用优质环保型E0级标准三胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，桌面板厚度为≥25mm。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。甲醛释放量≤5mg/100g，符合国家E1级最新环保标准，联通锌合金膨胀式三件套，钢制脚架，壁厚≥1.5mm，可升降钢挡板。主机箱：悬挂式主机箱，材质采用钢制折边工艺制作，具有通风、附锁且一把钥匙通用等方便使用人性化功能。另配两个86型插座。外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，具有隐蔽式走线功能等特点。钢架颜色为磨砂白色。 |
| 4 | 教师椅 | 转椅 |  | 高背 | 1 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。升降扶手。气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 5 | 机柜 | 钢制柜 | WechatIMG96 | 42U标准网络机柜，宽600MM深600MM高2055MM左右 | 1 | 由优质一级冷轧钢板、门板、底盘组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 1、材质：优质冷轧钢；2、内部：敷铝锌板方孔条；3、门板：5MM外层钢化玻璃门；4、侧板：可拆卸；5、底盘：重型滚轮4个，；6、内部：内置接线板；7、承重：800KG；8、防护等级：符合IP20 |
| 1、433-435室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 大会议桌 | 钢木桌 |  | 4200\*1600\*750H | 1 | 由聚氰胺板板、钢架组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、桌面板：基材为25mm厚E0级国家达标型环保型三聚氰胺板；颜色为常规中性色。2、桌面封边：优质PVC同色封边。3、桌架：桌脚钢管为≥60\*30MM菱形扁管，管壁厚度为≥1.5MM；横梁拉挡钢管为 ≥60\*25MM；钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。 |
| 2 | 会议椅 | 转椅 |  | 标准型 | 22 | 倾仰锁定功能。扶手。气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、面料：专业办公网布饰面；2、辅料：采用优质PU成型发泡高密度阻燃海绵；椅背、扶手，椅脚，均为优质新料塑胶;3、底盘采用高密度钢材；2级85mm气压棒；60mmPU滑轮，4、靠背可倾仰逍遥135°靠背可锁定，气压棒 升降，旋转，静音滑轮 |
| 2、436Ａ室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 小会议桌 | 钢木桌 |  | 1800\*900\*750H | 1 | 由聚氰胺板板、铝合金脚架组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、桌面板：台面采用E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，符合国家最新E0级环保标准。2、优质PVC同色封边2mm厚同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。符合国家最新E0级环保标准.优质五金配件。3、台架：M60S阿尔卑斯白铝合金台架，铝材厚度≧2mm。铝材表面处理：高端阿克苏粉末喷涂和阳极氧化（先打砂后氧化）外观高端大气，颜色均匀、质感细腻、金属质感强烈，漆膜经过特殊加热固化，在表面形成坚硬的树脂保护层，具有超长耐候性、耐蚀性，且防污性好，表面灰尘可通过雨水自洁。隐藏式薄边桌面，台角圆角处充分考虑使用安全，生产工艺和五金连接极其严格挑剔。隐藏式薄边桌面，台角圆角处充分考虑使用安全，生产工艺和五金连接极其严格挑剔。 |
| 2 | 会议椅 | 转椅 |  | 高背 | 6 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。升降扶手。气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 3、436B室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 小会议桌 | 钢木桌 |  | 2400\*1200\*750H | 1 | 由聚氰胺板板、铝合金脚架组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、桌面板：台面采用E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，符合国家最新E0级环保标准。2、优质PVC同色封边2mm厚同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。符合国家最新E0级环保标准.优质五金配件。3、台架：M60S阿尔卑斯白铝合金台架，铝材厚度≧2mm。铝材表面处理：高端阿克苏粉末喷涂和阳极氧化（先打砂后氧化）外观高端大气，颜色均匀、质感细腻、金属质感强烈，漆膜经过特殊加热固化，在表面形成坚硬的树脂保护层，具有超长耐候性、耐蚀性，且防污性好，表面灰尘可通过雨水自洁。隐藏式薄边桌面，台角圆角处充分考虑使用安全，生产工艺和五金连接极其严格挑剔。隐藏式薄边桌面，台角圆角处充分考虑使用安全，生产工艺和五金连接极其严格挑剔。 |
| 2 | 会议椅 | 转椅 |  | 高背 | 8 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。升降扶手。气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 4、438-440室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 小会议桌 | 钢木桌 |  | 1800\*900\*750H | 1 | 由聚氰胺板板、铝合金脚架组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、桌面板：台面采用E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，符合国家最新E0级环保标准。2、优质PVC同色封边2mm厚同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。符合国家最新E0级环保标准.优质五金配件。3、台架：M60S阿尔卑斯白铝合金台架，铝材厚度≧2mm。铝材表面处理：高端阿克苏粉末喷涂和阳极氧化（先打砂后氧化）外观高端大气，颜色均匀、质感细腻、金属质感强烈，漆膜经过特殊加热固化，在表面形成坚硬的树脂保护层，具有超长耐候性、耐蚀性，且防污性好，表面灰尘可通过雨水自洁。隐藏式薄边桌面，台角圆角处充分考虑使用安全，生产工艺和五金连接极其严格挑剔。隐藏式薄边桌面，台角圆角处充分考虑使用安全，生产工艺和五金连接极其严格挑剔。 |
| 2 | 会议椅 | 转椅 |  | 高背 | 6 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。升降扶手。气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 5、443室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 小会议桌 | 钢木桌 |  | 1800\*900\*750H | 1 | 由聚氰胺板板、铝合金脚架组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、桌面板：台面采用E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)，符合国家最新E0级环保标准。2、优质PVC同色封边2mm厚同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。符合国家最新E0级环保标准.优质五金配件。3、台架：M60S阿尔卑斯白铝合金台架，铝材厚度≧2mm。铝材表面处理：高端阿克苏粉末喷涂和阳极氧化（先打砂后氧化）外观高端大气，颜色均匀、质感细腻、金属质感强烈，漆膜经过特殊加热固化，在表面形成坚硬的树脂保护层，具有超长耐候性、耐蚀性，且防污性好，表面灰尘可通过雨水自洁。隐藏式薄边桌面，台角圆角处充分考虑使用安全，生产工艺和五金连接极其严格挑剔。隐藏式薄边桌面，台角圆角处充分考虑使用安全，生产工艺和五金连接极其严格挑剔。 |
| 2 | 会议椅 | 转椅 |  | 高背 | 6 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。升降扶手。气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 6、448室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 钢木桌 |  | 1800\*1800\*750H | 3 | 由聚氰胺板板、钢制脚架组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、桌面板：基材为E0级≥25mm厚三聚氰胺板(板甲醛释放量≤5mg/100g)。2、桌面封边：优质PVC同色封边。3、口字型加宽钢架脚，钢挡板，桌架：口字型钢架，桌脚钢管为≥100\*50MM扁管，管壁厚度为≥1.5MM；横梁拉挡钢管为 ≥50\*50MM；钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。执行国家标准GB/T3324-2017、GBT10357.7-2013、GB18581-2020、GB18584-2020、GB/T32437-2015 |
| 2 | 办公椅 | 转椅 |  | 高背 | 3 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。升降扶手。气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 3 | 班前椅 | 班前椅 |  | 标准型 | 6 | 靠背、坐垫、椅架组成 | 椅架毛麻面料、椅背PP材料一体成型、脚架可折叠 | 采用优质环保阻燃颐达毛麻面料（黑色），内部填充高密度海绵，厚度适中，透气性好，布料经防火阻燃工艺处 理，耐磨耐光性能好，抗静电，不起毛粒柔软且富有弹 性，PP料座板与靠背， 同图片色椅架，管壁厚1.2mm，脚架除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化而成，质量坚固耐用，高强度连接件，重复利用率高，一次性冲压成形.无活动轮。可折叠。 |
| 4 | 文件柜 | 钢制柜 |  | 900\*400\*1850H | 6 | 由优质一级冷轧钢板、锁具组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 采用优质一级冷轧钢板,基材≥0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后≥0.94mm厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、 凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃 口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。上玻璃双开门， 中间双抽屉，下钢制双开门。上部分一层层板。拉手及门锁采用优质五金配件（钢柜颜色亚光白色，拉手为亚光白色） |
| 5 | 沙发 | 三人沙发 | QQ20241101-133603 | 三人位 | 3 | 透气皮、海绵组成 | 基材：透气皮、海绵 | 面料：优质透气PU皮，透气效果要好，厚度≥1.0mm，易清洁、阻燃，颜色可选。海绵：优质成型高回弹泡棉，软硬适中回弹性≥41%,密度≥30kg/m3。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，达到国家阻燃标准所用材料均严格执行相关环保质量标准。 |
| 6 | 沙发 | 单人沙发 | QQ20241101-133603 | 单人位 | 2 | 透气皮、海绵组成 | 基材：透气皮、海绵 | 面料：优质透气PU皮，透气效果要好，厚度≥1.0mm，易清洁、阻燃，颜色可选。海绵：优质成型高回弹泡棉，软硬适中回弹性≥41%,密度≥30kg/m3。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，达到国家阻燃标准所用材料均严格执行相关环保质量标准。 |
| 7 | 茶几 | 长茶几 |  | 1200\*600\*450H | 2 | 由聚氰胺板板、钢制脚架组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 板件采用E0级三聚氰胺板(甲醛释放量≤5mg/100g)，桌面板厚度≥25mm,2mm厚同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。钢架扁管喷涂处理（颜色白色）。所用材料均严格执行ISO9001、ISO14001环保质量标准。 |
| 8 | 茶几 | 小茶几 |  | 600\*600\*450H | 2 | 由聚氰胺板板、钢制脚架组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 板件采用E0级三聚氰胺板(甲醛释放量≤5mg/100g)，桌面板厚度≥25mm,2mm厚同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。钢架扁管喷涂处理（颜色白色）。所用材料均严格执行ISO9001、ISO14001环保质量标准。 |
| 1、501室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 条形桌 | 实木桌 |  | 1400\*500\*750H | 15 | 实木 | 基材：环保型多层板 | 桌面采用优质胡桃木皮贴面，厚度为≥0.6mm，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。经过施胶，热压贴合。2.基材：采用E0级优质环保型多层板，密度达780KG/M3以上，甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。采用板材厚度≥18mm3.封边：家具面板结构为双包箱实木封边 ，封边厚度为25mm。实木采用物理性能极佳的白木（含水率≤10％）。4.胶水：采用淀粉环保胶水。符合E0级，并通过六价铬、偶氮、ROHS等其他有机溶剂检查标准。5.油漆：采用国家3A标准环保聚脂漆表面油漆，全封闭处理工艺，经嵌补、磨光、上色、五道底漆、三道面漆，紫外线固化等多道磨褪工艺制成，整体表面无皱皮、发粘漏涂等现象，整体产品色泽一致，纹理自然清晰。美观耐用。硬度达到2-3H级。桌面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。木皮纹理自然，颜色线条拼合细密。 |
| 2 | 会议椅 | 实木椅 |  | 标准型 | 30 | 实木 | 基材：实木椅架油漆面 封边：木皮 | 面料：优质青皮覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强泡绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。油漆：采用国家3A标准环保聚脂漆表面油漆，全封闭处理工艺，经嵌补、磨光、上色、五道底漆、三道面漆，紫外线固化等多道磨褪工艺制成，整体表面无皱皮、发粘漏涂等现象，整体产品色泽一致，纹理自然清晰。美观耐用。硬度达到2-3H级。工艺与会议桌配套。 |
| 3 | 茶水柜 | 实木柜 |  | 1400\*500\*850H | 1 | 实木 | 基材：实木 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 主体采用实木原木料，所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8-10%。面漆采用环保漆，漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用环保漆，干燥迅速，附着力强。板件之间采用锌合金三合一连接件连接。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。严格执行GB/T3324-2008及国家最新环保标准。木皮纹理自然，颜色线条拼合细密。整体五金配件紧密拼接，转角过渡间隙细小且均匀。 |
| 2、503室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 主席桌 | 钢木桌 |  | 1400\*600\*750H | 6 | 由聚氰胺板板、钢制脚架组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 面板采用≥25mm厚环保E0级三聚氰胺饰面板，甲醛含量≤5mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。两长边为斜封边，下配炭黑色钢脚，钢挡板，含网格架，钢架颜色为炭黑色。 |
| 2 | 主席椅 | 弓型椅 |  | 标准型 | 12 | 弓型脚 | 弓型脚、透气皮、海绵 | 1、椅板：根据人体工程学原理设计而成，承重力达300KG，经防腐防虫化学处理；2、海绵：采用55#高密度、回弹性强、不变形、软硬适中、坐感舒适的成型海绵；3、采用优质浅灰色透气皮、透气性强；4、椅架为五星脚优质电镀不绣钢。 |
| 3 | 折叠桌 | 钢木桌 | 白底组合4副本.jpg | 1200\*500\*750H（双人位） | 70 | 由聚氰胺板板、铝合金脚架组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、桌面板：基材为≥25mm厚E0级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(板甲醛释放量≤5mg/100g)，可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水，铝合金折叠台架,喷粉处理 PU静音刹车万向轮60/25，台架表面采用静电粉末喷涂技术，喷50--60μm保护粉漆，经15min220度高温烘烤流平固化，颜色稳定。  桌脚采用铝合金ADC12#压铸成型，规格：长565\*宽61mm（最宽处），壁厚达到6.0mm。立柱采用采用∅58\*2.3mm铝材6061号料，挤出成型工艺制作。左右桌架连接管采用铝合金ADC12#压铸成型，立柱与桌架连接管采用12颗M8螺丝连接，挡板连接件为上下四件，同步运动，采用铝合金ADC12#压铸成型。翻转处采用了静音设计，采用了POM垫圈，桌脚下方4个万向PU静音轮，带刹车定位功能。韦氏硬度符合GB/T 32660.1-2016的要求，同时化学成分Fe、Ni、Pb、Mn符合GB/T 20975.25-2020的要求，邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚符合QB/T 4071-2021的要求；选配件：挂钩，3mm厚钢板制作，表面静电粉末喷涂。桌面可翻转结构，收起后角度为85~88度，闲置时可减小占地面积，方便收纳。桌板拼接连接件：W77\*D68\*T8.5mm锌合金材质。ABS材质静音折叠线控开关强度高、韧性好：①锌合金卡扣②ABS材质支撑件，内置EVA软胶垫③塑胶软垫，防撞、静音，延长使用寿命折叠配件。 |
| 4 | 椅 | 会议椅 |  | 标准型 | 140 | 加强型PP塑料、钢架椅脚组成 | 基材：加强型PP塑料；椅脚：电镀脚架 | 1、椅面及椅背：加强型PP塑料，具有良好的柔性和刚性。2、 脚：钢制塑料喷粉，管壁≥2.0mm扁管。4、功能选择多样化，适合多种场合如餐厅、图书馆、会议室等，迎合市场需求；重叠方便，节省空间 |
| 3、505室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 储物柜 | 木质柜 | 2019_12_16_10_08_IMG_6552.JPG | 2370\*500\*3200H | 2 | 由聚氰胺板板材组成 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 板件采用≥25mm厚E0级国家达标型环保型三聚氰胺板；(板甲醛释放量≤5mg/100g)，≥2mm厚同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。五金件：选用DTC铰链及导轨五金配件。所用材料均严格执行ISO9001、ISO14001环保质量标准。 |
| 2 | 储物柜 | 木质柜 | 2019_12_16_10_08_IMG_6552.JPG | 1970\*500\*3200H | 2 | 由聚氰胺板板材组成 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 板件采用≥25mm厚E0级国家达标型环保型三聚氰胺板；(板甲醛释放量≤5mg/100g)，≥2mm厚同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。五金件：选用DTC铰链及导轨五金配件。所用材料均严格执行ISO9001、ISO14001环保质量标准。 |
| 3 | 储物柜 | 木质柜 | 2019_12_16_10_08_IMG_6552.JPG | 800\*500\*3200H | 1 | 由聚氰胺板板材组成 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 板件采用≥25mm厚E0级国家达标型环保型三聚氰胺板；(板甲醛释放量≤5mg/100g)，≥2mm厚同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用环保胶水，具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点。五金件：选用DTC铰链及导轨五金配件。所用材料均严格执行ISO9001、ISO14001环保质量标准。 |
| 4 | 设备桌 | 钢木桌 |  | 1400\*700\*750H | 3 | 由聚氰胺板板、钢制脚架组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 钢木结构。台面面板基材采用≥25mm厚环保E0刨花板，面贴0.7mm厚防火板，环保达到E0级标准，甲醛释放量≤5mg/100g；桌脚架材质为优质冷轧钢管，表面高品质表面静电粉末喷涂处理，壁厚达到1.5mm；具体做法见图纸。五金件： 优质五金配件。 |
| 5 | 值班椅 | 转椅 | 47e4e56f0a1b5434e814e86fa037982 | 高背 | 3 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。升降扶手。气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 4、507室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 条桌 | 钢木桌 |  | 1400\*500\*750H | 10 | 由聚氰胺板板、钢制脚架组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 桌面材质采用≥25mm厚E0级国家达标型环保型三聚氰胺板；(板甲醛释放量≤5mg/100g)。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。甲醛释放量≤5mg/100g，符合国家E1级最新环保标准，联通锌合金膨胀式三件套，钢制脚架，壁厚≥1.5mm，可折叠、带书包网兜及书包挂钩、带活动轮、钢架颜色为磨砂白色，挡板为磨砂白色。 |
| 2 | 升降讲桌 | 木质桌 |  | 607\*503\*1220-1420H | 1 | 由聚氰胺板板材组成 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 桌面材质采用采用≥25mm厚环保E0刨花板，面贴≥0.7mm厚防火板，环保达到E0级标准，甲醛释放量≤5mg/100g。讲桌可升降。 |
| 5、508室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 茶水柜 | 木质柜 | QQ截图20220804173431 | 1650\*500\*870H | 2 | 由聚氰胺板板材、锁具组成 | 板基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 顶板采用≥25mm其余采用≥18mm厚环保E0级国家达标型环保型三聚氰胺板；(板甲醛释放量≤5mg/100g)。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。甲醛释放量≤5mg/100g，符合国家E0级最新环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。配有三节导轨抽屉、拉手为铝制弓形拉手、下柜配一块活动层板。 |
| 6、512室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 单人位沙发 |  | 单人位 | 30 |  |  | 面料：采用优质西皮，厚度≥1.0mm，易清洁、阻燃，颜色可选。海绵：采用一次成型海棉，软硬适中回弹性≥41%,密度≥30kg/m3。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，达到国家阻燃标准。脚架：采用优质钢材实心圆管20喷涂处理。 |
| 2 | 圆茶几 | 小茶几 |  | R350\*600H | 27 |  |  | 主体采用实木原木料，所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8-10%。面漆采用环保漆，漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用环保漆，干燥迅速，附着力强。板件之间采用锌合金三合一连接件连接。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。严格执行GB/T3324-2008及国家最新环保标准。木皮纹理自然，颜色线条拼合细密。整体五金配件紧密拼接，转角过渡间隙细小且均匀。 |
| 3 | 茶水柜 | 实木柜 |  | 1400\*500\*850H | 2 | 实木 | 基材：实木 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 主体采用实木原木料，所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8-10%。面漆采用环保漆，漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用环保漆，干燥迅速，附着力强。板件之间采用锌合金三合一连接件连接。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。严格执行GB/T3324-2008及国家最新环保标准。木皮纹理自然，颜色线条拼合细密。整体五金配件紧密拼接，转角过渡间隙细小且均匀。 |
| 4 | 实木屏风 | 屏风类 |  | 1200\*1800H | 3 | 实木框+屏风组成 | 基材：实木 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 主体采用实木原木料，所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8-10%。面漆采用环保漆，漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用环保漆，干燥迅速，附着力强。板件之间采用锌合金三合一连接件连接。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。严格执行GB/T3324-2008及国家最新环保标准。木皮纹理自然，颜色线条拼合细密。整体五金配件紧密拼接，转角过渡间隙细小且均匀。可移动 |
| 5 | 衣帽架 | 木质架类 |  | 1050\*320\*1600H | 3 | 实木框 | 基材：实木 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 主体采用实木橡胶木原木料，所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8-10%。面漆采用环保漆，漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用环保漆，干燥迅速，附着力强。板件之间采用锌合金三合一连接件连接。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。严格执行GB/T3324-2008及国家最新环保标准。木皮纹理自然，颜色线条拼合细密。整体五金配件紧密拼接，转角过渡间隙细小且均匀。 |
| 6 | 伞架 | 钢架类 |  | 680\*300\*650H | 2 | 钢架 | 钢架+烤漆 | 采用高温纳米烤漆，表面平整光滑，清理方便便捷。镂空设计：长伞采用框架式，一扇一位整齐划一，短伞采用镂空设计，便捷排水，通风干燥。独立蓄水槽，万向转轮。 |
| 7、526室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 主席桌 | 木质桌 |  | 1400\*600\*750H | 8 | 由聚氰胺板板、钢制脚架组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 面板采用≥25mm厚环保E0级国家达标型环保型三聚氰胺板；(板甲醛释放量≤5mg/100g)。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。甲醛释放量≤5mg/100g，符合国家E0级最新环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。两长边为斜封边，下配炭黑色96款钢脚，钢挡板，含网格架，钢架颜色为炭黑色。 |
| 2 | 主席椅 | 弓型椅 |  | 标准型 | 16 | 弓型脚 | 弓型脚、透气皮、海绵 | 1、椅板：根据人体工程学原理设计而成，承重力达300KG，经防腐防虫化学处理；2、海绵：采用≥55#高密度、回弹性强、不变形、软硬适中、坐感舒适的成型海绵；3、采用优质浅灰色透气皮、透气性强；4、椅架为五星脚优质电镀不绣钢。 |
| 3 | 折叠桌 | 钢木桌 | 白底组合4副本.jpg | 1200\*500\*750H（双人位） | 144 | 由聚氰胺板板、铝合金脚架组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、桌面板：基材为≥25mm厚E0级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(板甲醛释放量≤5mg/100g)，可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水，铝合金折叠台架,喷粉处理 PU静音刹车万向轮60/25，台架表面采用静电粉末喷涂技术，喷50--60μm保护粉漆，经15min220度高温烘烤流平固化，颜色稳定。  桌脚采用铝合金ADC12#压铸成型，规格：长565\*宽61mm（最宽处），壁厚达到6.0mm。立柱采用采用∅58\*2.3mm铝材6061号料，挤出成型工艺制作。左右桌架连接管采用铝合金ADC12#压铸成型，立柱与桌架连接管采用12颗M8螺丝连接，挡板连接件为上下四件，同步运动，采用铝合金ADC12#压铸成型。翻转处采用了静音设计，采用了POM垫圈，桌脚下方4个万向PU静音轮，带刹车定位功能。韦氏硬度符合GB/T 32660.1-2016的要求，同时化学成分Fe、Ni、Pb、Mn符合GB/T 20975.25-2020的要求，邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚符合QB/T 4071-2021的要求；选配件：挂钩，3mm厚钢板制作，表面静电粉末喷涂。桌面可翻转结构，收起后角度为85~88度，闲置时可减小占地面积，方便收纳。桌板拼接连接件：W77\*D68\*T8.5mm锌合金材质。ABS材质静音折叠线控开关强度高、韧性好：①锌合金卡扣②ABS材质支撑件，内置EVA软胶垫③塑胶软垫，防撞、静音，延长使用寿命折叠配件。 |
| 4 | 椅 | 椅 |  | 标准型 | 288 | 加强型PP塑料、钢架椅脚组成 | 基材：加强型PP塑料；椅脚：电镀脚架 | 1、椅面及椅背：加强型PP塑料，具有良好的柔性和刚性。2、 脚：钢制塑料喷粉，管壁≥2.0mm扁管。4、功能选择多样化，适合多种场合如餐厅、图书馆、会议室等，迎合市场需求；重叠方便，节省空间 |
| 8、527室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 折叠桌 | 钢木桌 | 白底组合4副本.jpg | 1200\*500\*750（双人位） | 19 | 由聚氰胺板板、铝合金脚架组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 1、桌面板：基材为≥25mm厚E0级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(板甲醛释放量≤5mg/100g)，可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水，铝合金折叠台架,喷粉处理 PU静音刹车万向轮60/25，台架表面采用静电粉末喷涂技术，喷50--60μm保护粉漆，经15min220度高温烘烤流平固化，颜色稳定。  桌脚采用铝合金ADC12#压铸成型，规格：长565\*宽61mm（最宽处），壁厚达到6.0mm。立柱采用采用∅58\*2.3mm铝材6061号料，挤出成型工艺制作。左右桌架连接管采用铝合金ADC12#压铸成型，立柱与桌架连接管采用12颗M8螺丝连接，挡板连接件为上下四件，同步运动，采用铝合金ADC12#压铸成型。翻转处采用了静音设计，采用了POM垫圈，桌脚下方4个万向PU静音轮，带刹车定位功能。韦氏硬度符合GB/T 32660.1-2016的要求，同时化学成分Fe、Ni、Pb、Mn符合GB/T 20975.25-2020的要求，邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚符合QB/T 4071-2021的要求；选配件：挂钩，3mm厚钢板制作，表面静电粉末喷涂。桌面可翻转结构，收起后角度为85~88度，闲置时可减小占地面积，方便收纳。桌板拼接连接件：W77\*D68\*T8.5mm锌合金材质。ABS材质静音折叠线控开关强度高、韧性好：①锌合金卡扣②ABS材质支撑件，内置EVA软胶垫③塑胶软垫，防撞、静音，延长使用寿命折叠配件。 |
| 2 | 椅 | 椅 |  | 标准型 | 38 | 加强型PP塑料、钢架椅脚组成 | 基材：加强型PP塑料；椅脚：电镀脚架 | 1、椅板：根据人体工程学原理设计而成，承重力达300KG，经防腐防虫化学处理；2、椅面及椅背：加强型PP塑料，具有良好的柔性和刚性。3、坐垫面料：采用纳米技术三防面料，防止水渍、果渍、油污渗入纤维里层，轻松擦拭保养；4、椅架采用≥∅12的实心圆钢喷塑工艺。脚垫:选用透明工程塑料（PC)卡脚钉。可堆叠。 |
| 3 | 讲台 | 实木 |  | 1300\*500\*800H | 1 | 实木 | 基材：实木 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 主体采用实木原木料，所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8-10%。面漆采用环保漆，漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用环保漆，干燥迅速，附着力强。板件之间采用锌合金三合一连接件连接。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。严格执行GB/T3324-2008及国家最新环保标准。木皮纹理自然，颜色线条拼合细密。整体五金配件紧密拼接，转角过渡间隙细小且均匀。 |
| 4 | 讲台椅 | 转椅 |  | 高背 | 1 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。升降扶手。气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 9、528室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备桌 |  |  | 1400\*700\*750H | 3 | 由聚氰胺板板、钢制脚架组成 | 基材：三聚氰胺板 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 钢木结构。台面≥25mm厚环保E0级国家达标型环保型三聚氰胺板；(板甲醛释放量≤5mg/100g)。可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水。符合国家E0级最新环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。面贴≥0.7mm厚防火板，环保达到E0级标准，甲醛释放量≤5mg/100g)；桌脚架材质为优质冷轧钢管，表面高品质表面静电粉末喷涂处理，壁厚≥1.5mm。五金件： 优质五金配件。 |
| 2 | 值班椅 | 转椅 |  | 高背 | 3 | 头枕、腰靠可升降、多段倾仰锁定功能。升降扶手。气压棒。  PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳  椅脚：尼龙五星脚 | 1、头枕:成型泡棉外蒙布，头枕可上下升降；2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网，腰靠可上下升降；3、 座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动；4、 扶手:黑色2D升降塑胶扶手；5、底盘:三档锁定；6、气压棒:气压棒(100/45) ；7、椅脚: 塑胶脚；8、椅轮:尼龙轮(60/25)。 |
| 3 | 货架 | 金属架 |  | 900\*500\*2000H | 3 | 由优质一级冷轧钢板组成 | 基材：优质一级冷轧钢板 | 采用优质一级冷轧钢板,基材≥0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后≥0.94mm厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。 |
| 10、530室 | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 主席桌 | 实木桌 |  | 1400\*600\*750H | 4 | 实木 | 基材：实木 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 整体采用优质胡桃木皮贴面，厚度为≥0.6mm，基材采用 ≥36mm厚E0级优质环保型多层板；桌面采用与饰面材料一致的实木封边，隐蔽部位全部做封边处理，挡板及桌脚均采用与桌面一致的材料；会议桌整体表面采用优质环保油漆，采用”五底三面“工艺制作。桌面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。木皮纹理自然，颜色线条拼合细密。整体五金配件紧密拼接，转角过渡间隙细小且均匀。所用材料均严格执行相关环保质量标准。制作工艺达五星级标准。 |
| 2 | 主席椅 | 弓型椅 |  | 标准型 | 8 | 弓型脚 | 弓型脚、透气皮、海绵 | 1、根据人体工程学原理设计而成，座板承重力达300KG；2、海绵：采用≥55#高密度、回弹性强、不变形、软硬适中、坐感舒适的成型海绵；3、面料：采用意在利优质一级小牛皮，手感好、透气性强；4、采用优质气胆，升降次数达30万次；5、具旋转、升降多功能，无漏气、无噪音 |
| 3 | 弧形桌 | 实木桌 |  | 1632\*600\*750H | 3 | 实木 | 基材：实木 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 整体采用优质胡桃木皮贴面，厚度为≥0.6mm，基材采用≥36mm厚E0级优质环保型多层板；桌面采用与饰面材料一致的实木封边，隐蔽部位全部做封边处理，挡板及桌脚均采用与桌面一致的材料；会议桌整体表面采用优质环保油漆，采用”五底三面“工艺制作。桌面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。木皮纹理自然，颜色线条拼合细密。整体五金配件紧密拼接，转角过渡间隙细小且均匀。所用材料均严格执行相关环保质量标准。制作工艺达五星级标准。 |
| 4 | 弧形桌 | 实木桌 |  | 1547\*600\*750H | 7 | 实木 | 基材：实木 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 整体采用优质胡桃木皮贴面，厚度为≥0.6mm，基材采用≥36mm厚E0级优质环保型多层板；桌面采用与饰面材料一致的实木封边，隐蔽部位全部做封边处理，挡板及桌脚均采用与桌面一致的材料；会议桌整体表面采用优质环保油漆，采用”五底三面“工艺制作。桌面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。木皮纹理自然，颜色线条拼合细密。整体五金配件紧密拼接，转角过渡间隙细小且均匀。所用材料均严格执行相关环保质量标准。制作工艺达五星级标准。 |
| 5 | 弧形桌 | 实木桌 |  | 1495\*600\*750H | 11 | 实木 | 基材：实木 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 整体采用优质胡桃木皮贴面，厚度为≥0.6mm，基材采用≥36mm厚E0级优质环保型多层板；桌面采用与饰面材料一致的实木封边，隐蔽部位全部做封边处理，挡板及桌脚均采用与桌面一致的材料；会议桌整体表面采用优质环保油漆，采用”五底三面“工艺制作。桌面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。木皮纹理自然，颜色线条拼合细密。整体五金配件紧密拼接，转角过渡间隙细小且均匀。所用材料均严格执行相关环保质量标准。制作工艺达五星级标准。 |
| 6 | 弧形桌 | 实木桌 |  | 1567\*600\*750H | 8 | 实木 | 基材：实木 面材：木皮饰面 封边：木皮 | 整体采用优质胡桃木皮贴面，厚度为≥0.6mm，基材采用≥36mm厚E0级优质环保型多层板；桌面采用与饰面材料一致的实木封边，隐蔽部位全部做封边处理，挡板及桌脚均采用与桌面一致的材料；会议桌整体表面采用优质环保油漆，采用”五底三面“工艺制作。桌面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。木皮纹理自然，颜色线条拼合细密。整体五金配件紧密拼接，转角过渡间隙细小且均匀。所用材料均严格执行相关环保质量标准。制作工艺达五星级标准。 |
| 7 | 椅 | 椅 | cd262bc3698b6c413bbdcd5b8bcef12 | 610\*570\*920H | 58 | 透气皮 | 牛皮、海绵、椅架 | 1、面料：优质透气皮，透气效果较好。2、泡棉：优质优质成型高回弹泡棉，座垫密度大于30KG/M3，回弹率≥40%，外衬丝棉。3、椅架采用Ø25mm圆管，管壁厚2.0mm。采用二氧化碳气体保护焊接，表面热磷化静电喷塑。焊缝平整，切口无毛刺。以上钢材材料均选用符合国家标准的优质钢材。椅整体美观度较强及牢固性好。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |