**上海师范大学学生用餐空间配套家具采购需求**

**一、项目背景**

1、项目背景：【上海师范大学学生用餐空间家具购置】

2、采购预算：人民币【320】万元，预算金额含家具的生产供应、运输、安装调试、培训及售后服务。

最高限价：人民币【 320】万元。

履约地点：【上海师范大学徐汇校区】

**二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范**

**（一）强制性标准**

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施）

GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；

GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。

**（二）质量及技术标准**

重要标准：

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

其他标准：

GB/T 3325-2024《金属家具 通用技术条件》

GB/T 3324-2024 《木家具 通用技术条件》

QB/T 1951.1-2018 《木家具 质量检验及质量评定》

QB/T 1951.2-2013《金属家具 质量检验及质量评定》

GB/T 3326-2016《家具 桌、椅、凳类主要尺寸》

GB/T 3327-2016《家具 柜类主要尺寸》

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》

GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》；

QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》

QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》

GB/T 10357.1-2024 《家具力学性能试验》　第1部分：桌类强度和耐久性

GB/T 34722-2017 《浸渍膜纸膜饰面胶合板和细木工板》标准

GB/T 35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准

GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛放量分级》标准

GB 33372-2020 《挥发性有机化合物含量》标准

QB/T 2530-2023 《木制柜》

QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》

QB/T 1097-2010 《钢制文件柜》

QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》

GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》

GB/T39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分:办公桌椅》


GB 20286《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》。

**及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均已现行的最新版本为准。**

**三、采购清单及技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **品目** | **基本分类** | **参考样式** | **参考规格** | **数量** | **基本组成** | **基本材质** | **工艺质量标准** |
| 餐厅 | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐桌 | 餐桌类 |  | 600\*600\*750 | 340张 | 台面、脚架 | 台面：木质板材 脚架：钢质桌架 | 桌面：桌面厚25mm的，采用实木多层板基材，双层横竖交织压合而成，保证基材不变形、不开裂、无压痕、无脱胶、无气泡、整体美观，木材含水率符合标准，外观要求：应无贯通裂缝，不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%，死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道应进行修补加工，修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；饰面部分选用优质品牌防火防水装饰板贴面，厚度0.6mm， 桌架：钢架选用国家标准大厂钢材，高频焊接冷轧封口钢材，成形前经过特殊防腐处理，采用C02保护焊，镀铜焊丝，主体钢架为异形三角管，选用83\*34\*1.5足厚优质钢材，钢架采用激光切割+自动焊接而成，三脚均采用单管一体成型，强度高，整体与台面连接牢固不晃动，不倾翻，底板采用450\*450\*7mm优质钢板，表面经高温除油、除污、酸洗、磷化后，经高压静电喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强，涂层厚度不低于60μm，抗腐蚀、不易生锈、经久耐用。设计：外观简约时尚，工艺为原创设计，杜绝仿冒伪劣产品。 |
| 2 | 椅子 | 椅子类 |  | 540\*520\*840 | 680把 | 凳面、脚架 | 座面及靠背：聚丙烯加玻璃纤维 脚架：钢质桌架 | 1.由三部分组成（椅座、椅背、装饰盖）色彩丰富，可做单色、双色或三色搭配，层次感强，流星雨线型设计，椅背如流星轨迹般优雅，简约而不失个性。 2.椅坐：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，坐宽440mm、坐深485mm,坐板厚度7mm；符合人体工学设计，久坐不累，给你如星空般放松的享受.耐久性，座面：950N，加载12万次；无缺陷 3.椅背：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，背宽400mm、背高395mm；背板厚度5mm，内置弹簧机构，靠背具有斜仰功能，倾仰角度不低于10度，有彩虹桥的线条设计,靠背最上方使用巧妙的衣领设计，方便提拿，直线长350mm，中心位置最宽3mm向两边延小。耐久性，椅背：330N，加载12万次。无缺陷 4.装饰盖板：采用ABS材质，上宽35mm、下宽48mm、长248mm； 5.椅脚：采用优质品牌冷轧低碳圆管19mm\*1.5mm厚；喷涂脚架表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作，耐磨稳定，附着力强，无异响，抗磨损性强。 |
| 3 | 卡座沙发 | 软包沙发 |  | 4700\*700\*1000 | 9.4米 | 软包、 内置S形弹簧。 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。 弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。 | 框架：木质板材 覆面：皮革 填充：定型海绵 | (1)面料：采用超纤皮材质，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适 （2）海绵：优质高弹海绵，密度≧45KG/M3（理化性能符合国家标准）； （3）框架：基材采用优质多层板制作，外贴实木木皮，沙发的每件底架的连接处、结合处用胶水和螺丝进行固定。确保稳固及长期连接； 4）配件：所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 4 | 卡座沙发 | 4600\*700\*1000 | 4.6米 |
| 5 | 卡座沙发 | 4800\*700\*1000 | 4.8米 |
| 6 | 吧台 | 高脚桌 |  | 4500\*500\*1100 | 9米 | 台面人造石、桌架木质 | 台面：石材台面 脚架：木质脚架 | 桌面采用优质人造石 （1）基材：采用符合国际E0级标准的环保刨花板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³g， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； （6）五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 7 | 吧台 | 4650\*500\*1100 | 4.65米 |
| 8 | 吧台 | 5800\*650\*1100 | 17.4米 |
| 9 | 吧台 | 5100\*650\*1100 | 10.2米 |
| 10 | 吧台 | 1700\*500\*1100 | 5.1米 |
| 11 | 吧椅 | 高脚椅子类 |  | 84把 | 凳面、脚架 | 座面及靠背：聚丙烯加玻璃纤维 脚架：钢质桌架 | 1.由三部分组成（椅座、椅背、装饰盖）色彩丰富，可做单色、双色或三色搭配，层次感强，流星雨线型设计，椅背如流星轨迹般优雅，简约而不失个性。 2.椅坐：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，坐宽440mm、坐深485mm,坐板厚度7mm；符合人体工学设计，久坐不累，给你如星空般放松的享受. 3.椅背：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，背宽400mm、背高395mm；背板厚度5mm，内置弹簧机构，靠背具有斜仰功能，倾仰角度不低于10度，有彩虹桥的线条设计,靠背最上方使用巧妙的衣领设计，方便提拿，直线长350mm，中心位置最宽3mm向两边延小。 4.装饰盖板：采用ABS材质，上宽35mm、下宽48mm、长248mm； 5.椅脚：直径16mm\*1.5mm厚优质冷轧钢板制成，韧性和稳定性强；表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。 6.脚垫：前脚垫：长：68mm宽：22mm高：64mm厚度：2mm。后脚垫：长：72mm宽：22mm高：67mm厚度：2mm。全新聚丙烯加玻璃纤维制作，抗磨损性强。采用配套的耐磨塑料材质，能使整椅稳定性更强，使用时不会翻倒；产品在堆叠时，可以保护产品不会碰伤；防滑性好，不会刮花木地板； |
| 12 | 花槽隔断 | 钢制柜类 |  | 1600\*400\*1200 | 35.2米 | 冷轧板、五金件 | 基材：冷轧板 | 材质：采用一级冷轧钢板，裸板厚 0.7mm。喷涂：表面经酸洗磷化处理，通过 粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，采用热固性粉末。成品要求表面涂 膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有 良好的耐腐蚀和耐冲击性的优质五金配件。 |
| 13 | 花槽隔断 | 4350\*400\*1200 | 4.35米 |
| 14 | 花槽隔断 | 1400\*400\*1200 | 1.4米 |
| 15 | 花槽隔断 | 1200\*400\*1200 | 14.4米 |
| 16 | 花槽隔断 | 4400\*400\*1200 | 4.4米 |
| 17 | 花槽隔断 | 4700\*400\*1200 | 4.7米 |
| 18 | 花槽隔断 | 3800\*400\*1200 | 3.8米 |
| 19 | 弧形卡座 | 软包沙发 |  | ︵3150\*600\*1000 | 25.2米 | 软包海绵坐垫、木质框架 | 框架：木质板材 覆面：皮革 填充：定型海绵 | (1)面料：采用超纤皮材质，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适 （2）海绵：优质高弹海绵，密度≧45KG/M3（理化性能符合国家标准）； （3）框架：基材采用优质多层板制作，外贴实木木皮，沙发的每件底架的连接处、结合处用胶水和螺丝进行固定。确保稳固及长期连接； 4）配件：所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 20 | 弧形卡座 | ︵8000\*600\*1000 | 8米 |
| 21 | 弧形卡座 | ︵6000\*600\*1000 | 6米 |
| 22 | 弧形卡座 | ︵4800\*600\*1000 | 4.8米 |
| 23 | 弧形卡座 | ︵4400\*600\*1000 | 4.4米 |
| 24 | 弧形卡座 | ︵5000\*600\*1000 | 5米 |
| 25 | 弧形卡座 | ︵7500\*600\*1000 | 15米 |
| 26 | 卡座 | 软包沙发 |  | 6100\*600\*1000 | 6.1米 | 软包海绵坐垫、木质框架 | 框架：木质板材 覆面：皮革 填充：定型海绵 | (1)面料：采用超纤皮材质，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适 （2）海绵：优质高弹海绵，密度≧45KG/M3（理化性能符合国家标准）； （3）框架：基材采用优质多层板制作，外贴实木木皮，沙发的每件底架的连接处、结合处用胶水和螺丝进行固定。确保稳固及长期连接； 4）配件：所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 27 | 卡座1 | 4500\*600\*1000 | 9米 |
| 28 | 卡座1 | 1800\*600\*1000 | 3.6米 |
| 29 | 卡座2 | 1600\*600\*1000 | 44.8米 |
| 30 | 卡座2 | 4400\*600\*1000 | 8.8米 |
| 31 | 卡座2 | 3500\*600\*1000 | 7米 |
| 32 | 卡座2 | 4100\*600\*1000 | 28.7米 |
| 33 | 圆桌 | 餐桌类 |  | D700\*750 | 21张 | 台面、脚架 | 台面：木质台面 脚架：实木脚架 | 桌面采用优质多层板制作，三聚氰胺饰面，四周油漆封边工艺，具有抗污、耐刮磨、耐腐蚀、易清洁等特点. 桌架采用优质实木脚架，表面采用高级聚脂环保油漆，色泽美观。不变色，光滑耐磨，手感好； 五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 34 | 圆桌 | D800\*750 | 12张 |
| 35 | 圆桌 | D1000\*750 | 12张 |
| 36 | 餐桌 | 餐桌类 |  | 600\*600\*750 | 74张 | 桌面、脚架 | 台面：木质台面 脚架：实木脚架 | 桌面采用优质多层板制作，三聚氰胺饰面，四周油漆封边工艺，具有抗污、耐刮磨、耐腐蚀、易清洁等特点. 桌架采用优质实木脚架，表面采用高级聚脂环保油漆，色泽美观。不变色，光滑耐磨，手感好； 五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 37 | 餐桌 | 900\*900\*750 | 12张 |
| 38 | 餐桌 | 1400\*600\*750 | 17张 |
| 39 | 餐椅 | 餐椅类 |  | 常规 | 225把 | 凳面、脚架 | 座面及靠背：聚丙烯加玻璃纤维 脚架：实木架 | 1.由三部分组成（椅座、椅背、装饰盖）色彩丰富，可做单色、双色或三色搭配，层次感强，流星雨线型设计，椅背如流星轨迹般优雅，简约而不失个性。 2.椅坐：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，坐宽440mm、坐深485mm,坐板厚度7mm；符合人体工学设计，久坐不累，给你如星空般放松的享受. 3.椅背：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，背宽400mm、背高395mm；背板厚度5mm，内置弹簧机构，靠背具有斜仰功能，倾仰角度不低于10度，有彩虹桥的线条设计,靠背最上方使用巧妙的衣领设计，方便提拿，直线长350mm，中心位置最宽3mm向两边延小。 4.装饰盖板：采用ABS材质，上宽35mm、下宽48mm、长248mm； 5.椅架采用优质实木脚架，表面采用高级聚脂环保油漆，色泽美观。不变色，光滑耐磨，手感好； |
| 40 | 阅读桌 | 阅览桌 |  | 1500\*1000\*750mm | 9张 | 灯架、桌面、脚架 | 台面：实木台面 脚架：钢制脚架 灯架：钢制框架、LED灯 | （1）基材：采用符合国际E0级标准的环保刨花板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³g， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；  (6)优质钢脚架，所有五金件作防锈、防腐处理；桌上配有LED灯架，四个5孔插座。 |
| 41 | 阅读椅 | 椅子类 |  | 550\*535\*845mm | 36把 | 凳面、脚架 | 座面及靠背：聚丙烯加玻璃纤维 脚架：钢质桌架 | 1、由三部分组成（椅座、椅背、装饰盖）色彩丰富，可做单色、双色或三色搭配，层次感强，流星雨线型设计，椅背如流星轨迹般优雅，简约而不失个性。 2、椅坐：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，坐宽440mm、坐深485mm,坐板厚度7mm；符合人体工学设计，久坐不累，给你如星空般放松的享受.  3、椅背：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，背宽400mm、背高395mm；背板厚度5mm，内置弹簧机构，靠背具有斜仰功能，倾仰角度不低于10度，有彩虹桥的线条设计,靠背最上方使用巧妙的衣领设计，方便提拿，直线长350mm，中心位置最宽3mm向两边延小。 4、装饰盖板：采用ABS材质，上宽35mm、下宽48mm、长248mm；  5、椅脚：直径16mm\*1.5mm厚优质冷轧钢板制成，韧性和稳定性强；表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。 6、脚垫：前脚垫：长：68mm 宽：22mm 高：64mm 厚度：2mm。后脚垫：长：72mm宽：22mm高：67mm 厚度：2mm。全新聚丙烯加玻璃纤维制作，抗磨损性强。采用配套的耐磨塑料材质，能使整椅稳定性更强，使用时不会翻倒；产品在堆叠时，可以保护产品不会碰伤；防滑性好，不会刮花木地板； |
| 42 | 餐盘柜 | 木质柜 |  | 4500\*700\*1000 | 1组 | 木板、五金件 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具 | （1）基材：采用符合国际E0级标准的环保刨花板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³g， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； （6）五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 43 | 餐盘柜 | 4800\*700\*1000 | 1组 |
| 44 | 餐盘柜 | 4900\*700\*1000 | 1组 |
| 45 | 餐盘柜 | 1800\*700\*1000 | 4组 |
| 46 | 半圆形卡 座 | 软包沙发 |  | ︵5100\*600\*1000 | 15.3米 | 软包海绵坐垫、木质框架 | 框架：木质板材 覆面：皮革 填充：定型海绵 | (1)面料：采用超纤皮材质，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适 （2）海绵：优质高弹海绵，密度≧45KG/M3（理化性能符合国家标准）； （3）框架：基材采用优质多层板制作，外贴实木木皮，沙发的每件底架的连接处、结合处用胶水和螺丝进行固定。确保稳固及长期连接； 4）配件：所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 47 | 桌子 | 桌子类 | Ø1500\*750 | 3张 | 桌面、脚架 | 框架：实木 覆面：皮革 填充：定型海绵 | （1）基材：采用符合国际E0级标准的环保刨花板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³g， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； （6）桌架：优质钢脚架，所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 48 | 椅子 | 椅子类 | 常规 | 12把 | 实木 | 框架：实木 覆面：皮革 填充：定型海绵 | 靠背采用优质多层板，椅架采用橡胶木实木制作，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。含水率≤12%。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽,采用优质环保PU漆，要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；“五底三面”先进的油漆工艺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手，优质质五金配件。椅面面料：采用超纤皮材质，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适，海绵：优质高弹海绵，密度≧45KG/M3（理化性能符合国家标准）； |
| 49 | 十人圆桌 | 餐桌类 |  | φ1800\*750 | 3套 | 台面、桌架 | 框架：实木 台面：实木、皮革 | 实木多层板，底座板木结合，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。含水率≤12%。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽,采用优质环保PU漆，要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；“五底三面”先进的油漆工艺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手，优质质五金配件。甄选天然加厚亮光雪花白岩板，360°电动岩板大转盘。 |
| 50 | 餐椅 | 椅子类 | 常规 | 30把 | 皮革、内软包海绵坐垫、实木架 | 框架：实木 覆面：皮革 填充：定型海绵 | 采用橡胶木实木制作，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。含水率≤12%。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽,采用优质环保PU漆，要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；“五底三面”先进的油漆工艺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手，优质质五金配件。 |
| 51 | 三人沙发 | 软包沙发 |  | 2000\*800\*850 | 2米 | 皮革、内软包海绵坐垫、木质框架 | 框架：实木 覆面：皮革 填充：定型海绵 | 面料：采用优质超纤皮材质。经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适；海绵：优质高密度定型海绵，密度≧45KG/M3（理化性能符合国家标准）；脚架：实木椅架。表面采用高级聚脂环保油漆，色泽美观。不变色，光滑耐磨，手感好；骨架：一体成型曲木板。依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12-16mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理； |
| 52 | 茶几 | 桌类 |  | 500\*500\*450 | 1张 | 台面、桌架 | 台面：木质 桌架：钢管 | （1）基材：采用符合国际E0级标准的环保刨花板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³g， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； （6）桌架采用优质脚架，表面热磷化喷塑处理。 （7）五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 53 | 圆茶几 | 桌类 |  | Ø600\*450 | 1套 | 台面、桌架 | 台面：木质 桌架：木质 | 采用橡胶木实木制作，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。含水率≤12%。做到不开裂翘曲和虫柱腐朽,采用优质环保PU漆，要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；“五底三面”先进的油漆工艺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手，优质质五金配件。 |
| 54 | 休闲椅 | 椅子类 | 常规 | 3张 | 皮革、内软包海绵坐垫、木质框架 | 框架：实木 覆面：皮革 填充：定型海绵 | 面料：采用优质超纤皮材质。经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适；海绵：优质高密度定型海绵，密度≧45KG/M3（理化性能符合国家标准）；脚架：实木椅架。表面采用高级聚脂环保油漆，色泽美观。不变色，光滑耐磨，手感好；骨架：一体成型曲木板。依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12-16mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理； |
| 55 | 户外桌椅 | 桌类 |  | 直径800 | 3套 | 铁架、玻璃、遮阳伞 | 框架：铝合金架 台面：玻璃 伞：遮阳伞 | （1）椅背+坐垫采用仿藤。仿藤则以高密度聚乙烯（PE）或聚氯乙烯（PVC）为原料，通过挤出工艺制成仿藤条，色泽丰富（涵盖深棕、浅灰、墨绿等），具有极强的耐候性，抗紫外线、抗老化性能优异，不怕雨淋、暴晒，且易清洁，使用寿命远超天然藤。​ （2）框架结构多采用铝合金或不锈钢材质。铝合金框架经喷砂氧化处理，表面形成保护膜，重量轻、耐腐蚀，承重可达150kg以上；，焊接牢固，抗氧化能力强，尤其适合沿海等潮湿多盐雾地区，确保藤椅整体结构稳定，不易变形。​ （3）连接配件为防锈五金件，如不锈钢螺丝、铆钉等，与框架紧密结合，避免因户外环境侵蚀导致松动，保障使用安全。 |
| 办公区 | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主席桌 | 桌类 |  | 1600\*600\*750 | 6组 | 木质桌面、桌架 | 台面：木质台面 桌架：木质桌架 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.03mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：1.5mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 |
| 2 | 条桌 | 折叠桌 |  | 1200\*550\*750 | 196张 | 木质台面、钢制架、重型轮。 | 台面：木质台面 桌架：钢制桌架 重型轮 | 1：台面支撑铁板采用优质高精度冷扎钢板。尺寸为（300\*95\*30mm）3.0MM厚，经模具多道工序加工而成。高温静电喷涂附着力强不易掉漆美观大方，抗变型。 2：横梁连接管采用优质高精度冷扎圆钢管。尺寸为（Φ45\*950-1550）2.0MM厚。圆滑厚实。高温静电喷涂 3：立柱管八边型棱形管和开关接头：采用优质高精度冷扎钢模具成形冲压八边型棱形管，尺寸为（60\*40\*1.5MM厚）。与（¢65\*¢61\*75\*T2.0）接头管一体焊接而成。内置铝合金变位接头¢60\*43.2及铝合金滑动块43\*18\*16\*T4.0。高温静电喷涂。 4：异型底脚采用优质高精度冷扎钢板规格为(50\*20\*2.0MM厚方管成形）,多个工序成型焊接打磨精工制造,高温静电喷涂.外型大方稳固承受力大,抗变型. 5：书网架采用优质高精度冷扎4根圆钢管：规格为（Φ14\*830MM）；1.0MM厚，经高温静电喷涂完成再与ABS工程塑胶架组合而成,美观大方，不变型. 6：脚轮采用优质65MM--PU静音可调节高度万向轮。 7：折叠机构 折叠机构采用一体焊接接头而已，铝合金转接头的连接，坚固耐用，桌子通过市场上独有的单向旋钮折叠的方式，双向承重受力，台脚连接管内配有转动轴，只用轻微旋钮就可以进行桌子翻折功能，桌子承重范围在100KG-120KG，最大使用寿命可达10年，或者折叠9万次 8：挂钩一体注塑成形旋转盖 书包挂钩和旋转盖一体注塑成形，折叠标识由模具一次成形，不会像贴纸易掉落。盖子尺寸为：68.42\*44\*1.8M，其中盖子为22MM宽，挂钩为18MM宽，挂钩内径为18MM，外宽为直径31MM，灵活方便多功能使用 9：外观设计采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有拉杆拆叠装置，脚轮采用的PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。 |
| 3 | 圆形会议桌 | 折叠桌 |  | φ2200\*750 （8张拼圆） | 8张 | 木质台面、钢制架、重型轮。 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 桌架：钢管 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具 | 1：台面支撑铁板采用优质高精度冷扎钢板。尺寸为（300\*95\*30mm）3.0MM厚，经模具多道工序加工而成。高温静电喷涂附着力强不易掉漆美观大方，抗变型。 2：横梁连接管采用优质高精度冷扎圆钢管。尺寸为（Φ45\*950-1550）2.0MM厚。圆滑厚实。高温静电喷涂 3：立柱管八边型棱形管和开关接头：采用优质高精度冷扎钢模具成形冲压八边型棱形管，尺寸为（60\*40\*1.5MM厚）。与（¢65\*¢61\*75\*T2.0）接头管一体焊接而成。内置铝合金变位接头¢60\*43.2及铝合金滑动块43\*18\*16\*T4.0。高温静电喷涂。 4：异型底脚采用优质高精度冷扎钢板规格为(50\*20\*2.0MM厚方管成形）,多个工序成型焊接打磨精工制造,高温静电喷涂.外型大方稳固承受力大,抗变型. 5：书网架采用优质高精度冷扎4根圆钢管：规格为（Φ14\*830MM）；1.0MM厚，经高温静电喷涂完成再与ABS工程塑胶架组合而成,美观大方，不变型. 6：脚轮采用优质65MM--PU静音可调节高度万向轮。 7：折叠机构 折叠机构采用一体焊接接头而已，铝合金转接头的连接，坚固耐用，桌子通过市场上独有的单向旋钮折叠的方式，双向承重受力，台脚连接管内配有转动轴，只用轻微旋钮就可以进行桌子翻折功能，桌子承重范围在100KG-120KG，最大使用寿命可达10年，或者折叠9万次 8：挂钩一体注塑成形旋转盖 书包挂钩和旋转盖一体注塑成形，折叠标识由模具一次成形，不会像贴纸易掉落。盖子尺寸为：68.42\*44\*1.8M，其中盖子为22MM宽，挂钩为18MM宽，挂钩内径为18MM，外宽为直径31MM，灵活方便多功能使用 9：外观设计采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有拉杆拆叠装置，脚轮采用的PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。 |
| 4 | 主席椅 | 弓形椅 |  | 常规 | 32把 | 皮革、内软包海绵坐垫、钢制架 | 框架：木质内框架 覆面：皮革 填充：定型海绵 脚架：钢管 | (（1）面料：采用优质皮革面料。经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适； （2）海绵：优质高密度定型海绵，密度≧45KG/M3（理化性能符合国家标准）； （3）钢制弓形脚架；表面采用固态粉末静电喷塑处理。 （4）骨架：一体成型曲木板。依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12-16mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理 |
| 5 | 书写板椅 | 折叠椅 |  | 常规 | 94把 | 网布、内软包海绵坐垫、钢制架 | 框架：PP框架、pp书写板 覆面：网布 填充：定型海绵 脚架：钢管 | PP+纤维背架，靠背中部采用三角支撑结构加强受力，铝合金转轴结构受力稳定。通过靠背拉力测试。可逍遥活动靠背;背是小特网饰面，座用加厚防划高级布料 |
| 6 | 带轮卡着放椅 | 折叠椅 |  | 常规 | 50把 | 网布、内软包海绵坐垫、钢制架 | 框架：PP框架 覆面：网布 填充：定型海绵 脚架：钢管 | （1）面料：采用优质麻绒布料或透气网布； （2）海绵：优质高密度定型海绵，密度≧45KG/M3（理化性能符合国家标准）； （3）脚架，电镀或烤漆钢脚； （4）骨架：一体成型曲木板。依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12-16mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理； （5）采用脚轮移动式，方便移动收纳！尼龙66%加33%纤维，重型轮； |
| 7 | 可堆叠会议椅 | 折叠椅 |  | 常规 | 312把 | 网布、内软包海绵坐垫、钢制架 | 框架：PP框架 覆面：网布 填充：定型海绵 脚架：钢管 | 1、坐垫、靠背：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 座底板：采用优质多层曲木板，厚度≥12mm。海绵：高密度海绵，回弹力35%以上。符合人体工学设计，久坐不累，给你如星空般放松的享受. 2、椅背：采用全新聚丙烯加玻璃纤维一体成型，弧度符合人体，坐感舒适！ 3、椅架：优质冷轧钢管制成，韧性和稳定性强；表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。 4、脚垫：采用配套的耐磨塑料材质，能使整椅稳定性更强，使用时不会翻倒；产品在堆叠时，可以保护产品不会碰伤；防滑性好，不会刮花木地板； |
| 8 | 洽谈桌 | 桌类 |  | φ900\*750 | 13张 | 木质台面、木质架 | 台面：木质台面 桌架：木质桌架 | 面板基材：采用优质岩板，桌架采用优质脚架，表面黑色电镀处理。 |
| 9 | 洽谈桌 | 桌类 |  | φ600\*750 | 6套 | 木质台面、木质架 | 台面：木质台面 桌架：木质桌架 | 面板基材：采用优质岩板，桌架采用优质脚架，表面黑色电镀处理。 |
| 10 | 洽谈椅 | 椅子类 |  | 常规 | 70把 | 网布、内软包海绵坐垫、钢制架 | 框架：PP框架 覆面：网布 填充：定型海绵 脚架：钢管 | 1、坐垫、靠背：采用优质网布，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大。 座底板：采用优质多层曲木板，厚度≥12mm。海绵：高密度海绵，回弹力35%以上。符合人体工学设计，久坐不累，给你如星空般放松的享受. 2、椅背：采用全新聚丙烯加玻璃纤维一体成型，弧度符合人体，坐感舒适！ 3、椅架：优质钢管制成，韧性和稳定性强；表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。 4、脚垫：采用配套的耐磨塑料材质，能使整椅稳定性更强，使用时不会翻倒；产品在堆叠时，可以保护产品不会碰伤；防滑性好，不会刮花木地板； |
| 11 | 矮柜 | 柜类 |  | 800\*400\*800 | 86个 | 木质 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 五金件：优质铰链、连接件、优质锁具 | （1）柜体：采用优质冷轧钢板，厚度0.7mm。表面经严格去油除锈和磷化处理，静电粉沫喷涂，粉末涂料选用环保涂料； （2）配件：所有五金件均氧化或镀锌处理。 |
| 12 | 茶几 | 桌类 |  | 1200\*600\*450 | 7只 | 台面、桌架 | 台面：石材台面 桌架：木质桌架 | （1）面板基材：采用优质岩板 （2）黑色喷涂钢架+铜管装饰 |
| 13 | 茶几 | 桌类 | 600\*600\*450 | 2张 | 台面、桌架 | 台面：石材台面 桌架：木质桌架 |
| 14 | 货架 | 货架类 |  | 1200\*500\*2200 | 37套 | 冷轧板 | 框架：冷轧板 | 采用优质SPCC冷轧钢板，立柱：1.0mm宝钢产冷轧铁板 搁板、旁板、挂脚：0.6mm宝钢产冷轧铁板。AutoCAD辅助设计，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型；全自动九工位（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀；优质五金配件 |
| 15 | 双面货架 | 货架类 |  | 1200\*600\*2200 | 9套 | 冷轧板 | 框架：冷轧板 | 采用优质SPCC冷轧钢板，立柱：1.0mm宝钢产冷轧铁板 搁板、旁板、挂脚：0.6mm宝钢产冷轧铁板。AutoCAD辅助设计，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型；全自动九工位（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀；优质五金配件 |
| 16 | 矮凳 | 软包凳类 |  | 1500\*450\*450 | 12米 | 木质、五金件 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 五金件：优质铰链、连接件、优质锁具 | （1）坐垫采用优质皮面料。经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适； （2）海绵：采用高密度定型海绵，密度为≧45KG/M3（理化性能符合国家标准）。 （3）柜体基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.03mg/m³。 （4）饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 （5）封边：1.5mm厚优质PVC封边条封边。 （6）胶水：优质环保型胶水。 （7）五金件配件：所有五金件均氧化或镀锌处理。 |
| 17 | 镜子 | 镜子 |  |  | 46平方 | 镜子 | 基材：镜子 | 基材主要采用优质浮法玻璃，厚度通常为2-5mm。浮法玻璃具有表面平整光滑、透光率高的特点，能为清晰成像​ 镀层是镜子实现反射功能的核心，主流采用真空镀铝工艺。 保护漆涂覆在镀层背面，多为耐酸碱的环氧树脂漆。它能有效隔绝空气、水分与灰尘，防止镀层被腐蚀、氧化而出现发黑、脱落现象，延长镜子的使用寿命， |
| 18 | 置物架 | 木质 |  | 1200\*400\*2000 | 1组 | 木板、五金件 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具 | 采用优质SPCC冷轧钢板，立柱：1.0mm宝钢产冷轧铁板 搁板、旁板、挂脚：0.6mm宝钢产冷轧铁板。AutoCAD辅助设计，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型；全自动九工位（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀；优质五金配件 |
| 20 | 办公桌 | 办公桌类 |  | 1600\*1600\*750 | 9组 | 木质、五金件 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVc 五金件：连接件 | （1）屏风：采用优质铝合金型材作为框架，表面经氧化处理或静电喷涂工艺处理，颜色可选氧化、黑色、碳黑色、银灰色等。‌ （2）‌台面板‌：采用符合国际E0级标准的环保三聚氰胺板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³，常用25mm厚三聚氰胺板，PVC封边，防潮防虫。‌ （3）其他配件 ‌走线槽‌：框架底部通常设有隐蔽走线孔和插座，满足电子设备用电需求。 |
| 21 | 屏风 | 铝合金屏风 | 1600\*1200 | 18块 | 铝合金、木板 | 基材：刨花板、铝合金框架 面材：浸渍胶膜纸饰面、玻璃 封边：PVC 五金件：连接件 |
| 22 | 办公桌 | 办公桌类 |  | 1400\*1400\*750 | 33套 | 木质、五金件 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVc 五金件：连接件 | （1）屏风：采用优质铝合金型材作为框架，表面经氧化处理或静电喷涂工艺处理，颜色可选氧化、黑色、碳黑色、银灰色等。‌ （2）‌台面板‌：采用符合国际E0级标准的环保三聚氰胺板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³，常用25mm厚三聚氰胺板，PVC封边，防潮防虫。‌ （3）其他配件 ‌走线槽‌：框架底部通常设有隐蔽走线孔和插座，满足电子设备用电需求。 |
| 23 | 屏风 | 铝合金屏风 | 1400\*1200 | 66块 | 铝合金、木板 | 基材：刨花板、铝合金框架 面材：浸渍胶膜纸饰面、玻璃 封边：PVC 五金件：连接件 |
| 24 | 钢制活动柜 | 钢制柜类 |  | 390\*390\*590H | 52个 | 冷轧板、五金件 | 基材：冷轧板 | （1）柜体：采用优质冷轧钢板，厚度0.7mm。表面经严格去油除锈和磷化处理，静电粉沫喷涂，粉末涂料选用环保涂料； （2）活动脚轮，方便移动收纳,尼龙66%加33%纤维，重型轮； （3）配件：所有五金件均氧化或镀锌处理。 |
| 25 | 高靠背办公椅 | 转移 |  | 690\*530\*1180 | 86把 | 网布、PP塑料、重型轮 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳 椅脚：尼龙五星脚 | ·可升降、翻转头枕 ·PP材质背框顶腰设计，扪高回弹小特网，带脚踏 ·高密度定回弹海绵 ·2D硬面升降扶手 ·2段锁定底盘 ·SGS认证80下4二级气杆 ·335MM八爪黑色 ·55mm静音尼龙轮 |
| 26 | 钢制文件柜 | 钢制柜类 |  | 900\*400\*1850 | 62个 | 冷轧板、玻璃、五金件 | 基材：冷轧板、玻璃 | （1）柜体：采用优质冷轧钢板，厚度0.7mm。表面经严格去油除锈和磷化处理，静电粉沫喷涂，粉末涂料选用环保涂料； （2）配件：所有五金件均氧化或镀锌处理。 |
| 27 | 钢制文件柜 | 钢制柜类 |  | 900\*400\*1850 | 2个 | 冷轧板、玻璃、五金件 | 基材：冷轧板、玻璃 | （1）柜体：采用优质冷轧钢板，厚度0.7mm。表面经严格去油除锈和磷化处理，静电粉沫喷涂，粉末涂料选用环保涂料； （2）配件：所有五金件均氧化或镀锌处理。 |
| 28 | 钢制衣柜 | 钢制柜类 |  | 850\*420\*1800 | 22个 | 冷轧板、五金件 | 基材：冷轧板 | （1）柜体：采用优质冷轧钢板，厚度0.7mm。表面经严格去油除锈和磷化处理，静电粉沫喷涂，粉末涂料选用环保涂料； （2）配件：所有五金件均氧化或镀锌处理。 |
| 29 | 升降办公桌 | 桌类 |  | 1400\*600\*750 | 4张 | 木质台面、钢制桌架 | 台面：木质台面 桌架：钢制桌架 | 桌脚：采用优质铝合金材料压铸，厚度≥1.5mm，模具一次成型。 桌架：采用优质方管，经酸洗磷化，优质粉末静电喷涂。 面板：E0级优质实木多层板，厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.03mg/m³。 抽屉：采用优质ABS塑料一次成型。 功能：优质气杆升降，高度可调节。 |
| 30 | 沙发 | 软包沙发 |  | 1920\*880\*830 | 20只 | 皮革、内软包海绵坐垫、木质框架 | 框架：实木 覆面：皮革 填充：定型海绵 | （1）面料：采用优质皮面料。经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适； （2）海绵：采用高密度定型海绵，密度为≧45KG/M3（理化性能符合国家标准）。海绵与皮面之间采用杜邦棉填充，使沙发表面具有良好的质感； （3）内框架：采用实木架,含水率低于8%。沙发的每件底架的连接处、结合处用胶水和螺丝进行固定。确保稳固及长期连接； （4）弹簧：采用蛇形弹簧或宝塔形弹簧配合橡筋带； （5）沙发脚采用优质钢管，配件：所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 31 | 软包沙发 | 920\*880\*830 | 7只 | 皮革、内软包海绵坐垫、木质框架 | 框架：实木 覆面：皮革 填充：定型海绵 |
| 32 | 茶几 | 桌类 |  | 1200\*600\*450 | 4个 | 石材台面、钢制桌架 | 台面：石材台面 桌架：钢制桌架 | 面板基材：采用优质岩板，桌架采用优质脚架，表面黑色电镀处理。 |
| 33 | 木质文件柜 | 木质 |  | 1200\*400\*2000 | 4套 | 木质、铝合金、玻璃、五金件 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.03mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：1.5mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 |
| 34 | 沙发椅 | 软包沙发 |  | 610\*573\*750 | 4套 | 面料、内软包海绵坐垫、木质框架 | 框架：实木 覆面：面料 填充：定型海绵 | （1）面料：采用优质麻绒布料，坐感舒适； （2）海绵：采用高密度定型海绵，密度为≧45KG/M3（理化性能符合国家标准）。海绵与皮面之间采用杜邦棉填充，使沙发表面具有良好的质感； （3）内框架：采用实木架,含水率低于8%。沙发的每件底架的连接处、结合处用胶水和螺丝进行固定。确保稳固及长期连接； （4）弹簧：采用蛇形弹簧或宝塔形弹簧配合橡筋带； （5）配件：所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 35 | 茶几 | 桌类 |  | φ600\*750 | 4个 | 石材台面、钢制桌架 | 基材：台面石材 | 面板基材：采用优质岩板，桌架采用优质脚架，表面黑色电镀处理。 |
| 36 | 文件柜衣柜 | 钢制柜类 |  | 1200\*450\*2000 | 2个 | 冷轧板、玻璃、五金件 | 基材：冷轧板、玻璃 | （1）柜体：采用优质冷轧钢板，厚度0.7mm。表面经严格去油除锈和磷化处理，静电粉沫喷涂，粉末涂料选用环保涂料； （2）配件：所有五金件均氧化或镀锌处理。 |
| 37 | 办公桌 | 办公桌类 |  | 1800\*1800\*750 | 1套 | 木质台面、木质侧柜、钢制桌架 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 桌架：钢管 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具 | 1）基材：采用符合国际E0级标准的环保多层板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； （6）桌架采用优质脚架，表面热磷化喷塑处理。 （7）五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 38 | 前台 | 木质 |  | 2100\*800\*1100H | 1组 | 木质、五金件 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具 | 1）基材：采用符合国际E0级标准的环保多层板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； （6）五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 39 | 隔断柜 | 木质 |  | 1200\*400\*1200 | 1组 | 木质、五金件 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具 | 1）基材：采用符合国际E0级标准的环保多层板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； （6）五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 40 | 钢制五节柜 | 钢制柜类 |  | 900\*400\*390\*5节 | 9组 | 冷轧板、五金件 | 基材：冷轧板 | （1）柜体：采用优质冷轧钢板，厚度0.7mm。表面经严格去油除锈和磷化处理，静电粉沫喷涂，粉末涂料选用环保涂料； （2）配件：所有五金件均氧化或镀锌处理。 |
| 41 | 休闲沙发 | 软包沙发 |  | 2200\*600\*800 | 2套 | 皮革、内软包海绵坐垫、木质框架 | 框架：实木 覆面：皮革 填充：定型海绵 | （1）面料：采用优质皮面料。经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适； （2）海绵：采用高密度定型海绵，密度为≧45KG/M3（理化性能符合国家标准）。海绵与皮面之间采用杜邦棉填充，使沙发表面具有良好的质感； （3）内框架：采用实木架,含水率低于8%。沙发的每件底架的连接处、结合处用胶水和螺丝进行固定。确保稳固及长期连接； （4）弹簧：采用蛇形弹簧或宝塔形弹簧配合橡筋带； （5）沙发脚采用优质钢管，配件：所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 42 | 休闲凳 | 软包沙发 |  | 常规 | 2个 | 皮革、内软包海绵坐垫、木质框架 | 框架：实木 覆面：皮革 填充：定型海绵 | （1）面料：采用优质皮面料。经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适； （2）海绵：采用高密度定型海绵，密度为≧45KG/M3（理化性能符合国家标准）。海绵与皮面之间采用杜邦棉填充，使沙发表面具有良好的质感； （3）内框架：采用实木架,含水率低于8%。沙发的每件底架的连接处、结合处用胶水和螺丝进行固定。确保稳固及长期连接； （4）弹簧：采用蛇形弹簧或宝塔形弹簧配合橡筋带； （5）沙发脚采用优质钢管，配件：所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 43 | 办公桌 | 办公桌类 |  | 1400\*600\*750 | 22套 | 木质、五金件 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具 | （1）基材：采用符合国际E0级标准的环保多层板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； |
| 44 | 户外桌椅 | 户外类 |  | 直径800 | 3套 | PVC | 椅架：PP材料—次注塑成型 | （1）椅背+坐垫采用仿藤。仿藤则以高密度聚乙烯（PE）或聚氯乙烯（PVC）为原料，通过挤出工艺制成仿藤条，色泽丰富（涵盖深棕、浅灰、墨绿等），具有极强的耐候性，抗紫外线、抗老化性能优异，不怕雨淋、暴晒，且易清洁，使用寿命远超天然藤。​ （2）框架结构多采用铝合金或不锈钢材质。铝合金框架经喷砂氧化处理，表面形成保护膜，重量轻、耐腐蚀，承重可达150kg以上；不锈钢框架选用304材质，焊接牢固，抗氧化能力强，尤其适合沿海等潮湿多盐雾地区，确保藤椅整体结构稳定，不易变形。​ （3）连接配件为防锈五金件，如不锈钢螺丝、铆钉等，与框架紧密结合，避免因户外环境侵蚀导致松动，保障使用安全。 |
| 45 | 办公桌 | 办公桌类 |  | 1200\*600\*750 | 17张 | 木质、五金件 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具 | （1）基材：采用符合国际E0级标准的环保多层板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； |
| 46 | 办公椅 | 转椅 |  | 常规 | 46把 | 网布、PP塑料、重型轮 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳 椅脚：尼龙五星脚 | （1）面料：采用优质透气网布； （2）海绵：优质高密度定型海绵，密度≧45KG/M3 （3）气压棒：升降自如，升降10万次以上无损； （4）五星脚架，椅轮尼龙66%加33%纤维，重型轮； （5）附合人体工程学！ |
| 47 | 班前椅 | 弓形椅 |  | 常规 | 200把 | 网布、PP塑料、钢制架 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳 椅脚：弓形脚 | （1）面料：采用优质透气网布； （2）海绵：优质高密度定型海绵，密度≧45KG/M3 （3）气压棒：升降自如，升降10万次以上无损； （4）弓字型脚架，优质电镀钢脚！ |
| 48 | 办公桌 | 办公桌类 |  | 1600\*1600\*750 | 6张 | 木质台面、木质侧柜、钢制桌架 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 桌架：钢管 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具 | 1）基材：采用符合国际E0级标准的环保多层板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； （6）桌架采用优质脚架，表面热磷化喷塑处理。 （7）五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 49 | 6人办公桌 | 会议桌类 |  | 2400\*1200\*750 | 1张 | 木质台面、钢制桌架 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 桌架：钢管 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具 | 1）基材：采用符合国际E0级标准的环保多层板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； （6）桌架采用优质脚架，表面热磷化喷塑处理。 （7）五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 50 | 单人电脑桌 | 桌类 |  | 700\*600\*750 | 14组 | 木质、五金件 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 五金件：连接件 | （1）屏风：采用优质铝合金型材作为框架，表面经氧化处理或静电喷涂工艺处理，颜色可选氧化、黑色、碳黑色、银灰色等。‌‌ （2）‌台面板‌：采用符合国际E0级标准的环保三聚氰胺板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³，常用25mm厚三聚氰胺板，PVC封边，防潮防虫。‌ （3）其他配件 ‌走线槽‌：框架底部通常设有隐蔽走线孔和插座，满足电子设备用电需求。 |
| 51 | 屏风 | 铝合金屏风 | 700\*1200 | 14块 | 铝合金、木板、玻璃 | 基材：刨花板、铝合金框架 面材：浸渍胶膜纸饰面、玻璃 封边：PVC 五金件：连接件 |
| 52 | 屏风 | 铝合金屏风 | 600\*1200 | 28块 | 铝合金、木板、玻璃 | 基材：刨花板、铝合金框架 面材：浸渍胶膜纸饰面、玻璃 封边：PVC 五金件：连接件 |
| 53 | 会议桌 | 会议桌类 |  | 3500\*1400\*750 | 1组 | 木质台面、钢制桌架 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 桌架：钢管 五金件：连接件 | 1）基材：采用符合国际E0级标准的环保多层板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； （6）桌架采用优质脚架，表面热磷化喷塑处理。 （7）五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 54 | 荣誉展示柜 | 钢木结合 |  | 2400\*400\*2000 | 1组 | 木质台面、钢制架 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 框架：钢管 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具 | 1）基材：采用符合国际E0级标准的环保多层板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； （6）外框架采用优质钢管，表面电镀处理。 （7）五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 55 | 整面书架柜+地台 | 木质柜 |  | 12300\*400\*2400 | 1组 | 木质、五金件 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 五金件：连接件 | 基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.03mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：1.5mm厚优质PVC封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：三节导轨、阻尼铰链等优质五金配件。 |
| 56 | 组合办公桌 | 办公桌类 |  | 1600\*1400\*750 | 10组 | 木质、五金件 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 五金件：连接件 | （1）屏风：采用优质铝合金型材作为框架，表面经氧化处理或静电喷涂工艺处理，颜色可选氧化、黑色、碳黑色、银灰色等。 （2）‌台面板‌：采用符合国际E0级标准的环保三聚氰胺板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³，常用25mm厚三聚氰胺板，PVC封边，防潮防虫。‌ （3）其他配件 ‌走线槽‌：框架底部通常设有隐蔽走线孔和插座，满足电子设备用电需求。 |
| 57 | 屏风 | 铝合金屏风 | 1400\*1200 | 10块 | 铝合金、木板、玻璃 | 基材：刨花板、铝合金框架 面材：浸渍胶膜纸饰面、玻璃 封边：PVC 五金件：连接件 |
| 58 | 屏风 | 铝合金屏风 | 700\*1200 | 10块 | 铝合金、木板、玻璃 |
| 59 | 边柜 | 木质柜 | 1400\*400\*1600 | 10只 | 木质、五金件 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 五金件：连接件 |
| 60 | 会议桌 | 会议桌类 |  | 4800\*1600\*750 | 1组 | 木质、五金件 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 五金件：连接件 | （1）基材：采用符合国际E0级标准的环保多层板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； |
| 61 | 会议桌 | 会议桌类 |  | 1600\*1000\*750 | 1组 | 木质台面、钢制桌架 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 桌架：钢管 五金件：连接件 | 1）基材：采用符合国际E0级标准的环保多层板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； （6）桌架采用优质脚架，表面热磷化喷塑处理。 （7）五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 62 | 荣誉柜 | 钢木结合 |  | 4000\*400\*2000 | 1组 | 木质件、钢制架 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 框架：钢管 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具 | 1）基材：采用符合国际E0级标准的环保多层板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； （6）外框架采用优质镀锌方管，表面表面热磷化喷塑处理。 （7）五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 63 | 办公桌 | 折叠桌 |  | 1800\*600\*750 | 4张 | 木质台面、钢制桌架 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 桌架：钢管 五金件：连接件、重型轮 | 1：台面支撑铁板采用优质高精度冷扎钢板。尺寸为（300\*95\*30mm）3.0MM厚，经模具多道工序加工而成。高温静电喷涂附着力强不易掉漆美观大方，抗变型。 2：横梁连接管采用优质高精度冷扎圆钢管。尺寸为（Φ45\*950-1550）2.0MM厚。圆滑厚实。高温静电喷涂 3：立柱管八边型棱形管和开关接头：采用优质高精度冷扎钢模具成形冲压八边型棱形管，尺寸为（60\*40\*1.5MM厚）。与（¢65\*¢61\*75\*T2.0）接头管一体焊接而成。内置铝合金变位接头¢60\*43.2及铝合金滑动块43\*18\*16\*T4.0。高温静电喷涂。 4：异型底脚采用优质高精度冷扎钢板规格为(50\*20\*2.0MM厚方管成形）,多个工序成型焊接打磨精工制造,高温静电喷涂.外型大方稳固承受力大,抗变型. 5：书网架采用优质高精度冷扎4根圆钢管：规格为（Φ14\*830MM）；1.0MM厚，经高温静电喷涂完成再与ABS工程塑胶架组合而成,美观大方，不变型. 6：脚轮采用优质65MM--PU静音可调节高度万向轮。 7：折叠机构 折叠机构采用一体焊接接头而已，铝合金转接头的连接，坚固耐用，桌子通过市场上独有的单向旋钮折叠的方式，双向承重受力，台脚连接管内配有转动轴，只用轻微旋钮就可以进行桌子翻折功能，桌子承重范围在100KG-120KG，最大使用寿命可达10年，或者折叠9万次 8：挂钩一体注塑成形旋转盖 书包挂钩和旋转盖一体注塑成形，折叠标识由模具一次成形，不会像贴纸易掉落。盖子尺寸为：68.42\*44\*1.8M，其中盖子为22MM宽，挂钩为18MM宽，挂钩内径为18MM，外宽为直径31MM，灵活方便多功能使用 9：外观设计采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有拉杆拆叠装置，脚轮采用的PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。 |
| 64 | 会议桌 | 会议桌类 |  | 1600\*1000\*750 | 1组 | 木质台面、钢制桌架 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 桌架：钢管 五金件：连接件 | 1）基材：采用符合国际E0级标准的环保多层板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； （6）桌架采用优质脚架，表面热磷化喷塑处理。 （7）五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； |
| 65 | 茶几 | 桌类 |  | 400\*600\*450 | 1个 | 木质台面、钢制桌架 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 桌架：钢管 五金件：连接件 | 桌脚：采用优质铝合金材料压铸，厚度≥1.5mm，模具一次成型。 桌架：升降内管采用方管50\*50\*1.5mm方管，升降外管采用60\*60\*2mm方管，前挡板采用优质一次冷轧钢板，厚度≥1.2mm，经酸洗磷化，优质粉末静电喷涂。内外装饰管采用PVC挤塑成型。 面板：E0级优质中密度板基材，厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.03mg/m³，表面经真空吸塑而成。 抽屉：采用优质ABS塑料一次成型。 功能：优质气杆升降，气压杆冲力为300N，高度可调节。 脚轮：PP材质，其中有2个可定位。 |
| 66 | 前台桌 | 桌类 |  | 1800\*600\*750 | 1张 | 木质、五金件 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 五金件：连接件 | （1）基材：采用符合国际E0级标准的环保多层板板材，甲醛释放量≤0.03mg/m³， （2）封边：1.5mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； （3）饰面：优质三聚氰胺饰面。 （4）贴面胶：采用无苯环保胶水、甲醛释放量≤1.5mg/L； （5）封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； |
| 67 | 小茶几 | 桌类 |  | 500\*600\*500 | 1个 | 木质台面、钢制桌架 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC 桌架：钢管 五金件：连接件 | （1）面板基材：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.03mg/m³。 （2）饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 （3）封边：1.5mm厚优质PVC封边条封边。 （4）胶水：优质环保型胶水。 （5）桌架采用优质脚架，表面热磷化喷塑处理。 （6）五金件配件：所有五金件均氧化或镀锌处理。 |

附餐厅空间图纸**：**

****

**四、材料要求**

本项目采用的材料需符合以下要求：

1、饰面刨花板：符合GB/T 4897-2015、GB/T 17657-2013、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、GB/T 31762-2015要求，内胶合强度≥0.3Mpa，静曲强度≥14Mpa，弹性模量≥2800Mpa，握螺钉力：板面≥1400N，板边≥900N，表面胶合强度≥1.7Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤8.0%，板内密度偏差±10%，甲醛释放量≤0.025mg/ m³，苯酚释放量未检出，挥发性有机化合物72h，苯≤10μg/ m³，甲苯≤20μg/ m³，二甲苯≤20μg/ m³，总挥发性有机化合物(TVOC )≤30μg/ m³。

2、饰面多层板：环保级别ENF级，满足GB/T 39600-2021及GB/T 35601-2024、GB/T 34722-2017要求，无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐磨、表面污染腐蚀、耐龟裂达到 4 级以上；表面胶合强度≥0.6MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³,挥发性有机物（TVOC）≤100μg/m³；燃烧性能,静曲强度符合标准

3、铰链：依据QB/T 3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T 2189-2013标准，其中垂直静载荷、水平静载荷符合标准，耐久性测试需符合循环12万次的要求、金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。

4、导轨：依据QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均符合标准，耐久性测试需符合循环12万次的要求、金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验100h达到10级。

5、钢管：依据为GB/T3325-2024，检验项目必须包含：金属理化性能喷漆（塑）涂层耐盐浴； 附着力不低于2级（1级最好）,冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹。

6、冷轧钢板：符合GB/T 3325-2024标准，其中硬度≥2H，附着力不低于2级，冲击强度、耐盐浴均合格。

7、塑粉：符合HG/T 2006-2022：附着力-干附着力≤1；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H，耐冲击性(正向冲击)50cm，耐人工气候老化性500h变色≤2级，失光≤2级。无粉化、起泡、开裂、剥落等现象，耐湿性500h无异常，GB 18581-2020：总铅（限色漆、腻子和醇酸清漆）、可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）镉、铬、汞，均未检出， GB/T 35602-2017：重金属元素含量-铅、镉、六价铬、汞均未检出，HG/T 3950-2007：金黄色葡萄球菌，抗细菌率≥99%；黄曲霉，长霉等级0级。

8、水性面漆：符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准，其中甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤15g/L，可溶性铅Pb≤90mg/kg。

9、封边条：符合QB/T 4463-2013、GB/T17657-2013其中耐干热性、耐磨性、耐冷热循环、耐老化性符合标准,耐开裂性（(耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出。

10、三合一连接件: 符合GB/T 28203-2011, QB/T3826-1999, QB/T 3832-1999标准，中性盐雾试验-连续喷雾300h，镀(涂)层对基体的保护等级及镀(涂)层本身耐腐蚀达到10级，连接件偏心体抗压强度≥280N，连接件预埋螺母抗拉强度≥600N，连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m

11、高弹海绵：符合GB/T 10802-2023标准，其中回弹率≥60%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥200%，75%压缩永久变形≤7%，座面密度≥30kg/m³，甲醛释放量≤0.05mg/m²·h。

说明（1）本项目提供的检测报告签发日期不早于2024年1月1日；

1. 上述原材料要求如与“**三、采购清单及技术参数要求**”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；
2. 针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）；
3. 受检单位要求：检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的制造商或原材料的生产厂家名称一致，否则不予认可。

**五、颜色要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **分类** | **主体颜色** |
| 椅子 | 颜色：白色蓝色相拼 |
| 餐桌 | 颜色：白色 |
| 钢制花架 | 颜色：白色 |

说明：1.家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以上要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。

2.请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素。

**六、样品要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 |
| 餐厅序号1 | 餐桌 | 600\*600\*750 | 1张 |
| 餐厅序号2 | 椅子 | 540\*520\*840 | 1把 |
| 办公区序号2 | 条桌 | 1200\*550\*750 | 1张 |
| 办公区序号25 | 高靠背办公椅 | 690\*530\*1180 | 1把 |

说明：1.投标人需要按以上要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

2.允许样品的规格尺寸与上述要求有合理偏差，但投标人中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。

3.投标实样送达地点：上海市徐汇区桂林路100号，联系人：马秀艳，联系电话：18818238512。所有实样均应注明投标人名称，并在投标截止前2天内送达并完成现场搭样。

**七、供货及验收**

|  |  |
| --- | --- |
| **分类** | **内容** |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后不少于30个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。若产生检测费用则全部由供应商承担。 |

**八、其他要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **分类** | **内容** |
| 保修服务 | 供应商提供的售后服务应符合GB/T37652-2019《家具售后服务要求》。免费保修期应当至少不低于5年。免费保修期内，除采购人因非正 常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |
| 项目团队 | 供应商提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。 |
| 生产能力 | 1.生产厂商针对生产过程中可能产生的大气污染、水污染及其他环境污染应当具有有效的环保措施，制定科学的环保治理方案。  2.生产厂商应当具备完善的管理体系；详细阐述生产工艺技术原理、流程、关键技术点及优势，证明其在精度、质量、效率等方面的竞争力；制定科学合理的生产进度计划，明确各阶段时间节点、交付成果，提供进度保障措施，确保生产进度可控且能按时完成；生产设备配置需完备且先进，提供设备清单信息，说明设备的先进性与适用性，可提供相关生产设备购置合同、发票等购置材料作为设备来源证明。 |