上海市残疾人文化体育促进中心家具

**一、基本内容**

1、项目背景：本项目为上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）家具采购，分2个包件。包件1为宿舍区域家具，需为残疾人体育综合设施项目的342名残疾人运动员配置宿舍内储物柜、床架、书桌、椅子等家具用品。包件2为公共区域家具，需为市残疾人综合体育设施项目342名残疾人运动员配置教练员办公室、讨论室、研究室、多功能会议室、综合活动室、餐厅桌椅等公共区域家具。

2、履约地点：水电路176号

1. **需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范**

**强制性标准**

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB 16799-2018《家具用皮革》；

**质量及技术标准**

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2009 《中密度纤维板》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；

QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。

**及其他与本次采购的家具相关的标准**

HG/T 2006-2022《热塑性粉末涂料检测》

QB/4463-2013《家具用封边条技术》

QB/T3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀、中性盐雾试验标准

**三、采购内容**

**1、包件1：宿舍区域家具**

1.家具总数量、及明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **户型** | **房间数量/套** | **单户家具数量/件** | **家具总数量/件** |
| 1 | 单人间 | 17 | 10 | 170 |
| 2 | 双人A间 | 150 | 13 | 1950 |
| 3 | 双人B间 | 2 | 18 | 36 |
| 4 | 三人间 | 7 | 15 | 105 |
| 5 | **合计** | **176** |  | **2261** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单人间户型家具 | | | | | |
| **序号** | **名称** | **技术要求** | **规格型号（长\*深\*高）** | **总量** | **单位** |
| 1 | 床屏+床架 （核心产品） | 1.材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/36MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。 4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。 5、其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1800\*2000\*270H （床屏1100H） | 17 | 件 |
| 2 | 双面床垫 | 1.床垫材料：应符合国家安全标准，不含有害物质，如甲醛等，床垫的边缘应有足够的加固，以防止塌陷；弹簧和填充物应确保床垫能够长时间保持良好的支撑和舒适度。 2.辅料：床垫的填充物和面料应具有良好的耐磨、透气和吸汗性能，同时确保有足够的使用寿命。  3.产品要求：软硬程度为一面软、一面硬、应根据人体工程学设计，以适应不同人的体型和睡眠习惯、天然乳胶、纯棉或棉麻布料、内铺精钢弹簧，采用高级针织绗缝透气面料，细致紧密，质地厚实坚韧，3D网布透气透湿，干爽舒适，高密度海绵，热熔毡，无纺布，完美弧度设计，增强承托力，避免磕碰，符合QB/T 1952.2等相关标准。 4.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1800\*2000\*200 | 17 | 件 |
| 3 | 书桌上层板 | 1.材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/36MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。 4、五金件：优质钢制等五金配件，符合GB/T 2454-2013 、QB/T 2189-2013、实木多层板挂条与墙体固定、产品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、 5.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1800\*300\*350 | 17 | 件 |
| 4 | 床头柜 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/36MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。   4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定、产品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等。  5、其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 550\*600\*500 | 17 | 件 |
| 5 | 转角书桌 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/36MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。   4、五金件：优质钢制静音可升降五金、静音阻尼导轨等五金配件、并做防潮防腐抗氧化处理，符合GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定、可调节的升降金属底座，科学坐姿，保护脊椎，锌合金锁2把、、产品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层抗盐雾标准。  5、其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1200\*1800\*760 | 17 | 件 |
| 6 | 书椅 | 1.材质：橡胶木实木框架符合 GB/T 10357.2-2013 家具力学性能试验椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性、、高密度海绵可防氧化，防碎、符合GB/T10802-2006/25%压陷硬度规定、符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、优质高档耐磨易打理皮革、光泽性持久。  2.表面：木器表面采用水性漆喷涂工艺、采用5底3面、漆面光洁平整、木纹清晰、色泽均匀、油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。  3.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 常规 | 17 | 件 |
| 7 | 三门衣柜 （核心产品） | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/25MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。   4、五金件：优质钢制长拉手、阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。  5.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 2400\*550\*2900 | 17 | 件 |
| 8 | 电视机矮柜 （核心产品） | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/25MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。 2. 人造石台面：厚度18MM，硬度应在6-7级，需具有很好的耐磨性，耐腐蚀性和耐化学性能，在酸碱环境下保持原有的颜色和质感、颜色及纹理：可满足客定制需求，色泽均匀一致，板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案清晰，拼接无缝隙等、符合GB/T38110-2019、符合JC/T 908-2017耐高温性能、符合BS EN 772-11-2000和‌DIN EN 772-11-2004吸水率。 3. 5、五金件：优质三合一金属连接件、阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。   6.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1570\*550\*850 | 17 | 件 |
| 9 | 进门矮柜 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/25MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。   4.人造石台面：厚度18MM，硬度应在6-7级，需具有很好的耐磨性，耐腐蚀性和耐化学性能，在酸碱环境下保持原有的颜色和质感、颜色及纹理：可满足客定制需求，色泽均匀一致，板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案清晰，拼接无缝隙等、符合GB/T38110-2019、符合JC/T 908-2017耐高温性能、符合BS EN 772-11-2000和‌DIN EN 772-11-2004吸水率。  5、五金件：优质三合一金属连接件、阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。  6.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 2000\*550\*1002 | 17 | 组 |
| 10 | 卫生间储物柜 | 1.材质：采用太空铝合蜂窝板主材，其结构由两层铝板与蜂窝芯材粘接而成,具有良好的轻质高强度的新型复合材料，具有良好的耐腐蚀性、隔热性和吸音性能、轻质、基材EO级别、符合GB/T 3880.1-2012、涂层符合GB/T 17748-2008厚度≥15mm. | 650\*400\*800 | 17 | 组 |
| 合计 | | | | 170 | 组 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双人间A户型家具 | | | | | |
| **序号** | **名称** | **技术要求** | **规格型号（长\*深\*高）** | **总量** | **单位** |
| 1 | 床屏+床架 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/36MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。   4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。 5、其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1200\*2038\*270H（床屏1100H） | 300 | 件 |
| 2 | 双面床垫 | 1.床垫材料：应符合国家安全标准，不含有害物质，如甲醛等，床垫的边缘应有足够的加固，以防止塌陷；弹簧和填充物应确保床垫能够长时间保持良好的支撑和舒适度。 2.辅料：床垫的填充物和面料应具有良好的耐磨、透气和吸汗性能，同时确保有足够的使用寿命。 3.产品要求：软硬程度为一面软、一面硬、应根据人体工程学设计，以适应不同人的体型和睡眠习惯、天然乳胶、纯棉或棉麻布料、内铺精钢弹簧，采用高级针织绗缝透气面料，细致紧密，质地厚实坚韧，3D网布透气透湿，干爽舒适，高密度海绵，热熔毡，无纺布，完美弧度设计，增强承托力，避免磕碰，符合QB/T 1952.2等相关标准。 4.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1200\*2000\*200 | 300 | 件 |
| 3 | 书桌上层板 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/36MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。   4、五金件：优质钢制等五金配件，符合GB/T 2454-2013 、QB/T 2189-2013、实木多层板挂条与墙体固定、产品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、 5.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1500\*280\*372 | 150 | 件 |
| 4 | 书桌-2个屉款 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/36MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。   4、五金件：优质钢制静音可升降五金、静音阻尼导轨等五金配件、并做防潮防腐抗氧化处理，符合GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定、可调节的升降金属底座，科学坐姿，保护脊椎，锌合金锁2把、、产品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层抗盐雾标准。 5、其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1500\*600\*750 | 150 | 件 |
| 5 | 书椅 | 1.材质：橡胶木实木框架符合 GB/T 10357.2-2013 家具力学性能试验椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性、高密度海绵可防氧化，防碎、符合GB/T10802-2006/25%压陷硬度规定、符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、优质高档耐磨易打理皮革、光泽性持久。 2.表面：木器表面采用水性漆喷涂工艺、采用5底3面、漆面光洁平整、木纹清晰、色泽均匀、油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。  3.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 常规 | 300 | 件 |
| 6 | 三门衣柜 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/25MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。   4、五金件：优质钢制长拉手、阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。 5.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1200\*550\*2900 | 300 | 件 |
| 7 | 电视机矮柜 | 1.材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/25MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。  4.人造石台面：厚度18MM，硬度应在6-7级，需具有很好的耐磨性，耐腐蚀性和耐化学性能，在酸碱环境下保持原有的颜色和质感、颜色及纹理：可满足客定制需求，色泽均匀一致，板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案清晰，拼接无缝隙等、符合GB/T38110-2019、符合JC/T 908-2017耐高温性能、符合BS EN 772-11-2000和‌DIN EN 772-11-2004吸水率。 5、五金件：优质三合一金属连接件、阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。  6.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1570\*550\*850 | 150 | 件 |
| 8 | 进门矮柜 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/25MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。   4.人造石台面：厚度18MM，硬度应在6-7级，需具有很好的耐磨性，耐腐蚀性和耐化学性能，在酸碱环境下保持原有的颜色和质感、颜色及纹理：可满足客定制需求，色泽均匀一致，板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案清晰，拼接无缝隙等、符合GB/T38110-2019、符合JC/T 908-2017耐高温性能、符合BS EN 772-11-2000和‌DIN EN 772-11-2004吸水率。 5、五金件：优质三合一金属连接件、阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。  6.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 2000\*550\*1002 | 150 | 组 |
| 9 | 卫生间储物柜 | 1.材质：采用太空铝合蜂窝板主材，其结构由两层铝板与蜂窝芯材粘接而成,具有良好的轻质高强度的新型复合材料，具有良好的耐腐蚀性、隔热性和吸音性能、轻质、基材EO级别、符合GB/T 3880.1-2012、涂层符合GB/T 17748-2008厚度≥15mm. | 650\*400\*800 | 150 | 组 |
| 合 计 | | | | 1950 | 组 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双人间B户型家具 | | | | | |
| **序号** | **名称** | **技术要求** | **规格型号（长\*深\*高）** | **总量** | **单位** |
| 1 | 床屏+床架 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/36MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 2. 胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。   4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。 5、其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1200\*2038\*270H（床屏1100H） | 4 | 件 |
| 2 | 双面床垫 | 1. 床垫材料：应符合国家安全标准，不含有害物质，如甲醛等，床垫的边缘应有足够的加固，以防止塌陷；弹簧和填充物应确保床垫能够长时间保持良好的支撑和舒适度。 2.辅料：床垫的填充物和面料应具有良好的耐磨、透气和吸汗性能，同时确保有足够的使用寿命。   3.产品要求：软硬程度为一面软、一面硬、应根据人体工程学设计，以适应不同人的体型和睡眠习惯、天然乳胶、纯棉或棉麻布料、内铺精钢弹簧，采用高级针织绗缝透气面料，细致紧密，质地厚实坚韧，3D网布透气透湿，干爽舒适，高密度海绵，热熔毡，无纺布，完美弧度设计，增强承托力，避免磕碰，符合QB/T 1952.2等相关标准。  4.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1200\*2000\*200 | 4 | 件 |
| 3 | 书桌上层板 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/36MM。 2. 封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。   3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。  4、五金件：优质钢制等五金配件，符合GB/T 2454-2013 、QB/T 2189-2013、实木多层板挂条与墙体固定、产品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、 5.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1500\*280\*372 | 2 | 件 |
| 4 | 书桌-2个屉款 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/36MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。   3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。   1. 五金件：优质钢制静音可升降五金、静音阻尼导轨等五金配件、并做防潮防腐抗氧化处理，符合GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定、可调节的升降金属底座，科学坐姿，保护脊椎，锌合金锁2把、、产品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层抗盐雾标准。   5、其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1500\*600\*750 | 2 | 件 |
| 5 | 书椅 | 1.材质：橡胶木实木框架符合 GB/T 10357.2-2013 家具力学性能试验椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性、、高密度海绵可防氧化，防碎、符合GB/T10802-2006/25%压陷硬度规定、符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、优质高档耐磨易打理皮革、光泽性持久。 2.表面：木器表面采用水性漆喷涂工艺、采用5底3面、漆面光洁平整、木纹清晰、色泽均匀、油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。  3.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 常规 | 4 | 件 |
| 6 | 三门衣柜 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/25MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。   4、五金件：优质钢制长拉手、阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。  5.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1200\*550\*2900 | 4 | 组 |
| 7 | 电视机矮柜 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/25MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。 4.人造石台面：厚度18MM，硬度应在6-7级，需具有很好的耐磨性，耐腐蚀性和耐化学性能，在酸碱环境下保持原有的颜色和质感、颜色及纹理：可满足客定制需求，色泽均匀一致，板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案清晰，拼接无缝隙等、符合GB/T38110-2019、符合JC/T 908-2017耐高温性能、符合BS EN 772-11-2000和‌DIN EN 772-11-2004吸水率。 5、五金件：优质三合一金属连接件、阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。   6.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1570\*550\*850 | 2 | 件 |
| 8 | 卫生间储物柜 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/25MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。 4.人造石台面：厚度18MM，硬度应在6-7级，需具有很好的耐磨性，耐腐蚀性和耐化学性能，在酸碱环境下保持原有的颜色和质感、颜色及纹理：可满足客定制需求，色泽均匀一致，板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案清晰，拼接无缝隙等、符合GB/T38110-2019、符合JC/T 908-2017耐高温性能、符合BS EN 772-11-2000和‌DIN EN 772-11-2004吸水率。 5、五金件：优质三合一金属连接件、阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。   6.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 650\*400\*800 | 2 | 件 |
| 9 | 进户门-玄关柜 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/25MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。 4.人造石台面：厚度18MM，硬度应在6-7级，需具有很好的耐磨性，耐腐蚀性和耐化学性能，在酸碱环境下保持原有的颜色和质感、颜色及纹理：可满足客定制需求，色泽均匀一致，板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案清晰，拼接无缝隙等、符合GB/T38110-2019、符合JC/T 908-2017耐高温性能、符合BS EN 772-11-2000和‌DIN EN 772-11-2004吸水率。 5、五金件：优质三合一金属连接件、阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。   6.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1000\*500\*2380 | 2 | 组 |
| 10 | 客厅-边柜 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/25MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。 4、五金件：优质三合一金属连接件、阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。   5.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1850\*400\*850 | 2 | 件 |
| 11 | 客厅-沙发 | 1. 材质：橡胶木实木框架符合 GB/T 10357.2-2013 家具力学性能试验沙发类稳定性、沙发类强度和耐久性、、高密度海绵可防氧化，防碎、符合GB/T10802-2006/25%压陷硬度规定、符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、优质高档耐磨易打理皮革、光泽性持久、符合GB 16799-2018《家具用皮革》。 2. 表面：木器表面采用水性漆喷涂工艺、采用5底3面、漆面光洁平整、木纹清晰、色泽均匀、油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。   3.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1800\*900\*850 | 2 | 件 |
| 12 | 客厅-茶几 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/36MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。   4、五金件：优质金属底座、并做防潮防腐抗氧化处理、产品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属电镀层抗盐雾标准。  5、其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1350\*750\*450 | 2 | 件 |
| 13 | 客厅-椅子 | 1. 材质：橡胶木实木框架符合 GB/T 10357.2-2013 家具力学性能试验椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性、、高密度海绵可防氧化，防碎、符合GB/T10802-2006/25%压陷硬度规定、符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、优质高档耐磨易打理皮革、光泽性持久。 2.表面：木器表面采用水性漆喷涂工艺、采用5底3面、漆面光洁平整、木纹清晰、色泽均匀、油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。   3.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 常规 | 2 | 件 |
| 14 | 客厅-电视机柜矮柜 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/25MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。 4.人造石台面：厚度18MM，硬度应在6-7级，需具有很好的耐磨性，耐腐蚀性和耐化学性能，在酸碱环境下保持原有的颜色和质感、颜色及纹理：可满足客定制需求，色泽均匀一致，板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案清晰，拼接无缝隙等、符合GB/T38110-2019、符合JC/T 908-2017耐高温性能、符合BS EN 772-11-2000和‌DIN EN 772-11-2004吸水率。 5、五金件：优质三合一金属连接件、阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。   6.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 2600\*350\*450 | 2 | 组 |
| 合计 | | | | 36 | 组 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三人间户型家具 | | | | | |
| **序号** | **名称** | **技术要求** | **规格型号（长\*深\*高）** | **总量** | **单位** |
| 1 | 床屏+床架 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/36MM。 2. 封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。   4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。 5、其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1200\*2038\*270H（床屏1100H） | 21 | 件 |
| 2 | 双面床垫 | 1. 床垫材料：应符合国家安全标准，不含有害物质，如甲醛等，床垫的边缘应有足够的加固，以防止塌陷；弹簧和填充物应确保床垫能够长时间保持良好的支撑和舒适度。 2.辅料：床垫的填充物和面料应具有良好的耐磨、透气和吸汗性能，同时确保有足够的使用寿命。   3.产品要求：软硬程度为一面软、一面硬、应根据人体工程学设计，以适应不同人的体型和睡眠习惯、天然乳胶、纯棉或棉麻布料、内铺精钢弹簧，采用高级针织绗缝透气面料，细致紧密，质地厚实坚韧，3D网布透气透湿，干爽舒适，高密度海绵，热熔毡，无纺布，完美弧度设计，增强承托力，避免磕碰，符合QB/T 1952.2等相关标准。  4.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1200\*2000\*200 | 21 | 件 |
| 3 | 床头柜 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/36MM。 2. 封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。   4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定、产品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。 5、其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 550\*600\*500 | 14 | 件 |
| 4 | 书椅 | 1. 材质：橡胶木实木框架符合 GB/T 10357.2-2013 家具力学性能试验椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性、、高密度海绵可防氧化，防碎、符合GB/T10802-2006/25%压陷硬度规定、符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、优质高档耐磨易打理皮革、光泽性持久。 2.表面：木器表面采用水性漆喷涂工艺、采用5底3面、漆面光洁平整、木纹清晰、色泽均匀、油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。   3.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 常规 | 7 | 件 |
| 5 | 三门衣柜 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/25MM。 2. 封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。   4.五金件：优质钢制长拉手、阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。  5.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1200\*550\*2900 | 21 | 件 |
| 6 | 电视机矮柜（注本间无书桌） | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/25MM。   2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。 4.人造石台面：厚度18MM，硬度应在6-7级，需具有很好的耐磨性，耐腐蚀性和耐化学性能，在酸碱环境下保持原有的颜色和质感、颜色及纹理：可满足客定制需求，色泽均匀一致，板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案清晰，拼接无缝隙等、符合GB/T38110-2019、符合JC/T 908-2017耐高温性能、符合BS EN 772-11-2000和‌DIN EN 772-11-2004吸水率。 5、五金件：优质三合一金属连接件、阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。 6.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1570\*550\*850 | 7 | 件 |
| 7 | 进门矮柜 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/25MM。   2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。 4.人造石台面：厚度18MM，硬度应在6-7级，需具有很好的耐磨性，耐腐蚀性和耐化学性能，在酸碱环境下保持原有的颜色和质感、颜色及纹理：可满足客定制需求，色泽均匀一致，板材四边平整，表面无缺棱掉角现象，花纹图案清晰，拼接无缝隙等、符合GB/T38110-2019、符合JC/T 908-2017耐高温性能、符合BS EN 772-11-2000和‌DIN EN 772-11-2004吸水率。 5、五金件：优质三合一金属连接件、阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。 6.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 2000\*550\*1002 | 7 | 组 |
| 8 | 卫生间储物柜 | 1.材质：采用太空铝合蜂窝板主材，其结构由两层铝板与蜂窝芯材粘接而成,具有良好的轻质高强度的新型复合材料，具有良好的耐腐蚀性、隔热性和吸音性能、轻质、基材EO级别、符合GB/T 3880.1-2012、涂层符合GB/T 17748-2008厚度≥15mm. | 650\*400\*800 | 7 | 组 |
| 合 计 | | | | 105 | 组 |

**包件2：公共区域家具**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质说明 | 规格（mm） | 单位 | 数量 |
| **主教练办公室3间** | | | | | |
| 1 | 办公桌 | 1. 材料：E0级环保中密度纤维板，环保等级优于国家标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³，饰面材料采用优质木皮（厚度0.6mm），木皮颜色可选；所有板材均≥25mm厚度。台面复合厚度40mm，一体设计浑然天成，主台面四周倒弧角，台面侧边有锣工艺线设计，台面底部钢管支撑设计，台脚设计金属制成，台板侧底隐藏配置集成插座，挡板多边行设计搭配金属挡板夹，附柜配置了掩门以及预留了主机位，附柜掩门为无拉手设计。 2、表面：木器表面采用水性漆涂装，封闭漆采用5底3面工艺，开放漆采用3底3面工艺，漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀；   3、五金：国内知名品牌优质五金配件。 | 1800\*1600\*750H | 张 | 3 |
| 2 | 办公椅 | 1. 面料:选用牛皮(经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性； 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； 3、脚架：合金四脚稳固性脚架。 | 常规 | 把 | 3 |
| 3 | 桌前椅 | 1、面料:选用牛皮(经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性； 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； 3、脚架：合金四脚稳固性脚架。 | 常规 | 把 | 6 |
| 4 | 文件柜+书柜 | 1、材料：基材采用E0级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.050mg/m³，饰面材料采用优质木皮（厚度0.6mm），木皮颜色可选；所有板材均≥18mm厚度。 2、表面：木器表面采用水性漆涂装，封闭漆采用5底3面工艺，开放漆采用3底3面工艺，漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀；上柜有大小掩门设计，储物空间多变灵活，右边掩门里面配置LED灯挂衣杆，中间的为小隔层，下柜6个掩门装配按弹器。 3、五金：国内知名品牌优质五金配件。 | 2400\*400\*1800H | 台 | 3 |
| 5 | 沙发 | 1. 采用实木内架.高密度海绵.优质甩纹牛皮.镜面不锈钢沙发脚，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。 2、海棉：采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； | 2000\*850\*800H | 套 | 3 |
| 6 | 茶几 | 1、材料：基材采用E0级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.050mg/m³，饰面材料采用优质木皮（厚度0.6mm），木皮颜色可选；台面复合厚度40mm，一体设计浑然天成，主台面四周倒弧角，。 2、表面：木器表面采用水性漆涂装，符合国家环境保护标准 HJ 2537-2014，封闭漆采用5底3面工艺，开放漆采用3底3面工艺，漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀； 3、五金：国内知名品牌优质五金配件。 | 1200\*600\*400H | 张 | 3 |
| **上海队其他教练办公室** | | | | |  |
| 1 | 办公桌**（核心产品）** | 1. 屏风：采用新型铝材精密加工组合成型。屏风立柱采用一次成型铝型材制作。铝型材宽度不小于 40mm, 型材壁厚不小于 1.2mm，屏风型材上盖板和侧封采用圆弧工艺，外表无毛刺无棱角；踢脚线槽：高度 10cm，型材厚度≥1.2mm，内外卡扣连接固定，内部具备走线功能，与地面接触部分，安装调节脚。型材烤漆：静电喷涂，耐磨、高光、抗冲击性能技术标准制作。 台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥16mm。  2、材质：采用优质E0级刨花板，其中甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。 3、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，   4、胶水：优质环保型胶水。 5、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件。  6、其他：带固定柜支撑，固定柜配三个抽屉，带锁。 | 1400\*1400\*1100H | 张 | 35 |
| 2 | 办公椅**（核心产品）** | 1. 椅背：背垫腰靠可升降功能，配底盘可后仰/整椅背后仰最大角度132度。 2、扶手：黑色固定扶手； 3、椅座：成型泡棉，环保布料包覆，颜色为黑色； 4、底盘：中置式机构，根据使用者需求进行锁定；可后仰 ，最大后仰角度21°。 5、气压棒：钢制主体，壁厚2.0 MM，填充99.99%以上氮气，升降调节； 6、腰部支撑：可调节腰靠，可上下调节，可适用于任何坐姿，提供舒适的腰部支撑； 7、五星脚：黑色尼龙椅脚； 8、椅轮：黑色尼龙椅轮。 | 660\* 640\*1040H | 把 | 35 |
| 3 | 文件柜+书柜 | 1、冷轧钢板：采用裸板厚度≥0.8mm一级冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，表层采用塑粉喷涂。 2、五金件：优质五金件。  3、连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 4、其他：配备上玻璃对开门，中间两个抽屉，下铁对开门，带锁。 | 880\*380\*1800H | 台 | 35 |
| 1 | 办公桌 | 1、屏风：采用新型铝材精密加工组合成型。屏风立柱采用一次成型铝型材制作。铝型材宽度不小于 40mm, 型材壁厚不小于 1.2mm，屏风型材上盖板和侧封采用圆弧工艺，外表无毛刺无棱角；踢脚线槽：高度 10cm，型材厚度≥1.2mm，内外卡扣连接固定，内部具备走线功能，与地面接触部分，安装调节脚。型材烤漆：静电喷涂，耐磨、高光、抗冲击性能技术标准制作。 台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥18mm。  2、材质：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。 3、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。 4、胶水：优质环保型胶水。 5、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件。  6、其他：带固定柜支撑，固定柜配三个抽屉，带锁。 | 1400\*1400\*1100H | 张 | 12 |
| 2 | 办公椅 | 1. 椅背：背垫腰靠可升降功能，配底盘可后仰/整椅背后仰最大角度132度。 2、扶手：黑色固定扶手； 3、椅座：成型泡棉，环保布料包覆，颜色为黑色； 4、底盘：中置式机构，根据使用者需求进行锁定；可后仰 ，最大后仰角度21°。 5、气压棒：钢制主体，壁厚2.0 MM，填充99.99%以上氮气，升降调节； 6、腰部支撑：可调节腰靠，可上下调节，可适用于任何坐姿，提供舒适的腰部支撑； 7、五星脚：黑色尼龙椅脚； 8、椅轮：黑色尼龙椅轮。 | 660\* 640\*1040H | 把 | 12 |
| 3 | 文件柜+书柜 | 1. 冷轧钢板：采用裸板厚度≥0.8mm一级冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，表层采用塑粉喷涂。   2、五金件：优质五金件。  3、连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 4、其他：配备上玻璃对开门，中间两个抽屉，下铁对开门，带锁。 | 880\*380\*1800H | 台 | 12 |
| **讨论室（10人）** | | | | | |
| 1 | 讨论桌 | 1、采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。台面板材≥25mm厚。 2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。  3、胶水：优质环保型胶水。 4、五金配件：优质五金连接件；  5、线盒配置铝合金插座孔。 | 2800\*1200\*750H | 张 | 1 |
| 2 | 讨论椅 | 1、椅背：黑色椅框，椅背采用黑色高透气网布，触摸质感舒适亲肤，细腻材质贴合背部更加舒适； 2、扶手：黑色固定扶手； 3、椅座：成型泡棉，环保布料包覆，颜色为黑色； 4、机构：中置式机构，根据使用者需求进行锁定； 5、气压棒：钢制主体，壁厚2.0 MM，填充99.99%以上氮气，升降调节； 6、腰部支撑：可调节腰靠，可上下调节，可适用于任何坐姿，提供舒适的腰部支撑； 7、脚架：合金弓形脚架 | 常规 | 把 | 10 |
| **研讨室（30人）** | | | |  |  |
| 1 | 研讨桌 | 1. E0级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.050mg/m³，饰面材料采用优质木皮（厚度0.6mm），木皮颜色可选；所有板材均≥25mm厚度。台面复合厚度40mm，一体设计浑然天成，主台面四周倒弧角。 2、表面：木器表面采用水性漆涂装，封闭漆采用5底3面工艺，开放漆采用3底3面工艺，漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀。 3、五金配件：国内知名品牌优质五金配件。   4、台面底部配金属托边，台脚配金属托边，配双开翻转线盖，银色，配4个多功能线盒或导轨式插座8个。 | 4500\*1200\*750H | 张 | 1 |
| 2 | 研讨椅 | 1、面料:选用牛皮(经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性； 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； 3、脚架：合金弓形脚架。 | 常规 | 把 | 30 |
| **多功能会议室** | | | |  |  |
| 1 | 多功能桌 | 1. 基材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥18mm。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。  3、胶水：优质环保型胶水。   4、五金件：优质偏心件、连接五金；合金基材。可折叠堆放功能。 | 1800\*500\*750H | 张 | 50 |
| 2 | 多功能椅 | 1、优质面料饰面 2、靠背PP+GF材质 3、扶手PP+GF材质 4、坐棉采用4CM高密度泡棉 5、钢架横梁和直管均采用1.5厚表面黑色砂纹喷涂处理 6、坐木板采用10MM抛压成型多层环保夹板 7、整椅座板可以翻转，钢架可以折叠 | 常规 | 把 | 100 |
| 3 | 无障碍活动台 | 1、表面采用防阻燃纤维红色地毯 2、台面框架采用角钢构成，结构稳固;金属架全部经过防锈处理  3、台面采用E0级胶合板材(A级高硬度全夹板) 4、主体支架采用方钢，台架有配件使台架锁定，方便用户变动  5、台面包边 6、楼梯采用坡道的形式。 | 2440\*1780\*20H | 套 | 1 |
| 4 | 演讲台（可升降） | 1. 基材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L，台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥18mm。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。 3、胶水：优质环保型胶水。   4、五金件：优质偏心件、连接五金；合金基材，经防锈处理，具有三挡升降功能。 | 1400\*700\*750-1150H | 张 | 1 |
| **综合活动室** | | | |  |  |
| 1 | 活动室桌 | 1. 基材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥18mm。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。 3、胶水：优质环保型胶水。   4、五金件：优质偏心件、连接五金；合金基材。可折叠堆放功能。 | 1800\*500\*750H | 张 | 30 |
| 2 | 活动室椅 | 1、优质面料饰面 2、靠背PP+GF材质 3、扶手PP+GF材质 4、坐棉采用4CM高密度泡棉 5、钢架横梁和直管均采用1.5厚表面黑色砂纹喷涂处理 6、坐木板采用10MM抛压成型多层环保夹板 7、整椅座板可以翻转，钢架可以折叠 | 常规 | 把 | 60 |
| 3 | 陈列柜（定制） | 1. 基材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥18mm。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。 3、胶水：优质环保型胶水。 2. 五金件：优质五金配件。   5、门板采用玻璃或透明亚克力，柜体结构不规则隔板，确保各式各样的奖杯可以放进。（需供货方设计）采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； | 1200\*400\*2000H | 台 | 12 |
| 4 | 阅览书架 | 1. 基材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。   3、五金件：优质五金配件。  4、顶部采用玻璃或亚克力封顶。（需供货方设计） | 1000\*1000\*1100H | 台 | 10 |
| **档案室** | | | |  |  |
| 1 | 密集架 | 1. 冷轧钢板：采用裸板厚度≥用料:底盘3.0mm厚度U型槽钢，2.5\*2.5实芯钢制地轨，立柱≥1.5mm、挂板≥1.2mm、隔板≥1.0mm、门侧≥1.0mm，共6层，单层均匀承重100KG,每立方米产品自重约70KG,承重410KG，表面经去油除锈、酸洗磷化处理 立柱≥1.5mm，经除锈、磷化处理，表面静电塑粉喷涂，   2、五金件：优质五金配件。  3、连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 | 4800\*580\*2400H\*12组 | 套 | 1 |
| 2 | 防盗门+密码锁 | 1、国内知名品牌冷轧钢板：门板裸板厚度≥1.2mm一级冷轧钢板，门框钢板≥2.2mm一级冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理 ，经除锈、磷化处理，表面静电塑粉喷涂。  2、连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 3、四维静音暗装合页。 4、嵌入式一体智能锁，配置国家安全认证的密码及指纹开锁。 | 根据现场定制 | 扇 | 1 |
| 3 | 办公桌 | 1. 基材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥18mm。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm， 2. 胶水：优质环保型胶水。   4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件。 | 1200\*600\*750H | 张 | 1 |
| 4 | 办公椅 | 1、椅背：黑色椅框，椅背采用黑色高透气网布，触摸质感舒适亲肤，细腻材质贴合背部更加舒适； 2、扶手：黑色固定扶手； 3、椅座：成型泡棉，环保布料包覆，颜色为黑色； 4、机构：中置式机构，根据使用者需求进行锁定； 5、气压棒：钢制主体，壁厚2.0 MM，填充99.99%以上氮气，升降调节； 6、腰部支撑：可调节腰靠，可上下调节，可适用于任何坐姿，提供舒适的腰部支撑； 7、五星脚：黑色尼龙椅脚； 8、椅轮：黑色尼龙椅轮。 | 常规 | 把 | 1 |
| **保密室** | | | | |  |
| 1 | 保密柜 | 1. 冷轧钢板：采用裸板厚度≥2.0mm一级冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理 ，经除锈、磷化处理，表面静电塑粉喷涂，表层采用塑粉喷涂。  2、五金件：优质五金配件，配置保密检测中心认证的电子及指纹锁具。   3、连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。  4、内部结构：二层隔板（上下各一），内二活动抽屉 | 900\*430\*1850H | 台 | 12 |
| 2 | 防盗门+密码锁 | 1、国内知名品牌冷轧钢板：门板裸板厚度≥1.2mm一级冷轧钢板，门框钢板≥2.2mm一级冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理 ，经除锈、磷化处理，表面静电塑粉喷涂。 2、连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 3、四维静音暗装合页。 4、嵌入式一体智能锁，配置国家安全认证的密码及指纹开锁。 | 根据现场定制 | 扇 | 1 |
| 3 | 办公桌 | 1. 基材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥18mm。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。   3、胶水：优质环保型胶水。 4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件。 | 1200\*600\*750H | 张 | 1 |
| 4 | 办公椅 | 1. 椅背：背垫腰靠可升降功能，配底盘可后仰/整椅背后仰最大角度132度。 2、扶手：黑色固定扶手； 3、椅座：成型泡棉，环保布料包覆，颜色为黑色； 4、底盘：中置式机构，根据使用者需求进行锁定；可后仰 ，最大后仰角度21°。 5、气压棒：钢制主体，壁厚2.0 MM，填充99.99%以上氮气，升降调节； 6、腰部支撑：可调节腰靠，可上下调节，可适用于任何坐姿，提供舒适的腰部支撑； 7、五星脚：黑色尼龙椅脚； 8、椅轮：黑色尼龙椅轮。 | 660\* 640\*1040H | 把 | 1 |
| **宿舍区大活动室（1间）** | | | | |  |
| 1 | 卡座 | 1. 优质西皮布 2、采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；   3、四面抛光、烘干、除虫处理实木木架 4、锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形 5、实木框架 | 尺寸定制 | 件 | 2 |
| 2 | 小茶几 | 1. 基材：采用优质E0级环保实木多层板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。 3、金属底座钢板表面静电喷塑。 | φ=600\*750H | 件 | 6 |
| 3 | 大茶几 | 1. 基材：采用优质E0级环保实木多层板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。   3、金属底座钢板表面静电喷塑。 | φ=800\*750H | 件 | 4 |
| 4 | 休闲椅 | 1、优质西皮布 2、采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； 3、四面抛光、烘干、除虫处理实木木架 4、锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形 5、实木框架 | 常规 | 把 | 12 |
| 5 | 层板架 | 1. 基材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥18mm，。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。   3、胶水：优质环保型胶水。 4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件。  5、其他：内一隔板带拉手。 | 1150\*400\*600H | 件 | 1 |
| 6 | 储物柜 | 1. 基材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥18mm，台面大理石，耐磨、防污、耐刮。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。 2. 胶水：优质环保型胶水。   4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件。  5、其他：内一隔板带拉手。  6、优质大理石。 | 1150\*400\*850H | 件 | 1 |
| **宿舍区小活动室（8间）** | | | |  |  |
| 1 | 卡座 | 1. 优质西皮布 2、采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；   3、四面抛光、烘干、除虫处理实木木架 4、锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形 5、实木框架 | 尺寸定制 | 件 | 8 |
| 2 | 大茶几 | 1. 基材：采用优质E0级环保实木多层板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。   3、金属底座钢板表面静电喷塑。 | φ=800\*750H | 件 | 24 |
| 3 | 小茶几 | 1. 基材：采用优质E0级环保实木多层板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。   3、金属底座钢板表面静电喷塑。 | φ=600\*750H | 件 | 16 |
| 4 | 休闲椅 | 1. 优质西皮布 2、采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；   3、四面抛光、烘干、除虫处理实木木架 4、锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形 5、实木框架 | 常规 | 把 | 32 |
| 5 | 层板架 | 1. 基材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥18mm。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。   3、胶水：优质环保型胶水。 4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件。  5、其他：内一隔板带拉手。 | 1150\*400\*600H | 套 | 8 |
| 6 | 储物柜 | 1. 基材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥18mm，台面大理石，耐磨、防污、耐刮。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm 2. 胶水：优质环保型胶水。   4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件。 5、其他：内一隔板带拉手。  6、优质大理石。 | 1150\*400\*850H | 套 | 8 |
| **宿舍区阳台** | | | | |  |
| 1 | 户外桌 | 1.台面：采用厚3mm铝板滚边，钢化玻璃  2.台脚：优质铝材 | 1400\*700\*750H | 张 | 8 |
| 2 | 户外椅 | 1.表面处理：户外砂纹粉  2.织带: 宽片空芯织带  3.座垫：5cm厚  4.颜色：可选 | 常规 | 把 | 32 |
| 3 | 户外圆桌 | 1.台面：厚3mm铝板滚边。  2.台脚：台脚：优质铝材 | φ700\*750H | 张 | 16 |
| 4 | 户外椅 | 1.表面处理：户外砂纹粉  2.织带: 宽片空芯织带  3.座垫：5cm厚  4.颜色：可选 | 常规 | 把 | 32 |
| **宿舍区前台** | | | | |  |
| 1 | 接待台 | 1、基材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥18mm，台面大理石，耐磨、防污、耐刮。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。  3、胶水：优质环保型胶水。  4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件。 | 3600\*855\*950H | 张 | 2 |
| 2 | 椅子 | 1. 椅背：背垫腰靠可升降功能，配底盘可后仰/整椅背后仰最大角度132度。 2、扶手：黑色固定扶手； 3、椅座：成型泡棉，环保布料包覆，颜色为黑色； 4、底盘：中置式机构，根据使用者需求进行锁定；可后仰 ，最大后仰角度21°。 5、气压棒：钢制主体，壁厚2.0 MM，填充99.99%以上氮气，升降调节； 6、腰部支撑：可调节腰靠，可上下调节，可适用于任何坐姿，提供舒适的腰部支撑； 7、五星脚：黑色尼龙椅脚； 8、椅轮：黑色尼龙椅轮。 | 660\*640\*1040H | 把 | 4 |
| **餐厅** | | | | |  |
| 1 | 高度可调节餐桌**（核心产品）** | 1. 基材：采用优质E0级环保实木多层板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。   3、优质钢架，表面静电喷塑。 4、具有自动升降功能；升降区间在715-1020H内。 | 1200\*1000\*715-1020H | 张 | 144 |
| 2 | 餐椅**（核心产品）** | 1、材料：基材采用E0级环保实木多层夹板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。 2、表面：木器表面采用水性漆涂装，封闭漆采用5底3面工艺，开放漆采用3底3面工艺，漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀； 3、实木四脚脚架 | 400\*480\*860H | 把 | 288 |
| **运动馆** | | | |  |  |
| 1 | 储物长凳 | 1、基材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥18mm。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。 3、胶水：优质环保型胶水。 4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件。  5、含储物功能可打开，座面皮艺软包。 | 1200\*500\*400H | 张 | 55 |
| 2 | 接待台 | 1、基材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥18mm，台面大理石，耐磨、防污、耐刮。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。  3、胶水：优质环保型胶水。  4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件。 | 5000\*855\*950H | 张 | 1 |
| 3 | 椅子 | 1、椅背：黑色椅框，椅背采用黑色高透气网布，触摸质感舒适亲肤，细腻材质贴合背部更加舒适； 2、扶手：黑色固定扶手； 3、椅座：成型泡棉，环保布料包覆，颜色为黑色； 4、机构：中置式机构，根据使用者需求进行锁定； 5、气压棒：钢制主体，壁厚2.0 MM，填充99.99%以上氮气，升降调节； 6、腰部支撑：可调节腰靠，可上下调节，可适用于任何坐姿，提供舒适的腰部支撑； 7、五星脚：黑色尼龙椅脚； 8、椅轮：黑色尼龙椅轮。 | 常规 | 把 | 2 |
| **值班室** | | | | |  |
| 1 | 值班室写字台 | 1. 基材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥18mm。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。   3、胶水：优质环保型胶水。 4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件。 | 1400\*700\*750H | 张 | 1 |
| 2 | 写字台 | 1. 基材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥18mm。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。   3、胶水：优质环保型胶水。 4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件。 | 1200\*600\*750H | 张 | 1 |
| 3 | 办公桌 | 1. 基材：采用优质E0级刨花板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥18mm。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。   3、胶水：优质环保型胶水。 4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件。 | 1200\*600\*750H | 张 | 1 |
| 4 | 办公椅 | 1、椅背：黑色椅框，椅背采用黑色高透气网布，触摸质感舒适亲肤，细腻材质贴合背部更加舒适； 2、扶手：黑色固定扶手； 3、椅座：成型泡棉，环保布料包覆，颜色为黑色； 4、机构：中置式机构，根据使用者需求进行锁定； 5、气压棒：钢制主体，壁厚2.0 MM，填充99.99%以上氮气，升降调节； 6、腰部支撑：可调节腰靠，可上下调节，可适用于任何坐姿，提供舒适的腰部支撑； 7、五星脚：黑色尼龙椅脚； 8、椅轮：黑色尼龙椅轮。 | 常规 | 把 | 1 |
| 5 | 文件柜 | 1、冷轧钢板：采用裸板厚度≥0.8mm一级冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，表层采用塑粉喷涂。 2、五金件：优质五金件。  3、连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 4、其他：配备上玻璃对开门，中间两个抽屉，下铁对开门，带锁。 | 900\*400\*1800H | 台 | 1 |
| 6 | 门岗椅子 | 1、椅背：黑色椅框，椅背采用黑色高透气网布，触摸质感舒适亲肤，细腻材质贴合背部更加舒适； 2、扶手：黑色固定扶手； 3、椅座：成型泡棉，环保布料包覆，颜色为黑色； 4、机构：中置式机构，根据使用者需求进行锁定； 5、气压棒：钢制主体，壁厚2.0 MM，填充99.99%以上氮气，升降调节； 6、腰部支撑：可调节腰靠，可上下调节，可适用于任何坐姿，提供舒适的腰部支撑； 7、五星脚：黑色尼龙椅脚； 8、椅轮：黑色尼龙椅轮。 | 常规 | 把 | 2 |

1. **本项目包****件1核心产品为为单人间表格中序号1、床屏+床架、7、三门衣柜 、8、电视机矮柜。**

**包件2核心产品为上海队其他教练办公室：办公桌、办公椅；餐厅：高度可调节餐桌、餐椅。**

**4、其它要求：**

**供应商应当充分考虑残疾人运动员实际需求进行针对性设计（从安全性、易用性和舒适性考虑；如家具的边角应进行倒圆处理，避免锐利的边缘，以防止意外碰撞；家具的稳固性，特别是对于轮椅使用者，家具不应轻易倾倒或移动；易用性应便于残疾人使用；舒适性可从家具的尺寸、高度等方面根据残疾人的身体状况进行调整），并提供投标产品的设计方案，包括产品CAD设计图、成品外观效果图、模拟空间摆放图（供应商自行虚构模拟空间）等，并附相关产品必要的设计说明。**

**四、材料要求:**

**包件一:本项目采用的家具原材料需符合以下要求：（提供2023年1月1日后第三方检测机构出具的检测报告）**

**1.刨花板：符合GB18584-2001标准，其中甲醛释放量≤1.5mg/L。**

**2. 多层实****木板:符合GB18580-2017、GB/T17657-20134.6、GB18584-2001标准，其中甲醛释放量≤1.5mg/L。**

**3.中度板：符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，其中甲醛释放量≤0.124mg/m³.**

**4、水性底漆：符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准，其中甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤30g/L。**

**5、水性面漆：符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准，其中甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤15g/L。**

**包件二：**

**本项目采用的家具原材料需符合以下要求：（提供2023年1月1日后第三方检测机构出具的检测报告）**

**1.中密度纤维板：**符合GB/T 11718-2021、GB18580-2017、GB/T 39600-2021标准，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，密度在0.65~0.8g/cm³之间（允许偏差为±10%）。

**2.油漆：**符合GB 18581-2020，VOC含量≤250g/L，总铅(Pb)含量≤90mg/kg，可溶性重金属含量镉(Cd)≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg、乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg。

**3.胶水：**符合GB18583-2008标准，其中游离甲醛未检出，苯、甲苯、十二甲苯均未检出，总挥发性有机物≤110g/L。

**4.刨花板：**符合GB18584-2001标准，其中甲醛释放量≤1.5mg/L。

**5.实木多层板：**符合GB18584-2001标准，其中甲醛释放量≤1.5mg/L。

**6.冷轧钢板：**符合GB/T3325-2017标准，其中理化性能金属电镀层抗盐雾符合要求。

**7.塑粉：**符合HG/T2006-2022标准，其中外观符合要求。

**8.阻尼滑轨：**符合QB/T2454-2013标准，其中垂直静载荷合格。

**9.阻尼铰链：**符合QB/T2189-2013标准，其中垂直静载荷合格。

**10.海绵：**符合GB/T10802-2006标准，其中25%压陷硬度符合要求。

**11.钢管：**符合GB/T3325-2017标准，其中理化性能金属电镀层抗盐雾符合要求。

**12.封边条：**符合QB/T 4463-2013标准，其中耐磨性符合要求。

五、颜色要求

本项目家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）

包件一：

|  |  |
| --- | --- |
| 分类 | 主体颜色 |
| 木制 | 1. 纹路：山纹 颜色：哑光枫木色饰面 2. 纹路：哑光实色肤感 |
| 钢制 | 颜色：哑光黑色 |
| 椅子、沙发 | 颜色：橡胶木本身做清漆 |

包件二：

|  |  |
| --- | --- |
| 分类 | 主体颜色 |
| 木制 | 颜色：木纹色 |
| 钢制 | 颜色：白色 |
| 椅子、沙发 | 颜色： 黑色 |

六、样品要求

投标人需要按以下要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

包件一：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术要求** | **规格型号（长\*深\*高）** | **数量** | **单位** |
| 1 | 床屏+床架 | 1.材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/36MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。 4、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。 5、其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1800\*2000\*270H （床屏1100H） | 1 | 件 |
| 2 | 双面床垫 | 1.床垫材料：应符合国家安全标准，不含有害物质，如甲醛等，床垫的边缘应有足够的加固，以防止塌陷；弹簧和填充物应确保床垫能够长时间保持良好的支撑和舒适度。 2.辅料：床垫的填充物和面料应具有良好的耐磨、透气和吸汗性能，同时确保有足够的使用寿命。3.产品要求：软硬程度为一面软、一面硬、应根据人体工程学设计，以适应不同人的体型和睡眠习惯、天然乳胶、纯棉或棉麻布料、内铺精钢弹簧，采用高级针织绗缝透气面料，细致紧密，质地厚实坚韧，3D网布透气透湿，干爽舒适，高密度海绵，热熔毡，无纺布，完美弧度设计，增强承托力，避免磕碰，符合QB/T 1952.2等相关标准。 4.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 1800\*2000\*200 | 1 | 件 |
| 3 | 三门衣柜 | 1. 材质：采用优质E0级刨花板基材，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定，其中甲醛释放量低于 0.5mg/L 标准， 枫木色饰面, 板材厚度18/25MM。 2.封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，符合QB/4463-2013《家具用封边条技术》耐磨性规定，其中磨30R后应无漏底现象。 3.胶水：优质环保型胶水、其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯等释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。   4、五金件：优质钢制长拉手、阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件，符合GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》、QB/T 2189-2013《家具五金铰链》过载-垂直静载规定。 5.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 2400\*550\*2900 | 1 | 件 |
| 4 | 书椅 | 1.材质：橡胶木实木框架符合 GB/T 10357.2-2013 家具力学性能试验椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性、、高密度海绵可防氧化，防碎、符合GB/T10802-2006/25%压陷硬度规定、符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、优质高档耐磨易打理皮革、光泽性持久。 2.表面：木器表面采用水性漆喷涂工艺、采用5底3面、漆面光洁平整、木纹清晰、色泽均匀、油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。3.其它：厂家提供的产品需考虑使用人群的特殊性、安全性、便利性。 | 常规 | 1 | 件 |

包件二：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格** | **数量** | **参数** |
| 1 | 办公桌 | 1400\*1400\*1100H | 1 | 1. 屏风：采用新型铝材精密加工组合成型。屏风立柱采用一次成型铝型材制作。铝型材宽度不小于30mm, 型材壁厚不小于1.2mm，屏风型材上盖板和侧封采用圆弧工艺，外表无毛刺无棱角；踢脚线槽：高度10cm，型材厚度≥1.2mm，内外卡扣连接固定，内部具备走线功能，与地面接触部分，安装调节脚。型材烤漆：静电喷涂，耐磨、高光、抗冲击性能技术标准制作。台面板材≥25mm厚，其余部件板材均厚≥16mm。  2、材质：采用优质E0级刨花板，其中甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。 3、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm，   4、胶水：优质环保型胶水。 5、五金件：优质钢制阻尼静音导轨、阻尼铰链等五金配件。  6、其他：带固定柜支撑，固定柜配三个抽屉，带锁。 |
| 2 | 办公椅 | 660\* 640\*1040H | 1 | 1. 椅背：背垫腰靠可升降功能，配底盘可后仰/整椅背后仰最大角度132度。 2、扶手：黑色固定扶手； 3、椅座：成型泡棉，环保布料包覆，颜色为黑色； 4、底盘：中置式机构，根据使用者需求进行锁定；可后仰 ，最大后仰角度21°。 5、气压棒：钢制主体，壁厚2.0 MM，填充99.99%以上氮气，升降调节； 6、腰部支撑：可调节腰靠，可上下调节，可适用于任何坐姿，提供舒适的腰部支撑； 7、五星脚：黑色尼龙椅脚； 8、椅轮：黑色尼龙椅轮。 |
| 3 | 高度可调节餐桌 | 1200\*1000\*715-1020H | 1 | 1. 基材：采用优质E0级环保实木多层板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。  2、封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm。   3、优质钢架，表面静电喷塑。 4、具有自动升降功能；升降区间在715-1020H内。 |
| 4 | 餐椅 | 400\*480\*860H | 1 | 1. 材料：基材采用E0级环保实木多层夹板，甲醛释放量甲醛释放量≤0.5mg/L。 2、表面：木器表面采用水性漆涂装，封闭漆采用5底3面工艺，开放漆采用3底3面工艺，漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀； 3、实木四脚弯曲脚架 |

1. **供货及验收**

**包件一：**

|  |  |
| --- | --- |
| 分类 | 内容 |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后45天内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 中标人在组织进场前须对拟进场的相关家具设备进行充分的软包装保护，避免对采购人楼宇内墙面、楼梯扶手、楼宇电梯等造成损坏，并根据现场实际，分批将家具放置采购人指定场所。若产生损坏，由中标人采取措施复原，否则将赔偿采购人损失。 |
| 验收要求 | 家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |
| 检测要求 | 交货后采购人随机抽取一套成品床检测，检测内容符合GB/T3324-2017、QB/T1951.1-2010标准、符合GB18584-2001标准，其中甲醛释放量≤1.5mg/L。 其中木材含水率、外观、表面理化性能、力学性能、安全性要求满足要求，**采购人验收时对中标人提供的货物进行随机抽样，送具有国家资质认定的检验检测机构进行破坏性检测，检测费用由中标人负责，费用为8000元（检测费需包含在本次投标报价中）**，如抽检不合格，采购人有权要求退还该批全部产品并重新生产，直至产品再次抽检合格；若因家具原因造成室内空气质量检测超标，中标人须请采购人认可的专业机构，对所有家具进行家具环保净化处理。此引起的工期延误和一切经济损失由中标人承担，同时按照合同约定的违约责任进行处理。 |
| 安装要求 | 中标方应从进场准备、遵守现场施工管理、施工流程、安全、文明、专业施工、确保高标准交付家具安装质量和效果、若安装过程中家具或第三方产生被中标单位损坏，由中标人采取措施复原，否则将赔偿采购人损失。 |
| 仓储要求 | 因本项目家具安装布置现场施工进度原因，不具备及时安装条件。中标人需具备足够仓储能力，将货物安装后放置在中标人的成品仓库内挥发异味，接采购人通知后确保每层家具3-10天内完成交货和现场调试。 |
| 宿舍家具款式要求 | 本项目报价内需包含全部产品的整体效果图，中标人须和采购人确定整体设计风格，经采购方确认方能生产，采购人对款式或规格上如有微调，中标人应予以满足。 |

**包件二：**

|  |  |
| --- | --- |
| 分类 | 内容 |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后45天内供货及安装完毕。供应商 所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 中标人在组织进场前须对拟进场的相关家具设备进行充分的软包装保护，避免对采购人楼宇内墙面、楼梯扶手、楼宇电梯等造成损坏，并根据现场实际，分批将家具放置采购人指定场所。若产生损坏，由中标人采取措施复原，否则将赔偿采购人损失。 |
| 验收要求 | 家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |
| 检测要求 | 交货后采购人随机抽取一套成品办公桌检测，检测内容符合GB/T3324-2017、QB/T1951.1-2010标准，其中木材含水率、外观、表面理化性能、力学性能、安全性要求满足要求，甲醛释放量≤1.5mg/L，铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)满足要求，**采购人验收时对中标人提供的货物进行随机抽样，送具有国家资质认定的检验检测机构进行破坏性检测，须由中标人免费提供，检测费用由中标人负责，费用为8000元（检测费需包含在本次投标报价中）**，如抽检不合格，采购人有权要求退还该批全部产品并重新生产，直至产品再次抽检合格；若因家具原因造成室内空气质量检测超标，中标人须请采购人认可的专业机构，对所有家具进行家具环保净化处理。此引起的工期延误和一切经济损失由中标人承担，同时按照合同约定的违约责任进行处理。 |
| 安装要求 | 本项目存在二次搬运及安装要求，中标方应在质保期内免费提供三次的拆装搬运服务。 |
| 仓储要求 | 因本项目家具安装布置现场施工进度原因，不具备及时安装条件。中标人需具备足够仓储能力，中标人需将货物安装后放置在中标人的成品仓库内挥发异味，接采购人通知后7天内完成交货和现场调试。 |
| 办公家具款式要求 | 本项目报价内需包含全部产品的整体效果图，中标人须和采购人确定整体设计风格，经采购方确认方能生产，采购人对款式或规格上如有微调，中标人应予以满足。 |

1. **服务要求**

**包件一：**

|  |  |
| --- | --- |
| 分类 | 内容 |
| 保修服务 | 家具免费保修期应当至少不低于3年。免费保修期内，除采购人因非正 常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |
| 质量与服务标准 | 供应商应当具有类似项目经验，满足ISO9001质量管理体系认证要求。 |

**包件二：**

|  |  |
| --- | --- |
| 分类 | 内容 |
| 保修服务 | 家具免费保修期应当至少不低于5年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |
| 其他服务质量与服务标准 | 供应商应当具有类似项目经验，满足满足ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证、5星级售后服务认证证书、企业诚信管理体系认证等要求。 |

1. **其它要求：**

投标人中标后需签署下述廉政承诺，具体如下：

**廉政承诺书**

兹我单位于参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目前作如下郑重承诺：

我单位将遵守国家法律、法规、规章，以及政府采购（招标投标）相关制度，自觉遵守政府采购（招标投标）市场秩序，自觉抵 制各种不良行为，恪守公平竞争原则，认真负责、诚实守信地参加政府采购（招标投标）活动。

通过正常途径开展相关工作，不为谋取某些不正当利益而向采购（招标）单位和个人、评审委员会赠送礼金、礼品、有价证券和贵重物品和为其购置与提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等钱物，或者邀请其外出旅游和进入营业性娱乐场所。

诚信履行合同，不为谋取不正当利益擅自与采购（招标）单位工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工作量变动、工程验收、工程质量问题处理，以及货物和服务采购的验收、质量问题处理、售后服务等进行私下商谈或者达成默契。

若违背上述承诺，我单位接受有关部门依法给予处理，并承担相应的法律责任，若造成采购（招标）单位损失的，愿承担相应的赔偿责任。

承诺单位（公章）：

法人代表（签名或盖章）：

日期： 2024年 月 日