项目名称：   多模态领域大模型研发平台	   

一、设备技术需求
1、技术指标
（一）训练节点 1台

	序号
	指标名称
	是否核心指标
	指标要求
	是否需要证明材料

	1. 
	规格
	否
	▲机架式，高度≤7U，自主研发，非OEM，提供产品彩页及官网链接截图
	是

	2. 
	处理器
	是
	★x86架构，配置≥2颗处理器；单颗处理器主频≥2.0 GHz，睿频≥3.8 GHz，核心≥56个，TDP≤350W，支持PCIe 5.0
	是

	3. 
	GPU
	是
	★配置≥8块数据中心级GPU加速卡，单块GPU加速卡需满足：显存≥96GB，单机内GPU卡间P2P互联带宽≥900GB/s，FP32≥44 TFLOPS，FP16≥148 TFLOPS，FP8≥296 TFLOPS
	是

	4. 
	内存
	否
	最大支持32根DDR5 4800MHz内存 
	否

	5. 
	
	否
	配置≥2048GB DDR5 内存，内存频率≥4800MHz，单条内存容量64GB
	否

	6. 
	硬盘
	否
	▲整机最大可扩展≥24块SAS/SATA硬盘，其中最大支持≥16块NVMe硬盘
	是

	7. 
	硬盘
	否
	配置≥2块 960GB 2.5寸 SATA SSD 硬盘
配置≥3块 U.2接口NVME SSD，单盘容量≥3.84T
	否

	8. 
	RAID卡
	否
	配置≥1块4GB缓存RAID卡， RAID控制卡支持RAID 0/1/5/6，配置超级电容
	否

	9. 
	PCIe Switch
	否
	▲每个PCIe Switch 需至少2个PCIe Gen5 x16通道连接CPU
	是

	10. 
	网卡
	否
	配置≥3块 200G 单口IB网卡,提供对应数量IB线缆模块；
配置≥1块 10G 双口以太网卡，含2个多模光模块
	否

	11. 
	电源和风扇
	否
	电源模块，支持N+N电源冗余，支持热插拔，可根据PDU提供不同电源线, 满配N+1冗余风扇，保证系统高可用性
	否

	12. 
	管理维护
	否
	集成 BMC 管理模块，支持 IPMI2.0、KVM Over IP、虚拟媒体等管理功能，具备独立的千兆管理网口
	否

	13. 
	GPU性能
	否
	▲单机通信带宽:基于p2p Bandwidth Latency Test实测的节点内任意两张GPU卡间通信带宽≥735GB/s，基于nccl-test实测的节点内Allreduce通信性能≥430GB/s，要求测试报告中GPU型号与投标型号一致，提供包括软硬件环境、测试结果界面截图的测试报告，并加盖原厂公章
	是

	14. 
	
	否
	▲单机算力效率：基于主流开源模型Llama2-7B（TP=8，序列长度=2048）的整机FP16训练实测算力效率与理论算力效率比例不低于70%，要求测试报告中GPU型号与投标型号一致，提供测试报告并加盖原厂公章
	是

	15. 
	可靠性
	否
	支持10-35摄氏度环温下稳定运行
	否

	16. 
	服务
	否
	提供原厂5年7x24x4h维保服务，提供原厂授权文件和售后服务承诺函；
	是


说明：
① 核心指标若不满足将导致响应被拒绝。
②“是否需要证明材料”项可填“是”和“否”。填“是”的，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。




（二）推理节点1台

	序号
	指标名称
	是否核心指标
	指标要求
	是否需要证明材料

	1. 
	品牌
	否
	与训练节点同品牌，自主研发，非OEM产品
	否

	2. 
	规格
	否
	机架式，满配置时机架高度≤4U
	否

	3. 
	处理器
	是
	★配置≥2颗处理器，单颗处理器主频≥2.0GHz，单颗处理器核心数≥28核
	是

	4. 
	内存
	否
	≥32根32GB DDR4 3200MHz
	否

	5. 
	本地存储
	否
	▲支持≥12个3.5寸硬盘槽位，提供原厂材料证明。
本次配置≥2块960GB SATA SSD硬盘
	是

	6. 
	RAID卡
	否
	本次配置≥1块2GB缓存RAID卡， RAID控制卡支持RAID 0/1/5/6
	否

	7. 
	扩展性
	否
	▲支持≥8个双宽PCle4.0x16插槽，支持≥8个全高全双宽全长GPU卡，同时支持≥4个单宽PCIe4.0x16插槽，支持2个RAID卡专用插槽，提供原厂材料证明；
	是

	8. 
	GPU
	否
	▲配置≥4块GPU加速卡，单块GPU卡需满足：显存≥48GB，显存带宽≥860GB/s，FP32≥90 TFLOPS，FP16≥180 TLFOPS（非稀疏化），FP8≥360 TFLOPS（非稀疏化）
	是

	9. 
	网络
	否
	配置≥4个1Gb以太网口，配置≥2个10Gb以太网口（含光模块）
	否

	10. 
	电源
	否
	配置4个3000W热插拔电源，支持N+N电源冗余方式
	否

	11. 
	管理功能
	否
	▲支持分析数据中心设备性能，全面监测和分析多个关键指标，为管理员提供有效的运维决策支持，支持节点总功耗，出风口温度，五分钟系统负载，CPU使用率，内存使用率的性能预测；
	是

	12. 
	
	否
	▲支持对机房进行制冷分析及提高制冷优化建议（支持多种规范进行分析。列出高温热点设备，并给出建议和提供优化方案），提供原厂证明材料
	是

	13. 
	服务
	否
	提供原厂5年7x24h维保服务，提供原厂授权文件和售后服务承诺函；
	是





2、主机、附件详细清单
	序号
	名称
	数量

	1
	训练节点
	1 台

	2
	推理节点
	1 台



二、设备商务需求
1、 验收条款 （包括验收的指标、验收过程、特殊要求）
1）投标人完成本项目应达到的质量标准应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项技术标准、规范要求，并满足采购人实际需求，标准、规范等不一致的，以要求高（严格）的为准。
2）本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，设备到货后，由中标方，使用方共同开箱验货，卖方保证货号的型号，规格，数量与合同相符。
3）在系统整体调试完成后，买方认为合格后，签订系统安装验收报告，如连续 3 次验收未获通过，采购人有权解除合同并按照合同约定的违约。
本次采购的产品属于财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别。投标人需提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
2、培训方式、要求、计划、大纲等
1）中标方应根据项目实施的计划、进度和使用方的合理要求，及时安排对使用方的相关人员进行培训。培训目标为使受训者能够独立、熟练地完成操作，实现本次采购信息系统的目标和功能。
2）在服务有效期内，提供相关的技术文档和操作手册，帮助用户了解和使用网络设备。系统部署完成后，提供至少1次不少于2天的培训，培训内容和人数由双方协商确定。

3、售后服务
	质保期内，乙方提供7x24小时故障响应，30分钟内响应故障报修，4小时内到达故障现场，8小时内解决故障或提出解决方案。
	投标人需提供生产厂家的售后服务授权书（或投标人为生产厂家）。
4、实施调试
	提供原厂设备安装部署服务，包括设备上架，系统部署，驱动和固件安装升级。
	供应商需承诺所有本项目物流运输人员、安装施工人员、技术支持人员以及售后支持人员，在项目交付和售后现场期间遵守采购人学校各项相关管理制度要求。
5、制造商能力要求
	服务器制造商通过ISO9001质量管理体系认证，ISO38505数据治理安全认证，ISO27001信息安全管理体系认证。

5、付款方式
[bookmark: _Hlk81642809][bookmark: _Hlk146696828][bookmark: _Hlk103179519][bookmark: _Hlk103179929]银行保函。合同签订后，乙方需以银行保函形式，在银行办理合同总额80%的押金担保手续，甲方收到合同总额80%的银行保函后，向乙方支付100%货款。其中合同总额50%的银行保函在货到后退还乙方，合同总额30%的银行保函在甲方对货物验收合格并签署验收报告后退还乙方。

注：保函申请人（供应商）在办理银行保函时必须列明并知晓以下内容：
1、 保函开立银行在此保证并约束本行及其后继者，如保函申请人未能忠实地履行合同约定或单方面终止合同（以下简称“违约”），在收到上海大学的书面索赔通知及保函正本后_  个工作日内，按索赔通知要求的方式和累计金额不超过【合同总价】的   _%支付到上海大学。本保函见索即付，索赔通知书应包括声明保函申请人违约的索赔事由、索赔金额、赔付方式等内容，并由上海大学法定代表人（或委托代理人）签署并加盖公章。上海大学无需提供其他证明保函申请人违约的任何证明或证据。
2、 保函申请人在履行合同过程中，如遇到妨碍按时交货和提供服务的情况，未能按照合同规定的时间交货或提供服务（以下简称“履约延误”），保函申请人须在银行保函履约到期日前   个工作日内完成保函延期或保函重开手续。
3、 银行保函有效期按照以下   方式确定：
（1）银行保函是1张合同总价80%额度的保函，有效期至 交货期+60日（日期）止。
（2）银行保函是2张保函， 50%合同总价的保函有效期至 交货期（日期）止；30%合同总价的保函有效期至交货期+60日（日期）止。

4、交货期：合同签订后30日内。
5、质保期：设备验收合格后60个月。
