**2024年静安区行道树树穴盖板设施维护项目**

**采购需求**

一、合格的投标人必须具备以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资质要求：

（1）投标供应商必须具有独立法人资格；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）本项目仅面向中小微企业投标；

（4）具有安全生产许可证；

（5）具有固定的经营场所及维修、维护人员，且能提供良好的技术支持的优先；

（6）具有近三年同类项目业绩的优先。

二、项目概况：

1、项目名称：2024年静安区行道树树穴盖板设施维护项目

2、采购编号：0624-00015020

3、项目实施期限：合同签订后75天

项目质保期：项目验收后2年

4、本包件预算金额为 217.5万元，本包件内容含设施维修服务、应急抢险等其他费用。

5、支付方式：合同签订后支付50%，项目完成，采购人验收后经审价支付余款。

6、项目内容：对静安区新闸路、昌化路、宝山路、镇宁路、富民路、武定路、延平路路段中行道树树穴盖板进行维修，对其中损坏较严重（出现大面积变形损坏且无法修复原状）的树穴盖板调整更换等。同时需要对该项目实施期及质保期内，对盖板做应急抢险维修工作等。

7、项目人员要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 岗位数 | 要求 |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1、技师或绿化专业中级职称（含）以上职业资格；  2、无在建项目承诺的优先；  3、提供近3个月社保证明。 |
| 2 | 安全员 | 1 | 持有安全员证书优先 |
| 3 | 质量员 | 1 | 持有相关质量员证书优先 |
| 4 | 材料员 | 1 | 持有相关材料员证书优先 |
| 5 | 造价员 | 1 | 持有相关证书优先 |
| 6 | 巡视员 | 2 | 每周至少保证一轮巡视工作 |
| 7 | 项目实施期间工作人员 | 16 |  |
| 8 | 应急抢修人员 | 3 |  |
| 合计 | | 25 |  |


投标人需承诺，若中标为项目所有工作人员投保足够份额的雇主责任险和公众责任险等，所有工作人员均需持证上岗。同时承诺所有工作人员工作劳动时间符合国家和上海市有关用工法规和政策要求的规定。

8、树穴盖板样式要求

本项目要求采用“四新”技术，即“新技术、新工艺、新材料、新设备”，树穴盖板和小方砖均要求具备透水功能（透水小方砖），提高科技成果在本区绿化市容行业的应用率和显示度，如有该产品相关专利的优先。

投标人中标后需提供样品，经招标人确认后方可执行。

下图为1500×1500、1200×1200两种尺寸的示意图。



单位：mm

9、项目路段行道树盖板清单（预估）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路段 | 盖板尺寸（mm） | 预计数量  （每个树穴一套） |
| 1 | 新闸路  （镇宁路-陕西北路） | 1250×1250 | 约180套 |
| 1250×1500 | 约100套 |
| 1500×1500 | 约250套 |
| 2 | 昌化路 | 1500×1500 | 约270套 |
| 3 | 宝山路 | 1500×1500 | 约200套 |
| 4 | 镇宁路 | 1200×1200 | 约275套 |
| 5 | 富民路 | 1200×1200 | 约120套 |
| 6 | 武定路 | 1250×1250 | 约110套 |
| 7 | 延平路 | 1250×1250 | 约90套 |
| 合计 | |  | 约1595套 |

本项目中的树穴盖板共有四种尺寸，分别为1250×1250、1250×1500、1500×1500、1200×1200，投标人应针对不同尺寸进行分别报价。

本项目自行踏勘，上述清单为预估数量，因现场情况多变，实际以投标人自行踏勘现场清点数量为准，如有问题可联系本项目负责人王琦（联系方式：62670073）。部分质量尚好的盖板根据采购人要求，集中放置于指定点位。

三、关于安全生产

因本项目均在已建成道路范围内，为减少对绿地及周边居民的影响，投标人应严格按照国家、上海市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防、环保等法规、条例、规定提供本项目的安全文明措施方案，包括各维护区域的围栏围护实施方案，工具、材料堆放、完工清场管理制度，扬尘和噪声控制的管理制度，安全技术措施计划，各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证制度，各级安全生产岗位责任制度，定期安全检查制度，安全教育制度等。

四、关于质量验收

1、符合本项目中各专业的技术工艺要求和质量要求；

2、符合现行国家有关质量验收规范和标准要求，确保一次性验收合格。

3、本项目质保期两年，投标人应就质量保证、售后服务措施等在投标文件中做出相应承诺。

4、应急抢险服务保证期两年，投标人应就质量保证、售后服务措施等在投标文件中做出相应承诺。投标人应至少准备3人的应急团队，在1小时内响应应急抢险，并在24小时内处理完毕。对出现损坏的树穴盖板应修尽修、应换尽换。