[bookmark: _Toc190252580][bookmark: _GoBack]一、说明
[bookmark: _Toc190252581]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc190252582]二、项目概况
[bookmark: _Toc190252583]2 项目名称
项目名称：超声诊断仪
[bookmark: _Toc190252584]3 项目地点
地点：上海市浦东新区川环南路490号
[bookmark: _Toc190252585]4 招标范围与内容
[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64]4.1 项目招标范围及内容：采购2套超声诊断仪，用于心脏、腹部、妇产科、外周血管、小器官等方面的临床超声诊断和科研。
4.2 交付日期：自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，培训，具体可自报，不得超过规定期限。
[bookmark: _Toc190252586]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc190252587]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc190252588]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后90日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

[bookmark: _Toc190252589]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc190252590]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc190252591]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	超声诊断仪
	[bookmark: _Hlk190252086]II
	详见9.2.2 设备技术参数
	2套
	自合同签订之日起30天内
	整机保修≥5年
	详见配置要求



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：用于心脏、腹部、妇产科、外周血管、小器官等方面的临床超声诊断和科研。
9.2.2 具体技术参数指标要求
1、全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机
2、≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器
3、≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏,角度可独立调节≥40°，支持用户自定义排序和拖曳翻页移动菜单位置
4、触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像
5、触摸屏画图示教功能，线条颜色  粗细和透明度支持自定义编辑，方便现场学生带教或演示等场景进行互动交流
6、具备抽拉式实体键盘
7、全激活探头接口≥6个，无针式接口，部分探头支持与同品牌便携机通用（通用探头要求可直接使用，无需使用探头适配器）
8、二维灰阶模式
9、谐波成像模式
10、M型模式
11、彩色M型模式
12、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
13、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）
14、一键自动优化二维图像、彩色图像和频谱图像
15、动态范围≥280dB
16、空间复合成像技术，曲别针实验≥11线偏转
17、高清晰斑点噪音抑制技术≥11级可视可调
18、扩展成像，扩展成像：要求凸阵、线阵、相控阵探头可用
19、操作流程自定义功能，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作，如：自动注释、体标（体标上探头的位置和方向）等
20、组织速度特征成像，可根据人体组织真实情况，触屏一键实时自动匹配至最佳成像声速，用于计算成像减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真
21、实时扫查声速自适应，可智能匹配最佳声速进行组织扫查，提高图像精度，并以具体声速值在屏幕上显示
22、组织自适应技术，采用自适应信号处理技术，对特定区域的回波信号进行自动分析，提高图像分辨率和均匀性，有利于困难病人检查
23、多门多普勒，在同一心动周期内，可实时获取四个取样点的多普勒频谱，为临床提供更多血流动力学诊断信息
24、宽景成像，具备实时扫描速度值提示，速度值颜色提示扫描速度过快和过慢，冻结后自动显示扫描总长度值，并支持旋转  局部放大调节
25、精细血流成像技术，提高对细小血管、低速血流的检测能力,具备独立按键控制
26、二维立体血流成像技术，给予临床更加直观立体图像，具备独立按键控制
27、全屏放大模式≥2种
28、局部放大（支持前端、后端放大）
29、解剖M型成像技术≥3条取样线可360度任意位置移动，便于快速准确测量心功能
30、曲线解剖M型成像，取样线走行可任意方向、任意形状取样
31、组织多普勒成像
32、组织追踪心肌运动同步性定量分析，快速显示应变、应变率、位移等多种参数，并支持牛眼图显示
33、负荷超声成像，自定义编辑模板，支持运动负荷、药物负荷
34、支持心脏测量值定量分析工具，可以提供心脏测量值趋势，快速判断心脏测量结果是否正常
35、压力式弹性成像，支持组织硬度定量分析软件  压力曲线提示图标等分析工具
36、剪切波弹性成像
36.1  支持腹部和浅表探头
36.2  支持动态显示二维剪切波弹性成像图
36.3  弹性定量参数包括弹性模量、剪切模量和剪切波速度定量组织的硬度信息
36.4  具备可信度图，可通过颜色显示剪切波检测效果图像，判断适合使用剪切波成像的组织区域  测量区域等多种质控模式（须提供三种质控证明图片）
37、机器内置乳腺病灶自动检测分析功能（非外接其他设备实现），实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示BI-RADS分类
38、机器内置甲状腺病灶自动检测分析功能（非外接其他设备实现），实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示TI-RADS分类
39、机器内置甲状腺扫查规范化工具，在图像实时扫查过程中，可自动识别并保存标准切面，支持的标准切面数量≥5个
40、机器内置肝脏病灶自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示单个或多个病灶位置，冻结后自动测量可疑病灶大小，对于肝脏弥漫性病变和局灶性病变均可予以提示
41、产科实时扫查自动分析技术，在图像实时扫查过程中，一键自动识别获取胎儿筛查标准切面并自动保存，支持的标准切面数量≥16个，以全方位满足产筛需求，有效提升扫查能力和效率
42、新生儿髋关节发育评估自动测量功能，可一键识别骨性结构建立参考基准线，自动计算α角,β角并提示Graf临床分型，具备测量质控向导图标显示，支持基准线微调
43、二维卵泡自动测量功能，一键自动识别卵泡无回声信息，用不同颜色  序号来区分和标识卵泡的数量  大小，并自动生成测量数据表格，方便对卵泡发育状况进行评估（须提供证明图片）
44、三维卵泡智能识别分析功能，智能化自动识别卵泡信息，对卵泡进行三维重建并用不同颜色及序号来区分和标识卵泡的数量及大小，并自动生成测量数据表格，由此对卵泡发育状况进行评估
45、PWV脉搏波定量分析技术，提供颈动脉局部脉搏波定量分析，为临床诊断及精准治疗提供更可靠的数据支持，增强对心血管疾病的早期诊断
46、全身动脉僵硬度自动测量分析功能，通过自动计算颈-股脉搏波速度评估血管硬度，为早期检出心血管疾病的高危患者提供了一项新指标
47、穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影
48、穿刺引导功能：支持单线  双线  容差线区间引导及中心线穿刺定位等四种引导方式
49、内置教学软件，支持实时动态3D组织解剖结构和标准超声组织结构的实时动态扫查视频同屏对照显示，支持扫查教学操作步骤语音解读和扫查手法技巧介绍，包含腹部  浅表  血管  肌骨关节和神经等标准超声扫查教学内容
50、自由臂三维成像
51、支持一键自动血流量测量，机器可自动识别血管内径，并自动出具数据，无需手动测量血管内径；
52、同品牌远程软件可远程控制超声机器并调节图像参数，如切换探头  切换模式  调整机器预设条件可远程保存
53、考虑到使用的兼容性，同品牌远程软件除支持连接所投产品品牌超声机外，还需适配市场上其它品牌的超声产品
54、测量/分析和报告
54.1  血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT评估曲线分析
54.2  支持血管内中膜自动实时测量,自动获取≥3组IMT内膜厚度值,并实时更新
54.3  产科测量≥5胞胎
54.4  胎儿生长指标和软指标的半自动测量：胎儿双顶径、头围、腹、股骨长  肱骨长、颈后透明层NT和颅内透明层IT
54.5  实时扫查状态一键自动识别胎儿生物学切面（非冻结状态）智能测量：OFD/BPD/HC、AC、FL和HL等测量项
54.6  胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分
54.7  心功能自动测量，自动描迹心内膜
55、电影回放和原始数据处理
55.1  所有模式下可用
55.2  支持手动、自动回放
55.3  支持4D 电影回放
55.4  支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，存储≥5分钟的电影
55.5  支持图像对比（动态、静态）
55.6  原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行36项参数调节
56、检查存储和管理
56.1  检查存储
56.2  ≥1T硬盘
56.3  内置超声工作站
56.4  多种导出图像格式：动态图像  静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像
56.5  导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
57、连通性要求
57.1  支持网络和蓝牙连接
57.2  DICOM 3.0 
57.3  视频/音频输入、输出
57.4  支持ECG/PCG信号
57.5  3.0 USB接口
57.6  DVD R/W 刻录光驱
58、系统技术参数及要求
58.1  二维灰阶模式
58.1.1  最大显示深度:≥38cm
58.1.2  TGC增益补偿≥10段，具有实体键及触摸屏调节两种模式，方便操作（须提供图片证明）
58.1.3  LGC：≥8段
58.2  彩色多普勒成像
58.2.1  包括速度：速度方差、能量、方向能量显示等
58.2.2  显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
58.2.3  取样框偏转：≥±30度 (线阵探头)
58.2.4  支持B/C 同宽
58.3  频谱多普勒模式
58.3.1  包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒
58.3.2  显示方式：B,PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等
58.3.3  最大速度：≥9m/s（连续多普勒速度: ≥15m/s）
58.3.4  最小速度：≤1 mm /s（非噪声信号）
58.3.5  取样容积：0.5-30mm ,支持所有探头
58.3.6  偏转角度：≥±30度 (线阵探头)
58.3.7  支持频谱自动测量
59、探头规格  
59.1  频率：超宽频变频探头，支持不同探头变频1MHz到22MHz之间选择，显示频率最高23MHz（须提供最高频率证明资料），以满足科室未来发展需求
59.2  二维、彩色、多普勒均可独立变频
59.3  探头配置数量和要求：
59.3.1  线阵探头1把：频率范围5-15MHz，扫查宽度≥50mm
59.3.2  单晶体腹部凸阵探头1把：频率范围1.5-7MHz
59.3.3  腔内探头1把：频率范围5-11MHz
60、支持网络接口，可以与医院PACS等系统连接，包含相关接口费用；系统软件终身免费升级
61、配置超声报告工作站1套
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK11]62、合同签订后设备交付，安装，培训需30天内完成；
63、设备保修年限为≥5年整机（含所有配置探头）保修并可提供完善的售后配套服务。

9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求
（1）根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行安装调试；
（2）质保外负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，以不高于8折的优惠价供应零配件。
9.4关于样品的相关要求（本项目不适用）
本项目要求提供样品，要求如下：
9.4.1 制作标准和要求
9.4.2 关于检测报告
9.4.3 关于封样
9.5 供货期要求
9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.6 质量标准与验收要求
9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。
9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.6.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。（本项目不适用）
[bookmark: _Toc190252592]10 人员及设备配备要求
10.1 人员配备要求
供应商应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
10.2 设备要求
无。
[bookmark: _Toc190252593]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc190252594]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.1 操作培训要求：在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2 保修期≥5年：整机（含所有配置探头）保修并可提供完善的售后配套服务。
全套设备配件免费提供。
12.2 具体服务措施：接到采购人维修信息后2小时内予以电话响应，并在24小时内到达设备现场进行维修工作。
12.3 维修站：在上海地区设有维修点。
12.4 货期：自合同签订之日起30天内，具体可自报，不得超过规定期限。

[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc190252595]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc190252596]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc190252597]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc190252598]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc190252599][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc190252600]16 节能产品政府采购（本项目不适用）
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc190252601]17环境标志产品政府采购（本项目不适用）
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc190252602][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc190252603]19 规范进口产品政府采购（本项目不适用）
19.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。
19.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
[bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc190252604]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）（本项目不适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc190252605]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。


