[bookmark: _Toc162530921][bookmark: _GoBack]2025年老港镇绿化养护服务采购需求
一、说明
[bookmark: _Toc162530922]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。 
1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。
1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。
★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。
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[bookmark: _Toc463690194][bookmark: _Toc460922281]
[bookmark: _Toc162530924]2 项目名称
项目名称：2025年老港镇绿化养护服务
[bookmark: _Toc162530925]3 项目地点
项目地点：上海市浦东新区老港镇镇域范围内
[bookmark: _Toc162530926]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状
4.2 项目招标范围及内容
本项目绿化养护服务包含老港公园、工业园区、路口等零星区域的绿化养护、除草、修剪、花草更换、病虫害防治、设备维修保养及投诉处理等服务。
4.3 本项目服务期限为1年，从 2025年1月1日～2025年12月31日止，具体以合同签订日期为准。
[bookmark: _Toc162530927]5 承包方式
5.1 本项目不允许分包。
5.2 依据本项目的招标范围和内容，本项目费用包含投标人为达到养护要求所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、缺陷修复、管理、利润、项目的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧以及投标人的所有责任、义务和一般风险等费用。
[bookmark: _Toc162530928]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc162530929][bookmark: _Toc490730072]7 结算原则和支付方式
[bookmark: _Toc460922285][bookmark: _Toc463690198]本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、实际完成的设施量、考核结果及扣款情况为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。
7.2 支付方式
本项目合同金额采用分次付款方式，具体如下：
服务期满3个月后，结合季度考核情况，支付25%的服务首款；
服务期满9个月后，结合季度考核情况，扣除首款后支付至3个季度服务款；
最后一个季度服务费，在服务期结束，通过采购人验收且经项目审计（审计期不超过服务期满后2个月）后，根据审计结果支付剩余款项。
7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。



[bookmark: _Toc162530930]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc162530931]8 技术规范和规范性文件
本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：
（1）《上海市绿化条例》（2015）
（2）《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）
（3）《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）
（4）《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）
（5）《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）
（6）《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-54-2014）
（7）《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）
（8）《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）
（9）《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）
（10）《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）
（11）《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》
（12）《绿化市容专用轮式电动作业机具安全技术规范》（DB31/T923-2015）
（13）《中华人民共和国突发事件应对法》
（14）《中华人民共和国安全生产法》
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc162530932]9 招标内容与质量要求
9.1 服务量清单
2025年老港镇绿化养护服务项目内容清单
（一）养护项目汇总表
	序号
	养护项目内容
	单位
	数量

	一
	老港公园养护
	项
	1

	二
	路口零星绿化养护
	项
	1

	三
	老港镇零星绿化养护
	项
	1

	四
	工业园区绿化带养护
	项
	1


（二）老港公园养护清单
	序号
	分类
	单位
	数量
	备注

	1
	绿化面积
	㎡
	25820
	


	2
	水域面积
	㎡
	8000
	

	3
	道路场地
	㎡
	4000
	

	4
	健身跑道
	㎡
	680
	

	5
	停车场
	㎡
	450
	

	6
	库房
	㎡
	55
	

	7
	长廊（高2.9米）
	㎡
	45
	

	8
	出入口
	个
	3
	

	9
	休闲座椅
	个
	50
	

	10
	健身器材
	个
	10
	


（三）路口零星绿化养护（以路口零星绿化具体点位图标示为准）
	1
	名称
	啓园绿化及设施养护
	地址
	点位图：点位1
	备注

	
	设施量：
香樟胸径196株；桂花205株；银杏25株；紫荆18株；枇杷15株；桂木62株；阔叶十大功劳16株；雪松13株；水杉58株；榉树18株；罗汉松10株；花叶英8株；石榴15株；多年生紫茉莉18株；山茶花19株；红枫18株；垂丝海棠18株；针叶松6株；樱花15株；红叶石楠球63株；黄杨球28株；红花檵木球26株；海桐球36株；金边黄杨380m2；红叶石楠485m2；红花檵木85m2；黄杨180m2；女贞530m2麦冬755m2；花叶蔓长春530m2；栀子480m2；海桐210m2；草坪养护4140m2；园路维护170m2。
	

	2
	名称
	康园绿化及设施养护
	地址
	点位图：点位2
	备注

	
	设施量：
榉树35株；枇杷23株；桑树66株；垂丝海棠26株；红枫9株；流苏11株；女贞9株；鸡爪槭7株；樱花16株；桂花31株；红叶石榴13株；构树3株；香樟69株；金边黄杨160m2；麦冬140m2；杜鹃90m2；草坪养护350m2；花叶鹅掌柴70m2；红瑞木80m2；珊瑚70m2；红叶石榴290m2；园路维护150m2；健身器材设施维护13件；休闲椅设施维护10件；公园路灯、庭院灯设施维护10套。
	

	3
	名称
	滨海馨园绿化及设施养护
	地址
	点位图：点位3
	备注

	
	设施量：
香樟88株；垂丝海棠148株；枇杷19株；桑葚24株；银杏22株；白玉兰5株；红叶石榴88株；广玉兰13株；垂柳2株；榉树23株；樱花38株；鸡爪槭93株；杜英93株；白桦28株；红叶石楠球25株；栀子花590m2；女贞660m2；月季花225m2；萱草420m2；罗汉松180m2；金边黄杨130m2；麦冬140m2；紫茉莉370m2；蓖麻145m2；海桐265m2；草坪养护1268m2；钢结构天棚维护85m2；公园路灯、庭院灯设施维护33套；健身器材设施维护15件公园草坪灯设施维护48套；公园射灯设施维护56套；广场灯设施维护113套；休闲廊道130m2；休闲广场维护2360m2；青砖园路维护186m2；人行步道维护810m2。
	

	4
	名称
	老港滨海镇南村景观建设绿化
	地址
	点位图：点位4
	备注

	
	设施量：
桂花5株；枇杷3株；紫玉兰7株；樱花5株；碧桃5株；花石榴5株；垂丝海棠7株；草皮97㎡；蓝花鼠尾草114㎡；春鹃42㎡。
	

	5
	名称
	老港滨海振兴村景观建设绿化
	地址
	点位图：点位5
	备注

	
	设施量：
榉树11株；桂花3株；枇杷2株；紫玉兰4株；乌桕1株；樱花6株；红枫1株；碧桃10株；石楠球7株；草皮561㎡；蓝花鼠尾草33㎡；花叶蔓长春39㎡；春鹃103㎡；珊瑚绿篱57㎡。
	

	6
	名称
	雕塑区域绿化
	地址
	点位图：点位6-1、点位6-2、点位
6-3、点位6-4
	备注

	
	设施量：
香樟、金桂、银杏、红枫、垂丝海棠，樱花，红叶石楠（小），瓜子黄杨（小），红花檵木（小），海桐（小），春鹃（小），夏鹃（小），金森女贞（小），草坪养护，面积2805㎡。
	

	7
	名称
	沪南公路建中路口景观提升绿化
	地址
	点位图：点位7
	备注

	
	设施量：
香樟，桂花，银杏，水杉，樱花，红叶石楠球，红叶石楠树，瓜子黄杨球，黄金槐，红梅，罗汉松，红花檵木球，榉树，白玉兰，三角枫1，朴树，香柏，枣树，苏铁，罗汉松，桂花，瓜子黄杨苗，花草，草坪。面积2600㎡
	

	8
	名称
	老港集建区所有公共绿化
	地址
	点位图：点位8
	备注

	
	老港集建区所有公共绿化
	

	9
	名称
	老港公园东南缘公交车停车场以及西南角
绿化
	地址
	点位图：点位9
	备注

	
	设施量：乔灌木、草坪、绿篱混合种植；绿化面积5000m²
	

	10
	名称
	建港村南（河南侧）绿化
	地址
	点位图：点位10
	备注

	
	设施量：乔灌木、草坪、绿篱混合种植；绿化面积1600m²
	

	11
	名称
	港怡路（建中路以东）中间绿化以及港育路两侧绿化
	地址
	点位图：点位11
	备注

	
	设施量：乔灌木、草坪、绿篱混合种植；绿化面积1000m²
	

	12
	名称
	老港基地周边包括拱极路两侧
	地址
	略
	备注

	
	设施量：银杏树380株
	

	13
	名称
	文化中心西侧及南北侧绿化养护
	地址
	点位图：点位12
	备注

	
	设施量：麦冬1450㎡；草皮555㎡；胸径Φ40㎝香樟树14株；蓬径300㎝桂花树17株；紫薇30株；女贞球Φ120㎝8只；海桐球Φ100㎝3只；灌木（红叶石楠、金边黄杨、小叶黄杨、红花檵木）298㎡；珊瑚绿篱45㎡
	

	14
	名称
	通源东路北侧滨海1号桥东侧
	地址
	点位图：点位13
	备注

	
	设施量：红叶石楠球Φ200㎝6只；紫薇4株；垂丝海棠树2株；红叶李树20株；铁树1株；天竹灌木22㎡
	

	15
	名称
	通源东路南侧南滨公路交界处
	地址
	点位图：点位14
	备注

	
	设施量：草皮100平方，麦冬174平方，四季草花2平方，红叶石楠60平方，金边黄杨60平方，金边女贞60平方，红花继木60平方。
	


（四）老港零星绿化养护苗木汇总表（以零星绿化具体点位图标示为准）
	序号
	项目名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	乔木养护
	φ5-10CM
	925
	株
	同强路，鑫旺路两侧，鑫盛路两侧，建鑫南路，港怡路（建中路西段），建中路两侧，建中二路西侧，通源西路两侧等等，通源东路两侧，镇区花缸，花箱、桂花等等

	2
	乔木养护
	φ10-15CM
	96
	株
	

	3
	乔木养护
	φ15-20CM
	223
	株
	

	4
	乔木养护
	φ20-25CM
	11
	株
	

	5
	乔木养护
	φ30-40CM
	90
	株
	

	6
	灌木养护
	d4-10
	833
	株
	

	7
	灌木养护
	d10-15
	59
	株
	

	8
	灌木养护
	d15-20
	7
	株
	

	9
	灌木养护
	h100-150CM
	2837
	株
	

	10
	灌木养护
	h150-200CM
	8
	株
	

	11
	灌木养护
	h200-250CM
	106
	株
	

	12
	灌木养护
	P90-100CM
	1
	株
	

	13
	灌木养护
	P200-300CM
	14
	株
	

	14
	绿篱养护
	h50-100CM
	11894
	㎡
	

	15
	绿篱养护
	h100-150CM
	686
	㎡
	

	16
	球形养护
	P60-100CM
	307
	株
	

	17
	球形养护
	P100-150CM
	125
	株
	

	18
	球形养护
	P150-200CM
	15
	株
	

	19
	球形养护
	P200-300CM
	94
	株
	

	20
	地被养护
	
	13314
	㎡
	

	21
	草坪养护
	
	24660
	㎡
	

	22
	四季花草
	一年更换四次草花
	4742
	㎡
	


（五）工业园区道路绿化带养护清单
	序号
	道路
	绿化带名称
	绿化面积（㎡）
	备注

	1
	

良欣路
	良欣路东段北侧
	4800
	

	2
	
	良欣路西段北侧
	2460
	

	3
	
	良欣路西段南侧
	696
	

	良欣路小计
	7956
	

	4
	良泰路
	良泰路东段北侧
	4956
	

	良泰路小计
	4956
	

	5
	
良通路
	良通路东段南侧
	2709
	

	6
	
	良通路西段北侧
	3102
	

	良通路小计
	5811
	

	7
	良乐路
	良乐路东段南侧
	3706
	

	8
	
	良乐路东段北侧
	3570
	

	9
	
	良乐路西段南侧
	2550
	

	10
	
	良乐路西段北侧
	2380
	

	良乐路小计
	12206
	

	11
	
同创路
	同创路拱极路南两侧
	1922
	

	12
	
	同创路拱极路北两侧
	1942
	

	同创路小计
	3864
	

	13
	同强路
	同强路东侧（中港河－联合支河）
	2744
	

	同强路小计
	2744
	

	14
	同发路
	同发路两侧
	30890
	

	同发路小计
	30890
	

	15
	拱极路
	拱极路两侧（两港大道一同强路）
	12710
	

	拱极路小计
	12710
	

	总计
	81137
	



说明：投标人不得对上述表内工作量进行缩减。

路口零星绿化具体点位图

[image: 说明: 啓园绿化及设施养护]点位1：啓园绿化及设施养护

[image: 说明: 康园绿化及设施养护]
点位2：康园绿化及设施养护
[image: 说明: C:\Users\Administrator\Desktop\图片\点位4\滨海馨园绿化及设施养护.png]
点位3：滨海馨园绿化及设施养护
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点位4：老港滨海镇南村景观建设绿化
[image: ]点位5：老港滨海振兴村景观建设绿化
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点位6-1：蓖麻雕塑绿化

[image: 说明: 地球雕塑]
点位6-2：地球雕塑绿化

[image: 说明: 东滩卡通猪雕塑]
点位6-3：东滩卡通猪雕塑绿化
[image: 说明: 雪菜雕塑广场]点位6-4雪菜雕塑广场绿化
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点位7：沪南公路建中路口景观提升绿化
[image: 说明: 老港镇集建区]点位8：老港集建区所有公共绿化

[image: 说明: 老港公园东南角及西侧5000平米]
点位9：老港公园东南原公交车停车场以及西南角绿化
[image: 说明: 1653789512(1)]点位10：建港村（河南侧）绿化

[image: 说明: 1655424924360]
点位11：港怡路（建中路以东）中间绿化以及港育路两侧绿化

[image: 说明: d317b274fb10744403e298fb9d4b9ad]

点位12：文化中心西侧及南北侧绿化养护
[image: 说明: ad683f6c8c5675b81d6c12cee8d1be7]
点位13：通源东路北侧滨海1号桥东侧绿化


[image: 说明: 99e942466e7f2bb59bf99a4cc4fba9c]
点位14：通源东路南侧南滨公路交界处绿化


[image: ]1

零星绿化点位图
[image: 说明: 1655958873464]
    
9.2 日常养护工作基本要求
9.2.1绿地养护：
（1）景观效果：绿地整体景观效果良好，植物群落结构合理，层次丰富，无空秃，无倒
伏，树木株间生长空间与层次合理，疏密有致。
（2）植物长势：绿地内植株生长健康，树形完整饱满，枝叶茂盛，季相明显，无枯枝、
死树、残柱，野生杂乱植物。
（3）修剪规范：乔灌木按季节进行修剪，造型饱满，无明显残桩、枯枝，有效控制徒长
枝、病虫枝、过密枝等，绿篱修剪及时，有效控制高度和层次饱满。
（4）水肥管理：水分控制得当，旱季节及时浇水浇透，雨季无明显积水现象。施肥合理
有效，无明显缺肥状况。
（5）草坪地被：地被植物生长茂盛，草坪高度控制平坦整齐，无明显杂草，无空秃，切
边规范。
（6）中耕除草：保持土壤疏松透气，无碎石砖等杂物，夏秋各松土一次；杂草拔除及
时，无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，草坪内基本无杂草。
（7）设备设施：无安全隐患；亭、廊、花坛等设施整洁；园路、景观灯、园林小品、果
壳箱、标牌、护栏等设施完好，无明显破损丢失。
（8）环境卫生：有专人负责绿地保洁工作；绿地整洁，无垃圾、积水、无死角；保洁及
时，清理垃圾及时。
9.2.2路口/零星绿化养护：
（1）景观效果：路口景观及花坛花境中群落结构合理，植株疏密得当，层次分明，整体
景观效果良好。
（2）花材质量：植株生长健康，株型饱满，花色纯、花型正，植株高度均衡协调。
（3）水肥管理：及时浇水或局部补水，确保花卉形态饱满，梅雨季节保持排水通畅。施
肥合理有效，促进观花观果达到良好生长效果。
（4）土壤地形：地形处理饱满，无低洼凹凸积水，坡弧度流畅，土壤改良到位，无板结
（5）施工养护：株行距适宜，边线流畅，施工精细；无缺株、倒株，无明显残花败叶、
无杂草，无明显黄土裸露。
9.2.3行道树养护
（1）景观面貌：树T整齐挺拔，胸径、分叉点基本统一，树冠丰满完整，树木长势旺
盛，无缺株、死株。
（2）修剪规范：修剪适宜、规范， 一路一方案，人为形成的树木创面需用保护剂修补，
主侧枝分布匀称且数量适宜，上缘线和下缘线整齐
（3）树穴处理：树穴规格一致，黄土不裸露，地被生长健康，无空秃；盖板完整、平
整，盖板内圈大小与树干尺寸相匹配。
（4）绑扎规范：应在树桩顶端20cm处进行绑扎，绑扎缠绕三道加腰箍三道。中型树及
以上的行道树可去除护树桩，老化损坏的树桩、绑扎材料应及时更换。
（5）树洞修补：基本无树洞或树洞处理规范。直径大于5cm的树木树洞或创面必须进行
修补或保护。
（6）景观协调：行道树与周边环境协调，包括周边建筑、绿地、电线和信号灯等。
9.2.4病虫害防控
（1）绿地：无检疫性病虫，蛀干性害虫株受害率<1%，叶部病虫受害率<10%且没有发
生影响景观的爆发危害；其中隔离带绿篱受害率<5%，单块草坪受害率<1%
（2）花坛花境：无明显病虫害发生。
（3）行道树：无检疫性病虫，叶片受害率<8%，树干受害率<3%。
9.2.5安全管理
（1）防台防汛：防台防汛预案完整，制度健全并落实到位，物资储备齐全，保养到位，现场作业规范，操作熟练，应急处置到位，无安全事故。每年开展不少于一次演练。
（2）应急处置：各类预案齐全，组织构架完整，建立相应的应急防控队伍，能有效应对
各类突发事件。处置过程快速、有效，规范，确保稳定工作，减少负面影响
（3）规范作业：进入养护作业现场的作业机械和车辆，应有作业铭牌告知。
（4）道班房仓库；符合相关道班房、仓库管理相关规定，无安全隐患，灭火器按期更
换，物品放置整齐，人员管理措施到位。
[bookmark: _Toc463690201][bookmark: _Toc460922288]
9.3 保养频次要求
2025年老港镇绿化养护服务养护保养频次
	项目
	保养内容
	保养周期
	保养要求

	日常巡视检查
	检查绿化生长损 坏和病虫害情况
	1次/天
	存在问题及时汇总上报养护管理

	绿化修剪
	乔木
	4次/年
	无病虫枝、徒长枝、遮挡标志标牌 枝条等

	


绿化修剪剥芽
	花灌木
	6次/年
	无病虫枝、徒长枝等

	
	绿篱、色块
	4次/年
	定型修剪

	
	草皮修剪
	
	生长旺盛期半月一次

	
	乔木剥芽
	2次/年
	无明显萌蘖

	病虫防治
	预防和防治病虫害
	10次/年
	无明显病虫害
5 月-10 月每月两次

	浇水
	植物浇水
	随时
	保证树木生长需要

	施肥
	施肥
	1次/年
	花灌木花后增施一次

	除草
	除草
	1次/周
	草高不得超过 15 厘米

	河道水草
	打捞
	4次/年
	/

	扶正
	扶正
	随时
	及时对倾倒树木扶正

	冬季翻土
	冬季翻土
	1次/年
	每年冬季进行翻土

	刷白
	乔木刷白
	1次/年
	每年 12 月份进行

	园路设施保洁
	
	1次/天
	/

	下水道疏通
	
	4次/年
	绿地内

	设施保养
	
	2次/年
	/



9.4 质量要求
9.4.1绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。
9.4.2行道树（如有）要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。
9.4.3园林小品、绿地及行道树附属设施（如有）以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。
9.4.4对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管执法部门支持。
9.4.5绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。
9.4.6认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。
9.5 其他要求
[bookmark: _Toc162530933][bookmark: _Toc463690203][bookmark: _Toc460922290]9.4.1投标人应根据本项目服务内容、不同的绿化养护标准及养护频次要求（详见9.3），提供完善的养护计划、服务方案、工作流程和应急预案，以保证本项目顺利开展，服务过程中应做好自查自检工作同时无条件地接受招标人对其工作质量的监督检查。
9.4.2投标人在养护过程中应根据天气变化及绿化情况及时经采购人同意后，调整养护服务方案，以便更好地开展养护服务。
9.4.3投标人对养护工作中存在、发生的问题应第一时间报采购人，以及时商改进措施、调整养护方案等。
9.4.4投标人应保障养护责任范围内的绿化存活率。
9.4.5投标人应对绿化养护计划的执行情况定期检查，及时处理养护责任范围内出现的问题，确保各项措施得到有效落实。
10 人员及设备要求
[bookmark: _Toc162530934]10.1 人员要求
10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员做出更好的调整。
10.1.2 管理人员配备要求
投标人应提供足够的服务人员投入本项目，须实现专人专岗，技术人员须持相关证件上岗，投标人配备项目经理、技术人员及其他管理人员最低要求如下：

	岗位
	年龄要求
	专业要求
	本专业工作年限要求
	职称或资格
要求
	建议最低岗位数量
	备注

	项目经理
	/
	绿化
	5年以上
	中级职称（若有请提供）
	1
	专职

	技术人员
	/
	绿化/市政
	5年以上
	中级职称（若有请提供）
	4
	专职

	其他管理人员
	/
	/
	/
	/
	3
	专职



10.1.3 技术作业工人配备要求
投标人配备一定数量的一线养护作业工人从事绿化养护等作业；其中一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

	岗位
	年龄要求
	专业要求
	职称或资格要求
	专业工作年限要求
	建议最低岗位数量
	备注

	绿化技术工
	/
	绿化专业
	/
	/
	2
	专职

	市政技术工
	/
	市政专业
	/
	/
	2
	专职

	一线养护工
	/
	/
	/
	/
	35
	专职或兼职


注：表中一线养护作业工人由投标人承诺在中标后1个月内配置到位。
10.2 设备要求

	设备名称
	型号规格
	配置要求
	建议最低数量（辆）
	设备年限要求
	备注

	巡查车
	/
	/
	1
	规定使用年限内
	自有或租赁

	药水车
	/
	/
	1
	规定使用年限内
	自有或租赁

	绿篱修剪机
	/
	/
	2
	规定使用年限内
	自有或租赁

	抽水机
	/
	/
	2
	规定使用年限内
	自有或租赁

	割草机
	/
	/
	2
	规定使用年限内
	自有或租赁

	高枝修剪机
	/
	/
	1
	规定使用年限内
	自有或租赁

	应急设备及物资
	/
	/
	若干
	
	企业自报


注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车辆。
（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后一个月内提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。
（3）投标人应提供足够的设施设备及作业车辆，投入本项目，并负责设施设备及作业车辆的日常保养、维修及年检等，以保证项目顺利开展。
[bookmark: _Toc162530936]11 安全文明作业及应急处置要求
[bookmark: _Toc463690205][bookmark: _Toc460922292]11.1 安全文明措施与要求
中标人应依据现行标准规范，结合项目合同实际环境、养护作业时间长短等，制定相应的安全、文明施工具体措施，确保安全生产。
11.1.1中标人其主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。承包商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。
11.1.2建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。
11.1.3建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，承包商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。
11.1.4凡占用机动车道进行的养护作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。
11.1.5进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。
11.1.6如养护过程中发生重特大安全事故，承包商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。
11.2 应急处置要求
11.2.1 投标人应及时处理养护责任范围内或相关的投诉，以保障项目的顺利进行，本项目服务费内包含投诉处理的费用，投标人不得以任何理由不处理或拖延处理。
11.2.2投标人应针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，建立应急处置预案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应服务措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。
11.2.3定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。
11.2.4定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。
11.2.5建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。
12 养护作业用房配备要求
中标人应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。
13 考核管理要求
13.1 考核管理要求或考核管理办法
本项目进行季度考核，由老港镇城镇精细化管理办公室对中标人服务开展情况进行考核，考核标准详见《2025年老港镇绿化养护服务项目季度考核表》（附件2）；同时老港镇城镇精细化管理办公室在日常巡视中发现，或经其他部门（人员）反馈发现问题后，以工作联系单形式发送给中标人进行整改，中标人限期未整改或再次出现相似问题的，每次扣0.5分，在当季度考核中予以扣除。
 考核分优秀、良好、合格、不合格四个等级：
1、 优秀：考核得分95分（含）以上，全额支付当季度养护服务费用；
2、 良好：考核得分85（含）～95分（不含），扣除当季度1%的养护服务费；
3、 合格：考核得分75（含）～85（不含），扣除当季度2%的养护服务费；
4、 不合格：考核得分75（不含）以下，每低1分扣除当季度1%的养护经费，最多不超过5%。服务年度内连续2月考核不合格的，采购人有权解除合同。
★季度扣款在最后一个季度统一结算。
2月考核不合格的，采购人有权解除合同。
13.2考核表
	 2025年老港镇绿化养护服务项目季度考核表

	考核内容
	序号
	考核标准
	分值

	绿地养护
（35分）
	1 
	景观效果：绿地整体景观效果良好，植物群落结构合理，层次丰富，无空秃，无倒
伏，树木株间生长空间与层次合理，疏密有致。
	5 

	
	2 
	植物长势：绿地内植株生长健康，树形完整饱满，枝叶茂盛，季相明显，无枯枝、
死树、残柱，野生杂乱植物。
	5 

	
	3 
	修剪规范：乔灌木按季节进行修剪，造型饱满，无明显残桩、枯枝，有效控制徒长
枝、病虫枝、过密枝等，绿篱修剪及时，有效控制高度和层次饱满。
	5 

	
	4 
	水肥管理：水分控制得当，旱季节及时浇水浇透，雨季无明显积水现象。施肥合理
、有效，无明显缺肥状况。
	4 

	
	5 
	草坪地被：地被植物生长茂盛，草坪高度控制平坦整齐，无明显杂草，无空秃，切
边规范。
	4 

	
	6 
	中耕除草：保持土壤疏松透气，无碎石砖等杂物，夏秋各松土一次；杂草拔除及
时，无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，草坪内基本无杂草。
	4 

	
	7 
	设备设施：无安全隐患；亭、廊、花坛等设施整洁；园路、景观灯、园林小品、果
壳箱、标牌、护栏等设施完好，无明显破损丢失。
	4 

	
	8 
	环境卫生：有专人负责绿地保洁工作；绿地整洁，无垃圾、积水、无死角；保洁及
时，清理垃圾及时。
	4 

	路口/零星绿化养护
（25分）
	9 
	景观效果：路口景观及花坛花境中群落结构合理，植株疏密得当，层次分明，整体
景观效果良好。
	5 

	
	10 
	花材质量：植株生长健康，株型饱满，花色纯、花型正，植株高度均衡协调。
	5 

	
	11 
	水肥管理：及时浇水或局部补水，确保花卉形态饱满，梅雨季节保持排水通畅。施
肥合理有效，促进观花观果达到良好生长效果。
	5 

	
	12 
	土壤地形：地形处理饱满，无低洼凹凸积水，坡弧度流畅，土壤改良到位，无板结
	5 

	
	13 
	施工养护：株行距适宜，边线流畅，施工精细；无缺株、倒株，无明显残花败叶、
无杂草，无明显黄土裸露。
	5 

	行道树养护
（15分）
	14 
	景观面貌：树T整齐挺拔，胸径、分叉点基本统一，树冠丰满完整，树木长势旺
盛，无缺株、死株。
	3 

	
	15 
	修剪规范：修剪适宜、规范， 一路一方案，人为形成的树木创面需用保护剂修补，
主侧枝分布匀称且数量适宜，上缘线和下缘线整齐
	3 

	
	16 
	树穴处理：树穴规格一致，黄土不裸露，地被生长健康，无空秃；盖板完整、平
整，盖板内圈大小与树干尺寸相匹配。
	3 

	
	17 
	绑扎规范：应在树桩顶端20cm处进行绑扎，绑扎缠绕三道加腰箍三道。中型树及
以上的行道树可去除护树桩，老化损坏的树桩、绑扎材料应及时更换。
	2 

	
	18 
	树洞修补：基本无树洞或树洞处理规范。直径大于5cm的树木树洞或创面必须进行
修补或保护。
	2 

	
	19 
	景观协调：行道树与周边环境协调，包括周边建筑、绿地、电线和信号灯等
	2 

	病虫害防控
（15分）
	20 
	绿地：无检疫性病虫，蛀干性害虫株受害率<1%，叶部病虫受害率<10%且没有发
生影响景观的爆发危害；其中隔离带绿篱受害率<5%，单块草坪受害率<1%
	5 

	
	21 
	花坛花境：无明显病虫害发生。
	5 

	
	22 
	行道树：无检疫性病虫，叶片受害率<8%，树干受害率<3%。
	5 

	安全管理
(10分 )
	23 
	防台防汛：防台防汛预案完整，制度健全并落实到位，物资储备齐全，保养到位，现场作业规范，操作熟练，应急处置到位，无安全事故。每年开展不少于一次演练。
	2 

	
	24 
	应急处置：各类预案齐全，组织构架完整，建立相应的应急防控队伍，能有效应对
各类突发事件。处置过程快速、有效，规范，确保稳定工作，减少负面影响
	3 

	
	25 
	规范作业：进入养护作业现场的作业机械和车辆，应有施工铭牌告知。
	3 

	
	26 
	道班房仓库；符合相关道班房、仓库管理相关规定，无安全隐患，灭火器按期更
换，物品放置整齐，人员管理措施到位。
	2 

	
	
	小计
	100 


[bookmark: _Toc460922294][bookmark: _Toc18592549][bookmark: _Toc463690207]14 内业资料编制管理要求
[bookmark: _Toc18592550]14.1 中标人应配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映供应商的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。
14.2 中标人应建立完善的绿化养护档案，做好养护记录，定期形成养护工作报告交给采购人。
15 经费管理办法
15.1 本项目合同经费的管理参照浦东新区绿地养护管理考核办法执行。       
[bookmark: _Toc162530939]16 现场组织
[bookmark: _Toc162530940]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc162530941]17 投标报价依据
17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。
17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。
17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。
17.4 设施量清单
17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。
17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。
[bookmark: _Toc162530942]18 投标报价内容
18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同项目的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。
18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。
18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其他任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。
18.4投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。
[bookmark: _Toc162530943]19 投标报价控制性条款
19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；
19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc162530944][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]
五、政府采购政策
[bookmark: _Toc162530945][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]20促进中小企业发展
★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。
★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc162530946][bookmark: _Toc486604820]21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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