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[bookmark: _Toc33270698][bookmark: OLE_LINK47]第一节 项目背景
随着融媒体中心向着数字化、网络化、智能化方向发展，单纯依靠人力保证安全优质播出已不能适应当今时代广播电视迅速发展的要求，通过对全链路各路由信号的全面监测、综合分析，自动进行故障分析、预警、智能应急切换，缩短故障停播时间，降低人为因素导致的劣播、停播已成为播出发射工作中的迫切任务。为此，针对安全播出保障，我们提出了适应于数字化、网络化、智能化播出，而本身也是数字化、网络化、智能化的智慧安播监管系统。
青浦区融媒体中心的技术部门，承担本区广播、电视在节目生产、制作、播出、存储以及日常管理过程中所涉及的IT基础架构、信息系统、生产业务系统及信息安全等方面的安播技术运维工作,按照更新的管理细则需要进一步提升播出应急及运维的能力。
[bookmark: _Toc33270699]第二节 项目概况
[bookmark: _Toc17731518]一、建设目标
本项目要求建设完成智慧运维系统平台、智能安播应急切换平台。
1.广播电视播出系统智慧运维系统平台
1）构建电视播出、广播播出运维数据中心，制定数据标准化规范，实现广播播出系统、电视播出系统广播电视播出关键设备网管数据与业务标准化采集、汇聚、管理，方便后续便捷设备扩展、智能数据分析能力升级、充分发挥数据挖掘分析优势。
2）青浦区融媒体电视播出、广播播出设备监管采集，通过数据采集处理等方式完成新设备接入，方便系统便捷扩容。
3）采用web前端架构，更好交互管理体验与数据展示效果；大屏可视化展示：告警数据可视化展示、链路拓扑展示；
2.广播电视播出系统智能应急切换平台
为实现“降低安全播出差错率和事故等级，提高安全播出运行与管理水平”的目标，实现三方面内容。
1）智能应急信源选择
通过合理的采集点设置，通过比对监测及逻辑算法判断，实现节目异态（断流、黑场、静帧、无声、无声静帧在1秒内实现自动切换）
2）漏报提示和误报过滤技术
通过分布在前后级和主备路的各个采集点的数据综合分析，除去其中的虚警误报信息，并且实现漏报提示，提高的报警准确性。
3）所见即所得的人机交互操作
在同一个操作面板上实现节目监看和应急操作的有机结合，同时支持手动切换、一键切换和全自动切换功能。

2、 [bookmark: _Toc17731519]主要建设内容

本项目建设内容：
1.智慧运维系统平台
（1）数据采集
（2）运维分析
（3）可视化
2.智能安播应急切换平台
（1）多源节目相关性分析
（2）智能逻辑分析
（3）触控应急切换
（4）多画面监看预警
（5）节目异态收录

[bookmark: _Toc17731520]三、建设周期
本项目建设周期为6个月。
[bookmark: _Toc33270700]第三节 功能需求
[bookmark: _Toc32919253]一、融媒体中心系统现状
青浦区融媒体中心建有基于数字化、网络化高标清兼容的电视播出及总控系统，提供电视播出信号传输、网络控制及调度管理等功能。广播播出总控系统采用数字音频矩阵和网络矩阵相结合的智能化双矩阵结构，提供全台直播室、外转、转播等信号的汇集、调度、分配、传输等功能。
本项目建设完成将采集、汇聚、管理、分析广播播出系统、电视播出系统的设备基本信息，作为台站技术运维数据基础。并在广播、电视播出系统的架构基础上，我们采集前后级、主备路的音视频播出信号，使用相关性分析技术得到智能优选的应急策略，做到准确快速的自动应急。
二、智慧运维系统平台
1.数据采集
基于复杂的青浦区融媒体中心的广播电视播出系统结构和业务形态，数据采集工作是数据中心面临的首要任务，通过多种方式采集，将需要的数据汇总，采用边缘计算完成初步的加工和归纳。
通过广播、电视播出系统设备数据采集汇总的数据存入数据仓库，数据仓库的数据形成元数据，主要包括以下几类：
	序号
	数据类型
	数据名称
	数据作用

	1
	设备基础数据
	各设备的品牌、型号、制造商、供应商、出厂时间、启用日期、累计工作时间、报废时间、在用状态、故障记录、维修记录等
	展示、提醒、维护参考

	2
	资源数据
	通信资源、场地资源、动力资源、备品备件
	展示、统计、分析

	3
	能源数据
	UPS、 市电、柴油发电机、蓄电池等动力的耗能数据（电流、电压、有功无功等）
	展示、统计、分析、告警

	4
	业务逻辑数据
	发射功率、发射功率、工作频率、调制度、驻波比、激励器指标、功放指标等
	展示、统计、分析、告警

	1. 
	
	天线监测指标、馈线监测指标、天调室监测指标
	

	
	
	发射机开/关机时间、正常播出时长、劣播/停播时长、覆盖监测指标等
	

	5
	环境数据
	各监测点的温湿度、烟雾、水浸以及气象发布信息
	展示、统计、分析、告警

	6
	告警数据
	设备、系统自身的告警、事件、参数阀值越限
	展示、统计、分析、告警

	7
	故障异态数据
	业务区的设备故障告警的抓拍，录像、应急处置的操作抓拍、录像
	展示、分析

	8
	地理信息数据
	融媒体中心基础地理信息，地理框架数据、专题数据、模型数据和元数据
	展示



数据的采集分析利用后，主用于提供全面的数据服务：
从技术层面的运维人员来说，监控机房的大屏可监看；通过终端主动检索、平台主动推送，平台内部对数据关联的有机整合，为技术人员提供有力的决策分析数据和手段。
1) 数据共享
通过统一的标准数据接口，为各个设备厂家开放对应设备数据、告警历史以及日志，方便厂家对设备进行维护和诊断，提高售后服务质量，改进设备性能。
2) 资源共享
技术资源：形成统一的技术知识库，在不同场景的故障和应急处置过程中，根据技能专长、经验提供专家资源；通过建立故障和应急处置经验，分享和检索相关的解决方案和预案。
2.运维分析	
1）设备指标监测
设备指标监视、指标数据分析以及各类设备关键指标信息的收集、统计、存储，指标数据库的维护，管理阈值的设置与超出阈值报告，产生所需的监测数据报告，以曲线图、数据表格方式展现设备关键指标数据。
2）巡检管理
基于融媒体中心管理平台的数据为基础，在平台监视和管理的范围内，制定智能巡检方案，巡检的过程通过软件自动完成，并记录巡检的虚拟轨迹、巡检结果。
3）告警管理
故障管理模块具有准确、快捷的故障自诊断能力和定位能力；通过语音告警、图标颜色等多种方式通知故障。实现对数据网内所有设备的告警监测和故障定位；收集和处理各种类型故障、告警及设备状态异常信息；并具有对实时和历史数据各种分类统计和指导分析的功能。网管维护人员可以对相关告警设备进行告警确认、清除和统计分析等操作。把运维人员从繁重琐碎的大量工作中解放出来，可以更好的对设备进行维护，最大限度提高障碍解决效率。
4）统计报表
主要进行报表的统一管理，根据汇总的可靠数据，为优化和调整设备监测参数提供依据。主要功能有故障报表、关键指标报表、设备运维报表等信息统计。可以根据需求进行小时、日、周和月等各种周期进行统计。便于调整、及时添加更新设备监测配置。
5）知识库
支持提供对系统的可能遇到的情况进行分析，并针对一些异常情况定出相应的系统关联性判断标准，同时制定相关的预案，作为这些异常情况的应急处理策略。另外，同时可以提供异常情况发生的原因的分析等。
在发生异常情况时，系统自动根据报警和状态的及时信息，检查是否出现预先设定的异常情况。如果发生这些登记的异常情况，系统自动提醒工作人员，并提示应采取的措施。在可能的情况下，更可以在得到工作人员的确认后自动执行预案。
在完成应急后，还可以根据专家库知识中的原因分析，结合系统报警和定位信息，对异常系统部分进行检查和修复。在实际使用中，如发生一些在策略库中不存在的异常情况，也可以根据要求把相应的判断条件和应急操作增加为新的策略，备以后参考使用。
6） 运维数据分析
对某一参数，按以下变量进行分布统计：按年、按月、按周、按日、按温度、按湿度，等等。以寻找参数与变量之间的某种联系。
根据系统各级提取的信号，对系统传输函数进行分析。以图标、表格等多种形式展示告警数据、设备性能、设备健康度等数据分析结果。并掌握其趋势，以便在问题发生前发现、解除隐患。
3.可视化	
1）业务数据可视化
对各类数据进行清洗、加工、编码、统计，按类别、按级别、分区域并以不同的展现样式，如柱状图、饼状图、曲线等进行综合显示，直观了然的反应系统运行的状态、业务指标的优劣。
2）业务逻辑可视化
系统网络拓扑视图构建了简洁直观，提供设备、链路统一的维护操作界面。系统分层显示网络拓扑结构，并能动态反映网络及设备在性能、告警、配置等方面的变化。可自动或手工生成，具有对网络拓扑的浏览、监视和编辑等功能。包括设备中继链路端口编辑、链路管理等，从而掌握整个网络的运行情况。各个网元类型、中继链路、网络互连以及端口信息等从拓扑视图上一目了然。
对融媒体中心的业务逻辑进行拓扑展现，从业务的源头到业务的出口，对整个环节中分散的设备进行逻辑串联，并结合数据标签，直观地体现业务的流程，了解业务的传输状态。
三、智能安播应急切换平台
通过嵌入式信源采集模块对输入信源进行采集监测，采集模块将音视频内容送入比对分析多画面进行一致性实时比对量化评估和实时异态量化评估，量化评估数据汇总至综合逻辑分析模块进行综合报警判定，最终依据台方制定好的应急处置逻辑策略控制信源切换器进行自动应急或给值班人员提供应急操作提示。
系统支持与融媒体中心信源切换器进行对接，同时与GPIO按键切换面板关联，通过触控屏终端和按键控制面板进行应急切换操作，支持且不限于融媒体在播出系统使用的Evertz、GV等切换开关。
智能安播应急切换系统作为播出传输的重要应急保障环节，应具备满足广电总局重点时段保障要求的应急响应速度。根据国家广电总局《广播电视安全播出管理规定〈安全播出事件事故管理实施细则〉》定义重大广播电视安全播出事故的标准：各级各类台站，如在重要时政节目发生＞3秒钟的安全播出事故均属于重大安全播出事故。因此要求系统从信号采集分析、逻辑判断异态故障、自动切换动作生效的总体响应时间不高于3秒钟。

1.多源节目相关性分析
根据节目传输链路相关性配置监测节目逐帧相关性分析，在相关性分析算法中，首先进行智能帧同步，以弥补各路信号因经过各种编解码设备而造成的延时，实时智能帧同步后进行逐帧相关性分析，给出二者的相似度量化评估。
基于实时智能同步算法，允许在输入一致性比对分析信号存在延时的情况下，自动同步后进行相关性分析给出准确可靠的分析结果。
支持用户自定义图像比对分析区域，在不同链路节目存在不同图文包装方式的情况下，避开图文包装区域、字幕区域、台标区域以实现对于原始节目一致性进行准确。实现对于播出链路上编码器、复用器、调制器等重要设备前后级信号进行采集实时比对分析，当检测到相关性分析量化数据降低至指定门限时候，快速提示值班人员，并依据监看链路图快速定位疑似故障环节，便于技术人员快速处置问题，避免造成重大播出事故。
2.智能逻辑分析
集中接收节目实时异态量化评估数据和相关性量化评估数据，进行全面综合分析，依据优秀安播技术团队编辑的逻辑策略给出准确的监管判定。任意一组节目一致性比对分析数据可以在多个逻辑分析组中应用，基于不同逻辑策略提供综合分析依据，指导不同环节应急切换逻辑实现。技术部门针对各种情况下的应急策略作为部门集体经验与智慧固化为逻辑数据，确保系统24小时高度警惕、缜密分析、准确处置各种突发情况。串联播出链路前后级各个环节，数据互通综合分析，指导应急。
3.触控应急切换
智能应急系统交互操作界面，主要以简洁而快捷的方式向最终用户展示系统的运行状态、报警时的错误定位，以及应急恢复时的操作提示，在一些确定的操作下，直接实现自动切换。
对于每个频道监看模块可以实现节目质量报警、一致性比对报警综合报警展示，可以根据用户配置提供单独故障报警或组合故障报警展示方式，同时提供个性化语音报警，针对应急提示、疑似故障、回切提示等多种情况提供不同的语音报警内容，方便技术部门快速准确定位问题，报警语音支持用户手动静音。
同时有效减少对于每一个频道需要监看的画面数量，以显著的方式显示出多选一“输出”和通过“逻辑分析”模块选出的“最优应急”信号的状态和内容。这样做的最大好处是最终的界面由“切哪一个”简化为“切与不切”。采用触摸屏显示方式，集图像展示、切换操作于一身，这时的值机员只需要在这一个触摸屏上就可以同时操作多个频道的所有各路信号。
4.多画面监看预警
多画面监测报警模块基于TS Over IP技术，提供了对音视频节目内容监测、多画面组合显示、声光预警提示等功能，支持AVS+、AVS2、MPEG-2、H.264、H.265等格式视频解码；支持MP2、MP3、AC3、AAC、杜比等音频解码。系统可以针对重点节目实时监测、对普通节目轮询监测。系统支持将监看多画面进行编码推流输出，用户可指定编码输出区域和编码参数设置。
5.节目异态收录
系统通过接受信源采集设备转发原始码流数据或经过转码平台重新编码后的数据，根据管理人员预设规则进行节目收录存储，同时为用户提供录像快速检索回看、下载。支持指定节目全程收录与指定节目指定时间规则定时收录。根据保存周期进行过期素材自动删除，还可以设置依据存储设备剩余空间状态进行历史文件的删除。
四、系统对接要求
本系统要求供应商提供的台站智慧运维应用系统与青浦区融媒体中心电视播出系统和广播播出系统的硬件设备对接，采集汇总存储播出系统设备的信息，并记录至系统数据库。
台站智慧安播应急系统要求对接青浦区融媒体中心电视广播信源切换器，利用GPIO按键切换面板联动，经过逻辑判断后自动应急。
五、其它需求
[bookmark: _Toc387735733][bookmark: _Toc259455311][bookmark: _Toc276715494][bookmark: _Toc276715492][bookmark: _Toc247512804][bookmark: _Toc265960873]1.规范性引用要求
1）.《信息安全技术应用软件系统通用安全技术要求》GB/T 28452-2012
2）.《计算机软件测试规范》GB/T 15532-2008
3）.《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 9385-2008
4）.《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006
5）.《书目信息交换用磁带格式，可用于数据交换》GB/T 2901-1992
6）.《信息与文献书目数据元目录》GB/T 19688-2005
7）.《信息与文献交互式文本检索命令集》GB/T 19689-2005
8）.《广播电视技术维护管理规定》
9）.广电总局第62 号令《广播电视安全播出管理规定》
10）.GY/Z 174-2001 《数字电视广播业务信息规范》
11）.《发射台自动化建设实施指导意见》
12）.国家广电总局《广播电视监测台建设标准》；

2.对于本项目所有管理功能，投标方需承诺满足用户方合理的需求更改。

[bookmark: _Toc32919262][bookmark: _Toc33270702]第四节 知识产权及保密要求
一、投标人数据、文件、资料知识产权
投标人应确保其完成本合同要求所利用、提交的所有数据、文件、资料及为完成项目而实施的其它工作没有侵犯任何人的专利权、商标权及其他知识产权。投标人保证建设方均不会因其履行合同义务而引起的在专利权、商标权以及其他知识产权方面，发生针对建设方的任何第三方的索赔。如有发生，投标人将负责处理并承担由此引起的法律责任以及包括律师费用在内的一切费用及损害赔偿。
二、项目保密要求
投标人为履行本合同所形成的资料、数据、软件开发等成果及其他任何附加成果（包括但不限于工作中所取得的中间数据、资料等），投标人负有保密义务。投标人及其任何人员不得擅自处理、发表、引用或向第三方提供或泄漏与本项目、本合同的业务活动的任何有关的资料，以及在合同履行过程中形成的制作成果或文字资料。本项目投标人必须用户签订相关的保密安全协议。

[bookmark: _Toc32919263][bookmark: _Toc33270703]第五节 项目实施质量标准、验收及产品要求
一、项目实施质量管控
投标人负责项目总体管理、软硬件集成：包括系统搭建、软件开发部署等；配合建设方协调各个厂商的对接、测试、安装、调试完成建设方的总体项目目标。
1.完成项目的整体组织，全过程项目管控
系统集成对项目的整体组织、技术进行规划，满足建设方的建设要求，按照项目约定，按时完成项目建设，提供足够的支持和督导。
2.建立完善项目管控协调机制，确保项目进度和质量
系统集成在项目实施过程中，应结合项目特点，采用科学、先进、合理的管理方法，对项目的各个层面进行全面的管理、控制和协调，使项目如期的完成，保证最大化的节约资源、提高效率。
3.配备强有力现场团队，消除不可控风险
要求系统集成应具有的强大的技术实力和现场执行团队，消除一切不可控因素，避免项目风险，保障项目顺利推进，保证按照时间节点完成任务。
二、产品要求
1.所提供的本项目产品性能应满足国家相关标准的要求。
2.所提供的本项目产品必须满足招标文件的技术要求。
3.所提供的本项目产品制造、验收等须符合国家标准。须随设备装箱提供相关的产品检验合格证书、质量保证书等文件。
[bookmark: _GoBack]★4.所提供的本项目产品符合国产自主可控要求，及安全可靠测评要求。
三、项目验收要求
1.本项目采用现场运行、测试验收方式验收。
2.技术文档检查：检查技术文档资料的完整性、正确性，主要包括第三方检测报告、使用说明书、操作手册、管理维护手册、安装调试时参数配置文档、工程竣工验收文档等。
3.对本项目涉及到的所有应用系统，需提交相关功能、性能的第三方测试报告。
4.验收前投标人应向交付所有必需的文档资料（包括原始系统架构图、系统使用操作说明、设备移交清单等），并完成用户使用和维护培训。
5.本项目验收将由建设方组织进行，建设方也可委托第三方组织验收。

[bookmark: _Toc32919264][bookmark: _Toc33270704]第六节 售后服务要求
[bookmark: _Toc528327896]一、保障服务承诺
1.投标人负责在保证工程质量与工期要求内，针对本项目组建专业运维团队，服务的内容主要包括为用户提供方案设计、安装调试、系统集成、专业培训等。免费培训用户技术人员；保持和用户的沟通与联系，及时解决用户在使用设备过程中所遇到的问题。
2.投标人为保证设备或系统正常工作，提供应急预案，应急预案编制完成后双方协商确定，并经双方共同完成预案的测试和预演，并负责对维护人员进行应急预案的操作培训，以确保需要时可以立即启动。如遇设备或系统需要割接、业务演示、灾备演练等重大事件，将及时响应，必要时到现场协助操作和演练。
3.服务受理
投标人需提供本地化全年7×24小时电话及远程技术支持服务，并承诺按照保障等级提供对应的技术支持及售后服务，投标人在收到招标方故障通知立即做出有效响应，并提出故障解决办法，若1小时内无法解决，投标人将在2小时内派出技术专家赶赴现场进行技术支持服务，直到问题解决为止。
具体要求如下：
	分类
	响应时间
	到达现场时间
	故障定位时间
	故障排除时间

	日常时段
	立即响应
	2小时
	1小时
	2小时

	重保时段
	立即响应
	1小时
	1小时
	1小时


4.技术资料服务：
投标人需提供保证系统正常运行的技术资料，包括但不限于：技术方案、测试方案、验收方案、操作手册、应急处理手册等，以纸质方式提供，同时，就不同岗位工作人员进行专业化、系统化的培训。
二、质量保证期
本项目质量保证期：自验收合格后一年。
[bookmark: _Toc32919265][bookmark: _Toc33270705]第七节 投标人项目人员配备
投标人承诺针对本项目组建专业管理团队。项目管理团队成员必须具有三年及以上项目管理工作经验和项目实施经验。
根据项目进展需要，可以定期召开项目管理委员会、项目专项小组主要成员会议，对项目中出现的各种问题进行研究、决策，并总体上推进项目的顺利实施。
一、投标人须制订项目实施的详细设计和质量保证计划，经业主、咨询单位和监理单位审定后组织实施。
二、项目实施期间，认真组织好人力、物力等资源的投入，并向监理单位提供月、周进度报告及相应进度统计报表。
三、按合同要求在工程进度、成本、质量方面进行过程控制，发现不合格项及时纠正。
四、在项目实施过程中按规定程序及时、主动、自觉接受监理单位的监督检查；提供业主、咨询单位和监理单位需要的各种统计数据的报表。
五、项目实施完成后，及时向业主提交项目测试申请报告，对测试中发现的问题及时进行改进。
六、投标人负责已完工程的保护工作。
七、投标人应保存好完整的项目资料档案，以便项目验收后移交业主单位。
[bookmark: _Toc32919266][bookmark: _Toc33270706]第八节 工程实施周期要求
整个项目需在合同签订后6个月内完成。投标人需要承诺在工期内及在播出机房内完成设备部署，并承担产生的辅材等相关费用。

第9节 招标清单
1、 应用系统需求清单
	序号
	系统名称
	子系统模块内容
	单位

	
	
	
	

	一
	智慧运维系统 1套

	1
	数据采集中心模块
	数据采集
	人月

	
	
	数据仓库数据标准化
	

	
	
	数据分析利用
	

	
	
	数据中心外部接口
	

	2
	运维分析管理模块 
	设备指标监测
	人月

	
	
	巡检管理
	

	
	
	告警管理
	

	
	
	统计报表
	

	
	
	专家知识库
	

	
	
	运维数据分析
	

	3
	可视化处理模块
	业务数据可视化
	人月

	
	
	逻辑可视化
	

	4
	数据接口子系统
	其他已建系统数据采集接口
	人月

	
	
	数据信息汇聚管理
	

	二
	智慧安播应急平台 1套

	1
	设备管理
	机房管理
	人月

	
	
	设备管理
	

	
	
	设备指标
	

	
	
	通道管理
	

	2
	信源管理
	监测点管理
	人月

	
	
	信号类型
	

	
	
	标准频道
	

	
	
	机构管理
	

	
	
	部门管理
	

	
	
	频率管理
	

	
	
	频道管理
	

	
	
	节目单管理
	

	
	
	频道分组
	

	3
	报警管理
	报警门限
	人月

	
	
	报警过滤
	

	
	
	停机运行图
	

	
	
	重点时段
	

	
	
	重要保障期
	

	
	
	报警等级
	

	
	
	 报警查询
	

	4
	日常监管
	日常监看
	人月

	
	
	数据报表
	

	5
	智能逻辑分析引擎模块
	逻辑分类
	人月

	
	
	逻辑门限管理
	

	
	
	逻辑任务应用
	

	6
	多画面监看预警模块
	多画面服务管理
	人月

	
	
	多画面布局
	

	
	
	多画面应用
	

	7
	全媒体收录模块
	集群管理配置
	人月

	
	
	收录任务配置
	



二、系统设备需求清单
	序号
	产品名称
	产品描述/配置参数
	单位
	数量
	备注

	1
	平台服务器
	1.国产服务器；
2.CPU：性能不低于kunpeng920-32Core-2.6GHz *2个
[bookmark: _Hlk140667846]★3.内存：≥DDR4 16G*4，内存的可扩展插槽数量≥4个
4.硬盘：≥SATA 6T*2
5.机箱：2U机架服务器
6.电源模块：服务器交流电源模块*2
	台
	5
	

	2
	交换机
	1.国产千兆交换机；
2.支持组播管理控制；
3.应用层级：三层
4.产品内存：≥512MB
6.端口数量：≥48个1000Base-T以太网端口/4个SFP
	台
	2
	

	3
	网络串口采集设备
	1.接口数量：≥16网络采集端口
2.网络接口类型：RS-422/485，10/100Base-T
3.端口传输率：≥0.2304Mbps
4.网络协议支持：ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP
	台
	1
	

	4
	工作站
	1.操作系统：支持部署国产桌面系统等
★2.内存容量：≥16GB DDR4规格
3.硬盘容量：≥256GB固态硬盘
	台
	1
	

	5
	多源节目智能相关性分析模块
	1.▲性能≥16路高清节目或者不低于32路标清节目的实时相关性分析；【提供材料：产品彩页或功能界面截图】
2.支持对存在延时的信号进行实时自动同步后并实时分析节目相关性，信号间延时时间实时叠加显示。
3.支持全画幅或指定画面区域的相关性分析；
4.支持实时相关性分析的同时捕捉马赛克、拉条、卡顿、伴音反相、噪音、多语种声道混入错误等节目劣化情况；
5.提供对接入信号的实时帧级异态监测、音视频特征值提取等功能。
6.异态监测支持按照帧和秒两种单位配置。
7.支持播出各节点SDI信号、编码复用ASI信号、IPTV信号、回收DVB-C调制信号等异步同源信号进行信号同步、相关性分析并实时显示量化传输质量；
8.支持对同一播出频道高清与下变换后标清节目实时相关性分析，进行高标清同播自动识别。
9.▲视频相关性分析技术提供高精度分析与高兼容性分析两种模式，高精度分析模式可有效捕捉画面局部微小劣化差异，提示技术保障人员画面劣播情况，高兼容性模式支持高标清同播节目在存下画面拉伸、形变情况下的同播监测能力，有效捕捉高标清同播内容差错。【提供材料：产品彩页或功能界面截图】
	套
	1
	

	6
	智慧安播应急监管触控模块
	1.提供应急触控和通道信号监视功能
2.支持应急监控单元的实时智能监管和触控应急切换，能通过触控屏直接控制多选一开关进行应急切换；
3.支持可选手动或自动切换模式；
4.提供高效的应急操作体验的同时，具有防误触设计；
5.▲提供准确简洁的方式向用户展示当前监管切换器输入输出节目状态、报警提示、应急操作提示、节目回切提示灯；【提供材料：产品彩页或功能界面截图】
6.支持通过一个触摸屏同时操作多个切换器的应急监管，单屏支持不少于8个切换器输入输出监管与应急切换操作；
7.对于多个切换器需要同时应急的情况下支持一键全部应急功能。
8.应急面板有应急操作动作之后，触控终端要求变为锁定状态，除监看功能外，一切控制功能都不可用，直至面板解除锁定。
9.具备远端大屏图形化集中告警显示功能，显示告警信息至少包括告警发生的频道、告警类型、是否倒换、告警的持续时间等。
10.要求系统整体应急过程（耗时响应过程），从信号采集、比对判断、逻辑分析到最后的系统响应生效（自动控制切换），总体响应时间不高于3秒钟。
	套
	2
	

	7
	智慧安播智能切换面板
	1.▲支持GPI控制接口，GPI控制面板上具备5个按钮，可分别控制对应的4路信号切出以及手动控制权释放；【提供材料：产品彩页或功能界面截图】
2.具备面板锁定功能，锁定后通过面板按键操作无效；
3.采用可编程按键，可基于智能安播平台下发切换器接口状态自定义每个按钮的颜色，控制按键闪烁等；
4.支持同时控制主、备两个4选1倒换器；
5.可同步显示当前4选1倒换器的倒换路由状态；
6.在切换面板断电情况下，仍能通过GPI控制4选1切换器进行切换动作。
7.面板报警同时，可提供基于节目或报警类型指定的人声语音报警优先级，支持基于语音报警优先级动态调整语音报警队列顺序，支持高优先级与低优先级两个语音报警队列两种语音同步播报语音报警。
	套
	2
	

	8
	SDI信号采集监测模块
	1.▲SDI通道输入数量≥8路；【提供材料：产品彩页或功能界面截图】
2.支持高清/标清SDI兼容；
3.支持嵌入音频；
4.每路SDI信号可同时编码输出两种不同编码格式的IP码流（高画质低延时和高压缩低码率两种），编码后IP码流实时输出；
5.支持板卡端不进行编转码，直接完成实时节目质量监测（支持对输入SDI信号源实时质量监测，包含且不限于以下功能，视频：黑场、静帧、视频丢失、彩条、彩场、台标异常、台标丢失、马赛克、画面卡顿、画面拉条、测试图等；音频：静音、独立声道检测、电平过高过低、电平差异过大、左声道音量、右声道音量、立体声音频反相等；
6.▲支持对输入的异构环节SDI信号进行实时相关性比对分析；能有效处理延时节目的实时相关性分析，在提供信源存在延时的情况下，可以动态适应节目延时的变化，自动处理延时情况完成同步后进行准确的节目相关性分析，信号间延时时间实时叠加显示。【提供材料：产品彩页或功能界面截图】
	套
	2
	

	9
	AES信号采集监测模块
	1.支持≥3路AES输入和一路网络音频的输入，对所有输入信源可以实现多种模式选择切换输出，最多支持三路AES输出，支持一路AES断电直通；
2.支持对输入信源音频参数分析、音频报警、实时编码IP输出功能；
3.提供千兆以太网接口；
4.支持内置多功能OLED显示器和蜂鸣器；
5.支持内置温湿度监测；
6.支持内置EEPROM记忆芯片保存配置信息，快速更换故障模块无需重新配置，实现“即插即用”
	套
	1
	

	10
	信号采集专用机箱
	1.标准19寸机架式设备；
2.所有插槽完全独立工作；
3.▲支持所有SDI、ASI、AES、DTMB采集监测模块任意混插，互不影响；【提供材料：产品彩页或功能界面截图】
4.支持模块热插拔，具备良好的散热设计；
5.支持220V冗余交流双电源。
	台
	1
	

	11
	服务器操作系统
	1.国产服务器操作系统。
2.具备文件系统管理、设备管理、用户管理、日志管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能;提供服务配置管理和管理、进程管理、网络管理、资源管理和监控、文件共享、系统更新、备份还原等服务器常用工具和集成式开发环境；兼容主流服务器、外设和数据库、中间件、虚拟化和容器技术、云计算和大数据等平台；提供企业级稳定性、可靠性和Kysec安全机制。
3.兼容浏览器：适配龙芯浏览器、360安全浏览器、奇安信可信浏览器。
★4.操作系统同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、X86等平台架构的CPU
5.适配平台：鲲鹏、飞腾、腾云、龙芯、兆芯、申威、海光
6.主要性能参数：符合GB/T 25645-2010《中文Linux服务器操作系统技术要求》、GBT 25646-2010《中文Linux用户界面规范》。
	套
	5
	

	12
	数据库管理系统
	1.国产数据库管理系统。
2.产品应当兼容国内主流厂商硬件，支持多种硬件体系，可运行于X86、龙芯、飞腾、鲲鹏等硬件体系之上，保证各种平台上具有一致的数据存储结构和通信协议。
3.兼容国内主流操作系统，需提供基于红帽、凝思、麒麟、统信UOS及其它常用Linux、Windows、Unix等多种通用/专有操作系统的数据库产品分发版本。
4.兼容PL/SQL语法和数据操作及常用系统函数；实现对数据查询语言（DQL)、数据操纵语言(DML)和数据定义语言(DDL)的兼容。
5.产品具备快速扩展能力，节点新增不停库。支持分库分表，支持分布式应用。
★6.支持命令行或图形化的安装、支持命令行或图形化的可配置安装能力、依据安装环境提供相应的初始化参数配置值、提供图形化软件组件管理向导工具。
	套
	1
	

	13
	中间件软件
	1.国产中间件。
2.遵循国际标准，必须通过Java EE 5、6、7、8四个标准规范的官方兼容认证，并且逐个提供Java EE对上述标准兼容认证的查询网址及网页截图。
3.产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产操作系统，如麒麟OS、统信UOS等；支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。
4.通过中国网络安全审查技术与认证中心(CCRC)的信息安全认证，获得IT产品信息安全认证。
	套
	1
	

	14
	桌面操作系统
	1.国产桌面操作系统。
2.系统集成桌面应用，涵盖图形图像、影音播放、编程开发、即时通讯、应用商店、邮件服务、数据同步、系统维护、文件管理等功能。支持用户日常办公学习、影音娱乐、编程开发、网络安全等各种场景下的业务需求。
	套
	1
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