
青浦区档案馆智慧档案库房管理系统项目采购需求
[bookmark: _Hlk154588744]







[bookmark: _Hlk154588734]上海市青浦区档案馆
2024年8月









23

[bookmark: _Toc63785461]项目概况
2021年6月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”全国档案事业发展规划》，明确要“加快推进档案信息化建设，引领档案管理现代化”，加速数字档案馆（室）建设。
上海市档案局关于印发《2024年上海市档案工作要点》的通知，指出全市各级档案部门要加速推进档案工作数字化转型升级：“贯彻落实国家和本市有关规定，建立健全协同工作机制，加强公文类、政务服务类、执法类等电子文件归档管理，全面推进本市电子档案管理工作。优化完善和拓展应用上海市电子文件归档和电子档案管理平台及档案目录信息共享平台，开展全市‘电子档案备份中心’建设”。着力提升档案科技管理水平：“坚持创新引领和科技赋能，加强科研项目全过程监督指导，提高项目研究质量。强化档案科研工作的信息化导向，聚焦档案接收征集、整理著录、鉴定修复、利用编研以及档案数据安全治理等领域，开展科研攻关和成果推广，广泛应用大数据、人工智能、数字孪生、区块链等新技术，为传统档案资源管理向档案数据治理转型升级提供更强牵引力。市档案馆努力建成全国示范数字档案馆，全市年内新增不少于10家数字档案室，以‘增量电子化’为优先导向，不断丰富档案数字资源，拓展数字化转型应用场景。已建成的数字档案馆(室)持续提升新一代信息技术的研究应用水平”。
为响应国家、政府号召，青浦区档案馆通过本项目建设希望实现青浦区档案馆数字档案馆应用系统的升级改造，进一步控制档案馆信息化建设的成本，维护档案信息安全，提高档案馆科技水平，由此保持和提升档案部门的社会地位和价值。
[bookmark: _Hlk154585274]建设期限：自合同签订之日起至2025年6月30日
建设地点：上海
预算金额：2842500元
采购金额（最高限价）：2842500元
组织形式：集中采购
采购方式：公开招标
是否接受联合体投标：否
是否按信创要求建设：是

[bookmark: _Toc47533256][bookmark: _Toc47536272][bookmark: _Toc47539070][bookmark: _Toc47531634][bookmark: _Toc47532255][bookmark: _Toc47532891][bookmark: _Toc47537134][bookmark: _Toc47536644][bookmark: _Toc48223882][bookmark: _Toc63785463]建设目标
[bookmark: _Toc47532923][bookmark: _Toc47536676][bookmark: _Toc47536304][bookmark: _Toc47537166][bookmark: _Toc47539102][bookmark: _Toc47533288]本项目将贯彻落实《全国档案事业发展“十四五”规划》文件精神，按照上海市数字档案馆建设标准，遵照《档案库房智能化建设规范（征求意见稿）》要求，以档案信息化、智能化的建设内容为核心，开展建设项目，通过综合运用“智能感知设备”智能化系统软、硬件建设，打造智能档案管理模式，促进档案有效利用，使上海市青浦区档案馆更好地服务民众、服务决策，努力完成青浦区档案工作的跨越式发展。
通过建设将实现档案保存智能化的目标，通过使用智能密集架、感知技术实现整体库房管理的智能化。总体而言，就是建立集约化管理手段，实现“一屏观全库、一屏管所有”。通过本项目将实现以下建设目标：
1.运用数字孪生技术，实现档案业务用房全数字化管理，并有效提升集约化管理的水平。
2.运用物联网技术，对档案库房环境实行智能化感知，有效改善档案实体的保存、保管条件和提升实时监控监测能力。
3.整合RFID、智能密集架、门禁系统和视频监控等设施，确保实体档案的绝对安全。
4.完善库房设备管理的专业性，将消防、照明及信息化设备进行综合管理。
项目建设内容
[bookmark: _Toc21992][bookmark: _Hlk152595487][bookmark: _Toc450817073][bookmark: _Toc88323198]3.1项目现状
1、 档案馆大楼
青浦档案馆位于秀泉路450号，于2019年竣工投入使用，是一座为青浦区提供城市档案收集、整理、保管、利用等工作需要服务的公共建筑。该馆占地约25亩，为5层楼建筑，总建筑面积14085平方米。
下图为1-5楼平面图：
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2、 设备设施
智能密集架；
RFID设备；
门禁；
视频监控点位；
消防设施；
照明设施；
信息化机房；
空调设备；
本次项目建设新增设备：
库房温湿度传感器；
库房漏水检测绳；
环控采集前置机；
3、 RFID系统
硬件：RFID应用服务器一台（清华同方，操作系统：Windows Server 2012 
Standard），RFID标签打印机一台（TOSHIBA B-SX5T），手持机终端扫描4个（安卓系统），库房报警闸机多个。
软件：RFID应用软件系统一套，MySQL数据库。馆藏系统一套，达梦数据库，东方通中间件。
现状：手持机支持档案上架、出库、入库、盘点功能，目前出库入库扫描标签为2020年前打印；出库入库等数据每批次为只能上限100条（上限太少操作太繁琐复杂），2020年之后存在标签打印与实际不符的情况。
4、档案库房空调：
青浦区档案馆，档案库房暖通系统采用的是精密空调，竣工于2019年8月，自建成至今已运行5年。
每间库房面积约350至420平方（共7间），库房净高度4.2米，每间档案库房配备一套空调机组，空调机房与档案库房相邻，空调配置基本参数如下。
	序号
	型号、规格
	制冷量（kw)
	制热量(kw)
	总功率
	制造厂名（国名)
	安装位置

	组合式空调机组1
	TYR600R-B
	62.5
	40
	56.8
	上海泰恩特
	2F1号机房

	组合式空调机组2
	TYR500R-B
	50
	28
	39.5
	上海泰恩特
	2F2号机房

	组合式空调机组3
	TYB600R-B
	50
	28
	39.5
	上海泰恩特
	2F3号机房

	组合式空调机组4
	TYB800R-B
	80
	44
	62.8
	上海泰恩特
	3F1号机房

	组合式空调机组5
	TYB600R-B
	50
	28
	39.5
	上海泰恩特
	3F2号机房

	组合式空调机组6
	TYB500R-B
	62.5
	40
	56.8
	上海泰恩特
	3F3号机房

	组合式空调机组7
	TYB800R-B
	80
	44
	62.8
	上海泰恩特
	5F1号机房


库房空调基本参数无标明除湿量，近年日常巡查时候发现，梅雨季节精密空调运行期间，档案库房相对湿度最高时候可达68%，已经超出中华人民共和国行业标准（JGJ25-2010）档案馆设计规范。
5、数字档案馆一体化平台
平台包括档案收集、接收、整理、维护、电子档案管理和系统管理等功能模块，同时支持对重点项目档案进行统一管理，包括重点档案的收集、整理、编研、统计等。可实现多个业务系统之间的信息交互。
6、电子阅览室系统
[bookmark: OLE_LINK2]通过信息化手段实现档案利用借阅管理。提供经过数字化之后的开放档案的自助查询，实现集接待、查档、阅览、调卷服务和系统维护。
3.2项目业务流程


系统将连接所有的智能设备、软件、感知装备，通过接口、数据转换、数据录入、串口服务器采集等多种方式把数据汇总。
通过数据处理平台对汇总的数据进行处理、分析后，总体上通过一块指挥控制屏控制，实现整体的协调联动，提高工作效能、预防各类事故的发生。具体如下：
1.	实现“一屏观全库，一屏管所有”的项目目标；
2.	实现整栋楼宇的三维建模、三维展现，标识各个功能区以及各种设备的当前位置、状态、异常情况，并可分层展现各个楼层的详细情况；
3.	实现档案收录、入库、查借阅等日常操作的全自动方式运行，即核心系统将打通和智能设备的所有控制接口；
4.	智能感知设备的集成、集中展现及控制，如库区内的温湿度、漏水、门禁、消防的烟感设备、报警设备的联动等。
5.	摄像头的集成展现，大屏轮播视频监控。
6.	对感知设备、档案盒、案卷级档案的RFID标签，可以确保人员、物品、档案的异常出入库报警，确保信息安全。
7.	集中文字、声光告警，值班人员可以及时处置。
3.3项目技术路线
1.开发模式：前后端分离，前后端通过接口方式进行数据交互和通信。
2.前端技术：使用H5和JavaScript框架开发。
3.后端技术：使用Java开发，部署在国产服务容器中，对外提供服务。
4.软件架构：使用插件架构或微服务架构，模块化和接口标准化，保障程序的可扩展性。
5.移动端：适配安卓/鸿蒙系统。
6.数据库：国产信创数据库，如达梦等。
7.操作系统：国产信创操作系统，如银河麒麟等。
8.中间件：国产信创中间件，如国产TongWeb等。
9.加密技术：依托现有的密码机和相应的系统，保护数据传输的保密性和完整性。
10.安全要求：系统应通过第三方测评机构的软件测试、安全测评和密码应用测评，供应商应配合完成安全相关整改工作。
11.硬件对接技术：使用数据采集器/物联网网关等技术对接硬件设备。
12.数据同步要求：使用非接触方式，实现物理隔离的两个网络之间的数据同步。
13.系统对接要求：供应商应具备相应的技术或资源完成我馆现有设备、软件厂商的对接工作，并提供免费对接承诺。
3.4项目部署环境
上海市青浦区档案局（馆）已通过“青浦区数字档案馆档案应用系统升级改造项目”构建了符合信创、等保二级和密码应用要求的基础环境，网络拓扑图如下。
[image: 青浦区档案馆网络拓扑图-合并_00]
图  网络拓扑图

本次项目建设将完全按照信创要求建设，所需操作系统（统信UOSv20）、中间件（东方通企业版V7.0）以及数据库软件（达梦企业版V8.0）利旧使用。
3.5项目建设内容
通过上述，明确了本项目和原有设施设备的边界并明确了和其他业务系统的边界及关系，故可以明确本项目的主要建设内容，本项目主要建设内容包括以下几点：
1.库房虚拟化
包括库房三维建模，智能设备三维建模，业务系统对接，档案虚拟上架，密集架对接，最终通过终端显示屏全面展示各项实时数据集成，实现“一屏观全库，一屏管所有”。
2.库房环控管理
库房环控传感监测、库房环控数据采集、库房除湿管理、温湿度实时报警、漏水实时报警、环控设备体征数据采集及报警、环控设备自动化控制。满足库房整体温度湿度符合（JGJ25-2010）规范5..2.1纸质档案库房温度和湿度的要求。
3.库房安全管理
包括基于门禁的人员进出记录，基于RFID的资产出库，盘库和档案实物出入库报警，视频监控轮播。
4.库房专业设备管理
综合库区消防、照明等管理子系统统一监控，设备体征监控及报警。
5.信息化设备管理
机房环控监控及报警，信息化设备包括硬件、主机、网络的体征采集，集中监控和预报警；信息化软件中间件及应用的体征状态采集，报警。
0. 软件开发清单
	序号
	应用系统
	子系统
	模块

	1
	场景三维建模
	楼层楼面建模
	楼层外立面建模

	
	
	
	楼层建模共2个楼层

	
	
	
	传感器建模

	
	
	
	监控设施建模

	
	
	
	安全设备建模

	
	
	
	网络设备建模

	
	
	
	特藏室和展厅建模

	2
	智能设备监控
	库房环控管理
	库房环境监控设备接入

	
	
	
	库房环控管理业务功能

	
	
	感知设备及网络管理
	RFID系统二次开发和功能升级

	
	
	
	感知及网络设备监控接入

	
	
	
	感知设备及网络管理业务功能

	
	
	IT资产及载体管理
	IT资产及载体设备接入

	
	
	
	IT资产及载体业务功能

	
	
	安防及人员管理
	安防设备接入

	
	
	
	安防及人员管理业务功能

	
	
	消防及电力管理
	消防及电力设备接入

	
	
	
	消防及电力管理业务功能

	
	
	视频巡逻
	视频设备接入

	
	
	
	监控页面管理功能

	
	
	设备资产管理
	设备资产管理

	
	
	
	设备使用管理

	3
	档案管理“智能”升级
	实体档案管理自动化升级
	实体档案上架自动化升级

	
	
	
	实体档案借调自动化升级

	
	
	
	实体档案盘库管理自动化升级

	
	
	
	实体档案移库管理自动化升级

	
	
	
	实体档案数字化加工自动化升级

	4
	智慧档案大屏
	数据对接
	核心系统数据对接

	
	
	定制化大屏
	不同角色定制化大屏

	5
	支撑平台
	数据采集管理平台
	数据接入控制

	
	
	
	元数据管理

	
	
	
	数据清洗转换

	
	
	复杂事件处理引擎
	流计算管道

	
	
	
	规则管理

	
	
	
	消息接入

	
	
	智慧控制屏融合展示
	原生媒体支持

	
	
	
	扩展插件集成

	
	
	
	窗口管理

	
	
	
	模式管理

	
	
	
	投屏管理

	
	
	
	多端控制


硬件购置清单
	序号
	项目内容
	数量（套）
	性能参数

	1
	采集前置机
	14
	协议：支持TCP、UDP、APR、ICMP和DHCP协议
速率：10/100Mbps
串口数量：2路RS-232/RS-482/RS-422
负载能力：支持32点轮询环境(可定制128点)
电源输入：5VDC

	2
	带液晶显示传感器
	56
	供电电源：DC 12V
显示：数码显示测量值
测湿范围：0～100％RH
测温范围：-10℃ ～+50℃
串行输出：RS-485

	3
	干接点接入
	28
	输出形式:RS485 
供电电源:12VDC 

	4
	线式漏水检测器
	14
	供电电源： 12-60VDC
输出形式：干接点；
短路时阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜30mA;
静态电流：<60mA；
告警电流：<90mA；

	5
	漏水检测延长绳
	14
	报警泄露量：漏水感应线沿线任何位置：最大 30mm
检测线缆长度：最大可接线缆长度为500米

	6
	六类非屏蔽双绞线
	14
	传输频率范围：1MHz至250MHz
最大传输距离：100米


[bookmark: _Toc63785503][bookmark: _Hlk152590954][bookmark: _Toc63151871][bookmark: _Toc61968111][bookmark: _Toc62209488][bookmark: _Toc63785504][bookmark: _Toc63785439][bookmark: _Toc63762370][bookmark: _Toc63585480][bookmark: _Toc62219358]其他工作要求
[bookmark: _Toc63785505]售后服务要求
本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期（其中硬件免费维保期为3年）。
在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务。
在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围包括但不限于：远程技术支持、预防性维护、故障修复、重大活动现场保障、技术交流与培训、性能优化等。
[bookmark: _Toc63785506]应急响应要求
供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。
具体故障级别及对应的应急响应要求如下：
一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。
二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；
三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。
[bookmark: _Toc63785507]培训要求
供应商应提供业务操作培训，应提供详细培训方案。
1.项目验收前提供至少1次系统操作培训。在12个月的质量保证期内，至少提供1次与项目相关的必要培训。
2.供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应提供培训签到表、培训记录和培训报告。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。
3.供应商应提供一般用户的基础操作培训和系统管理员的日常应用维护培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。
[bookmark: _Toc63785508]验收要求
本项目按下述方式开展验收。
1.验收分初验和终验。
2.初验前，供应商须完成软件开发和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验申请，招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。
3.初验时，供应商须提供软件文档包括《需求规格说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署手册》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。项目通过招标方组织的初验评审，并且所有初验材料通过验收后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面意见，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。
4.自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。
5.初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的15个工作日内发起组织专家验收会。
6.如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。
7.如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。
8.如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。
[bookmark: _Toc63785509]进度要求
投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。
项目总体建设周期计划分为2个阶段：
第一阶段为合同签订之日起至2025年3月底前，完成项目需求调研、设计、开发和测试等。
第二阶段为2025年4月至2025年6月30日前，完成项目试运行和验收。
[bookmark: _Toc63785510]项目团队及驻场人员要求
1.投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于20人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），其中至少4人驻场负责软件开发调试等工作，工作时间为5*8小时，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目整体工作
	1人
	具备信息系统项目管理师资质证书
	驻场

	产品经理
	负责项目需求评估与产品设计
	1人
	具有相关证书
	不驻场

	质量经理
	负责项目质量控制
	1人
	具有相关工作经验
	不驻场

	技术经理
	负责项目技术选型和技术难点攻关
	1人
	具有相关工作经验
	驻场

	系统架构师
	负责项目技术架构
	1人
	具有计算机技术与软件专业相关证书
	不驻场

	业务分析师
	负责项目具体业务调研和分析
	1人
	具有相关工作经验
	不驻场

	前端工程师
	负责项目前端开发
	3人
	具有相关工作经验
	不少于1人驻场

	后端工程师
	负责项目后端开发
	5人
	具有相关工作经验
	不少于1人驻场

	硬件工程师
	负责项目硬件部分实施
	2人
	具有相关工作经验
	不驻场

	测试工程师
	负责项目测试
	2人
	具有相关工作经验
	不驻场

	安全工程师
	负责项目安全开发
	1人
	具有相关证书
	不驻场

	美工
	负责项目页面设计和交互设计
	1人
	具有相关工作经验
	不驻场


2.投标人应针对本项目提供不少于5人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于3人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目质量和进度控制
	1人
	具备信息系统项目管理师资质证书
	不驻场

	产品经理
	负责项目需求评估与产品设计
	1人
	具有相关证书
	不驻场

	技术工程师
	负责项目运行维护
	3人
	具有相关工作经验
	不驻场


[bookmark: _Toc63785511]等级保护要求
本项目按照信息系统网络安全等级保护二级建设。
商业密码应用需求
本项目应按照国家商用密码应用的相关要求进行建设。
技术文件要求
投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：
－ 系统说明文件； 
－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)； 
－ 项目文档，应该包括：
(1)软件需求说明书
(2)	系统总体设计说明书
(3)	应用软件功能清单
－招标人提出的其他项目验收文档。
根据招标人项目验收要求，提供项目验收册纸质5套以上，项目全过程材料1套以及电子文件2套，源代码光盘等。
供应商资质要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
2.根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。
3.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。
供应商管理要求
1.在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。
2.中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
3.中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。
4.参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。
5.中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。
6.各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。
7.本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。
关于转让和分包的规定
本项目不得转让，不得分包。
知识产权及保密要求
1.中标人数据、文件、资料知识产权
中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。
中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。
在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。
2.项目保密要求
中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。
中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。
中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。
以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。
3.临时账号等使用要求
中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。中标人在项目建设期间应做好系统特权账号的管理和使用记录。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。
项目的变更、解除和终止
如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。
违约责任
1.如中标人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求中标人在规定的时间内采取补救措施。中标人还应向采购人支付本项目费用总额20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。
[bookmark: _GoBack]2.因中标人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求中标人支付本项目费用总额20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。若中标人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。
3.中标人有其他违反本项目合同约定的行为，中标人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。
4.中标人有下列情形之一，采购人有权解除合同：
（1）因中标人服务质量问题导致采购人无法实现目的；
（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；
（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。
[bookmark: _Toc63785514]付款方式
[bookmark: _Hlk153985264][bookmark: _Toc63785516]本项目采用以下方式付款：
a.合同签订生效后30日内，支付合同总价款的20%；
b.项目验收通过后30日内，支付合同总价款的75%；
c.项目验收后6个月，系统运行平稳，支付合同总价款的5%。
付款条件备注：服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少30日向采购方提供有效发票。
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