特别说明：
如供应商认为本磋商文件存有倾向性、排斥性内容，或有歧视性要求的，请人须知前附表规定的时间方式向采购代理机构提出。

项目基本概况：
	序号
	事项
	内容

	1
	项目名称
	上海市徐汇区教育局教育城域网接入单位万兆网相关设备政府采购项目

	2
	采购预算金额
	3,000,000.00元（国库资金：3,000,000.00元，自筹资金：0元）

	3
	项目属性
	货物类

	4
	采购意向是否已公开
	已于2024年8月21日发布意向公示。

	5
	标的所属行业（按工信部联企业〔2011〕300号文件内容划分，仅用于中小微企业认定）
	（二）工业

	6
	是否允许采购进口产品
	不允许

	7
	是否现场踏勘
	否

	8
	工期
	在合同签订后2个月内全部升级调试完成

	9
	交付地址
	采购人指定地点

	10
	验收方式
	详见本章节要求

	11
	付款方式
	详见合同条款。



1、 项目概况
徐汇区教育局根据《关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见》的通知中总体规划所要求的对义务教育学校校园网开展新一轮更新改造，同时，按照国家有关规定和标准规范要求，通过升级校园网核心层主干、扩容校园网出口带宽、提升学校的互联网访问速率，为学校师生开展各类教育教学活动提供更为优质、稳定的校园网络基础环境。

2、 设计原则
1、设计依据
本项目的建设以上海市教育委员会等七部门印发的《关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见》的通知提出的“完善信息化环境建设，提升学校网络基础条件，推进校园网络升级改造，优化学校到区教育信息中心网络链路，学校核心层主干带宽和出口链路达到万兆标准，校内接入信息点达到千兆标准”为指导，结合上海市徐汇区教育系统的现状，来全面规划上海市徐汇区教育局教育城域网接入单位万兆网相关设备改造政府采购项目。
本次项目建设将主要参照以下政策或技术标准：
《中华人民共和国网络安全法》
《关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见》
《徐汇区教育城域网安全治理顶层设计》
《网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2019）》

2、建设目标
根据目前徐汇区教育城域网的现状与接入单位的整体链路情况，对义务教育学校校园网开展新一轮更新改造，同时，按照国家有关规定和标准规范要求，通过升级校园网核心层主干、扩容校园网出口带宽、提升学校的互联网访问速率，为学校师生开展各类教育教学活动提供更为优质、稳定的校园网络基础环境。本次采购集成实现目标如下：
（1）升级改造校园有线网络，接入单位核心层主干带宽达到万兆标准
校园网有线网络的核心主干带宽应达到万兆标准（10Gbps），确保校园网核心层至汇聚层节点之间实现万兆互联，为校内计算机终端设备千兆（1Gbps）连入校园有线网络提供足够的网络性能保障。
（2）升级改造校园有线网络，接入层设备接口带宽达到千兆标准
实现各接入单位计算机终端设备千兆（1Gbps）带宽接入校园有线网络，保证桌面设备能高速有效地访问教育网资源。

三、需求说明
根据项目的建设目标与存在的问题，前期针对103所义务教育范围内学校(校区)做了现场调研和校园网络使用情况分析，本期项目的需求情况调研结果如下：
本次接入单位万兆网改造升级，在组织现场调研后发现，每所学校（校区）内局域网络建设情况各不相同，有56所学校（校区）因为内部弱电线路老化，需要进行整体大修，无法通过更换设备满足需求。结合相关通知和标准要求，需要在三个层面对不涉及弱电线路整改的47所学校（校区）的网络进行改造升级。
（1）学校（校区）核心交换机达不到10G传输的标准，主要体现在设备性能、交换吞吐量、包转发速率、接口类型等性能参数。调研发现有18所学校（校区）的核心交换机为千兆交换机，并且已使用多年。本项目中需要对这18所学校（校区）的核心交换机进行采购更换升级，每所学校（校区）部署1台，替换原老旧的设备。
（2）学校（校区）接入层交换机达不到1G接入，仍在使用百兆交换机接入到桌面，经对义务教育范围学校（校区）调研发现，涉及接入层交换机3所合计14台设备需要升级更换，并升级为万兆上行口千兆接入到桌面的交换机，14台接入交换机需配备28个多模万兆模块与上联万兆核心交换机进行互连。
（3）为了使学校（校区）核心交换机与汇聚交换机传输速率到达10G传输标准，需要升级对应的核心交换机与上联汇聚交换机的互联模块为万兆单模模块。本项目中需要对涉及的47所学校（校区）单位采购94个万兆单模模块，保障日常教育教学网络高速访问的需求。

四、建设内容及清单
	序号
	设备名称
	需求数量
	单位

	1
	核心交换机
	18
	台

	2
	接入交换机
	14
	台

	3
	万兆单模模块
	94
	个

	4
	万兆多模模块
	28
	个



五、产品技术参数要求
1、核心交换机技术参数要求
	技术指标
	详细技术参数

	交换机性能
	交换容量≥38Tbps， 包转发率≥36000Mpps，以官网所列最低参数为准

	▲配置要求
	实配双主控、双电源，≥48个万兆光口（提供官网截图证明）

	硬件冗余设计
	≥3个业务槽位，冗余主控、冗余模块化电源

	线卡要求
	★支持10G-EPON OLT/XGSPON OLT模块，未来可支持无缝过渡至PON全光网络方案；（提供官网截图证明）

	
	▲支持单槽位40G端口密度≥12；（提供官网截图证明）

	▲网络安全一体化
	支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡，（提供官网截图证明）

	硬件可靠性
	关键部件热插拔

	
	主控板冗余，倒换时间0ms

	表项规格
	MAC表项 ≥1M、IPv4 FIB ≥3M、ARP表项 ≥256K、ND表项 ≥256K

	VXLAN
	支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通

	虚拟化
	▲支持四虚一技术，提高网络健壮性，实现设备统一管理；支持1虚多技术
（提供省市级或以上第三方检测机构出具的测试报告）

	
	支持跨设备链路聚合

	
	支持一虚多技术；通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、单板划出交换机的特性，最大支持9个虚拟交换机 

	QOS

	每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法

	
	支持精细化的流量监管，粒度可达8K

	
	支持流量整形Shapping

	ACL
	支持Ingress/Egress ACL、VLAN ACL、全局 ACL、标准和扩展ACL

	可靠性
	支持BFD，能够实现BFD与OSPF/VRRP联动。支持BFD 3ms最小探测间隔测试

	可视化
	支持Telemetry流量可视化功能

	融合

	支持融合 AC 功能：无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的配置和管理 

	MPLS
	支持L3 VPN、VLL、VPLS、MCE

	安全特性
	支持ARP防攻击

	
	支持CPU防攻击能力，保障CPU工作安全

	
	支持MACsec加密技术

	NAS
	支持802.1x认证、mac认证、Portal认证、本地认证、Radius认证、Tacacs+认证

	
	支持BRAS功能，能够实现PPPoE、IPoE接入认证方式，PPPoE上线用户可达10240个

	OpenFlow
	支持OpenFlow功能

	跨三层互联技术
	支持主流的MAC in IP技术，如EVI，实现跨三层网络的二层互联

	FCoE
	[bookmark: _GoBack]支持FCoE功能

	★网管功能一体化
	内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级（提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告）

	IPv6
	支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv6策略路由；支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能；持基于IPv4\IPv6的VXLAN二三层互通；支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能

	资质
	提供工信部入网证



2、接入交换机技术参数要求
	技术指标
	详细技术参数

	交换机性能
	交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，以官网所列最低参数为准

	▲端口配置要求
	实配千兆电口≥24个，万兆光口≥4个（提供官网截图证明）

	硬件规格
	高度1U，固定接口交换机

	
	工作环境温度-5ºC～45ºC 

	软件规格
	整机最大路由地址表≥1K，ARP地址表≥1K，MAC地址表≥16K，提供第三方测试报告

	三层功能
	支持IPv4静态路由、RIP、OSPF

	
	支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3

	安全启动
	要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据

	CPU保护
	支持CPU保护功能

	ERPS
	支持ERPS功能，收敛时间小于50ms 

	云管
	设备能够被共有云平台管理

	SAVI
	支持SAVI功能

	可靠性
	支持BFD FOR VRRP功能

	
	支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms

	访问控制策略
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL

	
	支持基于端口和VLAN的 ACL

	堆叠
	支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预，最大堆叠台数>=9台

	VLAN
	支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN

	
	最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094

	链路聚合
	支持链路聚合基本功能及聚合零丢包

	镜像功能
	支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像

	资质
	提供工信部入网证


3、万兆单模模块技术参数要求
	技术指标
	详细技术参数

	万兆单模模块
	SFP+ 万兆模块，速率10GE，波长1310nm，10km，LC接口类型



4、万兆多模模块技术参数要求
	技术指标
	详细技术参数

	万兆多模模块
	SFP+ 万兆模块，速率10GE，波长850nm，0.3km，LC接口类型



六、售后要求
1、安装和调试
本项目必须在合同签订后2个月内全部升级调试完成。投标人负责对施工地点进行现场勘察，保证系统方案既能满足采购技术性能要求，又能确保实施服务顺利进行。安装调试时使用的工具、设备由投标人自行提供。双方应协商制定工程进度表,投标人负责按工程进度表进行施工。设备调试由投标人负责,并提出设备调试的内容、项目、指标和方法,并提供相应的仪器和工具，投标人有责任对买方的技术人员提出的问题进行解答。调试应进行详细记录,系统调试结束后,由投标人技术人员签字后交给买方验收。系统测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求，投标人应提供测试条件、方法和过程的草案，最终测试文件由双方共同拟定。
2、设备保修
（1）所有设备需提供至少3年免费原厂质量保修、软件升级服务。
（2）需提供3年免费上门技术支持服务。
3、验收
设备实施完成后，买方将与中标人共同验收。验收时发现问题，买方有权要求中标人立即补发和负责更换。同时中标人应提供必备的技术资料：
设备安装、调试达到技术规范书规定的指标并正常运行5个工作日后，可进行系统验收测试。验收规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)应由中标人提交给买方。买方可根据合同及技术规范书进行修改和补充,经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议。

七、其他要求
1、项目投标、实施、验收符合徐汇区教育局信息化项目管理要求。项目需接受徐汇教育局指定的第三方对项目整体过程进行监理。项目验收经徐汇区教育局指定的第三方进行项目验收审核。
2、供应商在近两年内没有违法行为，在以往经营活动中没有违规和违约行为。
3、在本市有维修和维护机构及经营维护人员，且能提供良好的技术支持服务，具有良好的售后服务信誉。

注：投标人必须对本技术规格要求逐条响应“★”号为必须实质响应的内容，若无法满足，作无效标处理；“▲”为重要指标，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见第五章“评分办法”。


