**一、样品及送样要求**

1、样品清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格（cm） | 材质及技术参数（参考） | 单位 | 图片（参考） | 数量 |
| 1 | 左左玩积木-科学（物理小秘密） | 56\*54\*70cm | 材质榉木。产品把日常生活中的物理现象以积木的形式呈现，有门球，地震，影子，搭桥造楼，滑梯，圆轮滚滚，摇马，惯性，碰撞，轨道产品配合左左科教动画片，二者搭配，让生活中的物理现象变得更加生动易懂，激发小朋友的日常探索的兴趣。 | 套 |  | 1 |
| 2 | 玩转棋世界 | 26\*26\*7cm(包装尺寸） | 我们围绕二期课改“以幼儿发展为本”的教育理念，遵循“为健康奠基，为智慧启蒙”的课程理念，将幼儿园基础课程和特色活动互相融合，充分联系幼儿获得的主题经验，在主题的背景下，注重幼儿的年龄、学习特点，设计并优化了一系列别具风格的游戏棋。编撰了《玩转棋世界》一书，书中的游戏棋内容涉及了小中大24个主题，还包含了这些棋的创作思路、相关经验和玩法规则等。其中精选了小、中、大班15副棋做成产品。让幼儿在丰富多彩的游戏棋互动中，享受游戏棋的乐趣，感受游戏棋的魅力，力求“以棋激趣”、“以棋载道” 游戏棋适合广大幼儿教育工作者，可以作为幼儿学习与活动的材料，它能转化成有效支持幼儿五大领域学习的载体。也可以推荐给家长们参考选用，作为亲子互动游戏的物质保障。 | 套 |  | 1 |
| 3 | 双层大号手推餐车 | 1200\*1100\*600 | 材质：采用304不锈钢材料，4面封闭，上面及正面双开门，内斗深60cm，4轮静音 | 件 |  | 1 |
| 4 | 花梨木合成立柱 | 直径13cmx100cm | 材质：花梨木，直径13cm，经过防腐防虫处理，木油浸泡，表面PU封固，面层钢化处理。内置8\*8CM壁厚0.12CM的镀锌钢管。底座采用一次性铸铝，外径230mm，内径130mm，高度91mm，壁厚4mm，静电喷塑，耐用防锈，与螺栓配套使用，坚固可靠结实。底座有A接口可以地面膨胀螺丝连接，B接口可与立柱固定成一体，确保玩具安全稳固 | 件 |  | 1 |

2、须提供样品得要求：

（1）投标单位应在指定时间内提供与投标规格参数一致的样品；

（2）样品需在明显位置标明设备的名称及投标单位，未对样品进行标识或标识不清的，样品将被拒收；

（3）最终中标单位的样品将被封存，以供批量验收时对比。

3、考虑开标当天的搬运情况，样品请于**2025年8月4日 下午13：00-15:00 或2025年8月5日上午09:00-11:00**，送至**长宁区天山支路201号长宁科技大楼315室**，迟于该时间送达的，样品将被拒收，其在评分办法中样品得0分。送样联系人：尹老师 54253318\*870。

**二、报价要求**

报价的组成：总价为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括：货物（含设备、配件、辅助材料）生产供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、拆卸、搬运、安装、调试、人员培训、税收、售后服务。

**三、检测报告要求**

**投标单位须提供以下原材料及成品检测报告（检测报告由省市级或以上检测机构出具）**

所有原材料及成品须符合GB6675-2014《玩具安全》对于特定元素迁移的最大限量，其可迁移元素锑≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、钡≤1000mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg。

1. 原材料包括：

**水性漆、缆绳、环保塑料粒子、木蜡油、橡胶实木板，人造革、不锈钢管、不锈钢板材、软木板**

1. 成品包括：

**乒乓球台、单杠、巧巧大积木、思维魔方、阻燃窗帘、实木多格柜、杂物电梯**

**四、其他要求**

1、所有产品均需符合最新技术条件标准，符合GB 18584室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量、GB 28007儿童家具通用技术条件。

2、投所有产品均需符合国家及相关标准的规定，达到E0级环保标准，且人造板及其家具成品的甲醛释放量≤0.05mg/ m³。

3、报价的组成：总价为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括：货物（含设备、配件、辅助材料）生产供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、拆卸、搬运、安装、调试、人员培训、税收、售后服务。

4、项目完成，货物交付、送至现场安装完毕后，由采购人任意抽取货物3件，送到国家级检测中心进行破环性检测，检测费用由中标供应商承担（须承诺）。检测合格，供货商需免费补齐送检三件产品给使用方，如检测结果不合格，使用方有权退回所有货物。

**5、杂物电梯：★产品制造商负责安装维修、制造厂家必须具备市场监督部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证（含安装维修）》，许可子项目包含本项目所采购电梯对应的类别。（本★号指标须投标人提供厂商资质证明文件或投标人以承诺函形式承诺厂商符合要求，承诺函格式自拟）**

**五、售后要求**

本项目接到报修后3小时内做出响应，6小时内到场，24小时内无法修复的提供备用品。