特别说明：
如供应商认为本磋商文件存有倾向性、排斥性内容，或有歧视性要求的，请人须知前附表规定的时间方式向采购代理机构提出。

· 项目基本概况：
	序号
	事项
	内容

	1
	项目名称
	黄浦区业余大学老年教育倍增计划竞争性磋商项目

	2
	采购预算金额
	预算金额（元）：包1- 2,221,500.00元
本项目分为2个标包，供应商可以对以下任意包件进行投标，最多中标一个标包。投标限价同各包件预算金额。
第一标包预算金额（元）：1,223,836.00元
第二标包预算金额（元）：997,664.00元

	3
	采购内容
	黄浦区业余大学老年教育倍增计划项目，包括数字化教室建设、智慧场景建设具体内容详见采购公告附件。

	4
	项目属性
	货物类

	5
	采购意向是否已公开
	已于2024年8月30日发布意向公示

	6
	标的所属行业（按工信部联企业〔2011〕300号文件内容划分，仅用于中小微企业认定）
	（二）工业（制造业）

	7
	是否允许采购进口产品
	不允许

	8
	是否现场踏勘
	否

	9
	交付地址及日期
	详见采购需求文件。

	10
	验收方式
	详见采购需求文件。

	11
	付款方式
	详见采购需求文件。
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· 第一标包：老年教育倍增计划-数字化教室建设
预算金额（元）：1,223,836.00元
[bookmark: _Toc1404860780]
一、 项目概况
1.标包名称：老年教育倍增计划-数字化教室建设
2.预算金额：122.3836万元，超过无效。
3.建设周期：30天，以采购人通知的项目开工之日起计算。
4.项目概述：
黄浦区老年教育“倍增计划”项目，将构建先进、高效、实用的“智慧教室”，以创新的教学资源管理体系和创新教学模式，促进教育内容、教学手段和教学方法契合老年教育需求。通过加强优质教学资源开发与应用、加强网络教学资源体系的建设，来提高教师与老年学员应用信息技术水平，实现教师的教学观念更新、教学方法改进和教学效果提升。
本次项目建设拟改造10间智慧教室（包含7间普通智慧教室，1间书法智慧教室，2间小教室），1套智慧教学平台，1间智慧场景教室，其中主要包含大屏，讲台，中控、录播等设备系统的升级建设。本次项目实施后的建设目标如下：
全面提升软硬件信息化环境：将传统教室改造为支持师生全交互参与的智慧教室，构建整合统一的系统，提供智能感知、智能控制、智能管理等功能。 
实现教学交互与资源共享 通过大数据分析，为教学管理提供决策支持。建设开放的优质教育资源库，为教师提供服务，满足个性化教学需求。 
优化教学环境 对教室内的环境指标及活动情景进行智能感知、调节和记录，实现多媒体授课、教学资源共享、常态化直录播等功能。 

[bookmark: _Toc668008486]二、建设标准
· 《多媒体教学环境设计要求》(GB/T36447-2018)
· (GB 8898-2011)《音频、视频及类似电子设备安全要求》
· (GA/T 551-2005)《安全技术防范管理信息基本数据结构》
· 《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》 (GB 49431-2011)
· 《电气装置安装工程施工及验收设计规范》(最新版)

三、设备清单及参数要求
	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	教学展示终端
	1．整机设备屏幕采用86英寸液晶显示器,采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。
2．为方便日常使用侧置输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）
3．▲采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
4．▲从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态,整机系统支持书写触控延迟≤25ms（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
5．整机内置不低于2.2声道的扬声器，为满足教学场景需要，防止讲桌或者第一排学生对于声音的阻挡，音响需位于位于设备上方，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器不低于2个，上朝向20W中低音扬声器不低于2个，额定总功率60W。
6．整机内置非独立外扩展的阵列麦克风不低于8个，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
7.整机全通道需支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：如牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等；支持透明度调节；支持色温调节。
8．▲整机需支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
9.▲整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
10．整机上边框内置不少于三个非独立式智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。
11．整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声等不少于三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
12.内置电脑模块需满足：处理器：IntelCorei5十二代；内存：≥8GDDR4或以上配置。硬盘：≥256G固态硬盘或以上配置。。
	8
	台

	2
	辅助显示终端
	1.分辨率≥3840*2160；
2.屏幕大小≥55寸；
3.HDMI 2.0接口；
4.支持上电开机；
	2
	台

	3
	显示终端支架
	配套辅助显示终端支架，满足55寸及以上屏幕安装布置
	2
	套

	4
	搪瓷书写白板
	1、 书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
2、板面材料：≥0.4mm搪瓷面材，颜色为白色；板面硬度＞4H。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
3、白板四周采用铝合金氧化边框，下边框宽度不小于80mm；
4、尺寸依据环境定制，
	8
	套

	5
	无线键鼠
	全尺寸键盘，无线鼠标，带无线2.4G接收器
	10
	套

	6
	智慧教学终端
	1、主机外壳：控制主机的外壳部分采用冷轧钢材，表面静电喷塑（黑色），标准1U设计，可通用市面上的机柜安装。
2、视频矩阵：控制主机的HDMI输入≥4路，HDMI输出≥2路，最高画面分辨率需支持4K/60Hz，且输出接口可支持根据场景的需求情况，配置为同屏输出或者异屏输出。
3、音频混音：控制主机支持≥2路的3.5mm音频独立输入，输入后可与HDMI信号内的音频进行自动混音，混音后的音频可支持从≥2路的3.5mm音频接口处输出。
4、USB接口：控制主机具备USB2.0输入接口≥3路；USB2.0输出接口≥2路。
5、控制接口：控制主机具备IR≥1路；RS-232≥4路；RS-485≥2路；受控I/O口≥2路。
6、电源接口：控制主机具备DC 5V输出≥2路；AC 220V输出≥2路（受控时序电源）。
7、固件烧录：控制主机的固件程序烧录接口需隐藏在带卡扣的塑料盖板内，在防止误插的同时又方便设备后续的维护升8、保险丝设计：控制主机上具备保险丝，当电流过载时保险丝自动熔断，且主机内需至少存放有一枚保险丝备件，用于熔断后的备件更换。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
9、总开关：控制主机上需具备总电源的物理开关，可对中控主机进行一键断电。
10、电源指示灯：控制主机正面的面板需带有电源指示灯，用来提示当前中控的电源工作状态。
11、一线通：控制主机可与液晶面板通过一根网线进行直连，完成对面板的供电、通讯等功能。
	9
	套

	7
	中控屏
	整机结构
1、显示屏采用电容感应式触摸屏设计，屏幕尺寸≥10.1 英寸，分辨率≥1280*800。
2、面板需内置读卡器、扬声器（功率≥2*4W）、拾音器等功能模块，且外观为一体化设计。
整机功能
1、面板需内置Android10及以上的系统，运行内存≥2G，EMMC≥16G，主频≥1.6GHz。
2、面板具备刷卡开机功能，支持教师刷卡后，经过权限判定，直接进入操作界面，并自动打开所有已接入的各类多媒体设备，如教师机电脑、投影机、幕布等。
3、面板本身至少需具备的接口：RS232≥2路、USB≥1路、RJ45网络≥1路。
4、面板需支持脱离中控主机独立使用，支持单面板即可直接对投影机、一体机、教师电脑等外部设备进行统一控制。
5、 面板需具备电脑显示屏内的资源窗口界面，支持教师通过在中控屏内点击窗口缩略图实现对电脑窗口的快捷切换。
6、面板可自定义信号切换界面上输入输出信号源的名称和数量，并支持选择不用信号源分别在主副屏上显示，方便用户根据教室实际场景进行配置。
7、面板支持对控制界面内的信号源数量和信号源名称进行自定义编辑；对不同品牌和类型的设备进行控制码和发码端口的自定义设置；支持新增自定义按键，每个按键可配置多个端口组合发码、中控主机受控电源通断等多命令的组合设置，对每个发码命令的执行间隔时长和执行顺序可设置。
8、 面板支持设置长时间无操作自动熄屏，支持对自动熄屏时长进行设置；并且支持设置每日指定时间段屏幕常亮。
9、面板界面内需具备学校LOGO的自定义显示和更换功能。
10、面板具备视频呼叫按键，并支持在未进行上课开机时仍可一键呼叫至教室管理员，并显示管理员的摄像头画面。
11、面板界面支持学生提问，中控屏内支持查看学生提问功能，点击后可显示学生端提交的问题信息。支持开展讨论区，中控屏内支持查看讨论区功能，点击后可显示当前课节内各成员的讨论情况。
	9
	套

	8
	教学显示终端
	触控液晶显示屏，显示尺寸≥21.5寸，分辨率≥1920*1080
	1
	台

	9
	讲台触控教学书写屏
	1、书写屏的边框需采用铝合金进行整体包边；表面钢化玻璃需经过防眩光处理，莫氏硬度≥7级，并与屏幕通过全贴合或更好的贴合工艺进行贴合，不得使用框贴工艺，避免后期粉尘、水汽进入屏幕内部影响设备寿命。
2、书写屏的显示尺寸需≥21.5寸；分辨率需≥1920*1080；触摸点数需≥10点；屏幕亮度需≥250cd/㎡。
3、书写屏背部需至少具备1路电源接口，1路HDMI输入接口，1路Touch输出口，且Touch输出口需符合传统触屏类产品的规范，统一采用USB-B型母口的形式，不得采用USB-A型母口。
4、电磁书写笔需采用无源的设计形式，无须任何供电即可保持长期的使用。不得采用任何有源方案（包含锂电池、干电池供电的模式）。
5、书写屏需具备电磁与电容双触控模式，需支持在Windows系统内可通过手指进行触控操作、电磁书写笔进行批注和擦除操作。
6、书写屏需支持抬笔批注功能。支持在电脑桌面状态下，无须点击任何界面按钮，实现抬笔即可进行电子批注的功能，且笔身上需具备橡皮擦按键，按下后自动切换至橡皮擦状态，并对产生的电子批注进行擦除。
7、书写屏上通过书写笔在电脑桌面状态下产生的电子批注轨迹需具备压力感应功能，产生的批注轨迹可随着批注过程中压力大小的变化自动调整笔画粗细，逼真还原教师实际的书写效果。
8、书写屏上通过手指批注在电脑桌面状态下产生的电子批注轨迹，需支持通过轨迹优化算法，根据手指的书写速度和方向自动调整笔画粗细，逼真还原教师实际的书写效果。
9、书写屏需具备Windows窗口导航功能，在导航界面需支持收录和显示Windows系统内当前打开的各类软件和系统窗口的缩略图，至少需包括PPT、EXCEL、Word、图片、视频、视频展台等。教师可在导航窗口内通过点击缩略图即可实现各类资源在屏幕内的快速切换与显示。
10、书写屏需具备虚拟白板功能，支持在导航窗口内一键创建虚拟白板窗口，教师可在虚拟白板窗口直接通过书写笔进行任意书写和圈画操作，且书写完毕后，支持无须点击任何软件按钮，直接通过手指对白板画布进行缩放和漫游操作。
	7
	套

	10
	专业讲桌
	1. 桌面板材：采用E1级25mm厚度免漆板。
2. 桌板尺寸形状：≥650mmX1400mm ，内侧环绕型设计
3. 桌体承重：≥80Kg
4. 桌面封边：橡胶条封边 
5. 桌架型材：优质钢材，表面处理选用静电喷涂技术，颜色白色
6. 触摸升降按键
	1
	套

	11
	升降式移动演讲台
	1. 桌板主体采用中密度纤维板，表面采用烤漆处理，有效减轻设备重量
2. 桌板下方配置手动高度调节开关，方便用户根据自己的身高进行调节
3. 讲桌总高度可调：550mm-1000mm,满足大部分用户的最适使用高度
4. 采用优质气压杆和机械臂配合完成桌面升降，稳定省力
5. 桌体支架采用高强度铝合金材料，轻巧坚固
6. 刹车式静音滚轮，稳定可靠
7. 桌体承重≥50Kg
	2
	台

	12
	设备机柜
	1. 机柜容量：≥20U机柜
2. 外壳材质：冷轧钢材，表面喷塑
3. 正面门板：主体为高清玻璃，带机械锁
4. 背部门板：可快速拆卸的钢材挡板
5. 机架型材：冷轧钢材，表面喷塑
6. 机柜支脚：脚轮设计
7. 散热孔位置：背部散热
8. 出线孔位置：底部出线
	1
	台

	13
	一体化教学驾驶舱
	1、 整机结构
1、桌面板材：老师接触位置为木质桌面，采用E0级免漆板，环保耐磨，厚度 ≥ 25mm，颜色：白色；
2、桌板前部具备多层板弯曲而成的木色高围挡设计，表面喷漆。高度≥100mm，可防止桌面物品滚落；桌面两侧前方具有和围挡同色的多层板凸台，用于放置控制设备和话筒等。
3、桌板尺寸形状：≥1400mm×710mm，内侧环绕型设计，尺寸可根据教室环境调整；桌面封边：2mmPVC直封边，封边条颜色可与面板颜色不同，整体色彩需协调；
4、▲电动升降立柱采用双电机两节，管子尺寸：管子尺寸≥80*50mm,桌架最大均布载荷≥100Kg均布，控制盒带遇阻回退功能，稳定性和安全性都能得到保障；（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
5、桌架型材：优质钢材，表面处理选用静电喷涂技术，颜色白色；
6、桌面前部具备有完整平面的可拆卸前挡板设计，方便维护，可自由粘贴学校的校徽LOGO；
7、▲讲桌左右两侧具有尼龙坦克链拖链，内径≥20*57mm（可打开），保证强弱电线缆分开走线，升降过程中线缆两头不会被拉扯；（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
8、桌面边缘具有塑料杯托，杯托内部直径≥80mm，可供教师放置水杯；
9、讲桌下部具有储物空间，可供教师临时存放书本、书包等用品；
10、讲桌设计有机柜设备安装支架，安装数量≥8U（孔距470mm）。前后门都可以打开方便维护，前后门都具有散热孔。前门带锁。
11、第三方中控安装接入：讲桌预留第三方中控安装位置以及安装支架，支持第三方中控接入讲桌。安装支架具有与桌面15度的倾斜角度，便于中控观看操作；
二、整机功能
1、▲讲桌需具备电动升降结构，桌面的离地总高度升降范围至少需有：715mm~1115mm，高度可调节，满足不同身高的教师使用；（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
2、讲桌需具备可控制桌面升降的物理升降按键，并支持在升降过程中实时显示当前的桌面高度；
3、讲桌需具备可控制桌面显示屏翻转的物理按键，能有效避免屏幕反光；
4、桌面上至少需具备1个以上万能5孔220V电源插座、1个以上的USB接口，1路笔记本电脑的标准HDMI输入接口；
三、隐藏式伸缩高拍仪：
1、镜头规格：定焦镜头，≥1600万像素
2、拍摄画幅：≥A3幅面；
3、控制面板：控制面板采用高硬度压克力面板，全触摸感应按键
4、灯光：高亮度LED辅助光源；
5、画面输出接口：USB2.0x1
6、电源供电：支持单USB取电和DC5V独立电源辅助供电
7、▲安装方式：桌面隐藏式安装，不用时，展台可隐藏桌面下方；使用时从桌面上手动抽提起来使用（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）。
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	教学无线麦克风
	一、无线麦克风
1、无线话筒上半部分外壳部分采用塑料材质，方便无线信号传输；下半部分采用铝合金材质，提升握感和散热性能。
2、无线话筒需内置可充电锂电池，支持持续发言时间≥4个小时。
3、无线话筒需支持Type-C口充电（兼容手机充电器），并具备触点式充电接口，支持放入配套的充电底座进行充电。
4、无线话筒需具备电子锁的锁口，放入配套的充电底座可进行话筒安全管理，具备锁定和解锁能力。
5、无线话筒需具备液晶显示屏，该屏幕需可显示本话筒所分配的教室名称，避免人员错拿错放，方便管理员对话筒进行有效管理。
6、无线话筒需具备≥1路3.5mm接口输入，用于各类头戴式、领夹式麦克风咪头的接入。
7、无线话筒需采用2.4G无线频道传输音频，保证教室内使用过程中无惧任何遮挡，随意使用。
8、无线话筒配合配套的话筒主机可实现远程控制PPT翻页功能。
9、无线话筒需内置激光笔功能。
10、无线话筒需具备话筒音量调节、静音的物理按键。
11、每套包含2支无线话筒。
二、配套话筒自动充电底座
1、话筒底座外壳采用塑料材质，方便无线信号传输。
2、话筒底座需支持同时插入2支无线话筒，可同时对2个无线麦克风进行充电。
3、话筒底座上需具备手动对频按键，可在话筒插入时通过底部触点完成话筒的对频操作，有效避免话筒的串音问题。
4、话筒底座需具备2个话筒锁定状态的提示灯，用于分别显示每支话筒的锁定状态 
5、话筒底座需具备1路内置扬声器，可在产品的使用过程中自动发出包含”话筒已锁定“、”话筒配对成功“、”话筒锁已打开“等智能语音提示
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	音频主机
	1、接收主机的外壳部分采用冷轧钢材，表面静电喷塑（黑色），标准1U设计，可通用市面上的机柜安装。
2、接收主机需具备内置高性能数字信号处理器（DSP），具有反馈抑制（AFC）、回声消除（AEC）和主动降噪（ANC）、自动电平控制（ALC）和自动均衡（AEQ）等功能。
3、接收主机需具备内置功放，并支持≥2路扬声器输出接口，输出功率≥2*100 W。
4、接收主机需具备≥1路有线话筒卡农输入接口（带幻象电源），用于连接讲台的固定话筒。
5、接收主机需具备≥1路USB接口：连接电脑可实现数字音频信号无损传输，通过配套的无线麦克风可实现PPT翻页功能。
6、接收主机需具备≥1路RS-232连接串口，用于连接中控系统、实现集中管控。
7、接收主机需具备≥1路6.5mm的无线话筒音频输出接口，用于连接外部功放系统。
8、接收主机需具备≥1路莲花接口的混音信号左右声道输出接口，可将无线话筒、有线话筒的声音语音后进行输出，用于连接外部功放系统。
9、接收主机前面板需具备液晶显示屏，该屏幕需可显示本话筒主机所在的教室名称，方便管理员有效管理。
10、接收主机前面板需具备设置、上/下调节等功能按键。支持通过按键对总音量、声音的场景模式进行手动调节和切换。
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	音箱
	1．音箱系统：2.0声道 ；
2．有源无源：无源 ；
3．额定功率 ：≥100 W
4．频率响应：55Hz-18kHz
5．灵敏度：≥90dB
6．阻抗：8Ω；
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	交换机
	千兆交换机，8口及以上10/100/1000Base-T以太网端口，支持POE
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	无线AP
	1.千兆双频无线吸顶AP
2.无线速率：≥2000M
4.散热方式：自然散热
5.供电方式：支持POE供电，DC供电
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	移动录播车
	1、设备高度需不低于1.80m
▲2、臂展长度不少于1.10m，吊臂的垂直角度为可上扬调节20°，下沉调节50°（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
3、设备需支持立柱布线，可将主要线路隐藏在立柱内布线
4、车内设备需整体供电，具有总电源开关、DC12V供电接口
5、分辨率需达到1920×1080（25fps/30fps/50fps/60fps）。
6、需具有10倍光学变倍
▲7、近距离拍摄：需支持对15cm处物体进行聚焦。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
8、需具有H.264、H.265视频压缩标准设置选项。
9、需具有功能按键，支持手动变焦、聚焦、设置白平衡等画面参数功能。
10、需支持拍摄分辨率1920×1080（25fps/30fps/50fps/60fps）
11、全景拍摄水平视场角需≥100°
12、需不低于5倍光学变倍，16倍数字变倍
13、垂直旋转范围：-30°～90°；水平旋转范围：0°～350°
14、需具有自动聚焦、半自动聚焦、手动聚焦设置选项 
15、需具备21.5英寸屏幕且显示分辨率不低于1920×1080
▲16、设备至少具有1个RJ45网口、1个RS-485接口、一个RS-232接口、1个USB 3.0接口、1和USB 2.0接口、1路HDMI输入接口、1路HDMI输出接口、1路SDI接口、1路音频输入/1路音频输出接口、2个扬声器。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
17、设备需具有功能按键，支持一键录像、通道切换、屏幕调节、待机控制功能
18、设备需支持4K/30fps接入、4K/60fps输出
19、需支持H.264、H.265编码格式，编码分辨率CIF～4K可设，码率32Kbps～16Mbps可设
20、需具有AAC等编码格式设置选项，采样率为48KHz
21、设备需支持音视频存储管理操作，可手动新建文档管理和自动新建文档管理。可自定义名称和添加备注。
22、需支持录像策略设置，包括存储路径、需要录像的通道。存储路径包括本地硬盘、U盘、FTP服务器。
23、需支持云台控制功能，可对全局摄像机进行上下、左右、变倍、变焦等功能进行控制。
24、需支持字符叠加
25、需支持画面融合功能，可设置显示/录制多通道画面。不少于5种显示模式。
26、需支持同步录制PPT播放画面和操作过程预览画面
▲27、需支持视频画面遮蔽功能，可设置遮蔽区域的大小、形状和位置。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
28、设备至少需支持1TB录像存储和回放。
29、需支持USB外部存储介质录像导出功能，支持通用播放器播放
▲30、支持大文件录像存储，单文件时长（30～600）分钟可设。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
31、需支持远程搜索录像、远程回放并下载录像片段，支持远程搜索预览图片并下载
32、需支持通过浏览器预览视频画面
33、在浏览器下，需支持通过用户名和密码登录并访问样机
▲34、需支持接入无线网络，并可保存多个无线AP的连接密码，且显示无线连接状态。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
▲35、需支持RTMP、RTSP直播功能。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
36、受潮预处理后，绝缘阻抗≥2MΩ
37、受潮预处理后，抗电强度在 1.5kV 1min，不应出现飞弧和击穿现象
38、泄漏电流≤5mA
39、在不超过离地面1.5m的范围内对设备施加不超过150N的外力，设备不失衡
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	教师跟踪摄像机
	1、支持4K超高清分辨率图像，可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。
2、传感器要求：传感器尺寸≥1/2.8英寸, 有效像素≥846万，并具备自动对焦功能。
3、内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果，从而实现教师跟踪。
4、支持多种白平衡方式供选择，包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动，指定色温。
5、必须支持网口音视频编码输出，支持 H.264 / MJPEG视频编码标准；必须支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T 28181, 组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持16384Kbps。
6、支持EPTZ功能，至少支持8X数字变焦。
7、镜头必须支持多种镜头视场角可选，教师机最大视角不小于44°。
8、支持3.5mm接口形式的外接音频输入和输出。输入音频可与视频同步编码后网络输出。支持音频AAC、G711A编码标准，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。
9、具备USB接口：支持外接U盘/音频设备。
10、同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。
11、支持POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。
12、支持通过网络对摄像机进行控制，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议，支持VISCA指令来开关跟踪、自动导播/手动导播切换。
13、支持DC 12V/PoE (802.3af)输入，功耗≤6W。
14、内置教室板书识别算法，支持对板书区域进行自定义框选，并输出1路板书的特写画面媒体流，板书画面需支持无人模式，可自动将板书画面内的人像画面隐藏。只显示板书内容
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	学生全景摄像机
	1、采用全景+特写双镜头设计，8百万像素的特写镜头，5百万像素的广角全景镜头，既能覆盖整间教室，又能提供高清晰的特写画面。
2、内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果，实现学生跟踪。可同时输出多路高达5M的全景和4K的特写画面。
3、特写镜头最大视场角不小于43°。全景镜头最大视场角不小于110°
4、支持PoE、USB 3.0等多种视频输出接口，满足录播主机、大屏OPS等多种视频输入需求。
5、支持4K超高清分辨率图像，可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。
6、特写摄像机传感器要求：1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：829万 逐行，全景摄像机传感器要求1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：493万 逐行
7、支持多种白平衡方式供选择，包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动，指定色温。
8、特写镜头支持自动对焦。
9、USB特性支持YUY2/MJPEG/H.264色彩空间；UVC 1.1通讯协议；音频支持最大48K采样率，支持UAC1.0
10、支持网口音视频编码输出，支持 H.264 /265/ MJPEG视频编码标准；支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T 28181, 组播等网络协议。
11、支持EPTZ功能，至少支持3X数字变焦。
12、支持LINE IN外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出。支持音频AAC、G711A编码标准，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。
13、支持POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。
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	拾音器
	1. 拾音范围：5-200平方米。
2. 指向特性：全指向性。
3. 麦克风：震膜电容咪头。
4. 信号处理电路：降噪处理电路、自动增益控制电路。
5. 环境噪声消除：降噪能力：0~40dB可选。
6. 自动增益功能： AGC范围：-24dB~-5.5dB，防破音保护功能。
7. 级联功能： 可额外级联一款拾音器（line in输入），将两款拾音器混音输出；可接课件/无线麦克风；级联接口：三芯凤凰端子（电源、地、信号）。
8. 485配置接口：两芯凤凰端子（A、B信号线）。
9. 输出信号接口：两芯凤凰端子（地、信号）。
10. 电源电压：直流稳压电源DC 12V（电压波动范围9V～18V）。
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	视频编解码器
	1、供电接口：DC 12V输入。
2、USB接口：USB2.0输入接口≥4。
3、HDMI 接口：HDMI信号输出接口≥1路。
4、音频接口：3.5mm音频输入接口≥1路。
5、网络接口：≥1路千兆网络接口。
6、Debug接口：≥1路TYPE-C接口。
7、板书画面本地显示：HDMI信号输出接口，可将当前接入和采集到的板书画面显示在各辅助显示设备上，用于解决学生位置太远，无法看清教师板书内容的痛点。
8、摄像头流画面采集：具备≥2路网络摄像头的流画面采集功能，可自定义配置摄像头的取流地址，支持RTSP协议，视频编码类型H.264。
9、音频数据采集：3.5mm音频输入接口，可采集对应输入的音频，并将该音频内容与计算机画面自动融合。
10、计算机画面采集：具备≥1路计算机画面采集功能，可与输入的音频内容进行自动融合。
11、资源推送功能：支持将采集到摄像头画面（含音频输入的内容）、计算机画面、板书画面等众多资源都独立设置不同的推流地址，可在设备开机后即可进行资源画面的自动推送，支持RTMP协议，视频编码类型H.264，音频编码：AAC。
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	高拍仪
	500W及以上像素高清摄像头 自动对焦
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	可视化教学管理主机
	CPU：1* Intel Xeon Silver 4310 (12-Core, 2.1 GHz, 120W)满足同性能及以上；
内存：≥1 * 32G内存；
存储：≥2*960G SSD 2.5寸热插拔硬盘；
网卡：4口千兆及以上以太网卡，2端及以上口万兆光；
电源：≥2*550W热插拔冗余电源
配套2U标准滑轨；
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	高密度流媒体主机
	CPU：1* Intel Xeon Silver 4310 (12-Core, 2.1 GHz, 120W)满足同性能及以上；
内存：≥1 * 32G内存；
存储：≥2*480G SSD 3.5寸热插拔硬盘，≥2 * 16TB 6G SATA 7.2K HDD通用硬盘模块;
网卡：4口千兆及以上以太网卡，2端及以上口万兆光；
电源：≥2*800W热插拔冗余电源；
配套2U标准滑轨；
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	定制专用设备机柜
	1. 内部容量：≥22U机柜，≥1000mm深；
2. 外壳材质：冷轧钢材，表面喷塑
3. 背部门板：可快速拆卸的钢材挡板
4. 机架型材：冷轧钢材，表面喷塑
5. 机柜支脚：脚轮设计
6. 散热孔位置：背部散热
7. 出线孔位置：底部出线
	1
	台

	28
	智能融合管控平台
	一、智能管控平台：
1．▲系统平台需采用B/S架构模式，支持用户在电脑端、手机端可通过市面上主流的浏览器软件（如谷歌、微软、360等）进行登录和访问软件系统平台，且无须安装任何的浏览器插件（如FLASH，VLC等外部插件）即可实现全功能的使用。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
2．系统平台需支持创建多个不同角色身份（角色身份至少需包含管理员、电教老师、任课老师、学生、校领导等），并为每个角色分配不同功能单元的访问权限。每个账户可通过分配不同的角色身份获取对应功能模块的访问权限。
3．系统平台需支持依据学校教室的实际分布情况，以校区、教学楼、楼层、教室号的四层架构设计录入教室空间信息，并且教室信息录入完毕后可对已创建的教室的空间架构信息进行二次修改。
4．▲系统平台需支持将教室以标签图标的形式进行呈现和展示，每个教室标签图标可显示当前教室的课程状态、中控设备状态、教室名称等信息；且教室标签图标可按照校区、教学楼、楼层等空间位置信息进行筛选显示，也可按照课程状态、中控设备状态等教室状态信息进行筛选显示。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
5．系统平台需具备按所有教室、按校区、按教学楼等至少3种方式统计目前开机教室、关机教室、失联教室的实时数量。
6．系统需支持全选和选择部分教室进行一键开启和关闭教室内的各多媒体设备。
7．▲系统需支持全选和选择部分教室实时发送文字消息到指定教室的电脑画面上，显示时长至少可设为一直显示，显示区域至少可设为全屏显示。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
8．▲在单个教室控制界面，系统需支持对该教室内的多媒体设备功耗和电脑状态进行实时监测，功耗监测至少需包含：电脑、投影仪、中控等设备；教室电脑的实时运行状态至少需包含：IP地址、MAC地址、CPU和内存、磁盘的容量等。 （提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
9．在单个教室控制界面，系统需支持同步显示该教室的实时课程信息，并支持按周查询该教室每周的课程排课情况。
10．在单个教室控制界面，系统需支持查询该教室的教室使用率（按年\月\指定时间段进行查询）、故障上报记录、中控使用记录（按指定时间段\姓名\IC卡号进行查询）等数据。
11．在单个教室控制界面，若教室电脑处于开机状态，则系统需支持显示实时电脑画面，并支持自动刷新。
12．▲系统平台需支持创建多个开机计划和关机计划，每个计划可应用于全部教室或者指定部分教室，让对应教室内的多媒体设备每周在指定的星期数和时间点，自动开机和关机。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
13．系统平台需支持创建多个课表开关机计划，每个计划可应用于全部教室或者指定部分教室，让对应教室内的多媒体设备根据课程表信息自动开机和关机，且支持设置任意分钟数进行提前开机和延后关机。
14．平台需支持创建多个周期性维护计划和寿命性维护计划，周期性维护计划可在设定的周期时间内自动提醒指定的运维人员进行维护处理；寿命性维护计划可在指定设备的寿命到达设定值后自动提醒指定的运维人员进行维护处理。
15．系统平台需支持对设备故障创建对应的故障工单。创建故障时需支持记录故障教室、故障类型、故障设备、故障描述和现场照片等信息。
16．▲系统平台需支持对故障进行工单派遣，支持对每一条故障工单的处理流程进行自动化记录，可查看故障处理流程记录，包括处理的人员、报障人、故障类型等。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
17．系统平台需支持创建多个巡检计划，每个计划可设定巡检人、巡检的教室范围、巡检开始时间、要求完成时间、巡检内容、是否按周期重复等信息。且巡检计划支持设置是否开启在教室打卡、上传图片等核验功能。
18．系统平台需支持将设备以教室标签的形式进行呈现和展示，可按校区、教学楼对教室标签进行筛选，教室标签内可显示当前该教室所有的设备类型和对应的品牌数量；且界面需同时具备统计图标，可显示当前教学楼内，各设备类型和各品牌的设备数量。
19．系统平台需支持创建多个盘点任务，每个任务可设定盘点执行人、执行的教室范围、执行开始时间、要求完成时间等信息。且巡检计划支持设置是否开启在教室打卡、上传图片等核验功能。
20．▲为保障软硬件的兼容性和售后服务的便捷性，要求软件的开发者和硬件品牌为同一公司，提供软件著作权证书复印件。
21．▲为满足软件系统在校园环境内运行的安全性需求，要求软件系统需具备通过安全漏洞渗透测试和安全基线测试的检测报告。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告）
二、录播部分：
1．系统平台需支持无须借助教室内的录播设备即可实现对教师机电脑画面内容的采集，且采集方式至少需支持视频和图片帧两种方式。
2．系统平台需支持与教室录播系统、监控安防系统等多种含摄像头类设备的硬件系统实现对接，并支持在这类硬件系统无任何推流功能时，可由系统平台进行主动拉取，实现摄像头画面流接入。
3．系统平台需具备课程管理功能。课程展示至少需支持封面模式和列表模式两种模式。封面模式支持单张网页界面内需同时显示不少于12门课程的封面图片，且封面下至少需包含课程名称、直播状态、课程类型等信息；列表模式支持以表格的形式呈现当前所有课程和对应的授课教师、上课班级等信息。
4．系统平台需具备公开课功能，可支持所有师生查看公开课资源内容，且公开课可通过课程类型和课程名称进行快速检索。公开课界面需和课程管理界面类似，至少需支持封面模式和列表模式两种模式进行资源展示。
5．系统平台需支持通过输入课堂编号加入课堂直播，且直播界面支持以“一大N小”的主次布局呈现电脑画面、板书画面、教师画面等多维度的画面，各画面之间的同步延时要求低于2秒。直播时各画面可任意切换至主画面，也可随时隐藏其余画面。
6．系统平台需支持课程在直播结束后自动生成对应的课程资源，且资源生成过程无须借助系统平台需具备课程资源的点播回放功能，在回放时同样支持以“一大N小”的主次布局呈现电脑画面、板书画面、教师画面等多维度的画面，各画面之间的同步延时要求低于2秒。
▲7.为确保软件在使用过程中的信息安全，要求所投产品生产厂家获得ISO27001 信息安全管理体系证书，提供复印件。
	1
	套


注：上述“▲”为重要指标，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见“第六章 评标办法与程序”。

[bookmark: _Toc453707851]四、报价要求
本项目投标报价应包括以下全部费用：本项目及相关附属设备的开发、采购、设计、运输、装卸、施工安装、调试、运杂、保险、税费、检测验收、培训、图纸资料、售后服务的全部费用。 

五、其他要求
[bookmark: _Toc1900904907]1、质保与售后服务
所有货物提供不少于3年的质保，需提供教学展示终端、一体化教学驾驶舱、智能融合管控平台的原厂授权及原厂质保。质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标人予以免费维修及保养，软件产品5年免费升级。在质保期内，中标人应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。
响应时间：投标人应提供5*8小时持续技术支持，对故障应在2小时内响应，4小时以内到现场并解决问题；不能修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用，费用由成交人负担；保修期之后继续提供终身维护、维修，收取合理的费用。
[bookmark: _Toc394555530]2、安装调试及验收
2.1.安装调试
中标人负责设备及系统的安装、调试，所产生的费用请考虑到本次投标报价中。必须符合国家相关标准，保证所有的软件和硬件同时安装到位。
2.2.验收标准
（1）一次开箱合格率100%，开箱检验时双方皆应派员参加；
（2）设备的数量、品牌、型号（规格）、主要技术参数与成交清单一致；
（3）设备运行测试的技术性能及功能目标等与采购要求的一致；
（4）质量合格证书、保修证书、产品使用说明书等其它应当随箱的技术资料完整。
3、图纸要求
响应单位应提供设计图纸，包括但不限于设备点位图、系统拓扑图、强弱电图等，教学楼平面图详见本项目招标公告附件。

六、付款方式
1、合同签订后支付合同金额的40%，项目安装调试完成并经验收合格后支付剩余金额。

七、演示要求
本标包响应供应商对以下功能进行10分钟以内的视频演示（演示内容要求通过录制演示视频并以U盘存储形式在开标现场提交至招标代理机构，迟于开标时间提交的演示视频内容将不予接收），评审小组对演示内容满足情况进行评议，无演示不得分。
（一）中控屏演示内容（0-2分）：
中控屏界面支持截屏答题，中控屏内支持发起截屏答题功能，发起后可在液晶面板内配置题目类型、选项数量等信息，并实时显示当前学生的提交情况。作答完毕后，可查看学生的答题结果和选项统计数据。全部满足得2分，否则不得分。
（二）智能融合管控平台演示内容（0-4分）：
2.1系统平台需支持对教室电脑及中控屏远程协助，可远程接管控制教室的计算机及中控屏，协助老师解决问题。全部满足得2分，否则不得分。
2.2系统平台需支持任课老师和上课学生之间进行线上互动（学生可通过网页实现如答题、记笔记、截屏等动作），所有的互动过程将同步记录课程时间戳。在回放时，随着课程内容的播放，将同步滚动显示当时的互动记录，并在点击任意的互动记录（比如笔记、答题等）时，所有画面同步跳转到对应互动时刻的播放位置。全部满足得2分，否则不得分。
（三）讲台触控书写屏演示内容（0-2分）：
书写屏需支持手笔分离功能。支持在电脑桌面状态下，先用书写笔进行批注或者擦除动作后，无须点击任何界面按钮，可通过手指直接进行触控操作；当手指操作完毕后，，无须点击任何界面按钮，又可通过书写笔直接进行电子批注或擦除。整个过程教师无须学习任何软件功能，无须点击任何界面按钮。全部满足得2分，否则不得分。
（四）一体化教学驾驶舱演示内容（0-2分）：
触控书写屏支架调节：触控书写屏支架具有轨道可整体抽出，方便教师操作屏幕。触控书写屏支架可支持电动翻转，可翻转角度≥15°，同时触控书写屏支架底座设计键鼠收纳空间，用于存放键鼠设备。全部满足得2分，否则不得分。


· 第二标包：老年教育倍增计划-智慧场景建设
预算金额（元）：997,664.00元

一、 项目概况
1、标包名称：老年教育倍增计划-智慧场景建设
2、预算金额：99.7664万元，超过无效。
3、项目建设周期：30天，以采购人通知的项目开工之日起计算。
4.项目功能需求：
根据学校的实际需求及其业务运用，对原有的一间教室进行改造，在原有功能基础上进行改造升级，通过本次建设，更能适应现代化课程、文化活动的需求，通过课程配套虚拟场景，增加线下教学沉浸感，引导老年群体体验新事物，与时俱进，拥抱时尚，提升老年人生活品质、生命质量。
系统建设的总体目标是：利用先进成熟的虚拟抠像技术、色彩处理技术、计算机网络技术和信息处理技术，建设一个集现代先进色彩处理技术、计算机技术、网络技术、图形图像技术、数据库技术及信息处理技术等为一体的、全新的多媒体虚拟融合系统；以满足文化活动的需求为出发点，为客户提供全方位的、人性化服务的多媒体虚拟融合信息实时处理、发布系统。
· 提供标准化多媒体设备，一键控制，简化操作；
· 利用虚拟场景和模拟真实场景增强教学效果，实时合成影像片段；
· 采用NDI网络架构，增加系统稳定性及可拓展性；
· 提供摄像拍摄、音频、灯光、虚拟视频综合处理等系统；
· 支持视频录制、编辑、直播、预览等功能，可将视频通过线上或线下传播。
[bookmark: _Toc45226411][bookmark: _Toc498541484]
二、建设清单
	序号
	货物名称
	单位
	数量

	1
	专业NDI云台摄像机
	台
	2

	2
	广播级NDI云台摄像机
	台
	1

	3
	三脚架套装
	套
	1

	4
	返看终端
	台
	2

	5
	显示终端移动支架
	套
	2

	6
	无线1拖4领夹话筒
	套
	1

	7
	无线1拖4手持话筒
	套
	1

	8
	12寸二分频音箱
	台
	2

	9
	双通道专业功放
	台
	1

	10
	数字音频处理器
	台
	1

	11
	有源监听音箱
	台
	1

	12
	超高清4K便携式演播室柔光灯
	台
	24

	13
	超高清4K演播室聚光灯
	台
	6

	14
	LED调光台
	台
	1

	15
	演播室光学处理配件
	套
	1

	16
	智慧场景媒体处理中心
	台
	1

	17
	快捷控制面板
	台
	1

	18
	虚拟场景编辑修改软件
	套
	1

	19
	定制虚拟场景
	套
	1

	20
	双向HDMI编码器
	台
	4

	21
	智慧场景处理监看端
	台
	2

	22
	千兆交换机
	台
	1

	23
	抠像绿箱
	套
	1

	24
	抠像地胶
	套
	1

	25
	线材辅材
	套
	1

	26
	操作台
	套
	1

	27
	音视频施工调试
	项
	1

	28
	灯光系统施工及演播环境改造
	项
	1



[bookmark: _Toc45226415]三、建设内容
	序号
	产品名称
	参数需求
	单位
	数量

	1
	专业NDI云台摄像机
	1、成像器件：1/2.86” CMOS 2.2MP
2、镜头：≥20倍光学(f=5.2～104mm) / 12倍数字
3、水平视角：≥55.8°(W)～3.2°(T)
4、预置位：≥128个
5、最低照度：0.5lux
6、支持逆光补偿
7、支持POE供电
8、机身自带OLED屏
9、支持图像翻转功能（桌面安装/吊装）
10、视频输出格式：1080P60，59.94,50,29.97,25,1080I60，59.94,50，720P60,59.94,50,29.97,25
11、云台：水平: ±175º /垂直: -30º to +90º 
12、视频输出接口：FULL NDI/3G-SDI/HDMI/USB2.0（NDI可以实现一根网线，传输视频、音频、PTZ控制、电源等）
13、控制方式：RJ45网络控制: NDI 控制 (自动设定)
          RJ45串口控制: 1xRJ45: RS-232/422/485
          串口控制协议: VISCA / Pelco D
14、音频I/O：3.5mm输入（双声道）；3.5mm输出（双声道）
15. ▲ 提供设备制造商对本项目投标设备型号的授权及售后服务承诺书原件。
	台
	2

	2
	广播级NDI云台摄像机
	1. 输出规格：4K/30/25,1080p 59.94/50/29.97/25，1080i/720P，59.94/50
2. 光学变焦：≥25倍 
3. 数字变焦：≥12倍
4. 以太网络供电：PoE++ (IEEE802.3bt)
5. 平移/俯仰角度：-170° ~ +170°/-30° ~ +90°
6. 预设位：256组
7. 预设位调用画面冻结：有
8. 视频输出接口(高清)：HDMI 2.0, Ethernet,USB3.0,6G-SDI,3G-SDI
9. 控制接口：RS-232 / RS-422 / Ethernet / USB 3.0 /
Remote
10. 控制协议：VISCA / VISCAIP / ONVIF / PELCO D / NDI
/ UVC / UAC
11.▲影像串流：NDI High Bandwidth / NDI|HX3 / NDI|HX2 
/ RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT（提供产品彩页或参数表）
12. ▲NDI双流输出：支持NDI High Bandwidth / NDI|HX3同时输出或NDI High Bandwidth / NDI|HX2同时输出（提供产品彩页或参数表）
13.色域标准：Rec.709 / BT.2020
14. 电子快门：1/1 ~ 1/10,000 s
15. 水平视角：63°
16. 光圈：F1.6 ~ F4.8
17. 最低照度：0.05 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)
18. 最小物距：1.5m
19. 音源输出：Ethernet / 6G-SDI / 3G-SDI / HDMI2.0 / 
USB 3.0
20. 影片压缩格式：H.265（HEVC） / H.264
21. 噪音抑制功能（3D NR）：有
22. 宽动态（WDR）：有
23. 影像翻转：有
24. 通过摄像机IP连接Virtual Camera，可将IP摄像机虚拟为USB摄像机，用于软件视频会议（提供软件界面截图）
25. 智能人脸对焦：Smart AF
26. ▲提供设备制造商对本项目投标设备型号的授权及售后服务承诺书原件。
	台
	1

	3
	三脚架套装
	1. 配套摄像机使用（含脚轮）；
2. 材质 铝合金；安全承重≥5 公斤；
3. 最大高度 1685mm，最小高度750mm；
4. 专业摄像机液压云台；
	套
	1

	4
	返看终端
	1.55英寸4K超高清液晶显示屏
2.屏幕比例；16:9
3.HDMI 2.0接口
4.超高清4K屏幕分辨率
5.响应时间：9.5ms
	台
	2

	5
	显示终端移动支架
	55-85英寸终端落地移动支架/落地架/推车
	套
	2
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	无线1拖4领夹话筒
	1、自动扫频功能找到最干净的频率锁定，同房间4套叠机同时使用互不干扰。
2、频率范围：640-690 MHZ，740-790MHz，807-857MHZ。
3、每个通道由一个独立模块组构成，每个通道有100个频点可调，4个模组组成八个独立通道共可组成600个可调频点。
4、LCD液晶显示：通道显示、可调节灵敏度。
5、使用3个以下通道时，可以关闭不使用的模块。当一个模块有故障时，可以更换模块，不必整机修理，节约维修成本。
6.调制方式：宽带 FM
7.频率响应：UHF640-870
8.可调范围：25MHZ
9.频道数目：600
10.频道间隔：250KHZ
11.频率稳定度：±0.005%以内
12.动态范围：100dB
13.最大频偏：±45KHZ
14.主机尺寸：WDH:420*182*44mm
15.信噪比： ＞105dB 
16.综合失真： ≤0.5%
17.音频响应：80HZ-18KHZ（±3dB）
	套
	1
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	无线1拖4手持话筒
	1、自动扫频功能找到最干净的频率锁定，同房间4套叠机同时使用互不干扰。
2、频率范围：640-690 MHZ，740-790MHz，807-857MHZ。
3、每个通道由一个独立模块组构成，每个通道有100个频点可调，4个模组组成八个独立通道共可组成600个可调频点。
4、LCD液晶显示：通道显示、可调节灵敏度。
5、使用3个以下通道时，可以关闭不使用的模块。当一个模块有故障时，可以更换模块，不必整机修理，节约维修成本。
6.调制方式：宽带 FM
7.频率响应：UHF640-870
8.可调范围：25MHZ
9.频道数目：600
10.频道间隔：250KHZ
11.频率稳定度：±0.005%以内
12.动态范围：100dB
13.最大频偏：±45KHZ
14.主机尺寸：WDH:420*182*44mm
15.信噪比： ＞105dB 
16.综合失真： ≤0.5%
17.音频响应：80HZ-18KHZ（±3dB）
	套
	1
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	12寸二分频音箱
	1. 采用12寸中低音单元和1.75寸钛膜高音压缩单元，声音真实还原，干净柔和穿透力强；
2.两分频单驱动，采用高保真技术，高频细节更细腻；
3. 90°×60°的标准辐射角；
4.优质桦木夹板配合入槽楔接工艺，水性烤漆箱体，箱体结构更坚固；
5.模压钢制圆形孔网面，外加黑色海绵；
6.M10吊挂点，标准35mm支撑底座；
7.单元组成 1×12"中低音单元+1.75"钛膜高音压缩单元
8.频率响应 50-20KHz
9.额定功率 350W
10.峰值功率 700W
11.灵敏度 99dB(1W/1m)
12.最大声压级 128dB
13.阻抗 8Ω
14.标准辐射角 90°×60°
15.分频点 1.8K Hz
16.保护 功率过载保护
17.连接器 2×Neutrik NL4扬声器连接器 
	台
	2
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	双通道专业功放
	1.两通道专业纯后级功率放大器，在先进、成熟的AB类和H类电路基础之上做了全面的优化以及线路的调整，采用顶级功率放大管，进一步优化声音，持续提供澎湃的驱动力。
2.极低噪音，为工程的顺利通过提供有力保证。
3.失真极小，还原度高，完善的保护功能。
4. 三种工作模式： 立体声、并联和桥接功能，并带地线通断选择开关。
5. 电源软启动保护功能，短路保护功能，过载保护，过热保护，开机延时保护功能。
6. 采用了高品质的环形变压器和低阻大容量电解滤波。
7.外观配有LCD显示屏，显示工作温度、音量大小、工作模式、保护功能。
8.面板搭配铝合金拉丝工艺更显沉稳高档，通风网罩可以拆卸便于清洗散热通道堆积的灰尘。
9.额定输出功率：8Ω立体声650W×2
10.额定输出功率：4Ω立体声1000W×2
11.额定桥接输出功率：8Ω桥接1625W
12.电源要求：AC220V (可以定制AC110V)
13.结构：2U金属机箱设计 
14.通道数：2CH              
15.谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.02% 
16.频率响应：20Hz-20kHz: +0/-0.5dB 
17.灵敏度:0.775V
18.信噪比：≥100dB（A计权）
19.阻尼系数:（≥250@8ohms）
20.转换速率:20V/US
21.输出级：Class-H
22.LED指示灯：电源/信号/失真/削波 
23.输入连接器：平衡卡侬公母座 
24.输出连接器：SPEAKON,接线柱
25.散热系统：双变速风扇，从前到后排风 
26.保护功能：过热，短路，直流输出 
	台
	1
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	数字音频处理器
	1. ≥8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关；
2. ≥8路平衡式线路输出； 提供24bit/48kHz的杰出音质； 
3. 优化的前级增益，具有0、6、30、36、42dB多级调节，适用MIC和LINE电平； 
4.USB2.0音频接口，可快速播放和录制音频； 
5.全功能矩阵混音，直观的信号路由表，交叉点可控的电平；
6.自适应反馈消除AFC，高速浮点的数字算法为每路麦克风提 供反馈抑制，抑制系统啸叫；
7.自动增益控制AGC，确保音响系统的输出音量平稳，不受演 讲者距话筒忽远忽近而影响观众区的音量；
8.即时响应的限幅器，可完美保护后级设备；
9.多种模式的自动混音AM，可选择门限型自动混音或增益分享型自动混音模式； 
10.自适应回声消除AEC，快速消除视频会议中产生的回声；
11.多种参量均衡类型可选，PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、 Notch,可灵活应用于更多的场合； 
12.灵活多样的控制方式：
13.以太网口轻松连接终端及其他网络设备； 
14.RS-232双向串行控制接口 GPIO控制接口：8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接电位器）； 
15.支持RC面板，采用TCP/IP连接；
16.存储：支持8组场景预设功能，
17.输入通道功能：前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡具有PEQ、High -Shelf、Low-Shelf、LP、HP等类型可选
18.输出通道功能：可选8段参量均衡或31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器
19.自适应回声消除（AEC）：回声消除尾长：256ms;内置ANC噪声消除，消除量：18dB，MAX
20.自适应反馈消除（AFC）：抑制点数：16点，具有手动，动态，固定三种处理方式，多种模式可选
21.采样频率：48kHz， 
22.输入到输出动态范围：106dB 
23.幻像供电：DC 48V
24.输入共模抑制：75dBu @ +20dBu , 60Hz
25.通道隔离度：106dB
26.频率响应 20Hz～20kHz (±0.5dB)
27.本底噪(A-计权):-90dBu
28.等效输入噪声EIN:≤-125dBu
29.总谐波失真(THD+N) ≤0.002% @1kHz，+8dBu
30.最大输入增益 42dB
31.输入阻抗：10KΩ Balance 输出阻抗 100 ohm 最大输出电平 20dBu 工作电压 220VAC
32.功率 60W 
	台
	1
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	有源监听音箱
	1. 两路低音反射式双功放进场工作室监听音箱；
2.54HZ-30KHZ频率响应；
3. 45WLF以及25WHF双功放系统，高性能70W功率放大能力；
4. XLR和TRS phone型输入口，可接受平衡和非平衡信号；
	台
	1
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	超高清4K便携式演播室柔光灯
	1.额定功率：≥70W                                                                                                            
2.灯珠数量：≥600颗    
3.R9≥90                                                                                        
4.显色指数： Ra≥95                                                                                                    
5.色温：5600k                            
6.光束角≥120°
7.冷却、静音系统：自然风冷散热、整体散热器、无风机超静音设计，无交叉阴影                                                                                                                                  
8.链接方式：电源手拉手，信号手拉手，安装方便，节省线材；三芯16A带锁插座设计，方便连接，用电更安全   
9. ▲控制协议≥5种方式：可中控调光，可通过DMX512（1990版）调光和主机调光控制及手机APP调光和2.4G无线调光（提供封面首页具有CNAS、ILAC-MRA国家广电总局授权第三方检测机构出具的检测报告复印件）
10.▲为确保产品品质、要求生产厂家拥有基于具有CE和ROHS认证（提供复印件或扫描件） 
	台
	24
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	超高清4K演播室聚光灯
	1.光源：LED集成灯珠≥70W/颗
2.驱动方式：恒流驱动3500mA
3.透镜直径：≥130mm
4.R9≥92
5.显色指数：Ra≥95
6.光束角度：15-60度
7.发光效率：≥90Lm/W
8.色温：支持3200K/5600K(±150K)两种色温可以根据使用需求选择
9. ▲控制协议≥5种方式：可中控调光，可通过DMX512（1990版）调光和主机调光控制及手机APP调光和2.4G无线调光（提供封面首页具有CNAS、ILAC-MRA国家广电总局授权第三方检测机构出具的检测报告复印件） 
10.冷却、静音系统：自然风冷散热、整体散热器、无风机超静音设计，无交叉阴影                                                                                                                                  
11.链接方式：电源手拉手，信号手拉手，安装方便，节省线材；三芯16A带锁插座设计，方便连接，用电更安全 
12.▲为确保产品品质，要求生产厂家拥有IS09001质量管理体系认证证书（提供复印件或扫描件并加盖原厂公章）
	台
	6
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	LED调光台
	1.通道：48路独立调光通道，电气隔离输出
2.电压：AC88～256V 50/60Hz
3.电源输入：三芯带锁输入，输出，手拉手方式
4.通讯协议：DMX 512（1990版）
5. ▲中控控制：RS232/RS485输出口，连接中控实现远程调用集控（提供封面首页具有CNAS、ILAC-MRA国家广电总局授权第三方检测机构出具的检测报告复印件）  
6.扩展功能：支持主、从机扩展通道，可扩展192个独立通道，连接4台
7.USB输出5V：LED照明灯供电
8.外观尺寸：长482 x宽 265 x高 75 mm
9.开孔尺寸：长440x宽 242 x高 75 mm
10.安装方式：嵌入桌面，安装机柜，台式平放桌面，三种方式
11.▲为确保产品品质，要求生产厂家拥有基于512协议智能照明调光系统的软件著作权证书（提供复印件或扫描件并加盖原厂公章）
	台
	1
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	演播室光学处理配件
	1. 含轨道吊杆、恒力铰链、阻燃线缆、灯控箱等配件；
2. 具体根据现场进行实际布光、满足演播室录播演播效果；
	套
	1
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	智慧场景媒体处理中心
	智慧场景综合视频处理系统，具有视频切换、混合特效、信号调度、远程连线、虚拟演播室、视频录放像、音频调音、图文、提词、自动化、现场流媒体推送、波形图和监视器以及社交媒体发布等功能；
1.便携桌面式/可流动使用；
2. 最高支持1080P 30P的节目制作，可同时进行高清和标清的节目信号输出；
3. ★≥8路外部NDI信号输入，≥本地4路HDMI输入；（提供产品接口照片）
4 .内置全功能调音台；
5. 支持3路多画面监看输出，分割方式可选；
6. ▲内置1通道Skype TX，可实现远程互动互联；（提供产品彩页或参数表）
7. 支持4路 通过 NDI 的独立 IP 视频混音输出； 
8. ▲支持NDI信号录制，录制内容可自定义；（提供省市级或以上第三方检测机构出具的检测报告复印件）
9. 支持2路以上实时HD分辨率流媒体编码独立输出和录制；
10. 内置1x1TB SSD硬盘录像机；支持通过 USB 3.0 录制到外部存储；
11. 支持NDI和IP网络的信号输入，支持不少于8路外来直切信号；
12. 支持NDI/SRT/HTTP/RTMP/RTP/RTSP/UDP协议的网络信号输入，输入信号不少于8路；可自定义流媒体编码分辨率、码率、带宽等；
13. 支持多路Dante网络音频输入及AES67音频格式；
14. 支持NDI KVM远程操作控制功能，可通过PC调取系统操作控制界面，实现异地远程节目制作全功能控制； 
15. 视频处理采用32位浮点运算，YCbCr +A 4:4:4:4的处理；音频处理为32位浮点运算，96KHz；
16. 支持不少于4路的信号叠加，可叠加外部输入信号和内置媒体信号；叠加的信号可进行位移、旋转、缩放等独立设置，可实现直接叠加，二维转场叠加和三维动态转场叠加效果；
17. 支持远程控制的云台摄像机（VISCA协议和IP协议）；带有多个预置机位和用户操作界面，可远程控制摄像机的取景、推拉、缩放、聚焦和光圈；
18. ▲支持DataLink集成 DataLink™ 技术实现从内部和外部源的实时自动化数据输入，包括网页、电子表格、记分牌、数据库、RSS 订阅、查看文件、XML、CSV、ASCII 等；（提供产品彩页或参数表）
19. 支持虚拟演播室制作，内置4K虚拟场景，同一场景带有多虚拟机位和角度以及画面效果，并且具有影像实时反射，镜面高光等逼真的场景效果；支持虚拟摄像机实时推拉摇移功能，每个虚拟摄像机机位的拍摄取景可设置保存，方便节目制作中的快速调用；
20. 一流创意功能，包括4级ME混合效果、2路DSK通道 、动画字幕和转场、宏命令、高级色彩键控、实时虚拟场景等；
21. ▲提供设备制造商对本项目投标设备型号的授权及售后服务承诺书原件。                  
	台
	1
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	快捷控制面板
	1.快捷控制面板
2.15个LCD按键，支持静态或动态图标
3.支持控制导播系统、摄像机
4.按键功能支持自定义
	台
	1
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	虚拟场景编辑修改软件
	1. 编辑各种场景元素，包括输入、背景、配色方案和场景设置等;
2. 包含可定制的虚拟场景模板;
3. 选择场景角度，以更换和预览修改;
4.使用全景式照片或 3D 图像打造您的虚拟环境;
5. 将多达 4 路实时视频输入映射至场景;
6. 配置虚拟摄像机镜头帧和预设;
7. 以自己的徽标和图像定制转场和特效;
8. 应用音效至相应的动画;
9. 预览动画序列的每一帧;
10. 内置功能模块：
        13 套可定制虚拟场景
        3 套全息虚拟场景
        3 套多图层场景
        6 个 PSD 示例
        14 套框状特效
        51 个框形框架
        20 个背景
        UV 渐变转换图片
        3 个 Animation Store 示例
11. 可直接修改智慧场景媒体处理中心内置虚拟场景并同步使用。
	套
	1

	19
	定制虚拟场景
	定制虚拟场景
	套
	1

	20
	4K HDMI编码器
	1.★FULL NDI高清编解码器（提供产品接口照片）
2.HDMI输入，
3.支持1080p60 HDMI输入，1080p60 HDMI环出或解码输出
4.可实时显示通过NDI传递的两种TALLY状态：绿色/预监、红色/节目
5.支持音频加嵌/解嵌/混音
6.提供一路 USB A口使用基于NDI传输的PTZ功能控制第三方云台摄像机
7.支持POE供电
8.提供设备制造商对本项目投标设备型号的授权及售后服务承诺书原件。
	台
	4

	21
	智慧场景处理监看端
	一体化4K虚实演播制作切换系统操作显示器，HDMI接口
	台
	2

	22
	千兆交换机
	1. 16口满供千兆POE交换机；
2. 16口千兆电+2上行光口；
3. POE供电247W；
	台
	1

	23
	抠像绿箱
	定制
	套
	1

	24
	抠像地胶
	宽度：1.6米
长度：40米/卷
厚度：1.5mm
重量：2.9Kg/米 用途：蓝箱易清洁抠像地板胶
特点：耐磨，耐踩，不反光
颜色：正面蓝，反面绿
	套
	1

	25
	线材辅材
	系统所需各种音视频线材以及安装辅料等
	套
	1

	26
	操作台
	定制操作台、定制、钢木结合、木质桌面、机架式底托
	套
	1

	27
	音视频施工调试
	系统设计、安装调试、脚本测试、培训等
	项
	1

	28
	灯光系统施工及演播环境改造
	配套声学和演播环境改造以及灯光系统施工
	项
	1


注： 1、上述“★”号为必须实质响应的内容，投标人必须对本技术规格要求逐条响应，若无法满足，作无效标处理。
2、上述“▲”为重要指标，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见“第六章 评标办法与程序”。

四、其他要求
1、安装调试及验收
1.1.安装调试
成交单位负责设备及系统的安装、调试，所产生的费用请考虑到本次投标报价中。必须符合国家相关标准，保证所有的软件和硬件同时安装到位。
1.2.验收标准
（1）一次开箱合格率100%，开箱检验时双方皆应派员参加；
（2）设备的数量、品牌、型号（规格）、主要技术参数与成交清单一致；
（3）设备运行测试的技术性能及功能目标等与采购要求的一致；
（4）质量合格证书、保修证书、产品使用说明书等其它应当随箱的技术资料完整。
[bookmark: _GoBack]2、图纸要求
响应单位应提供设计图纸，包括但不限于设备点位图、系统拓扑图、强弱电图等，教学楼平面图详见本项目招标公告附件。

五、报价要求
[bookmark: _Toc45226416][bookmark: _Toc498541487]本项目投标报价应包括以下全部费用：本项目及相关附属设备的开发、采购、设计、运输、装卸、施工安装、调试、运杂、保险、税费、检测验收、培训、图纸资料、售后服务的全部费用。 

六、售后要求
1、质保期：整体项目质保一年，质保期内成交单位对所供系统及设备免费实行包修、包换以及软件升级。质保期从项目最终验收合格之日算起。
2、响应单位全面负责软件的安装和调试工作，确保正常运行。
3、响应单位为用户提供全面的系统应用培训。具体内容应包括：软件安装调试、系统的使用和管理、系统的日常维护等。
4、响应时间：投标人应提供5*8小时持续技术支持，对故障应在2小时内响应，4小时以内到现场并解决问题；不能修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用，费用由成交单位负担；保修期之后继续提供终身维护、维修，收取合理的费用。
5、培训要求
响应单位应负责招标方技术人员和使用人员的技术培训，培训人数由招标人自定，地点由招标人确定。提供多维度的实施培训（包含管理层、执行层、技术层）
培训内容应包括：响应单位所提供的软件相关技术原理、性能、操作使用方法、维护管理技术、实际操作练习等。有充足的文档化的实施方法。
响应单位负责提供培训教材和实际的操作环境。响应单位在响应文件中应提出详细的培训方案、培训内容及培训进度。

七、付款方式
1、合同签订后支付合同金额的40%，项目安装调试完成并经验收合格后支付剩余金额。
