第六章  响应文件有关格式
第六章 响应文件有关格式
1、应谈文件声明函格式
我单位决定参与本项目竞争性谈判，并声明：
1、按竞争性谈判文件规定，我方的投标价为      元人民币；
2、我方向贵方提交的所有应谈文件、资料都是准确的和真实的；
3、我方同意向贵方提供与竞争性谈判有关的其他任何证据与资料；
4、我方愿意按照竞争性谈判文件的全部要求进行谈判；
5、我方完全愿意放弃对竞争性谈判文件有误解的辩解权利；
6、我方将按照竞争性谈判文件的规定履行合同的责任和义务；
7、如果我方在竞争性谈判有效期内撤回竞价，保证金将被贵方没收； 
8、我方理解贵方不一定要选择最低价的竞价；
9、一旦我方成交，应谈文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按竞争性谈判文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。且我们同意按竞争性谈判文件的要求和买方签订合同；
10、我方承担竞争性谈判过程中的相关费用；
供应商名称（盖章）：
供应商地址：
          年    月     日
应谈承诺书格式

本单位在此郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加                           

                                      项目的投标/谈判。
一、不提供有违真实的材料。

二、不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或谈判小组成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、中标或成交后，不进行违法分包（对外委托专项服务除外）或转包。

八、采购文件允许分包的情况下，经采购人同意分包的，我单位将加强对分包和劳务分包管理，对所分包非主体项目的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报采购人备案。

九、具有独立承担民事责任的能力； 

十、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

十一、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

十二、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

十三、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

十四、法律、行政法规规定的其他条件；

十五、在本项目中提供的资料均真实、合法、有效。

十六、对所填报的中小企业声明及企业性质的真实性负责。

十七、我单位为        （选填：独立或联合体）投标，若为联合体投标的，双方对本项目承担连带责任。

十八、与我单位法定代表为同一人，或与我单位存在控股、管理单位的其他单位，不再参加本次项目同一包件的投标，否则我单位及与单位存在此类关系的单位的投标均无效。

十九、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

二十、其他承诺：                     。               
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                 

投标单位公章：                       

            年         月          日
3、报价一览表格式
项目名称：

采购编号：
	项目名称
	松江区博物馆安全防范系统信息化项目

	投标总价

（人民币/元）
	小写
	

	
	大写
	

	是否接受本项目竞争性谈判文件第四章项目采购需求的所有内容
	（是/否）


说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。 

（2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
（3）报价一览表内容与响应文件其它部分内容不一致时以报价一览表内容为准。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                 

投标单位公章：                       

           年         月          日

4、报价分类明细表
项目名称：

	硬件部分

	序号
	设备名称
	设备参数

（投标人根据招标要求自报以下内容）
	数量
	单位
	单价/元
	合价/元

	1
	1080P高清网络枪式摄像机
	1）成像器件 1/3百万像素CMOS传感器 
2）视频分辨率（水平x垂直）：≥1920x1080(25fps) 
3)镜头接口类型：C/CS 接口 
4）分辨力试验：C级1000TVL

★5）提供公安检测机构出具的检测检验报告
	51
	台
	
	

	2
	300万像素高清镜头2.8-12mm
	1）2.8-12mm
	42
	个
	
	

	3
	300万像素高清镜头5-50mm
	1）5-50mm
	9
	个
	
	

	4
	高清网络半球摄像机
	图像传感器：1/3 "百万像素CMOS传感器  
2）视频分辨率（水平x垂直）：≥1920x1080(25fps) 
3）变焦镜头 2.8-12mm
4）分辨力试验：C级1000TVL

★5）提供公安检测机构出具的检测检验报告
	26
	台
	
	

	5
	室外防护罩+支架
	1）IP66 
2）主体：铝合金
	34
	套
	
	

	6
	室内支架
	1）主体：铝合金
	17
	套
	
	

	7
	电梯半球摄像机（含楼显）
	1）1080P图像垂直/水平分辨力达800线 
2）标准H.264压缩算法
3）视频分辨率：≥1080P(1920x1080/25fps) 
4）最低支持实时双码流，浏览和存储互不影响
	1
	台
	
	

	8
	声音复核探测器
	拾音面积：10平方米-40平方米

音频传输距离≥3000米
3)灵敏度-45db
	33
	套
	
	

	9
	机架式电源
	1)AC24V/300W
	7
	台
	
	

	10
	机架式电源
	1)AC12V/300W
	3
	台
	
	

	11
	48口核心交换机
	1）传输速率 10/100/1000BASE-Mbps
2)交换方式 存储-转发  
3)背板带宽≥1000GB 
4)包转发率 87/166Mpps
	1
	台
	
	

	12
	24口接入层交换机
	1）背板带宽：≥336Gbps
2）包转发率：81Mbps/96Mpps
3）端口描述：24个
4）10/100/1000Base-T自适应以太网端口
5）4个千兆SFP+口
	8
	台
	
	

	13
	多模光模块
	1）接口封装：eSFP速率：
2）GE 中心波长：850NM 
3）接口标准：1000Base-SX 
4）接口类型：LC
	16
	个
	
	

	14
	TF存储卡32G
	1）最大读取速度≥70MB/s 
2）最大写入速度≥10MB/s
	20
	个
	
	

	15
	避雷器
	输入 网络 三相三线、三相四线 

2）45～65Hz 电压 额定值：AC 100V、400V 过负荷：1.2倍额定值（连续）；
3）2倍额定值1秒 功耗：小于0.2VA 电流 额定值：AC 1A、5A 额定值：AC 1A、5A 功耗：小于0.2VA
	34
	台
	
	

	16
	室外补光灯
	1）AC24V/20W
	36
	台
	
	

	17
	视频存储服务器
	1）16个硬盘接口。
2）视频输入接口：2个RJ45；
3）视频输出接口：2路HDMI、1路VGA;音频输入接口：1路RCA
4）能记录64路网络数字高清视音频信号（≥1920*1080，25帧/秒），其中主码流存储总带宽不低于320mbps;

★5）提供公安检测机构出具的检测检验报告
	6
	台
	
	

	18
	6T硬盘（视频存储）
	1）接口：SATA接口
2）转速：5400rpm
3）缓存：256MB
	96
	块
	
	

	19
	视频综合管理平台
	1）支持局域网和公网两种应用环境。
2）支持电子地图功能,可对电子地图添加、删除、修改、查看电子地图并对电子地图进行缩放、移动等操作，图层切换灵活，并能通过点击在电子地图嵌入的监控点图标在扩展屏显示相应图像信息。
3）支持用户权限管理功能，支持客户端扩展和用户端扩展屏的1\4\9\16等多画面显示应用。
4）支持 WEB 浏览功能。
5）支持接入网络摄像机、网络球机、网络视频服务器、网络硬盘录像机、网络存储等设备，具备设备异常（图像丢失、画面遮挡等）异常报警功能。
6）支持对前端设备进行 NTP 校时。
7）支持 ONVIF 协议联接设备。
8）支持设备在线搜索功能。
9）支持预览时手动录像和抓图功能。
10）支持 3D 定位功能，支持远程 PTZ 控制。
11）能根据不同管理应用场景制定相应显控预案。
12）支持监控联动（包括但不限于入侵报警、门禁）。
	1
	台
	
	

	20
	数字视频解码器
	1)视频输出接口类型：10路HDMI 1.4，支持4K 
2)视频输入分辨率：≥3840×2160@30Hz,1920× 1080@50 Hz,1920×1080@60 Hz, 1280×720@50/60 Hz
3)视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 
4)音频输入接口：2路HDMI内嵌 
5)音频输出接口：10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 
	1
	台
	
	

	21
	46寸液晶拼接屏
	亮度：≥500cd/m2 

清晰度：≥1000TVL
	9
	台
	
	

	22
	专用电视墙
	1)12平方
	1
	项
	
	

	23
	网络控制键盘
	1)支持以“区域”方式将电视墙划分区块，直观显示电视墙布局
2)支持开/关窗、移动窗口位置，窗口缩放，画面分割、子窗口放大/缩小等操作
3)支持组、宏等批量操作
4)支持在网络键盘触控屏上实时预览摄像头画面
5)支持按照摄像头点位 ID 一键切换上一个、下一个摄像头点位
6)支持通过摇杆对云台进行方向控制
7)支持控制解码器回放上墙
8)支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件，支持抓图和剪辑
9)支持以SDK和ONVIF标准协议接入设备
10)支持接入iSecure、KPS平台软件
11)键盘操作模式下，支持32个用户（1个管理员，31个操作员），4000台设备
12)支持批量添加/修改/删除摄像头点位
13)支持导入/导出配置文件
	1
	个
	
	

	24
	监控管理客户端
	机箱大小：10-20L
2)硬盘容量：≥512GB  SDD
3)显卡型号：集成显卡
4)内存容量：≥16GB
	1
	台
	
	

	25
	23寸显示器
	≥23寸液晶显示器
★在其投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书
	1
	个
	
	

	26
	10KVA UPS电源 延时2小时
	1)额定容量10KVA
2) 输出电压范围 220V 输入电压范围 220V
	1
	台
	
	

	27
	标准机柜2000*600*800
	1)2000*600*800
	2
	台
	
	

	28
	弱电间机柜2000*600*600
	1)2000*600*600
	2
	台
	
	

	29
	操作台3档
	1）3档
	1
	台
	
	

	30
	防水接线端子箱800*600*200
	1）800*600*200
	3
	台
	
	

	31
	时钟同步服务器
	CDMA 接收机频率：800MHz。 

2)功耗：≤15W。
3) MTBF≥70000小时；
4)MTTR：一般不大于30分，使用寿命不少于10年。
5) UTC时间同步准确度：≤10mS。
	1
	台
	
	

	32
	电子围栏
	1)带单根线触网报警功能； 
2)具备防旁路剪线报警功能； 
3)具有高低压转换：可单机分别布撤防；
4) 多种延时报警输出模式/内置12V 7Ah蓄电池,断电后能正常工作10小时以上； 
5)单个防区有效工作范围2000米； 
6)外形参考尺寸38*30*18cm
	5
	防区
	
	

	33
	主动红外探测器
	1)主动红外入侵探测器使用双束红外光束围成一道不可见的光
2)封闭所要保护的区域，一旦有物体穿越光墙，即会触发报警。
3) 内置的半导体芯片还可以智能判断物体的速度和体积； 
4)可有效防止雾、雨、雪、沙尘等恶劣天气的干扰； 
5)警戒长度：80米
	7
	台
	
	

	34
	墙装智能双鉴探测器
	1)数字温度补偿技术；
2)有下视窗，无盲区 
3)独特的抗荧光干扰 
4)反遮掩功能 
5)探测覆盖区域不小于10米
	75
	台
	
	

	35
	微波探测器
	1)防遮挡功能 “A”型触点和防拆开关 被动红外
2)微波探测“AND”/ “OR”可选
3)探测距离不小于10米
	6
	台
	
	

	36
	吸顶双技术探测器
	1)精细的30个区广角菲涅尔透镜
2)实现全方位360° 
3)直径为12m的防范范围
4)超薄外观设计
5)外壳具有防拆特性
	12
	台
	
	

	37
	无线门磁
	1）无线通信，内置电池 采用无线传输方式报警
	40
	台
	
	

	38
	无线接收机
	1）采用无线接收方式
	5
	台
	
	

	39
	门磁探测器
	1）外壳材质：ABS 
2）触点模式：常闭 
3)动作安全：≥20mm
	143
	台
	
	

	40
	振动探测器
	1)可用于各种墙体,玻璃和ATM机等
2)防护半径：1.5~4米
	35
	台
	
	

	41
	紧急按钮
	1)输出：常闭，常开
★2）提供公安检测机构出具的检测检验报告
	26
	台
	
	

	42
	110联网接入
	1)110报警联网
	1
	项
	
	

	43
	主动红外探测器支架
	1)定制支架
	7
	套
	
	

	44
	报警控制主机
	1、自带16个防区
	3
	台
	
	

	45
	防区控制键盘
	嵌入式系统设计
2）32位ARM7处理器
3）16K RAM,64K FLASH 直流10-18V供电,具备反接保护，50mA工作电流 
4）中文LCD带文字信息和系统时间日期显示屏 
5）灵巧的4个快捷功能键和5个导航操作键设计
6）各项操作灵活便捷 
7）每台主机允许设置一个主控键盘和最多31个分控键盘
 8）分控键盘采用用户登陆机制，通过登录不同的用户
9）分别控制相应的子系统 可分别按系统/子系统/防区查看运行状态,并可分别按系统/子系统/防区独立

10）操作控制 系统报警信息显示与报警音频提示，系统内各设备运行状态显示与状态查询 系统设备故障状态显示与提示，对系统各种设备进行参数设置，系统各项事件记录信息查询
	3
	个
	
	

	46
	网络通信接口模块
	1）具备一条RS485总线接口
2）可接入63个总线扩充模块，并通过TCP/IP网络接口连接至大型网络报警控制主机
3）改变了传统的依靠RS485线路建立的总线结构，利用模块，也可将总线建立在TCP/IP网络环境当中 
4）工作电源：10-18V直流电源，具备反极性保护 
5）工作电流：静态12mA，每路继电器吸合需30mA 
6）输出指示：工作状态LED指示灯 7）通信接口：两线485总线通信接口 
8）通讯协议格式：MODBUS工业控制器网络通信协议 
9）网络接口：两个TCP/IP网络通讯口
	3
	个
	
	

	47
	双防区模块
	1）2个线末电阻标准接线防区 
2）工作电源：10V-28V直流
3）具备反极性保护
4）工作电流：40mA ；
5） 报警输出/接点容量：1路常开输出/直流24V/3A, 
6）交流 120V/3A
	15
	个
	
	

	48
	八防区总线通信模块
	1）8个线末电阻标准接线防区 
2）工作电源：10V-28V直流
3)具备反极性保护
4)工作电流：40mA ； 
5)报警输出/接点容量：1路常开输出/直流24V/3A,
6）交流 120V/3A
	38
	个
	
	

	49
	继电器联动模块
	1）16路可独立控制的继电器输出
2)可自动定时、通过键盘命令或软件操作任意一路开启或关闭，或通过编程实现任意对应输入防区联动输出
	2
	个
	
	

	50
	直流稳压电源
	1)DC:12V
	2
	台
	
	

	51
	后备电池
	1)备电电池
	2
	台
	
	

	52
	声光警号一体机
	1)额定电压:DC12V 工作电压:DC6--15V； 
2)声压:108--120±3DB 
3)额定电流:280ma；
4)材料:ABS/PP2；
	1
	台
	
	

	53
	报警接线箱
	1)约600*500*300（含端子箱和电源模块等）
	1
	台
	
	

	54
	报警信息打印机
	1)打印机
	1
	台
	
	

	55
	报警管理客户端
	机箱大小：10-20L
2)硬盘容量：≥512GB  SDD
3)显卡型号：集成显卡
4))内存容量：≥16GB
	1
	台
	
	

	56
	23寸显示器
	1)≥23寸液晶显示器

★在其投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书
	1
	台
	
	

	57
	模拟屏（含联动模块）
	1）约1000mm*1200mm
2) 报警防区双色二极管显示
	1
	块
	
	

	58
	视频报警联动软件
	1) 最少可以触发联动4路监控图像
2）软件数据具备自动备份及手动备份
3）具备读取数据库功能
4）具备多种联动方式
	1
	套
	
	

	59
	双门控制器
	通讯方式：TCP/IP 

满足GB/T 37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级 3级要求
★3）提供公安检测机构出具的检测检验报告
	23
	台
	
	

	60
	出门按钮
	1)专业电路设计，无机械故障 
2)精美外观设计，美观大方 
3)可采用防火阻燃材料，安装方便 
4)品种齐全，多种触发方式 
5)常开/常闭功能，可灵活应用 
6)五十万次抗疲劳测试，经久耐用 
	3
	个
	
	

	61
	读卡器
	1)具有双通讯端口设计，同时支持RS485和韦根通讯。
2)符合ISO 14443-A/B标准
3)读卡频率13.56MHz和125KHz可选
4)可读取ID卡、MIFARE卡、CPU卡、二代/三代身份证卡序列号。
5)支持密码输入功能。（仅带键盘的支持）
6)支持防拆报警功能。
7)支持远程在线升级。
8)内置看门狗程序，确保设备长期稳定运行
	41
	台
	
	

	62
	单开磁力锁
	1)输入电压DC12V(可调DC24V)； 
2)锁信号输出：上锁时NO输出
3)开锁时NC输出(最大过载电压DC30V,最大工作电流0.5A)；
4)门信号输出：干接点/NO/NC/COM；
	2
	把
	
	

	63
	双开磁力锁
	1)输入电压DC12V(可调DC24V)；
2)锁信号输出：上锁时NO输出,开锁时NC输出(最大过载电压DC30V,最大工作电流0.5A)； 
3) 门信号输出：干接点/NO/NC/COM；
	21
	把
	
	

	64
	双触点玻璃破碎按钮
	1）外形参考尺寸 86*86*50（mm） 
2）接点输出 NC\COM接点 
3）开光状态 常开常闭 
4）适用类型 安全门、逃生门、安全系统 
5）适用温度 -10~+55℃ 
6）可选颜色 红色、绿色、白色
	23
	个
	
	

	65
	IC卡
	1)IC卡
	100
	张
	
	

	66
	IC卡发行器
	1)工作温度：-20℃—75℃ 
2)湿度：相对湿度5%—95% 可发行IC卡
	1
	台
	
	

	67
	智能电源控制箱
	1)参考尺寸：380*270*100mm 
2)标配12V开关电源、空气开关
	23
	台
	
	

	68
	消防联动模块
	1)消防联动
	23
	个
	
	

	69
	门禁管理客户端
	1)机箱大小：10-20L
2)硬盘容量：≥512GB  SDD
3)显卡型号：集成显卡
4))内存容量：≥16GB
	1
	台
	
	

	70
	23寸显示器
	1）≥23寸液晶显示器

★在其投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书
	1
	台
	
	

	71
	人脸抓拍枪式摄像机
	基本电气参数：AC24V和DC12V自适应供电；

分辨力：1000TVL
帧率检查：≥25 fps
图像参考尺寸：1920*1080
★5）提供公安检测机构出具的符合技防验收要求的检测检验报告
	12
	台
	
	

	72
	高清镜头3.8-13mm
	1）3.8-13mm
	12
	个
	
	

	73
	机架式电源
	1）AC24V/300W
	1
	台
	
	

	74
	人脸识别比对服务器
	可用于人脸图像存储与视频录像和备份 

设备识别比对人脸库的能力应不小于10000 人(特征值)。
非监视名单误报率试验≤5%
监视名单漏报率试验≤5%
应能从人脸抓拍图片及获取人脸图像中提取人脸特征，并与人脸库中所有人脸特征进行比对，生成相似度值，实现人脸抓拍人员动态人脸库比对、人脸抓拍人员静态人脸库比对、在册正常人员静态人脸库比对、在册异常人员静态人脸库比对等功能。
★6）提供公安检测机构出具的符合技防验收要求的检测检验报告
	1
	套
	
	

	75
	6T硬盘（人脸存储）
	1）接口：SATA接口
2）转速：5400rpm
3）缓存：≥256MB
	8
	个
	
	

	76
	智能安防系统数据服务设备
	1）能接收各安全技术防范系统、智能安全防范系统、智能安全保障系统及各物联网应用平台推送的数据资源，进行统一接入、数据清洗、集成汇聚、数据转发，并根据附录A“智能集成数据基本字典表”统一输出协议及数据格式。 
2）其数据资源包括本地的各类智能安全技术防范系统的静态数据及动态数据。 能即时接收智能视频安防监控系统推送的全景抓拍、人脸抓拍、车牌抓拍、报警联动、智能分析、识读联动等事件的关联部位、生成时间、触发类型、数据/图片、人员类型、住户类型、关联对象等基本信息。 
3）能即时接收智能出入口控制系统推送进出的人员的出入部位、出入时间、识读方式、数据/图片、人员类型、住户类型、关联对象等基本信息。 
4）能即时接收智能停车库（场）管理系统推送的进出车辆的出入部位、出入时间、牌照/车型、数据/图片（含全景）、人员类型、住户类型、关联对象等基本信息。
5）能即时接收入侵和紧急报警系统推送的入侵报警、紧急报警和紧急求助报警的报警区域、报警时间、报警类型、防区类型、人员类型、住户类型、关联对象、处置人员、处置结果等基本信息。 
6）能即时接收智能实时电子巡检系统推送的在岗保安信息，系统运行状态、本地数据采集信息、前端设备信息及三维地理信息属性标注信息等。 
7）能定时接收智能安全保障系统推送数据的采集装置、状态探测装置的心跳信息、数据信息及耗电信息，及即时接收推送的数据采集装置、状态探测装置的报警信息。 
8）能推送所接收的数据资源至各安全技术防范系统、智能安全防范系统及保安集成管理移动手持终端，实现本地智能安全技术防范系统的本地智能应用。 
9）能通过网络专线、互联网等各种传输方式，提供与上级平台（含街道（镇）城市网格化综合管理系统、所属派出所大数据实战应用系统、重点单位内保信息化系统、本市技防工程监督管理系统、各涉及公共安全的运行数据资源信息化系统）进行集中数据交互、应用等功能，实现智能安防应用。 
10）包含数据采集服务、统一配置服务、数据交换服务、消息队列服务、转发引擎服务、二次识别补充等服务内容。 
★11）提供公安检测机构出具的符合技防验收要求的检测检验报告
	1
	台
	
	

	77
	23寸显示器
	1）≥23寸液晶显示器

★在其投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书
	1
	台
	
	

	78
	USB防插拔终端采集设备
	1）智能认证USB防拔插采集装置 (有 线 )具有6个USB接口 
2） 1个RS-485接口
	5
	台
	
	

	79
	USB防插拔集成控制设备
	1）1个USB接口 
2） 1个RS-485接口
	1
	台
	
	

	80
	人员身份人像数据采集设备
	访问权限发放及管理功能检查：在完成访客登记、身份比对核验,确保访客实名实证情况后下发通行权限。应具有访客条码(登记之后打印出来的访客单)、二维码、身份证、IC卡、人脸等一种或多种介质授权通行功能；

访客签离功能检查：支持用人脸或二维码、个人有效证件、IC卡、时间等一种或多种签离方式

灰度等级大于10级
★4）提供公安检测机构出具的符合技防验收要求的检测检验报告
	1
	台
	
	

	81
	智能安防数据安全传输加/解密设备（网络传输安全设备）
	接入设备，该设备可任意组合前端设备（人脸抓拍、人脸识别、人像数据采集设备），且总路数不能超过5个，6个电口桌面式
	5
	台
	
	

	82
	智能安防数据安全传输解密设备（网络传输安全设备)
	中心设备，该设备可任意组合网络传输安全接入设备，且总路数不能超过32个
	1
	台
	
	

	83
	智能门禁控制器
	1）智能门禁控制系统具备IC卡识读、IC卡/PIN复合识读和人脸识读功能;
2）门禁控制器与识读装置采用韦根接口通讯,与上位机采 用 TCP/IP通讯,系统可脱机运行,独立控制2门双向进出或 4门 单向进入。
★3）提供公安检测机构出具的符合技防验收要求的检测检验报告
	2
	台
	
	

	84
	组合认证出入口控制设备
	1)壁挂式安装，工业级设计，全铝合金 CNC 外壳，钢化玻璃面板，散热性好，性能稳定；
2) 8 英寸全视角 IPS 高亮触摸屏，屏幕比例 16:9，屏幕分辨率 1280 × 800，显示软件界面及操 工作提示，显示人脸框，实时检测最大人脸（支持本地视频预览）；
3) 双目摄像头，一个 200W 宽动态自然光摄像头，一个 130W 红外光摄像头，更可靠的活体检测， 防止照片和视频做假；
4) 夜间红外、白色双补光，三色指示灯； 
5)人脸感应或刷卡唤醒模式，大大降低功耗、延长使用寿命； 
6)内置 IC 刷卡器； 支持 RS485、韦根输入/输出等各种丰富接口，输出格式由服务器配置；
7) 采用商汤专利算法的人脸核验技术； 
8)识别速度快，开启活体检测时检测耗时<1 秒；
9) 支持设备本地存储人脸库，设备可离线工作；
10)组合模式可由服务器下发； 
11)组合认证结果可通过多种接口输出（2 路继电器、韦根输出、RS485 等）；
	2
	台
	
	

	85
	8模块智能集成应用平台服务器
	★1）提供公安检测机构出具的符合技防验收要求的检测检验报告
	1
	台
	
	

	86
	智能实时电子巡检采集设备
	1)实时电子巡检设备外壳防护等级IP65。
2)识读设备支持3G/4G/WIFI/北斗网络传输。
3)支持巡检点、保安人员卡读取。
4)支持拍照功能,拍摄图像(图片)像素应>640x480。
5)支持巡检信息存储功能,内置16GBROM存储信息达10000条。
6)支持识读装置在换电池或掉电时,所存储的巡检信息不应丢失,保存时间10天。
7)巡检采集识读设备具有声、光及振动提示:且识读响应时间 <1s:支持NTP自动校时和管理终端手动授权校时。
8)识读设备巡检采集具有防复读功能。
9)识读设备具有图形化界面,支持巡检线路、地址信息提示功能。
10)识读设备具有巡检数据本地查巡功能。
11)识读设备支持断点续传功能。
12)系统自动对巡检人员的身份、时间、地点等巡更信息，以及区域状态、设备状态等检查信息进行(接收、存储、处理或/和显示),并上联上级平台。
	1
	台
	
	

	87
	智能实时电子巡检受读装置
	感应式巡更点无需电源，无需布线，具有防水、防尘、防腐蚀、耐高低温、使用寿命长且体积小等特点。
2)具有静电保护功能及唯一性无法复制，可隐蔽式安装在物体内部。      

3)识读卡次数：〉35万次 内置编码芯片
4) 寿命： 一体式〉20年；
5)卡片式〉10年 
6)环境温度：-40℃∽+85℃ 
7)参考尺寸：直径 5.2CM，厚度 0.8CM 
	20
	个
	
	

	88
	智能电子巡检手持终端（定制）
	1)Android 11 
2) IP65
3) 5000mAh 、POC 、WIFI Display 4GB+64GB 
4)支持TF卡
	1
	台
	
	

	89
	智能实时电子巡检数据网关设备
	Rockchip RK3288 Cortex®-A17 四核 SoC ARM® Mali™-T760 MP4 GPU Dual-CH LPDDR3 2GB 板载 16 GB eMMC / Micro SD (TF) 卡槽 Debian 9/Android 6 & 7
	1
	台
	
	

	90
	IP网络3O路主机
	1）10.2英寸触摸显示屏，可管理30路分机；
2） 具有呼叫、对讲、监听监视、广播、托管等功能，含电源；                      

3）网络接口：标准RJ45接口 
4）网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 
5）音频采样率：16K～48K Hz 
6）音频模式：16位立体声CD音质
7)广播音频格式：MP3、WAV 
8)扬声器功率：3W MIC
9)输入灵敏度：10mV 
10)音频码流：16Kb～192Kb 
11)录音输出电平(峰峰值)：< 3V 
12)音频输入电平(峰峰值)：< 1V 
13)视频分辨率：1080P
14) 视频码流：128Kb～2Mb 
15)显示屏分辨率：1280x800像素 
16)功耗：< 9W 
17)参考尺寸：208x346x98mm 
18)话筒长度：320mm
	1
	台
	
	

	91
	IP网络地址盒
	1)支持对网络设备的注册和管理、音视频代理、本地数据库的备份和还原等；
2) 网络接口：标准RJ45接口 
3)网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 
4)功耗：< 2W
5) 参考尺寸：195x125x43mm
	1
	台
	
	

	92
	IP网络金属对讲分机
	1)1080P高清视频，铝合金面板；
2)单键呼叫、双工可视对讲、喧哗报警、防拆报警、广播等；                        

3)网络接口：标准RJ45接口 
4)网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 
5)音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 
6)广播音频格式：MP3、WAV 
7)扬声器功率：5W 
8)MIC输入灵敏度：10mV 
9)音频码流：16Kb～192Kb 
10)录音输出电平(峰峰值)：< 3V 
11)联动输出极点负载：24V/3A
12) 视频分辨率：≥1080P
13) 视频码流：512Kb～4Mb 
14)功耗：< 6W 
15)工作电压：DC12V～24V 
16)建议安装高度：设备底部距地面约1.4米 
17)金属外壳参考尺寸：204x110x4mm
18) 安装底盒参考尺寸：180x90x60mm
	8
	台
	
	

	93
	电源箱
	1)可给分机集中供电。
2) 含18V/5.5A、开关电源
3)最大输出功率：100W。 
4)输出电压：DC18V 
5)最大输出功率：100W 
6)参考尺寸：253x243x74mm
	1
	台
	
	

	94
	单模光纤24芯
	24芯
	300
	米
	
	

	95
	电线管JDG20
	JDG20
	3000
	米
	
	

	96
	桥架200*100
	200*100
	230
	米
	
	

	97
	电源线RVV2*1.0
	RVV2*1.0
	6000
	米
	
	

	98
	信号线RVV4*1.0
	RVV4*1.0
	6000
	米
	
	

	99
	强电线BV2.5
	BV2.5
	4500
	米
	
	

	100
	室内超五类网线CAT5E
	CAT5E
	6000
	米
	
	

	101
	室外防水六类网线CAT6E
	CAT6E
	1200
	米
	
	

	102
	机房地板更新
	静电地板
	25
	平米
	
	

	103
	监控室甲级防盗门
	★1）提供公安检测机构出具的符合技防验收要求的检测检验报告
	2
	扇
	
	

	104
	拼接控制器
	1）采用纯硬件FPGA架构，无操作系统，稳定性高；
2）插卡式设计，输入输出板、控制板等主要模块采用插卡式设计，便于扩容与维护；
3）支持矩阵切换，处理器内部集成矩阵功能，支持单个信号源开多个窗口同时显示。
4）自定义用户场景，2000 个用户自定义场景，支持场景快速切换，一键调用。
5）支持多组屏幕墙功能
6）支持自定义协议控制环出控屏等第三方串口设备
	1
	台
	
	

	105
	数字高清线缆
	HDMI 20米
	18
	根
	
	

	106
	窗户实体防护贴膜（达到技防要求）
	★厚度不小于0.275mm，提供公安检测机构出具的检测检验报告
	16
	扇
	
	

	107
	控制室装修
	顶面、墙面刷漆以及更换灯具等
	1
	项
	
	

	108
	临时搭建
	为新老系统无缝衔接提供的技术保障措施和设施
	1
	项
	
	

	109
	数据迁移
	原系统视频图像、系统信息等数据的保护性措施
	1
	项
	
	

	110
	钥匙管理柜
	1）管理钥匙孔位：20个
2）外壳材质：冷轧钢板
3）操作系统：安卓
4）数据传输：TCP/IP
	1
	台
	
	

	111
	辅控管理器
	1）硬盘容量：≥512GB 
	1
	台
	
	

	112
	防盗抢烟雾机
	反应时间：设备触发响应时间小于等于0.1秒

达到技防评审验收要求
	1
	台
	
	

	113
	网络控制器（含模块，电源）
	1)配套电源模块
	1
	台
	
	

	114
	中心服务器及软件
	1)可控制不少于50路
	1
	台
	
	

	硬件部分小计
	

	软件部分

	序号
	设备名称
	设备参数
	数量
	单位
	单价/元
	合价/元

	1
	智能门禁管理软件
	1）系统以C/S结构运作，规模可以自由伸缩；
2）软件两级管理；
3）支持常开、常闭功能；
4）多种登录方式；
5）人事资料管理；
6）人员进出权限设定；
7）快速发卡；
8）丢卡挂失，严密管理；
9）实时监控、远程开门；
10）电子地图功能
	1
	套
	
	

	2
	报警中心接处警服务器管理系统
	A. 区域管理
支持多中心分区域加载，实现不同中心管理不同区域用户、事件等各项信息
B. 安全可靠性
1) 支持SQL SERVER或ORACLE或MY SQL等大型数据库，可任意选择不同类型数据库服务器以适应不同需求 
2) 专业化数据维护工具，具有数据修复、数据备份和恢复功能等功能，支持手动修复数据库数据，对所有数据信息进行存盘备案功能，保证软件及数据的安全性和稳定性
3) 用户资料自动备份，软件会自动备份用户资料，确保用户资料的完整性和安全性
4) 用户报警数据自动备份，软件会每月自动备份报警数据并自动删除系统中已备份的报警历史数据，确保最近一个月报警历史记录的备份和存档
5) 对操作员权限的完善管理机制
C. 操作便捷性
1) 智能模块管理，可根据设置选择启动模块或分屏显示不同模块
2) 报警控制管理、视频复核可分屏显示
3) 根据不同的标识能直观地显示用户的撤布防状态、故障等不同状态
4) 系统提供自动判断脱网状态功能，预先设定脱网时间，根据用户报警事件上传的时间，实时监测用户脱网状态
5) 支持自定义报警声音、报警颜色提示，每一个级别下的事件分别作前景和背景及文字颜色设置，不同报警可联动不同的报警声音，使接警直观方便
6) 具有模糊逻辑组合查询技术，可对历史记录按需求进行关键词段组合查询统计；并且可以自定义查询方案，使查询更加快捷
7) 可以设定报警通讯异常提醒，自定义时间内报警主机向中心通讯记录超过设定次数，软件自动查询统计并生成频繁报警的事件提醒处警人员
8) 具有数据统计输出功能，在查询结果下按照区域、主机型号统计数量报表，根据报警分析统计误报情况，并且可以自定义统计内容
D. 坐席管理
1) 实时监控坐席在\离线状态
2) 实时监控坐席电脑硬件状态
E. 操作员管理
1) 完善的操作员权限管理
2) 自定义权限管理级别并一键分配
F. 电子地图
1) 可根据区域设定GIS地图中心点，每个区域可单独设置，设置过区域中心点后，该区域下的设备添加GIS地图位置时会自动显示为默认地图中心点
2) 每个用户可以设置一个GIS坐标
3) 支持点击报警事件显示用户、指定用户、自动显示报警用户、分区域显示报警用户模式
4) 支持显示信息自定义
5) 根据用户状态，显示不同的状态图标
6) GIS地图采用百度地图引擎
7) 支持放大缩小，支持平面和地理显示模式
8) 支持手机端查看
G. 事件管理
1) 自定义事件警报音，可选择TTS语音或语音文件
2) 自定义事件显示TAB页。在事件管理中，用户可定义事件分页（如预处理事件页、布撤防事件页、报警事件页）并可将某一特定CID事件
3) 显示至对应分页中
4) 自定义事件背景颜色、字体颜色、字体大小
5) 自动处理事件功能，可根据用户设置时间段，系统自动处理某一时间段内的事件
6) 自动判断功能，可根据布防时间，自动判断后续报警事件是否为真警，并以特殊颜色警示
7) 支持将事件自动推送至110报警中心软件、微信外勤系统
8) 支持自动弹出处警单
9) 处警单中集成用户电子地图、防区图、图片复核功能
10) 支持批量导出事件信息，生成EXCEL文件
11) 支持处警单打印
H. 报警服务管理
1) 完善的设备状态管理，实时显示用户的在\离线（在线（net） ,在线（net,tel）,在线（tel）,离线）、撤布防状态、使用状态
2) 实时统计当前中心所有设备的在\离线、撤布防、使用状态数
3) 快捷状态查询，快捷筛选不同状态用户
4) 具有模糊逻辑组合查询技术并可自定义生成查询方案。方案生成后会在设备管理页面生成快捷操作列表
5) 自定义设备对应的微信用户操作权限和推送权限
6) 自定义预定布、撤防时间，根据设置系统将生成提前布防、未及时布防、异常撤防事件并通过微信推送消息通知用户
7) 支持遥控主机布撤防、防区旁路、消警、重启、在线编程、修改密码等操作
8) 支持单个用户信息打印，包括用户基本信息、子系统、防区、IPC信息
9) 支持批量导出用户信息
10) 完善的用户编辑日志，对于用户信息任一字段改动，均有日志记录，对应至具体的编辑人员
11) 支持有专门的界面滚动显示接警流水数据
12) 支持TTS语音，可自定义语音模板，根据模板智能播报事件信息
13) 兼容.wav,.mp3多种语音文件，可根据CID设置智能切换TTS语音与语音文件
I. 视频服务管理（配套报警中心视频管理服务器）
1) 可以同时满足视频复核、录像回放和图片复核等功能的需要
2) 可以为微信公众号应用系统提供视频云服务
3) 可以提供http-flv直播服务
4) 可以为第三方应用提供标准视频流转发服务
5) 当发生联动警情时，从前端视频设备所上传图片流中，按特定规则提取的若干帧图像,以某个时间点为基准，按给定间隔从图片流中分别抽取基准时间前、后的图片各若干张，图片流截取间隔不小于4帧/秒
6) 支持一对一、一对多、多对一的探测器和视频通道灵活的联动方
7) 全面支持所有报警类型，灵活的联动规则设置，用户可以对不同用户，防区，警情。设置不同席位，视频通道和联动动作的联动规则
8) 报警软件和视频软件直接通讯，视频软件收到报警，发送报警信息给视频权限和设备管理服务器，权限和设备管理服务器发送给相应的席位，并自动实现联动规则设置的动作
J. 录音服务管理（配套报警中心录音管理服务器）
1) 采用SQLite 高效数据库，灵活跨平台查看数据库，支持系统使用权限管理，可以为每一个用户指定不同的权限，在其管理权限范围内进行操作管理
2) 支持警情信息与录音记录CDR 的自动、手动关联
3) 录音时间段每天达8个以上，根据需求灵活设定
4) 支持录音回放及自动备份，设定好按天、按周、按月的备份方式，到达设定的指定时间后开始启动备份功能。支持U盘的快捷备份功能
5) 支持录音记录的智能查询，可以根据来电或去电号码的一部分、分机号码、姓名、通话日期时间、通话长度等多种条件组合，检索出需要的通话纪录以及录音内容
	1
	套
	
	

	3
	人脸识别出入口智能控制管理软件
	高准确度，离线工作 :解决小图片识别问题，无需连接公安网，可以识别证件真伪、是否本人 快速识别，语音提示:采用商汤人脸识别算法，1 秒内判定是否本人，多种识别模式满足不同场景使用需求。配合语音播报，让识别者易操作、快速通过黑名单预警:可将行动可疑人员设置在黑名单库中，系统自动预警提示人员信息查询:可查询本机白名单、访客、黑名单信息数据通行记录查询: 历史记录按时间排序，也可根据姓名和证件号码等查询。显示设置: 使用单位名称、比对结果、比对列表显示时长等可设置广告播放: 支持广告图片导入、显示活体检测:检测人脸，抓拍现场照时进行活体检测，若是真人，则进行抓拍若是假人 (例如照片、视频中人像等)，则不抓拍比对。人脸核验模式:支持人脸抓拍核验控制，人过留脸控制门禁模式。身份证核查模式:支持在刷身份证通行时，采集人脸比对核查，采集人脸不比对核查，不采集人脸核查三种模式 选配身份证阅读器)IC 卡核查模式: 支持在刷C 通行时，采集人脸比对核查，采集人脸不比对核查，不采集人脸核查三种模式 (选配IC 卡读卡器)。比对合格分值设置 :人证比对、人脸自动识别、人脸自动去重时间阀值可设置
	1
	套
	
	

	4
	手持终端设备
	安防信息微信推送
	1
	套
	
	

	5
	组合认证系统软件
	多重识别认证
	1
	套
	
	

	6
	智能实时电子巡检移动终端软件
	系统能自动对巡检人员的身份、时间、地点等巡更信息，以及区域状态、设备状态等检查信息进行接收、存储、处理或，和显示，并能通过后端分析模块及专用网络，与“上海保安服务监管信息系统社会信息采集管理终端”“上海安全技术防范监督管理平台"联网对接 系统具有通过智能移动终端 (含安卓版和苹果 IOS 版) 实时查询巡更信息、检查信息等功能，查询内容应至少包括漏检记录、异常事件、上传图片、原始数据等信息。 系统具有确定或证实在岗保安人数，并即时上传上/下岗签到记录功能，签到记录除签到时间、地点位置外，至少包括签到人员的保安员持证信息、所属专业派遣公司、所属保安从业公司及上传终端信息等 : 系统即时推送在岗保安信息至智能集成数据服务设备，并提供智能安防集成应用系统服务。
	1
	套
	
	

	软件部分小计
	

	系统集成

	1
	系统集成
	满足采购需求
	1
	项
	
	

	系统集成小计
	

	投标总价
	


说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。

     （2）投标人应按照《服务要求》和《投标人须知》的要求报价。

     （3）投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。

     （4）分项目明细报价合计应与报价一览表报价相等。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                 

投标单位公章：                       

           年         月          日

5、资格性及符合性响应表
项目名称：

招标编号：

	序号
	资格性条件、符合性要求
	要求
	响应内容说明（是/否）
	详细内容所在响应文件页次
	备注

	
	
	专门面向中小企业采购
	根据要求上传《中小企业声明函》及相关材料。格式以采购文件要求为准。且为中小企业
	
	
	

	
	资格性审查内容
	法定基本

条件
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：提交参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺等；2.投标截止时间前3年内未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；3.提交财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；4.中小微型企业提交《中小企业声明函》且为中小微型企业。
	
	
	

	
	
	企业证照
	提供有效营业执照或登记证书（若以分支机构名义投标的，应当取得其法人针对本项目的唯一授权书）、省/直辖市公安部门（或安防行业协会）颁发的有效期内公共安全防范工程设计施工壹级资质证书、有效期内安全生产许可证。
	
	
	

	
	
	是否联合投标
	非联合投标
	
	
	

	
	
	关联关系
	不同供应商的单位负责人或法定代表人非同一人，且不存在控股、管理关系。
	
	
	

	
	
	其他无效情形
	供应商未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

2.不存在其他违反法律法规及竞争性谈判文件实质性要求的其他情形。
	
	
	

	1.
	符合性审查内容

	响应文件的签署等要求
	（1）响应文件按竞争性谈判文件规定格式提供所有附件格式；（2）响应文件按本采购文件第五部分响应文件格式进行签章（要求法定代表人或授权代表签名之处必须亲笔签名，不得使用签字章代替；要求法定代表人或授权代表盖章之处必须加盖个人印章或加盖执业资格印章，要求加盖公章之处必须加盖单位公章，不得使用印章或投标专用章代替）；（3）在响应文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按竞争性谈判文件规定格式提供法定代表人授权委托书和被授权代表人身份证及被授权代表在本单位近三个月任意一个月的社保证明。
	
	
	

	2.
	
	投标有效期
	符合竞争性谈判文件规定：不少于90天。
	
	
	

	3.
	
	投标报价
	1.不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的）；2.不得进行可变的或者附有条件的投标报价；3.投标报价不得超出竞争性谈判文件标明的投标限价；4.不得低于成本报价；5.满足竞争性谈判文件要求的报价方式；6.不得低于成本报价、不等零报价、不得象征性报价。
	
	
	

	4.
	
	交付日期
	符合竞争性谈判文件规定。
	
	
	

	5.
	
	质保期
	符合竞争性谈判文件规定。
	
	
	

	6.
	
	付款条件
	符合竞争性谈判文件规定。
	
	
	

	7.
	
	“★”要求
	符合招标文件中标“★”要求；
	
	
	

	8.
	
	合同的转让与分包
	不得转让与违法分包。
	
	
	

	9.
	
	公平竞争和诚实信用
	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。
	
	
	

	10.
	
	其他
	其他均符合法律法规及竞争性谈判文件实质性要求
	
	
	


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
投标人（公章）：
日期：年月日

6、与评审有关的响应文件主要内容索引表
项目名称：

招标编号：
	序号
	响应项目

（按第四章项目采购需求中加“★”内容，逐一列明）
	详细内容所在响应文件页次
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	


说明：投标人务必逐一列明“★”内容所在响应文件页次，否则由此产生的不利后果由各投标人自行承担。
7、商务响应表格式
项目名称：

招标编号：
	项目
	谈判文件要求
	是否响应
	报价人的承诺或说明

	报价有效期
	
	
	

	交付日期
	
	
	

	交付地点
	
	
	

	质保期
	
	
	

	质量标准
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	转包分包
	
	
	

	履约担保
	
	
	

	…
	
	
	


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
投标人（公章）：
日期：年月日
8、项目经理情况表
项目名称：

投标人拟投入本项目的主要管理及专业人员简历表

	姓 名
	
	年 龄
	
	专 业
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同
项目担任职务
	

	毕 业
	   年    月毕业于             学校     系（科），学制      年

	经      历

	   年～    年
	参加过的类似项目
	担任何职
	备注

	
	
	
	


说明：(1)“主要人员”指实际参加本项目管理、技术等方面的负责人;

主要人员需填写此表每人填一张。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
投标人（公章）：
日期：  年  月   日
9、主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表

项目名称：

本项目配置技术人员一览表

	项目组成员姓名
	年龄
	在项目组中的岗位
	学历和毕业时间
	相关工作经历
	联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
投标人（公章）：
日期：  年  月   日

货物说明一览表格式

项目名称：

	序号
	货物名称
	品牌
	产地
	型号和规格
	主要技术参数
	数量
	综合单价
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

规格、技术参数偏离表格式

项目名称：

	设备名称
	招标规格
	投标规格
	偏离内容
	说明

（填写正偏离或负偏离或无偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

12、拟投入本项目的备品备件情况表

项目名称：
	序号
	货物名称
	品牌
	产地
	型号和规格
	主要技术参数
	单位
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人应提供与本项目有关设备的易损易耗的备品、备件的价格清单。
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
投标人（公章）：
日期：  年  月   日

13、投标人基本情况简介格式
（一）基本情况：
1、单位名称：
2、地址：
3：邮编：
4、电话/传真：
5、成立日期或注册日期：
6、行业类型：
（二）基本经济指标（到上年度12月31日止）：
1、实收资本：
2、资产总额：
3、负债总额：
4、营业收入：
5、净利润：
6、上交税收：
7、在册人数
（三）其他情况：
1、专业人员分类及人数：
2、企业资质证书情况：
3、其他需要说明的情况：
我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
投标人（公章）：
日期：   年  月  日
14、法定代表人证明书和法定代表人授权书
14.1法定代表人证明书
本授权书声明：注册于                    的                  公司的在下面签字的（法定代表人姓名）                  先生/女士现担任本公司          职务，负责全面工作，为我单位的法定代表人。

特此证明。

单位全称（盖章）：               
        年    月    日

14.2法定代表人授权书

本授权书声明：注册于          的             公司的在下面签字的               （法定代表人姓名、职务）先生/女士代表本公司授权在下面签字的              先生/女士（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                项目的                合同投标及合同的谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月     日签字盖章生效，特此声明。

代理人无转委权，特此委托。


投标人被授权代表(签字)：           性别：                年龄：               
身份证号码：                                  职务：               
投标人(盖公章)：                       
法定代表人(签字或盖章)：                       

授权日期：    年    月    日

15、同类或类似项目业绩：投标人承接的与本项目类似项目一览表格式
项目名称：

	序号
	年份
	项目名称
	合同金额（万元）
	主要

内容
	业主情况

	
	
	
	
	
	单位名称
	经办人
	联系方式

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
投标人（公章）：
日期：   年   月   日
16、中小企业声明函（1）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.1080P高清网络枪式摄像机,属于 工业 , 制造商为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

2.高清网络半球摄像机,属于 工业 , 制造商为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

3.视频存储服务器,属于 工业 , 制造商为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

4.紧急按钮,属于 工业 , 制造商为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

5.双门控制器,属于 工业 , 制造商为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

6.人脸抓拍枪式摄像机,属于 工业 , 制造商为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

7.人脸识别比对服务器,属于 工业 , 制造商为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

8.智能安防系统数据服务设备,属于 工业 , 制造商为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

9.人员身份人像数据采集设备,属于 工业 , 制造商为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

10.智能门禁控制器,属于 工业 , 制造商为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

11.智能集成应用平台服务器,属于 工业 , 制造商为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

12.监控室甲级防盗门,属于 工业 , 制造商为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

13.窗户实体防护贴膜,属于 工业 , 制造商为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：各行业划型标准：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（2）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位安置残疾人___人，占本单位在职职工人数比例___%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担项目/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                    单位名称（盖章）：

                                             日  期 ：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

　　（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　　（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　　（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的项目或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

成交供应商为残疾人福利性单位的，本声明函将随成交结果同时公告。
如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。
监狱企业单位声明函（3）
本单位郑重声明，根据财政部的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加____ __单位的___  ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担项目/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
    单位名称（盖章）：　　　　　　　　　

日　　　　 　期：

成交供应商为监狱企业的，本声明函将随成交结果同时公告。
如投标人不属于监狱企业，无需填写本声明。

17、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；

2．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

            供应商名称：（公章）

日期：

18、承诺书

我单位参加               采购招标，郑重承诺满足以下条件：
一、具有独立承担民事责任的能力； 

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 


三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

六、法律、行政法规规定的其他条件；
七、在本项目中提供的资料均真实、合法、有效。
我单位如违反上述承诺，自愿承担相应的法律后果。
特此承诺！

承诺方法定名称和地址、邮编：____________________________

电话：______________________ 　 传真：__________________ 　

承诺方法定代表人或授权代表（签字或盖章）：__________________

承诺日期：____________________________

承诺方盖章：__________________________

19、与供应商关联企业情况表
投标需按下列表式提供全部具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的法人单位名单，并承诺真实有效。

	序号
	与供应商关系
	企业名称
	注册地址
	法定代表人姓名

	一
	具有投资参股关系的关联企业

	1
	……
	
	
	

	…
	……
	
	
	

	二
	具有直接管理和被管理关系的母子公司

	1
	……
	
	
	

	…
	……
	
	
	

	三
	为同一母公司的子公司

	1
	……
	
	
	

	…
	……
	
	
	

	四
	法定代表人为同一人的法人单位

	1
	……
	
	
	

	…
	……
	
	
	


注：1、本表式可根据需要扩展。



法定代表人身份证复印件正反面粘贴处








被授权代表身份证复印件正反面粘贴处








法定代表人身份证复印件正反面粘贴处








