[bookmark: _Hlk150520615][bookmark: _Hlk77942671][bookmark: _Toc180345476]第五章 项目招标需求
[bookmark: _Hlk112152439]一、项目概况
1. 项目名称：上海建设管理职业技术学院厨房设备采购
2. 项目预算：1705400.00元，★ 投标报价超过预算金额为无效投标。

二、采购清单
	区域
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	仓储
	货架
	名称：货架—四层储物柜式货架
规格：1500（±150）*500（±50）*1800（±180）mm
不锈钢货架由sus304不锈钢材料制成；
层板SUS304δ=1.2mm不锈钢板层；
外框1.0mm不锈钢方管；
内档30×15×1.0mm不锈钢方管 ；
脚φ=38×1.0mm不锈钢可调脚；
加强筋SUS304 &=1.2mm。
顶板：SUS304不锈钢δ=1.2mm； 
底板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
围板：SUS304不锈钢δ=1.0mm；
	台
	6

	
	置米架
	名称：置米架
规格：1200（±120）*500（±50）*300（±30）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作：
框架：38*38 δ=1.0mm SUS304不锈钢管
脚：38*38 δ=1.0mmSUS304不锈钢调节脚
▲依据GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗糙度Ra应不大于3.2um，且不应有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N水平力的作用下,框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后,框架的变形量应小于3mm。须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有CMA标志。
	只
	5

	
	货架
	名称：货架—四层平板货架
规格：1200（±120）*500（±50）*1800（±180）mm
不锈钢货架由sus304不锈钢材料制成；
层板SUS304δ=1.2mm不锈钢板层；
外框1.0mm不锈钢方管；
内档30×15×1.0mm不锈钢方管 ；
脚φ=38×1.0mm不锈钢可调脚；
加强筋SUS304 &=1.2mm。
▲依据GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗糙度Ra应不大于3.2um，且不应有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N水平力的作用下,框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后,框架的变形量应小于3mm。须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有CMA标志。
	台
	6

	
	平板车
	名称：平板车
规格：900（±90）*500（±50）*900（±90）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作： 
层板：SUS304不锈钢δ=1.5mm
可承重≥300kg            
加强筋：SUS304不锈钢δ=1.2mm
加粗手柄：Φ32*δ1.2mm不锈钢管                                 
脚轮 5″静音聚氨脂重力脚轮，2个定向，2个万向
	辆
	2

	洁具间
	保洁柜
	名称：保洁柜—掀门保洁柜
规格：1200（±120）*500（±50）*1800（±180）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；                 
面板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；              
层板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
底板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
侧板：SUS304不锈钢δ=1.0mm；   
移门：SUS304不锈钢δ=1.0mm； 
加强筋：SUS304不锈钢δ=1.2mm；                       
静音移门轨道；
脚：φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。    
边口翻边，无毛刺。
	台
	3

	
	保洁柜
	名称：保洁柜
规格：1310（±130mm）mm×635（±60mm）mm×1880mm（±180mm）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；                 
面板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；              
层板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
底板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
侧板：SUS304不锈钢δ=1.0mm；   
移门：SUS304不锈钢δ=1.0mm； 
加强筋：SUS304不锈钢δ=1.2mm；                       
静音移门轨道；
脚：φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。    
边口翻边，无毛刺。
	台
	2

	
	
	
	
	

	粗加工区
	水斗
	名称：水斗—大单星水池
规格：900（±090）*700（±70）*(20+150)mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；
台面SUS304不锈钢&=1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢δ=1.2mm
星盆一次性冲压成型
立柱：38*1.2  SUS304不锈钢管；
横通：38*1.2 SUS304不锈钢管；
脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚；
加强档1.2mm SUS304不锈钢板；
配置3寸不锈钢落水器；
带拦渣网。
▲依据GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象。当水槽容积<100L 时，排水机构应能在2min内将满水槽的水排净;当水槽容积≥100L时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于50mm，须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有CMA标志。        
	只
	8

	
	货架
	名称：货架—四层平板货架
规格：1200（±120）*500（±50）*1800（±180）mm
不锈钢货架由sus304不锈钢材料制成；
层板SUS304δ=1.2mm不锈钢板层；
外框1.0mm不锈钢方管；
内档30×15×1.0mm不锈钢方管 ；
脚φ=38×1.0mm不锈钢可调脚；
加强筋SUS304 &=1.2mm。
▲依据GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗糙度Ra应不大于3.2um，且不应有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N水平力的作用下,框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后,框架的变形量应小于3mm。须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有CMA标志。  
	台
	2

	
	工作台
	名称：工作台—双层工作台
规格：2700（±270）*750（±75）*800（±80）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；
台面：SUS304不锈钢&=1.2mm； 
层板：SUS304不锈钢&=1.0mm；
加强筋：SUS304不锈钢&=1.2mm； 
立柱：38*1.2不锈钢管；
脚：Φ38*1.0mm不锈钢调节脚。
▲依据GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗糙度Ra应不大于3.2um，且不应有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N水平力的作用下,框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后,框架的变形量应小于3mm。须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有CMA标志。
	台
	2

	
	工作台
	名称：工作台—双层工作台
规格：2200（±220）*800（±80）*800（±80）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；
台面：SUS304不锈钢&=1.2mm； 
层板：SUS304不锈钢&=1.0mm；
加强筋：SUS304不锈钢&=1.2mm； 
立柱：38*1.2不锈钢管；
脚：Φ38*1.0mm不锈钢调节脚。
▲依据GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗糙度Ra应不大于3.2um，且不应有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N水平力的作用下,框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后,框架的变形量应小于3mm。须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有CMA标志。
	台
	1

	
	开水器
	名称：开水器-全自动电热开水器连座台
规格：590（±60）*450（±45）*1400（±140）
容量：80L（±10L）；
功率：≤12KW/3PH/380V。
	台
	1

	
	电热水器
	名称：电热水器
容量：100L（±20L）
速热增容，无线遥控，防干烧防漏电，温度显示，内胆加厚保温层。
电压220V 、功率2000W
	台
	1

	
	水龙头
	名称：双把双控水龙头
外壳材质不锈钢，铜阀芯，两孔之间距离为150mm
	只
	8

	
	油水分离器
	名称：油水分离器-台下式油水分离器
规格：600mm（±10mm）*400mm（±10mm）*300mm（±10mm）
全SUS304-1.5mm不锈钢，多层隔油。
	台
	2

	
	
	
	
	

	烹饪区1
	炉灶
	名称：炉灶-双眼炒灶
规格：2000（±200）*1200（±120）*800（80）mm
炉面： SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.2mm；
炉体： SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.0mm；
后背：SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.2mm
炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢；
炉头：采用节能炉头；带电子打火及熄火保护装置；
炉膛：采用耐高温水泥；
炉脚：不锈钢管可调子弹脚；
来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀；
风机：低噪音中压铝壳强力双风机；
电压： 220V；功率：250W*2；
燃气器具采用一级能效和节能环保；
	台
	1

	
	炉灶
	名称：炉灶-单眼大锅灶
规格：1000（±100）*1200（±120）*800（±80）mm
炉面： SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.2mm；
炉体： SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.0mm；
后背：SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.2mm
炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢；
炉头：采用节能炉头；带电子打火及熄火保护装置；
炉膛：采用耐高温水泥；
炉脚：不锈钢管可调子弹脚；
来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀；
风机：低噪音中压铝壳强力双风机；
电压： 220V；功率：250W；
燃气器具采用一级能效和节能环保；
	台
	1

	
	水斗
	名称：水斗—单星水池连柜
规格：800（±80）*800（±80）*(800+150)mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；
台面SUS304不锈钢&=1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢δ=1.2mm
星盆一次性冲压成型
立柱：38*1.2  SUS304不锈钢管；
横通：38*1.2 SUS304不锈钢管；
脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚；
加强档1.2mm SUS304不锈钢板；
配置3寸不锈钢落水器；
带拦渣网。
	只
	1

	
	冰箱
	名称：冰箱—六门双温冰箱（风冷）
规格：1800（±180）*705（±70）*1950（±195）mm   
储藏温度；+4~-5，-3~-15
电源；220V 50HZ（±5HZ）
输入功率：183W（±18W）
工作方式：风冷                                                                                              冲压成型内衬板，方便清洁                                              不锈钢内胆外壳，更加耐用                                                高效压缩机及制冷系统，节约能源                                              门体自动回归                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	台
	1

	
	冰箱
	名称：冰箱—平台工作冰箱
规格：1800（±180）*805（±80）*800（±80）mm    
储藏温度；+4~-5，-3~-152、电源；220V 50HZ（±5HZ）3、输入功率：183W（±18W）
工作方式：风冷                                                                                             冲压成型内衬板，方便清洁                                              不锈钢内胆外壳，更加耐用                                                高效压缩机及制冷系统，节约能源                                              门体自动回归                                                                                                                                                                                                 
	台
	2

	
	工作台
	名称：工作台—双通工作柜
规格：1800（±180）*800（±80）*800（80）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；                 
面板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；              
层板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
底板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
侧板：SUS304不锈钢δ=1.0mm；   
移门：SUS304不锈钢δ=1.0mm； 
加强筋：SUS304不锈钢δ=1.2mm；                       
静音移门轨道；
脚：φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。
	台
	2

	
	货架
	名称：货架—空中吊架
规格：8100（±810）*350（±35）*440（±44）mm
不锈钢货架由sus304不锈钢材料制成；
层板SUS304δ=1.2mm不锈钢板层；
外框1.0mm不锈钢方管；
内档30×15×1.0mm不锈钢方管 ；
加强筋SUS304 &=1.2mm。
	只
	1

	
	调理台
	名称：调理台—炉拼式调理台
规格：1200（±120）*456（±45）*783（±78）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；                 
面板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；              
层板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
底板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
侧板：SUS304不锈钢δ=1.0mm；   
移门：SUS304不锈钢δ=1.0mm； 
加强筋：SUS304不锈钢δ=1.2mm；                       
静音移门轨道；
脚：φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。
	台
	3

	
	水龙头
	名称：双把双控水龙头
外壳材质不锈钢，铜阀芯，两孔之间距离为150mm
	只
	1

	
	电磁六头炉
	名称：电磁六头炉-六眼煲仔炉
规格：1000*750*800
材料采用304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。台面厚度1.2mm，
侧板、前面板、后背板厚度1.0mm；
炉头采用美式炉头；
立柱采用φ38*1.2mm不锈钢圆管，
配不锈钢可调子弹脚。
电压380V、功率3.5KW*6
	只
	1

	
	蒸柜
	名称：蒸柜—燃气蒸箱
规格：1000（±100）*730（±73）*1630（±163）
蒸饭: 24 盘，厚度≥1.0mm；
箱体：SUS304 不锈钢板，内外厚度≥1.0mm；
底座：SUS304 不锈钢板，内外厚度≥1.0mm；
搁条：SUS304 不锈钢板，厚度≥1.2mm；
保温：整体隔热保温棉；
底座加热管：全 SUS304 不锈钢制作；
密封条：嵌入式硅胶条；
带熄火保护装置；
带数控显示屏，通电显示至少含蒸饭、海鲜、面 食、计时等功能；220V 0.1kw;
蒸箱正面及侧面有冲压拉伸图案，且都有不低于 60*60mm 的可拆卸检测口，方便检测材质厚度及 内部隔热棉。
	台
	2

	
	洗米机
	名称：洗米机
箱体国标304 1.2mm拉丝板；
采用自来水作为洗米机动力,自来水通过本产品的主体水阀进行加压,将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗,以其达到洗刷大米的效果。
电压220V、功率3KW
	台
	1

	
	油烟罩
	名称：油烟罩-脱排油烟罩
规格：9100（±910）*1400（±140）*500（±50）mm
罩体前板、左右端板SUS304不锈钢板δ=1.2mm不锈钢板；
罩体后板SUS304不锈钢板δ=1.2mm不锈钢板；
油网板外框SUS304板δ=1.0mm不锈钢板；
沥油板内档不锈钢板δ=1.0SUS304不锈钢板；
炉背封钢：不锈钢板δ=1.0SUS304不锈钢板；
配LED防暴节能灯，使用电压：220V,功率：3KW，厨房间油烟控制设备。
	台
	1

	
	电热水器
	名称：电热水器
容量：100L（±20L）
速热增容，无线遥控，防干烧防漏电，温度显示，内胆加厚保温层。
电压220V、功率2000W
	台
	1

	
	保温台
	名称：保温台-双向保温传菜柜
规格：1200（±120）*500（±50）*1800（±180）mm 
采用SUS304食品级不锈钢制作： 
台面：SUS304不锈钢,δ=1.2mm
加强：SUS304不锈钢,δ=1.2mm
脚：不锈钢调节脚
电压/功率：220V/3KW
	台
	1

	
	灭火器
	名称：灭火器—烟罩灭火系统                                                                                                                        1.产品主要配件：304不锈钢控制箱、氮气驱动瓶、减压阀、智能控制主板、滑轮转向弯头、药剂罐、水流控制阀、雾化喷嘴、感温装置、食用油专用灭火剂及感温释放机构等、材料全部采用304不锈钢及少量黄铜，并经过防腐处理。
2.驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动，规格:1.2L,驱动气体充装压力为12MPa，经过减压阀后的出口工作压力为1.0MPa。
3.▲药剂瓶头虹吸管提供依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀实验 盐雾实验》经720小时中性盐雾实验，实验表面未出现锈蚀现象，须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有CMA标志。
4.▲灭火剂管道组件(药剂管道、三通、弯头、喷头、防护帽)：提供依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀实验盐雾实验》经96小时中性盐雾实验，实验表面未出现锈蚀现象，须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有CMA标志。                                                                                                              
	套
	1

	
	
	
	
	

	面点间
	水斗
	名称：水斗—单星水池连柜
规格：800（±80）*800（±80）*(800+150)mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；
台面SUS304不锈钢&=1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢δ=1.2mm
星盆一次性冲压成型
立柱：38*1.2  SUS304不锈钢管；
横通：38*1.2 SUS304不锈钢管；
脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚；
加强档1.2mm SUS304不锈钢板；
配置3寸不锈钢落水器；
带拦渣网。
	只
	1

	
	冰箱
	名称：冰箱—双门平面冷柜（台面内嵌松木面案板）
规格：1800（±180）*800（±80）*800（±80）mm
内、外胆均采用不锈钢板制作，内胆板厚δ=0.8mm（±0.1mm），外胆板厚δ=0.6mm（±0.1mm）；
电子式温控数字显示，自动回归门；
采用高压缩机组；
聚胺脂一次发泡成型，R134a无氟环保制冷剂；
全铜管冷凝器、蒸发器；
单机单温，可选温度范围：冷冻温度：-15℃～-3℃或冷藏温度：-5℃～+4℃
电压220V、功率380W
	台
	1

	
	水龙头
	名称：双把双控水龙头
外壳材质不锈钢，铜阀芯，两孔之间距离为150mm
	只
	1

	
	冰箱
	名称：冰箱—四门双温冰箱
规格：1800（±180）*805（±80）*800（±80）mm  
储藏温度；+4~-5，-3~-15
电源；220V 50HZ（±5HZ）
输入功率：183W（±18W）
工作方式：风冷                                                                                               冲压成型内衬板，方便清洁                                              不锈钢内胆外壳，更加耐用                                                高效压缩机及制冷系统，节约能源                                              门体自动回归                                                                                                                                                                                             
	只
	1

	
	搅拌机
	名称：搅拌机
规格：600*500*900
料筒容积：20L（±2L）
电压/功率220V/0.4KW                                                                                                                               
	台
	1

	
	压面机
	名称：压面机—高速压面机
规格：650*660*1120mm
压面厚度：2-15mm
压面宽度：350mm（±35mm）
生产能力：300kg/h（±30kg/h）
功率：380V/50HZ（±5HZ）/1.5KW（±0.15KW）
	台
	1

	
	和面机
	名称：和面机—双动双速和面机
规格：850*480*970mm
和面量16kg ;
容量45L;
和面器转速150-200/min;
料桶转速15-20/min;
电压/功率380V/3.0KW
	台
	1

	
	电饼档
	名称：电饼铛
规格：640（±64）*840（±84）*760（±76）mm    
选用性能优良的电子元件，发热管采用高碳钢制，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长。
热效率高，省时省电；
发热盘均采用一次压铸成型、密度高强度大，不变形，受热均匀；
上下盘同时加热，食物两面同时均匀受热，并有自动控温，调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止；
机身外壳采用不锈钢板制。
温度范围：50-250℃
功率：380V/50HZ（±5HZ）/4.8KW（±0.48KW）                                                   
	台
	1

	
	烤箱
	名称：烤箱-三层六盘烤箱
规格：1220*805*1680mm
全优质不锈钢制作，
电压/功率380V/19.8KW，                                            
	台
	1

	
	醒发箱
	名称：醒发箱-单门醒发箱                                                                                                                                                                                                                                               规格：500*730*1875
人性化推拉门，轻松开关，可视玻璃窗，可视面积广，方便观察箱内实时状况，太空合金把手，手感好、不生锈，坚固耐用！经典手动式旋钮操控，更符合烘焙师傅的习惯。                                                                                                                         全优质不锈钢制作，
电压/功率220V/2.6KW                         
	台
	1

	
	
	
	
	

	备餐间
	水斗
	名称：水斗-单星水池连柜
规格：800（±80）*800（±80）*(800+150)mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；
台面SUS304不锈钢&=1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢δ=1.2mm
星盆一次性冲压成型
立柱：38*1.2  SUS304不锈钢管；
横通：38*1.2 SUS304不锈钢管；
脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚；
加强档1.2mm SUS304不锈钢板；
配置3寸不锈钢落水器；
带拦渣网。
	只
	1

	
	水龙头
	名称：双把双控水龙头
外壳材质不锈钢，铜阀芯，两孔之间距离为150mm
	只
	4

	
	工作台
	名称：工作台-单向移门调理台
规格：1800（±180）*800（±80）*800（±80）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；                 
面板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；              
层板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
底板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
侧板：SUS304不锈钢δ=1.0mm；   
移门：SUS304不锈钢δ=1.0mm； 
加强筋：SUS304不锈钢δ=1.2mm；                       
静音移门轨道；
脚：φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。
	台
	2

	
	水斗
	名称：水斗—双星水池
规格：600（±60）*800（±80）*（800+150）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；
台面SUS304不锈钢&=1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢δ=1.2mm
星盆一次性冲压成型
立柱：38*1.2  SUS304不锈钢管；
横通：38*1.2 SUS304不锈钢管；
脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚；
加强档1.2mm SUS304不锈钢板；
配置3寸不锈钢落水器；
带拦渣网。
	只
	1

	
	冰箱
	名称：冰箱—留样冰箱
规格：1200（±120）*705（±70）*1950（±195）                                                                                                                                                                                                                                                                                                               采用压缩机，外壳、门壳、内胆均采用不锈钢，管板蒸发器、全铜管功率：0.34KW（±0.034KW）/220V
	台
	1

	
	保温台
	名称：保温台—保温汤饭车
规格：600（±60）*600（±60）*700（±70）mm 
面板SUS304 不锈钢板 δ=1.2mm ；
内胆：SUS304不锈钢板 δ=1.2mm
门：SUS304不锈钢板 δ=1.2mm 侧
板：SUS304不锈钢板=1.2mm；  
2个静音导向轮 ，2个固定轮；
	台
	2

	
	保温台
	名称：保温台—保温售菜台
规格：1500（±150）*700（±70）*800（±80）
采用SUS304食品级不锈钢制作： 
台面：SUS304不锈钢,δ=1.2mm
加强：SUS304不锈钢,δ=1.2mm
脚：不锈钢调节脚
电压/功率：220V/3KW
	台
	3

	
	保洁柜
	名称：保洁柜—拼台式碗碟保洁柜
规格：350（±35）*700（±70）*800（±80）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；                 
面板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；              
层板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
底板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
侧板：SUS304不锈钢δ=1.0mm；   
移门：SUS304不锈钢δ=1.0mm； 
加强筋：SUS304不锈钢δ=1.2mm；                       
静音移门轨道；
脚：φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。    
边口翻边，无毛刺。
	台
	3

	
	保温台
	名称：保温台-电磁式板式保温台
规格：1200（±120）*300（±30）*300（±30）
嵌入式铝合金+钢化玻璃
	只
	4

	
	保温台
	名称：保温台-伸缩式食品保温台
规格：180*250*290
伸缩范围：约60至180厘米，
电镀拉斯烤漆面，
 额定电压220V，额定功率250W
	只
	10

	
	
	烹饪2区
	
	

	烹饪区2
	炉灶
	名称：炉灶—单眼汤炉
规格：600（±60）*600（±60）*(505+450)mm
台面：SUS304不锈钢,δ=1.5mm
侧板：SUS304不锈钢,δ=1.2mm
承力架：4#不锈钢脚钢
承力脚：Φ50mm不锈钢调节脚
配置：Ф500mm的304不锈钢复底汤桶
	台
	2

	
	炉灶
	名称：炉灶-电磁单尾50防腐蚀小炒灶
规格：≧1050*900*（800+400）mm；
功率：15kw 电压380V
整体采用不锈钢板SUS304δ=1.2mm不锈钢板；
高效：采用电磁感应原理对铁质炊具进行加热，升温快，热效率高达90%以上，提高出菜品率；
安全：防水、防油烟、防漏电、防干烧保护等18重安全保护，使用更安全更省心，更省电；
智能化设计：九档火力循环调节，衡功率输出，循环散热结构；
节能：不存在热传导和热辐射，比普通燃气/油灶节能50%以上；
环保：无明火，无烟尘，无废气，超静音设计（45分贝以下）；
高档、坚固耐用；双重防辐射外壳屏蔽设计 ；操作方便，手柄开头（或旋钮开关）。
输出功率可以灵活调节；先进微电脑控制系统，具有无锅检测、超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相保护。
	台
	2

	
	炉灶
	名称：炉灶-单眼炒炉
规格：1100（±110）*1000（±100）*(800+450)mm
炉面： SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.2mm；
炉体： SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.0mm；
后背：SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.2mm
炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm 角钢；
炉头：采用节能炉头；带电子打火及熄火保护装置；
炉膛：采用耐高温水泥；
炉脚：不锈钢管可调子弹脚；
来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀；
风机：低噪音中压铝壳强力双风机；
电压： 220V；功率：250W；
燃气器具采用一级能效和节能环保；
	台
	2

	
	电磁四孔蒸炉
	名称：电磁四孔蒸炉电磁一体式煮面炉
规格：≧1600（±160）*800（±80）*800（±80）mm；
面板：1.25
功率：25kw+12kw  电压380V
整体采用不锈钢板SUS304δ=1.2mm不锈钢板；
高效：采用电磁感应原理对铁质炊具进行加热，升温快，热效率高达90%以上，提高出菜品率；
安全：防水、防油烟、防漏电、防干烧保护等18重安全保护，使用更安全更省心，更省电；
智能化设计：九档火力循环调节，衡功率输出，循环散热结构；
节能：不存在热传导和热辐射，比普通燃气/油灶节能50%以上；
环保：无明火，无烟尘，无废气，超静音设计（45分贝以下）；
高档、坚固耐用；双重防辐射外壳屏蔽设计 ；操作方便，手柄开头（或旋钮开关）。
输出功率可以灵活调节；先进微电脑控制系统，具有无锅检测、超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相保护。
	只
	1

	
	水斗
	名称：水斗-双星水池
规格：1200（±120）*800（±80）*（800+150）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；
台面SUS304不锈钢&=1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢δ=1.2mm
星盆一次性冲压成型
立柱：38*1.2  SUS304不锈钢管；
横通：38*1.2 SUS304不锈钢管；
脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚；
加强档1.2mm SUS304不锈钢板；
配置3寸不锈钢落水器；
带拦渣网。
	只
	2

	
	冰箱
	名称：冰箱-双门平面冷柜
规格：180（±18）*800（±80）*800（±80）mm
内、外胆均采用不锈钢板制作，内胆板厚δ=0.8（±0.1）mm，外胆板厚δ=0.6（±0.1）mm；
电子式温控数字显示，自动回归门；
采用高压缩机组；--聚胺脂一次发泡成型，R134a无氟环保制冷剂；
全铜管冷凝器、蒸发器；
单机单温，可选温度范围：冷冻温度：-15℃～-3℃或冷藏温度：-5℃～+4℃
电压220V、功率380W
	台
	3

	
	工作台
	名称：工作台-双向移门调理台
规格：2100（±210）*800（±80）*800（±80）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；                 
面板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；              
层板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
底板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
侧板：SUS304不锈钢δ=1.0mm；   
移门：SUS304不锈钢δ=1.0mm； 
加强筋：SUS304不锈钢δ=1.2mm；                       
静音移门轨道；
脚：φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。
	只
	2

	
	保温台
	名称：保温台-保温售菜台
规格：1500（±150）*700（±70）*800（80）mm 
采用SUS304食品级不锈钢制作： 
台面：SUS304不锈钢,δ=1.2mm
加强：SUS304不锈钢,δ=1.2mm
脚：不锈钢调节脚
电压/功率：220V/3KW
	台
	1

	
	炉灶
	名称：炉灶-四眼煲仔炉
规格：1000（±100）*700（±70）*800（±80）mm
台面：SUS304不锈钢,δ=1.5mm
侧板：SUS304不锈钢，δ=1.2mm
承力架：4#不锈钢脚钢
承力脚：Φ50mm不锈钢调节脚
	台
	1

	
	炉灶
	名称：炉灶-六眼煲仔炉
规格：1200（±120）*700（±70）*800（±80）mm
台面：SUS304不锈钢,δ=1.5mm
侧板：SUS304不锈钢，δ=1.2mm
承力架：4#不锈钢脚钢
承力脚：Φ50mm不锈钢调节脚
	台
	1

	
	货架
	名称：货架-四层平板货架
规格：1200（±120）*500（±50）*1800（±180）mm
不锈钢货架由sus304不锈钢材料制成；
层板SUS304δ=1.2mm不锈钢板层；
外框1.0mm不锈钢方管；
内档30×15×1.0mm不锈钢方管 ；
脚φ=38×1.0mm不锈钢可调脚；
加强筋SUS304 &=1.2mm。
▲依据GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗糙度Ra应不大于3.2um，且不应有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N水平力的作用下,框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后,框架的变形量应小于3mm。须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有CMA标志。
	台
	1

	
	工作台
	名称：工作台-三层开口柜
规格：1500（±150）*500（±50）*800（±80）
采用SUS304食品级不锈钢制作；                 
面板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；              
层板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
底板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
侧板：SUS304不锈钢δ=1.0mm；    
加强筋：SUS304不锈钢δ=1.2mm；                       
静音移门轨道；
脚：φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。
	台
	6

	
	货架
	名称：货架—空中吊架
规格：5100（±510）*350（±35）*440（±44）mm
不锈钢货架由sus304不锈钢材料制成；
层板SUS304δ=1.2mm不锈钢板层；
外框1.0mm不锈钢方管；
内档30×15×1.0mm不锈钢方管 ；
加强筋SUS304 &=1.2mm。
	只
	2

	
	小件投置柜
	名称：小件投置柜双层台上架
规格：2100（±210）*350（±35）*450（±45）
不锈钢货架由sus304不锈钢材料制成；
层板SUS304δ=1.2mm不锈钢板层；
立柱30*30*1.2不锈钢方管
带有自制卡槽。
	台
	2

	
	冰箱
	名称：冰箱—四门冰箱 
规格：1800（±180）*805（±80）*800（±80）mm  
储藏温度；+4~-5，-3~-15
电源；220V 50HZ（±5HZ）
输入功率：183W（±18W）
工作方式：风冷                                                                                               冲压成型内衬板，方便清洁                                              不锈钢内胆外壳，更加耐用                                                高效压缩机及制冷系统，节约能源                                              门体自动回归                                                                                        
	台
	2

	
	油烟罩
	名称：油烟罩-脱排油烟罩
规格：5200（±520）*1200（±1201）*500（±50）mm
罩体前板、左右端板SUS304不锈钢板δ=1.2mm不锈钢板；
罩体后板SUS304不锈钢板δ=1.2mm不锈钢板；
油网板外框SUS304板δ=1.0mm不锈钢板；
沥油板内档不锈钢板δ=1.0SUS304不锈钢板；
炉背封钢：不锈钢板δ=1.0SUS304不锈钢板；
配LED防暴节能灯，使用电压：220V,功率：3KW，厨房间油烟控制设备。
	台
	2

	
	灭火器
	名称：灭火器—烟罩灭火系统
1.产品主要配件：304不锈钢控制箱、氮气驱动瓶、减压阀、智能控制主板、滑轮转向弯头、药剂罐、水流控制阀、雾化喷嘴、感温装置、食用油专用灭火剂及感温释放机构等、材料全部采用304不锈钢及少量黄铜，并经过防腐处理。
2.驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动，规格:1.2L,驱动气体充装压力为12MPa，经过减压阀后的出口工作压力为1.0MPa。
3.▲药剂瓶头虹吸管提供依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀实验 盐雾实验》经720小时中性盐雾实验，实验表面未出现锈蚀现象，须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有CMA标志。
4.▲灭火剂管道组件(药剂管道、三通、弯头、喷头、防护帽)：提供依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀实验盐雾实验》经96小时中性盐雾实验，实验表面未出现锈蚀现象，须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有CMA标志。                                                                                                                          
	套
	2

	
	
	
	
	

	烹饪区3
	水斗
	名称：水斗-单星水池连柜
规格：800（±80）*800（±80）*(800+150)mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；
台面SUS304不锈钢&=1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢δ=1.2mm
星盆一次性冲压成型
立柱：38*1.2  SUS304不锈钢管；
横通：38*1.2 SUS304不锈钢管；
脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚；
加强档1.2mm SUS304不锈钢板；
配置3寸不锈钢落水器；
带拦渣网。
	只
	7

	
	冰箱
	名称：冰箱-双门平面冷柜
规格：180（±18）*800（±80）*800（±80）mm
内、外胆均采用不锈钢板制作，内胆板厚δ=0.8（±0.1）mm，外胆板厚δ=0.6（±0.1）mm；
电子式温控数字显示，自动回归门；
采用高压缩机组；--聚胺脂一次发泡成型，R134a无氟环保制冷剂；
全铜管冷凝器、蒸发器；
单机单温，可选温度范围：冷冻温度：-15℃～-3℃或冷藏温度：-5℃～+4℃
电压220V、功率380W
	台
	4

	
	工作台
	名称：工作台-三层开口柜
规格：1200（±120）*500（±50）*800（±80）
采用SUS304食品级不锈钢制作；                 
面板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；              
层板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
底板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
侧板：SUS304不锈钢δ=1.0mm；    
加强筋：SUS304不锈钢δ=1.2mm；                       
静音移门轨道；
脚：φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。
	台
	8

	
	炉灶
	名称：炉灶-四眼煲仔炉
规格：1000（±100）*700（±70）*800（±80）mm
台面：SUS304不锈钢,δ=1.5mm
侧板：SUS304不锈钢，δ=1.2mm
承力架：4#不锈钢脚钢
承力脚：Φ50mm不锈钢调节脚
	台
	1

	
	炉灶
	名称：炉灶-六眼煲仔炉
规格：1200（±120）*700（±70）*800（±80）mm
台面：SUS304不锈钢,δ=1.5mm
侧板：SUS304不锈钢，δ=1.2mm
承力架：4#不锈钢脚钢
承力脚：Φ50mm不锈钢调节脚
	台
	1

	
	炉灶
	名称：炉灶-麻辣烫炉
规格：1000（±100）*1000（±100）*800（±80）mm
台面：SUS304不锈钢,δ=1.5mm
侧板：SUS304不锈钢,δ=1.2mm
承力架：4#不锈钢脚钢
承力脚：Φ50mm不锈钢调节脚
	台
	2

	
	电磁单头矮脚汤炉
	名称：电磁单头矮脚汤炉-单眼汤炉
规格：600（±60）W×600（±60）D×(505+450)
功率：15kw  电压380V
整体采用不锈钢板SUS304δ=1.2mm不锈钢板；
高效：采用电磁感应原理对铁质炊具进行加热，升温快，热效率高达90%以上，提高出菜品率；
安全：防水、防油烟、防漏电、防干烧保护等18重安全保护，使用更安全更省心，更省电；
智能化设计：九档火力循环调节，衡功率输出，循环散热结构；
节能：不存在热传导和热辐射，比普通燃气/油灶节能50%以上；
环保：无明火，无烟尘，无废气，超静音设计（45分贝以下）；
高档、坚固耐用；双重防辐射外壳屏蔽设计 ；操作方便，手柄开头（或旋钮开关）。
输出功率可以灵活调节；先进微电脑控制系统，具有无锅检测、超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相保护。
	台
	3

	
	烤箱
	名称：烤箱-2层4盘烤箱
规格：1220*805*1250
全优质不锈钢制作，电压/功率380V/13.2KW                                           
	台
	1

	
	电磁煮面炉
	名称：电磁煮面炉-双头煮面炉
规格：1200（±0.1）*1000（±0.1）*800（±0.1）
面板：1.25
功率:12kw*2  电压380V
整体采用不锈钢板SUS304δ=1.2mm不锈钢板；
高效：采用电磁感应原理对铁质炊具进行加热，升温快，热效率高达90%以上，提高出菜品率；
安全：防水、防油烟、防漏电、防干烧保护等18重安全保护，使用更安全更省心，更省电；
智能化设计：九档火力循环调节，衡功率输出，循环散热结构；
节能：不存在热传导和热辐射，比普通燃气/油灶节能50%以上；
环保：无明火，无烟尘，无废气，超静音设计（45分贝以下）；
高档、坚固耐用；双重防辐射外壳屏蔽设计 ；操作方便，手柄开头（或旋钮开关）。
输出功率可以灵活调节；先进微电脑控制系统，具有无锅检测、超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相保护。
	台
	1

	
	保温台
	名称：保温台-浇头保温台
规格：800（±80）W×800（±80）D×800（±80）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作： 
台面：SUS304不锈钢,δ=1.2mm
加强：SUS304不锈钢,δ=1.2mm
脚：不锈钢调节脚
电压/功率：220V/3KW 
	1
	台

	
	炉灶
	名称：炉灶-电磁单尾50防腐蚀小炒灶
规格：≧1050*900*（800+400）mm；
功率：15kw  电压380V
整体采用不锈钢板SUS304δ=1.2mm不锈钢板；
高效：采用电磁感应原理对铁质炊具进行加热，升温快，热效率高达90%以上，提高出菜品率；
安全：防水、防油烟、防漏电、防干烧保护等18重安全保护，使用更安全更省心，更省电；
智能化设计：九档火力循环调节，衡功率输出，循环散热结构；
节能：不存在热传导和热辐射，比普通燃气/油灶节能50%以上；
环保：无明火，无烟尘，无废气，超静音设计（45分贝以下）；
高档、坚固耐用；双重防辐射外壳屏蔽设计 ；操作方便，手柄开头（或旋钮开关）。
输出功率可以灵活调节；先进微电脑控制系统，具有无锅检测、超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相保护。
	台
	4

	
	铁板烧
	名称：铁板烧-广式烧腊炉
选用304不锈钢板制作；
直径900（±90），双层燃气款，火山石烤鸭炉。
	只
	1

	
	工作台
	名称：工作台-单向移门调理台
规格：1800（±180）*800（±80）*800（±80）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；                 
面板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；              
层板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
底板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
侧板：SUS304不锈钢δ=1.0mm；   
移门：SUS304不锈钢δ=1.0mm； 
加强筋：SUS304不锈钢δ=1.2mm；                       
静音移门轨道；
脚：φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。
	台
	1

	
	工作台
	名称：工作台-单向移门调理台
规格：1600（±160）*800（±80）*800（±80）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；                 
面板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；              
层板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
底板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
侧板：SUS304不锈钢δ=1.0mm；   
移门：SUS304不锈钢δ=1.0mm； 
加强筋：SUS304不锈钢δ=1.2mm；                       
静音移门轨道；
脚：φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。
	台
	1

	
	保洁柜
	名称：保洁柜—掀门柜
规格：1100（±110）*800（±80）*800（±80）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；                 
面板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；              
层板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
底板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
侧板：SUS304不锈钢δ=1.0mm；   
移门：SUS304不锈钢δ=1.0mm； 
加强筋：SUS304不锈钢δ=1.2mm；                       
静音移门轨道；
脚：φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。    
边口翻边，无毛刺。
	台
	2

	
	水龙头
	名称：双把双控水龙头
外壳材质不锈钢，铜阀芯，两孔之间距离为150mm
	只
	7

	
	保洁柜
	名称：保洁柜—掀门柜
规格：900（±90）*800（±80）800（±80）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；                 
面板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；              
层板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
底板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
侧板：SUS304不锈钢δ=1.0mm；   
移门：SUS304不锈钢δ=1.0mm； 
加强筋：SUS304不锈钢δ=1.2mm；                       
静音移门轨道；
脚：φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。    
边口翻边，无毛刺。
	台
	2

	
	货架
	名称：货架—双层台上架
规格：1500（±150）*350（±35）*450（±45）mm
不锈钢货架由sus304不锈钢材料制成；
层板SUS304δ=1.2mm不锈钢板层；
立柱30*30*1.2不锈钢方管
带有自制卡槽。
	
	6

	
	货架
	名称：货架-双层台上架
规格：1100（±110）*350（±35）*450（±45）mm
不锈钢货架由sus304不锈钢材料制成；
层板SUS304δ=1.2mm不锈钢板层；
立柱30*30*1.2不锈钢方管
带有自制卡槽。
	
	2

	
	冰箱
	名称：冰箱-四门点菜冰箱 
规格：1800（±180）*805（±80）*800（±80）mm  
储藏温度；+4~-5，-3~-15
电源；220V 50HZ（±5HZ）
输入功率：183W（±18W）
工作方式：风冷                                                                                               冲压成型内衬板，方便清洁                                              不锈钢内胆外壳，更加耐用                                                高效压缩机及制冷系统，节约能源                                              门体自动回归                                                
	台
	1

	
	冰箱
	名称：冰箱—六门点菜冰箱 （风冷） 
规格：1800（±180）*800（±80）*800（±80）mm
内、外胆均采用不锈钢板制作，内胆板厚δ=0.8mm（±0.1mm），外胆板厚δ=0.6mm（±0.1mm）；
电子式温控数字显示，自动回归门；
采用高压缩机组；
聚胺脂一次发泡成型，R134a无氟环保制冷剂；
全铜管冷凝器、蒸发器；
单机单温，可选温度范围：冷冻温度：-15℃～-3℃或冷藏温度：-5℃～+4℃
电压220V、功率380W
	台
	1

	
	灭火器
	名称：灭火器—烟罩灭火系统                                                                                                                        
 1.产品主要配件：304不锈钢控制箱、氮气驱动瓶、减压阀、智能控制主板、滑轮转向弯头、药剂罐、水流控制阀、雾化喷嘴、感温装置、食用油专用灭火剂及感温释放机构等、材料全部采用304不锈钢及少量黄铜，并经过防腐处理。
2.驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动，规格:1.2L,驱动气体充装压力为12MPa，经过减压阀后的出口工作压力为1.0MPa。
3.▲药剂瓶头虹吸管提供依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀实验 盐雾实验》经720小时中性盐雾实验，实验表面未出现锈蚀现象，须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有CMA标志。
4.▲灭火剂管道组件(药剂管道、三通、弯头、喷头、防护帽)：提供依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀实验盐雾实验》经96小时中性盐雾实验，实验表面未出现锈蚀现象，须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有CMA标志。                                                                                 
	套
	3

	
	油烟罩
	名称：油烟罩-脱排油烟罩
规格：4200（±420）*1200（±120）*500（±50）mm
罩体前板、左右端板SUS304不锈钢板δ=1.2mm不锈钢板；
罩体后板SUS304不锈钢板δ=1.2mm不锈钢板；
油网板外框SUS304板δ=1.0mm不锈钢板；
沥油板内档不锈钢板δ=1.0SUS304不锈钢板；
炉背封钢：不锈钢板δ=1.0SUS304不锈钢板；
配LED防暴节能灯，使用电压：220V,功率：3KW，厨房间油烟控制设备。
	台
	4

	
	
	
	
	

	半成品解冻间
	工作台
	名称：工作台-双层操作台
规格：1100（±110）*750（±75）*800（±80）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；
台面：SUS304不锈钢&=1.2mm； 
层板：SUS304不锈钢&=1.0mm；
加强筋：SUS304不锈钢&=1.2mm； 
立柱：38*1.2mm不锈钢管；
脚：Φ38*1.0mm不锈钢调节脚。
▲依据GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗糙度Ra应不大于3.2um，且不应有明显划痕、锤印及烧痕。产品在 490N水平力的作用下,框架的变形量应小于 15mm。去除作用力后,框架的变形量应小于3mm。须提供第三方检测机构出具的检测报告，并有CMA标志。
	台
	2

	
	水斗
	名称：水斗-单星水池
规格：800（±80）*800（±80）*（800+150）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；
台面SUS304不锈钢&=1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢δ=1.2mm
星盆一次性冲压成型
立柱：38*1.2  SUS304不锈钢管；
横通：38*1.2 SUS304不锈钢管；
脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚；
加强档1.2mm SUS304不锈钢板；
配置3寸不锈钢落水器；
带拦渣网。
	只
	4

	
	电热水器
	名称：电热水器
容量：100L（±20L）
速热增容，无线遥控，防干烧防漏电，温度显示，内胆加厚保温层。
	台
	1

	冷库
	冷库
	名称：冷库-双温冷库
规格：5600（±560）*2800（±280）*2100（±210）冷藏：0-5°，冷冻0— -18°制冷方式：风冷整体双面不锈钢保温板制作。
	台
	1

	
	
	
	
	

	洗碗间
	水斗
	名称：水斗-双星大号水池
规格：1200（±120）*800（±80）*（800+150）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；
台面SUS304不锈钢&=1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢δ=1.2mm
星盆一次性冲压成型
立柱：38*1.2  SUS304不锈钢管；
横通：38*1.2 SUS304不锈钢管；
脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚；
加强档1.2mm SUS304不锈钢板；
配置3寸不锈钢落水器；
带拦渣网。
	台
	1

	
	工作台
	名称：工作台-洁碟操作台
规格：2100（±210）*1000（±100）*800（±80）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；
台面：SUS304不锈钢&=1.2mm； 
层板：SUS304不锈钢&=1.0mm；
加强筋：SUS304不锈钢&=1.2mm； 
立柱：38*1.2不锈钢管；
脚：Φ38*1.0mm不锈钢调节脚。
	台
	1

	
	水斗
	名称：水斗-预洗操作台
规格：2200（±220）*1000（±100）*800（±80）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；
台面SUS304不锈钢&=1.2mm；
星盆：SUS304不锈钢δ=1.2mm
星盆一次性冲压成型
立柱：38*1.2  SUS304不锈钢管；
横通：38*1.2 SUS304不锈钢管；
脚：38*1.0mm 不锈钢调节脚；
加强档1.2mm SUS304不锈钢板；
配置3寸不锈钢落水器；
带拦渣网。
	台
	1

	
	传输设备
	名称：传输设备-自动传输带
选用304不锈钢板制作；
台面δ=1.2mm
层板δ=1.0mm
	米
	6

	
	小件投掷柜
	名称：小件投掷柜-污碟分类回收装置
规格：2950（±295）*400（±40）*800（±80）
自动传输带，选用304不锈钢板制作；
台面δ=1.2；层板δ=1.0mm
	台
	1

	
	长龙洗碗机
	名称：长龙式洗碗机
规格：5200（±520）×1018（±100）×2113（±210）  
全自动电脑控制：自动进水，自动加热。
加热方式：电/汽加热
最大洗涤量：10000碟/小时
最大洗涤高度：420mm
主机总功率电/汽：96.5kW/6.5kW)
主洗电加热功率：45kW
漂洗电加热功率：45kW
额定用电功率：电/汽：96.5kw/ 6.5kw/380v/50HZ/3P(三相五线制)
进水管径:DN20mm
排水管径:DN40mm
进水压力(流动压力):0..15-0.3mpa
进水温度:10-60℃
进水硬度:0.034-0.103g/L
进汽管径:DN20mm
出汽管径:DN20mm
耗汽量:160kg/h
进汽压力:0.1-0.25mpa                                                                                 
	台
	1

	
	油烟罩
	名称：油烟罩-脱排油烟罩
规格：3200（±320）*1200（±120）*500（±50）mm
罩体前板、左右端板SUS304不锈钢板δ=1.2mm不锈钢板；
罩体后板SUS304不锈钢板δ=1.2mm不锈钢板；
油网板外框SUS304板δ=1.0mm不锈钢板；
沥油板内档不锈钢板δ=1.0SUS304不锈钢板；
炉背封钢：不锈钢板δ=1.0SUS304不锈钢板；
配LED防暴节能灯，使用电压：220V,功率：3KW，厨房间油烟控制设备。
	台
	1

	
	14
	厨房设备安装辅材、措施费
	套
	1

	
	
	更衣间
	
	

	
	保洁柜
	名称：保洁柜-不锈钢更衣柜
规格：900（±90）*350（±35）*1800（±180）mm
采用SUS304食品级不锈钢制作；                 
面板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；              
层板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
底板：SUS304不锈钢δ=1.2mm；   
侧板：SUS304不锈钢δ=1.0mm；   
移门：SUS304不锈钢δ=1.0mm； 
加强筋：SUS304不锈钢δ=1.2mm；                       
静音移门轨道；
脚：φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。    
边口翻边，无毛刺。
	台
	2

	
	
	排风系统
	
	

	
	1
	排烟气管--(技术参数)：--选用镀锌板制作，δ=1.0（±0.1）mm，实厚δ=0.88（±0.1）mm；--等距离均匀压筋处理，更加坚固防震动。--每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定，数量按展开面积计算；--(规格)：按现场定制
	㎡
	580

	
	2
	不锈钢风柜
规格：15（±1.5）kw/380v
处理风量：23500-39500m3/h
采用不锈钢板一次性拉伸折边成型为可拆装结构；
该风机箱体采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结构，多翼式风轮；
具有风量大，噪音低、震动小等优点；
100%纯铜线电动机，风压为：154-1054Pa.噪音≦75db；
	台
	2

	
	3
	不锈钢防火阀
规格：配套风管定做
采用不锈钢板制作；
是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式；
当温度达到熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭；
输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。
铆接工艺；
机器成型，无焊接痕迹，环保健康；
阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度；
	只
	2

	
	4
	调节阀
采用热轧钢板制作；
是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式；
当温度达到熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭；
输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。铆接工艺，
机器成型，无焊接痕迹，环保健康；
阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度；
(规格)：配套风管定做
	只
	8

	
	5
	法兰支架--(技术参数)：--采用30（±3）*30（±3）*2（±0.2）mm不锈钢制作；--焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象；--(规格)：配套风管定做                              
	只
	43

	
	6
	风柜吊装槽钢平台--(技术参数)：--采用6#槽钢和40（±4）*40（±4）*3（±0.3）mm镀锌角铁制作；--焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象；--(规格)：配套现场定做                             
	套
	2

	
	7
	消声器--(技术参数)：--外壳采用采用不锈钢板制作，实厚δ=1.08（±0.1）mm；--内层为蜂窝状，中间衬隔音棉，减到68分贝--(规格)：配套风柜
	只
	3

	
	8
	消声器支架--(技术参数)：--采用40（±4）*40（±4）*1.2（±0.1）mm镀锌角铁制作；--焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象；--(规格)：配套消音箱现场定制标准更高独有的热回收系统，节能又环保。                                                                                               
	台
	1

	
	9
	弹簧减震器--(技术参数)：--采用2.3（±0.2）HZ低自然频率弹簧，有效隔绝因震动产生的低频噪音，防震效率高。--悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理，并经盐雾试验测试。--弹簧防滑橡胶底座设计。--(规格)：100-300kg
	只
	8

	
	10
	三相变频器                                            主要由整流（交流变直流）、滤波、逆变（直流变交流）、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率，根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压，进而达到节能、调速的目的，具有过流、过压、过载保护等功能。                                    (规格)：配套风柜
	只
	2

	
	
	送风系统
	
	

	
	1
	新风管--(技术参数)：--选用镀锌板制作，δ=1.0（±0.1）mm，实厚δ=0.88（±0.1）mm；--等距离均匀压筋处理，更加坚固防震动。--每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定，数量按展开面积计算；--(规格)：按现场定制
	㎡
	280

	
	2
	不锈钢风柜
规格：7.5（±0.75）
处理风量：17500-26500m3/h--kw/380v
采用不锈钢板一次性拉伸折边成型为可拆装结构；
该风机箱体采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结构，多翼式风轮；
具有风量大，噪音低、震动小等优点；
100%纯铜线电动机，风压为：154-1054Pa.噪音≦75db。
	台
	2

	
	3
	不锈钢防火阀
规格：配套风管定做
采用不锈钢板制作；
是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式；
当温度达到熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭；
输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。
铆接工艺；
机器成型，无焊接痕迹，环保健康；
阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度；
	只
	1

	
	4
	调节阀
采用热轧钢板制作；
是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式；
当温度达到熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭；
输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。铆接工艺，
机器成型，无焊接痕迹，环保健康；
阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度；
(规格)：配套风管定做
	只
	6

	
	5
	法兰支架--(技术参数)：--采用30（±3）*30（±3）*2（±0.2）mm不锈钢制作；--焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象；--(规格)：配套风管定做                              
	只
	33

	
	6
	风柜支架--(技术参数)：--采用6#槽钢和40（±4）*40（±4）*3（±0.3）mm镀锌角铁制作；--焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象；--(规格)：配套现场定做                             
	只
	1

	
	7
	消声器--(技术参数)：--外壳采用采用不锈钢板制作，实厚δ=1.08（±0.1）mm；--内层为蜂窝状，中间衬隔音棉，减到68分贝以内--(规格)：配套风柜
	只
	1

	
	8
	消声器支架--(技术参数)：--采用40（±4）*40（±4）*1.2（±0.1）mm镀锌角铁制作；--焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象；--(规格)：配套消音箱现场定制                          
	只
	1

	
	9
	弹簧减震器--(技术参数)：--采用2.3HZ低自然频率弹簧，有效隔绝因震动产生的低频噪音，防震效率高。--悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理，并经盐雾试验测试。--弹簧防滑橡胶底座设计。--(规格)：100-300kg
	只
	8

	
	10
	三相变频器                                            主要由整流（交流变直流）、滤波、逆变（直流变交流）、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率，根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压，进而达到节能、调速的目的，具有过流、过压、过载保护等功能。                                 (规格)：配套风柜
	只
	2

	
	11
	其他措施安装费用
	套
	1

	
	
	其他设备区
	
	

	
	油烟罩
	名称：油烟罩-脱排油烟罩（带新风）
规格：12600（±1000）*1500（±150）*400（±40）mm
罩体前板、左右端板SUS304不锈钢板δ=1.2mm不锈钢板；
罩体后板SUS304不锈钢板δ=1.2mm不锈钢板；
油网板外框SUS304板δ=1.0mm不锈钢板；
沥油板内档不锈钢板δ=1.0SUS304不锈钢板；
炉背封钢：不锈钢板δ=1.0SUS304不锈钢板；
配LED防暴节能灯，使用电压：220V,功率：3KW，厨房间油烟控制设备。
	台
	1

	
	炉灶
	节能环保燃气双眼大锅灶
规格：2200*1200*800/450mm
炉面：SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.2mm； 
炉体：SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.0mm； 
后背：SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.2mm       
炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm  角钢；
炉头：采用节能炉头；带电子打火及熄火保护装置； 
炉膛：采用耐高温水泥；
炉脚：不锈钢管可调子弹脚；
来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 
风机：低噪音中压铝壳强力双风机；
电压： 220V；功率： 250W*2；
侧板和后背具有不低于 60*60mm 的可拆卸检测口； 
燃气器具采用一级能效和节能环保；
配置液晶显示屏具体功能：显示火力大小，炉灶控制系统内置的传感器会自动检 测设备状态，一旦发现异常，如燃气泄漏、温度过高等，系统会立即响应，自动 熄火并触发报警提示。炉灶显示屏可实时显示炉灶状态、炉膛温度、燃气热值等 数据，并与小程序进行数据传输，可从远程终端查看炉灶数据状态，实现设备的 远程监控与管理，具备现场通电测试。
	台
	2

	
	蒸柜
	名称：蒸柜—燃气蒸箱
规格：1150（±115）*900*（±90）1800（±180）
蒸饭: 24 盘，厚度≥1.0mm；
箱体：SUS304 不锈钢板，内外厚度≥1.0mm；
底座：SUS304 不锈钢板，内外厚度≥1.0mm；
搁条：SUS304 不锈钢板，厚度≥1.2mm；
保温：整体隔热保温棉；
底座加热管：全 SUS304 不锈钢制作；
密封条：嵌入式硅胶条；
带熄火保护装置；
带数控显示屏，通电显示至少含蒸饭、海鲜、面 食、计时等功能；220V 0.1kw;
蒸箱正面及侧面有冲压拉伸图案，且都有不低于 60*60mm 的可拆卸检测口，方便检测材质厚度及 内部隔热棉。
	台
	3

	
	保温台
	电磁保温板-电磁式板式保温台
规格：1200（±120）*300（±30）*300（±30），
嵌入式铝合金+钢化玻璃
	台
	4

	
	保温台
	名称：保温台-食品保温灯
规格：180*250*290 
伸缩范围：60至180厘米，
电镀拉斯烤漆面，
额定电压220V，额定功率250W
	台
	10

	
	保温台
	保温餐盒 双层不锈钢餐盒带盖、容量1.5L
	只
	200

	
	灭蝇灯
	规格：320*160*260mm
电压(V)：220V功率(W)：6W
固定方式：壁挂式
适用面积：20㎡-50㎡
	只
	10

	
	紫外线消毒灯
	规格：500*280*55mm
电压(V)：220V
功率(W)：30W
固定方式：插入式
适用面积：20㎡-50㎡
控制方式：遥控控制
	只
	2

	
	风幕机
	规格：1200（±10）mm*192（±10）mm*170（±10）mm
电压220V、风量大于2000m³\H，噪音小于55DB
	台
	3


注：
1）投标方应对所投产品的品牌型号、尺寸规格、材料、质量、功能等作出说明，投标文件应提供技术参数偏离表，按实际情况逐条注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。
2）“项目需求”中指出的工艺、材料、标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标方在响应时可以选用其他代替标准、技术参数或型号，但这些代替须以不影响产品质量和需求功能实现为前提。

四、送样要求
本项目要求送样：
送样样品：节能环保燃气双眼大锅灶 1 台
规格：2200*1200*800/450mm
炉面：SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.2mm； 
炉体：SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.0mm； 
后背：SUS304 不锈钢板，厚度 ≥1.2mm；
炉架：采用国标 40mm*40mm*4mm  角钢；
炉头：采用节能炉头；带电子打火及熄火保护装置； 
炉膛：采用耐高温水泥；
炉脚：不锈钢管可调子弹脚；
来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀； 
风机：低噪音中压铝壳强力双风机；
电压： 220V；功率： 250W*2；
侧板和后背具有不低于 60*60mm 的可拆卸检测口； 
燃气器具采用一级能效和节能环保；
配置液晶显示屏具体功能：显示火力大小，炉灶控制系统内置的传感器会自动检 测设备状态，一旦发现异常，如燃气泄漏、温度过高等，系统会立即响应，自动 熄火并触发报警提示。炉灶显示屏可实时显示炉灶状态、炉膛温度、燃气热值等 数据，并与小程序进行数据传输，可从远程终端查看炉灶数据状态，实现设备的 远程监控与管理，具备现场通电测试。
送样时间：投标截止时间之前
送样地点：上海市徐汇区钦江路88号东楼626室

五、安装、调试、验收要求
5.1 安装要求：
▲交货后，所有货物安装摆放到位。本项目涉及的配件及耗材、人工费、安装费均包含在报价内。
5.1.1中标单位提供的设备尺寸要根据现场实际情况调整。
5.2 验收要求：
1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件上技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予验收。
2）中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3）采购人对供中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
4）对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构或相关领域专家参与初步验收及最终验收，并由其出具检测意见。
5）验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。

六、售后要求
6.1项目质保期要求：本项目产品质保期二年（质保范围应包含本次采购的所有产品）。若原厂质保期超过2年的以原厂质保期为准。质保期内供应商须免费负责修理和替换任何由于配件自身的质量问题造成的损坏。配件更换后的质保期仍为不少于2年。所有质保期自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费上门服务，并严格按照国家三包规定执行。
6.2 售后技术服务要求：提供产品保修卡，并按厂家产品规定保修期限及内容以及供应商的其它承诺条款实行保修，出现故障后  1 小时内服务响应、  4 小时内现场服务到位 24 小时内解决问题，不能解决的提供  相应功能产品进行临时替换   ；
6.3培训要求：
培训地点： 项目现场 ；培训人数及时间要求以采购人确认的为准。
6.4备品备件及材料等要求：
免费提供质保期内备品备件；中标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要（需在投标文件中明确免费提供的备品备件名称和数量）。

七、供货安装调试要求
1. 交货期：厨房设备签订合同后 20日内完成供货安装和调试
    2. 交货地点：采购人指定地点，送货上门并安装 
3. 投标文件应提供具体的安装实施方案，包括供货、安装、调试、进度安排、相关保障措施等。

八、付款方式
合同签订后15个工作日内支付50%的合同款项，安装完毕验收合格后30个工作日内支付50%的合同款项

九、采购其他要求
如本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标单价和实际工程量结算。投标人须完成优化设计，提供所有设备、材料，并运抵招标人工地现场，并完成安装、试验、调试、试运行、检验、验收，直至设备达到正常运行以及培训、保修、售后服务等全部工作，在此过程中发生的一切费用均包含在合同总价中，其中包含但不仅限于设备价款（必备的附件，如配件、备品备件、专用工具和预埋件等）、设备基础及施工费用、优化设计费用、包装费、运杂费、仓储费、保管费、所有搬运费、所有吊装就位费、货物运到工地后的卸车费、安装费及安装材料费、水电费、安装过程中用水用电等临时设施费、设备安装完毕进行的调试费、出厂验收费、成品保护费、试验、调试、检验、验收、培训、协调费、售后服务、技术服务、各种险费、税金等直至验收交付正常使用的一切费用以及质保阶段的费用（含质量保证期的备品备件等费用）等，并包括由于原材料工本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用。

十、投标文件其他要求
投标方应具有承担类项目的能力和成功经验，投标文件应提供投标方简介和2021-2024年内投标方完成的类似项目业绩证明（以合同复印件为准，合同须体现签约主体、项目名称、日期、签章等要素）。（所投产品应具有良好的销售业绩，提供2021-2024年内产品销售业绩证明（以合同复印件为准，合同须体现签约主体、产品名称、日期、签章等要素）









     

[bookmark: _Toc180345478]第七章 投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：（招标人名称）
根据贵方（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，（姓名和职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），向贵方在网上投标系统中提交投标文件1份。
据此函，投标人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定，我方的投标总价为（大写）            元人民币。
2.我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.投标有效期为自开标之日起______日。
4.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
5.如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。
6.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
8.我方已充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险，并对可能发生任何故障和风险造成的投标内容不一致、利益受损或投标失败，承担全部责任。
9.我方同意网上投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录表内容为准。我方授权代表将对开标记录进行校核及勘误，授权代表不进行校核及勘误的，由我方承担全部责任。
10.为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
（2）我方不是采购人的附属机构。
（3）我方最近三年内因违法行为被通报或者被处罚的情况：


（4）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：
电话、传真：
邮政编码：
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表签名：
投标人名称（公章）：
日期：    年  月  日


2、开标一览表格式
项目名称：
招标编号：
	[bookmark: 开标一览表]项目名称
	金额(元)

	
	




说明：
（1）“金额（元）”指投标报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
（2）投标人应按照《项目概况及招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
（3）开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。


投标人授权代表签字：
投标人（公章）：
日期：  年  月  日













3、报价分类明细表格式
项目名称：
包号：
	序号
	货物名称
	产地及来源地
	厂家、品牌及规格型号
	配置
	单价
	数量
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计
	
	
	
	
	
	



说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
（2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》以及行业定价要求报价。
（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。
（4）如果不是标准配置，应附报价说明。

投标人授权代表签字：
投标人（公章）：
日期：    年  月  日









[bookmark: _Hlk38531174]4、与评标有关的投标文件主要内容索引表
项目名称：
包号：
	[bookmark: 汇标表]项目内容
	具备的条件说明
	响应内容说明(是/否)
	详细内容所对应电子投标文件名称
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。



5、投标人基本情况简介格式
（一）基本情况：
1、单位名称：
2、地址：
3：邮编：
4、电话/传真：
5、成立日期或注册日期：
6、行业类型：
（二）基本经济指标（到上年度12月31日止）：
1、实收资本：
2、资产总额：
3、负债总额：
4、营业收入：
5、净利润：
6、上交税收：
7、在册人数
（三）其他情况：
1、专业人员分类及人数：
2、企业资质证书情况：
3、近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况：
4、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字：
投标人（公章）：
日期：    年  月  日




6、法定代表人资格证明书

姓名：         性别：    年龄：   ，系                     (供应商名称)的法定代表人。就参加采购编号为               (采购项目编号)的            (采购项目名称)采购项目的投标，签署上述采购项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和质保，签署合同并处理与之有关的一切事务。

特此证明。
	在此粘贴法定代表人身份证复印件





投标人（公章）：

                              日期：   年    月    日


7、法定代表人授权书格式
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我_________（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名，职务）以我方的名义参加______________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在贵单位收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。
被授权人无转委托权，特此委托。
	[bookmark: _Hlk38371841]在此粘贴被授权人身份证复印件



[bookmark: OLE_LINK1]投标人名称（公章）：                  法定代表人（签章）：
投标人注册地/营业地：                住所：
委托人：                             身份证号码：
电话：                               邮政编码：
传真： 
日期：


8、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：



9、中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日 期：

说明：（1）投标供应商应根据本项目采购设备清单，逐一填写该设备制造厂商的规模。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
（4）中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。 
（5）依据《管理办法》第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（6）工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供各投标企业自查。
（7）本项目所属行业为： “工业”，供应商应提供本项目范围内的全部货物制造厂商的规模类型。


[bookmark: OLE_LINK38]注：各行业划型标准：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


10、投标承诺函

致：
本公司（公司名称）参加(招标编号：)的投标活动，现承诺：我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）由依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
同时，我公司/单位参加本次采购项目前未参与本采购项目的前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。
如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人（盖章）：


11、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函
 
我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：
1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
特此声明。
 
我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
                                                                                                                                                    供应商名称（公章）：
               日期：


12、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



我公司在参加本次投标活动中，作为如下承诺：
一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
三、提供的相关文件均真实、有效。
若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。
投标人（公章）：
法定代表人（签章）：
日期：    年  月  日



后附：
A、 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的投标人信用记录
B、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）查询的投标人信用记录。


13、不存在与参与本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺
我公司参加贵校组织的       （项目名称及编号）招标活动，郑重承诺：在参加本次招标活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此承诺。





投标人：（单位盖章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
日期：       年    月   日

后附：在“国家企业信用信息公示系统”查询的股东情况及主要管理人员信息截图（加盖公章）。


二、技术响应文件有关表格格式
1、投标货物技术偏离表
项目名称：
包号：
货物名称和规格型号：
	序号
	招标文件技术规格要求
	投标货物实际技术规格
	是否有偏差
	偏差说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
投标人必须按技术需求表的序号填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。
投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度（以百分比表示）。
对于标有“★”和“▲”的重要技术参数要求，要求提供证明材料的，应予以提供并标明证明材料所在的页码。


投标人授权代表签字：
投标人（公章）：
日期：    年  月  日


2、售后服务方案
项目名称：
包号：
货物名称和规格型号：
	序号
	项目
	说明

	1
	产品质量保证期
	

	2
	报修响应时间
	

	3
	零配件供应年限
	

	4
	质保期后售后服务收费报价（此报价须按照每一年报出，共三年。）
	

	5
	质保期内外，设备送修期间，是否提供同型设备供使用
	

	6
	主要配件及消耗品三年不变优惠报价清单（包括配件更换后免费保修的时限）
	

	7
	售后服务及使用人员培训内容（详细说明）
	

	8
	其他
	



投标人授权代表签字：
投标人（公章）：
日期：    年  月  日












3、投标产品配件/备品备件明细表
项目名称：
招标编号：
	序号
	配件/备品备件名称
	型号规格/技术参数
	单价
	品牌
	产地
	制造厂名称
	寿命期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



投标人授权代表签字：
投标人（公章）：
日期：    年  月  日



[bookmark: _Toc180345480][bookmark: _Ref329935320][bookmark: _Ref202346040]第九章 ★上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还操作须知V2.3
[bookmark: _Ref329937703]1、接收投标保证金的银行账户信息
(1)帐户名（人民币）：上海教育建设管理咨询有限公司
(2)开户银行：工行中山广场支行
(3)银行行号：102290017039
(4)帐号（人民币）：1001170319006748261
2、投标保证金咨询
(1)地点：中国上海钦江路88号东楼626室前台处
(2)时间：中国境内每个法定工作日的正常工作时间（北京时间9:30时～11:30时和13:30时～16:30时）
(3)联系人：张老师，联系电话：021-63820186-8011
3、投标保证金编号及金额
[bookmark: _Hlk78990275](1)本项目保证金编号: 2024-0586-ip
(2)本项目投标保证金：3万元
