
招标文件
项目编号：2205043085
第五章  采购需求
服务需求一览表
	序号
	服务名称
	服务要求

	1
	2025-2027年老港一二三期封场维护封场绿化及生态塘养护
	详见技术要求


技术要求
1、 项目名称

《城市维护养护项目老港一二三期封场维护——封场绿化及生态塘养护》

2、 项目预算金额

1167万元
3、 项目概况

老港垃圾填埋场一二三期封场修复工程的实施，旨在逐渐消除老港一二三期填埋场对周边环境的不利影响。工程主要包含封场、污染治理和生态修复等内容，具体包括垃圾堆体整形、封场覆盖、填埋气收集与导排、地表水收集与导排、渗滤液收集与导排、生态恢复、生态示范等，主体工程已于2015年6月完工。

封场修复工程竣工后，需要继续进行封场后场区的运营维护管理，以进一步保障工程长期效益的发挥，通过长期的运营逐步实现项目各项环境效益指标的达标。项目维护内容包括：污水处理、绿化及生态塘养护、设施设备维护等。

4、 项目服务范围、内容

本项目维护主要内容包括：污水处理、绿化及生态塘养护、雨水明沟及道路等设施设备维护等。

1.1污水处理：负责封场区域范围内污水收集、泵站维护，按200m3/d的渗沥液处理量，经处理后的污水需达到《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》表2标准。

1.2绿化及生态塘养护：绿地养护面积约208万平方米，具体区域在老港公司七九塘与九四塘之间，南至老港公司清新河，北至拱极东路。主要为灌木和草地，生态塘水生植物养护面积约30750平方米，内容为乔灌木和草坪施肥排水、病虫害防治以及台风来之前的预防措施，如立支柱、绑扎扶正、打地桩等，养护参照《绿化养护技术等级 DG-TJ08-702-2011》规定的相应标准。

1.3设施、设备维护：

1.3.1雨水明沟维护：明沟内污泥、杂草清除，破损维修等。

1.3.2道路维护：维护面积为23800平方米，道路保洁标准参照三级公路路面机械清扫要求、车行道路基及破损路面及时整修。

5、 项目服务要求（或标准）

2.1污水处理

负责封场区域范围内污水收集及处理，按200m3/d的渗沥液处理量，经处理后的污水需达到【生活垃圾填埋场污染控制标准GB16889-2008】表2标准，渗沥液处理工艺为“厌氧+外置式MBR+膜深度处理（纳滤+反渗透）”组合工艺，同时加强水质监测工作，包括自行监测和委托第三方专业环境监测机构进行监测，污水处理出水全部纳管至市政管网处理。

2.2封场设施、设备维护

	序号
	维护内容
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（万元）

	1
	明沟
	米
	31090
	
	

	2
	闸门
	座
	15
	
	

	3
	污水泵
	台
	35
	
	

	4
	污水管道
	米
	32797
	
	

	5
	道路
	M2
	23800
	
	


2.3. 封场绿化及生态塘养护

	老港封场项目苗木清单一(包括生态塘)

	序号
	名    称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	香樟 
	ø10-12
	株
	1049
	　

	2
	香樟 
	ø7.1-8
	株
	2835
	　

	3
	无患子 
	ø9-10
	株
	293
	　

	4
	槐树 
	ø7-8
	株
	93
	　

	5
	重阳木 
	ø9-10
	株
	239
	　

	6
	乌桕 
	ø7-8
	株
	168
	　

	7
	银杏 
	ø10-12
	株
	184
	　

	8
	银杏 
	ø6-7
	株
	7168
	　

	9
	构树 
	ø7-8
	株
	63
	　

	10
	七叶树 
	ø7-8
	株
	177
	　

	11
	中山杉 
	ø7-8
	株
	45
	　

	12
	刺槐 
	ø7-8
	株
	105
	　

	13
	紫穗槐 
	ø7-8
	株
	76
	　

	14
	合欢 
	ø7-8
	株
	100
	　

	15
	朴树 
	ø7.1-8
	株
	102
	　

	16
	垂柳 
	ø7.1-8
	株
	98
	　

	17
	雪松 
	ø6-7;H≥331;P≥151
	株
	192
	　

	18
	水杉 
	ø7-8
	株
	415
	　

	19
	女贞 
	ø8-9
	株
	643
	　

	20
	女贞 
	ø7-8
	株
	13292
	　

	21
	女贞 
	ø6-7
	株
	1958
	　

	22
	池杉 
	ø7-8
	株
	225
	　

	23
	梧桐 
	ø8-9
	株
	127
	　

	24
	臭椿 
	ø6-7
	株
	2364
	　

	26
	红叶李 
	ø4-5
	株
	1197
	　

	27
	龙柏 
	ø5-6 
	株
	48
	　

	28
	落羽杉 
	ø5-6 
	株
	341
	　

	29
	紫叶李 
	ø4-5
	株
	180
	　

	30
	碧桃 
	d6-7
	株
	92
	　

	31
	樱桃 
	d6-7
	株
	84
	　

	32
	腊梅 
	H281-300
	株
	25
	　

	33
	球花石楠
	d5-6
	株
	51
	　

	34
	枇杷 
	d7-8
	株
	75
	　

	35
	杨梅 
	H≥250
	株
	48
	　

	36
	紫花海棠 
	d5-6
	株
	64
	　

	37
	柿子 
	d4-5
	株
	25
	　

	38
	紫荆 
	H231-250
	株
	55
	　

	39
	红叶李 
	d6-7
	株
	23
	　

	40
	无花果 
	d6-7
	株
	37
	　

	41
	柽柳 
	d6-7
	株
	107
	　

	42
	红叶石楠树 
	d5-6
	株
	150
	　

	43
	红枫 
	d5-6
	株
	265
	　

	44
	红枫 
	d4-5
	株
	48
	　

	45
	垂丝海棠 
	d4-5
	株
	225
	　

	46
	紫薇 
	d4-5
	株
	230
	　

	47
	海滨木槿 
	H120-150
	株
	231
	　

	48
	红叶石楠球 
	H100-120
	株
	609
	　

	49
	瓜子黄杨球 
	H100-120
	株
	182
	　

	50
	夹竹桃 
	H120-150 
	株
	36206
	1株/m2

	51
	慈孝竹
	H≥200
	株/丛
	725
	　

	52
	石榴
	H150-170;p120-130
	株
	1460
	　

	53
	金边黄杨 
	H30-40;P20-30
	m2
	2592.5
	25株/m2

	54
	红叶石楠 
	H30-40;P20-30 
	m2
	3391.1
	25株/m2

	55
	夹竹桃 
	H80-100
	m2
	14709.2
	4株/m2

	56
	珊瑚树 
	H120-150 
	m2
	780
	6株/m2

	57
	海桐 
	H50-60;P40-50
	m2
	224
	9株/m2

	58
	春鹃 
	H30-40;P≥30
	m2
	169.4
	25株/m2

	59
	大叶黄杨 
	H30-40;P20-30
	m2
	510
	　

	60
	葱兰 
	　
	m2
	14778.5
	36丛/m2

	61
	果岭草 
	　
	m2
	89184.6
	满铺 

	62
	香蒲 
	　
	m2
	1175
	9丛/平米

	63
	黄菖蒲 
	　
	m2
	664
	9丛/平米

	64
	水竹芋 
	　
	m2
	523
	4丛/平米

	65
	花叶芦竹 
	　
	m2
	939
	4丛/平米

	66
	旱伞草
	　
	m2
	168
	9丛/平米

	67
	芦苇 
	　
	m2
	9000
	4丛/平米

	68
	水生鸢尾 
	　
	m2
	554
	9丛/平米

	69
	水葱 
	　
	m2
	464
	9丛/平米

	70
	千屈菜 
	　
	m2
	603
	9丛/平米

	71
	水生美人蕉 
	　
	m2
	260
	4丛/平米

	72
	荷花 
	　
	m2
	2000
	1丛/平米

	73
	睡莲 
	　
	m2
	2000
	1丛/平米

	74
	沉水植物
	　
	m2
	12400
	　

	75
	岸坡植被
	　
	m2
	16586
	　

	76
	自行考虑（撒播草花）
	　
	m2
	53914
	　

	77
	撒播草籽
	　
	m2
	789791
	　

	78
	园路铺装
	　
	m2
	6977.79
	　

	79
	维护便道
	　
	m2
	1278.15
	　


	工程名称：老港垃圾填埋场封场修复后维护项目二

	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	胸径
	地径
	高度
	蓬径
	
	
	

	一、草皮部分
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	果岭草
	　
	　
	　
	　
	㎡
	48251.70 
	　

	二、苗木部分
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	香樟
	9-10
	　
	　
	　
	株
	33.00 
	　

	2
	香樟
	10-12
	　
	　
	　
	株
	221.00 
	　

	3
	广玉兰
	6-9
	　
	　
	　
	株
	784.00 
	　

	4
	东方杉
	6-8
	　
	　
	　
	株
	1595.00 
	　

	5
	女贞
	6-10
	　
	　
	　
	株
	4660.00 
	　

	6
	银杏
	6-9
	　
	　
	　
	株
	724.00 
	　

	7
	臭椿
	6-10
	　
	　
	　
	株
	387.00 
	　

	8
	合欢
	8-9
	　
	　
	　
	株
	114.00 
	　

	9
	乌桕
	6-7
	　
	　
	　
	株
	570.00 
	　

	10
	红白玉兰
	6-7
	　
	　
	　
	株
	315.00 
	　

	11
	重阳木
	6-7
	　
	　
	　
	株
	100.00 
	　

	12
	国槐
	6-7
	　
	　
	　
	株
	109.00 
	　

	13
	桂花
	　
	　
	　
	　
	株
	20.00 
	　

	14
	紫叶李
	　
	4-7
	　
	　
	株
	379.00 
	　

	15
	垂丝海棠
	　
	4-5
	　
	　
	株
	132.00 
	　

	16
	紫薇
	　
	4-8
	　
	　
	株
	332.00 
	　

	17
	青枫
	　
	5-6
	　
	　
	株
	493.00 
	　

	18
	樱花
	　
	6-8
	　
	　
	株
	634.00 
	　

	19
	蚊母
	　
	　
	211-240
	121以上
	株
	66.00 
	　

	20
	棕榈
	　
	　
	201-250
	　
	株
	109.00 
	　

	21
	海滨木槿
	　
	　
	121-150
	　
	株
	2625.00 
	　

	22
	木槿
	　
	　
	121-150
	61
	株
	2158.00 
	　

	23
	花石榴
	　
	　
	181-210
	81-90
	株
	150.00 
	　

	24
	花石榴
	　
	　
	210-240
	91-100
	株
	14.00 
	　

	25
	夹竹桃
	　
	　
	81-100
	　
	株
	11674.00 
	4株/㎡

	26
	夹竹桃
	　
	　
	151-180
	　
	株
	1006.00 
	　

	27
	蜀桧柏
	　
	　
	151-180
	　
	株
	51.00 
	　

	28
	水蜡球
	　
	　
	　
	100-120
	株
	114.00 
	　

	29
	瓜子黄杨球
	　
	　
	　
	80-100
	株
	284.00 
	　

	30
	瓜子黄杨球
	　
	　
	　
	100-120
	株
	904.00 
	　

	31
	冬青球
	　
	　
	　
	100-120
	株
	50.00 
	　

	32
	海桐球
	　
	　
	　
	120-150
	株
	25.00 
	　

	33
	石楠球
	　
	　
	　
	100-120
	株
	828.00 
	　

	34
	红叶石楠球
	　
	　
	181-210
	　
	株
	405.00 
	　

	35
	红叶石楠球
	　
	　
	121-150
	120-150
	株
	35.00 
	　

	36
	小叶女贞球
	　
	　
	　
	120-150
	株
	30.00 
	　

	37
	矮生紫薇
	　
	　
	31-40
	31-40
	㎡
	195.00 
	25株/㎡

	38
	红帽子月季
	　
	　
	31-40
	　
	㎡
	243.00 
	25株/㎡

	39
	洒金桃叶珊瑚
	　
	　
	31-40
	31-40
	㎡
	796.00 
	36株/㎡

	40
	金叶女贞
	　
	　
	31-40
	31-40
	㎡
	221.00 
	25株/㎡

	41
	海桐
	　
	　
	31-40
	31-40
	㎡
	236.00 
	25株/㎡

	42
	铺地柏
	　
	　
	31-40
	31-40
	㎡
	221.00 
	25株/㎡

	43
	金边黄杨
	　
	　
	31-40
	31-40
	㎡
	1494.30 
	25株/㎡

	44
	红叶石楠
	　
	　
	31-40
	31-40
	㎡
	1923.50 
	25株/㎡

	45
	伞房决明
	　
	　
	31-40
	31-40
	㎡
	309.00 
	25株/㎡

	46
	夏鹃
	　
	　
	31-40
	31-40
	㎡
	75.00 
	25株/㎡

	47
	大叶黄杨
	　
	　
	31-40
	31-40
	㎡
	180.00 
	36株/㎡

	48
	葱兰
	　
	　
	　
	　
	㎡
	3589.20 
	36株/㎡

	49
	麦冬
	　
	　
	　
	　
	㎡
	4253.00 
	36株/㎡

	50
	千屈菜
	　
	　
	　
	　
	㎡
	933.00 
	25株/㎡

	51
	美人蕉
	　
	　
	　
	　
	㎡
	1360.00 
	9株/㎡

	52
	白三叶
	　
	　
	　
	　
	㎡
	875.00 
	　


养护管理的技术标准、规范和作业要求：

一）养护管理的技术标准

质量标准：需达到《绿化养护技术等级 DG-TJ08-702-2011》规定的（一级、二级、三级）标准。

二）养护管理的技术规范

本项目养护管理需符合国家及上海市的最新规范，符合以下并不仅限于以下相关规范和标准：

1.《园林栽植土质量标准》DBJ－08－231－98

2.《园林工程质量检验评定标准》

3.《绿化养护技术规程》DG-TJ08-19-2011

4.《绿化植物栽植技术规程》DG-TJ08-18-2011

5.《绿化养护技术等级》DG-TJ08-702-2011

6.《园林植物保护技术规程》

三）绿化养护的具体内容

1．乔灌木的养护：

中耕施肥；

灌溉排水；

整地除草；

清理枯枝病枝、各类野生藤蔓。

2．草坪的养护：

草坪中杂草及时挑除；

草坪生长季节，应适时进行剪轧，加土滚压，高度控制在4-6cm；

草坪边上树坛、花坛边缘应进行切边；

草坪发芽前进行一次追肥，生长期视具体情况施化肥。

3．病虫害防治：

应做好病虫害预测、预报工作，制定防治计划；

发生病虫害应及时治理。

4．防台防汛：

台风来之前，应以“预防为主、综合防治”分别采取立支柱、绑扎、加固、扶正、疏枝、打地桩六项综合措施；

台风后及时抢救倒伏树木，采取相应措施。

四） 绿地养护技术标准

1．总体标准

绿化养护的整体质量，包括植物养护、树木、草坪、地被的成活率，土壤肥力及病虫害防治。在养护中要根据设计意图按树木的生态特性，对喜阳、耐阴、耐旱、喜湿的要求分别养护，做到季相分明，群落完整。对绿地内的树木进行及时调整，始终保持层次丰富和顶极群落天际线错落有致，以及黄土不见天。

在养护中更应注意体现植物造景，通过对各类植物的人工干预，营造自然美、艺术美的整体效果。

要充分利用有机肥和酸性介质来增强土壤肥力，改善土壤肥力理化性状，达到园林绿地养护标准。提倡综合防治病虫害，使之控制在不影响观赏效果的危害程度之内。

2．植物养护标准

根据设计意图，按植物生态特性：喜阴、耐旱、喜湿等分别养护，做到季相分明，群落完整。

根据植物生长不同阶段及时调整，保持丰富的层次，保持顶级群落天际错落有效。底层黄土不裸露。

养护管理要十分重视和体现植物造景，通过对各类植物的人工干预，营造自然美，艺术美和社会美德整体效果。

3．树木养护成活率标准：

落叶树、常绿树养护标准成活率100%以上；地被植物养护标准成活率100%以上。

4．土肥标准：

充分利用有机肥，增强土壤肥力，改善土壤物理性状，达到理化标准。

5．病虫害防治标准：

提倡综合防治，病虫害控制在以下不影响观赏效果的危害程度之内。

6．草坪的具体养护标准：

整体效果：草种纯，生长茂盛有一定厚度，草根不裸露。生长季节不枯黄，草高不超过6CM，草坪边缘线清晰（与路面、树木交界处）

杂草控制：无杂草。

空秃控制：无空秃。

7．行道书养护管理标准：

植株青枝绿叶，长势茂盛（含地被植物），树冠丰富完整。

植株无徒长枝，病虫枝，过密枝，并生枝，交叉枝，下垂枝，枯枝，伤损枝。

枝穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。

无缺枝、死树、植株不倾斜。

无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。

基本无病虫害危害迹象，其中蛀干性害虫危害率不超过3%。

8．修剪：

植物长到一定程度，容易生长过密，容易形成病虫害，基于上述原因，需要对植物进行整修、修剪。

修剪的原则：根据树木在绿化中的不同用途，根据树龄。成年树，修剪重；幼年树，修剪轻。根据生物学的特性，要顺其自然，根据具体的工程环境进行修剪。

修剪的时间可以有两种，一种是落叶后萌芽剪，即休眠期剪。另一种是萌芽后落叶前，即生长期修剪，落叶树大多在冬季和早春进行修剪，长绿树宜在晚春进行修剪。生长期修剪是指树木萌芽后至新梢停止生长前这段时间进行的修剪，在这个时期对树木进行除芽，摘心，捻梢，摘叶，摘蕾等工作。

修剪方法：A截：截去一年生枝条的部分。B疏：一年生枝条从基部去掉疏腐虫枝，伤残枝，细弱枝，开生枝，三叉枝。

同时修剪时应对所有种类植物全面进行，根据树木具体的应用性情况进行合理的修剪。如对主要树种的修剪，除对落叶进行美观性动机重修剪好，对常绿树进行适当疏枝疏叶即可，这样可减少对道路景观的影响。

9．松土、除草：

中耕除草有效控制杂草，乔木和灌木下的大型野草铲除，特别是对树木危害严重的各类藤蔓。

树木根部附近的土壤要保持疏松，对易板结的土壤，在蒸腾旺季需每月松土一次。

10．施肥：

根据不同树种和树木生产情况适时施肥，一磷钾为主的复合肥为主。

11．控制病虫害：

有植保网络，有专职植保员，专职负责监督巡视，发现虫情及时采取措施。

维护生态平衡，贯彻“预防为主、综合治理”方针，发现虫情及时报告，及时反馈治理情况；

对常见的“蚧虫、蚜虫、粉虱、蓟马、天牛、红蜘蛛”和“线虫病、病毒病、霉污病、白粉病”等进行病虫害治理。

12．草坪养护：

绿地草坪内无杂草、垃圾。

草坪生长期间，草坪高度控制在8厘米以下。

草坪与路边、草坪与树木间隔清楚，界限明显，草边应形成斜面，有利于排水。

草坪无明显空秃。

13．防台防汛的技术措施：

高大乔木在台风来临前，以“预防为主，综合防治”，对树木存在根浅，迎风，树冠大，枝叶过密及立场条件差等实际情况分别采取立支柱，绑扎，加土，扶正，疏枝打地桩等六项综合措施。在整个台风季节，做到随时检查，补课。

暴风雨、台风过后，对绿化带全面的检查，扶正歪斜的植株并培土，重新进行支撑，并积极排水，对于倒伏而影响交通的树木顺势拉倒，进行树冠的修剪，并及时扶正。

14．抗旱技术措施

每年的七月份~九月份，气温较高，且经常性持续时间长，因此要加强苗木的抗旱工作。根据不同植物生长的习性不同，进行不同程度的浇灌，对水温和空气湿度较高的树种，须在清晨或傍晚进行浇灌，浇水量根据土壤情况。

五） 项目团队人员要求

该项目绿化工程分为中央大道北区、中央大道南区及生态塘区域养护，尤其是生态塘目前已成为对外宣传的一个精神文明窗口，所以在养护标准和要求更加严格，养护等级也相对较高，所以在人员配置上要求至少有一位高级工程师及两位工程师，且必须是市容环卫或园林绿化等相关专业。
6、 项目服务期限

（1）2025年1月1日至2027年12月31日。本项目为一招三年项目（2025年至2027年），一次招标三年沿用，合同分三个年度分别签订。本次项目的采购预算和最高限价仅为第一年的预算和限价。

（2）本项目2025年度财政预算为人民币11670000.00元。投标人报价不得高于预算，否则该投标文件将被作为无效标处理。
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