1 项目建设的背景及意义
随着现代教育技术的快速发展，校园多媒体系统作为教学辅助设备的重要组成部分，对提升教学质量、优化教育环境起着关键作用。本项目旨在为静安区部分学校采购高效、稳定的校园多媒体系统，以满足日常教学、会议、报告等多种使用场景的需求。系统应具备良好的音质效果、稳定性和可扩展性，能够适应未来校园发展的需求。
通过本次项目的采购和集成工作，从而为校园信息化建设提供以下建设目标：
1. 提高信息传播效率
校园多媒体系统能够迅速、有效地将各类信息传达给师生，无论是学校的通知、公告还是学术讲座、文化活动等信息，都可以通过多媒体系统迅速传播，大大提高了信息传播的效率。
2. 增强教学质量
通过校园多媒体系统，教师可以更清晰地授课，确保每位学生都能听清并理解教学内容。此外，多媒体系统还可以用于远程教学和在线授课，打破了时间和空间的限制，丰富了教学手段，进一步提高了教学质量。
3. 丰富校园文化生活
校园多媒体系统为举办各类校园文化活动提供了有力支持。通过多媒体系统，音乐、演讲、戏剧等表演可以更加生动、震撼地呈现给师生，丰富了校园文化生活，提升了学校的文化氛围。
4. 助力紧急通知与安全管理
在紧急情况下，如火灾、地震等突发事件，校园多媒体系统可以迅速发布紧急通知，引导师生有序撤离，保障师生的人身安全。此外，通过多媒体系统还可以实现校园的监控和管理，提高学校的安全管理水平。
5. 促进教育信息化整体发展
校园多媒体系统是校园信息化建设的重要组成部分，其发展与校园信息化的整体水平密切相关。随着校园多媒体系统的不断升级和完善，校园信息化建设的整体水平也将得到不断提升，推动学校向更高层次、更广领域发展。
2 项目建设的依据
《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015
《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2016
《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016
《厅堂多媒体系统设计规范》 GB 50371—2006
《多媒体教学环境设计要求》GB/T 36447-2018
《智慧校园总体框架》 GB/T 36342-2018
3 项目采购的内容及整体要求
3.1 项目采购内容
本次项目采购涵盖8个单位的校园多媒体系统设备。具体采购清单如下:
	序号
	名称
	数量
	单位

	1、学校1
	　
	　
	　

	游泳馆多媒体设备
	　
	　
	　

	1
	主音箱
	2
	只

	2
	辅助音箱
	4
	只

	3
	16路调音台
	1
	台

	4
	数字音频处理器
	1
	套

	5
	专业音频功放
	3
	台

	6
	头戴无线话筒
	2
	套

	7
	手持式无线话筒
	2
	套

	8
	电源时序器
	1
	台

	9
	设备机柜
	1
	套

	2、学校2
	　
	　
	　

	多功能厅多媒体设备
	　
	　
	　

	1
	主音箱
	8
	只

	2
	16路调音台
	1
	台

	3
	数字音频处理器
	1
	套

	4
	专业音频功放
	4
	台

	5
	头戴无线话筒
	2
	套

	6
	手持式无线话筒
	2
	套

	7
	电源时序器
	1
	台

	8
	设备机柜
	1
	套

	展厅多媒体设备
	　
	　
	　

	1
	12路调音台
	1
	台

	2
	吸顶式全频音箱
	6
	只

	3
	专业音频功放
	3
	台

	4
	数字音频处理器
	1
	台

	5
	手持式无线话筒
	1
	套

	6
	头戴无线话筒
	1
	套

	7
	电源控制器
	1
	台

	8
	设备机柜
	1
	台

	3、学校3
	　
	　
	　

	活动室多媒体设备（2间）
	　
	　
	　

	1
	12路调音台
	2
	台

	2
	吸顶式全频音箱
	8
	只

	3
	专业音频功放
	4
	台

	4
	数字音频处理器
	2
	台

	5
	手持式无线话筒
	2
	套

	6
	头戴无线话筒
	2
	套

	7
	电源控制器
	2
	台

	8
	设备机柜
	2
	台

	4、学校4
	　
	　
	　

	会议室多媒体设备
	　
	　
	　

	1
	16路调音台
	1
	台

	2
	视频会议摄像头
	1
	台

	3
	三基色平板会议灯
	4
	套

	4
	控制线缆
	4
	套

	5
	控制开关
	1
	套

	5、学校5
	　
	　
	　

	舞蹈房多媒体设备
	　
	　
	　

	1
	8路调音台
	1
	台

	2
	扩声音箱 （ 6.5寸）
	4
	只

	3
	四通道专业功放
	1
	台

	4
	信号反馈抑制器 （两路）
	1
	台

	5
	基础版无线话筒（手持）
	1
	套

	6
	基础版电源控制器
	1
	台

	7
	设备机柜1.2米
	1
	台

	会议室多媒体设备
	　
	　
	　

	1
	8路调音台
	1
	台

	2
	扩声音箱 （ 6.5寸）
	4
	只

	3
	四通道专业功放
	1
	台

	4
	信号反馈抑制器 （两路）
	1
	台

	5
	基础版无线话筒（手持）
	1
	套

	6
	基础版电源控制器
	1
	台

	7
	设备机柜1.2米
	1
	台

	多功能厅多媒体设备
	　
	　
	　

	1
	主音箱 8寸
	2
	只

	2
	辅助音箱 6.5寸
	4
	只

	3
	12路调音台 
	1
	台

	4
	音频处理器
	1
	套

	5
	主音箱双通道功放
	1
	台

	6
	四通道专业功放
	1
	台

	7
	手持式无线话筒（双手持）
	1
	套

	8
	台式无线话筒
	2
	支

	9
	电源时序器
	1
	台

	10
	设备机柜2米
	1
	套

	6、学校6
	　
	　
	　

	会议室多媒体设备
	　
	　
	　

	1
	12路调音台
	1
	台

	2
	全频音箱
	4
	只

	3
	专业音频功放
	2
	台

	4
	数字音频处理器
	1
	台

	5
	手持式无线话筒
	1
	套

	6
	电源控制器
	1
	台

	7
	无线会议代表机（鹅颈）
	7
	台

	8
	无线会议主席机
	1
	台

	9
	无线会议主机
	1
	台

	10
	无线会议充电箱
	1
	台

	7、学校7
	　
	　
	　

	1
	8路调音台
	1
	台

	2
	音箱
	4
	只

	3
	专业音频功放
	2
	台

	4
	数字音频处理器
	1
	台

	5
	手持式无线话筒
	1
	套

	7、学校8
	　
	　
	　

	一、舞台灯光系统
	　
	　
	　

	1.1灯具部分
	　
	　
	　

	一顶光
	　
	　
	　

	1
	固定染色灯
	8
	台

	2
	影视灯
	6
	台

	2
	摇头灯
	4
	台

	二顶光
	　
	　
	　

	1
	固定染色灯
	8
	台

	2
	影视灯
	6
	台

	3
	摇头灯
	4
	台

	三顶光
	　
	　
	　

	1
	固定染色灯
	8
	台

	2
	影视灯
	6
	台

	3
	摇头灯
	4
	台

	左耳光
	　
	　
	　

	1
	影视灯
	6
	台

	右耳光
	　
	　
	　

	1
	影视灯
	6
	台

	面光
	　
	　
	　

	1
	影视灯
	15
	台

	地流光
	　
	　
	　

	1
	摇头灯
	6
	台

	追光灯
	　
	　
	　

	1
	追光灯
	2
	台

	1.2 外围设备及控制系统
	　
	　
	　

	1
	控台
	1
	台

	2
	直通箱
	1
	台

	3
	信号放大器
	2
	台

	4
	灯光处理器
	1
	台

	二、专业扩声系统
	　
	　
	　

	2.1信号放大及扬声器系统
	　
	　
	　

	1
	线阵音箱
	8
	只

	2
	支架
	2
	套

	3
	支架
	2
	套

	4
	专业功放
	2
	台

	5
	专业音箱
	2
	只

	6
	专业音箱
	2
	只

	7
	专业音箱
	4
	只

	8
	专业音箱
	4
	只

	9
	支架
	4
	只

	10
	专业音箱
	4
	只

	11
	专业功放
	1
	台

	12
	专业功放
	3
	台

	13
	专业功放
	2
	台

	14
	专业功放
	2
	台

	2.2音源及传声部分
	　
	　
	　

	1
	无线手持话筒
	4
	套

	2
	无线头戴话筒
	3
	套

	3
	无线领夹话筒
	2
	套

	4
	天线分配器
	4
	台

	5
	话筒天线
	2
	套

	6
	分线盒
	1
	套

	7
	合唱话筒
	6
	支

	8
	支架
	6
	个

	9
	演讲话筒
	1
	台

	10
	声卡
	1
	个

	11
	台式电脑
	1
	台

	12
	音频隔离器
	2
	个

	13
	DI盒
	1
	个

	2.3信号处理及周边
	　
	　
	　

	1
	数字调音台
	1
	台

	2
	音频编码器
	1
	台

	3
	音频解码器
	1
	台

	4
	音频矩阵系统
	1
	套

	5
	音频处理器
	3
	台

	6
	音频处理器
	1
	台

	7
	电源管理器
	3
	台

	8
	电源管理器
	2
	台

	9
	有源音箱
	1
	套

	10
	交换机
	1
	台

	三、无线数字会议发言系统
	　
	　
	　

	1
	全数字会议系统主机
	1
	台

	2
	全数字会议安卓客户
端软件
	1
	套

	3
	会议话筒处理器
	1
	台

	4
	会议话筒
	1
	台

	5
	会议话筒
	7
	台

	6
	发射器
	1
	台

	7
	充电箱
	1
	台

	8
	交换机
	1
	台

	四、声光影系统
	　
	　
	　

	1
	声光影主机
	1
	台

	2
	平板电脑
	1
	台

	3
	路由器
	1
	台

	4
	触摸屏
	1
	台

	5
	串口分配器
	1
	台

	6
	控制器
	1
	台

	五、矩阵系统
	　
	　
	　

	1
	无缝高清矩阵切换器
	1
	台

	2
	HDMI无缝高清输入卡
	2
	块

	3
	HDMI无缝高清输出卡
	2
	块

	4
	影像处理器
	1
	台

	六、辅助材料
	　
	　
	　

	1
	机柜
	2
	套

	2
	多媒体地插（舞台口）
	4
	套

	3
	音频地插
	2
	套

	4
	电源接口模块
	4
	套

	5
	操作台
	1
	套

	6
	定制灯光灯架
	1
	套

	7
	线阵音箱吊架
	1
	套


 
    投标商需提供所投标主要设备制造商对本项目的授权函及三年售后服务承诺函。
[bookmark: _GoBack]    主要设备包括但并不限于：音箱、调音台、功放、音频处理器、灯光处理器、无线会议主机、全数字会议系统主机、无缝高清矩阵切换器、声光影主机等。
3.2 设备技术参数要求
3.2.1 学校1采购设备技术参数
	学校1
	　
	　

	序号
	名称
	技术参数要求

	游泳馆多媒体设备
	　
	　

	1
	主音箱
	1. 扬声器类型：  2分频 10寸全频音箱 
2. 频响： 35-20KHz 
3. 驱动单元：10寸 
4. 低音单元：≥65芯160磁
5. 高音单元：不少于44芯              
6. 灵敏度： ≥101 dB 
7. 最大声压级：  ≥120dB
8. 额定阻抗(Ω)：8Ω  
9. 最大输入功率： ≥500W 
10. 覆盖角度：≥85°* 85°

	2
	辅助音箱
	1. 扬声器类型：2分频8寸音箱
2. 高音单元： ≥50芯 120磁
3. 低音单元： ≥35芯 
4. 灵敏度：  ≥101 dB 
5. 最大声压级： ≥120dB
6. 额定阻抗(Ω)： 8Ω  
7. 最大输入功率： ≥400W 
8. 覆盖角度：  ≥85°* 85°

	3
	16路调音台
	功能参数：
1. 带MP3播放器；
2. 带参量均衡Baypass启动按键；
3. 内置I/O双轨声卡；
4. 带有HI/Z阻抗切换功能；
5. 带有压限器功能；
6. 具备四路编组功能；
7. 附带≥100种模式数字效果器；
8. 单声道具备高功效的3段EQ；
9. 具备≥4个电平控制的立体AUX回送，并可将讯号送至AUX1-2，AUX3-4用于内置效果器；
10. 具备分离开关的录音机输入/输出，将信号配送到控制室和输出；
11. 附高通滤波器（低切），截止点75Hz-18dB/Oct；
12. 电平指示：≥12位LED灯；
13. 带 DSP效果器
14. D/A转换器：≥24bit；
15. 预设模式：≥99
硬件参数：
16. 硬件型式：≥16路4编组调音台设备，≥10路平衡镀金XLR＋8个6.3mm平衡MIC输入；≥4个平衡式莲花口立体声输入通道；
17. 单声/麦克风输入通道上具备增益；
18. 幻象电源：48V；
19. 频响范围：10Hz——55KHz；
20. 供电：100-240 VAC, 50 Hz；

	4
	数字音频处理器
	功能参数：
1.单机或PC控制软件均可存储≥12种用户程序；
2.可通过面板按键来设置密码锁定面板控制功能；
3.每路输入均有31段GEQ+10段PEQ，输出10段PEQ；
4.采用2×24 LCD背光显示功能设置，8段LED 显示输入/输出的精确数字电平表，静音及编辑状态；
5.高/低通滤波器的参数可以独立控制及静音设置；
6.输出通道可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数；
7.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
8.内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统；
9.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。
10.配置RS485协议接口，提供1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。
硬件参数：
1.输入：≥3路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 
2.输出：≥6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。
3.采样率：≥96K
4.频率响应：20Hz-40kHz (-0.35dB)
5.总谐波失真：≤0.003%
6.数/模动态范围(A-计权)：118dB
7.模/数动态范围(A-计权)：118dB
8.输入阻抗(平衡式)：20KΩ
9.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω
10.本底噪声：≤-95dBu（A计权）
11.共模抑制比：60dB
12.串扰：≤ -95dB
13.信噪比：≥ 113dB

	5
	专业音频功放
	级联接口：配置凤凰级联接口；
多种输出接口：包括纽崔克接口、旋钮式接线柱；
保护按钮：配置短路保护按键；
功率:2X800W@8Ω;2X1600W@4Ω;
     桥接:1X1600W@8Ω;
输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱
阻尼系数（1KHz）：>500
失真率：0.5%,20Hz-20KHz
频率响应：20-20KHz  +0/-1dB
信噪比：20Hz- 20kHz >100dB
串扰：At 1KHz   -75dB
      At 20KHz   -59dB
电平增益：36dB
输入灵敏度：0.775Vrms or 1.4Vrms  
输入阻抗：非平衡10KΩ，平衡20KΩ
面板：AC开关、CH!/CH2增益旋钮
背板：立体声、并联、桥接、输入灵敏度开关：0.775V或1.4V
智能保护系统   ：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路
平衡式XLR输入/并联输出
冷却：变速散热风扇，内部空气强排散热、温度保护
保护：直流/过热/消波/过载/短路保护

	6
	头戴无线话筒
	1. 载波频率：  UHF740MHz-790MHz 
2. 倍频方式：  锁相环合成频率 
3. 频道数  ：  200 
4. 频带宽度：  60MHz　　 
5. 动态范围：  ＞100dB 
6. 谐波失真：  ＜ 1％ 
7. 频率响应：  40Hz-50KHz±3dB 
8. 音频输出：  0-400Mv(8dBu max)
9. 双话头戴式话筒+1台接收机设计。 
10.真分集式接收电路设计。 
11.高频声表面滤波器。 
12.二次变频的高频电路设计。 
13. 语音压缩扩展电路。 
14.高增益天线，有效开阔使用距离可达100米完备的输入输出接口。 
15.在同一系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频，多套设备可在同一场合使用。

	7
	手持式无线话筒
	1. 载波频率：  UHF740MHz-790MHz 
2. 倍频方式：  锁相环合成频率 
3. 频道数  ：  200 
4. 频带宽度：  60MHz　　 
5. 动态范围：  ＞100dB 
6. 谐波失真：  ＜ 1％ 
7. 频率响应：  40Hz-50KHz±3dB 
8. 音频输出：  0-400Mv(8dBu max)
9. 双话手持式话筒+1台接收机设计。 
10.真分集式接收电路设计。 
11.高频声表面滤波器。 
12.二次变频的高频电路设计。 
13. 语音压缩扩展电路。 
14.高增益天线，有效开阔使用距离可达100米完备的输入输出接口。 
15. 在同一系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频，多套设备可在同一场合使用。

	8
	电源时序器
	1.具备≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大电流可达30A；
2.具备≥2路常开电源输出接口；
3.装备128×64 LCD显示屏，支持电源指示，8路独立继电器工作状态指示；
4.采用多功能电源插座，兼容国际、美标、欧标等多种规格二芯电源插头，无需另加转换插头；
5.内置光电隔离模块及国际通用电源及稳压系统；
6.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
7.国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上；

	9
	设备机柜
	600*600*2000mm专用机柜


 
3.2.2 学校2采购设备技术参数
	学校2
	　
	　

	序号
	名称
	技术参数要求

	多功能厅多媒体设备
	　
	　

	1
	主音箱
	1. 扬声器类型：  2分频 10寸全频音箱 
2. 频响： 35-20KHz 
3. 驱动单元：10寸 
4. 低音单元：≥65芯160磁
5. 高音单元：不少于44芯              
6. 灵敏度： ≥101 dB 
7. 最大声压级：  ≥120dB
8. 额定阻抗(Ω)：8Ω  
9. 最大输入功率： ≥500W 
10. 覆盖角度：85°* 85°

	2
	16路调音台
	功能参数：
1. 带MP3播放器；
2. 带参量均衡Baypass启动按键；
3. 内置I/O双轨声卡；
4. 带有HI/Z阻抗切换功能；
5. 带有压限器功能；
6. 具备四路编组功能；
7. 附带≥100种模式数字效果器；
8. 单声道具备高功效的3段EQ；
9. 具备≥4个电平控制的立体AUX回送，并可将讯号送至AUX1-2，AUX3-4用于内置效果器；
10. 具备分离开关的录音机输入/输出，将信号配送到控制室和输出；
11. 附高通滤波器（低切），截止点75Hz-18dB/Oct；
12. 电平指示：≥12位LED灯；
13.带 DSP效果器
14. D/A转换器：≥24bit；
15. 预设模式：≥99
硬件参数：
16. 硬件型式：≥16路4编组调音台设备，≥10路平衡镀金XLR＋8个6.3mm平衡MIC输入；≥4个平衡式莲花口立体声输入通道；
17. 单声/麦克风输入通道上具备增益；
18. 幻象电源：48V；
19. 频响范围：10Hz——55KHz；
20. 供电：100-240 VAC, 50 Hz；

	3
	数字音频处理器
	功能参数：
1.单机或PC控制软件均可存储≥12种用户程序；
2.可通过面板按键来设置密码锁定面板控制功能；
3.每路输入均有31段GEQ+10段PEQ，输出10段PEQ；
4.采用2×24 LCD背光显示功能设置，8段LED 显示输入/输出的精确数字电平表，静音及编辑状态；
5.高/低通滤波器的参数可以独立控制及静音设置；
6.输出通道可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数；
7.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
8.内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统；
9.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。
10.配置RS485协议接口，提供1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。
硬件参数：
1.输入：≥3路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 
2.输出：≥6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。
3.采样率：≥96K
4.频率响应：20Hz-40kHz (-0.35dB)
5.总谐波失真：≤0.003%
6.数/模动态范围(A-计权)：118dB
7.模/数动态范围(A-计权)：118dB
8.输入阻抗(平衡式)：20KΩ
9.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω
10.本底噪声：≤-95dBu（A计权）
11.共模抑制比：60dB
12.串扰：≤ -95dB
13.信噪比：≥ 113dB

	4
	专业音频功放
	级联接口：配置凤凰级联接口；
多种输出接口：包括纽崔克接口、旋钮式接线柱；
保护按钮：配置短路保护按键；
功率:2X800W@8Ω;2X1600W@4Ω;
     桥接:1X1600W@8Ω;
输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱
阻尼系数（1KHz）：>500
失真率：0.5%,20Hz-20KHz
频率响应：20-20KHz  +0/-1dB
信噪比：20Hz- 20kHz >100dB
串扰：At 1KHz   -75dB
      At 20KHz   -59dB
电平增益：36dB
输入灵敏度：0.775Vrms or 1.4Vrms  
输入阻抗：非平衡10KΩ，平衡20KΩ
面板：AC开关、CH!/CH2增益旋钮
背板：立体声、并联、桥接、输入灵敏度开关：0.775V或1.4V
智能保护系统   ：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路
平衡式XLR输入/并联输出
冷却：变速散热风扇，内部空气强排散热、温度保护
保护：直流/过热/消波/过载/短路保护

	5
	头戴无线话筒
	1. 载波频率：  UHF740MHz-790MHz 
2. 倍频方式：  锁相环合成频率 
3. 频道数  ：  200 
4. 频带宽度：  60MHz　　 
5. 动态范围：  ＞100dB 
6. 谐波失真：  ＜ 1％ 
7. 频率响应：  40Hz-50KHz±3dB 
8. 音频输出：  0-400Mv(8dBu max)
9. 双话头戴式话筒+1台接收机设计。 
10.真分集式接收电路设计。 
11.高频声表面滤波器。 
12.二次变频的高频电路设计。 
13. 语音压缩扩展电路。 
14.高增益天线，有效开阔使用距离可达100米完备的输入输出接口。 
15.在同一系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频，多套设备可在同一场合使用。

	6
	手持式无线话筒
	1. 载波频率：  UHF740MHz-790MHz 
2. 倍频方式：  锁相环合成频率 
3. 频道数  ：  200 
4. 频带宽度：  60MHz　　 
5. 动态范围：  ＞100dB 
6. 谐波失真：  ＜ 1％ 
7. 频率响应：  40Hz-50KHz±3dB 
8. 音频输出：  0-400Mv(8dBu max)
9. 双话手持式话筒+1台接收机设计。 
10.真分集式接收电路设计。 
11.高频声表面滤波器。 
12.二次变频的高频电路设计。 
13. 语音压缩扩展电路。 
14.高增益天线，有效开阔使用距离可达100米完备的输入输出接口。 
15. 在同一系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频，多套设备可在同一场合使用。

	7
	电源时序器
	1.具备≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大电流可达30A；
2.具备≥2路常开电源输出接口；
3.装备128×64 LCD显示屏，支持电源指示，8路独立继电器工作状态指示；
4.采用多功能电源插座，兼容国际、美标、欧标等多种规格二芯电源插头，无需另加转换插头；
5.内置光电隔离模块及国际通用电源及稳压系统；
6.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
7.国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上；

	8
	设备机柜
	600*600*2000mm专用机柜

	展厅多媒体设备
	　
	　

	1
	12路调音台
	1.	机柜安装，附带机柜安装支架；
2.	≥99种模式数字效果器；
3.	旋钮式电位器降低零件磨损；
4.	≥3段EQ；
5.	≥1个立体AUX回送，并可将讯号送至AUX1；
6.	具备分离开关的录音机输入/输出
7.	附高通滤波器（低切），截止点75Hz-18dB/Oct；
8.	≥4路平衡镀金XLR＋4个6.3mm平衡MIC输入；
9.	单声/麦克风输入通道上具备增益；
10.	幻象电源：48V；
11.	≥8个平衡式6.3mm立体声输入通道；
12.	频响范围：10Hz——130KHz；
13.	总谐波失真：<0.003% @+4 dBu；

	2
	吸顶式全频音箱
	1. 扬声器类型：吸顶式8寸全频音箱
2. 高音单元：≥ 50芯 120磁
3. 低音单元：≥ 35芯 
4. 灵敏度：  101 dB 
5. 最大声压级： 120dB
6. 额定阻抗(Ω)： 8Ω  
7. 最大输入功率： 400W 
8. 额定功率：180W 
9. 覆盖角度：  85°* 85°

	3
	专业音频功放
	1. 配置凤凰级联接口；
2. 多种输出接口：包括纽崔克接口、旋钮式接线柱；
3. 配置短路保护按键；
4. 面板配置重力把手；
5. RMS(EIAJ)功率:2X600W@8Ω;2X1200W@4Ω; 桥接:1X1200W@8Ω;
6. 输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱
7. 阻尼系数（1KHz）：>500
8. 失真率：0.5%,20Hz-20KHz
9. 互调失真：-0.0035
10. 转换速率：>10V/us
11. 频率响应：20-20KHz  +0/-1dB
12. 信噪比：20Hz- 20kHz >100dB
13. 串扰：At 1KHz   -75dB，At 20KHz   -59dB；
14. 电平增益：36dB

	4
	数字音频处理器
	功能参数：
1.单机或PC控制软件均可存储≥12种用户程序；
2.可通过面板按键来设置密码锁定面板控制功能；
3.每路输入均有31段GEQ+10段PEQ，输出10段PEQ；
4.采用2×24 LCD背光显示功能设置，8段LED 显示输入/输出的精确数字电平表，静音及编辑状态；
5.高/低通滤波器的参数可以独立控制及静音设置；
6.输出通道可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数；
7.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
8.内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统；
9.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。
10.配置RS485协议接口，提供1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。
硬件参数：
1.输入：≥3路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 
2.输出：≥6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。
3.采样率：≥96K
4.频率响应：20Hz-40kHz (-0.35dB)
5.总谐波失真：≤0.003%
6.数/模动态范围(A-计权)：118dB
7.模/数动态范围(A-计权)：118dB
8.输入阻抗(平衡式)：20KΩ
9.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω
10.本底噪声：≤-95dBu（A计权）
11.共模抑制比：60dB
12.串扰：≤ -95dB
13.信噪比：≥ 113dB

	5
	手持式无线话筒
	1. 载波频率：  UHF740MHz-790MHz 
2. 倍频方式：  锁相环合成频率 
3. 频道数  ：  200 
4. 频带宽度：  60MHz　　 
5. 动态范围：  ＞100dB 
6. 谐波失真：  ＜ 1％ 
7. 频率响应：  40Hz-50KHz±3dB 
8. 音频输出：  0-400Mv(8dBu max)
9. 双话手持式话筒+1台接收机设计。 
10.真分集式接收电路设计。 
11.高频声表面滤波器。 
12.二次变频的高频电路设计。 
13. 语音压缩扩展电路。 
14.高增益天线，有效开阔使用距离可达100米完备的输入输出接口。 
15. 在同一系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频，多套设备可在同一场合使用。

	6
	头戴无线话筒
	1. 载波频率：  UHF740MHz-790MHz 
2. 倍频方式：  锁相环合成频率 
3. 频道数  ：  200 
4. 频带宽度：  60MHz　　 
5. 动态范围：  ＞100dB 
6. 谐波失真：  ＜ 1％ 
7. 频率响应：  40Hz-50KHz±3dB 
8. 音频输出：  0-400Mv(8dBu max)
9. 双话头戴式话筒+1台接收机设计。 
10.真分集式接收电路设计。 
11.高频声表面滤波器。 
12.二次变频的高频电路设计。 
13. 语音压缩扩展电路。 
14.高增益天线，有效开阔使用距离可达100米完备的输入输出接口。 
15.在同一系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频，多套设备可在同一场合使用。

	7
	电源控制器
	1.具备≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大电流可达30A；
2.具备≥2路常开电源输出接口、方便给常用电源设备供电；
3.装备128×64 LCD显示屏，支持电源指示，8路独立继电器工作状态指示；
4.采用多功能电源插座，兼容国际、美标、欧标等多种规格二芯电源插头，无需另加转换插头；
5.内置光电隔离模块及国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用；
6.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
7.国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上；

	8
	设备机柜
	600*600*2000mm专用机柜


 
3.2.3 学校3采购设备技术参数
	学校3
	　
	　

	序号
	名称
	技术参数要求

	活动室多媒体设备（2间）
	　
	　

	1
	12路调音台
	1.	机柜安装，附带机柜安装支架；
2.	≥99种模式数字效果器；
3.	旋钮式电位器降低零件磨损；
4.	≥3段EQ；
5.	≥1个立体AUX回送，并可将讯号送至AUX1；
6.	具备分离开关的录音机输入/输出
7.	附高通滤波器（低切），截止点75Hz-18dB/Oct；
8.	≥4路平衡镀金XLR＋4个6.3mm平衡MIC输入；
9.	单声/麦克风输入通道上具备增益；
10.	幻象电源：48V；
11.	≥8个平衡式6.3mm立体声输入通道；
12.	频响范围：10Hz——130KHz；
13.	总谐波失真：<0.003% @+4 dBu；

	2
	吸顶式全频音箱
	1. 扬声器类型：吸顶式8寸全频音箱
2. 高音单元：≥ 50芯 120磁
3. 低音单元： ≥35芯 
4. 灵敏度：  ≥101 dB 
5. 最大声压级：≥ 120dB
6. 额定阻抗(Ω)： 8Ω  
7. 最大输入功率： ≥400W 
9. 覆盖角度：  ≥85°* 85°

	3
	专业音频功放
	1. 配置凤凰级联接口；
2. 多种输出接口：包括纽崔克接口、旋钮式接线柱；
3. 配置短路保护按键；
4. 面板配置重力把手；
5. RMS(EIAJ)功率:2X600W@8Ω;2X1200W@4Ω; 桥接:1X1200W@8Ω;
6. 输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱
7. 阻尼系数（1KHz）：>500
8. 失真率：0.5%,20Hz-20KHz
9. 互调失真：-0.0035
10. 转换速率：>10V/us
11. 频率响应：20-20KHz  +0/-1dB
12. 信噪比：20Hz- 20kHz >100dB
13. 串扰：At 1KHz   -75dB，At 20KHz   -59dB；
14. 电平增益：36dB

	4
	数字音频处理器
	功能参数：
1.单机或PC控制软件均可存储≥12种用户程序；
2.可通过面板按键来设置密码锁定面板控制功能；
3.每路输入均有31段GEQ+10段PEQ，输出10段PEQ；
4.采用2×24 LCD背光显示功能设置，8段LED 显示输入/输出的精确数字电平表，静音及编辑状态；
5.高/低通滤波器的参数可以独立控制及静音设置；
6.输出通道可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数；
7.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
8.内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统；
9.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。
10.配置RS485协议接口，提供1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。
硬件参数：
1.输入：≥3路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 
2.输出：≥6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。
3.采样率：≥96K
4.频率响应：20Hz-40kHz (-0.35dB)
5.总谐波失真：≤0.003%
6.数/模动态范围(A-计权)：118dB
7.模/数动态范围(A-计权)：118dB
8.输入阻抗(平衡式)：20KΩ
9.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω
10.本底噪声：≤-95dBu（A计权）
11.共模抑制比：60dB
12.串扰：≤ -95dB
13.信噪比：≥ 113dB

	5
	手持式无线话筒
	1. 载波频率：  UHF740MHz-790MHz 
2. 倍频方式：  锁相环合成频率 
3. 频道数  ：  200 
4. 频带宽度：  60MHz　　 
5. 动态范围：  ＞100dB 
6. 谐波失真：  ＜ 1％ 
7. 频率响应：  40Hz-50KHz±3dB 
8. 音频输出：  0-400Mv(8dBu max)
9. 双话手持式话筒+1台接收机设计。 
10.真分集式接收电路设计。 
11.高频声表面滤波器。 
12.二次变频的高频电路设计。 
13. 语音压缩扩展电路。 
14.高增益天线，有效开阔使用距离可达100米完备的输入输出接口。 
15. 在同一系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频，多套设备可在同一场合使用。

	6
	头戴无线话筒
	1. 载波频率：  UHF740MHz-790MHz 
2. 倍频方式：  锁相环合成频率 
3. 频道数  ：  200 
4. 频带宽度：  60MHz　　 
5. 动态范围：  ＞100dB 
6. 谐波失真：  ＜ 1％ 
7. 频率响应：  40Hz-50KHz±3dB 
8. 音频输出：  0-400Mv(8dBu max)
9. 双话头戴式话筒+1台接收机设计。 
10.真分集式接收电路设计。 
11.高频声表面滤波器。 
12.二次变频的高频电路设计。 
13. 语音压缩扩展电路。 
14.高增益天线，有效开阔使用距离可达100米完备的输入输出接口。 
15.在同一系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频，多套设备可在同一场合使用。

	7
	电源控制器
	1.具备≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大电流可达30A；
2.具备≥2路常开电源输出接口、方便给常用电源设备供电；
3.装备128×64 LCD显示屏，支持电源指示，8路独立继电器工作状态指示；
4.采用多功能电源插座，兼容国际、美标、欧标等多种规格二芯电源插头，无需另加转换插头；
5.内置光电隔离模块及国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用；
6.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
7.国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上；

	8
	设备机柜
	600*600*2000mm专用机柜


 
3.2.4 学校4采购设备技术参数
	学校4
	　
	

	序号
	名称
	技术参数要求

	会议室多媒体设备
	　
	　

	1
	16路调音台
	功能参数：
1. 带MP3播放器；
2. 带参量均衡Baypass启动按键；
3. 内置I/O双轨声卡；
4. 带有HI/Z阻抗切换功能；
5. 带有压限器功能；
6. 具备四路编组功能；
7. 附带100种模式数字效果器；
8. 单声道具备高功效的3段EQ；
9. 具备≥4个电平控制的立体AUX回送，并可将讯号送至AUX1-2，AUX3-4用于内置效果器；
10. 具备分离开关的录音机输入/输出，将信号配送到控制室和输出；
11. 附高通滤波器（低切），截止点75Hz-18dB/Oct；
12. 电平指示：≥12位LED灯；
13. DSP效果器：带效果器
14. D/A转换器：≥24bit；
15. 预设模式：≥99
硬件参数：
16. 硬件型式：≥16路4编组调音台设备，≥10路平衡镀金XLR＋8个6.3mm平衡MIC输入；≥4个平衡式莲花口立体声输入通道；
17. 单声/麦克风输入通道上具备增益；
18. 幻象电源：48V；
19. 频响范围：10Hz——55KHz；
20. 供电：100-240 VAC, 50 Hz；

	2
	视频会议摄像头
	1. 视频输出接口： 1路USB2.0（Type-A）
2. 电源接口：DC12V
3. 控制接口： RS232（环通）、RS485
4. 图像传感器： 1/2.9英寸高品质CMOS传感器，207万,16:9
5. 自动曝光： 支持
6. 焦距： 4.34mm～41.66mm
7. 光圈：F1.85 – F2.43
8. 视场角：8.8°～ 66°
9. 变焦：10倍
10. 水平转动范围： -170°～+170°
11. 垂直转动范围： -30°～+30°
12. 预置位数量： 255
13. 支持协议： VISCA/Pelco-D/Pelco-P

	3
	三基色平板会议灯
	1. 功率：≥200W               
2. 额定功率：AC 110-220V               
3. 通道：2个 DMX512通道
4. 频率：50-60Hz                         
5. 控制模式：手动调光 
6. 频闪 DMX512
7. 光源：2.85+KGO.5W5730LED
8. 光源数量：不少于432颗LED灯珠
9. 光源寿命：5-7万小时             

	4
	控制线缆
	三基色平板会议灯配套控制线

	5
	控制开关
	会议灯配套控制开关


3.2.5 学校5采购设备技术参数
	学校5
	　
	

	序号
	名称
	技术参数要求

	舞蹈房多媒体设备
	　
	　

	1
	8路调音台
	1. 输入方式：4路话筒卡龙母，4路莲花
2. 输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座
3. 单声道输入配备高品质话筒放大器。
4. 功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响，每通道有高、中、低3段参量均衡器。
5. 电源：外置式低噪声电源设计。
6. 录音功能：备有录音输入输出功能
7. 最大输出电平:19dBm(1KHz,THD=0.5%)
8. 剩余噪声：-75dB
9. 信噪比：71dB
10. 等效噪声源输入电动势：-12dBm
11. 耳机输出功率：40mw(1KHz,THD=0.5%,200Ω)
12. 均衡：  低频：80Hz±15dB，中频2.5KHz±15dB，高频：12KHz±15dB
13. 增益控制：单声道：-55dB～0 dB。立体声：-10dB～0dB
14. 频率响应：20Hz～20KHz（+1dB,-3dB)
15. 总谐波失真+噪声：≤0.05%（1KHz，0.775V）
16. 开关、指示：船型开关、面板电源指示灯，监听电平指示

	2
	扩声音箱 （ 6.5寸）
	1. 技术参数：规格1*6.5寸低音+号角高音；
2. 频响范围：80HZ-16KHZ;
3. 灵敏度：≥91dB;
4. 最大声压级：≥108dB;
5. 标称阻抗：8欧；
6. 功率：≥120W;

	3
	四通道专业功放
	1. 四通道专业功放
2. 智能温控无级调速风冷散热
3. 开机延时过载短路过温保护
4. 输入灵敏度:32dB*40)/40dB*100
5. 信噪比(A计权)   >110dB
6. 频率响应（±0.5dB） 20Hz-20kHz
7. 阻尼系数（63Hz） >500
8. 失真（1kHz）<0.03%
9. 输入阻抗   平衡20kΩ不平衡10kΩ
10. 输出功率：4*200W（8Ω），4*350W（4Ω）；

	4
	信号反馈抑制器 （两路）
	1. 功能：通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制消叫，有效提升本地扩音声压和清晰度。
2. 取样频率：≥32KHz
3. 频率响应：125Hz~15KHz(语音模式)20Hz~15KHz(音乐模式)
4. 失真：<0.1%@ 1KHz
5. 信噪比：>90dB
6. 信号延迟：不大于7ms(音乐模式)11ms(语音模式)
7. 输入阻抗：20KQ
8. 输出阻抗(平衡)：200Q
9.输入：2路，输出：1路

	5
	基础版无线话筒（手持）
	1. 工作频率： 610MHz~670MHz
2. 调制方式： 宽带FM
3. 信道数目： ≥200
4. 信道间隔： ≤250kHz
5. 频率稳定度： ≥±0.005%
6. 动态范围： 100dB
7. 最大偏移： ±45kHz
8. 音频频率响应：60Hz～16kHz (±3dB)
9. 导频频率： 32.768kHz
10. 综合信噪比： ＞105dB
11. 综合失真： ≤0.5%
12. 话筒设计：两人同时演唱手持麦克风隐形天线，（1主机+双话筒）

	6
	基础版电源控制器
	1. 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）
2. 通道数量：不少于8路万用插座继电器受控
3. 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率
4. 功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示
5. 每路开关间隔时间/定时时间：≥1秒
7. 输出继电器触点电流：≥30A 277VAC
8. 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ
9. 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.0米线，配3C插头

	7
	设备机柜1.2米
	1.600*600*2000mm专用机柜

	会议室多媒体设备
	　
	　

	1
	8路调音台
	1. 输入方式：4路话筒卡龙母，4路莲花
2. 输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座
3. 单声道输入配备高品质话筒放大器。
4. 功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响，每通道有高、中、低3段参量均衡器。
5. 电源：外置式低噪声电源设计。
6. 录音功能：备有录音输入输出功能
7. 输出电平:19dBm(1KHz,THD=0.5%)
8. 剩余噪声：-75dB
9. 信噪比：71dB
10. 等效噪声源输入电动势：-12dBm
11. 耳机输出功率：40mw(1KHz,THD=0.5%,200Ω)
14. 频率响应：20Hz～20KHz（+1dB,-3dB)
15. 总谐波失真+噪声：≤0.05%（1KHz，0.775V）

	2
	扩声音箱 （ 6.5寸）
	1. 技术参数：规格1*6.5寸低音+号角高音；
2. 频响范围：80HZ-16KHZ;
3. 灵敏度：91dB;
4. 最大声压级：108dB;
5. 标称阻抗：8欧；
6. 功率：120W;

	3
	四通道专业功放
	1. 四通道专业功放
2. 智能温控无级调速风冷散热
3. 开机延时过载短路过温保护
4. 输入灵敏度:32dB*40)/40dB*100
5. 信噪比(A计权)   >110dB
6. 频率响应（±0.5dB） 20Hz-20kHz
7. 阻尼系数（63Hz） >500
8. 失真（1kHz）<0.03%
9. 输入阻抗   平衡20kΩ不平衡10kΩ
10. 输出功率：4*200W（8Ω），4*350W（4Ω）；

	4
	信号反馈抑制器 （两路）
	1. 功能：通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制消叫，有效提升本地扩音声压和清晰度。
2. 取样频率：≥32KHz
3. 频率响应：125Hz~15KHz(语音模式)20Hz~15KHz(音乐模式)
4. 失真：<0.1%@ 1KHz
5. 信噪比：>90dB
6. 信号延迟：7ms(音乐模式)11ms(语音模式)
7. 输入阻抗：20KQ
8. 输出阻抗(平衡)：200Q
9.输入：2路，输出：1路

	5
	基础版无线话筒（手持）
	1. 工作频率： 610MHz~670MHz
2. 调制方式： 宽带FM
3. 信道数目： 200
4. 信道间隔： 250kHz
5. 频率稳定度： ±0.005%
6. 动态范围： 100dB
7. 最大偏移： ±45kHz
8. 音频频率响应：60Hz～16kHz (±3dB)
9. 导频频率： 32.768kHz
10. 综合信噪比： ＞105dB
11. 综合失真： ≤0.5%
12. 话筒设计：两人同时演唱手持麦克风隐形天线，（1主机+双话筒）

	6
	基础版电源控制器
	1. 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）
2. 通道数量：不少于8路万用插座继电器受控
3. 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率
4. 功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示
5. 每路开关间隔时间/定时时间：≥1秒
7. 输出继电器触点电流：≥30A 277VAC
8. 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理
9. 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ
10. 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.0米线，配3C插头
11. 开启类型：方船型开关

	7
	设备机柜1.2米
	1.600*600*2000mm专用机柜

	多功能厅多媒体设备
	　
	　

	1
	主音箱 8寸
	1. 扬声器类型：2分频8寸音箱
2. 高音单元： ≥50芯 120磁
3. 低音单元： ≥35芯 
4. 灵敏度：  ≥101 dB 
5. 最大声压级： ≥120dB
6. 额定阻抗(Ω)： 8Ω  
7. 最大输入功率： ≥400W 
8. 覆盖角度：  ≥85°* 85°

	2
	辅助音箱 6.5寸
	1. 技术参数：规格1*6.5寸低音+号角高音；
2. 频响范围：80HZ-16KHZ;
3. 灵敏度：91dB;
4. 最大声压级：108dB;
5. 标称阻抗：8欧；
6. 功率：120W;

	3
	12路调音台 
	1.	机柜安装，附带机柜安装支架；
2.	≥99种模式数字效果器；
3.	旋钮式电位器降低零件磨损；
4.	≥3段EQ；
5.	≥1个立体AUX回送，并可将讯号送至AUX1；
6.	具备分离开关的录音机输入/输出
7.	附高通滤波器（低切），截止点75Hz-18dB/Oct；
8.	≥4路平衡镀金XLR＋4个6.3mm平衡MIC输入；
9.	单声/麦克风输入通道上具备增益；
10.	幻象电源：48V；
11.	≥8个平衡式6.3mm立体声输入通道；
12.	频响范围：10Hz——130KHz；
13.	总谐波失真：<0.003% @+4 dBu；

	4
	音频处理器
	功能参数：
1.单机或PC控制软件均可存储≥12种用户程序；
2.可通过面板按键来设置密码锁定面板控制功能；
3.每路输入均有31段GEQ+10段PEQ，输出10段PEQ；
4.采用2×24 LCD背光显示功能设置，8段LED 显示输入/输出的精确数字电平表，静音及编辑状态；
5.高/低通滤波器的参数可以独立控制及静音设置；
6.输出通道可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数；
7.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
8.内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统；
9.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。
10.配置RS485协议接口，提供1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。
硬件参数：
1.输入：≥3路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 
2.输出：≥6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。
3.采样率：≥96K
4.频率响应：20Hz-40kHz (-0.35dB)
5.总谐波失真：≤0.003%
6.数/模动态范围(A-计权)：118dB
7.模/数动态范围(A-计权)：118dB
8.输入阻抗(平衡式)：20KΩ
9.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω
10.本底噪声：≤-95dBu（A计权）
11.共模抑制比：60dB
12.串扰：≤ -95dB
13.信噪比：≥ 113dB

	5
	主音箱双通道功放
	1. 立体声输出功率8Ω：200W*2 
2. 立体声输出功率4Ω：300W*2 
3. 桥接功率8Ω：1250W 
4. 输入灵敏度：0.775V
5. 输入阻抗：平衡20K 非平衡10K
6. 频率响应：20Hz-20kHz: +/-1dB
7. 转换速率：25V/US
8. 阻尼系数：≥300@8ohms
9. 通道隔离度：60dB@8ohms 1Khz
10. 信噪比：≥100dB（A计权）
11. 总谐波失真：<0.1%
16. 保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅

	6
	四通道专业功放
	1. 四通道专业功放
2. 智能温控无级调速风冷散热
3. 开机延时过载短路过温保护
4. 输入灵敏度:32dB*40)/40dB*100
5. 信噪比(A计权)   >110dB
6. 频率响应（±0.5dB） 20Hz-20kHz
7. 阻尼系数（63Hz） >500
8. 失真（1kHz）<0.03%
9. 输入阻抗   平衡20kΩ不平衡10kΩ
10. 输出功率：4*200W（8Ω），4*350W（4Ω）；

	7
	手持式无线话筒（双手持）
	1. 工作频率： 610MHz~670MHz
2. 调制方式： 宽带FM
3. 信道数目： 200
4. 信道间隔： 250kHz
5. 频率稳定度： ±0.005%
6. 动态范围： 100dB
7. 最大偏移： ±45kHz
8. 音频频率响应：60Hz～16kHz (±3dB)
9. 导频频率： 32.768kHz
10. 综合信噪比： ＞105dB
11. 综合失真： ≤0.5%
12. 话筒设计：两人同时演唱手持麦克风隐形天线，（1主机+双话筒）

	8
	台式无线话筒
	1. 工作频率： 610MHz~670MHz
2. 调制方式： 宽带FM
3. 信道数目： 200
4. 信道间隔： 250kHz
5. 频率稳定度： ±0.005%
6. 动态范围： 100dB
7. 最大偏移： ±45kHz
8. 音频频率响应：60Hz～16kHz (±3dB)
9. 话筒设计：台式麦克风隐形天线，（1主机+双话筒）

	9
	电源时序器
	1.具备≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大电流可达30A；
2.具备≥2路常开电源输出接口、方便给常用电源设备供电；
3.装备128×64 LCD显示屏，支持电源指示，8路独立继电器工作状态指示；
4.采用多功能电源插座，兼容国际、美标、欧标等多种规格二芯电源插头，无需另加转换插头；
5.内置光电隔离模块及国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用；
6.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
7.国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上；

	10
	设备机柜2米
	600*600*2000mm专用机柜


 
 


3.2.6 学校6采购设备技术参数
	学校6
	　
	　

	序号
	名称
	技术参数要求

	会议室多媒体设备
	　
	　

	1
	12路调音台
	1.	机柜安装，附带机柜安装支架；
2.	≥99种模式数字效果器；
3.	旋钮式电位器降低零件磨损；
4.	≥3段EQ；
5.	≥1个立体AUX回送，并可将讯号送至AUX1；
6.	具备分离开关的录音机输入/输出
7.	附高通滤波器（低切），截止点75Hz-18dB/Oct；
8.	≥4路平衡镀金XLR＋4个6.3mm平衡MIC输入；
9.	单声/麦克风输入通道上具备增益；
10.	幻象电源：48V；
11.	≥8个平衡式6.3mm立体声输入通道；
12.	频响范围：10Hz——130KHz；
13.	总谐波失真：<0.003% @+4 dBu；

	2
	全频音箱
	1. 扬声器类型：2分频8寸音箱
2. 高音单元： ≥50芯 120磁
3. 低音单元： ≥35芯 
4. 灵敏度：  ≥101 dB 
5. 最大声压级： ≥120dB
6. 额定阻抗(Ω)： 8Ω  
7. 最大输入功率： ≥400W 
8. 覆盖角度：  ≥85°* 85°

	3
	专业音频功放
	1. 配置凤凰级联接口；
2. 多种输出接口：包括纽崔克接口、旋钮式接线柱；
3. 配置短路保护按键；
4. 面板配置重力把手；
5. RMS(EIAJ)功率:2X600W@8Ω;2X1200W@4Ω; 桥接:1X1200W@8Ω;
6. 输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱

	4
	数字音频处理器
	功能参数：
1.单机或PC控制软件均可存储≥12种用户程序；
2.可通过面板按键来设置密码锁定面板控制功能；
3.每路输入均有31段GEQ+10段PEQ，输出10段PEQ；
4.采用2×24 LCD背光显示功能设置，8段LED 显示输入/输出的精确数字电平表，静音及编辑状态；
5.高/低通滤波器的参数可以独立控制及静音设置；
6.输出通道可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数；
7.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
8.内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统；
9.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。
10.配置RS485协议接口，提供1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。
硬件参数：
1.输入：≥3路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 
2.输出：≥6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。
3.采样率：≥96K
4.频率响应：20Hz-40kHz (-0.35dB)
5.总谐波失真：≤0.003%
6.数/模动态范围(A-计权)：118dB
7.模/数动态范围(A-计权)：118dB
8.输入阻抗(平衡式)：20KΩ
9.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω
10.本底噪声：≤-95dBu（A计权）
11.共模抑制比：60dB
12.串扰：≤ -95dB
13.信噪比：≥ 113dB

	5
	手持式无线话筒
	1. 载波频率：  UHF740MHz-790MHz 
2. 倍频方式：  锁相环合成频率 
3. 频道数  ：  200 
4. 频带宽度：  60MHz　　 
5. 动态范围：  ＞100dB 
6. 谐波失真：  ＜ 1％ 
7. 频率响应：  40Hz-50KHz±3dB 
8. 音频输出：  0-400Mv(8dBu max)
9. 双话手持式话筒+1台接收机设计，可两人同时演唱手持麦克风隐形天线。 
10. 采用真分集式接收电路设计，保证有效距离内不断迅，消除死角。 
11. 采用最新型的高频声表面滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号。 
12. 采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度。 
13. 语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比，独特的语音压限器设计，歌手使劲唱歌都不会出现裂音。 
14. 使用高增益天线，有效开阔使用距离可达100米完备的输入输出接口，方便连接各种设备。 
15. 本系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频，适合多套产品在同一场合使用。

	6
	电源控制器
	1.具备≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大电流可达30A；
2.具备≥2路常开电源输出接口、方便给常用电源设备供电；
3.装备128×64 LCD显示屏，支持电源指示，8路独立继电器工作状态指示；
4.采用多功能电源插座，兼容国际、美标、欧标等多种规格二芯电源插头，无需另加转换插头；
5.内置光电隔离模块及国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用；
6.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
7.国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上；

	7
	无线会议代表机（鹅颈）
	1. 通信方式： UHF无线方式
2. 信道数： 8路（1主席单元通路，7代表单元通路）
3. 频率范围：频率段在610MHz ---670MHz 范围内可供选择
4. 调制方式：FM
5. 最大调制量：60K
6. 辐射功率：≦+9dBm
7. 频率偏差：<0.002
8. 参考讲话距离：10cm--30cm
9. 通信方式：无线方式(双向）
10. 信道数：16
11. 频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz
12. 调制方式： FSK
13. 接收灵敏度：-100dBm
14. 辐射功率：≦+6dBm
15. 频率偏差：<0.002

	8
	无线会议主席机
	1. 通信方式： UHF无线方式
2. 信道数： 8路（1主席单元通路，7代表单元通路）
3. 频率范围：频率段在610MHz ---670MHz 范围内可供选择
4. 调制方式：FM
5. 最大调制量：60K
6. 辐射功率：≦+9dBm
7. 频率偏差：<0.002
8. 参考讲话距离：10cm--30cm
9. 通信方式：无线方式(双向）
10. 信道数：16
11. 频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz
12. 调制方式： FSK
13. 接收灵敏度：-100dBm
14. 辐射功率：≦+6dBm
15. 频率偏差：<0.002

	9
	无线会议主机
	1. 通信方式： UHF无线方式
2. 频率范围：（频率段在610MHz --- 670MHz 范围内可供选择）
3. 解调方式：FM
4. 接收灵敏度：-100dBm
5. 通信方式：UHF无线方式(双向）
6. 信道数：16
7. 频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz
8. 调制方式： FSK
9. 接收灵敏度：-100dBm
10. 辐射功率：≦+6dBm
11. 频率偏差：<0.002
12. 数据速率：100KBPS
13. 功能：工作于UHF频段的无线会议系统，全数字控制，具多种发言模式，可与视像主机连接实现视像跟踪功能。列席单元供电使用充电锂电池。针对会议应用独立研发的数据通信算法，使信号范围内，系统响应速度不受列席单元多少影响。用户可灵活增减列席单元。

	10
	无线会议充电箱
	1. 电源：110V-240V~50Hz/60Hz
2. 功率：200W
3. 充电位数：8
4. 单位最大充电电流：500mA
5. 状态指示：红灯闪动   - 充电中；绿灯 - 充电完成


 


3.2.7 学校7采购设备技术参数
	学校7
	　
	　

	序号
	名称
	技术参数要求

	1
	8路调音台
	1. 输入方式：4路话筒卡龙母，4路莲花
2. 输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座
3. 单声道输入配备高品质话筒放大器。
4. 功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响，每通道有高、中、低3段参量均衡器。
5. 电源：外置式低噪声电源设计。
6. 录音功能：备有录音输入输出功能
7. 最大输出电平:19dBm(1KHz,THD=0.5%)
8. 剩余噪声：-75dB
9. 信噪比：71dB
10. 等效噪声源输入电动势：-12dBm
11. 耳机输出功率：40mw(1KHz,THD=0.5%,200Ω)
12. 均衡：  低频：80Hz±15dB，中频2.5KHz±15dB，高频：12KHz±15dB
13. 增益控制：单声道：-55dB～0 dB。立体声：-10dB～0dB
14. 频率响应：20Hz～20KHz（+1dB,-3dB)
15. 总谐波失真+噪声：≤0.05%（1KHz，0.775V）
16. 开关、指示：船型开关、面板电源指示灯，监听电平指示

	2
	音箱
	1. 扬声器类型：  2分频 10寸全频音箱 
2. 频响： 35-20KHz 
3. 驱动单元：10寸 
4. 低音单元：≥65芯160磁
5. 高音单元：不少于44芯              
6. 灵敏度： ≥101 dB 
7. 最大声压级：  ≥120dB
8. 额定阻抗(Ω)：8Ω  
9. 最大输入功率： ≥500W 
10. 覆盖角度：85°* 85°

	3
	专业音频功放
	1. 配置凤凰级联接口；
2. 多种输出接口：包括纽崔克接口、旋钮式接线柱；
3. 配置短路保护按键；
4. 面板配置重力把手；
5. RMS(EIAJ)功率:2X600W@8Ω;2X1200W@4Ω; 桥接:1X1200W@8Ω;
6. 输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱
7. 阻尼系数（1KHz）：>500
8. 失真率：0.5%,20Hz-20KHz
9. 互调失真：-0.0035
10. 转换速率：>10V/us
11. 频率响应：20-20KHz  +0/-1dB
12. 信噪比：20Hz- 20kHz >100dB
13. 串扰：At 1KHz   -75dB，At 20KHz   -59dB；
14. 电平增益：36dB

	4
	数字音频处理器
	功能参数：
1.单机或PC控制软件均可存储≥12种用户程序；
2.可通过面板按键来设置密码锁定面板控制功能；
3.每路输入均有31段GEQ+10段PEQ，输出10段PEQ；
4.采用2×24 LCD背光显示功能设置，8段LED 显示输入/输出的精确数字电平表，静音及编辑状态；
5.高/低通滤波器的参数可以独立控制及静音设置；
6.输出通道可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数；
7.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
8.内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统；
9.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。
10.配置RS485协议接口，提供1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。
硬件参数：
1.输入：≥3路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 
2.输出：≥6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。
3.采样率：≥96K
4.频率响应：20Hz-40kHz (-0.35dB)
5.总谐波失真：≤0.003%
6.数/模动态范围(A-计权)：118dB
7.模/数动态范围(A-计权)：118dB
8.输入阻抗(平衡式)：20KΩ
9.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω
10.本底噪声：≤-95dBu（A计权）
11.共模抑制比：60dB
12.串扰：≤ -95dB
13.信噪比：≥ 113dB

	5
	手持式无线话筒
	1. 载波频率：  UHF740MHz-790MHz 
2. 倍频方式：  锁相环合成频率 
3. 频道数  ：  200 
4. 频带宽度：  60MHz　　 
5. 动态范围：  ＞100dB 
6. 谐波失真：  ＜ 1％ 
7. 频率响应：  40Hz-50KHz±3dB 
8. 音频输出：  0-400Mv(8dBu max)
9. 双话手持式话筒+1台接收机设计，可两人同时演唱手持麦克风隐形天线。 
10. 采用真分集式接收电路设计，保证有效距离内不断迅，消除死角。 
11. 采用最新型的高频声表面滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号。 
12. 采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度。 
13. 语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比，独特的语音压限器设计，歌手使劲唱歌都不会出现裂音。 
14. 使用高增益天线，有效开阔使用距离可达100米完备的输入输出接口，方便连接各种设备。 
15. 本系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频，适合多套产品在同一场合使用。


 


3.2.8 学校8采购设备技术参数
	学校8
	
	

	序号
	名称
	技术参数要求

	一、舞台灯光系统
	
	

	1.1灯具部分
	
	

	一顶光
	
	

	1
	固定染色灯
	1.≥90×3W LED光源
2.具备光束角≥15°，光斑角≥30°，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能
3.具有RGBW混色功能，3200K～7200K线性调节功能。
4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。
5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。
6.具备多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能。
7.支持DMX控制通道数量为4/8/9通道。

	2
	影视灯
	1.≥630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源
2.具有调光功能
▲3.具有3200-6500K色温调节功能，CRI≥95，TLCI≥95。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
4.具有NTC温度控测功能。
5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能，可单独色温手动调选。
6.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。

	2
	摇头灯
	1.色盘由≥13个颜色片+1个白光组成，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。
2.旋转图案盘由≥9个图案片+白圆组成，带图案抖动和图案任意定位功能。
3.固定图案盘由≥17个固定图案片+1个白光组成，单向流水，速度可调，任意定位功能。
4.效果图案盘由火焰盘+水纹盘组成。
5.具有8面旋转棱镜+6排镜与16面旋转棱镜+蜂窝棱镜，正反向旋转，可叠加，速度可调。
6.具备2.5°~42°光束角度，双片式0.5-13次/S的频闪速度，具有雾化、调焦功能。
7.采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面，采用菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势。
8.具有散热功能，采用风向引流与温度监控技术,根据灯具不向位置的温度高低，自动驱动灯具里面不向部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。
9.具有Y轴自动补偿校准功能，当灯具陀螺仪功能打开时，Y轴自动补偿校准，具有3-25.5米自动对焦功能。
10.采用380摇头灯，具有7800K色温
11.具备DMX512接口，支持RDM协议，Art-net以太网数据接口。
12.具有DMX控制通道数量为18/22通道。

	二顶光
	
	

	1
	固定染色灯
	1.≥90×3W LED光源
2.具备光束角≥15°，光斑角≥30°，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能
3.具有RGBW混色功能，3200K～7200K线性调节功能。
4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。
5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。
6.具备多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能。
7.支持DMX控制通道数量为4/8/9通道。

	2
	影视灯
	1.≥630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源
2.具有调光功能
3.具有3200-6500K色温调节功能，CRI≥95，TLCI≥95。
4.具有NTC温度控测功能。
5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能，可单独色温手动调选。
6.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。

	3
	摇头灯
	1.色盘由≥13个颜色片+1个白光组成，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。
2.旋转图案盘由≥9个图案片+白圆组成，带图案抖动和图案任意定位功能。
3.固定图案盘由≥17个固定图案片+1个白光组成，单向流水，速度可调，任意定位功能。
4.效果图案盘由火焰盘+水纹盘组成。
5.具有8面旋转棱镜+6排镜与16面旋转棱镜+蜂窝棱镜，正反向旋转，可叠加，速度可调。
6.具备2.5°~42°光束角度，双片式0.5-13次/S的频闪速度，具有雾化、调焦功能。
7.采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面，采用菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势。
8.具有散热功能，采用风向引流与温度监控技术,根据灯具不向位置的温度高低，自动驱动灯具里面不向部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。
9.具有Y轴自动补偿校准功能，当灯具陀螺仪功能打开时，Y轴自动补偿校准，具有3-25.5米自动对焦功能。
10.采用380摇头灯，具有7800K色温
11.具备DMX512接口，支持RDM协议，Art-net以太网数据接口。
12.具有DMX控制通道数量为18/22通道。

	三顶光
	
	

	1
	固定染色灯
	1.≥90×3W LED光源
2.具备光束角≥15°，光斑角≥30°，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能
3.具有RGBW混色功能，3200K～7200K线性调节功能。
4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。
5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。
6.具备多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能。
7.支持DMX控制通道数量为4/8/9通道。

	2
	影视灯
	1.≥630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源
2.具有调光功能
3.具有3200-6500K色温调节功能，CRI≥95，TLCI≥95。
4.具有NTC温度控测功能。
5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能，可单独色温手动调选。
6.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。

	3
	摇头灯
	1.色盘由≥13个颜色片+1个白光组成，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。
2.旋转图案盘由≥9个图案片+白圆组成，带图案抖动和图案任意定位功能。
3.固定图案盘由≥17个固定图案片+1个白光组成，单向流水，速度可调，任意定位功能。
4.效果图案盘由火焰盘+水纹盘组成。
5.具有8面旋转棱镜+6排镜与16面旋转棱镜+蜂窝棱镜，正反向旋转，可叠加，速度可调。
6.具备2.5°~42°光束角度，双片式0.5-13次/S的频闪速度，具有雾化、调焦功能。
7.采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面，采用菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势。
8.具有散热功能，采用风向引流与温度监控技术,根据灯具不向位置的温度高低，自动驱动灯具里面不向部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。
9.具有Y轴自动补偿校准功能，当灯具陀螺仪功能打开时，Y轴自动补偿校准，具有3-25.5米自动对焦功能。
10.采用380摇头灯，具有7800K色温
11.具备DMX512接口，支持RDM协议，Art-net以太网数据接口。
12.具有DMX控制通道数量为18/22通道。

	左耳光
	
	

	1
	影视灯
	1.≥200W LED光源
2.具备≥60°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能
3.具有3200-7200K色温调节功能。
4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步。
5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。
6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。
7.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。

	右耳光
	
	

	1
	影视灯
	1. ≥200W LED光源
2.具备≥60°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能
3.具有3200-7200K色温调节功能。
4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步。
5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。
6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。
7.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。

	面光
	
	

	1
	影视灯
	1≥COB白光300W LED 5600K光源
2.具备15-33°光束角度，具有手动调光、手动调焦功能
3.具有5600k色温，Ra≥97显色指数。
4.具有NTC温度控测功能。
5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。
6.支持DMX控制通道数量为2通道。

	地流光
	
	

	1
	摇头灯
	1.色盘由≥13个颜色片+1个白光组成，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。
2.旋转图案盘由≥9个图案片+白圆组成，带图案抖动和图案任意定位功能。
3.固定图案盘由≥17个固定图案片+1个白光组成，单向流水，速度可调，任意定位功能。
4.效果图案盘由火焰盘+水纹盘组成。
5.具有8面旋转棱镜+6排镜与16面旋转棱镜+蜂窝棱镜，正反向旋转，可叠加，速度可调。
6.具备2.5°~42°光束角度，双片式0.5-13次/S的频闪速度，具有雾化、调焦功能。
7.采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面，采用菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势。
8.具有散热功能，采用风向引流与温度监控技术,根据灯具不向位置的温度高低，自动驱动灯具里面不向部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。
9.具有Y轴自动补偿校准功能，当灯具陀螺仪功能打开时，Y轴自动补偿校准，具有3-25.5米自动对焦功能。
10.采用380摇头灯，具有7800K色温
11.具备DMX512接口，支持RDM协议，Art-net以太网数据接口。
12.具有DMX控制通道数量为18/22通道。

	追光灯
	
	

	1
	追光灯
	1.≥600W LED光源
2.具备9-14光束角度，具有调光、变焦、光圈、红外自动调焦功能
3.具有CTO混色系统，6500K色温。
4.色片盘由≥5种颜色+1个白光组成。
5.旋转图案盘由≥4个旋转图案+1个白光组成，可以正反旋转定位。
6.采用宽屏7.0英寸LCD液晶中英文显示界面，采用菜单分层结构，支持触摸操作，60°电动翻转。
7.具有散热功能，采用风向引流与温度智能监控技术，内置NTC温度控测功能，当故障导致LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
8.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能
9.支持DMX控制通道数量为12通道

	1.2 外围设备及控制系统
	
	

	1
	控台
	1.不少于1024个DMX512 通道数
2.不少于96台电脑灯的配接数量
3.支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出
4.支持灯具通道滑步模式切换，支持不少于40主通道+40微调通道控制，支持不少于R20灯库
5.具备60个可保存的场景，具备10个可同时运行的场景，具备600步场景的总步数
6.具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制
7.支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景
8.具备图形生成器，每个场景可存储5个图形
9.具备10个可同时运行图形数量
10.具备全局、重演、灯具主控推杆
11.支持立即黑场
12.支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光
13.支持FAT32格式U盘读取

	2
	直通箱
	1.配置≥225A总开关，支持过载与短路双重保护高分断空气开关。
2.支持三相独立电压、电流、监测，支持A.B.C三相工作指示灯。
3.支持胶木插32A、16A防水插、19芯插输出方式。
4.支持三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％供电
5.支持400A犀牛插输入，支持24路×4kW 。
6.支持单项可控电路，支持DMX512控台，单独控制每项开通/设备。

	3
	信号放大器
	1.支持DMX512公母接口输入。                                                                                                                                                                                          
2.支持输入输出光电隔离。                                                                                                                                                                                                                
3.支持8路独立放大驱动输出。                                                                                                                                                                                            
4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。                                                                                                                                                                                                        
5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。                                                                                                               
6.具备独立的LED信号指示。

	4
	灯光处理器
	▲1.可与声光影主机进行无缝对接，实现“光随声动”的联动效果。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
2.支持灯光控台信号录制功能，便于制作灯光特效。
3.支持灯光平行控制切换，用户可主动切换至灯控台控制。
4.具有≥2路DMX512输入，可接入主流灯控台。
5.具有≥2路DMX512输出，共≥1024路灯光控制通道。
6.最大支持≥12台设备接入，最大实现≥12288路灯光控制通道。

	二、专业扩声系统
	
	

	2-1：信号放大及扬声器系统
	
	

	5
	线阵音箱
	1.≥二个10寸（250mm）的低频驱动器以及≥一个75mm高频驱动器组成。
2.吊装组合线阵设计，允等同或优于许0-8度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。
3.功率≥700W；标称阻抗：≤8Ω。
4.频率范围等同或优于60Hz-20kHz，灵敏度≥104dB (1M/1W )。
5.低频扬声器：≥10" x 2，高频扬声器：≥75mm（3"）压缩驱动器×1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。

	6
	支架
	音箱支架日字架

	7
	支架
	葫芦架支架

	8
	专业功放
	1.双通道大功率专业数字功放；
2.功放有直流、短路、过载、过热保护；
3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术；
4.支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出；
5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W；
7.频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB
8.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％
9.信噪比 (A计权)：≥105dB

	9
	专业音箱
	1.采用≥15寸中低音钕磁喇叭单元和1只44mm压缩钕磁高音单元。
2.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。
3.阻抗≤8Ω
4.频响等同或优于40Hz-20kHz
5.额定功率≥500W
6.灵敏度≥100dB/W/M
7.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70°

	10
	专业音箱
	1.采用≥2只18寸铁氧体超低音单元组成，倒相式箱体设计，低频可延伸至≥40Hz，释放出浑厚而富有强大震撼力的低频效果；
2.专业音箱插座插头，具有良好的电气特性。
3.阻抗：≤4Ω
4.频响等同或优于40Hz-400Hz
5.额定功率：≥1200W
6.灵敏度：≥101dB/W/M
7.最大声压级（额定/峰值）：≥132dB/≥138dB

	11
	专业音箱
	1.采用≥一只12寸同轴扬声器单元（含一只12寸低音单元及一只75mm高音单元）
2.灵敏度≥99dB/W/M
3.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥90°
4.阻抗≤8Ω
5.频响等同或优于50Hz-20kHz
6.额定功率≥400W

	12
	专业音箱
	1.采用≥12寸中低音钕磁喇叭单元和1只44mm压缩钕磁高音单元。
2.阻抗≤8Ω
3.频响等同或优于45Hz-20kHz
4.额定功率≥400W
5.灵敏度≥99dB/W/M
6.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70°

	13
	支架
	音箱支架

	14
	专业音箱
	1.采用≥10寸中低音钕磁喇叭单元和1只44mm压缩钕磁高音单元。
2.阻抗≤8Ω
3.频响等同或优于45Hz-20kHz
4.额定功率≥300W
5.灵敏度≥98dB/W/M
6.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70°

	15
	专业功放
	1.双通道大功率专业数字功放；
2.功放有直流、短路、过载、过热保护；
3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及创新的输出功率控制技术；
4.输入灵敏度（额定输出功率@1KHz）可选：≥42dB，≥39dB，≥36dB，≥33dB；
5.具备信号、功率、温度压限功能；
6.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换；
7.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速，大概60度时全速；
8.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）；
9.常规带载≥8欧，≥4欧，最低2欧
10.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*2000W；立体声4Ω：≥2*3400W；立体声2Ω：≥2*4760W；桥接16Ω：≥1*4000W；桥接8Ω：≥1*6800W；桥接4Ω：≥1*9520W

	16
	专业功放
	1.双通道大功率专业数字功放；
2.功放有直流、短路、过载、过热保护；
3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术；
4.支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出；
5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W；
6.电压增益 (@1KHz)：≥39dB
7.频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB
8.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％
9.信噪比 (A计权)：≥105dB

	17
	专业功放
	1.双通道大功率专业数字功放；
2.功放有直流、短路、过载、过热保护；
3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术；
4.支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出；
5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W；
6.电压增益 (@1KHz)：≥39dB
7.频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB
8.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％
9.信噪比 (A计权)：≥105dB

	18
	专业功放
	1.双通道大功率专业数字功放。
2.功放具有直流、短路、过载、过热保护。
3.具备信号、功率、温度等压限功能。
4.灵敏度支持≥1V/2V，可选择切换。
5.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*700W；立体声4Ω：≥2*1200W；立体声2Ω：≥2*1800W；桥接16Ω：≥1400W；桥接8Ω：≥2400W；桥接4Ω：≥3600W.
6.电压增益 (@1KHz) 等同或优于37.5dB；输入阻抗 ≤ 10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥102dB；

	2-2：音源及传声部分
	
	

	1
	无线手持话筒
	1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。
2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。
3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。
4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。
5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。
6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。
7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。
8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。

	2
	无线头戴话筒
	1.频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。
2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线头戴话筒。
3.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。
4.采用独有的加密方式进行音频传输。
5.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。
6.具有混响、高中低音调节。
7.具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。
8.具有一键静音功能。

	3
	无线领夹话筒
	1.频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。
2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线领夹话筒。
3.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。
4.采用独有的加密方式进行音频传输。
5.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。
6.具有混响、高中低音调节。
7.具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。
8.具有一键静音功能。

	4
	天线分配器
	1.频率范围：450MHz -950MHz 
2.总增益：0dB，±2dB
3.输入/出阻抗：50Ω
4.天线供电：+12V DC/0.1A  中央点为正极
5.直流输出：12V DC/3A（MAX）*4组  中央点为正极
6.电源：100-240V AC，50/60Hz，12V DC/3A
7.连接器端口：BNC
8.重量：1.9kg

	5
	话筒天线
	1.射频频率范围：450-950MHz
2.驻波比：≤2.0
3.放大器底噪：＜3.6dB
4.增益：≥18db(典型)
5.极化方式：垂直
6.前后比：≥25dB
7.接头类型：BNC
8.指向性：≥180度指向

	6
	分线盒
	1.频率范围：400MHz-1000MHz
2.哀减：-3dB，±1dB
3.隔离：>-25dB

	7
	合唱话筒
	1.要求柱极式电容麦克风设计。
2.接口：平衡式XLR接口；
3.支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。
4.幻象供电：≥+48V

	8
	支架
	1.高度调节等同或优于1030-1710mm
2.横杠长度≥750mm
3.重量≥1.5kg
4.外箱尺寸≥325*290*1000MM

	9
	演讲话筒
	1.换能方式：电容式 
2.咪杆数量：四咪杆
3.频率响应等同或优于50Hz-18kHz
4.指向性：超心型指向 
5.输出阻抗（欧姆）：≤1200Ω平衡
6.供电电压：≥幻象48V

	10
	声卡
	1.电脑播放声卡，带有≥2个音频专用隔离变压器，可对电脑端的地电位噪声进行电磁隔离。
2.具有≥2个XLR卡侬输出口，可单独音量调节。具有≥1个6.35mm耳机输出口，可单独音量调节。
3.具有≥1路USB2.0输入
4.频率响应等同或优于20Hz-20kHz (0/-0.5dB)

	11
	音频隔离器
	1.双通道音频隔离器。
2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。
3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。
4.即插即用，支持热插拨。
5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。
7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出

	12
	DI盒
	1.直插专业音频DI盒，全频被动式DI，独立隔绝地环路带来的噪音。
2.具有≥2路TRS输入；具有≥2路TRS直接输出，≥2路XLR信号输出
3.频率响应等同或优于20Hz~20kHz

	2-3：信号处理及周边
	
	

	1
	数字调音台
	1.具有≥10.1英寸1280x800真彩电阻触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。
2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。
3.支持中英文界面切换，且无需重启。
4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。
5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。
6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。
7.支持iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。
8.可通过网络或者USB升级固件。
9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。
10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。
11.模拟输入≥32CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。
12.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。
13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。
14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。
15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。
16.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。
17.具有面板锁定按键。

	2
	音频编码器
	1.要求嵌入式计算技术和DSP音频处理技术，高速工业级芯片。
2.模拟音频输入接口≥ 16 路，输入接口支持平衡或非平衡音频输入，每路接口都具有对应的LED信号指示灯。
3.GPIO 输入接口≥ 16 路 ，支持通过手动触发或中控系统远程触发 GPIO 接口，切换至对应场景模式，支持≥16路场景切换。
4.具有≥1路RS232串口接口，可与第三方设备对接。
5.每个输入通道音量可独立调节，具备音频矩阵功能，可将任意输入音源切换到任意网络输出通道，可将≥16路输入通道任意混音输出到网络输出通道。
6.≥16路音频输入接口支持≥48V幻象供电，并支持管理平台或中控系统远程控制每一路通断。
7.可设置输入优先级，执行任务时按优先级高者进行抢占。
8.具有场景配置功能，可根据现场使用配置不同方案，一键切换场景，快速调用。
9.可查看某一路输入音源关联对应输出，并可将数据一键导出计算机本地。
10.网络化传输≥16位CD音质的音频信号。支持自动获取IP，支持DHCP动态和静态IP配置方式。

	3
	音频解码器
	1.要求嵌入式计算技术和DSP音频处理技术，高速工业级芯片。
2.具有≥16路模拟音频输出接口，支持≥16路音频独立输出，各通道音量值可独立配置。
3.具有≥16路GPIO输出接口，用于级联触发输出，可扩展第三方设备。
4.具有≥1路RS232串口接口，可与第三方设备对接。
5.具有多路混音输出功能，单路输出通道支持≥4路音源同时混音输出。
6.具有场景配置功能，可根据现场使用配置不同方案，一键切换场景，快速调用。
7.网络化传输≥16位CD音质的音频信号。支持自动获取IP，支持DHCP动态和静态IP配置方式。

	4
	音频矩阵系统
	1.用户登录软件后支持统一管理同一网络下所有解码终端、编码终端设备，实时显示各个设备的MAC地址、IP地址、在线状态、任务状态、输入/输出音量、通道优先级等运行状态。
2.多路混音输出：单路输出通道支持≥4路音源同时混音输出。
3.矩阵切换：任意输入音源可切换到任意输出设备。
4.优先级抢占：可设置输入优先级，执行任务时按优先级高者进行抢占。
5.场景管理：具有场景配置功能，可根据现场使用配置不同方案，一键切换场景，快速调用。
6.IO触发：可通过设备的IO口关联不同场景，触发后调用场景。
7.设备管理：可统一管理不同网段的设备，配置网络、自动上下线功能。
8.音频音量调节：输入、输出通道音量调节。
9.矩阵关系导出：可查看某一路输入音源关联对应输出，并可将数据一键导出计算机本地。
10.矩阵切换锁定/解锁：设置好输入输出的矩阵关系后，具有界面锁定功能，锁定后不可操作界面，通过解锁后可重新调整矩阵关系。
11.一键清空：通道输入、输出矩阵关系可一键清空。
12.多语言管理：系统适配中/英文，可一键切换语言。
13.混音开关状态根据场景联动，调用场景后根据场景混音状态自动切换，下发混音开关状态给终端，支持手动开关。

	5
	音频处理器
	1.输入≥4路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 
2.输出≥8路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。
▲3.内置≥96kHz的FIR滤波器、高阶信号发生器与RTA实时频谱分析仪的功能。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
▲4.具有MIR线性相位分频滤波器，有着经典滤波器（LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
5.每个输入输出通道都配有RMS压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度。极低失真峰值压限器可以防止突发大动态信号损坏扬声器单元。
6.具有AEQ自动均衡功能，可现场测量实时生成FIR系数，直接存入处理器中，简单直接地应用FIR到现场扩声或是音箱预设中。
7.全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出。
8.配置输入输出通道选择键，可以编辑当前输入输出通道的处理参数。长按三秒可哑音当前通道。
9.具有液晶显示屏和导航旋钮，可实现功能切换，菜单上下选择。
10.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。
11.具有编组功能，可以同时控制≥32台处理器，可以统一控制增益，静音，PEQ和极性，增加多机调试便利度。
12.支持通道联控功能。
13.具有≥1路USB B型接口，用于连接电脑通信。 具有≥1路局域网控制接口，可以通过网线直接与PC连接，默认的DHCP自动获取IP地址，一键完成全部连接。具有≥1路RS485协议接口，提供≥1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。

	6
	音频处理器
	1.数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。
5.具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。
6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口。
7.配置≥2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，≥16路发送、≥16路接收通道，可实现网络音频扩展。
8.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
9.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。

	7
	电源管理器
	1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。
2.每路有单独的滤波器。
3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。
4.采用≥3芯单相的电源接线接口。
5.具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。
6.支持密码锁定功能。
7.具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。
8.具有WIFI（可选）、远程互联网控制（可选）等控制方式。
9.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。
10.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。

	8
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有一路及以上USB输出接口。

	9
	有源音箱
	1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。
2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。
3.支持≥100V广播输入接口。
4.具有输出过载、过压、短路保护。
5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。
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	交换机
	交换容量：336Gbps
包转发率：51Mpps
固定端口:≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP

	三、无线数字会议发言系统
	
	

	1
	全数字会议系统主机
	1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。
2.内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。
3.设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。
4.支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节≥10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。
5.支持≥16通道有线、无线角色分离输出模式，可使有线或无线话筒根据ID号独立输出，最大支持≥128路有线话筒或无线话筒独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个话筒独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。
6.具有≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。
7.具有≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。
8.会议主机采用TCP/IP网络协议，具有客户端、WEB端控制方式，可供PC软件或浏览器控制。
▲9.设备具有安卓手机、平板APP软件，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
10.设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。
11.系统可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。
12.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者话筒出现故障时，会议能继续正常进行。
13.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。
14.PC软件可查看在线无线话筒的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线话筒、单独关闭某个无线话筒。
▲15.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
16.支持搭配同声传译系统，最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。
17.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。
18.具有消防报警联动触发接口，支持对接烟雾报警器实时检测，触发后报警信息会同步至话筒界面和主机界面。
19.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。
20.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。
21.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义功能。
22.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。
23.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。
24.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。
25.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。
26.会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。
27.具备主机双机热备功能，可设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。
28.具有运维管理平台，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。
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	全数字会议安卓客户
端软件
	1.软件支持中文或英文版本，可根据用户需求选择中文或英文版本。
▲2.支持用户通过安卓手机或安卓平板发起会议签到、会议表决，保存表决记录，创建不同的表决，如满意度，选举，评级，自定义表决等。（提供功能界面截图佐证）
3.具有话筒列表模块，支持通过搜索或筛选话筒信息（话筒类型、话筒身份）调节话筒灵敏度、调节话筒EQ、调节话筒开关、话筒发言模式切换等。
4.支持用户通过安卓手机或安卓平板控制无线话筒单元一键关机、控制话筒单元升降功能;支持接收会议话筒呼叫茶水、纸、笔等服务需求，手机APP或平板具有弹窗显示；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。
5.支持接收会议话筒发言申请，可通过软件同意或拒绝参会人员发言申请。
6.APP支持更换背景和启动页，内置红蓝主题可自由切换。
7.支持设置APP账号权限，根据实际需求开放对应功能模块（包括话筒开关、EQ调节、会中签到投票、发言模式切换等功能）

	3
	会议话筒处理器
	1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。
2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点≥+12个动态点，可有效消除啸叫功能。
3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。
4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。
5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。
6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。
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	会议话筒
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。
3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：380mm（黑色）
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	会议话筒
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术.
3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：≤380mm（黑色）

	6
	发射器
	1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。
3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID
4.支持WPA3安全协议。
5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。

	7
	充电箱
	1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。
2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。
3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。

	8
	交换机
	1.端口描述：≥9个10/100Mbps RJ45端口，其中至少8端口支持PoE功能
2.传输模式：全双工/半双工自适应
3.网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at
5.单端口PoE功率可达≥30W，整机最大PoE输出功率为≥125W

	四、声光影系统
	
	

	1
	声光影主机
	▲1.内置智能音乐结构分析技术“PRS”，实时生成音乐段落、节拍、速度、力度等数据信息。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
2.采用“PRS”输出的音乐数据，实时生成控制指令。
3.支持在线音乐库功能，用户能够自由选择自己喜欢的音乐并将其下载至设备上。
▲4.内置声卡，具有音乐播放器功能，无需额外增加音乐播放设备。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
5.支持FLAC、WAV、MP3、ZG等多种格式的音频进行播放，最高支持24bit/48KHz解码，向下兼容。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
6.具有≥4路XLR输入和≥4路XLR输出，支持≥8段EQ调节，支持输入输出延时设置。
7.具有≥1路RS485，≥1路RS232，最多可扩展至32路，可对第三方设备进行控制。
8.具有≥2路USB2.0，支持音乐导入和数据备份。
9.支持网络传输音频功能，最大可支持≥10进16出。
10.具有中控平台功能，支持OSC、UDP、485、232协议，双向通讯，可实时反馈控制状态。
11.配置平板控制软件，可让用户进行高程度的客制化，支持UI界面、空间场景、操作功能的定制。

	2
	平板电脑
	内存：8G+128G
屏幕尺寸：10.95英寸 

	3
	路由器
	网络标准：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
最高传输速率：≥5952Mbps
2.4GHz传输速率：≥1148Mbps
5GHz传输速率：≥4804Mbps
频率范围：双频(2.4GHz,5GHz)
网络接口：≥4个10/100/1000Mbps速率自适应以太网接口，支持WAN/儿AN自适应（网口盲插）

	4
	触摸屏
	1.显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥五点触控，摄像头像素≥500W。
2.设备具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头，保护用户隐私。
3.内置≥4个拾音麦，拾音距离可达≥5米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。
4.具有距离传感器，支持可感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。
5.具有语音唤醒控制功能；呼唤“小慧”即可唤醒AI语音助手，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。
6.内置≥1个背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态，无需接近即可了解会议室使用情况。
7.支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。

	5
	串口分配器
	1.具有≥1路网络通讯口、≥1路RS-232串口输入、≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。
2.输入数据可指定切换至≥8路的任何一路输出，输出数据的波特率和校验方式可设定。  
3.通过面板指示灯，可以清楚观察每个端口的操作。
4.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有≥1路网络接口，支持网络转≥8路RS-232串口及≥8路RS-485输出。

	6
	控制器
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。
5.具有键盘锁（LOCK）功能。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。

	五、矩阵系统（具有视频信号切换、分配功能）
	
	

	1
	无缝高清矩阵切换器
	1.支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。
2.支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。
3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。
4.分辨率支持≥4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。
5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
6.支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,≥1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件）
7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。
8.机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏。
9.支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。

	2
	HDMI无缝高清输入卡
	1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持分辨率≥1920X1200P@60。 

	3
	HDMI无缝高清输出卡
	1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，分辨率支持≥1080P。

	4
	影像处理器
	▲1.要求OSC控制协议与声光影主机无缝对接，能根据音乐结构信息，实时调节视频速度、颜色以及特效节奏。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
2.自带海量高清素材，支持上传和播放自制视频素材。
3.具有≥1路USB3.0视频采集，支持画中画功能，最大支持≥4个窗口，可自定义每个窗口的分辨率。
4.具有≥2路USB3.0素材导入接口。
5.具有≥2路HDMI视频输出通道，支持全高清≥1920x1080P@60fps的视频输出标准。
6.支持≥1路RCA音频采集和≥1路RCA音频输出。
7.支持≥2路RJ45，连接至声光影主机。

	六、辅助材料
	
	

	1
	机柜
	高度≥2m

	2
	多媒体地插（舞台口）
	含≥4个卡农头（母），≥2个音箱头

	3
	音频地插
	≥2个音箱头

	4
	电源接口模块
	含≥1个五口电源插座

	5
	操作台
	≥4联

	6
	定制灯光灯架
	可升降灯架，满足本次舞台灯光配置。

	7
	线阵音箱吊架
	满足本次舞台线阵音箱安装需求


 
 
3.3 针对学校8采购设备演示视频要求
学校8建设目标为集演出、会议、活动等应用的综合场所，投标单位需要根据自身投标产品的特点制作演示视频文件，演示文件正常速度播放时长小于15分钟。
视频画面需清晰展示所投设备的品牌及型号并按以下演示项逐条完成演示，所有功能模块需在完整系统搭建下演示完成，否则演示视频无效。
演示视频需要设备包含但不限于：平板电脑，摇头灯，声光影主机、数字调音台、数字会议主机、会议话筒、显示器。
1、声光影主机控制舞台灯光：为了体现摇头灯在不同距离下的灯光效果，图案灯具有辅助自动对焦功能（3-25.5米自动对焦），演示过程中可直观看到灯具在指定距离图案是清晰状态;
摇头灯内置1个网络接口，并支持UDP控制协议，能够跟中控系统实现无缝对接，可以由主机通过网络连接后直接控制，不需要额外增加协议转换设备;摇头灯内置陀螺仪功能，当开启陀螺仪功能模式后，能够实现Y轴自动补偿校准，不会因为安装偏移问题而进行人工对位，演示过程中可直观看到灯具Y轴在倾斜自动纠正;摇头灯具备温度显示，支持通过外置DMX信号端口进行在线软件升级。演示过程中可直观看到灯具实时温度显示，可以直观看到软件升级的全过程; 
2.声光影主机控制数字会议系统：通过中控平板控制数字会议主机话筒模式切换(声控模式发言、先进先出模式发言模式切换），控制每个话筒单元开启和关闭;
3.声光影主机控制数字调音台：通过中控平板控制调音台场景模式切换，每个通道音量大小调节;
4.声光影主机支持在线音乐库功能，用户能够自由选择自己喜欢的音乐并将其下载至设备上;
5.通过声光影主机播放音乐，可以实现与视频、灯光等外部设备联动，自动适配与音乐风格的视频播放或灯光效果随着音乐的变化而变动。
6.支持与Yeetone音乐云融合，实现将Yeetone音乐云的空间声音乐曲库嵌入集成在声光影综合管理平台软件，在线音效，连接互联网后，抽取电子特效演示3D环绕。
4 安装集成要求
本次项目涉及相关学校8家。供货周期为中标单位签订合同后30个工作日内完成所有设备的供货及安装调试任务。
本次项目为交钥匙项目，投标单位须完成本次所采购的设备的运输、安装和调试工作，投标单位需要考虑安装本次采购设备安装所需要的布线、安装附件以及人工等因素。投标单位最终实现的设备应用功能必须满足用户的日常多媒体教学业务正常使用为目标。
本次需要实施的场所均为土建及装饰工程已经完成场所，因此供货单位需要考虑设备正常使用中的信号、电源等线缆穿放、墙面开槽及电线管预埋，安装后装饰界面的恢复等工作内容。所需管线材料选用JDG或KBG电线管，管径不小于20mm，合理规划管线路由，过路盒选用86型热镀锌金属底盒。由于音视频系统的特殊性，所有管线需要进行接地工作，接地电阻必须小于1Ω。接地主干不能共用配电系统的接地点，必须采用独立弱电专用接地桩，接地主干线缆采用BV纯铜接地线，线径不小于10mm²。音箱信号线缆采用无氧铜专用音箱线，线径不小于2.5mm²。舞台灯光设备等线缆，根据供货产品型号合理配置线缆线径型号，线缆均采用国标阻燃型低烟无卤线缆产品。投标单位需考虑开槽、管线、接地、布放各种线缆等所需的材料和人工费用，计入投标总价。
5 投标单位项目实施相关要求
5.1 实施总体要求
投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
若投标人中标，在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。投标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由投标人承担。
若投标人中标，在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。
投标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员应持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。
若投标人中标，在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。
投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险。
5.2 项目实施团队要求
项目实施团队需要配置专职项目经理一名，负责项目实施过程中对内外的协调，以及人员、进度安排等工作。项目经理拥类似项目管理经验，最好具备二级注册建造师（机电专业）或以上的证书。项目实施团队不少于6人，提供项目实施团队人员信息表格及相关证书，并描述其在本项目中承担的职能。
 
6 售后服务要求
1） 提供三年免费维护服务，包括系统故障的保修、相关多媒体平台的升级；
2)	上门提供安装及现场培训，帮助用户启动系统的应用；
3)	提供系统安装调试服务，确保所有系统成功运行；
4)	提供免费培训，包括对设备操作者及技术管理员的操作培训；
5)	每个季度确保1次回访服务，了解用户使用情况，协助用户解决使用问题；
6)	在使用过程中出现系统故障，中标单位需要在24小时内到达现场并在24小时内进行修复。如果 24小时内不能修复，中标单位需要提供备品备件，保障系统的正常运行，备件的主要产品应≥目前设备的技术指标。备机需要在 24 小时内提供。投标单位可自定义故障级别并提出解决相应的故障所需要的时间。
7）在项目实施期间应提供包含项目经理在内的不少于2 人的驻场服务团队。免费运维期3年。投标人应提供明确的驻场人员名单，驻场人员应为投标人的正式员工，在驻场期间应严格遵守采购人的相关管理要求。驻场人员未经甲方书面许可不得调整。采购人有权对投标方提供证明文件进行调查，并可按照中标人投标文件对派驻现场人员进行审查，若发现证明文件不符或发生未采购人书面确认投标人自行更换人员等行为，采购人有权终止合同。
 
说明事项：
1、上述技术参数中所有要求提供的相关证书、检测报告、授权书、截图资料等文件，须在纸质投标文件标注相应页码，未标注或标注错误导致评审委员会无法查找，按未提供处理。
如中标单位实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有效投诉，经查实中标单位要承担相应违约责任，并同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。
投标人应在投标文件中详细描述运输、配送、保修以及配送的方案。
投标单位的责任包含但不限于本次项目的采购、运输、配送、培训、维保等。
以上为本次项目最低技术要求，欢迎投标单位提供更优质的产品参与投标。
 
其他注意事项
 
招标文件中各项技术规格如标明了某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，是为了准确或清楚地说明本次招标货物的技术规格及要求。投标人在投标中可以选用替代内容，但这些替代内容实质上相当于或优于技术规格的要求，并且满足招标人的要求。
 

附件：学校8需求场所图纸（清晰版可见公告附件pdf）
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