**附件三：工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | | | | | | | | |
| **地库地面** | | | | | | | | | | |
| 项 目 | 图例 | 规格 | 数量 | | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保 | 备注 | 参考图号 |
| 出入口龙门牌 |  | 6800mm\*600mm | 1 | | 套 |  | | 5 年 |  |  |
| 限高杆 |  | 100mm\*3000mm | 2 | | 根 |  |  | 5 年 | 高强度防腐防锈铝合金杆贴进口 3M 工  程级反光膜 |  |
| 中心线 |  | 线宽 150mm  长 2000mm，间距 3000mm | 110 | | 米 |  |  | 2 年 | 道路热熔专用漆（黄色） |  |
| 标准小型停车位 |  | 2400mm\*5300mm\*120mm | 62 | | 个 |  |  | 2 年 | 道路热熔专用漆（白色） |  |
| 微型停车位 |  | 2200mm\*4500mm\*120mm | 7 | | 个 |  |  | 2 年 | 道路热熔专用漆（白色） |  |
| 无障碍停车位 |  | 3700mm\*5400mm\*150mm | 3 | | 个 |  |  | 2 年 | 道路热熔专用漆（黄色） |  |
| 无障碍图标 | 线宽 800mm\*1000mm | 3 | |  | 组 |  |  | 2 年 |  |
| 无障碍轮椅通道 | 5400mm\*1200mm\*150mm | 3 | |  | 组 |  |  | 2 年 |  |
| 项 目 | 图例 | 规格 | 数量 | | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保 | 备注 | 参考图号 |
| 车位喷号 |  | 300\*1200mm | 72 | | 组 |  |  | 1 年 | 常温标线专用涂料（白色） |  |
| 钢管挡车器 |  | 76mm \*3mm \*2000mm | 72 | | 根 |  |  | 2 年 | 镀锌钢管 贴反光膜 |  |
| 墙柱踢脚橡胶导向板 |  | 2160mm\*100mm\*10mm | 30 | | 个 |  |  | 5年 | 橡胶 |  |
| 塑钢双面反光减速台 |  | 350mmx250mm | 10.8 | | 米 |  |  | 3 年 | 塑钢镶双面反光珠 |  |
| 地面箭头 |  | L=3000mm | 6 | | 个 |  |  | 2 年 | 道路热熔专用漆（白色） |  |
| 地面出口文字 |  | 400mm\*800mm | 6 |  | 个 |  |  | 3 年 | 道路专用冷涂标线漆（白色） |  |
| 金刚砂地坪 |  | 用量：5KG/㎡ | 1691 |  | 平方米 |  |  | 6 年 | 1.与基础混凝土粘接性好，表面层致密  强度高，耐磨性极好。2.室内外均可使  用，施工方便，容易清洁及保养。  （颜色以甲方现场确定为准） |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **坡道** | | | | | | | | | |
| 项 目 | 图例 | 规格 | 坡道 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保 | 备注 | 参考图号 |
| 中心线 |  | 线宽 150mm | 31 | 米 |  |  | 2 年 | 专用热熔标线漆+表面涂刷树脂清漆  （黄色，厚度 2mm） |  |
| 边缘线 |  | 线宽 150mm | 62 | 米 |  |  | 2 年 | 专用热熔标线漆+表面涂刷树脂清漆  （黄色，厚度 2mm） |  |
| 导流线 |  | 线宽 150mm | 212 | 米 |  |  | 2 年 | 专用热熔标线漆+表面涂刷树脂清漆  （黄色，厚度 2mm） |  |
| 轮廓诱导标 |  | 180mm\*40mm | 23 | 个 |  |  | 5 年 | 双面反光晶片 |  |
| 反光道钉 |  | 100mm\*100mm\*20mm | 68 | 个 |  |  | 5 年 | 反光道钉由高强度铝合金铸成，抗压 30  吨以上，带钉插入地面，再用胶水粘结，  双重加固，稳定性好，反射性能好 |  |
| 无振动防滑坡道 |  | 厚度 10.0mm | 200 | 平方米 |  |  | 12 年 | 耐磨、防滑、并可降低轮胎噪音  （绿本色，无振动黄线，颜色以甲方现  场确定为准） |  |