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长宁公安分局智慧监管装备采购项目采购需求
根据上海智慧监管建设应用2024-2025年工作任务分解推进表要求，长宁看守所需根据预算批复启动智慧监管装备采购项目招投标流程。
通过采购8项智慧监管装备，提升长宁看守所智慧监管水平，高效提升看守所管理工作。采购内容为：出入口系统控制设备4套、电子脚扣5套、所外就医防TT系统5套、固定式无人机反制装备1套、指纹采集设备30套、数字照片采集设备4套、律师身份核验设备2套、监所督导会商系统（终端）1套。以下为采购装备明细及具体参数：
出入口控制设备
[bookmark: _GoBack]本次采购出入口控制设备4套。具体技术要求如下：	
（一）、硬件部分
1、屏幕尺寸：≥8.0英寸电容触摸屏 分辨率：≥1280*800，需要提供公安部权威检测机构检测报告复印件，并加盖企业鲜章；
2、操作系统：嵌入式Linux系统；
3、RLBD时间≤3S/人，RLYZ准确率≥85%，容错率≤0.5%，需要提供公安部权威检测机构检测报告复印件，并加盖企业鲜章；
4、采用双目摄像头和智能分析识别算法，支持活体检测功能，避免照片作假，需要提供公安部权威检测机构检测报告复印件，并加盖企业鲜章；
5、用户容量，可存储不少于20000张注册用户RLXX，需要提供公安部权威检测机构检测报告复印件，并加盖企业鲜章；
6、采用≥ 200 万广角摄像头，适应120cm-200cm身高范围，需要提供公安部权威检测机构检测报告复印件，并加盖企业鲜章；
7、支持≥1路门锁控制输出、门锁DC12V供电、门磁信号输入以及开门按钮信号的输入，需要提供公安部权威检测机构检测报告复印件，并加盖企业鲜章；
8、需内置软硬件JK保护机制，保障设备的稳定运行；

（二)、软件功能部分
1、RLZC功能，应支持现场注册和非现场注册，应能给出注册结果信息，需要提供公安部权威检测机构检测报告复印件，并加盖企业鲜章；
2、黑白MD功能，只有添加在白MD中的用户身份核验成功后可正常通行，从白MD移除的用户禁止出入所，需要提供公安部权威检测机构检测报告复印件，并加盖企业鲜章；
3、RLSB功能，应支持现场RLPR和/或确认，给出识别信息，需要提供公安部权威检测机构检测报告复印件，并加盖企业鲜章；
4、RL参数设置，可设置RLBD阈值、RLYZ间隔、活体检测开启、补光灯开启等参数，需要提供公安部权威检测机构检测报告复印件，并加盖企业鲜章；
▲5、RLBD功能，具有RLCJ和比对功能，可通过控制设备将现场采集的RL图像与公安相关业务数据库进行比对，并可在显示设备中显示风险指数数值，需要提供公安部权威检测机构检测报告复印件，并加盖企业鲜章；
6、可将现场采集的RL图像与公安相关业务数据库进行比对；
7、支持RL活体检测功能，应能检测或防止RL打印照片、RL电子照片或RL视频方式的假体攻击，需要提供公安部权威检测机构检测报告复印件，并加盖企业鲜章；
8、测温功能，RL进入JK画面后，可测量示RL区域温度，并可将结果与访客信息进行绑定，当检测到人员体温超过自定义温度阈值时，应能提示温度异常，需要提供公安部权威检测机构检测报告复印件，并加盖企业鲜章；
9、驱动接口功能，提供和滚闸门、门禁等控制设备、相关软件系统的开发接口。
出入口系统显示设备：
（一）、硬件部分
1、一体机显示设备 采用国产操作系统；
2、屏幕尺寸：≥15.2寸高清触摸屏；
3、分辨率：≥1280*800；
4、触摸屏：多点电容触摸屏；
5、适配器：电源适配器 12V/5A。
（二)、软件功能部分
1、显示功能：可显示RLSB结果，包含人员姓名、身份、事由、RL照片等信息，还可显示报警提示信息。
2、通行时间管理，支持通行时间管理，可设置入所时间、出所时间，当人员出入超出设置时间应发出报警提示信息，需要提供公安部权威检测机构检测报告复印件，并加盖企业鲜章；
3、具备ZYRY出所业务再次确认功能，需要提供公安部权威检测机构检测报告复印件，并加盖企业鲜章；
4、人员身份设置，自行设置多个个性化用户身份，需要提供公安部权威检测机构检测报告复印件，并加盖企业鲜章；
▲5、出所确认功能，显示设备具有出所确认功能，点击确认后人员才能出所，需要提供公安部权威检测机构检测报告复印件，并加盖企业鲜章；


电子脚扣
本次采购电子脚扣数量为5套。具体技术要求如下：
手持式终端：
处理器：ARM八核2.0Ghz
操作系统：安卓10.0
RAM+ROM：6GB+128GB
外置存储 micro SD(TF)卡，最大支持512GB
触摸屏 5.5寸，屏幕分辨率720*1440，支持多点电容触摸屏
网络类型：4G双网双待
录像分辨率：1080P
视频编码：H.264
支持单机RLSB、RLBD功能，支持检出瞳距20像素点以上的RL，支持10万张RL库
具备OCR识别功能，支持身份证、银行卡、生产日期、货物重量、车架号等识别
支持群组语音对讲，群组文字消息，单对单语音对讲。
支持1080P无线相机接入
支持设备批量远程升级、WIFI蓝牙白MD 权限、USB权限、应用更新等
蓝牙 5.0
支持WAPI/WIFI    802.11a/b/g/n /ac
卫星定位：采用可靠的组网和通讯方式，以保证定位系统的精准和可靠
相机：后置1300万像素相机，前置500万相机
闪光灯：支持
电池容量：4900mAh，连续录像时间不小于8小时，待机时间不小于120小时
传感器：重力加速/光距感应/陀螺仪/地磁
NFC：支持
USB接口：Type-C
三防等级   IP68，防水、防尘、防摔（1.5米跌落）
含三年电信卡专用流量

防TT脚扣，可承受1000N拉力；
支持任务管理，可建立所外就医防TT系统的相关任务；
支持UWB定位，精度50cm；
支持蓝牙4.0
支持卫星定位
卫星定位精度小于等于15米
支持超距告警，超距告警范围大于等于10米；
电子脚扣的锁扣防拔净工作时间大于等于20min；
内置B级防破解锁芯，可抗270分钟技术开锁，有效防拆除；
内置流量卡，支持GPRS数据业务，电池供电；
实时定位：高精度定位，当ZYRY押解或者TT时，可实时在JW终端和管控平台上监测ZYRY位置进行布控；
超距报警：检测与外出被JGDX之间的距离，在脱离MJ安全距离后，自动发出警示语，并持续高分贝报警；
信息上报：发生TT时，上报地理位置信息到警用APP和管控平台；
自动报警：发生超距或遭非法拆卸时，自动启动语音报警；
数据通信：支持GPRS数据业务；
防拆除：内置B级防破解锁芯，可抗270分钟技术开锁，有效防拆除；
防剪断：采用钛合金一次成型，最窄处宽度3.5cm可以防止数控钳剪断。
含三年电信卡专用流量

所外就医防TT系统
本次采购所外就医防TT系统数量为5套。具体技术要求如下：
1、满足公共安全行业标准GA 443-2014
▲2、满足与监管装备接口对接
3、地图上显示人员的实时位置和GJ
4、发生超距或遭非法拆卸时，系统自动启动语音报警。

固定式无人机反制装备
本次采购固定式无人机反制装备1套。具体技术要求如下：
可同时全天候360°水平全向探测目标数：≥15架次。具有自动ZC、识别、报警功能；（品牌种类≥8种）（提供公安部检测报告）
▲同时定位无人机及飞手（遥控器）数量：≥9个。（提供公安部检测报告）
报警功能：设备探测到无人机进入探测范围时能进行声音和灯光告警。
GJ回放：支持多架次入侵目标同时进行GJ回放（同一时间段或时间邻近）。▲数据分析：能通过饼状图、折线图、热力图等多种图表形式对入侵无人机数据进行可视化展现。（提供公安部检测报告）
无人值守：自动ZC、识别到无人机后可发出报警并自动发射预设干扰信号，能够干扰通信频段和导航频段信号，干扰信号覆盖全频段，支持驱离和迫降两种工作模式，干扰飞控、导航、图传，干扰距离500m～1000m；
设备状态显示：能显示设备位置图标、工作状态、模块异常状态等信息。
本采购需安装到位，管线，配电箱及辅材需包含在设备报价中。

指纹采集设备
本次采购指纹采集设备数量为30套。具体技术要求如下：
产品硬件指标：传感器类型：半导体(面积式/按压式)；采集面积：12.8*18 mm；图像像素：256*360 pix；图像分辨率：508 DPI；图像畸变：≤2%
指纹算法指标：采集时间：<0.25s；匹配方式：1:1 或 1：N；比对速度：0.064s；
适配操作系统：红旗linux、银河麒麟、UOS  (统信)等国产系统

数字照片采集设备
本次采购数字照片采集设备4套。具体技术要求如下：
可进行数字相片的拍摄、处理、上传、打印等操作；
可对居民身份证、机动车驾驶证等电子相片进行检测、自动调整及输出；
支持所有标准Windows接口的打印机和数码彩扩机输出。

律师身份核验设备
本次采购律师身份核验设备2套。具体技术要求如下：
照片采集比对功能。具备活体检测、照片采集功能，并自动与相关数据库中照片进行比对，核验人员真实身份。
律师资格核验功能。具备自动采集律师执业资格证书上的信息，并自动与相关数据库进行比对，核验人员是否具备律师资格。
接口不少于:1个RJ45网口，1个10/100M自适应以太网;1个HDMI接口；1个USB Device口;2个USB HID免驱USB HOST口;1个USB HID免驱电源口
二代证读卡响应速度小于1秒，秒级识别保障工作效率。拍照、扫描录入完整信息，避免人工操作失误
采用智能人员识别与全国联网判断，确保人证统一认证
提供开发接口。
会商MCU
本次采购会商MCU设备数量为1套。具体技术要求如下：
会商MCU应采用嵌入式一体化设计，标配双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间连续运行。
设备应支持同一平台同时接入不同类型终端，包括普通硬件终端、软件即时通信终端（包括windows、android、ios操作系统）、web终端，可实现随时随地召开各类视频会议、即时通信功能。
设备应支持XMPP协议，支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享等功能。
设备应支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。
设备应支持对正在召开的会议进行操控，包括切换发言人、设置多画面合成、双流、会议点名、会议轮询、一键静音、一键哑音等会议功能。
设备应支持对会议进行实时的JK预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持不少于4个独立的预监窗口。（此项需提供权威机构检测报告证明复印件，并加盖原厂公章进行证明，否则视为无效应答）
支持设备拓扑，显示设备ID、设备名称、设备类型以及设备的启用状态。支持实时JK设备的运行状态，包括设备在线状态、注册状态、异常告警等。
设备应具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，80%的丢包率情况下音频基本清晰，不影响会议正常进行。（此项需提供权威机构检测报告证明复印件，并加盖原厂公章进行证明，否则视为无效应答）
接收上级相关部门对基层监所进行督导会商、远程会议、指挥调度、远程培训要求。支持下级监所进行督导会商、远程会议、指挥调度、远程培训等功能。
提供电信设备入网证的证书复印件。
服务要求：以上采购设备需提供安装调试服务，安装服务中管线等辅材需包含在报价中，安装位置需满足采购人要求。并提供3年软硬件质保及上门服务。
付款条件：合同签订后十个工作日内支付30%合同款，到货并调试安装合格后支付60%合同款，质保期满后十个工作日内支付10%合同款。
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