项目编号：SHXM-07-20220824-1055

急诊综合楼项目智能化工程项目

**答疑文件**

采购单位：上海市普陀区中心医院

集采机构：上海市普陀区政府采购中心

2022年9月14日

1.请业主提供与清单对应的平面图和系统图

答：提供。

2.请明确本项目是否过上海技防？

答：须通过上海技防验收。

3.如果过技防，监控清单中有32路录像机，不符合技防要求。

答：该32路录像机为独立系统，无需技防验收。

4.本项目要兼容原有系统，请业主明确各系统要兼容的品牌，以便选型。

答：原有系统：1、监控系统：大华

2、门禁系统：西可

3、BA系统：施耐德

4、能耗计量系统：柏诚智能科技

5. 清单中门禁卡2000张，招标参数中要求200张。需明确数量。

答：门禁卡：500张。

6.急诊预检处、急诊护士台、住院病区护士台、医患纠纷接待室、收费窗口，按技防要求，需要增加声音复核装置，清单无体现。

答：按技防要求设置。

7. 招标文件P46”6”条内容调整为采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行政府采购有关鼓励支持节能产品、环境认证产品以及支持中小企业、福利企业等的政策规定。

8. 清单中无设备网 、光纤等设备，请问这部分是否甲供？

答：清单已调整，请自行下载更新。

9. 原网络机房及机柜的位置，空余的接口数量、接口类型，预留光缆及管道的情况。

答：本次机房为新建汇聚机房，无“原机房”一说。我院核心数据机房位于2号楼4楼。本次需敷设光缆连接汇聚机房和核心机房。

10. 电梯五方对讲线缆类型

答：根据工程量清单。

11. 门禁系统是否需要与原来的系统同一套控制？系统由谁来调试。

答：需要，由中标单位调试。

12. 当前巡更系统是否为实时巡更。

答：实时巡更。

13. 当前监控中心的电视墙、UPS等是事满足急诊楼接入的需要？

答：满足。

14. 地下室采用SC管套接JDG管是何种施工方法，需确认。

答：按国家规范施工。

15. 缺手术室对讲系统的技术要求。

答：由专业单位施工。

16. 实时巡更系统中的兰德华、蓝卡和格瑞特均不能过上海地标，是否可以选择其他品牌？

答：可以。

17. 现招标文件中没有提供施工图纸，无法满足项目投标深化设计的需求

答：提供。