|  | **标牌尺寸** | **材质** | **预处理系统** | **02~04-提油废弃油脂污水系统** | **低浓厌氧** | **高浓度厌氧系统** | **脱水系统** | **沼气净化及提纯系统** | **除臭** | **公辅系统** | **房间标识** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备标牌** | **106×60** | **不锈钢烂字** | 21 | 118 | 21 | 43 | 7 | 61 | 45 | 15 |  | **331** |
| **200×100** | **不锈钢烂字** | 61 | 43 | 21 | 38 | 8 | 18 | 27 | 11 |  | **227** |
| **400×300** | **不锈钢烂字** |  | 6 | 6 | 2 |  |  |  |  |  | **14** |
| **电气柜标牌** | **200×100** | **不锈钢烂字** | 14 | 22 | 21 | 32 | 5 | 51 | 28 | 50 |  | **223** |
| **50×80** | **不锈钢烂字** |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | **5** |
| **仪表、自控阀门标牌** | **50\*80** | **不锈钢烂字** | 27 | 233 | 88 | 135 | 7 | 210 | 145 | 53 |  | **898** |
| **手动阀门标牌** | **50\*80** | **不锈钢烂字** | 85 | 817 | 267 | 285 | 16 | 150 | 315 | 245 |  | **2180** |
| **科室牌** | **280×130** | **亚克力UV抽拉式** |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | **98** |
| **安全标识** | **370\*460** | **不锈钢UV** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **150** |
| **安全标识** | **370\*460** | **亚克力UV** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **150** |
| **安全标识** | **290\*340** | **不锈钢UV** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **550** |
| **安全标识** | **290\*240** | **不锈钢UV** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **75** |
| **安全标识** | **290\*240** | **亚克力UV** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **40** |
| **方向指示** | **250\*250** | **不锈钢UV** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **75** |
| **风险告知** | **600\*900** | **不锈钢UV** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30** |
| **职业危险告知** | **800\*600** | **不锈钢UV** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30** |
| **安全标识** | **600\*600** | **反光铝板** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **60** |
| **化学品标识** | **400\*300** | **不锈钢UV** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **70** |
| **管道标识** | **DN10** |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | **6** |
| **DN100** |  | 25 | 22 | 3 | 114 | 57 | 99 | 22 | 30 |  | **372** |
| **DN125** |  |  | 22 | 24 |  | 6 | 45 |  |  |  | **97** |
| **DN15** |  |  | 36 | 8 |  | 7 |  |  | 1 |  | **52** |
| **DN150** |  | 20 | 13 | 6 | 93 | 9 | 50 | 30 | 45 |  | **466** |
| **DN159** |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | **10** |
| **DN20** |  |  | 9 | 22 | 14 |  |  | 85 |  |  | **130** |
| **DN200** |  | 7 | 23 | 21 | 22 | 15 | 63 | 4 | 20 |  | **175** |
| **DN25** |  | 10 | 24 | 30 | 109 |  | 143 | 50 | 24 |  | **390** |
| **DN250** |  | 10 | 8 | 28 | 14 |  | 24 |  |  |  | **84** |
| **DN300** |  |  | 9 |  | 5 |  | 30 |  |  |  | **44** |
| **DN32** |  |  | 25 | 4 | 94 | 22 | 8 | 50 | 20 |  | **223** |
| **DN350** |  |  | 4 |  |  |  | 13 |  |  |  | **17** |
| **DN40** |  | 21 | 32 |  |  |  | 29 | 12 | 9 |  | **103** |
| **DN400** |  |  |  |  | 22 |  | 5 |  |  |  | **27** |
| **DN50** |  | 5 | 85 | 11 | 100 | 5 | 44 | 25 | 18 |  | **293** |
| **DN500** |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  | **6** |
| **DN600** |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | **10** |
| **De63** |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | **20** |
| **DN65** |  | 5 | 43 |  | 29 |  | 40 | 15 | 158 |  | **290** |
| **De75** |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | **3** |
| **DN80** |  | 15 | 38 | 53 | 39 | 10 | 61 | 22 | 10 |  | **248** |
| **DN800** |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | **2** |
| **∅6** |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | **4** |
| **∅7** |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | **14** |
| **1000\*1000** |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | **1** |
| **1000\*1600** |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | **1** |
| **1000\*600** |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | **2** |
| **1000\*800** |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | **2** |
| **1100\*1000** |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | **3** |
| **1100\*800** |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | **2** |
| **1200\*1600** |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | **1** |
| **1200\*800** |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | **2** |
| **1200\*900** |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | **3** |
| **1500\*2400** |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | **2** |
| **1600\*1600** |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | **1** |
| **1900\*1400** |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | **1** |
| **1900\*2700** |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | **1** |
| **2000\*1800** |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | **3** |
| **2000\*3000** |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | **1** |
| **2000\*800** |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | **2** |
| **2200\*2000** |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | **2** |
| **2500\*900** |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | **4** |
| **400\*300** |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | **2** |
| **400\*600** |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | **3** |
| **500\*400** |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | **2** |
| **500\*500** |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | **6** |
| **600\*400** |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | **28** |
| **600\*600** |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | **3** |
| **600\*900** |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | **2** |
| **700\*600** |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | **1** |
| **800\*1000** |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | **1** |
| **800\*500** |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | **2** |
| **800\*600** |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | **4** |
| **800\*800** |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | **5** |
| **800\*900** |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | **2** |
| **900\*800** |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | **2** |
| **Ø100-500** |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | **120** |
| **Ø1200** |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | **4** |
| **Ø1800** |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | **4** |
| **Ø500-Ø80** |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | **250** |
| **Ø600-800** |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | **70** |

无废园区标识工程量见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **工艺说明** | **规格尺寸** |
| **1** | 外部标识 | 个 | 3 | 不锈钢板烤漆，LOGO镂空，内嵌灯光 | 450\*100\*20cm |
| **2** | 内部标识 | 个 | 6 | 不锈钢板烤漆，LOGO镂空，内嵌灯光，箭头发光字 | 200\*45\*10cm |
| **3** | 景观立体标识 | 个 | 1 | 不锈钢板烤漆，局部发正面光 | 1890\*400\*40cm |
| **4** | 导览指示牌 | 个 | 1 | 不锈钢板烤漆，LOGO镂空，内嵌灯光，箭头发光字 | 300\*400\*15cm |

（4）建构筑物标识工程量见下表

| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **工艺说明** | **规格尺寸** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 建构筑物标识 | 个 | 15 | 不锈钢板烤漆 | 450\*100\*20cm |