**包件1：设施量清单**

南翔镇北社区汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | | | 单位 | 综合单价 | 数量 | 合计 |
| 1 | 南  翔  镇  北  社  区  道路  、桥梁 | 沥青路面 | 一般道路10年以下 | 万平方 |  | 8.0227 |  |
| 一般道路15年以下 | 万平方 |  | 1.1598 |  |
| 非机动车道 | | 万平方 |  | 0.5267 |  |
| 人行道 | 彩色预制块 | 万平方 |  | 3.8521 |  |
| 石材 | 万平方 |  | 0.1084 |  |
| 聚氨酯 | 万平方 |  | 0.1311 |  |
| 侧石 | | 万米 |  | 1.5376 |  |
| 平石 | | 万米 |  | 1.5376 |  |
| 路名牌 | | 百套 |  | 0.53 |  |
| 机非隔离护栏 | | 百米 |  | 52.35 |  |
| 人行隔离护栏 | | 百米 |  | 34.41 |  |
| 红白杆 | | 百根 |  | 3.22 |  |
| 道路巡检 | | Km.次 |  | 3.907 |  |
| 钢筋混凝土桥 | | 千平方 |  | 8.260 |  |
| 小计 | 不含专项维修 | 元 |  |  |  |

南翔镇北社区道路设施明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起止位置 | 道路  类型 | 道路  长度 | 车行道 | | | 非机动车道 | | 人行道 | | | 侧石 | 平石 | 隔离  护栏 | 人行  护栏 | 路名  牌 | 红白  杆 | 路龄 |
| 宽度 | 面层  类型 | 面积 | 宽度 | 面积 | 宽度 | 面层  类型 | 面积 |
| 米 | 米 | 平方 | 米 | 平方 | 米 | 平方 | 米 | 米 | 米 | 米 | 套 | 根 |
| 1 | 嘉程路 | 惠裕路-胜辛南路 | 一般道路 | 377 | 12 | 沥青 | 4524 |  |  | 8 | 预制块 | 2680 | 754 | 754 |  | 243 | 2 |  | 10年以下 |
| 2 | 惠柏路 | 嘉年路-嘉前路 | 一般道路 | 189 | 10 | 沥青 | 1890 |  |  | 6 | 预制块 | 1416 | 397 | 397 |  | 71.3 | 2 |  | 5年以下 |
| 3 | 惠柏路 | 惠裕路-胜章南路 | 一般道路 | 617 | 14 | 沥青 | 8638 |  |  | 4.4 | 预制块 | 2715 | 1234 | 1234 | 601 | 645 | 4 | 83 | 10年以下 |
| 4 | 乐惠路 | 嘉好路-嘉绣路 | 一般道路 | 658 | 12 | 沥青 | 7896 |  |  | 4 | 预制块 | 2604 | 1316 | 1316 | 865 | 456 | 4 | 7 | 10年以下 |
| 5 | 鹤槎路 | 翔江公路-嘉前路 | 一般道路 | 458 | 14 | 沥青 | 6412 |  |  | 6 | 预制块 | 2598 | 884 | 884 |  |  |  |  | 10年以下 |
| 6 | 嘉年路 | 鹤槎路-惠亚路 | 一般道路 | 372 | 14 | 沥青 | 5208 |  |  | 6 | 预制块 | 2190 | 744 | 744 |  |  |  | 19 | 10年以下 |
| 7 | 嘉年路 | 惠平路-恶柏路 | 一般道路 | 302 | 14 | 沥青 | 4382 |  |  | 6 | 预制块 | 1576 | 604 | 604 |  |  | 2 | 29 | 5年以下 |
| 8 | 惠桂路 | 嘉好路-惠柏路 | 一般道路 | 280 | 8 | 沥青 | 2168 |  |  | 4 | 花岗岩 | 1084 | 560 | 560 |  |  | 1 |  | 5年以下 |
| 9 | 中佳路 | 真南路-佳通路 | 一般道路 | 213 | 10 | 沥青 | 2070 |  |  | 3 | 预制块 | 621 | 426 | 426 |  |  | 1 | 24 | 15年以下 |
| 10 | 佳通路 | 佳通支路-真南路 | 一般道路 | 542 | 14 | 沥青 | 7560 |  |  | 6 | 预制块 | 3240 | 1084 | 1084 | 1880 | 105 | 1 | 42 | 15年以下 |
| 11 | 佳通支路 | 真南路-佳通路 | 一般道路 | 250 | 8 | 沥青 | 1968 |  |  | 3.2 | 预制块 | 787 | 500 | 500 | 574 | 30f | 2 | 7 | 15年以下 |
| 12 | 德园路 | 陈翔公路-嘉绣东路 | 一般道路 | 1200 | 12 | 沥青 | 13920 |  |  | 6 | 预制块 | 6960 | 2400 | 2400 | 400 | 322 | 6 | 72 | 10年以下 |

南翔镇北社区道路设施明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起止位置 | 道路  类型 | 道路  长度 | 车行道 | | | 非机动车道 | | 人行道 | | | 侧石 | 平石 | 隔离  护栏 | 人行  护栏 | 路名  牌 | 红白  杆 | 路龄 |
| 宽度 | 面层  类型 | 面积 | 宽度 | 面积 | 宽度 | 面层  类型 | 面积 |
| 米 | 米 | 平方 | 米 | 平方 | 米 | 平方 | 米 | 米 | 米 | 米 | 套 | 根 |
| 13 | 惠柏路 | 嘉程路-地司沥 | 一般道路 | 106 | 10 | 沥青 | 1140 |  |  | 6 | 预制块 | 665 | 220 | 220 |  |  | 1 |  | 5年以下 |
| 14 | 惠柏路 | 翔江公路-嘉年路 | 一般道路 | 172 | 10 | 沥青 | 1720 |  |  | 6 | 预制块 | 1032 | 344 | 344 |  |  | 6 | 8 | 5年以下 |
| 15 | 嘉程路 | 惠平路-惠裕路 | 一般道路 | 514 | 13 | 沥青 | 6682 |  |  | 7 | 预制块 | 3598 | 1028 | 1028 |  | 200 | 6 |  | 5年以下 |
| 16 | 乐惠路 | 嘉美路-嘉吉路 | 一般道路 | 332 | 12 | 沥青 | 4160 |  |  | 6 | 预制块 | 1429 | 670 | 670 |  | 428 | 5 |  | 5年以下 |
| 17 | 嘉吉路 | 乐惠路-胜章南路 | 一般道路 | 168 | 14 | 沥青 | 2764 |  |  | 6 | 预制块 | 912 | 215 | 215 |  | 268 | 4 |  | 5年以下 |
| 18 | 德园路 | 嘉树园路-陈翔公路 | 一般道路 | 297 | 15 | 沥青 | 4457 | 7 | 2080 | 6 | 预制块 | 1783 | 1041 | 1041 | 330 | 233 | 3 | 24 | 5年以下 |
| 19 | 嘉美路 | 德园路-沪宜公路 | 一般道路 | 324 | 5 | 沥青 | 1861 | 7 | 1861 | 6 | 预制块 | 1715 | 518 | 518 |  | 398 | 1 | 7 | 5年以下 |
| 20 | 听雪园路 | 古猗园路-德园路 | 一般道路 | 240 | 10 | 沥青 | 2405 |  |  | 6 | 聚氨酯 | 1311 | 437 | 437 |  | 45 | 2 |  | 5年以下 |
| 21 | 丰翔路 | 瑞林路-宝翔路 | 一般道路 | 204 |  | 沥青 |  |  |  | 6.5 | 预制块 | 1326 |  |  |  |  |  |  | 10年以下 |
| 22 | 裕丰路 | 真南路-古猗园路 | 一般道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |
| 23 | 丰翔路 | 真南路-宝翔路（太阳能指示牌7套） | 一般道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

南翔镇北社区桥梁设施明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 起止位置 | 桥梁名称 | 长度（m） | 宽度（m） | 面积（㎡） |
| 1 | 嘉程路 | 德园路-沪宜公路 | 横沥河桥 | 52 | 20.5 | 1066 |
| 2 | 惠柏路 | 惠裕路-胜辛南路 | 封浜桥 | 67 | 16.5 | 1099 |
| 3 | 乐惠路 | 嘉好路-嘉绣路 | 鲍家堂桥 | 30 | 16.6 | 498 |
| 4 | 鹤槎路 | 翔江公路-嘉前路 | 华漕江桥 | 26 | 20.6 | 536 |
| 5 | 嘉年路 | 鹤槎路-惠亚路 | 华漕江桥 | 30 | 20.3 | 609 |
| 6 | 嘉年路 | 惠平路-惠柏路 | 杨柳泾桥 | 26 | 20.0 | 520 |
| 7 | 佳通路 | 佳通支路-真南路 | 走马塘桥 | 30 | 20.0 | 600 |
| 8 | 德园路 | 陈翔路-嘉绣东路 | 张彭河桥 | 26 | 12.0 | 312 |
| 9 | 德园路 | 陈翔路-嘉绣东路 | 东张泾桥 | 26 | 12.0 | 312 |
| 10 | 德园路 | 陈翔路-嘉绣东路 | 北横泾桥 | 24 | 12.0 | 288 |
| 11 | 德园路 | 嘉树园路-陈翔路 | 南横泾桥 | 24 | 30.0 | 720 |
| 12 | 嘉程路 | 惠平路-惠裕路 | 杨柳泾桥 | 29 | 20.0 | 580 |
| 13 | 嘉美路 | 德园路-沪宜公路 | 横沥河桥 | 56 | 20.0 | 1120 |
| 14 | 合计 |  |  |  |  | 8260 |

区管道路镇属护栏、太阳能指示牌统计表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路名 | 路段 | 人行护栏（m） | 隔离护栏（m） | 太阳能指示牌（套） |
| 1 | 裕丰路 | 真南路～古猗园路 |  | 153 |  |
| 2 | 丰翔路 | 真南路～宝翔路 |  | 432 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**包件2：设施量清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工 程 量 清 单** | | | | | |
| 工程名称：南翔镇东社区道路、桥梁养护工程 | |  | |  | |
| **序号** | **名 称** | | **单位** | | **工程量** |
| 1 | 车行道 机械翻挖沥青混凝土面层 8cm 厚度(cm):12 | | 100m2 | | 24.21 |
| 2 | 车行道 机械翻挖沥青混凝土面层 每增减1cm | | 100m2 | | 24.21 |
| 3 | 车行道 机械翻挖三渣基层 30cm 厚度(cm):40 | | 100m2 | | 3.24 |
| 4 | 车行道 机械翻挖三渣基层 每增减1cm | | 100m2 | | 3.24 |
| 5 | 车行道 铣刨沥青混凝土面层-1300型 3cm 厚度(cm):6 | | 100m2 | | 29.38 |
| 6 | 车行道 铣刨沥青混凝土面层-1300型 每增减1cm | | 100m2 | | 29.38 |
| 7 | 车行道 铺筑碎石垫层 15cm | | 100m2 | | 3.24 |
| 8 | 车行道 铺筑水泥混凝土基层 30cm 厚度(cm):25  非泵送商品混凝土 (5-40mm)C30 | | 100m2 | | 3.24 |
| 9 | 车行道 铺筑水泥混凝土基层 每增减1cm  非泵送商品混凝土 (5-40mm)C30 | | 100m2 | | 3.24 |
| 10 | 车行道 人工铺筑沥青混凝土面层-粗粒式 8cm 粗粒式沥青混凝土 AC-30 | | 100m2 | | 24.21 |
| 11 | 车行道 人工铺筑沥青混凝土面层-细粒式 3cm 厚度(cm):4 细粒式沥青混凝土 AC-13 | | 100m2 | | 24.21 |
| 12 | 车行道 人工铺筑沥青混凝土面层-细粒式 每增减0.5cm  细粒式沥青混凝土 AC-13 | | 100m2 | | 24.21 |
| 13 | 车行道 人工铺筑沥青混凝土面层-细粒式 3cm 厚度(cm):6 细粒式沥青混凝土 AC-13 | | 100m2 | | 29.38 |
| 14 | 车行道 人工铺筑沥青混凝土面层-细粒式 每增减0.5cm  细粒式沥青混凝土 AC-13 | | 100m2 | | 29.38 |
| 15 | 车行道 人工小块坑槽修补-粗粒式沥青混凝土 8cm 粗粒式沥青混凝土 AC-30 | | 100m2 | | 5.468 |
| 16 | 车行道 人工小块坑槽修补-细粒式沥青混凝土 3cm 厚度(cm):4 细粒式沥青混凝土 AC-13 | | 100m2 | | 5.468 |
| 17 | 车行道 人工小块坑槽修补-细粒式沥青混凝土 每增减0.5cm  细粒式沥青混凝土 AC-13 | | 100m2 | | 5.468 |
| 18 | 车行道 机械灌缝 | | 100m | | 179.27 |
| 19 | 建筑垃圾场外运输 | | m3 | | 499.56 |
| 20 | 人行道 翻修水泥混凝土面层 斜坡(20cm) 非泵送商品混凝土 (5-40mm)C20 | | 100m2 | | 0.25 |
| 21 | 人行道 翻排水泥混凝土预制块 | | 100m2 | | 21.76 |
| 22 | 翻排石材类人行道 预拌砌筑砂浆 DM7.5 | | 100m2 | | 0.3 |
| 23 | 人行道 翻修水泥混凝土基层 10cm 非泵送商品混凝土 (5-40mm)C20 | | 100m2 | | 2.63 |
| 24 | 人行道 翻排预制水泥混凝土侧石 非泵送商品混凝土 (5-40mm)C20 | | 100m | | 29.17 |
| 25 | 人行道 翻排预制水泥混凝土平石 非泵送商品混凝土 (5-40mm)C20 | | 100m | | 13.02 |
| 26 | 建筑垃圾场外运输 | | m3 | | 190.862 |
| 27 | 新装路名牌 C型 非泵送商品混凝土 (5-40mm)C20 | | 套 | | 2 |
| 28 | 调换路名牌立杆 C型 非泵送商品混凝土 (5-16mm)C20 | | 套 | | 4 |
| 29 | 调换路名牌牌面 C型 | | 套 | | 4 |
| 30 | 调换路名牌牌面(800\*2000标志板，高强级) | | 套 | | 25 |
| 31 | 调换路名牌牌面(Ф800标志板，高强级) | | 套 | | 20 |
| 32 | 保洁路名牌牌面 | | 块 | | 87 |
| 33 | 人行道隔离护栏油漆 三档 | | 100m | | 24.87 |
| 34 | 扶正人行、快、慢车道隔离栏 | | 100m | | 3.65 |
| 35 | 新装人行道隔离护栏 三档 非泵送商品混凝土 (5-40mm)C30 | | 100m | | 0.15 |
| 36 | 新装车行道隔离护栏 固定式 非泵送商品混凝土 (5-40mm)C30 | | 100m | | 0.5 |
| 37 | 扶正防撞隔离墩 | | 10m | | 6.8 |
| 38 | 人工保洁护栏 | | 10m | | 324 |
| 39 | 车行道 铣刨沥青混凝土面层-1300型 3cm 厚度(cm):6 | | 100m2 | | 0.92 |
| 40 | 车行道 铣刨沥青混凝土面层-1300型 每增减1cm | | 100m2 | | 0.92 |
| 41 | 车行道 人工铺筑沥青混凝土面层-细粒式 3cm 厚度(cm):6 细粒式沥青混凝土 AC-13 | | 100m2 | | 0.92 |
| 42 | 车行道 人工铺筑沥青混凝土面层-细粒式 每增减0.5cm  细粒式沥青混凝土 AC-13 | | 100m2 | | 0.92 |
| 43 | 保养橡胶支座 | | 只 | | 720 |
| 44 | 混凝土结构缺损修补 环氧砂浆 | | m2 | | 10.5 |
| 45 | 混凝土结构缺损修补 快凝混凝土 快凝混凝土 | | m3 | | 2 |
| 46 | 细裂缝修补 | | m2 | | 64 |
| 47 | 涂料粉刷混凝土栏杆 | | m2 | | 2652 |
| 48 | 油漆花式铁栏杆 | | m2 | | 146 |
| 49 | 擦洗限载牌 | | 套 | | 30 |
| 50 | 巡视检查中小型桥 | | 座·次 | | 180 |
| 51 | 栏杆保洁 | | m | | 1000 |
| 52 | 桥名牌保洁及描字 | | 块 | | 60 |
| 53 | 建筑垃圾场外运输 | | m3 | | 5.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南翔镇东社区道路、桥梁养护费用明细表** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | 单位 | 综合单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| 1 | 沥青路面 | 一般道路5年以下 | 万平方 |  | 7.0815 |  |
| 一般道路10年以下 | 万平方 |  | 1.5576 |  |
| 一般道路15年以下 | 万平方 |  | 4.8280 |  |
| 一般道路15年以上 | 万平方 |  | 4.4975 |  |
| 2 | 人行道 | 彩色预制块 | 万平方 |  | 8.0109 |  |
| 3 | 侧石 | | 万米 |  | 3.1719 |  |
| 4 | 路名牌 | | 百套 |  | 0.8700 |  |
| 5 | 机非隔离护栏 | | 百米 |  | 15.8000 |  |
| 6 | 人行隔离护栏 | | 百米 |  | 24.8700 |  |
| 7 | 红白杆 | | 百根 |  | 3.9200 |  |
| 8 | 道路巡检 | 每月1次 | km.次 |  | 177.9120 |  |
| 9 | 钢筋混凝土桥 | | 千平方 |  | 9.4280 |  |
|  | **道路、桥梁养护费用** | | **元** |  |  |  |


**包件3：设施量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **银南翔商务区道路、桥梁养护费用明细表** | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | | 单位 | 综合单价 | 数量 | 合计 |
| 1 | 银南翔商务区道路、桥梁 | 沥青路面 | 次干道10年以下 | 万平方 |  | 2.7640 |  |
| 次干道15年以下 | 万平方 |  | 1.1520 |  |
| 一般道路10年以下 | 万平方 |  | 5.2000 |  |
| 一般道路15年以下 | 万平方 |  | 8.2096 |  |
| 非机动车道 | | 万平方 |  | 1.1455 |  |
| 人行道 | 彩色预制块 | 万平方 |  | 4.0198 |  |
| 石材 | 万平方 |  | 4.0400 |  |
| 侧石 | | 万米 |  | 2.8552 |  |
| 平石 | | 万米 |  | 2.8552 |  |
| 路名牌 | | 百套 |  | 0.66 |  |
| 机非隔离护栏 | | 百米 |  | 13.25 |  |
| 人行隔离护栏 | | 百米 |  | 17.61 |  |
| 红白杆 | | 百根 |  | 4.90 |  |
| 道路巡检 | 每月1次 | km.次 |  | 131.35 |  |
| 钢筋混凝土桥 | | 千平方 |  | 8.642 |  |
| **小计** | **不含专项维修** | **元** |  |  |  |
| 2 | 南翔老镇区周边道路、桥梁 | 沥青路面 | 一般道路10年以下 | 万平方 |  | 0.9180 |  |
| 一般道路15年以下 | 万平方 |  | 0.3715 |  |
| 一般道路15年以上 | 万平方 |  | 0.0640 |  |
| 砼路面 | | 万平方 |  | 0.2520 |  |
| 人行道 | 彩色预制块 | 万平方 |  | 0.5944 |  |
| 石材 | 万平方 |  | 0.3696 |  |
| 侧石 | | 万米 |  | 0.2840 |  |
| 平石 | | 万米 |  | 0.2360 |  |
| 路名牌 | | 百套 |  | 0.06 |  |
| 红白杆 | | 百根 |  | 0.49 |  |
| 盖板沟 | | 百米 |  | 7.00 |  |
| 道路巡检 | 每月1次 | km.次 |  | 18.96 |  |
| 钢筋混凝土桥 | | 千平方 |  | 0.886 |  |
| **小计** | | **不含专项维修** | **元** |  |  |  |
| 3 | 南翔印象城周边道路 | 沥青路面 | 一般道路5年以下 | 万平方 |  | 1.1064 |  |
| 人行道 | 彩色预制块 | 万平方 |  | 0.5563 |  |
| 侧石 | | 万米 |  | 0.1854 |  |
| 平石 | | 万米 |  | 0.1854 |  |
| 路名牌 | | 百套 |  | 0.04 |  |
| 机非隔离护栏 | | 百米 |  | 0.36 |  |
| 人行隔离护栏 | | 百米 |  | 0.45 |  |
| 红白杆 | | 百根 |  | 0.16 |  |
| 道路巡检 | 每月1次 | km.次 |  | 11.13 |  |
| **小计** | | **不含专项维修** | **元** |  |  |  |
| 4 | 区管道路镇属护栏、红白杆 | 机非隔离护栏 | | 百米 |  | 32.53 |  |
| 人行隔离护栏 | | 百米 |  | 6.99 |  |
| 红白杆 | | 百根 |  | 17.81 |  |
| **小计** | | **元** |  |  |  |
| **合计** | | **不含专项维修** | **元** |  |  |  |
|  | | | | | | | |

****

****

****

****

****