**家具采购需求标准**

**一、项目背景**

为配合学校图文信息楼大修项目，拟采购图文信息楼会议室、教室、机房、办公室等家具，主要涉及常规办公桌椅、会议桌椅、机房桌椅、茶水柜、文件柜、沙发等家具采购项目。采购内容包括各类家具的制作、运输、安装及售后等相关工作。

**二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范**

**（一）强制性标准**

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》；

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》；

**（二）质量及技术标准**

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》；

GB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》。

###### 及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。

1. **采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求（详见附件1清单）**
2. **材料要求**

本项目采用的材料需符合以下要求：

1. **饰面刨花板：**符合HJ 2547-2016/《环境标志产品技术要求 家具》、TVOC/甲醛（需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料）。
2. **多层实木板：**符合GB 18580-2017，GB/T 35601-2024,GB/T 9846-2015,GB/T17657-2022,GB/T 39600-2021，包含胶合强度、静曲强度、弹性模量、甲醛、苯、二甲苯、TVOC（需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料）。
3. **网布：**符合GB 18401- 2010/GB/T 27717-2011,HJ 2546-2016。甲醛800，可分解芳香胺1000，富马酸二甲酯1000（需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料)。
4. **高弹海绵:**符合GB/T 10802-2023/QB/T 2280-2016，包含回弹，拉伸强度、伸长率、压缩永久变形、座面密度、甲醛(需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料)。

**（五）PVC封边条：**符合QB/T 4463-2013，包含甲醛，耐干热，耐磨，耐冷热循环，耐老化，耐开裂，耐光色牢度(需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料)。

**（六）办公椅**：符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》。包含外观性能、理化性能、力学性能、有害物质限量。（需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料。）

**（七）钢制文件柜**：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。外观1500、金属理化900、力学（强度、稳定性、搁板弯曲、持续静载荷、门耐久、抽屉耐久）4900、结构安全1500。（需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料。）

**（八）钢木桌**:符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，外观1500、理化覆面（冷热循环、耐干热、湿热、耐磨、耐污染、抗冲击、耐光色牢度）1750力学（强度、稳定性、挠度、耐久性）3700甲醛4000。（需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料。）

**（九）培训椅**：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。外观1500、理化（抗盐雾）540、力学（强度、稳定性、椅座椅背耐久）3400结构安全1500。（需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料。）

**（十）折叠桌**：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。外观1500、理化覆面（冷热循环、耐干热、湿热、耐磨、耐污染、抗冲击、耐光色牢度）1750力学（强度、稳定性、挠度、耐久性）3700甲醛4000（需提供加盖“CMA”标志的第三方机构出具的有效检验报告作为佐证材料。）

备注：第三方质检机构出具的质检报告，须含有 CMA 认证（如国家家具质量监督检验中心、国家家具及室内环境质量监督检验中心等）。报告签发时间不早于2025年01月01日。

**五、颜色要求**

办公家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）

|  |  |
| --- | --- |
| **分类** | **主体颜色** |
| 木制 | 纹路：木皮保留天然纹路感。  颜色：胡桃木色。 |
| 钢制 | 颜色：砂纹白 |
| 椅子、沙发 | 颜色：黑色、棕色 |

**六、样品要求**

###### 投标人需要按以下要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品要求** | **图示** | **大小尺寸(单位mm)** |
| 1 | 429室-办公椅-转椅 |  | 各1件 |
| 2 | 429室-钢木桌-850\*600\*750H |  | 各1件 |
| 3 | 526室-折叠桌-1200\*500\*750H（双人位） | 白底组合4副本.jpg | 各1件 |

型号规格、性能要求等见附件文件相关要求。

**七、供货及验收**

|  |  |
| --- | --- |
| **分类** | **内容** |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后180个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |
| 检测要求 | 正式验收前，采购人将委托第三方机构对家具进行质量和环保相关检测，检验不合格不予验收。 |

**八、服务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **分类** | **内容** |
| 保修服务 | 办公家具免费保修期应当至少不低于8年。免费保修期内，除采购人因非正 常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供办公家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供办公家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |