甲供设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 整体尺寸  长宽高CM | 玻璃部分尺寸  长宽高CM | 数量 | 备注 |
| 独立柜 | 80\*80\*240 | 80\*80\*146 | 10个 | 其中2台慈溪展创XBWAC-260型 |
| 矮柜 | 160\*80\*95 | 159\*79\*30 | 4个 | 其中2台慈溪展创XBWAC-260型 |
| 矮柜（无裙） | 159\*50\*83 | 158\*49\*20 | 2个 | 后加工 |
| 双面通柜 | 220\*80\*240 | 200\*80\*144 | 16个 | 其中4台慈溪展创XBWAC-260型 |
| 电动通柜 | 600\*117\*350 | 578\*117\*220 | 4个 | 2台金森HF15-W空调 |
| 电动通柜（长） | 1180\*117\*350 | 1160\*117\*220 | 1个 | 2台金森HF15-W空调 |
| 低反独立柜 | 80\*80\*240 | 80\*80\*214.8 | 5个 | 克里克 |
| 低反独立柜 | 100\*100\*240 | 100\*100\*214.8 | 1个 | 克里克 |
| 长铁桌 | 220\*80\*73 |  | 2个 |  |
| 短铁桌 | 160\*80\*73 |  | 1个 |  |
| ERCO 12W | 型号：72634.099 功率：12W  光束角：15° 显色性：CRI ≥90  色温：3000K  调光范围：1%--100% | | 62个 | 配件选择:拉伸镜、防眩光配件、防眩网格等 |
| ERCO 8W | 型号：72630.099 功率：8W  光束角：6° 显色性：CRI ≥90  色温：3000K  调光范围：1%--100% | | 65个 | 配件选择:拉伸镜、防眩光配件、防眩网格等 |
| 圆形射灯 | 四孔POSO PLS2023 20W | | 41个 |  |
| 调试剂 | RH45%-X; RH55%-X; | | 各40盒 | 文物保护专用符合硅胶调试剂 |