**上海市长宁区交通管理中心非机动车划线服务竞争性磋商项目**

**采购需求文件**

**一、项目概况**

本项目实施范围为程家桥街道，虹桥街道，华阳路街道，天山路街道，仙霞街道，周家桥街道，新泾镇，临空经济园区，江苏路街道，北新泾街道，新华街道等，其中，艺术型停车位起止点标记约：1100个；艺术型停车位样式1约：12500个；艺术型停车位样式2约：950个；艺术型停车位样式3约450个；简易型停车位边框约5500m；标准型停车位标记约：280个；标准型停车位线框约：6000米；清除划线约：150㎡等。具体内容详见附件1：2025年非机动车位划线服务点位。蓝牙嗅探智能监测终端运维服务：运维数量64台。

本项目财政预算金额为人民币114万元，响应最高限价为人民币110万元，经评审后响应报价超出本项目最高限价金额的，作无效响应处理。

**二、项目范围（具体工程量以实际数量为准）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 艺术型停车位起止点标记 | 1200\*600mm | 个 | 1100 |
| 2 | 艺术型停车位样式1 | 1200\*300mm | 个 | 12500 |
| 3 | 艺术型停车位样式2 | 1200\*400mm | 个 | 950 |
| 4 | 艺术型停车位样式3 | 1200\*400mm | 个 | 450 |
| 5 | 简易型停车位 | 线宽200mm | m | 5500 |
| 6 | 标准型停车位标记 | 1600\*500mm | 个 | 280 |
| 7 | 标准型停车位线框 | 线宽150mm | m | 6000 |
| 8 | 清除停车位标线 |  | m2 | 150 |
| 9 | 蓝牙嗅探智能监测终端运维服务 |  | 台 | 64 |

**三、服务期限**

本次招标服务期为一年（本项目采用一次招标三年沿用，分年度签订合同，每次签约有效期一年，每年度有效期终止前2个月，由采购人对成交单位进行年度考核和验收，如通过则可续签第二年合同，第三年的合同续签同第二年。第二年的合同价为第一年的原合同价。如遇特殊情况，则以当年度法定程序批准的预算执行）。

**四、项目团队要求**

本项目实施团队人员应配备充足、合理且职责分工明确、架构清晰合理。

管理人员应至少配备1名项目经理，且项目经理应满足以下要求：

项目经理资格：市政专业二级（或以上）或公路专业二级（或以上）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，注册建造师已备案且无在建项目（同一工程相邻分段发包或分期施工的登记除外，需在响应文件中提供证明材料。注册建造师备案情况及在建项目以报名开始至开标截止在上海市建筑建材业网www.ciac.sh.cn上的查询结果为准）。

项目管理机构关键人员应按照沪建管【2014】758号文件配备指南配置，并提供有效的岗位资格证书。

项目团队人员不少于8人；

**五、工作标准要求**

本项目的标线施工需满足相关的规范标准：

1.《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)

2.《上海市道路交通管理设施施工及验收规范》（DBJ08-232-98）

3.《道路交通管理设施设置技术规程》（DBJ08-39-94）

4.其他“国家、行业、地方标准与规范”中涉及的技术要求

5.以上规范、标准供响应单位参考。并不局限于此，但国家及地方相关的强制性条文必须无条件执行。

**六、机械设备要求**

配备必要的施工机械设备。

**七、质保要求**

一次验收合格，质保期1年。

**八、其他要求**

本项目安全生产、文明施工与环境保护要求：

1.投标人在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守上海市有关建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行发包单位关于现场临设及施工区域企业标识要求。

2.施工人员的着装应是白色或黄色等明亮颜色的服装，以便他人从远方就能清楚地识别，夜间施工，应着具有反光特性的作业服装；在作业现场的前后位置应配备交通管理人员或明显的交通诱导设施。

3.其它方面要求

1)所有进场的施工设备在使用前必须进行国家、地方、行业强制标准、规定方面有要求的完整性、符合性检查，并经施工监理确认后才可以使用。

2)施工作业时间，按照不同地段要求安排，有夜间施工要求。遇有特殊情况听甲方通知进行，中标单位应将影响道路交通通行的因素减少到最低程度。

3)施工中对新漆划的标线采取保护措施（如围放交通锥等），确保油漆涂料不粘胎后撤离。

4)如遇标线施工工作量与甲方提供的数量不符时，需由监理方核实签署后再由甲方签署同意。

5)乙方应根据甲方要求，接受涂料供应商提供的安装调试培训和工作人员培训。

6)中标单位在与采购单位签订施工承包合同的同时要签订安全生产责任协议书、文明施工责任协议书和廉政责任书，成交供应商若违反规定野蛮施工、违章作业等，采购单位有权限令停工整改，一切损失由成交供应商承担，同时采购单位有权可以对成交供应商的违约责任给予适当的经济处罚。

7)各投标人在投标文件中要结合本工程的特点和采购单位上述的具体要求制定相应的施工方案和文明施工和安全生产管理措施，报施工监理批准后方可实施。

**九、付款及验收方式**

1、付款方式：

合同签订后，支付合同金额的30%作为项目首付款款，工程竣工验收合格后支付至已完工作量的80%；工程结算审价结束后，支付至审定价95％，剩余5％作为质量维修保证金或遗留问题解决资金（保修期一年到期后支付）。但不因保修金的支付而免除承包方在工程合理使用期限内的保修责任。

付款条件备注：服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少10个工作日向采购方提供有效发票。

对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

注：如出现逾期支付相关费用等情况，采购人将支付成交单位相应利息，如对成交单位造成损失的，依法给予成交单位相关补偿。

2、验收方式：采购人自行验收。

**十、投标单位资质要求（详见本项目招标公告）：**

1、供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；

2、供应商及其投标的产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

3、供应商在本市有完善的服务体系，能够提供良好的技术与服务支持；

4、本项目不接受联合体投标；

5、供应商具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质；

**附件1：2025年非机动车位划线服务点位**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **道路名称** | **停车位样式** |
| 1 | 新华路（延安西路-淮海西路） | 艺术型样式3 |
| 2 | 江苏北路（长宁支路-万航渡路） | 艺术型样式1 |
| 3 | 江苏(北）路（长宁支路-华山路） | 艺术型样式2、标准 |
| 4 | 定西路（长宁路-安顺路） | 艺术型样式1 |
| 5 | 协和路（天山西路-北翟路）（通协路-临华路） | 艺术型样式1 |
| 6 | 临新路（广顺北路-福泉北路） | 艺术型样式1 |
| 7 | 福泉北路（北翟路-通协路）（通协路-临华路） | 艺术型样式1 |
| 8 | 金轮路（临虹路-临新路）（临虹路-通协路） | 艺术型样式1 |
| 9 | 通协路（协和路-淞虹路）（广顺北路-协和路） | 艺术型样式1 |
| 10 | 广顺路（定威路-天山西路）（天山西路-金钟路） | 艺术型样式1 |
| 11 | 临华路（广顺北路-福泉北路） | 艺术型样式1 |
| 12 | 林泉路（仙霞西路-北虹路） | 艺术型样式1 |
| 13 | 泉口路（林泉路-哈密路） | 艺术型样式1 |
| 14 | 双流路（长宁路-茅台路） | 艺术型样式1 |
| 15 | 淞虹路（天山西路-新渔路）（天山西路-通协路） | 艺术型样式1、简易 |
| 16 | 古北路（长宁路-红宝石路） | 艺术型样式2 |
| 17 | 仙霞路（外环-延安西路） | 艺术型样式1、标准 |
| 18 | 中山西路（万航渡路-区界） | 艺术型样式1、简易 |
| 19 | 金钟路（广顺北路-剑河路） | 艺术型样式1 |
| 20 | 天山西路（延安西路-外环线） | 艺术型样式1、标准 |
| 21 | 哈密路（长宁路-金浜路） | 艺术型样式2 |
| 22 | 福泉路（天山西路-通协路） | 艺术型样式1 |
| 23 | 紫云西路（古北路-遵义路） | 艺术型样式1、简易 |
| 24 | 遵义路（天山路-仙霞路） | 艺术型样式1、2 |
| 25 | 平塘路（天山西路-新渔路）（北翟路-天山西路） | 艺术型样式1 |
| 26 | 清池路（平塘路-剑河路） | 艺术型样式1 |
| 27 | 玉屏南路 | 标准 |
| 28 | 武夷路 | 标准 |
| 29 | 虹梅路（虹桥路-区界）（虹桥路-延安西路） | 简易、标准 |
| 30 | 长宁路（威宁路-定西路）（定西路-江苏路） | 艺术型样式1、标准 |
| 31 | 万航渡路（中山西路-凯旋路、华阳路-华山路） | 简易、标准 |
| 32 | 协和路（天山西路-仙霞西路） | 艺术型样式1 |
| 33 | 娄山关路（天山路-仙霞路）（仙霞路-延安西路） | 艺术型样式1、简易、标准 |
| 34 | 甘溪路（协和路-剑河路）（协和路-福泉路） | 简易、标准 |
| 35 | 延安西路（娄山关路-古北路） | 艺术型样式1 |
| 36 | 万山路（娄山关路-兴义路） | 艺术型样式1 |
| 37 | 兴义路（遵义南路-古北路） | 艺术型样式1 |
| 38 | 红宝石路（姚虹路-古北路） | 艺术型样式1、标准 |
| 39 | 安西路（长宁路-愚园路） | 艺术型样式1 |
| 40 | 银珠路（红宝石路-蓝宝石路） | 艺术型样式1、简易 |
| 41 | 凯旋路（安顺路-虹桥路）（延安西路-中山西路） | 艺术型样式1、简易、标准 |
| 42 | 安顺路（淮海西路-凯旋路）（中山西路-伊犁路） | 标准 |
| 43 | 虹桥路 | 简易、标准 |
| 44 | 荣华东道 | 简易、标准 |
| 45 | 威宁路 | 标准 |
| 46 | 长顺路（安顺路-虹桥路） | 标准 |
| 47 | 金浜路 | 标准 |
| 48 | 古北路（虹桥路-古羊路） | 艺术型样式1、简易 |
| 49 | 剑河路（天山西路-金钟路）（天山西路-新渔路） | 简易 |
| 50 | 新渔路（哈密路-北渔路）（平塘路-福泉路） | 艺术型样式1、简易 |
| 51 | 北渔路（新渔路-北翟路） | 艺术型样式1、简易 |
| 52 | 蒲松北路（天山西路-北翟路） | 简易 |
| 53 | 安化路（凤岗路-江苏路）（凤冈路-凯旋路） | 标准 |
| 54 | 伊犁路（延安西路-虹桥路） | 简易、标准 |
| 55 | 水城（南）路（古羊路-仙霞路） | 简易、标准 |
| 56 | 黄金城道（姚虹路-宋园路）（水城南路-古北路） | 简易、标准 |
| 57 | 愚园路（江苏路-镇宁路） | 标准 |
| 58 | 镇宁路 | 标准 |
| 59 | 东诸安浜路（江苏路-镇宁路） | 标准 |
| 60 | 宣化路（安西路-江苏路） | 标准 |
| 61 | 天中路（长宁路-天山路） | 简易 |
| 62 | 芙蓉江路（长宁路-天山路） | 标准 |
| 63 | 伊犁南路（虹桥路-古羊路） | 简易 |
| 64 | 蓝宝石路（伊犁南路-古北路） | 简易 |
| 65 | 玛瑙路（虹桥路-红宝石路） | 简易 |
| 66 | 翠玉路 | 艺术型样式1、简易 |
| 67 | 姚虹路（虹桥路-古羊路） | 简易 |
| 68 | 宋园路（古羊路-虹桥路） | 艺术型样式1、简易、标准 |
| 69 | 张虹路（黄金城道-古羊路） | 艺术型样式1、简易 |
| 70 | 水城路（长宁路-仙霞路） | 简易 |
| 71 | 龙溪路（剑河路-虹桥路） | 简易 |
| 72 | 古羊路（宋园路-虹许路） | 简易、标准 |
| 73 | 凤冈路（愚园路-安化路） | 标准 |
| 74 | 安西路（延安西路-牛桥浜路） | 简易 |
| 75 | 凤冈路（愚园路-安化路） | 简易 |
| 76 | 种德桥路（武夷路-法华镇路） | 简易 |
| 77 | 安顺路（淮海西路-凯旋路） | 简易 |
| 78 | 杨宅路（种德桥路-新华路） | 简易 |
| 79 | 牛桥浜路（幸福路-定西路） | 简易 |
| 80 | 安化路（凤冈路-凯旋路） | 简易 |
| 81 | 法华镇路（种德桥路-延安西路） | 简易 |

**附件2：非机动车位划线样式**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **起止标记** | **样式1图案** | **样式2图案** | **样式3图案** | **简易线条** | **标准图案** | **标准线条** |
| **1200\*600mm** | **1200\*300mm** | **1200\*400mm** | **1200\*300mm** | **（20cm虚线）** | **1600\*500mm** | **（15cm实线）** |
|  |  |  |  |  |  |  |