[bookmark: _Toc182420798]一、说明
[bookmark: _Toc182420799]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 本项目涉及国家强制认证产品（3C认证产品、强制节能产品等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc182420800]二、项目概况
[bookmark: _Toc182420801]2 项目名称
项目名称：上海市浦东新区公利医院办公家具1采购
[bookmark: _Toc182420802]3 项目地点
地点：上海市浦东新区苗圃路219号
[bookmark: _Toc182420803]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容：采购1批家具设施，用于医院大修后配套办公使用，营造安全、环保、温馨、舒适的办公环境。具体内容：家具采购，详见供货清单。
4.2 交付日期：合同签订后30天内供货至采购人指定地点。
[bookmark: _Toc182420804]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc182420805]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc182420806]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
本项目合同金额采用 一次性支付 方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
设备到货且收到乙方合同金额10%的履约保证金之后支付100%货款，项目验收通过后，甲方退回乙方履约保证金。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3、 [bookmark: _Toc182420807]技术质量要求
[bookmark: _Toc182420808][bookmark: _Toc476308503]8适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc182420809]9 招标内容与质量要求
9.1 本项目工作量
9.1.1供货清单及规格技术参数
清单所列家具图片仅供参考。
	序号
	产品名称
	图片（仅供参考）
	规格（毫米mm）
	数量
	材质

	1
	办公桌
	[image: ]
	1400*700*750/1050
	104
	1.1基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L；台面厚度≥25mm，其余厚度≥18mm；
1.2表面：双面贴≥0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨；40款屏风。
1.3封边：≥2mm厚同色优质民用标准 PVC封边；
1.4胶水：优质环保型胶水；
1.5五金件：优质五金配件。
若有办公桌面板的有害物质含量（甲醛释放量）检测报告可在投标文件中提供。

	2
	办公椅
	[image: ]
	700*600*1220-1300
	344
	2.1头枕：尼龙+玻纤，2D头枕带升降角度调节功能，小特网面料；
2.2椅背：尼龙+玻纤 活动弹性调节腰靠，小特网面料；
2.3椅座：带底壳≤15mm座板 +超软定型海绵+弹力布；
2.4扶手：PU面3D升降扶手；
2.5底盘：≤3mm 带尾板大角度4锁定底盘；
2.6气杆：行程≤85mm#下沉≤50mm三级气杆；
2.7椅脚：≤350mm尼龙五星脚；
2.8椅轮：60/25尼龙轮。

	3
	文件柜
	[image: ]
	900*400*2000
	62
	3.1基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L。 板材厚度≥18mm。表面：双面贴≥0.6mm 防火板， 色泽悦目，光滑耐磨；
3.2封边：≥2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边；
3.3胶水：优质环保型胶水；
3.4五金件：优质五金配件。

	4
	更衣柜1
	[image: ]
	900*500*1850
	73
	4.1柜体选用优质≥1.0mm冷轧钢板制作，表面表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，静电抑菌粉末喷涂，薄边柜。
4.2喷涂：钢板经酸洗磷化处理，喷塑。涂层厚60～80um,附着力达到 0级标准，表面无剥落、粘漆、皱皮和流挂等缺陷；
4.3五金件：普通插销式门铰，开启灵活，门后带封板，保证锁孔无外漏。无金属磨擦声。
（需定制颜色）

	5
	更衣柜2
	[image: ]
	900*500*1850
	11
	5.1基材：优质环保实木多层板， 甲醛含量≤0.5mg/L；板材厚度≥18mm。表面：双面贴≥0.6mm 防火板， 色泽悦目，光滑耐磨；
5.2封边：≥2mm 厚同色优质民用标准 PVC 封边；
5.3胶水：优质环保型胶水；
5.4五金件：优质五金配件。

	6
	橱柜
	[image: ]
	900*500*2000
	23
	6.1基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L。板材厚度≥18mm。表面：双面贴≥0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨；
6.2封边：≥2mm 厚同色优质民用标准 PVC封边；
6.3胶水：优质环保型胶水；
6.4五金件：优质五金配件。

	7
	布艺沙发
	[image: ]
	825*770*835
	13
	7.1优质布艺面料，白蜡木椅架，甲醛释放量≤0.5mg/L；
7.2采用环保水性漆，透气性强，≥18mm厚单层桉木弯板，40密度高弹力海绵。水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。

	8
	货架
	[image: ]
	2000*600*2000
	34
	8.1一级冷轧钢板基材，喷涂前的壁厚： 立柱≤2.0mm、横梁≤1.5mm、搁板≤1.5mm,经酸洗磷化处理后，静电喷涂，搁板底部设加强筋。
8.2要求：外形美观、结构合理、坚实耐用、负重性强，每层承重≥500公斤，可随意组合、拆装方便。
8.3静电喷涂，搁板底部设加强筋。要求：外形美观、结构合理、坚实耐用、负重性强，可随意组合、拆装方便。

	9
	值班床
	[image: ]
	1000*2000 
	30
	9.1采用经干燥处理优质橡木实木，漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨；
9.2采用符合国标要求的，有刻印商标的优质五金配件，三节可拆钢珠导轨，三合一连接件；
9.3采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水；
9.4含床垫、床褥。

	10
	诊疗桌1
	[image: ]
	1400*700*760
	10
	10.1橡木实木，水性漆。纹路清晰、结构均匀，色泽美观；
10.2面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强，底漆要求干燥迅速，附着力强；
10.3台面≥6公分厚，优质导轨，桌面开60的线盒孔，含木抽键盘架。

	11
	办公桌
	[image: ]
	1200*600*760
	22
	10.1橡木实木，水性漆。纹路清晰、结构均匀，色泽美观；
10.2面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强，底漆要求干燥迅速，附着力强；
10.3台面≥6公分厚，优质导轨，桌面开60的线盒孔，含木抽键盘架。

	12
	旋转椅
	[image: ]
	常规
	30
	12.1座 垫 采 用 高 密 度 海绵≥45KG/m3，软硬适中，回弹率≥ 35%，符合 GB10802-89 标准，橡木实木椅架，经干燥处理，含水率≤12%。且无虫蛀、活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷；
12.2框架结构牢固，符合工艺标准；
12.3漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质环保油漆，要求干燥迅速，附着力强；
12.4优质胶水，应具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点；
12.5椅座可 360°旋转。

	13
	会议桌
	[image: ]
	5000*1800*760
	9
	13.1基材选用E0级优质环保中密度板。面材选用优质≥0.6mm厚天然A级樱桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。

	14
	候诊椅
	[image: ]
	三人位
	12
	14.1阻燃抗污易清洗、耐久不褪色、可承受重压；
14.2椅背内衬用≥1.5mm 厚一级冷轧钢板，横梁采用≥2.0mm 厚一级冷轧钢板，采用符合国标要求的，有刻印商标的优质五金配件；
14.3椅座和椅背表面材质：高密度聚亚氨酯（PU)(内衬钢架）。

	15
	候诊椅
	[image: ]
	三人位
	12
	15.1阻燃抗污易清洗、耐久不褪色、可承受重压；
15.2椅背内衬用≥1.5mm 厚一级冷轧钢板，横梁采用≥2.0mm 厚一级冷轧钢板，采用符合国标要求的，有刻印商标的优质五金配件；
15.3椅座和椅背表面材质：高密度聚亚氨酯（PU)(内衬钢架）。

	16
	治疗柜
	[image: ]
	900*500*2000
	3
	16.1优质一级冷轧钢板，裸板厚≥1.0mm,钢板经酸洗磷化处理，喷塑；
16.2门板及台面采用木纹转印型材，纹路清晰，附着力强，无毒、无异味、易清洁；
16.3理化板台面.

	17
	组合柜1
	[image: ]
	1200*600*2000
	24
	17.1优质一级冷轧钢板，裸板厚≥1.0mm,钢板经酸洗磷化处理，喷塑；
17.2门板及台面采用木纹转印型材，纹路清晰，附着力强，无毒、无异味、易清洁；
17.3理化板台面。

	18
	组合柜2
	[image: ]
	1800*600*2000
	35
	18.1优质一级冷轧钢板，裸板厚≥1.0mm,钢板经酸洗磷化处理，喷塑；
18.2门板及台面采用木纹转印型材，纹路清晰，附着力强，无毒、无异味、易清洁；
18.3理化板台面。

	19
	诊查床
	[image: ]
	1800*600*700
	39
	19.1基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L。板材厚度≥18mm。表面：双面贴≥0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨；
19.2封边：≥2mm 厚同色优质民用标准 PVC封边；
19.3胶水：优质环保型胶水；
19.4五金件：优质五金配件；
19.5采用牛皮软包饰面，钢制框架.

	20
	无菌柜1
	[image: ]
	900*400*1850
	11
	采用优质304不锈钢，优质五金配件

	21
	无菌柜2
	[image: ]
	900*400*1850
	4
	21.1柜体选用优质≥1.0mm冷轧钢板制作，表面表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，静电抑菌粉末喷涂，薄边柜。
21.2喷涂：钢板经酸洗磷化处理，喷塑。涂层厚60～80um,附着力达到 0级标准，表面无剥落、粘漆、皱皮和流挂等
缺陷。
21.3五金件：普通插销式门铰，开启灵活，门后带封板，保证锁孔无外漏。无金属磨擦声。需定制颜色。

	22
	污衣柜
	[image: ]
	1800*600*2200
	2
	22.1基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L。板材厚度≥18mm。表面：双面贴≥0.6mm防火板，色泽悦目，光
滑耐磨；
22.2封边：≥2mm 厚同色优质民用标准 PVC封边；
22.3胶水：优质环保型胶水；
22.4五金件：优质五金配件.

	23
	被服收集车
	[image: ]
	1020*550*970mm
	3
	23.1采用304不锈钢圆形框架；
23.2配有防水布袋2个（蓝色），带卡
口，静音脚轮。

	24
	餐车
	[image: ]
	1300*500*1000
	5
	24.1不锈钢框架焊接而成，360度万向静音轮（二个带刹、二个不带刹），带防撞护角；
24.2自动恒温，热循环系统，自动进水，缺水报警，50-60盘位，电压380V。

	25
	防爆柜
	[image: ]
	865*865*1650
	7
	25.1采用高光压型防液漏镀锌层板，强力承重，有效防止化学试剂乱流存放安全；
25.2内外双层加厚钢板，双层结构防火防爆更安全，环氧喷涂高温固化。

	26
	口服药车
	[image: ]
	660*440*860
	7
	304不锈钢，大抽屉带分药格，静音脚轮

	27
	垃圾桶
	[image: ]
	640*330*770
	14
	不锈钢，防腐防锈、加厚

	28
	垃圾桶（四分类）
	[image: ]
	1280*330*770
	1
	不锈钢，防腐防锈、加厚

	29
	生活垃圾清运车
	[image: ]
	1400*460*1120
	9
	优质不锈钢，含拖把及其配件


备注：因大修场地条件等的变化及调整，本项目中的家具规格尺寸视现场条件进行微调。
说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求
免费质保期≥5年，采购人不会对维修配件、人工，因货物质量而产生的调换等另行支付费用。
9.3关于样品的相关要求
本项目要求提供样品，要求如下：
（1）制作标准和要求 
投标人应按照招标文件规定样品标准、时间、地点递交样品，并对样品进行封样。样品上标识投标单位名称。送样前请提前与采购人沟通确认具体送样时间，错时送样。采购人提前准备好放置、储存样品的场地。接收样品时采购人会做好样品送达记录，样品的接收登记、评审、评审后的封样全程录音录像（7 天*24 小时）直至取样结束。录像资料将作为采购档案进行保存。供应商送样后从采购人处领取送样回执单。 
出样联系人姓名：朱晓燕
出样地点： 金湘路1388号3楼
出样时间： 2024年12月15日9时~17时
对于未中标人提供的样品，请各投标人接到取样通知后持送样回执单及时取回；对于中标人提供的样品，将由采购人按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 
本项目要求提供样品，要求如下： 
样品清单
	序号
	名称
	图片（仅供参考）
	数量
	规格
（毫米mm）
	材质要求

	1
	办公桌
	[image: ]
	1
	1200*600*760
	1.1橡木实木，水性漆。纹路清晰、结构均匀，色泽美观；
1.2面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强，底漆要求干燥迅速，附着力强；
1.3台面≥6公分厚，优质导轨，桌面开60的线盒孔，含木抽键盘架。

	2
	旋转椅
	[image: ]
	1
	常规
	2.1座 垫 采 用 高 密 度 海绵≥45KG/m3，软硬适中，回弹率≥ 35%，符合 GB10802-89 标准，橡木实木椅架，经干燥处理，含水率≤12%。且无虫蛀、活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷；
2.2框架结构牢固，符合工艺标准；
2.3漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质环保油漆，要求干燥迅速，附着力强；
2.4优质胶水，应具有环保、耐热、耐水、粘性强的特点；
2.5椅座可 360°旋转。

	3
	布艺沙发
	[image: ]
	1
	825*770*835
	3.1优质布艺面料，白蜡木椅架，甲醛释放量≤0.5mg/L；
3.2采用环保水性漆，透气性强，≥18mm厚单层桉木弯板，40密度高弹力海绵。水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。



9.4关于检测报告
[bookmark: _Hlk182828842]1. 提供原材料检测报告（如有），包括但不限于以下内容：
1.1多层板（符合GB/T 39600-2021）
1.2免漆板（符合GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017要求，环保等级符合国标ENF标准）
1.3中密度板（符合GB/T 39600-2021）
1.4刨花板（符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级 ）
1.5水性木器漆（符合GB 18581木器涂料中有害物质限量的合格的检测报告）
1.6封边条（符合QB/T 4463-2013家具用封边条技术要求）
1.7白乳胶（符合GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量的合格的检测报告）
1.8钢板（符合GB/T3325 金属家具通用技术条件的合格的检测报告）
1.9紧固件（螺丝）（符合QB/T 3826-1999(2009)轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法的合格的检测报告）
1.10缓冲铰链（符合QB/T 2454-2013家具五金抽屉导轨）
9.5 供货期要求
9.5.1本项目供货期包括家具生产、安装调试直至验收合格交付使用的全部时间需自合同签订之日起30天内完成。
9.5.2投标人在投标文书中需提供明确合理的工期安排。招标人有权按照投标人提供的工期安排进行施工进度考核；如遇非正当理由拖延工期的情况，采购人有权根据调查结果对供应商采取相应的措施
9.6 质量标准与验收要求
9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。
9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.6.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。
9.6.5 具备中国环境标志产品认证证书、ISO9001系列质量管理体系认证、具备ISO45001系列职业健康安全管理体系认证、具备ISO14001系列环境管理体系认证（须在有效期内）。
9.6.6 可提供绿色供应链认证证书、售后服务认证证书、中国企业信用等级证书（须在有效期内）。
9.7 设计要求
9.7.1 整体要求：设计风格要求体现使用人群的特殊性，使在空间内的使用群体与之形成有效的交流。
9.7.2 设计区域及要求：需投标人提供以下3个区域的家具配置效果图。
9.7.2.1办公室区域：办公桌、办公椅、文件柜。平面图如下：
[image: ]
9.7.2.2诊疗室区域：办公桌、办公椅、旋转椅、诊查床。平面图如下：
[image: ]
9.7.2.3等候区区域：等候椅。平面图如下：
[image: ]



[bookmark: _Toc182420810]10 人员及设备配备要求
10.1 人员配备要求：投标人应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
10.2 设备要求：中标人需自行准备车辆、装备等拆装、安装、调试、运输等所需工具，确保项目顺利实施。
[bookmark: _Toc182420811]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc182420812]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2 具体服务措施
[bookmark: _Hlk182418731]12.2.1投标人需具备完善的售后服务体系及稳定的售后服务团队，有固定的售后维修服务点，以便于提供及时、有效的服务。
12.2.2投标人对本项目及相关项目产品提供上门维修，提供前期安装服务及技术指导；
12.2.3全年24小时提供售后服务，接到故障报修通知后≤30分钟内响应，≤2小时内到达现场并及时修复，48小时不能排除故障的提供备用产品；重大活动、节日需安排专职人员全面保障；
12.2.4质保期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由中标人承担；出保后，中标人应提供终身维修，仅收取零件更换费用，免收任何人工费用；中标人应提供日常维护方案及收费标准。

[bookmark: _Toc182420813][bookmark: _Toc475631915]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc182420814]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc182420815]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc182420816]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc182420817][bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc481849902]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc182420818]16 节能产品政府采购
16.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc182420819][bookmark: _Toc535412970]17环境标志产品政府采购
17.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc182420820][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905]18 促进中小企业发展
★18.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。
★18.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
★18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
★18.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc182420821]19 规范进口产品政府采购（本项目不适用）
19.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。
19.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
[bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc182420822]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc182420823]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

image4.png




image5.png




image6.png
|t




image7.png




image8.png
WHMH
{=nfu}





image9.png




image10.png




image11.png




image12.png
‘%- it




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image25.png
B




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png
2879.99 !
700.00

3130.00

6580.00

1320 @





image30.png




image31.png
.

2750

7544.99

9670.00

7650

fiElinie 1)
T80 200mm





image1.png




image2.png




image3.png




